
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1910   Day: 1   MJD: 57615                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 126954    124   -1201     -89     17     17     16    162    175    129   13.56
 emr |  2880     0 102898    846    2069      62     17     16     21    110    108    121   11.84
 esa |  2880     0 125459    271      95      27      8      7      9    128    145     70   28.21
 gfz |  2871     0 136436    628    -205    -146     10      8     12    123    127    114   22.19
 grg |  2880     0 113003   2304      95    -188     20     19     21    207    207    205   11.12
 mit |  2880     0 109950     15    -610    -132     39     40     35    361    393    159    0.00
 igr |   288     0  26584      3   19628    -342     17     21     15     66     43     74    0.00
 jpl |   288     0  27357    331    2044     106     16     19     14    114    147     93   13.08
 ngs |    96     0   2976      0   -1175    -110   1051   1051      0   1781   1781      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   200     3  -183   145   -80  -129   -49    83   119     - |
    2 |  -288   -24   222  -168   152   -91    23   -39 -1184     - |
    3 |    86   -91  -185   120   188   276    58   283 -1003     - |
    5 |    98   152   -56    95  -328  -269    31     6  -923     - |
    6 |   -47  -207   -51   -32   470   -51     9     3   347     - |
    7 |   163   118   -90   -20   -63  -242     9    56  -353     - |
    8 |  -118   -98    79   -88   238   362    19  -114 -2022     - |
    9 |   -43  -169    73   -35   108   418    53    88   -54     - |
   10 |   154    34  -125    69   -51   -33   -11    74  1909     - |
   11 |     6    97   -23    24  -118  -405    21   138   830     - |
   12 |   166    34   -32    25  -198  -138   -39   -74 -1659     - |
   13 |    49  -184    50   -41    81  -932   -53    90  2796     - |
   14 |  -192    39    24  -109   341  -213   -45    79  1391     - |
   15 |   122   167  -119   119  -263  -167    15     7 -1269     - |
   16 |   -97    64   105   -31  -141   403    62  -115  1440     - |
   17 |   171    72  -124   186  -352  -213    45    85   854     - |
   18 |   -35     9   -33    55     8  -344    -6     6  1239     - |
   19 |  -349    72   280  -141   -63   374     5  -137 -1115     - |
   20 |  -124   -64   131   -70    42   270   -22  -143  3099     - |
   21 |  -271     2   166  -103   156   340    90  -355  1861     - |
   22 |  -376    22   345  -162   -93   740    26  -201 -2041     - |
   23 |    95    -6    27   -55   -89  -629   -23   167  -887     - |
   24 |    76    61  -228   110   189   231   -77   104  -927     - |
   25 |   -34    27    25    -4   -35   426   -50   -58  -175     - |
   26 |    15   -36   -34    33    39   402    -9     7   733     - |
   27 |    73    18    -8     6   -81   144   -26  -166  -377     - |
   28 |  -176   -40   187  -125    42  -488   -19   -94 -2584     - |
   29 |   294    49  -244   147   -91  -774     0    58  1379     - |
   30 |    37   -93    50   -82    82   206   -16    72  -619     - |
   31 |   322    83   -99    97  -422   364    10     8 -1681     - |
   32 |    20  -100  -130    35   333   163   -32    77   875     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   180     -  -277     -   179  -153     -     - |
 ALBH |    62    39     -   -58     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |    42    66     -   -61     -     -    53     -     -     - |
 ALIC |   -60     -   -68   123     -   116     -     -     -     - |
 ALRT |   -45     -     -   -17    88     -   -49     -     -     - |
 AMC2 |    61     -     -   -37     -     -    73     -     -     - |
 ANKR |   118     -   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |    39    95     -   -68     -    97     -   -11     -     - |
 AREV |     -     -    75   -96     -     -   -34     -     -     - |
 ARTU |     9     -    10    13   -81     -   -33    16     -     - |
 ASPA |     -     -    26   -33     -     -   -78     -     -     - |
 AUCK |  -303     -     -   185     -   157     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -     6  -102   188     -   -31     -     -     - |
 BAKO |  -157     -   101   -32     -  -178     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    -2     3     -  -148     -     -     -     - |
 BJFS |  -212     -     -   -28   388     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -    89   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -127     -   134   -20  -148    33     -     -     -     - |
 BOR1 |  -179     -     -   109     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    49     -   -15   -11     -   167     -     -     -     - |
 BRFT |  -265     -   104   -16    91     -   -50     -     -     - |
 BRMU |  -203     -    65     8     -     -     -    56     -     - |
 BRST |  -145     -    36     -    86  -289   -30     -     -     - |
 BRUX |    58     -     -   -73    75     -   -47     -     -     - |
 CAS1 |  -345     -   117   -95   403  -220     -   -74     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    44   -87     -     -     -     -     - |
 CEDU |  -152     -    57   -26     -     -     -    80     -     - |
 CHTI |  -227     -   -13     X     X     -   139   262     -     - |
 CHUR |    28    18    17   -63     -    10     -    25     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -    21     -     -   -18     -     - |
 COCO |   -96     -    62     -    24     -     -   -54     -     - |
 CORD |    -7     -    30   -57     -     -   -10    39     -     - |
 CRO1 |   -13    96     -    -7   -74    87     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    70   -89     -     -   -71     -     -     - |
 DAEJ |     9     -     -    -5     -     -   -87     -     -     - |
 DAKR |     -     -     6    -8     -     -     -     -     -     - |
 DARW |  -174     8    55   -95   248  -192     -     4     -     - |
 DAV1 |    68     -   -14  -112   188     -     -     -     -     - |
 DGAR |  -103     -     -  -130   385  -191     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    -9   -10     -     -     9    35     -     - |
 DRAG |     -     -   -50   -84   293     -     -     -     -     - |
 DRAO |    17    50   -24    -6     -   157     -     -     -     - |
 DUBO |   -25     -    -1   -16    66   -47     -     -     -     - |
 FAA1 |     -     -    98  -124     X     -    34     -     -     - |
 FAIR |  -135   -38     -    15   175     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -     6     -     -     -   -10     -     - |
 FLIN |   -39     -    45   -34     -     -     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -   -22    28     -     -    84     -     -     - |
 GLSV |   -95     -    -9    69     X     9    -4     -     -     - |
 GMSD |     -     -     8   -11     X  -216   -45     -     -     - |
 GODE |   -26    -4     -  -110   266     -     -     -     -     - |
 GOLD |    11     -    73   -99     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |    91     -     -   -56     -    49     -     -     -     - |
 GRAS |   -77     -    39    -3     -  -150     -     -     -     - |
 GRAZ |  -263     -    75   -92   318     -     -     -     -     - |
 GUAM |     4     -     -   -51     -   132     -    82     -     - |
 GUAT |  -256     -   143   -19     -  -182   -43     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -41    52     -  -154     -     -     -     - |
 HARB |  -227    -7   100     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |    80  -635   156    32     -   -10    12     -     -     - |
 HLFX |     -    13     -     -     -     -     -   -12     -     - |
 HOB2 |  -141    80   -13   -11     -     -     -   127     -     - |
 HOFN |  -395     -    54   -58   470     -     -     -     -     - |
 HOLB |   358     -     -  -219     X     -     -     -     -     - |
 HOLM |    63     -    21   -64     -     3     -     -     -     - |
 HRAO |   114     -     -   -69     -   127     -     -     -     - |
 HYDE |  -163     -    63   -63   164  -160   -65     -     -     - |
 IENG |   -41    36     -     6     -   -29   -33     -     -     - |
 IISC |   -53     -     -    38     -     -     -   -10     -     - |
 INEG |  -105     -     -   157     -     -   120  -157     -     - |
 INVK |   120     -     -    -6  -120   138     -     X     -     - |
 IRKJ |     -     -   -24   -62   184     -     -     -     -     - |
 ISPA |   138     -    23    15  -310     -    68    44     -     - |
 JPLM |     -    26     -   -14     -   111     -     -     -     - |
 KARR |  -198     -   129    23    24  -154     -  -134     -     - |
 KELY |     -     -    29    15  -153     -    -8    42     -     - |
 KERG |     6    58    42   -89     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -    58     -     -  -235   -64  -126     -     - |
 KIRU |    -8     -    17    25   -84    22     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -32     -    82     -     -     -     -     - |
 KOKB |    48   105     -   -97     -     -     -    21     -     - |
 KOKV |     -     -    28   -35     -     -    -5     -     -     - |
 KOUC |     -     -    -9    12     -   -38     -     -     -     - |
 KOUG |     -     -     -     -    52     -     -   -44     -     - |
 KOUR |    30     -    -4   -14     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -  -104   207     -     -     -     -     - |
 LAMA |  -148     -     -    90     -    -1     -     -     -     - |
 LMMF |     -     -   116     -  -294     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -71     -   -28     -   156     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -200     -    -3   -32   238    31     -    65     -     - |
 MAG0 |    -3     -    33   -49     -     -     -    15     -     - |
 MAL2 |    95     -     X     X  -116     -   108     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -66     -  -267     -   112     -     - |
 MAS1 |   -27    -3    21     7   -30  -160     -     -     -     - |
 MATE |  -208    57    37   -37     -     -     -   147     -     - |
 MAW1 |   -17     -    43    13  -154     -     -     3     -     - |
 MBAR |   -41     -     7    -8     -     -     7    41     -     - |
 MCIL |     -     -    10   -64   168     -  -140   -57     -     - |
 MCM4 |   -38    36     -  -179   252   -89     -    97     -     - |
 MDVJ |   125     -   -69     2     -     -     -    18     -     - |
 METS |    47     -     -   -29     -   -17     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -    49     -  -124     -   130     -     -     - |
 MKEA |   149     -   -59   -13     -   201     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -71     -   179     -     -     -     -     - |
 MONP |     0     -     0     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -22     -    76     -    37     -     - |
 NAIN |     -     -     -   143  -286     -     -     -     -     - |
 NANO |  -118     -    59    -3     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -164     -   -15   116     X     -     -     -     -     - |
 NIST |  -134     -     -    82     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -167     -    79   -35    92  -143   -78   -14     -     - |
 NLIB |     -  -194     -  -107   418     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -    38     9     -     -     -   -91     -     - |
 NRC1 |    16    12     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |   -93     -     8   -60   213     -   -34     1     -     - |
 NRMD |  -132     -     -    61     X     -   -40    33     -     - |
 NYA1 |    59     -    55  -103     -     -   -59    -5     -     - |
 NYAL |     -    38     -   -20     -  -145     -     -     -     - |
 ONSA |   104    22    -3   -71     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |   -27    59     -   -15     -    28     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -20     -    52     -   -17     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -99   164    72     -    29     -     - |
 PALV |     -     -    -3     3     -     -    73     -     -     - |
 PBRI |     -     -   -25    18     -     -    63    23     -     - |
 PERT |  -371    26   167     0     -  -166     -     -     -     - |
 PIE1 |  -112    31    16   -48   159     -     -     -     -     - |
 PIMO |    44     -   100    -3  -257    36   -23   -41     -     - |
 PNGM |     -     -    -5     -     -     -    -4    11     -     - |
 POHN |     -     -  -282     -   714     -     -     -     -     - |
 POL2 |    -4     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   187     -   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    72     3     -     -     -  -160     -     - |
 PRDS |    47    31     -   -45     -    71     -     -     -     - |
 PTBB |    -9    16     4    -8     -    11   -15     -     -     - |
 QAQ1 |    23     -     -   -14     -     -   110     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -63   126     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -60     -    29     -     -    22     -     -     -     - |
 RABT |   -63     -     -   -74   231   -84     -    -5     -     - |
 RBAY |    33     -     -   -20     -    32     0     -     -     - |
 RECF |     -     -    39   -49     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    37     -     -   -26     -     -    17     7     -     - |
 REUN |  -114     -   109    94  -278     -   -13   -40     -     - |
 RIO2 |     -     -   -11     -    27     -    59     -     -     - |
 RIOP |  -203     -   158    16     -     -   -32  -157     -     - |
 SALU |     -     -   106  -135     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    43   -54     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    -8    34    38   -26     -     -     -   -61     -     - |
 SCOR |     -     -     -   -21    37   -23     -     5     -     - |
 SCRZ |     -     -    23     -   -59     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -     -     -   137     -     -  -116     -     - |
 SFER |     -  -100    62   -25     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -87     -     -   -17   209     -     -   -59     -     - |
 SOFI |     -     -    54   -68     -  -267     -     -     -     - |
 SPT0 |    95   -28     -   -43     -   -67     -     -     -     - |
 SSIA |  -126     -     -   -21   195     -     -     -     -     - |
 STHL |    -9     -    52   -85     -     -    -4    40     -     - |
 STJO |   -34    58     -   -54    87    13     -     -     -     - |
 STK2 |     -     -   -93     -   236     -     -     -     -     - |
 SUTH |    25     -     -   -11  -147   155     -   117     -     - |
 SUTV |     -     -    61   -78     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -99     -   110     6  -170     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -73     -   184     -     -     -     -     - |
 SYDN |    -9     -     4     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -110     0    85   -35   -17  -234     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -  -133   266     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   -10    88   -90     -   127    67   -28     -     - |
 THU2 |     -     -    30   -38     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -52     -     -    32     -     -    32     -     -     - |
 TIDB |   -46    65     -    -6     -    77     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -    10     -    22     -   -79   -39     -     - |
 TLSE |   -38     -    60   -53     X     -   -97     -     -     - |
 TONG |     -     -     -    34   -67     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -145     -   -49     -   352     -     -   -43     -     - |
 TRO1 |  -135     -    13  -115   362     -  -108     -     -     - |
 TSK2 |     -     -    35     -   -89     -     -     -     -     - |
 TSKB |    62    21     -   -49     -  -186     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -   -40     -   102  -306     -     -     -     - |
 TWTF |   -39  -127  -194   376     -  -148   154     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -11    15     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -   -26     -     -     -  -205    55     -     - |
 USN7 |    -7     -     -     4     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -45   -48     -    52     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    15   -20     -     -     -     -     -     - |
 VILL |    96   -17   -26   -57    83   -91     -     -     -     - |
 WAB2 |    -3     -     -     2     -     -   -35     -     -     - |
 WHIT |    25    30    34   -74     -     -     -     -     -     - |
 WILL |  -199   171     -    -5     -     -     -    59     -     - |
 WIND |   -57     -     7     -    58     -    -9     -     -     - |
 WSRT |   -12    64     -   -27     -    10     -     -     -     - |
 WTZR |  -207     -   103    -4     -  -110     -     -     -     - |
 WUHN |  -104  -134   121   -22     -  -519     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -94   187  -382   -59     -     -     - |
 YAKT |    89   116    23  -146     -   -40     -     -     -     - |
 YAR2 |   114    57     -  -100     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -87   -28    25    10    51     9     -     -     -     - |
 YKRO |   -32     -   -17   -30     -     -    35   121     -     - |
 YSSK |    46     -     -   -44     -     -   -20    27     -     - |
 ZAMB |    -7     -    39  -102     -   143   -67    97     -     - |
 ZECK |    85     -   -32   -11     -  -157     -     -     -     - |
 ZIMM |    10     -     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    24    19     7     6    18    33    15    20   348     - | 2880    228
    2 |    15    12    10     5    18    37    17    10   790     - | 2880    165
    3 |     7    16     8    10    22    60    37    34   385     - | 2880    230
    5 |    12    16     6     7    18    25    20    10   974     - | 2880    356
    6 |     8    22    11     7    17    24    15    10   255     - | 2880    300
    7 |     9    21     6    10    21    51    17    11   600     - | 2880    455
    8 |    18    16     7     6    15    28    17    20  1516     - | 2880   1040
    9 |    15    18     8     5    15    21    16    15   369     - | 2880    174
   10 |     9    13     8     8    18    20    17    13   950     - | 2880    230
   11 |    20    14     9    11    16    52    25    23   859     - | 2880    374
   12 |    12    15     6     7    19    67    17    15   410     - | 2880    387
   13 |    31    26    13    12    15    34    18    21   917     - | 2880    368
   14 |    17    12     8     5    18    20    18    12   562     - | 2880    264
   15 |    13    16     6    11    20    21    19    17   221     - | 2880    182
   16 |    25    16     9     8    17    64    19    25   496     - | 2880    462
   17 |    21    17     5     9    27    34    14    16  1295     - | 2880    292
   18 |    12    14     6    10    22    49    16    13  2128     - | 2880    283
   19 |    23    21     5     8    23    91    22    20   595     - | 2880    228
   20 |    13    18     6    11    22    32    25    23   603     - | 2880    352
   21 |    26    22     8    11    23    37    45    45   493     - | 2880    398
   22 |     9    17     8    10    19    52    32    25   379     - | 2880    294
   23 |    21    13     6    17    19    29    24    22   521     - | 2880    330
   24 |    11    13     7    10    19    23    20    19  1353     - | 2880   1019
   25 |    20    16     7     6    20    26    19    14   418     - | 2880    238
   26 |    19    17    11     5    15    37    18    15   220     - | 2880    162
   27 |    15    15     9     5    16    30    23    23   278     - | 2880    239
   28 |    21    15     7    14    28    33    17    18  3505     - | 2880    302
   29 |    11    19     8     7    20    40    13    13  1894     - | 2880    283
   30 |    16    16     5    10    25    18    14    13   404     - | 2880    159
   31 |    12    12     8     6    17    46    11    11   880     - | 2880    241
   32 |    13    16     6     6    18    23    23    12   422     - | 2880    248
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -    10     -    21     -     9    12     -     - |  288    >>>
 ALBH |    17    33     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    182
 ALGO |    12    10     -     8     -     -     9     -     -     - |  288     88
 ALIC |    11     -     5     7     -    35     -     -     -     - |  288   3729
 ALRT |    13     -     -    10    11     -    11     -     -     - |  288   5959
 AMC2 |    13     -     -     8     -     -    15     -     -     - |  288     49
 ANKR |     8     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    15    12     -     6     -    16     -    10     -     - |  288   4842
 AREV |     -     -     7     9     -     -     7     -     -     - |  288   4857
 ARTU |    11     -     8    11    17     -     7     8     -     - |  288  10408
 ASPA |     -     -    13    17     -     -    18     -     -     - |  286   9714
 AUCK |    17     -     -    11     -    34     -     -     -     - |  252   4468
 BAKE |     -     -     6    10    22     -     6     -     -     - |  288   4064
 BAKO |    15     -     7    13     -    34     -     -     -     - |  288   3242
 BARH |     -     -    10    13     -    44     -     -     -     - |  288   3020
 BJFS |    16     -     -    11    15     -     -     -     -     - |  286   5126
 BJNM |     -    69    29     -     -     -     -     -     -     - |  153     79
 BOGT |    18     -     7    12    20    37     -     -     -     - |  288   8625
 BOR1 |    16     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   9150
 BRAZ |    18     -    10    12     -    32     -     -     -     - |  288   8381
 BRFT |    18     -     8     9    22     -     9     -     -     - |  288   3131
 BRMU |    17     -    10    16     -     -     -    15     -     - |  288   5150
 BRST |    11     -     8     -    19    37     6     -     -     - |  288   1501
 BRUX |    11     -     -     8    10     -     8     -     -     - |  288     19
 CAS1 |    15     -     8    24    18    20     -    11     -     - |  288   4923
 CCJ2 |     -     -     -    13    27     -     -     -     -     - |  288   9428
 CEDU |     9     -     5     6     -     -     -     7     -     - |  288   3740
 CHTI |     9     -     6     X     X     -    11     8     -     - |  288   3726
 CHUR |    21    31     7    10     -    52     -    13     -     - |  288  18995
 CKIS |     -     -     -     -    27     -     -    23     -     - |  288   7561
 COCO |    12     -     7     -    19     -     -     7     -     - |  288    >>>
 CORD |    16     -     7    11     -     -    11     9     -     - |  288   4672
 CRO1 |    13    16     -    14    22    29     -     -     -     - |  288     34
 CUSV |     -     -    11    14     -     -    11     -     -     - |  288  10613
 DAEJ |    27     -     -    17     -     -    26     -     -     - |  288   2884
 DAKR |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  276   6878
 DARW |    16    13    11    13    26    29     -     9     -     - |  288   4183
 DAV1 |    13     -     6    10    15     -     -     -     -     - |  288   8175
 DGAR |    19     -     -    18    20    48     -     -     -     - |  288  13753
 DGAV |     -     -     9    13     -     -     5    13     -     - |  288  11069
 DRAG |     -     -     8    11    23     -     -     -     -     - |  288   4925
 DRAO |    19    18     8     9     -    38     -     -     -     - |  288     33
 DUBO |    22     -    10    13    27    40     -     -     -     - |  288  56107
 FAA1 |     -     -    11    14     X     -    10     -     -     - |  109   3412
 FAIR |    18    15     -    14    13     -     -     -     -     - |  288   7527
 FALK |     -     -     -     5     -     -     -     9     -     - |  288   5493
 FLIN |    16     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288   5017
 FLRS |     -     -    16    21     -     -    12     -     -     - |  287   2694
 GLSV |    14     -     7     9     X    22     8     -     -     - |  288   1462
 GMSD |     -     -    10    13     X    36    13     -     -     - |  288   4287
 GODE |    19    17     -    17    26     -     -     -     -     - |  287    150
 GOLD |    21     -    13    10     -     -     -     -     -     - |  288   6329
 GOPE |    11     -     -     7     -    48     -     -     -     - |  288    652
 GRAS |    19     -     8    10     -    36     -     -     -     - |  288   2660
 GRAZ |    13     -    10    14    29     -     -     -     -     - |  288   4971
 GUAM |    19     -     -    16     -    30     -    19     -     - |  288   9400
 GUAT |    17     -     9    11     -    33    10     -     -     - |  288   3817
 GUUG |     -     -    12    16     -    53     -     -     -     - |  288   7292
 HARB |    15    17     9     -     -     -     -     -     -     - |  245    >>>
 HERS |    19    41     8    10     -    22    11     -     -     - |  288     15
 HLFX |     -    23     -     -     -     -     -    20     -     - |  288  16838
 HOB2 |    15    37    11    14     -     -     -    16     -     - |  288     88
 HOFN |    16     -     8    11    25     -     -     -     -     - |  288   3969
 HOLB |    17     -     -    10     X     -     -     -     -     - |  288   6103
 HOLM |    14     -     8    12     -    35     -     -     -     - |  288   7261
 HRAO |    10     -     -     6     -    16     -     -     -     - |  288     34
 HYDE |    21     -     6    17    20    23     8     -     -     - |  288   4419
 IENG |    17    22     -    13     -    21     9     -     -     - |  288     36
 IISC |    14     -     -    12     -     -     -    16     -     - |  288  15427
 INEG |    17     -     -    11     -     -    11    13     -     - |  288   7395
 INVK |    21     -     -    11    16    24     -     X     -     - |  288   9198
 IRKJ |     -     -     8    10    18     -     -     -     -     - |  288    325
 ISPA |    27     -    12    14    20     -    10     9     -     - |  288  11047
 JPLM |     -    18     -    10     -    27     -     -     -     - |  288  12934
 KARR |    12     -     7    13    23    25     -     9     -     - |  288   3187
 KELY |     -     -     8    10    18     -    15     7     -     - |  288   7618
 KERG |    32    13    10    18     -     -     -     -     -     - |  288   8279
 KIRI |     -     -     9     -     -    32     9    18     -     - |  288  10214
 KIRU |    23     -     7    10    17    44     -     -     -     - |  288   1889
 KIT3 |     -     -    16     -    40     -     -     -     -     - |   58    >>>
 KOKB |    14    16     -    14     -     -     -     9     -     - |  288     90
 KOKV |     -     -     7     9     -     -    11     -     -     - |  288    102
 KOUC |     -     -     7     9     -    29     -     -     -     - |  288   5570
 KOUG |     -     -     -     -    12     -     -    10     -     - |  288    757
 KOUR |    19     -    10    16     -     -     -     -     -     - |  288     27
 KRGG |     -     -     -    11    23     -     -     -     -     - |  282   7810
 LAMA |    16     -     -    10     -    27     -     -     -     - |  287   2715
 LMMF |     -     -    14     -    36     -     -     -     -     - |  283   2895
 LPGS |    17     -    13     -    29     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    17     -    10    13    20    49     -     9     -     - |  288   3576
 MAG0 |    15     -     7     9     -     -     -     9     -     - |  288   6409
 MAL2 |    15     -     X     X    18     -    80     -     -     - |  256   6083
 MANA |     -     -     -    10     -    38     -    17     -     - |  288  10604
 MAS1 |    11    17     7    13    20    20     -     -     -     - |  288   9192
 MATE |    20    20     7    13     -     -     -     9     -     - |  288     58
 MAW1 |    11     -     8    10    17     -     -    14     -     - |  288   5186
 MBAR |    13     -     8    16     -     -     6    11     -     - |  288   7825
 MCIL |     -     -    11    19    27     -    15    19     -     - |  288  11989
 MCM4 |    14     9     -    11    19    24     -     5     -     - |  288   7630
 MDVJ |    27     -     9    12     -     -     -    12     -     - |  288     32
 METS |    13     -     -     8     -    29     -     -     -     - |  287   8114
 MGUE |     -     -    10     -    25     -    21     -     -     - |  283     32
 MKEA |    18     -    12    12     -    32     -     -     -     - |  288    106
 MOBS |     -     -     5     -    13     -     -     -     -     - |  288   2235
 MONP |    19     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2639
 MORP |     -     -     -     6     -    35     -    10     -     - |  288   4693
 NAIN |     -     -     -    17    35     -     -     -     -     - |  136   8054
 NANO |    14     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288   3096
 NICO |    22     -    10    14     X     -     -     -     -     - |  287   4564
 NIST |    15     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287     31
 NKLG |    14     -     7     8    15    15     5    11     -     - |  288   6245
 NLIB |     -    19     -    18    28     -     -     -     -     - |  288   7633
 NOVM |     -     -    11    15     -     -     -    25     -     - |  288     97
 NRC1 |    12    10     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     19
 NRIL |    10     -     7    11    15     -     6     7     -     - |  288   5826
 NRMD |    17     -     -    21     X     -    13    39     -     - |  287   5594
 NYA1 |    12     -     7     8     -     -    10     7     -     - |  288   3578
 NYAL |     -    14     -     7     -    21     -     -     -     - |  288    471
 ONSA |    13    17     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   2582
 OPMT |    14    15     -     8     -    27     -     -     -     - |  288     27
 OUS2 |     -     -     8     -    21     -    12     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    13    21    29     -    12     -     - |  288   4998
 PALV |     -     -     6     8     -     -    10     -     -     - |  288   3204
 PBRI |     -     -     9    16     -     -     7    12     -     - |  288   1424
 PERT |    19    20     8    15     -    40     -     -     -     - |  288   4644
 PIE1 |    17    12     8     9    23     -     -     -     -     - |  288     22
 PIMO |    17     -    12    23    36    30     8    18     -     - |  288   7811
 PNGM |     -     -    18     -     -     -    13    40     -     - |  288   6834
 POHN |     -     -     8     -    20     -     -     -     -     - |    5   1139
 POL2 |    13     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   6174
 POTS |     8     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    13    14     -     -     -    16     -     - |  288   7788
 PRDS |    22    11     -    15     -    31     -     -     -     - |  288    133
 PTBB |    18    17     8     9     -    15     7     -     -     - |  288     53
 QAQ1 |    19     -     -    12     -     -    18     -     -     - |  201   4503
 QIKI |     -     -     -     8    15     -     -     -     -     - |  288   5724
 QUIN |    12     -     6     -     -    52     -     -     -     - |  288   7002
 RABT |    27     -     -    24    22    60     -    18     -     - |  288   8714
 RBAY |    12     -     -     7     -    19    13     -     -     - |  288   5058
 RECF |     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   8206
 RESO |    19     -     -    14     -     -    16    12     -     - |  288   7138
 REUN |    22     -     8    17    15     -     6     8     -     - |  288   6395
 RIO2 |     -     -     8     -    20     -    14     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    10     -     7    10     -     -    16     8     -     - |  288   9374
 SALU |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   8013
 SAVO |     -     -     5     6     -     -     -     -     -     - |  288   8201
 SCH2 |    14    11     7     8     -     -     -     9     -     - |  288   4313
 SCOR |     -     -     -     7    13    19     -     8     -     - |  288   5496
 SCRZ |     -     -     9     -    23     -     -     -     -     - |  288   6920
 SEYG |     -     -     -     -    18     -     -    16     -     - |  288   5204
 SFER |     -    20     8    12     -     -     -     -     -     - |  288     45
 SHAO |    19     -     -    13    17     -     -    10     -     - |  288   8753
 SOFI |     -     -     6     8     -    29     -     -     -     - |  288   6079
 SPT0 |    12    16     -     8     -    39     -     -     -     - |  288   2612
 SSIA |    21     -     -    15    24     -     -     -     -     - |  288  10633
 STHL |    14     -     7    11     -     -     6    10     -     - |  288  12741
 STJO |    14    11     -    11    14    21     -     -     -     - |  288    348
 STK2 |     -     -    11     -    27     -     -     -     -     - |  285   3492
 SUTH |     8     -     -    10    14    18     -     7     -     - |  288   7209
 SUTV |     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   5984
 SUWN |    31     -    13    19    29     -     -     -     -     - |  288   4170
 SVTL |     -     -     6     -    14     -     -     -     -     - |  288     52
 SYDN |     9     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  286    901
 SYOG |    14    12     9    16    21    23     -     -     -     - |  265   5825
 TEHN |     -     -     -     8    17     -     -     -     -     - |  288   4297
 THTI |     -    24    13    13     -    42    18    12     -     - |  288   7999
 THU2 |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288  25213
 THU3 |    11     -     -     7     -     -     7     -     -     - |  288   6058
 TIDB |    13    20     -     8     -    20     -     -     -     - |  288     50
 TIXI |     -     -    12     -    21     -     8    15     -     - |  288    >>>
 TLSE |    17     -     8    11     X     -    10     -     -     - |  288   1334
 TONG |     -     -     -    22    44     -     -     -     -     - |  205   6691
 TOW2 |    10     -     8     -    22     -     -     7     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    13     -     6     7    12     -     7     -     -     - |  288   4872
 TSK2 |     -     -    10     -    26     -     -     -     -     - |  284   5813
 TSKB |    24    47     -    23     -    31     -     -     -     - |  286   6693
 TUVA |     -     -    10     -    26   117     -     -     -     - |  288   9866
 TWTF |    30     9    18    26     -    40    28     -     -     - |  288     34
 UFPR |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   6571
 URUM |     -     -     6     -     -     -     8    13     -     - |  288    >>>
 USN7 |    20     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  283     29
 USUD |    29    23     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     39
 UZHL |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   1674
 VILL |    15    19     7    15    26    47     -     -     -     - |  288   2302
 WAB2 |    15     -     -     9     -     -    10     -     -     - |  288     31
 WHIT |    14    14     6    10     -     -     -     -     -     - |  288  57794
 WILL |    13    13     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   5668
 WIND |    11     -     8     -    16     -    16     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    11    13     -     8     -    11     -     -     -     - |  288     28
 WTZR |    13     -     7    10     -    20     -     -     -     - |  288     35
 WUHN |    19    24    12    19     -    64     -     -     -     - |  288   2591
 XMIS |     -     -     -    11    22    32    15     -     -     - |  288   9443
 YAKT |    21    51    10    14     -    32     -     -     -     - |  288   5628
 YAR2 |    13    13     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     98
 YELL |    12    14     7    11    15    25     -     -     -     - |  288     60
 YKRO |    11     -     7     9     -     -     6    13     -     - |  288  12726
 YSSK |    27     -     -    17     -     -    14    15     -     - |  288   6845
 ZAMB |    21     -     6     9     -    16     5    10     -     - |  288   7432
 ZECK |    15     -     9     8     -    33     -     -     -     - |  288     34
 ZIMM |    15     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4700
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    18     8    10    20    40    17    16  1052     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     2.71     4.07     1.49     1.49   | 3.46e-14  5.77e-15  1.95e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.97     4.07     0.17     0.17   | 2.91e-14  1.04e-14  4.82e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.73     4.07     1.51     1.51   | 3.81e-14  9.85e-15  5.15e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.49     4.07     2.07     2.07   | 2.85e-14  6.87e-15  2.03e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.55     4.07     3.05     3.05   | 3.86e-14  8.46e-15  3.29e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     2.82     4.07     1.13     1.13   | 5.09e-14  5.14e-15  3.48e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.41     4.07     2.30     2.30   | 3.36e-14  6.12e-15  8.32e-16 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.69     4.07     3.99     3.99   | 3.40e-14  6.31e-15  4.76e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.74     4.07     3.85     3.85   | 4.07e-14  5.04e-15  1.60e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.43     3.99     1.73     1.73   | 2.96e-14  7.80e-15  1.88e-15 |
 MGUE |   283   283     0   283     2.81     3.98     1.14     1.14   | 4.88e-14  1.74e-14  5.81e-15 |
 HOB2 |   288   284     2   288     2.40     3.91     0.39     0.39   | 7.59e-14  1.57e-14  4.44e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     2.36     3.80     1.02     1.02   | 3.67e-14  6.83e-15  2.21e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.37     3.80     3.58     3.58   | 2.50e-14  4.76e-15  1.14e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.35     3.72     4.08     4.08   | 6.10e-14  1.08e-14  2.64e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.27     3.48     4.08     4.08   | 4.17e-14  5.07e-15  2.51e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.25     3.41     4.08     4.08   | 3.47e-14  7.06e-15  4.67e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.20     3.27     1.09     1.09   | 5.33e-14  1.20e-14  4.24e-15 |
 AMC2 |   288   286     1   288     2.19     3.25     4.08     4.08   | 3.52e-14  5.84e-15  2.37e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.08     2.93     4.06     4.06   | 6.20e-14  8.22e-15  1.32e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.08     2.93     0.67     0.67   | 3.81e-14  9.05e-15  5.73e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.03     2.77     1.51     1.51   | 5.32e-14  1.48e-14  2.64e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.93     2.51     0.56     0.56   | 4.97e-14  7.73e-15  2.12e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.93     2.51     0.93     0.93   | 4.12e-14  9.47e-15  2.78e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.86     2.34     0.47     0.47   | 4.15e-14  1.37e-14  1.76e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.74     2.04     0.51     0.51   | 4.75e-14  1.23e-14  3.76e-15 |
 BJNM |   153   151     1   153     0.98     1.26     2.15     2.15   | 8.00e-14  2.17e-14         - |
 NOVM |   288   282     2   288     1.24     1.03     0.67     0.67   | 1.42e-13  4.74e-14  4.47e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.09     0.80     1.69     1.69   | 9.90e-14  1.01e-14  3.03e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.07     0.77     4.08     4.08   | 9.16e-14  1.16e-14  7.35e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.06     0.77     0.31     0.31   | 3.29e-14  6.42e-15  6.53e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.04     0.73     0.96     0.96   | 8.42e-14  1.10e-14  3.23e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.98     0.65     2.38     2.38   | 1.13e-13  1.56e-14  2.71e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.98     0.65     0.93     0.93   | 1.05e-13  1.38e-14  3.18e-15 |
 USN7 |   283   283     0   283     0.64     0.29     0.21     0.21   | 6.95e-14  1.20e-14  2.24e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.07     0.23     4.08     4.08   | 5.47e-14  2.29e-14  4.00e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.07     0.20     4.08     4.08   | 5.95e-14  2.84e-14  1.67e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.54     0.20     0.15     0.15   | 3.43e-14  8.36e-15  1.66e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.07     0.16     4.08     4.08   | 6.26e-14  1.72e-14  1.91e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.07     0.16     4.08     4.08   | 5.40e-14  1.89e-14  2.84e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.07     0.16     4.08     4.08   | 6.39e-14  2.67e-14  9.46e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.80     0.11     1.35     1.35   | 6.39e-14  1.61e-14  4.72e-15 |
 IRKJ |   288   249    22   126     0.26     0.10     0.66     0.66   | 4.74e-13  8.14e-14  4.02e-14 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.37     0.09     0.07     0.07   | 3.47e-14  1.07e-14  1.18e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     1.60     0.07     0.19     0.19   | 7.97e-14  2.43e-14  2.01e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.18     0.05     0.71     0.71   | 8.37e-13  8.26e-14  3.55e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.09     0.09   | 9.53e-14  2.86e-14  3.04e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.02     0.02   | 5.66e-13  1.14e-13  6.86e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.30     0.02     1.81     1.81   | 6.69e-14  2.27e-14  3.06e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.10     1.10   | 5.05e-13  5.66e-14  2.56e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.87     0.87   | 5.50e-13  6.45e-14  1.54e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.98     0.98   | 7.15e-14  2.48e-14  2.18e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.23     0.23   | 6.74e-13  6.54e-14  2.44e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.52     0.52   | 6.70e-13  7.60e-14  6.18e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.76     0.76   | 6.92e-13  6.37e-14  2.08e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.26     0.26   | 7.49e-13  7.30e-14  5.96e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.68     0.68   | 7.58e-13  6.49e-14  2.33e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.29     0.29   | 8.48e-13  8.36e-14  2.70e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.09     0.09   | 6.70e-13  6.87e-14  2.88e-14 |
 G12  |   288   286     1   288     0.16     0.01     1.04     1.04   | 7.75e-13  8.80e-14  4.78e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.40     0.40   | 8.15e-13  7.10e-14  3.59e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.26     0.01     0.43     0.43   | 5.69e-13  7.32e-14  3.23e-14 |
 AREQ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-13  6.83e-13  6.11e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.37e-13  9.37e-14  3.78e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-13  2.64e-13  1.26e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  7.76e-14  5.02e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.88e-13  9.11e-14  3.35e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-13  1.09e-13  2.53e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.19e-13  4.22e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  2.82e-13  1.17e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  8.77e-14  2.39e-14 |
 GLSV |   288   246     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  5.43e-13  8.36e-14 |
 GODE |   287   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-13  2.13e-14  1.25e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GRAZ |   288   236    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-12  9.78e-13  3.40e-13 |
 HARB |   245   242     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-08  1.76e-09  7.88e-10 |
 HOFN |   288   261     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  9.51e-13  2.92e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-13  3.21e-13  9.87e-14 |
 KOUC |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  1.32e-12  3.52e-13 |
 MAC1 |   288   273     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  8.17e-13  2.15e-13 |
 MOBS |   288   245    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  6.38e-13  1.82e-13 |
 NRMD |   287   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  1.15e-12  3.85e-13 |
 NYAL |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-13  2.14e-13  3.56e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-13  1.81e-13  7.69e-14 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.08e-13  1.51e-13  8.53e-14 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.87e-13  1.85e-13  5.15e-14 |
 TLSE |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.26e-13  1.14e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  4.07e-13  2.76e-13 |
 YAR2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.69e-14  1.41e-14  8.31e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-14  4.18e-15  1.75e-15 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  5.92e-13  1.39e-13 |
 MORP |   288   271     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  1.27e-12  3.97e-13 |
 MONP |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  5.62e-13  3.16e-13 |
 RBAY |   288   263    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  1.37e-12  3.10e-13 |
 UZHL |   288   257     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.45e-12  6.46e-13  1.24e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  2.62e-13  1.19e-13 |
 AREV |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-13  6.84e-13  6.14e-13 |
 KRGG |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-13  3.13e-13  3.92e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.01e-22  8.54e-20  3.01e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
