
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1912   Day: 2   MJD: 57630                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      -3      11    787    787      0   1990   1990      0    0.00
 cod |    96    96   2976   2976     181    -365      0      0      0      0      0      0    0.00
 emr |   288     0  24030     84    -642   -1045     20     26     16     88    101     79   26.16
 esa |   288     0  21254    981    2644    -513     19     26     11    149    210     69   30.61
 gfz |   288     0  24716     42    -137     -96     22     32     13    108    140     84   24.50
 iga |    96     0   2976      8       3     -15     32     32      0    137    137      0    0.00
 igc |   288     0   8791      0    -644   -1116    194    194      0   1838   1838      0    0.00
 igu |    96     0   2976     33     -12     267    715    715      0   1400   1400      0    0.00
 jpl |   288     0  17244    564    2477     153     30     37     18    136    146    124   18.73
 ngs |    96     0   2976      0      -3      11    801    801      0   1812   1812      0    0.00
 usn |   288     0  17309      1   -2663       9     55     75     37    254    209    278    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -150     X    41  -315   218   -27   141     5   210    61   286 |
    2 |   281     X  -103   319  -225  -102  -172   537   -82   -10     - |
    3 |  1098     X   -24  -191   161   -42    54   470   134   879   117 |
    5 | -3447     X    78  -121   -16    60   363  -657   120 -3275   319 |
    6 |   323     X     3  -120    58   -22   849  -557   115   101   308 |
    7 |   803     X    84  -176    67    49   -33   643    82   212   186 |
    8 | -2947     X   140     2  -109   -31   221   676   -70 -2553   -12 |
    9 |  4389     X   -48    53    -1   -64    31  2438   -18  3195   124 |
   10 |  1120     X    57  -149    55   419    -2  2206    92  1044   126 |
   11 |   546     X   -77    84    -7  -105   227  -769   -22   892     - |
   12 |  -808     X     9  -135   111     0  -347  -184    75 -1091   137 |
   13 |  2098     X  -238    81    71   -12   235  -977   107  2151     - |
   14 |  1809     X   -28   103   -63   -87  -296   181   -48  1891     - |
   15 |  -486     X    83   -79    -9   131   330   257    26  -752   355 |
   16 |   593     X    48   118  -115  -112    49  -774  -110   700     - |
   17 |  -955     X    14  -196   185    18   186  1266    58  -821   248 |
   18 |   821     X     8    97   -45   -41  -158 -1326  -111  1191     - |
   19 | -1733     X  -168   461  -203   -13    29  -160  -252 -1637  -106 |
   20 |  1953     X  -151   368  -139   -33   199  -424  -209  1720   -87 |
   21 |  1033     X    56   310  -224   -15   -34   821  -344  1018  -274 |
   22 | -1850     X   -54   382  -218  -101  -665  -374  -267 -2035     - |
   23 |  -755     X   -76    17    71   -88  -592  -237   -15  -779     - |
   24 | -2507     X  -132  -233   223   -24   297 -4591   274 -1902   209 |
   25 |    13     X  -128    51    15   -81  -425   -68    77   115    49 |
   26 |  -282     X    37   -89    31   -26   176  1812    53  -193    20 |
   27 |  -282     X    23   -61    69   -76    43   -53   -23  -375   -43 |
   28 |  3659     X  -143   295  -165    12   -44  1548  -106  3603   -92 |
   29 |  -517     X   104  -297   148    57   456  -346   147  -587   307 |
   30 |   813     X  -113     5    12   -63  -130  -549   134   671    62 |
   31 | -4068     X    58  -205   284   -65   -13  -347  -116 -3115    70 |
   32 |  -564     X   126  -190    53   509   149 -2071    64  -316   179 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALRT |     -     -   -10     -    11     -     -     -     -     -    41 |
 AMC2 |     -     -    42     -     -     -     -     -   -59     -  -139 |
 AREV |     -     -     8    65   -36     -     -     -   -66     -   -13 |
 ARTU |     -     -    38   -22    -6     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -     -   246  -178   -28     -     -     -     -     -   229 |
 BAKE |     -     -     4    49   -65     -     -     -     -     -    -4 |
 BJCO |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -     -     7 |
 BJFS |     -     -   -31     -    33     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -     -   -32     -    35     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -40    14     -     -     -    46     -   126 |
 BRST |     -     -   -58     -     -     -     -     -    81     -     - |
 BRUX |     -     -    77     -   -83     -     -     -     -     -   176 |
 CHPI |     -     -    46     X   -29     -     -     -   -26     -   119 |
 CHTI |     -     -   -28   -75   101     -     -     -    25     -     - |
 CORD |     -     -    20     -   -21     -     -     -     -     -    -5 |
 CUSV |     -     -   -51    41     3     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     0   -62   -41     -     -     -   151     -    68 |
 GLPS |     -     -     -    61    41     -     -     -  -154     -    34 |
 GLSV |     -     -    70     -   -75     -     -     -     -     -   -31 |
 GMSD |     -     -   -43    37     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     -  -101    98    -4     -     -     -     -     -   -25 |
 HERS |     -     -   -38     -    40     -     -     -     -     -    35 |
 HYDE |     -     -     -    23   -29     -     -     -     -     -     - |
 IENG |     -     -   -84     -    90     -     -     -     -     -    15 |
 INEG |     -     -     -     -   296     -     -     -  -387     -     - |
 IQAL |     -     -     -     4     -     -     -     -    -7     -     - |
 ISBA |     -     -     -    27     -     -     -     -   -45     -     - |
 ISPA |     -     -   219    -8   -23     -     -     -  -243     -  -127 |
 KELY |     -     -    -1     -     1     -     -     -     -     -   -43 |
 KHAR |     -     -     -  -111     -     -     -     -   181     -     - |
 KOKV |     -     -   -26    45   -26     -     -     -     -     -    62 |
 LHAZ |     -     -    41     X   -43     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -   -41     X    43     -     -     -     -     -   168 |
 MBAR |     -     -    50   -15   -34     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -    -7    28     -     -     -     -   -34     -     - |
 NKLG |     -     -    83    60  -160     -     -     -     7     -  -350 |
 NNOR |     -     -     9    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     -   -37    17    84     -     -     -   -87     -     - |
 NYA1 |     -     -    31     -   -33     -     -     -     -     -  -857 |
 OHI2 |     -     -     4     -    -5     -     -     -     -     -   -51 |
 PALV |     -     -   119   -79   -42     -     -     -    13     -     - |
 PBRI |     -     -   -80    68     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -    -9     -   -34     -     -     -    57     -     7 |
 PETS |     -     -    87    13   -99     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -   -16    -3   -20     -     -     -    53     -     - |
 PNGM |     -     -     -   -16     -     -     -     -    26     -    -4 |
 PTBB |     -     -   153   -75   -74     -     -     -     -     -    51 |
 QAQ1 |     -     -   -48    41     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -     -    19     X   -20     -     -     -     -     -  -176 |
 RESO |     -     -    85     -   -91     -     -     -     -     -    33 |
 REUN |     -     -   -71    -1    76     -     -     -     -     -  -164 |
 RIO2 |     -     -     -  -137   171     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -     -   -55     -    58     -     -     -     -     -  -117 |
 SEYG |     -     -     -    24     -     -     -     -   -39     -     - |
 STHL |     -     -   106   -60  -101     -     -     -    82     -   131 |
 SUTV |     -     -     -    27   -34     -     -     -     -     -   -50 |
 THTI |     -     -   -79     -     -     -     -     -   111     -  -169 |
 THU3 |     -     -   -93     -   -71     -     -     -   220     -   -62 |
 TIXI |     -     -     -    26   -32     -     -     -     X     -     - |
 TLSE |     -     -   -82     -    87     -     -     -     -     -  -231 |
 TRO1 |     -     -   -56     -    20     -     -     -    52     - -1264 |
 TUVA |     -     -     -    52     -     -     -     -   -84     -   113 |
 TWTF |     -     -    22     -   -24     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -199   249     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -    72   -90     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -     -    17     -   -18     -     -     -     -     -   -17 |
 WIND |     -     -     -   -33    41     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    28    59   -99     -     -     -     -     -   -83 |
 YKRO |     -     -   -79     -     -     -     -     -   110     -     - |
 YSSK |     -     -    85     -   -63     -     -     -   -16     -   243 |
 ZAMB |     -     -    94     0  -109     -     -     -    14     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   550     X    21    10    16    26    97   220    38   460    64 |  288    264
    2 |  1045     X    30    36    36    22    70   483    28   945     - |  288    254
    3 |   350     X    21    10    21    25   310   449    35   361    66 |  288    205
    5 |   627     X    25    16    33    43    90   323    59   806    55 |  288    361
    6 |   429     X    23    15    12    19   837   336    41   380   105 |  288    168
    7 |  1267     X    26    39    42    25    68   383    32  1244    78 |  288    297
    8 |   859     X    20    15    15    34   492  1070    46  1192    63 |  288   1030
    9 |  2030     X    23    19    12    33   240  1343    15  1976    86 |  288    141
   10 |   489     X    17    30    11    28    76  1155    49   476    67 |  288    349
   11 |  1179     X    26    46    24    26   151   374    44   993     - |  288    425
   12 |   738     X    28    20    29    42    83   347    56   639    60 |  288    372
   13 |   531     X    30    32    33    27   170   506    22   489     - |  288    331
   14 |   223     X    32    33    26    26   144   331    20   247     - |  288    266
   15 |   453     X    39    34    27    26    97   195    33   410    76 |  288    240
   16 |   631     X    22    34    68    39    64   356    48   517     - |  288    350
   17 |   544     X    27    36    46    23    69   738    37   535    76 |  288    279
   18 |   869     X    27    25    46    40    96   835    33   872     - |  288    336
   19 |   531     X    24    27    40    23   125   471    39   555    70 |  288    196
   20 |   431     X    26    17    26    40    72   547    35   453    64 |  288    287
   21 |   406     X    20    22    35    58   119   567    43   426    33 |  288    366
   22 |   486     X    39    19    46    54    67   484    51   459     - |  288    273
   23 |   562     X    45    31    21    38   105   219    35   427     - |  288    230
   24 |  1268     X    13    19    15    37   131  1752    23  1710    75 |  288   1115
   25 |   282     X    19    27    21    22    79   233    42   390    85 |  288    249
   26 |   504     X    21    19    26    32    56  1174    23   527    96 |  288    303
   27 |   387     X    16    13    15    22    59   227    25   403    48 |  288    184
   28 |   935     X    23    16    46    32    62  1282    47  1039    78 |  288    480
   29 |   411     X    32    33    43    28    97   331    38   419   109 |  288    190
   30 |   296     X    21    19    14    19   106   518    37   344    83 |  288    149
   31 |  1427     X    33    39    45    31    89   457    46  1286    82 |  288    210
   32 |   520     X    26    20    15    25    89  1367    12   454    81 |  288    128
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ALRT |     -     -     8     -     9     -     -     -     -     -    35 |  288   4771
 AMC2 |     -     -    16     -     -     -     -     -    22     -    17 |  288     25
 AREV |     -     -    17     7    14     -     -     -     8     -    49 |  288   5229
 ARTU |     -     -    10     8    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ASPA |     -     -    27    18    20     -     -     -     -     -    54 |  284   7939
 BAKE |     -     -    28    13    17     -     -     -     -     -    23 |  288   3216
 BJCO |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    24 |  288   4362
 BJFS |     -     -    14     -    15     -     -     -     -     -     - |  286   4616
 BJNM |     -     -    15     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     63
 BRFT |     -     -     -    10    12     -     -     -    13     -    21 |  288   3604
 BRST |     -     -    22     -     -     -     -     -    31     -     - |  286   1448
 BRUX |     -     -    10     -    11     -     -     -     -     -    18 |  288     22
 CHPI |     -     -    23     X    18     -     -     -    12     -    17 |  288   6828
 CHTI |     -     -    10     9    11     -     -     -    14     -     - |  288   3575
 CORD |     -     -    17     -    18     -     -     -     -     -    24 |  279   4754
 CUSV |     -     -    21    11    18     -     -     -     -     -     - |  288   7713
 DGAV |     -     -    13     9    15     -     -     -    17     -    54 |  288   9309
 GLPS |     -     -     -     7     8     -     -     -    12     -    25 |  288   6348
 GLSV |     -     -    16     -    17     -     -     -     -     -    25 |  283   1448
 GMSD |     -     -    27    23     -     -     -     -     -     -     - |  251   3356
 GUAT |     -     -    18    10    21     -     -     -     -     -    52 |  276   3244
 HERS |     -     -     8     -     9     -     -     -     -     -    28 |  288     22
 HYDE |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  272   4384
 IENG |     -     -    14     -    15     -     -     -     -     -    19 |  288     56
 INEG |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  288   4179
 IQAL |     -     -     -    14     -     -     -     -    24     -     - |  288   2585
 ISBA |     -     -     -     8     -     -     -     -    14     -     - |  288   6590
 ISPA |     -     -    27    12    11     -     -     -    19     -    38 |  288  11961
 KELY |     -     -    13     -    14     -     -     -     -     -    49 |  284   6300
 KHAR |     -     -     -     6     -     -     -     -    10     -     - |  276    952
 KOKV |     -     -    16     9    10     -     -     -     -     -    50 |  288    178
 LHAZ |     -     -     8     X     8     -     -     -     -     -     - |  286   5926
 MAL2 |     -     -    15     X    16     -     -     -     -     -    41 |  169   6282
 MBAR |     -     -     9     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   4379
 MGUE |     -     -    22    18     -     -     -     -    13     -     - |  288     29
 NKLG |     -     -    18     9    11     -     -     -    16     -    28 |  288   7356
 NNOR |     -     -    13    11     -     -     -     -     -     -     - |  276    328
 NRIL |     -     -    23    14    17     -     -     -    24     -     - |  288   8815
 NYA1 |     -     -    11     -    12     -     -     -     -     -    16 |  285   3380
 OHI2 |     -     -     9     -    10     -     -     -     -     -    53 |  288     65
 PALV |     -     -    16     6    10     -     -     -    12     -     - |  288   3593
 PBRI |     -     -    22    18     -     -     -     -     -     -     - |  270   1400
 PDEL |     -     -    14     -    13     -     -     -    12     -    65 |  288   2593
 PETS |     -     -    22    12    15     -     -     -     -     -     - |  288   6624
 PIMO |     -     -    21    14    16     -     -     -    18     -     - |  284   5758
 PNGM |     -     -     -    16     -     -     -     -    26     -    29 |  249  10382
 PTBB |     -     -     9    10     9     -     -     -     -     -    48 |  288     87
 QAQ1 |     -     -    10     8     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RBAY |     -     -    11     X    12     -     -     -     -     -    42 |  285   4402
 RESO |     -     -    20     -    21     -     -     -     -     -    25 |  284   5664
 REUN |     -     -    10     8     8     -     -     -     -     -    24 |  288   5939
 RIO2 |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -     -    13     -    14     -     -     -     -     -    20 |  285   5569
 SEYG |     -     -     -    11     -     -     -     -    17     -     - |  202   7359
 STHL |     -     -    21    16    12     -     -     -    16     -    37 |  288  16199
 SUTV |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    26 |  276   5910
 THTI |     -     -    15     -     -     -     -     -    21     -    24 |  283   6108
 THU3 |     -     -    11     -    12     -     -     -     7     -    12 |  288   6644
 TIXI |     -     -     -     7     9     -     -     -     X     -     - |  288    >>>
 TLSE |     -     -     9     -     9     -     -     -     -     -    22 |  288   1451
 TRO1 |     -     -    14     -    14     -     -     -    30     -    88 |  288   3572
 TUVA |     -     -     -    26     -     -     -     -    42     -    50 |  122   5711
 TWTF |     -     -    10     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     45
 UNSA |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 URUM |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 WAB2 |     -     -     7     -     8     -     -     -     -     -    20 |  288     40
 WIND |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  201    >>>
 XMIS |     -     -    11    10    13     -     -     -     -     -    25 |  288   5533
 YKRO |     -     -    14     -     -     -     -     -    19     -     - |  279  11804
 YSSK |     -     -    22     -    20     -     -     -    23     -    65 |  287   6276
 ZAMB |     -     -    15     8    14     -     -     -    11     -     - |  288   7638
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   787     -    21    20    22    32   194   716    30   802    55 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.72     7.79     7.79     7.79   | 3.23e-14  1.09e-14  3.44e-15 |
 OHI2 |   288   287     1   288     2.35     7.79     1.70     1.70   | 4.39e-14  7.65e-15  2.80e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     6.15     7.79     0.82     0.82   | 4.48e-14  1.18e-14  7.01e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     4.33     7.79     1.66     1.66   | 5.82e-14  1.42e-14  1.71e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     5.58     7.79     7.79     7.79   | 3.13e-14  7.07e-15  2.89e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     3.72     7.79     7.79     7.79   | 3.44e-14  8.43e-15  1.50e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.60     7.79     7.72     7.72   | 3.12e-14  9.53e-15  4.89e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     6.18     7.75     7.79     7.79   | 3.42e-14  9.71e-15  2.86e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     1.44     7.14     2.64     2.64   | 6.97e-14  2.12e-14  1.05e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     2.98     4.65     4.33     4.33   | 6.30e-14  2.24e-14  2.14e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     7.76     3.87     7.79     7.79   | 5.72e-14  2.04e-14  1.39e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.06     3.85     1.15     1.15   | 1.51e-13  1.48e-14  4.55e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     7.75     2.88     7.79     7.79   | 6.83e-14  1.97e-14  2.59e-14 |
 G26  |   288   286     3   287     7.72     2.51     7.76     7.76   | 6.38e-14  4.39e-14  2.39e-14 |
 G03  |   288   287     0   288     4.00     2.37     0.70     0.70   | 6.17e-14  2.24e-14  2.00e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     3.52     1.98     0.52     0.52   | 6.55e-14  2.08e-14  1.75e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.75     1.56     7.79     7.79   | 7.17e-14  2.02e-14  1.07e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.46     1.27     0.31     0.31   | 5.66e-14  2.43e-14  2.16e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.38     1.01     0.49     0.49   | 9.73e-13  7.87e-14  3.74e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.90     0.95     0.19     0.19   | 7.54e-14  2.78e-14  4.63e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.23     0.61     3.77     3.77   | 5.58e-14  3.58e-14  2.76e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.43     0.37     2.51     2.51   | 4.96e-13  6.36e-14  3.36e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.42     0.35     1.95     1.95   | 5.88e-13  6.90e-14  1.99e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.31     0.48     0.48   | 6.05e-13  5.95e-14  2.77e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.37     0.30     1.08     1.08   | 6.56e-13  8.16e-14  3.91e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.37     0.29     1.62     1.62   | 5.74e-13  5.59e-14  3.08e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.37     0.29     0.54     0.54   | 7.25e-13  6.88e-14  3.72e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.36     0.28     1.45     1.45   | 6.45e-13  6.06e-14  1.55e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.36     0.28     0.59     0.59   | 6.92e-13  6.45e-14  1.69e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.36     0.27     0.19     0.19   | 6.48e-13  6.13e-14  2.21e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.48     0.20     0.97     0.97   | 6.36e-13  7.21e-14  3.09e-14 |
 G13  |   288   279     3   288     0.53     0.14     0.33     0.33   | 6.85e-13  1.33e-13  2.57e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  8.80e-14  3.70e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.39e-13  2.71e-13  1.50e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-13  8.39e-14  5.89e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-13  8.95e-14  3.76e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.74e-13  9.13e-14  3.00e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-13  9.29e-14  2.34e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.43e-13  3.56e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.53e-13  1.02e-13 |
 G28  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  1.10e-13  2.54e-14 |
 GLSV |   283   261     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  5.28e-13  1.04e-13 |
 NNOR |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  1.79e-13  2.12e-14 |
 PTBB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-14  8.33e-15  4.19e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-14  6.59e-15  4.11e-15 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  5.87e-13  1.31e-13 |
 BRST |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  6.47e-13  1.52e-13 |
 KHAR |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 RBAY |   285   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  1.59e-12  2.31e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PBRI |   270   270     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.46e-13  9.53e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.05e-22  5.66e-20  2.50e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KHAR      KHAR      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
