
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1914   Day: 6   MJD: 57648                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 127994    302   -1108     -57     12     10     15    129    120    147   17.28
 emr |  2880     0 103634    371     127     960     15     15     16     86     88     73   14.76
 esa |  2880     0 125165    240   -2068    2391     10     10     10    149    166     92   21.54
 gfz |  2871     0 136296   3403    -158     462     10      9     12     94     98     84   21.84
 grg |  2880     0 112002   1905     -88     195     20     19     22    174    176    162    9.83
 mit |  2880     0 112533     34    -369      19     43     44     35    360    400    119    0.00
 igr |   288     0  28282     39    7841    1977     15     20     12     76     59     83    0.00
 jpl |   288     0  28592     11      31     827     14     17     12     97    131     76   14.75
 ngs |    96     0   2976     16   -1132      49    777    777      0   1811   1811      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   122    10  -185    77    -9  -120   -46    93    87     - |
    2 |  -137    -1   185   -46   -53   -40   103   -57 -1933     - |
    3 |   111  -136  -150    12   269   314    15   242   746     - |
    5 |    -7    72  -165    78   107  -279   -37   -72   -90     - |
    6 |    26   -68   -73   -25   270  -148   -60     7   450     - |
    7 |    70    84  -134    10    16  -281   -58    51 -1725     - |
    8 |   -50  -175   109  -139   424   388   -27   -30 -2547     - |
    9 |   -38   -85   100   -22    21   184     4    22   400     - |
   10 |    68   -21  -141    79    41   -31    18    33   847     - |
   11 |   -25    -1    39     8   -74  -383    47   108  2021     - |
   12 |    85    80  -158    43   -17  -108     8    -8 -2334     - |
   13 |   -27  -108    42     X   104 -1016   -63    92  2193     - |
   14 |  -112    27    98   -73   103   -84    -3    10  2126     - |
   15 |   -15    60  -144    74    95  -279   -58   -51  -969     - |
   16 |   -76   -15    94   -36    37   393    38   -54  1742     - |
   17 |   265   154   -16  -243  -147    77   108   124  -877     - |
   18 |    -6   -51     2    39    -1  -212     7   -16  2693     - |
   19 |  -212    12   338   -43  -271   499   102  -138  -864     - |
   20 |   -88   -94   173    -1   -57   319   -13  -153  2547     - |
   21 |  -176    16   174   -82   136   384     7  -341  2172     - |
   22 |  -240    11   369  -112  -125   882    56  -186 -2710     - |
   23 |    59   -31    56   -60   -71  -721    32   162  -183     - |
   24 |    41   112  -183   112  -106    91   -54   112 -3466     - |
   25 |    11    91   -18    32  -182   231     6   -39   449     - |
   26 |    45    -7  -104    38    68   314   -21    46  -119     - |
   27 |    41   -45    -7   -26    87   190   -75  -121    62     - |
   28 |  -169    18   259  -113   -48  -418    57    -1  -950     - |
   29 |   237   133  -313   179  -330  -732     2    19   775     - |
   30 |    -1   -15    52    17  -140    39   -12    89   717     - |
   31 |   184    87  -169   147  -401   448   -33   -57 -1758     - |
   32 |    12  -115  -132    76   254   100   -52   113   323     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -    81     -   -66     -    75   -74     -     - |
 ALBH |    21   -14     -    -7     -   -15     -     -     -     - |
 ALGO |   -16    10     -     6     -    59   -28     -     -     - |
 ALIC |  -210     -    11   153     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |   -70     -     -    33   125     -   -32   -50     -     - |
 AMC2 |   -23     -     -    18     -    97    59     0     -     - |
 ANKR |     -     -    13     -     -     -     -   -19     -     - |
 AREQ |   -33    78     -    27     -     -     -   -80     -     - |
 AREV |     -     -    61   -60     -     -   -62     -     -     - |
 ARTU |   -30     -    40    35  -112     -   -12     0     -     - |
 ASPA |  -359     -   205    80     -   -48   -79     -     -     - |
 AUCK |  -359     -     -   284     -   204     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    69    -6  -181     -    76    30     -     - |
 BAKO |  -189     -   131    16     -  -258     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -14    14     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    24   -24     -     -     1     -     -     - |
 BJFS |  -193     -     -   100   117     -    27     -     -     - |
 BJNM |    39    49   -64     X     -     -   146     -     -     - |
 BOGT |     -     -    87   -38  -106    54     -     -     -     - |
 BOR1 |  -223     -     -   177     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -196     -   139    17     -     -     -     -     -     - |
 BREW |    -9    11     -     -     -    75     -     -     -     - |
 BRFT |  -216     -   130    42     X     -    82     -     -     - |
 BRMU |  -263     -   100    69     -   -10     -    61     -     - |
 BRST |   -20     -    43     -   -62   -24   -65     -     -     - |
 BRUX |    70     -     -  -102   102     -    -6     -     -     - |
 CAS1 |  -287     -   219    80  -192   -67     -    26     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    -9    48     -     -   -19     -     - |
 CEBR |     -     -    32     -   -71     -     -     -     -     - |
 CEDU |  -185     -   150    -1     -  -211     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -26     -     -     -    39     -     - |
 CHPI |   -19     -     -    15     -   193    49     -     -     - |
 CHTI |  -344     -    32   190   106     -     4    33     -     - |
 CHUM |     -     -     -   -19    42     -     -     -     -     - |
 CHUR |    16    64    31   -87     -    55     -     -     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -  -120     -     -    80     -     - |
 COCO |   -87     -    53     -   -17     -     -    35     -     - |
 CORD |   -29     -    52   -21     -     -    -7   -11     -     - |
 CRO1 |     -    29     -    17   -85     3     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    40   -39     -     -     5     -     -     - |
 DAEJ |    43    31     -   -55     -   -61   -84     -     -     - |
 DAKR |     -     -    22   -22     -     -     -     -     -     - |
 DARW |  -210   -43   109    33   167  -153     -   -30     -     - |
 DAV1 |  -221     -    37   -12   334     -     -     -     -     - |
 DGAR |    30     -     -   -59    82  -195     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -10    -4     -     -   -21    21     -     - |
 DRAG |     -     -    30   -10   -43     -     -     -     -     - |
 DRAO |    -9    23    15   -42     -     -     -    29     -     - |
 DUBO |    66     -    10   -33   -20   -54     -   -29     -     - |
 FAIR |   -18   100     -   -98   100    96     -     -     -     - |
 FLIN |   -88     -    50    21     -  -149     -     -     -     - |
 FLRS |  -131     -     -   104     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -92     -    51     1   227   135   -47  -120     -     - |
 GLSV |  -189     -    39   112     X  -198    -5     -     -     - |
 GMSD |     -     -    39   -56    39     -   -15     -     -     - |
 GODE |  -120   -50     -   148   -43     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -81     -    95   -29     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |    26     -     -   -21     -   -37     -     -     -     - |
 GRAS |  -173     -   109    30     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -291     -   196    36     -   -89     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    25     -     3     -   -37     -     - |
 GUUG |     -     -   -49    48     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -90   100     -    12     -   -22  -173     -     -     - |
 HERS |   -27     X    50   -28     -  -137   -32     -     -     - |
 HERT |  -165     -   132     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -   -49   109   -62     -     -     -     - |
 HOB2 |  -170    31    73    73     -    14     -   -46     -     - |
 HOFN |  -389     -   181    70   133     -     -     -     -     - |
 HOLB |  -264     -     -   146   143     -     -     -     -     - |
 HRAO |    48     -     -   -38     -    67     -     -     -     - |
 IENG |   -36   -25     -    46     -    36    35     -     -     - |
 INEG |   -77     -     -   197     -    10    31  -201     -     - |
 IRKJ |     -     -   135   140  -184   160     -  -282     -     - |
 ISPA |   -79     -    -9    42   254     -   -45  -121     -     - |
 JOZ2 |   -85     -    69     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    50     -   -34     -   150     -     -     -     - |
 KARR |  -402     -   245    73     X    72     -     5     -     - |
 KELY |     -     -    70   -69     -     -   -79     -     -     - |
 KERG |   -76     -    86   -25     -  -120     -     -     -     - |
 KIRU |    33     2   -69    52   -25     -     -     -     -     - |
 KOKB |    -1    61     -   -48     -   141     -    12     -     - |
 KOKV |     -     -    54   -53     -     -    29     -     -     - |
 KOUC |     X     -     3    56     -     -     -   -87     -     - |
 KOUR |   -13    63     2   -34     -   109     -     -     -     - |
 LAMA |  -170     -     -   135     -    26     -     -     -     - |
 LHAZ |  -265     -     -   210     -     -  -207     -     -     - |
 LMMF |     -     -   -36     -    78     -     -     -     -     - |
 LPAL |  -125     -     -     -     -   -11     -   147     -     - |
 LPGS |     -     -    23     -   -50     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -237     -    86    52   113    91     -     -     -     - |
 MAG0 |   -29     -    76   -18     -     -     -   -50     -     - |
 MAJU |     -     -     -     -   105     -     -   -70     -     - |
 MAL2 |     -     -     X   183  -406     -  -311     -     -     - |
 MANA |     -     -     -    55     -  -122     -   -82     -     - |
 MAS1 |   -36     9   -14    -3    87     -     -     -     -     - |
 MATE |     -  -104    24    17     -     -     -    43     -     - |
 MAW1 |  -200     -   132     6     X     -     -    45     -     - |
 MBAR |   -26     -    -1   -36     -     -    41    87     -     - |
 MCIL |     -     -     -    49  -108     -     -     -     -     - |
 MCM4 |  -164   -38     -   -67   508   -43     -   -10     -     - |
 MDVJ |     0     -   -46    45     -    -5    66     -     -     - |
 METG |     -     -   -13     -    28     -     -     -     -     - |
 METS |   -37     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -83    82     -     -     -     -     -     - |
 MONP |   -50     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -29     -     -     -    44     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -90   199     -     -     -     -     - |
 NANO |  -234     -   149    39     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -153     -   -17   139     X    -9     -     -     -     - |
 NIST |  -242    56     -   154     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -212     -   135    44   -11     -    93    -6     -     - |
 NLIB |     -   -72     -  -114   362  -118     -     -     -     - |
 NNOR |    80    34  -127     -    86   -36   -47     -     -     - |
 NOVM |     -     -    -5    22     -     -     -   -26     -     - |
 NRC1 |    12    77     -   -62     -    78     -     -     -     - |
 NRIL |   -23     -   101    29  -216     -    86   -20     -     - |
 NRMD |   -40     -     -     X    71     -    87     -     -     - |
 NYA1 |    42     -    63   -44     -    77   -19   -75     -     - |
 NYA2 |   -51     -     -     -    89     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -   -19     -    13     -  -197     -     -     -     - |
 OHI2 |   -84     -     -   103   -28     -    52   -35     -     - |
 ONSA |    95    28    -2   -91     -   -13     -     -     -     - |
 OPMT |   -39    -1     -    31     -    13     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -39     -    85     -   -19     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   140  -311   -59     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    92   -65   -31     -   -94     -     - |
 PBRI |     -     -    18   -20     -     -    93     3     -     - |
 PDEL |  -180     -    56    25    92     -   -14    30     -     - |
 PERT |  -324   111   115    68     -     6     -     -     -     - |
 PIE1 |   -45    71    70   -33  -108   -14     -     -     -     - |
 PIMO |   -12     -    50    78   -53    -8    64  -140     -     - |
 PNGM |     -     -    30     -     -     -    20   -44     -     - |
 POHN |     -     -  -185     -   405     -     -     -     -     - |
 POL2 |   -22     -     -     3     -     -     -    21     -     - |
 POTS |   157     -  -126     -     -     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    45   -47     -     -     -     4     -     - |
 PRDS |     6    50     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |   -13    13    51   -49     -     9     2     -     -     - |
 QAQ1 |   -28     -    23     -     -     -    24     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -21    75     -     -   -19     -     - |
 QUIN |   -14     -    11     -     -   108     -     -     -     - |
 RABT |   -73     -     -   -15   291     -     -   -85     -     - |
 RBAY |  -115     -   119   -26     -  -124   -46     -     -     - |
 REDU |    16     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -53     -     -    42     -     -    46     -     -     - |
 REUN |  -192     -   113    49   -21     -   -54     -     -     - |
 REYK |  -136     -     -   108     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -18     -    14     -     -     -    54     -     -     - |
 RIOP |  -198     -     -   195     -   -53   126   -56     -     - |
 SALU |     -     -   137   -29     -     -     -  -157     -     - |
 SANT |    -8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    -3     3     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    19    88   -25   -36     -     -     -   -22     -     - |
 SCOR |     -     -   -73    29    79   -99     -    11     -     - |
 SCRZ |     -     -   -40     -    87     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -    27     -     -     -   -24   -39     -     - |
 SFER |     -  -107    97   -23     -   -57     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -    16     -   -72     -   -24     -     - |
 SOFI |  -253     -   126    76     -  -148     -     -     -     - |
 SPT0 |     9     -     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -246     -   176     9    25   116    29     -     -     - |
 STHL |    48     -   -25   -48     -     -    50    51     -     - |
 STJO |   -23    28     -    -2    52     -     -   -33     -     - |
 STK2 |     -     -    47     -  -104     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -31     -     -   -61    80     -     -    73     -     - |
 SUTV |     -     -    73   -72     -     -    30     -     -     - |
 SUWN |  -237   -81   136     1   240  -263     -     -     -     - |
 SYDN |   -48     -    39     -     -   102     -     -     -     - |
 SYOG |   -89     2    60    10     X    -8     -     -     -     - |
 TASH |     -     -  -111     -   243     -   -78     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -37    82     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   122   -81     -   308   -11   -59     -     - |
 THU2 |     -     -    33   -32     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -68    60     -    13     -     -    97     -     -     - |
 TIDB |   -57    83     -   -11     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -    34     -    -9     -   -36   -43     -     - |
 TLSE |   -82     -    16   -37   193     -   -90     -     -     - |
 TONG |     -     -     -    45  -100   -97     -     -     -     - |
 TOW2 |   -70     -    43     -    60     -     -   -20     -     - |
 TRO1 |   -90     -   103    15   -99     -   -64     -     -     - |
 TSKB |    23   -65     -    26     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -    41     -   -90     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -14    37   -25    11     -    49    38     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -65    64     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -    28     -     -     -  -104   -41     -     - |
 USN7 |   -30     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -   -10     -    -1     -     -     -    12     -     - |
 UZHL |     -     -   -26    26     -  -191     -     -     -     - |
 VILL |    91   -17   -28   -33     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     7     -     -    -6     -    42    38     -     -     - |
 WHIT |   -64    14    86   -29     -     -     -   -22     -     - |
 WILL |  -138   220     -   -39     -   142     -     -     -     - |
 WIND |    42     -   -32     -    -3     -    48     -     -     - |
 WTZR |  -298     -   194    44     -  -234     -     -     -     - |
 XMIS |  -369     -     -   157   302  -252   273     -     -     - |
 YAKT |   -85    53    27    -7     -    24     -    24     -     - |
 YAR2 |   145    12     -  -122     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    16    58     -   -24   -61     -     -     -     -     - |
 YSSK |     4     -     -   -39     -     -    37    52     -     - |
 ZAMB |   -78     -    90   -13     -   -60   -33   -21     -     - |
 ZECK |    98     -   -29   -49     -   -27     -     -     -     - |
 ZIM2 |   -45     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -37     -     -    29     -   -55     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    10    13     8     6    18    23    15    15   294     - | 2880    211
    2 |     8    17     9    10    18    36    20    11   549     - | 2880    200
    3 |    16    11    12    11    21    38    35    34   518     - | 2880    254
    5 |     7    21     8     8    36    33    18    15  1054     - | 2880    501
    6 |     6    12    12     9    16    56     7     9   430     - | 2880    158
    7 |    10    12     7     8    21    47    10    11   391     - | 2880    326
    8 |    13    20     8    10    17    32     9    10  1560     - | 2880    913
    9 |     8    17     8     8    21    39     9     8   464     - | 2880    211
   10 |    13    16    12    12    19    42    13    10   295     - | 2880    291
   11 |     8    12     5     9    18    25    16    16   905     - | 2880    253
   12 |     6    11     6     7    21    60    10     9   388     - | 2880    308
   13 |    18    13     8     X    19    24    24    17   468     - | 2880    314
   14 |    10    20    19     6    18    78    19     9   538     - | 2880    262
   15 |    10    12     8     8    19    31    17    12   357     - | 2880    277
   16 |    10    11    11    12    19    60    15    12   548     - | 2880    370
   17 |    13    28    22    10    18    39    21    18   521     - | 2880    430
   18 |     8    13     9     8    18    37     9     9   373     - | 2880    298
   19 |    11    22    19    10    19    98    24    19   323     - | 2880    189
   20 |    11    17     8    12    18    47    25    22   455     - | 2880    311
   21 |    16    13     6     8    22    55    51    46   564     - | 2880    248
   22 |    11    12     5    10    19    49    27    26   693     - | 2880    290
   23 |     9    12    10    13    22    51    24    23   525     - | 2880    210
   24 |    10    14     9     9    16    13    19    17  1419     - | 2880   1209
   25 |    14    12     9     7    16    26    20    10   314     - | 2880    230
   26 |    12    14    12     8    17    23    25    11   403     - | 2880    397
   27 |     8    13     8     7    17    23    21    18   308     - | 2880    187
   28 |    10    16    12    13    23    36    23     9  2408     - | 2880    627
   29 |    11    13    10     7    18    52    14    10  1435     - | 2880    640
   30 |    11    16    12     6    19    26    15    14   429     - | 2880    121
   31 |     7    14     6     9    18    57    18    12   861     - | 2880    272
   32 |    10    18     7     6    16    30    19    17   326     - | 2880    291
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     9     -    16     -     9     8     -     - |  288    >>>
 ALBH |    12    11     -    12     -    25     -     -     -     - |  288     69
 ALGO |    22    15     -    15     -    37    25     -     -     - |  288     87
 ALIC |    19     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  288   4021
 ALRT |    17     -     -    10    14     -     9     9     -     - |  288   6587
 AMC2 |     8     -     -     7     -    23    10     7     -     - |  288     31
 ANKR |     -     -     4     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 AREQ |    18    15     -     8     -     -     -     9     -     - |  288   6046
 AREV |     -     -     9     9     -     -     8     -     -     - |  288   5981
 ARTU |    13     -     7    10    14     -     6     9     -     - |  285  10354
 ASPA |    29     -    14    24     -    41    13     -     -     - |  288  11489
 AUCK |    11     -     -     8     -    43     -     -     -     - |   88   3164
 BAKE |     -     -     8     9    15     -    14    12     -     - |  288   4495
 BAKO |    29     -    16    19     -    43     -     -     -     - |  288   3264
 BARH |     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288   2727
 BJCO |     -     -    10    10     -     -     8     -     -     - |  288   8306
 BJFS |    12     -     -     9    20     -    11     -     -     - |  277   4601
 BJNM |    13    29    24     X     -     -    21     -     -     - |  288     73
 BOGT |     -     -    10    10    19    25     -     -     -     - |  288   9664
 BOR1 |    16     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   4658
 BRAZ |    17     -    13    13     -     -     -     -     -     - |  288   9207
 BREW |    11    13     -     -     -    27     -     -     -     - |  288     41
 BRFT |    20     -    11    14     X     -    12     -     -     - |  288   2938
 BRMU |    15     -    11    13     -    20     -    17     -     - |  288   4301
 BRST |    16     -    14     -    33    91    17     -     -     - |  288   1796
 BRUX |    12     -     -     8    13     -    10     -     -     - |  288     41
 CAS1 |    22     -    10     9    16    22     -    11     -     - |  288   4605
 CCJ2 |     -     -     -    11    19     -     -    13     -     - |  288   9624
 CEBR |     -     -    20     -    44     -     -     -     -     - |  263     34
 CEDU |    20     -    11    11     -    35     -     -     -     - |  288   4780
 CHAN |     -     -     -     6     -     -     -    10     -     - |  288  68407
 CHPI |    17     -     -    13     -    36    16     -     -     - |  288  11018
 CHTI |    15     -    10    14    20     -     8    11     -     - |  288   3695
 CHUM |     -     -     -    10    22     -     -     -     -     - |  288  16646
 CHUR |    13     9     9     9     -    18     -     -     -     - |  288  10026
 CKIS |     -     -     -     -    31     -     -    21     -     - |  286  10259
 COCO |    15     -    11     -    20     -     -    10     -     - |  288    >>>
 CORD |    19     -     8     9     -     -     9    10     -     - |  288   9226
 CRO1 |     -    17     -    14    27    48     -     -     -     - |  288     46
 CUSV |     -     -    14    14     -     -    13     -     -     - |  288   9468
 DAEJ |    10    17     -    12     -    48    20     -     -     - |  288   4197
 DAKR |     -     -    12    12     -     -     -     -     -     - |  276   7462
 DARW |    20    12    12    18    41    27     -    14     -     - |  288   4066
 DAV1 |    12     -     7     9    17     -     -     -     -     - |  288   8260
 DGAR |    23     -     -    18    34    38     -     -     -     - |  288  16103
 DGAV |     -     -    15    20     -     -    11    20     -     - |  288  10597
 DRAG |     -     -     8     9    23     -     -     -     -     - |  288   4291
 DRAO |    16     8    10    12     -     -     -     8     -     - |  288     50
 DUBO |    16     -    12    16    19    60     -    14     -     - |  288  38686
 FAIR |     9     8     -     8    11    24     -     -     -     - |  288   7496
 FLIN |    22     -     9    15     -    24     -     -     -     - |  288   4555
 FLRS |    16     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  287   2563
 GLPS |     8     -     7     7    13    31    11     6     -     - |  288   9583
 GLSV |    11     -     5     8     X    21     8     -     -     - |  286   1653
 GMSD |     -     -    14    11    28     -    25     -     -     - |  288   5878
 GODE |    16     8     -    10    20     -     -     -     -     - |  288     48
 GOLD |    11     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   9163
 GOPE |    13     -     -    10     -    24     -     -     -     - |  287    751
 GRAS |    16     -    11     8     -     -     -     -     -     - |  288   2951
 GRAZ |    14     -     9     9     -    21     -     -     -     - |  288   3686
 GUAM |     -     -     -    10     -    31     -    15     -     - |  288   7610
 GUUG |     -     -    12    11     -     -     -     -     -     - |  288   9247
 HARB |    13    15     -    11     -    23    21     -     -     - |  288   1199
 HERS |    15     X     7     9     -    38    15     -     -     - |  288     37
 HERT |    13     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3693
 HNLC |     -     -     -    11    24    43     -     -     -     - |  288   2506
 HOB2 |    21    22    11    14     -    40     -    10     -     - |  288     32
 HOFN |    17     -     8    12    27     -     -     -     -     - |  288   2575
 HOLB |    14     -     -    14    28     -     -     -     -     - |  288   5315
 HRAO |    11     -     -     9     -    27     -     -     -     - |  288     47
 IENG |    14    25     -    22     -    30    11     -     -     - |  288     44
 INEG |    17     -     -    14     -    22    12    12     -     - |  288   6406
 IRKJ |     -     -     8     7    15    15     -     8     -     - |  288     63
 ISPA |    16     -    13    17    23     -    13    14     -     - |  288  13519
 JOZ2 |    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4449
 JPLM |     -    10     -     7     -    36     -     -     -     - |  288   7427
 KARR |    16     -     9    11     X    18     -    12     -     - |  288   4113
 KELY |     -     -     7     7     -     -    10     -     -     - |  288   8000
 KERG |    22     -    14    20     -    49     -     -     -     - |  288   6796
 KIRU |    12    16     9    16    23     -     -     -     -     - |  288   1817
 KOKB |    21    18     -    14     -    31     -    11     -     - |  288     79
 KOKV |     -     -    11    11     -     -     9     -     -     - |  288     98
 KOUC |     X     -    10    13     -     -     -    12     -     - |  288   5825
 KOUR |    18    23    17    21     -    35     -     -     -     - |  288     22
 LAMA |    12     -     -     9     -    22     -     -     -     - |  287   2991
 LHAZ |    16     -     -    13     -     -    14     -     -     - |  287   6478
 LMMF |     -     -    16     -    36     -     -     -     -     - |  266   3625
 LPAL |    10     -     -     -     -    45     -    12     -     - |  288   3560
 LPGS |     -     -    10     -    22     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MAC1 |    20     -    10    10    17    29     -     -     -     - |  288   4643
 MAG0 |    16     -     7     8     -     -     -    12     -     - |  288   5777
 MAJU |     -     -     -     -    44     -     -    29     -     - |   86   5463
 MAL2 |     -     -     X    10    23     -    15     -     -     - |  181   3926
 MANA |     -     -     -    13     -    50     -    20     -     - |  288   9907
 MAS1 |    16    14    11    11    24     -     -     -     -     - |  288   9719
 MATE |     -    20    11    14     -     -     -    10     -     - |  288    101
 MAW1 |    14     -     7    11     X     -     -    17     -     - |  288   3211
 MBAR |    20     -    10    16     -     -     9     9     -     - |  288   6837
 MCIL |     -     -     -     9    21     -     -     -     -     - |  246   6510
 MCM4 |    13    10     -     9    13    35     -     9     -     - |  288   7096
 MDVJ |    17     -     9    10     -    77    16     -     -     - |  288     36
 METG |     -     -     8     -    18     -     -     -     -     - |  214   1754
 METS |    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287   8198
 MKEA |     -     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  288     73
 MONP |    10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2686
 MORP |     -     -     -     7     -     -     -    11     -     - |  288   3023
 NAIN |     -     -     -     6    13     -     -     -     -     - |  288   6484
 NANO |    16     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  288   3189
 NICO |    14     -     8    10     X    29     -     -     -     - |  288   4015
 NIST |    12    15     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     26
 NKLG |    14     -    11    10    16     -     6     9     -     - |  288   9689
 NLIB |     -    19     -    15    21    37     -     -     -     - |  288   6548
 NNOR |    20    10    11     -    17    20     9     -     -     - |  288    393
 NOVM |     -     -     9     9     -     -     -     9     -     - |  288     44
 NRC1 |    10    11     -    11     -    24     -     -     -     - |  288     24
 NRIL |    14     -     6    10    14     -     5     7     -     - |  288   7151
 NRMD |    14     -     -     X    24     -    16     -     -     - |  205   3922
 NYA1 |    14     -    10    10     -    21     8    13     -     - |  288   3499
 NYA2 |    12     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  286    >>>
 NYAL |     -    10     -     7     -    24     -     -     -     - |  288    328
 OHI2 |    13     -     -    11    25     -     8    11     -     - |  288     41
 ONSA |    17    14     9    11     -    20     -     -     -     - |  288   1236
 OPMT |    14    12     -    16     -    25     -     -     -     - |  288     34
 OUS2 |     -     -     8     -    17     -     7     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     8    17    27     -     -     -     - |  288   6275
 PARC |     -     -     -     9    18    37     -    10     -     - |  288   4663
 PBRI |     -     -    11    17     -     -    12    16     -     - |  288   1746
 PDEL |    15     -     6    11    19     -     7    10     -     - |  288   2714
 PERT |    14    14    10     9     -    23     -     -     -     - |  288   3697
 PIE1 |    16    10     9    12    15    22     -     -     -     - |  288     26
 PIMO |    22     -    14    19    27    18     8    16     -     - |  288   9451
 PNGM |     -     -    16     -     -     -    10    24     -     - |  287   9766
 POHN |     -     -    19     -    42     -     -     -     -     - |  180  12721
 POL2 |    20     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288   6564
 POTS |    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     8     9     -     -     -     9     -     - |  288   8998
 PRDS |     9    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    103
 PTBB |    19    19    13    15     -    26    12     -     -     - |  288     41
 QAQ1 |    16     -    12     -     -     -    14     -     -     - |  287    >>>
 QIKI |     -     -     -     6     9     -     -     7     -     - |  288   6120
 QUIN |     8     -     6     -     -    17     -     -     -     - |  288   7725
 RABT |    14     -     -    12    25     -     -    10     -     - |  288   9181
 RBAY |    21     -    15    14     -    43    20     -     -     - |  287   6065
 REDU |    10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2196
 RESO |    13     -     -    10     -     -    16     -     -     - |  183   6747
 REUN |    19     -    10    15    22     -     9     -     -     - |  288   6457
 REYK |    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2814
 RIO2 |     9     -     7     -     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    18     -     -    10     -    23    11    14     -     - |  288   9619
 SALU |     -     -    11    13     -     -     -    15     -     - |  288   8131
 SANT |    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2073
 SAVO |     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288   9385
 SCH2 |    21    10     9    10     -     -     -    11     -     - |  288   4020
 SCOR |     -     -     6     9    11    13     -     6     -     - |  288   6371
 SCRZ |     -     -    12     -    26     -     -     -     -     - |  288   8732
 SEYG |     -     -     7     -     -     -     5    10     -     - |  288  10071
 SFER |     -    10     6     7     -    36     -     -     -     - |  288     94
 SHAO |     -     -     -    12     -    56     -    18     -     - |  288  10666
 SOFI |    20     -    10    13     -    41     -     -     -     - |  288   5093
 SPT0 |    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  255   1211
 SSIA |    17     -    13    15    29    42    10     -     -     - |  288   9805
 STHL |    12     -     8    13     -     -     8    10     -     - |  288  18127
 STJO |    11     8     -    11    14     -     -     7     -     - |  288    375
 STK2 |     -     -     6     -    13     -     -     -     -     - |  288   4572
 SUTH |    17     -     -    11    21     -     -    10     -     - |  288   9445
 SUTV |     -     -     6     6     -     -     5     -     -     - |  288   5943
 SUWN |    23    22    11    20    28    32     -     -     -     - |  288   4492
 SYDN |    17     -    13     -     -    29     -     -     -     - |  288   1314
 SYOG |    17    15     6     8     X    24     -     -     -     - |  287   6471
 TASH |     -     -     7     -    16     -    13     -     -     - |  288    >>>
 TEHN |     -     -     -     9    20     -     -     -     -     - |  288   4368
 THTI |     -     -    18    17     -    68    31    25     -     - |  288   8700
 THU2 |     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288  76442
 THU3 |    10     7     -     9     -     -    10     -     -     - |  288   6468
 TIDB |    17    19     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     42
 TIXI |     -     -     8     -    13     -     8     8     -     - |  288    >>>
 TLSE |    15     -     7    12    20     -    10     -     -     - |  288   1760
 TONG |     -     -     -    20    45    23     -     -     -     - |  145   8689
 TOW2 |    15     -    16     -    21     -     -     7     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    15     -    13    18    24     -    18     -     -     - |  288   3668
 TSKB |    18    17     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4380
 TUVA |     -     -    15     -    33     -     -     -     -     - |  256  11396
 TWTF |    16    30    12    22     -    36    20     -     -     - |  288     36
 UFPR |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   9485
 URUM |     -     -     5     -     -     -     8     7     -     - |  288    >>>
 USN7 |    14     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     29
 USUD |     -    23     -    17     -     -     -    17     -     - |  288     47
 UZHL |     -     -    13    13     -    27     -     -     -     - |  276   1528
 VILL |    14    12    10     9     -     -     -     -     -     - |  288   2242
 WAB2 |    17     -     -    13     -    42    17     -     -     - |  288     33
 WHIT |    16     9    10    10     -     -     -     9     -     - |  288  59222
 WILL |    14     9     -    10     -    34     -     -     -     - |  288   5458
 WIND |    15     -     9     -    21     -    11     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |    15     -    12     7     -    33     -     -     -     - |  288     30
 XMIS |    17     -     -    16    20    34    16     -     -     - |  288   8646
 YAKT |    14    34    10    14     -    19     -    11     -     - |  288   5787
 YAR2 |    20    21     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     86
 YELL |    14    10     -    10    17     -     -     -     -     - |  288     24
 YSSK |    14     -     -     9     -     -     6     9     -     - |  288   6550
 ZAMB |    13     -    10    13     -    37     7     7     -     - |  288   9799
 ZECK |    15     -    11     7     -    25     -     -     -     - |  288     61
 ZIM2 |     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2860
 ZIMM |    13     -     -    10     -    35     -     -     -     - |  288   3054
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    13    16    11    10    20    43    16    14   777     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |     17  | 1914-6  0:13:30 |         513



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   286     1   288     2.71     4.05     1.27     1.27   | 4.11e-14  1.12e-14  4.90e-15 |
 HOB2 |   288   286     1   288     2.63     4.05     0.38     0.38   | 4.27e-14  7.22e-15  1.29e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.04     4.05     0.16     0.16   | 3.69e-14  1.05e-14  4.24e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.67     4.05     1.26     1.26   | 3.56e-14  8.89e-15  8.25e-15 |
 PIE1 |   288   286     0   288     3.44     4.05     1.74     1.74   | 2.79e-14  4.77e-15  2.51e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.59     4.05     2.63     2.63   | 3.32e-14  6.85e-15  1.33e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.42     4.05     1.96     1.96   | 4.36e-14  7.28e-15  1.63e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.76     4.05     3.47     3.47   | 3.00e-14  6.42e-15  1.72e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.69     4.05     3.19     3.19   | 3.51e-14  7.93e-15  1.94e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.54     4.05     3.24     3.24   | 2.25e-14  7.84e-15  3.18e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.42     4.02     4.03     4.03   | 3.15e-14  5.59e-15  6.72e-16 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.42     4.01     1.48     1.48   | 3.33e-14  8.75e-15  1.48e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.32     3.78     4.03     4.03   | 5.13e-14  8.28e-15  2.96e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     2.27     3.65     4.03     4.03   | 3.11e-14  7.23e-15  2.29e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.27     3.63     4.03     4.03   | 3.66e-14  7.16e-15  1.53e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.21     3.44     0.94     0.94   | 6.99e-14  8.44e-15  3.97e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.14     3.23     4.03     4.03   | 4.11e-14  7.06e-15  1.09e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.09     3.08     0.58     0.58   | 4.66e-14  1.26e-14  5.07e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.06     3.00     0.85     0.85   | 3.60e-14  1.07e-14  4.09e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.05     2.97     1.30     1.30   | 4.14e-14  8.31e-15  1.12e-14 |
 BJNM |   288   285     1   288     2.01     2.84     4.03     4.03   | 5.95e-14  1.55e-14  9.00e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.99     2.78     0.49     0.49   | 4.62e-14  9.70e-15  1.49e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     1.90     2.54     0.47     0.47   | 5.10e-14  7.87e-15  1.96e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.85     2.40     3.57     3.57   | 3.15e-14  6.05e-15  2.14e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.84     2.38     0.40     0.40   | 4.27e-14  1.46e-14  2.06e-14 |
 GODE |   288   286     1   288     1.61     1.82     1.13     1.13   | 4.98e-14  7.77e-15  7.19e-15 |
 MATE |   288   287     0   288     1.35     1.29     0.33     0.33   | 5.14e-14  1.07e-14  8.83e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.34     1.28     0.63     0.63   | 5.28e-14  1.15e-14  3.95e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.14     0.92     0.89     0.89   | 7.15e-14  1.65e-14  4.89e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.08     0.82     1.41     1.41   | 1.14e-13  1.18e-14  3.38e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.06     0.79     3.93     3.93   | 1.12e-13  1.36e-14  5.04e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.05     0.78     4.02     4.02   | 1.05e-13  1.13e-14  3.49e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.02     0.74     0.82     0.82   | 9.88e-14  1.59e-14  5.17e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.99     0.69     2.01     2.01   | 1.16e-13  1.79e-14  3.42e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.84     0.50     0.23     0.23   | 3.45e-14  7.46e-15  1.87e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.71     0.36     0.17     0.17   | 3.27e-14  9.55e-15  2.08e-15 |
 G06  |   288   287     0   288     4.03     0.27     4.03     4.03   | 7.92e-14  2.26e-14  2.14e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.03     0.23     4.03     4.03   | 6.11e-14  4.31e-14  2.80e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.04     0.18     4.03     4.03   | 6.55e-14  1.91e-14  1.72e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.03     0.17     4.03     4.03   | 5.41e-14  2.42e-14  2.21e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.03     0.17     4.03     4.03   | 6.64e-14  4.60e-14  4.27e-14 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.48     0.17     0.08     0.08   | 5.33e-14  9.31e-15  2.40e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.95     0.14     1.35     1.35   | 4.63e-14  2.06e-14  2.67e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.65     0.08     0.17     0.17   | 6.27e-14  2.31e-14  2.70e-14 |
 CEBR |   263   263     2   132     0.21     0.07     0.10     0.10   | 5.87e-14  2.91e-14  8.03e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     0.49     0.05     0.09     0.09   | 9.25e-14  4.53e-14  2.27e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.18     0.05     0.61     0.61   | 7.14e-13  7.51e-14  3.36e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.44     0.02     1.69     1.69   | 5.47e-14  2.07e-14  2.95e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.16     0.02     0.02     0.02   | 5.70e-13  1.90e-13  4.02e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.96     0.96   | 5.96e-13  6.03e-14  1.43e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.75     0.75   | 5.59e-13  6.04e-14  1.29e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.46     0.02     0.91     0.91   | 6.06e-14  4.90e-14  2.75e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.20     0.20   | 7.07e-13  6.96e-14  3.29e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.44     0.44   | 6.88e-13  8.11e-14  3.79e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.66     0.66   | 6.57e-13  5.61e-14  3.49e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.23     0.23   | 6.68e-13  6.55e-14  4.72e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.25     0.25   | 6.27e-13  7.11e-14  2.24e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.69     0.69   | 6.29e-13  6.28e-14  3.07e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.08     0.08   | 6.15e-13  7.40e-14  3.45e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.72     0.72   | 7.24e-13  7.90e-14  2.70e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.35     0.35   | 6.72e-13  7.72e-14  2.14e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.26     0.01     0.37     0.37   | 5.47e-13  6.16e-14  2.91e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.43e-13  7.32e-13  8.28e-13 |
 BRFT |   288   238    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-12  8.71e-13  2.14e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.40e-13  9.76e-14  6.37e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  2.26e-13  9.93e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-13  6.99e-14  2.00e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.99e-13  9.87e-14  4.38e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-13  9.56e-14  2.89e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-13  9.38e-14  1.73e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.65e-13  1.54e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.91e-13  8.25e-14  3.75e-14 |
 GLSV |   286   244     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  5.32e-13  1.22e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-13  3.02e-13  1.26e-13 |
 HOFN |   288   241    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  9.63e-13  2.06e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-13  2.77e-13  1.64e-13 |
 NNOR |   288   270     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.83e-13  3.61e-14 |
 NRMD |   205     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 NYAL |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-13  1.47e-13  2.69e-14 |
 ONSA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-13  1.64e-13  1.77e-13 |
 PDEL |   288   239    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-12  1.06e-12  2.04e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.37e-13  2.80e-13 |
 SPT0 |   255   255     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.88e-13  1.74e-13  1.33e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.63e-13  2.58e-13  1.13e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  5.95e-13  1.92e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  4.57e-13  1.07e-13 |
 YAR2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.76e-14  1.62e-14  1.09e-14 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-14  4.16e-15  1.35e-15 |
 IRKJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-13  8.93e-15  5.03e-15 |
 BRST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  6.81e-13  2.15e-13 |
 MORP |   288   265     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  1.13e-12  1.60e-13 |
 MONP |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.79e-13  2.86e-13 |
 UZHL |   276   245    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.38e-12  6.29e-13  1.14e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.86e-13  2.88e-13  7.73e-14 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-13  7.32e-13  8.24e-13 |
 METG |   214   211     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  7.71e-13         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-13  3.27e-13  2.63e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.55e-22  4.42e-20  1.21e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
