
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1917   Day: 1   MJD: 57664                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     52    -177     429    836    836      0   2078   2078      0    0.00
 cod |   288     0  20466    301    -603    -202     20     20     21    137    156    120   12.97
 emr |   288     0  25073     74   -1146    -227     20     20     21    112    132    100   13.05
 esa |   288     0  20502   2733   -1264   -1342     11     10     13    176    239     81   24.92
 gfz |   288     0  25108    471    -290     299     11      9     11     89     98     83   26.82
 iga |    96     0   2976     11      34     -15     27     27      0    157    157      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0      33     -14    840    840      0   1858   1858      0    0.00
 jpl |   288     0  17542      1    -485    -710     13     13     13    113    119    107   22.23
 ngs |    96     0   2976     50    -177     430    734    734      0   1941   1941      0    0.00
 usn |   288     0  22511     32   -1623    -235     46     60     34    141    160    128    0.00
 whu |   288     0  21223    363    -702    1634     48     41     52    441    187    561    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   536   140     7  -281    14  -108  -521   213   603   152   221 |
    2 | -2236  -248   -97   288   -29   -31 -1217   -86 -1924  -167  -194 |
    3 |  -177   161    46  -215   -14  -183   276   139  -142   163    26 |
    5 | -3181   -33    65  -240   157   -63  -929    60 -3043   208  -145 |
    6 |  -139    28   195  -227    93  -217  -796    11    62   289  -120 |
    7 |  -909    37    58  -154    -6    13    58   124 -1141   151   -18 |
    8 |  2272    80   248    41  -118  -104  2316   -96  1508    50  -238 |
    9 | -1719    29   -53    78   -22  -120 -1003   -46 -1318    32    30 |
   10 |  1740   226    30  -253    84   381  2624    32  1443   102   146 |
   11 |  1897   -38   -87   127   -72   -96  -986    16  2250  -147   -63 |
   12 | -1444   193   -87  -234    76    86  -931   110 -1315    20  -211 |
   13 |  1973    73  -221   -51    57  -138 -3165    76  1807     -  -198 |
   14 |  2031  -133   -99   214   -29   -99   297   -69  2101  -163  -161 |
   15 | -1412   -41   129   -92   -50    -3   266   112 -1390   216  -206 |
   16 |  1568   -97    65   269  -122    11   387  -136  1797  -157   -89 |
   17 | -1940   101   -43  -274    81    51  1398   176 -1867   142   -82 |
   18 |  2644   -18     0    20    87   -96  -684  -117  2611   -86   -79 |
   19 |  -310  -242   -55   469  -152   166  1529  -170  -766  -207  -282 |
   20 |  2202  -163   -65   325   -15   -25  -128  -213  2168  -119  -148 |
   21 |  1302  -104   203   204   -30    69  -177  -254  1052  -129  -201 |
   22 | -2118   -93   302     X   -41   310   701   -73 -2137   -23    68 |
   23 |   295    27  -154    38   -29   -78  -522    67   -27  -123   -19 |
   24 |  -194   176  -219  -288   143  -119  6034   177  -858   137  -139 |
   25 |  -184   197  -219   -89    60   -37   129    41   -57   -86  -243 |
   26 |  -840   223   -18  -139    26   -71  1277    14  -479   104   153 |
   27 |   467   236    49   -86    44   -77   266  -121   547    24  -129 |
   28 |  4385  -153   -44   375  -222   128   -38   -37  4131  -167  -145 |
   29 | -3784   211    54  -472   194   -31  -989   140 -3269   212  -508 |
   30 |  -305    41  -123    38   -54   -11  -899    72  -349   -65  -240 |
   31 | -2797   354   -85  -318   166    43 -2477     0 -2757    70  -190 |
   32 |   281   117    93  -257   132   498 -2098     5   335   213    -4 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   303   111     -     -  -459     -   579    39 |
 AJAC |     -     -     -    11     -     -     -   -12     -     -     - |
 ALGO |     -    22   -22     -     -     -     -     -     -    24   -78 |
 ALRT |     -     -   -34     -    17     -     -     -     -    15   -13 |
 AMC2 |     -   -98   111     -     -     -     -    -8     -  -148     - |
 AREV |     -     -    51   103   -48     -     -   -82     -    81     - |
 ARTU |     -     -   -15    67   -55     -     -     -     -    85   -17 |
 ASPA |     -   -67   -75     X    68     -     -     -     -    25  -106 |
 BAKE |     -     -    64    29   -58     -     -     -     -    38  -183 |
 BJNM |     -   322   519     -  -407     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -     X   -43     -     -    51     -    29     - |
 BRST |     -   -19    19     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 BRUX |     -    84    56     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -   -28    62   -26     -     -   -22     -    26   -75 |
 CHTI |     -  -255  -150     X   177     -     -    31     -   -92   -67 |
 CORD |     -    59   -22     -   -18     -     -     -     -   -14     - |
 CUSV |     -     -    55    54   -76     -     -     -     -    66  -102 |
 DAEJ |     -  -132   131     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -44   -11   -44     -     -    90     -   -59   -81 |
 FAA1 |     -    25     -   -13     X     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -30     -    22   -25     -     -    23     -     3   -65 |
 GLSV |     -   -91    17     -    36     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -235   -99     -   160     -     -     -     -   -66   -80 |
 HARB |     -   -61    61     -     -     -     -     -     -   112   231 |
 HYDE |     -  -184   -14     X    96     -     -     -     -    -5    11 |
 IENG |     -    20    19     -   -19     -     -     -     -    26     - |
 INEG |     -  -265     -     -   128     -     -     -     -  -119  1880 |
 ISPA |     -     -    90    53   -54     -     -   -46     -    68   -13 |
 KELY |     -     -   108     -  -110     -     -    70     -   -32  -107 |
 KOKV |     -     -    79    48   -81     -     -     -     -     0  -144 |
 LHAZ |     -     -    91     X   -44     -     -     -     -    -5     X |
 MAL2 |     -     X   -54    28     X     -     -     -     -   -23  -199 |
 MBAR |     -     5   -51    20    -2     -     -     5     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -87    45     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -233   -61    84    -2     -     -    77     -   -98   -58 |
 NNOR |     -     -    33   -17     -     -     -     -     -     -  -151 |
 NRIL |     -    -4  -128    50    17     -     -     -     -   -73    -1 |
 NRMD |     -   -46    46     X     -     -     -     -     -   -59  -137 |
 NYA1 |     -    76   -39     -   -18     -     -     -     -  -120   -54 |
 OHI2 |     -   -66   -92    80    -2     -     -     -     -  -162  -204 |
 OUS2 |     -     -     -     6    -6     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    54     -    -2     -     -   -29     -    54     - |
 PBRI |     -     -   -83     X     -     -     -    49     -     -     - |
 PDEL |     -  -102   -27     -     0     -     -    74     -    17     - |
 PETS |     -     -  -119    49   -22     -     -    40     -   -25  1966 |
 PIMO |     -     5   -64    -5    31     -     -     2     -   -30   -39 |
 PTBB |     -    39    51    48   -87     -     -     -     -    28     - |
 QAQ1 |     -    28     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    63     -     -   -31     -     -     -     -     -    -9 |
 RBAY |     -   -89   116     X   -12     -     -     -     -   -16   -22 |
 RESO |     -     -     2     -    -1     -     -     -     -   -50  -106 |
 REUN |     -  -189   -69     X   125     -     -     -     -     -   -87 |
 RIO2 |     -     -     -   -44    41     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -     -  -175     -    85     -     -     -     -  -104   -16 |
 STHL |     -    66    11    -5   -59     -     -    32     -    33     - |
 THTI |     -     -    11     -     -     -     -    -7     -   -85  -113 |
 THU3 |     -  -111   -52     -   -23     -     -   124     -   -95     - |
 TIXI |     -    59     -    89   -82     -     -   -36     -    17   -62 |
 TLSE |     -  -110   -53     -    79     -     -     -     -  -101     - |
 TRO1 |     -    23   -79     -    16     -     -    12     -  -444     - |
 TWTF |     -    46   -45     -     X     -     -     -     -     -    15 |
 UNSA |     -     -     -  -121   112     -     -     -     -     -  2288 |
 URUM |     -   -23     -   127    -3     -     -  -125     -     -  -144 |
 VALD |     -     -    35   -19     -     -     -     -     -     -  -116 |
 WAB2 |     -    79     2     -   -39     -     -     -     -    51     - |
 WIND |     -   -12    40   -32    15     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -   123   110   -17     -     -  -168     -  -138   -63 |
 YELL |     -    99   -94     -   -45     -     -    53     -    -1  -118 |
 YKRO |     -     -  -108     -     -     -     -    63     -     -  -152 |
 YSSK |     -     -    84     -   -93     -     -    64     -    31     - |
 ZAMB |     -   122   103     1  -108     -     -    -1     -     -   -48 |
 ZWE2 |     -     -     -     -    27     -     -   -33     -    13     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   312    12    16     9     8    28   244    10   362    56    19 |  288    172
    2 |  1698    17    16     9     7    13   602     8  1420    31    54 |  288    175
    3 |   408    28    16    12     9    18   462    14   456    60    38 |  288    239
    5 |   584    17    28    19    14    28   372    13   485    72    34 |  288    427
    6 |   239    19    16     9     4    24   207     8   163    56    16 |  288    164
    7 |   690    24    26     7    13    29   177    20   660    70    37 |  288    284
    8 |  2036    26    31     8     8    26  1628    11  1593    82    16 |  288   1037
    9 |   558    31    22    13     9    24   337    10   743    46    47 |  288    267
   10 |   934    16    13     8    11    13  1271    11   888    53    21 |  288    325
   11 |   470    22    18    16     8    37   576    11   679    36    29 |  288    410
   12 |   370    25    17     8     5    38   409    13   304    59    69 |  288    356
   13 |  1144    20    26    10    12    37  1458    12  1102     -    38 |  288    233
   14 |   228    13    18     6    10    27   291    10   247    67    67 |  288    217
   15 |   368    11    31    11     8    28   462    10   323    75    57 |  288    246
   16 |   571    16    17    10     6    35   477     9   692    89    45 |  288    431
   17 |  1062    18    20    13     7    18   745    12   967    53    40 |  288    331
   18 |   413    20    18     9    10    35   336     7   443    63    47 |  288    361
   19 |   746    13    20    10    10    21   870    10   464    46    51 |  288    297
   20 |   497    23    23    10     9    21   309    11   532    64    35 |  288    335
   21 |   954    17    13     9    11    23   265    12   825    48    45 |  288    310
   22 |   669    15    25     X     7    27   315    10   618    54    40 |  288    287
   23 |   588    26    20    12    10    28   409    13   677    54    51 |  288    359
   24 |  2782    26    24    15    12    39  2438    37  1780    70    46 |  288   2045
   25 |   350    11     9     7     5    25   167     9   337    36    30 |  288    140
   26 |   659    18    14     5     7    30  1132    11   544    74    46 |  288    354
   27 |   413    12    22     8    10    21   381    11   352    41    31 |  288    222
   28 |   625    24    18    11    14    34   700     8   745    53    43 |  288    562
   29 |   767    16    13     7     7    35   480    10   814    58    49 |  288    256
   30 |   294    20    16     8    15    27   344    15   197    79    25 |  288    184
   31 |   918    34    27     7    10    28  1247    13   853    71    37 |  288    185
   32 |   244    20    15     7    11    21  1455    11   281    63    34 |  288    269
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     8     7     -     -     8     -    25    22 |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -    10     -     -     -    12     -     -     - |  276   5180
 ALGO |     -    14    14     -     -     -     -     -     -    34    20 |  288    118
 ALRT |     -     -    13     -     6     -     -     -     -    14    25 |  284   4964
 AMC2 |     -    15    19     -     -     -     -    12     -    22     - |  288     28
 AREV |     -     -    29    10    10     -     -    10     -    36     - |  288   5976
 ARTU |     -     -    15     7     6     -     -     -     -    11    16 |  288   9587
 ASPA |     -    29    33     X    23     -     -     -     -    40    89 |  288  10729
 BAKE |     -     -    40    15    12     -     -     -     -    16    41 |  288   4192
 BJNM |     -    25    18     -    14     -     -     -     -     -     - |  217     66
 BRFT |     -     -     -     X    11     -     -    13     -    29     - |  288   3504
 BRST |     -     9     9     -     -     -     -     -     -     -   141 |  288   1776
 BRUX |     -    14    15     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     20
 CHPI |     -     -    23    14    14     -     -    12     -    37    41 |  288   9247
 CHTI |     -    22    22     X    11     -     -    12     -    32    62 |  288   3914
 CORD |     -    21    20     -    13     -     -     -     -    24     - |  288   9679
 CUSV |     -     -    25    19    19     -     -     -     -    45    29 |  288   6450
 DAEJ |     -    16    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   3091
 DGAV |     -     -    16    16    14     -     -    12     -    40    96 |  288   9461
 FAA1 |     -    24     -    13     X     -     -     -     -     -     - |  134   5523
 GLPS |     -    17     -     9    11     -     -     7     -    42   100 |  288  11222
 GLSV |     -    14    14     -    10     -     -     -     -     -     - |  285   1722
 GUAT |     -    36    38     -    16     -     -     -     -    28    57 |  276   3708
 HARB |     -    14    14     -     -     -     -     -     -    23    40 |  288  13726
 HYDE |     -    19    15     X    11     -     -     -     -    26    20 |  288   4176
 IENG |     -    17    16     -    13     -     -     -     -    15     - |  288     52
 INEG |     -    19     -     -     9     -     -     -     -    28    28 |  276   7334
 ISPA |     -     -    20    11    12     -     -     9     -    27    31 |  288  17098
 KELY |     -     -    13     -    10     -     -    10     -    15    37 |  288   6653
 KOKV |     -     -    34    15    13     -     -     -     -    54    51 |  288     83
 LHAZ |     -     -    19     X     9     -     -     -     -    33     X |  286   9210
 MAL2 |     -     X    37    19     X     -     -     -     -    49    45 |  246   5233
 MBAR |     -    19    22    10    12     -     -    12     -     -     - |  288   5585
 MGUE |     -     -    12     6     -     -     -     -     -     -     - |  276     30
 NKLG |     -    19    18    11    14     -     -    12     -    30    59 |  288  10110
 NNOR |     -     -    19    10     -     -     -     -     -     -    31 |  288    259
 NRIL |     -    16    17     7     9     -     -     -     -    19    14 |  288   6473
 NRMD |     -    26    26     X     -     -     -     -     -   137    72 |  273   4965
 NYA1 |     -    13    14     -     6     -     -     -     -    19    37 |  288   3224
 OHI2 |     -    21    23    10    12     -     -     -     -    27    45 |  283     17
 OUS2 |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    15     -     9     -     -     8     -    29     - |  288   4254
 PBRI |     -     -    22     X     -     -     -    13     -     -     - |  287    764
 PDEL |     -    20    22     -    14     -     -     8     -    18     - |  288   2744
 PETS |     -     -    29    13    12     -     -    11     -    17    16 |  288   6414
 PIMO |     -    28    25    15    18     -     -    17     -    38    49 |  288   5204
 PTBB |     -    21    20    10    10     -     -     -     -    20     - |  288     16
 QAQ1 |     -    29     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  266    >>>
 RAMO |     -    13     -     -     6     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 RBAY |     -    19    24     X    15     -     -     -     -    36   100 |  288   5176
 RESO |     -     -    12     -     6     -     -     -     -    15    21 |  287   5797
 REUN |     -    20    23     X    14     -     -     -     -     -    33 |  288   6217
 RIO2 |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -     -    24     -    12     -     -     -     -    15    53 |  283  10025
 STHL |     -    30    22    14    14     -     -    16     -    16     - |  288  17495
 THTI |     -     -    25     -     -     -     -    14     -    60    20 |  279   9574
 THU3 |     -    15    12     -     9     -     -     7     -    10     - |  288   5303
 TIXI |     -    23     -    31    12     -     -    36     -    34    18 |  288    >>>
 TLSE |     -    13    12     -     6     -     -     -     -    11     - |  288   1609
 TRO1 |     -    15    15     -     9     -     -    13     -    16     - |  288   3827
 TWTF |     -    13    13     -     X     -     -     -     -     -   145 |   89    172
 UNSA |     -     -     -    15    14     -     -     -     -     -    32 |  288    >>>
 URUM |     -    22     -     9    12     -     -    12     -     -    15 |  288    >>>
 VALD |     -     -    13     7     -     -     -     -     -     -    21 |  272   4129
 WAB2 |     -    19    13     -    10     -     -     -     -    12     - |  288     14
 WIND |     -    17    16    14    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    22    13    11     -     -    16     -    31    63 |  288   8037
 YELL |     -    36    22     -    12     -     -    18     -    24    17 |  288     15
 YKRO |     -     -    21     -     -     -     -    12     -     -    37 |  284  16075
 YSSK |     -     -    18     -    12     -     -     8     -    15     - |  288   6168
 ZAMB |     -    31    26    18    15     -     -    12     -     -    46 |  288  12039
 ZWE2 |     -     -     -     -    11     -     -    13     -    19     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   836    21    21    12    11    28   841    13   734    46    48 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     7.84     8.62     8.61     8.61   | 5.59e-14  1.03e-14  2.54e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.93     8.62     8.61     8.61   | 3.78e-14  8.41e-15  1.68e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     8.50     8.62     1.02     1.02   | 3.70e-14  5.51e-15  1.11e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     8.59     8.62     8.61     8.61   | 5.89e-14  5.26e-15  1.87e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     6.77     8.62     8.58     8.58   | 3.59e-14  7.12e-15  3.07e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     4.95     8.59     8.61     8.61   | 5.00e-14  1.15e-14  2.48e-15 |
 OHI2 |   283   283     0   283     3.80     8.46     3.75     3.75   | 2.57e-13  4.20e-14  2.39e-14 |
 MGUE |   276   275     1   276     8.04     8.23     8.22     8.22   | 4.04e-14  7.06e-15  1.95e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     1.81     5.51     0.47     0.47   | 3.00e-14  7.28e-15  5.93e-15 |
 BJNM |   217   215     1   217     1.59     5.47     2.17     2.17   | 8.79e-14  1.42e-14  2.88e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     4.08     4.26     5.42     5.42   | 6.03e-14  1.55e-14  2.06e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     8.59     3.71     8.61     8.61   | 5.66e-14  1.87e-14  2.29e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     8.58     3.37     8.61     8.61   | 5.48e-14  2.33e-14  1.57e-14 |
 G09  |   288   285     1   288     4.79     1.84     0.62     0.62   | 7.33e-14  2.65e-14  3.47e-14 |
 TWTF |    89    88     1    89     0.46     1.22     1.54     1.54   | 2.04e-13  6.70e-14         - |
 G27  |   288   288     0   288     6.06     1.20     0.38     0.38   | 5.64e-14  2.49e-14  2.75e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.53     1.09     0.27     0.27   | 7.57e-14  2.56e-14  3.40e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.52     0.92     0.57     0.57   | 7.87e-13  9.28e-14  3.56e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.59     0.34     2.81     2.81   | 5.50e-13  6.42e-14  1.66e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.57     0.33     2.16     2.16   | 5.13e-13  5.43e-14  1.22e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.53     0.28     0.54     0.54   | 5.68e-13  7.00e-14  1.13e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.51     0.27     1.86     1.86   | 6.33e-13  6.05e-14  3.17e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.51     0.27     1.21     1.21   | 6.55e-13  6.67e-14  4.92e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.50     0.26     0.63     0.63   | 5.72e-13  7.02e-14  2.61e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.50     0.26     0.70     0.70   | 6.81e-13  7.40e-14  1.35e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.50     0.26     1.67     1.67   | 6.38e-13  5.92e-14  1.93e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.49     0.25     0.22     0.22   | 6.68e-13  6.42e-14  2.54e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.45     0.22     1.98     1.98   | 6.89e-13  7.33e-14  4.24e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.67     0.19     1.17     1.17   | 6.07e-13  6.94e-14  2.66e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.75     0.13     0.40     0.40   | 6.49e-13  7.22e-14  2.87e-14 |
 BRFT |   288   227    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-12  1.32e-12  2.74e-13 |
 G01  |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-13  3.44e-14  2.35e-14 |
 G03  |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-14  2.21e-14  2.99e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  8.64e-14  4.31e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.44e-13  2.53e-13  3.82e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.88e-13  9.01e-14  5.90e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.54e-13  8.33e-14  4.25e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  9.39e-14  3.43e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.13e-13  3.43e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  3.45e-13  9.55e-14 |
 G26  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-14  3.33e-14  2.13e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-13  7.37e-14  3.25e-14 |
 G32  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.23e-14  2.47e-14  2.02e-14 |
 GLSV |   283   234    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-11  1.85e-12  2.08e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.42e-13  2.24e-14 |
 PDEL |   288   249     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  1.09e-12  2.24e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-14  4.48e-15  1.49e-15 |
 DAEJ |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  6.82e-13  1.65e-13 |
 HARB |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-13  2.65e-13  9.79e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  7.48e-13  1.79e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-14  2.13e-14  4.46e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PBRI |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.87e-13  8.44e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.55e-22  4.19e-20  1.28e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
