
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1917   Day: 2   MJD: 57665                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     24      60      62    907    907      0   2589   2589      0    0.00
 cod |   288     0  19647     23    -704    -136     20     21     20    162    181    144   15.81
 emr |   288     0  22801     81   -1495    1133     19     18     21    117    120    116   16.88
 esa |   288     0  21366    373   -1973    -461     14     11     16    191    228    159   25.84
 gfz |   288     0  23635    465    -280      91     16     14     17    137    160    121   21.99
 iga |    96     0   2976      8     -63     345     33     33      0    148    148      0    0.00
 igc |   288     0   8921      2    1581   -5563    117    117      0   1465   1465      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0     -64     345    866    866      0   1793   1793      0    0.00
 jpl |   288     0  16495     94   -1374    -638     17     14     20    122    131    111   19.48
 ngs |    96     0   2976      8     -34     262    881    881      0   2386   2386      0    0.00
 usn |   288     0  21502      8   -2002    1041     53     65     44    153    161    147    0.00
 whu |   288     0  19436    173    -535    1489     60     54     65    778    162   1052    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   428   214   139  -318    31  -128   337  -107    99   562   165   119 |
    2 |  -400   -93   -62   190  -123    21   118  1019    16  -932     -  -182 |
    3 | -1097   254    51  -311    34  -237  -263  -180   124 -1052     -  -128 |
    5 | -2004   -52   172  -211     3   -14   337  -117   170 -1807   316   -26 |
    6 |  -158   245   214  -284   -56  -244  -144  -419    56   -43   370  -135 |
    7 | -2419    89   122  -153   -21   -27   -45 -1383    48 -2193   138   -61 |
    8 | -2934     9   146    43   -98   -96    -5 -3534   -81 -3058    31  -301 |
    9 |  -196    43    66     9   -66   -74  -257   371   -29  -166   107   -55 |
   10 |   696   154    35  -230   150   330  -130  2108   -19   421    71   100 |
   11 |  1583   108   -23     3   -81   -35   363   121    20  1854  -114  -169 |
   12 | -1662   257  -129  -231   119   -10  -257   222    77 -1585    36   -79 |
   13 |   410   117  -124    -6   -38   -58   198    63    62   838    26  -115 |
   14 |  2002  -100   -19    50    29   -17  -184 -1031    -2  2129  -121  -215 |
   15 | -1549  -109   132   -82   -19   -30   312  -859   104 -1633   240   -55 |
   16 |  1529  -180   129   159   -82   125   231  -383   -84  1485  -109   -88 |
   17 | -2298   196    -3  -300    63     9   377 -1416   171 -2020   201  -116 |
   18 |  4423  -126  -118    80   149    23   -57  1110   -70  4355    -5   -51 |
   19 | -1448   -90   -62   313  -156   144   174 -1421  -112 -1569   -50  -202 |
   20 |  3211  -243   -42   303   -31    74   284  -131  -134  2869   -14   -76 |
   21 |   578  -313     4   148   407     9  -284   398  -405   493  -201  -277 |
   22 | -1315  -235    68   414  -173   163  -400  -402  -222 -1631  -107  -199 |
   23 |  -340   102  -121   -40   -16   -78  -777    11    93  -647  -127  -109 |
   24 |  3502   180  -203  -204   149  -142   137  4158   132  3228   110   -51 |
   25 |    16   203  -282   -56   137   -45  -409  -187    -1  -118   -39  -156 |
   26 |  -463   169    -8  -145    96   -98   243  1212   -46  -435    26   105 |
   27 |   450   225   118  -113     1   -64   -66  -241  -136   350    27   -98 |
   28 |  8242  -143    13   302  -245   101   121  4990   -19  6892  -128  -245 |
   29 | -4179   205   -36  -508   279  -105   621  -888   226 -3447   221   105 |
   30 |   146    97   -66    41   -76    46  -134  -568    10   128   -30  -264 |
   31 | -3992   324   -91  -276   241     0  -392  -795   -90 -3298   -33  -188 |
   32 |   551   130   100  -271   165   493     5 -1718   -18   475   131   -39 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -    60   -70     -     -     -     -     -   449  1369 |
 AJAC |     -     -     -    38     -     -     -     -   -51     -     -     - |
 ALGO |     -     9    -9     -     -     -     -     -     -     -    79  -121 |
 AMC2 |     -  -121   114     -     -     -     -     -     -     -   -66     - |
 AREV |     -     -    46     4   -40     -     -     -     -     -     7     - |
 ARTU |     -     -    -5    30   -31     -     -     -     -     -    81   -20 |
 ASPA |     -  -219  -246   208   108     -     -     -     -     -   -92  -319 |
 BAKE |     -     -    33    27   -57     -     -     -     -     -    10  -312 |
 BJCO |     -     -     -   128  -150     -     -     -     -     -  -158     - |
 BJNM |     -    48   -45     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   188  -221     -     -     -     -     -  -239     - |
 BRST |     -  -161  -119   184     -     -     -     -     -     -     -  -461 |
 BRUX |     -    99     9     -   -78     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -    42     2   -37     -     -     -    11     -    54  -231 |
 CHTI |     -  -222  -145   223    29     -     -     -    -4     -    -6  -413 |
 CORD |     -    64     8     -   -20     -     -     -   -36     -     0     - |
 CUSV |     -     -    27    33   -58     -     -     -     -     -   -20  -290 |
 DAEJ |     -  -141   132     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    32   -78   -64     -     -     -   110     -    95  -259 |
 GLPS |     -    69     -    12  -108     -     -     -    49     -    84  -298 |
 GLSV |     -   -58   -48     -    78     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -300  -160   360   -32     -     -     -     -     -  -176  1331 |
 HERS |     -    49   -67     -    16     -     -     -     -     -    14     - |
 HYDE |     -  -267  -175   333   -68     -     -     -     -     -  -187  -413 |
 IENG |     -    53    65     -   -88     -     -     -     -     -    20     - |
 ISPA |     -     -   168   -34   -51     -     -     -   -37     -   117   -83 |
 KELY |     -     -    33     -   -25     -     -     -     -     -   -49   -49 |
 KHAR |     -     -     -    94     -     -     -     -  -125     -     -     - |
 KOKV |     -     -    31    14   -38     -     -     -     -     -     5  -282 |
 LHAZ |     -     -   352  -547   352     -     -     -     -     -   261  3464 |
 MBAR |     -    79    62   -46   -48     -     -     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -     -   -16     -     -     -    18     -  -170  -139 |
 MGUE |     -     -   -74    48     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -180    -3    39   -52     -     -     -   171     -    26  1377 |
 NRMD |     -  -162  -104   189     -     -     -     -     -     -  -117  -320 |
 NYA1 |     -    72   -67     -     -     -     -     -     -     -  -311  -189 |
 OHI2 |     -   -26   -13     -    78     -     -     -   -55     -   -74  -229 |
 OUS2 |     -     -     -   -78    92     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    99   -54   -14     -     -     -     -     -    96     - |
 PBRI |     -     -  -175   203     -     -     -     -  -111     -     -     - |
 PDEL |     -   -97     5     -     8     -     -     -    66     -   -11     - |
 PETS |     -     -     7   -34   -79     -     -     -   128     -    17  -123 |
 PIMO |     -   100    38   -56   -85     -     -     -    57     -    79  -284 |
 PNGM |     -     -     -   144     -     -     -     -  -191     -  -258     - |
 PTBB |     -    23   -57   -32    63     -     -     -     -     -   -65     - |
 QAQ1 |     -   -16     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    19     -     -   -13     -     -     -     -     -     -  1647 |
 RBAY |     -  -142    24    -8    92     -     -     -     -     -   -36  1560 |
 REUN |     -  -362  -221   306    81     -     -     -     -     -     -  -406 |
 RIGA |     -     -     -    67     -     -     -     -   -88     -  -177     - |
 RIO2 |     -     -     -  -142   167     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -     -   -79     -    61     -     -     -     -     -   -95  -163 |
 SSIA |     -  -230     -     -     -     -     -     -   187     -   -21     - |
 STHL |     -   138    72   -99  -132     -     -     -   102     -   103     - |
 TASH |     -     -     -  -100   118     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -61     -     -     -     -     -    53     -  -109  -408 |
 THU3 |     -   -93   -55     -    18     -     -     -   101     -   -41     - |
 TIXI |     -   161     -     X   -94     -     -     -   -26     -    81  -262 |
 TLSE |     -   -79   -43     -    90     -     -     -     -     -   -14     - |
 TUVA |     -     -     -   207     -     -     -     -  -275     -  -314     - |
 TWTF |     -    81   -76     -     X     -     -     -     -     -     -  3129 |
 UNSA |     -     -     -   102  -120     -     -     -     -     -     -  -215 |
 URUM |     -    95     -    51   -27     -     -     -  -114     -     -  -241 |
 WAB2 |     -    89    29     -   -87     -     -     -     -     -    42     - |
 WIND |     -    12   169  -102   -23     -     -     -     -     -     -  1486 |
 XMIS |     -     -   165   -33   -72     -     -     -   -17     -  -166 -3265 |
 YKRO |     -   -44   -13     -     -     -     -     -    47     -     -    38 |
 YSSK |     -     -   106     -   -82     -     -     -     -     -   -32     - |
 ZAMB |     -    51    53   -30   -37     -     -     -    -5     -     -     1 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   355    27    18    11    13    38   119   187    10   286    90    47 |  288    121
    2 |   610    29    14     7    16    26    62   453     9   598     -    40 |  288    254
    3 |   727    16    16     6    15    20   258   326    14   733     -    59 |  288    255
    5 |   589     7    17    14    12    35    76   463    13   627    51    41 |  288    489
    6 |   251    40    20    15    12    46    83    97     8   221    51    55 |  288    122
    7 |   753    22    30    14    22    45    53   585    12   594    85    33 |  288    334
    8 |  1496    19    14     8    15    21   248  2109    16  1108    83    32 |  288   1040
    9 |   416    16    23    12    20    34   176   341    19   492    55    35 |  288    244
   10 |   639    22    14     9    15    15    82  1005    18   660    40    32 |  288    237
   11 |   743    31    19    13    11    26   177   469    14   983    50    42 |  288    356
   12 |   465    15    21    13    13    32    69   301    18   457    67    61 |  288    382
   13 |  1199     9    21    12    16    60   241   374    10  1069    62    39 |  288    176
   14 |   505    15    15     8    13    28   104   339    11   488    67    71 |  288    238
   15 |   474    15    19    10    16    50    80   367    13   471    79    62 |  288    225
   16 |   714    16    19     7    14    35    41   593    12   705   103    69 |  288    494
   17 |   792    11    16    13    12    21    77  1179    13   689    57    51 |  288    298
   18 |  1417     9    15    10    16    24    73   894    14  1379    51    65 |  288    298
   19 |   361    28    15    11    16    22    82   614    18   357    55    54 |  288    231
   20 |   493    23    13    12     9    36    84   319    17   409    54    56 |  288    265
   21 |   392    16    12     8    14    22    81   410     9   343    32    30 |  288    242
   22 |   576    18    22     6    15    25    61   283    14   554    72    77 |  288    311
   23 |   739    24    14     9    24    54    99   316    14   648    74    62 |  288    131
   24 |  1515    36    19    12    13    20    67  1732    25  1608    83    41 |  288   1421
   25 |   307    18    20     9    15    23   133   168    11   304    58    66 |  288    183
   26 |   207    17    14    12     8    41    53   849    15   344    73    81 |  288    306
   27 |   307    15    27     7    14    29    85   173    18   374    39    38 |  288    194
   28 |  2768     8    27    13     8    29    77  2668    11  2590    51    63 |  288    452
   29 |  1167    25    11    13    11    36   146   333    25  1512    55    53 |  288    282
   30 |   277    18    14    17    15    27    39   451    11   272    84    43 |  288    158
   31 |  1680    22    17    13    13    34    54   389    11  1424    61    70 |  288    240
   32 |   347    25    12     9    16    30    94  1265    19   382    63    56 |  288    212
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -    38    32 |  276    >>>
 AJAC |     -     -     -     8     -     -     -     -    11     -     -     - |  276   3205
 ALGO |     -     9     9     -     -     -     -     -     -     -    37    41 |  288    136
 AMC2 |     -    27    25     -     -     -     -     -     -     -    20     - |  288     31
 AREV |     -     -    19     9    14     -     -     -     -     -    49     - |  288   5793
 ARTU |     -     -    13    10     9     -     -     -     -     -    23    33 |  288   8874
 ASPA |     -    17    28    15    18     -     -     -     -     -    25    68 |  288  11055
 BAKE |     -     -    25    13    14     -     -     -     -     -    30    49 |  288   4042
 BJCO |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     -    26     - |  288   7953
 BJNM |     -     6     6     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  107     34
 BRFT |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -    30     - |  288   2939
 BRST |     -    26    12    14     -     -     -     -     -     -     -   147 |  288   2024
 BRUX |     -    13    10     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 CHPI |     -     -    24    14    15     -     -     -    16     -   128    28 |  286   4902
 CHTI |     -    22    28    12    13     -     -     -    15     -    42    55 |  283   4796
 CORD |     -    22    19     -    19     -     -     -    17     -    25     - |  288   5027
 CUSV |     -     -    15    10    12     -     -     -     -     -    29    35 |  288   6157
 DAEJ |     -    14    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   2766
 DGAV |     -     -    30    13    29     -     -     -    23     -    35   154 |  276   9705
 GLPS |     -    24     -    11    11     -     -     -    18     -    45    99 |  288  11209
 GLSV |     -    18    16     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  287   2027
 GUAT |     -    24    34    24    21     -     -     -     -     -    28    70 |  276   2566
 HERS |     -    11    12     -     9     -     -     -     -     -    32     - |  288     35
 HYDE |     -    18    20    12    14     -     -     -     -     -    33    35 |  288   3827
 IENG |     -    27    13     -    18     -     -     -     -     -    19     - |  288     44
 ISPA |     -     -    26    13    15     -     -     -    15     -    29    35 |  288  18311
 KELY |     -     -    10     -     8     -     -     -     -     -    26    45 |  287   6063
 KHAR |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   1230
 KOKV |     -     -    34    17    17     -     -     -     -     -    44    65 |  288    147
 LHAZ |     -     -    19    15    10     -     -     -     -     -    32   100 |  288   6991
 MBAR |     -    17    22    14    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   8122
 MCIL |     -     -     -     -    16     -     -     -    18     -    28    51 |  288  15664
 MGUE |     -     -    16    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     31
 NKLG |     -    27    29    39    32     -     -     -    23     -   171    86 |  288   9607
 NRMD |     -    22    23    14     -     -     -     -     -     -    32    51 |  284   5096
 NYA1 |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -    29    50 |  283   2818
 OHI2 |     -    23    24     -    14     -     -     -    20     -    38    49 |  288     36
 OUS2 |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    15     8    12     -     -     -     -     -    22     - |  288   4695
 PBRI |     -     -    21    12     -     -     -     -    21     -     -     - |  286   1065
 PDEL |     -    29    27     -    14     -     -     -    10     -    39     - |  288   2321
 PETS |     -     -    26    14    12     -     -     -    13     -    16    30 |  288   6155
 PIMO |     -    30    51    20    24     -     -     -    21     -    57    64 |  288   4994
 PNGM |     -     -     -    22     -     -     -     -    29     -    26     - |  276   6611
 PTBB |     -    32    13    17    11     -     -     -     -     -    20     - |  288     48
 QAQ1 |     -    23     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RAMO |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 RBAY |     -    16    21    17    20     -     -     -     -     -    25   111 |  288   3803
 REUN |     -    13    17    10    15     -     -     -     -     -     -    44 |  288   6950
 RIGA |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -    26     - |  265   2833
 RIO2 |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -     -    16     -    13     -     -     -     -     -    33    58 |  279  11527
 SSIA |     -    18     -     -     -     -     -     -    14     -    52     - |  288  11680
 STHL |     -    16    22    16    17     -     -     -    22     -    27     - |  288  17710
 TASH |     -     -     -    45    53     -     -     -     -     -     -     - |  285    >>>
 THTI |     -     -    24     -     -     -     -     -    21     -    32    44 |  259  10003
 THU3 |     -    17    17     -    14     -     -     -    14     -    17     - |  288  10330
 TIXI |     -    23     -     X    29     -     -     -    25     -    22    45 |  288    >>>
 TLSE |     -    15    14     -    13     -     -     -     -     -    17     - |  288   1654
 TUVA |     -     -     -    40     -     -     -     -    52     -    70     - |  195  10053
 TWTF |     -    13    12     -     X     -     -     -     -     -     -    50 |  287     89
 UNSA |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -    42 |  288    >>>
 URUM |     -    12     -    11    10     -     -     -    15     -     -    31 |  288    >>>
 WAB2 |     -    14     9     -    10     -     -     -     -     -    18     - |  288     29
 WIND |     -    21    21    10    19     -     -     -     -     -     -    55 |  288    >>>
 XMIS |     -     -    16    12    15     -     -     -    25     -    23    70 |  288   8532
 YKRO |     -    19    13     -     -     -     -     -    21     -     -    59 |  288  16425
 YSSK |     -     -    14     -    11     -     -     -     -     -    37     - |  258   5376
 ZAMB |     -    11    16     8    17     -     -     -    18     -     -    60 |  288  14494
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   908    21    20    14    16    33   118   867    17   881    54    60 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |     21  | 1917-2  5:25:00 |        -621



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     7.95     8.52     8.51     8.51   | 5.97e-14  8.16e-15  2.22e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.98     8.52     2.40     2.40   | 3.77e-14  7.85e-15  4.07e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.03     8.52     8.51     8.51   | 3.70e-14  7.79e-15  3.34e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     8.47     8.52     0.99     0.99   | 3.78e-14  6.43e-15  2.17e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     5.05     8.52     8.51     8.51   | 4.34e-14  1.25e-14  8.06e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     6.89     8.52     8.49     8.49   | 2.73e-14  5.74e-15  4.39e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.48     8.46     8.48     8.48   | 3.31e-14  6.64e-15  2.60e-15 |
 MGUE |   276   274     1   276     8.05     8.15     8.14     8.14   | 5.62e-14  8.51e-15  2.37e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.86     5.68     0.47     0.47   | 2.73e-14  6.05e-15  6.29e-15 |
 TWTF |   287   283     2   287     1.65     4.51     3.40     3.40   | 1.19e-13  3.07e-14  9.86e-15 |
 G06  |   288   280     3   288     4.14     4.30     5.25     5.25   | 6.83e-14  2.55e-14  1.77e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     8.47     3.80     8.51     8.51   | 5.44e-14  1.74e-14  1.63e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     8.46     3.46     8.51     8.51   | 5.45e-14  1.74e-14  2.38e-14 |
 BJNM |   107   107     0   107     0.75     2.35     3.04     3.04   | 4.58e-14  9.49e-15         - |
 G09  |   288   288     0   288     4.87     1.85     0.60     0.60   | 6.56e-14  2.55e-14  2.65e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     6.15     1.21     0.37     0.37   | 5.30e-14  2.21e-14  2.11e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.56     1.10     0.27     0.27   | 7.99e-14  2.42e-14  2.87e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.53     0.93     0.56     0.56   | 8.96e-13  9.08e-14  3.05e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.60     0.34     2.75     2.75   | 5.16e-13  5.92e-14  1.30e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.58     0.33     2.11     2.11   | 5.76e-13  5.94e-14  2.55e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.54     0.29     0.53     0.53   | 6.41e-13  5.68e-14  2.49e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.52     0.27     1.81     1.81   | 6.93e-13  6.09e-14  2.59e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.51     0.27     1.18     1.18   | 7.00e-13  7.15e-14  5.34e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.51     0.26     0.61     0.61   | 6.18e-13  5.85e-14  2.12e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.51     0.26     0.68     0.68   | 6.35e-13  5.99e-14  3.02e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.51     0.26     1.63     1.63   | 6.28e-13  6.53e-14  1.34e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.50     0.25     0.22     0.22   | 6.15e-13  6.26e-14  2.46e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.46     0.22     1.95     1.95   | 7.77e-13  8.14e-14  4.93e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.68     0.19     1.14     1.14   | 6.63e-13  7.44e-14  3.10e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.76     0.14     0.39     0.39   | 5.57e-13  6.73e-14  1.33e-14 |
 BRFT |   288   240    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-12  1.15e-12  2.01e-13 |
 G01  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.92e-14  1.82e-14  1.45e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-14  2.49e-14  3.11e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.87e-13  9.26e-14  5.76e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-13  2.76e-13  9.59e-14 |
 G11  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.75e-13  1.16e-13  4.38e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  8.81e-14  2.78e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.37e-13  9.69e-14  1.83e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  1.04e-13  2.29e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.75e-13  8.33e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-14  2.47e-14  1.76e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-13  7.38e-14  2.82e-14 |
 G32  |   288   288     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-14  2.16e-14  2.31e-14 |
 GLSV |   287   237    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  6.69e-13  2.46e-13 |
 PDEL |   288   256     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-12  1.08e-12  1.91e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-14  4.47e-15  1.31e-15 |
 DAEJ |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  5.91e-13  1.80e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.74e-13  2.43e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-14  1.60e-14  3.71e-15 |
 KHAR |   276   272     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  3.19e-13  1.48e-13 |
 CHTI |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PBRI |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.37e-13  8.14e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.90e-22  2.43e-20  6.81e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
