
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1917   Day: 2   MJD: 57665                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 124410   1056    -939    -484     14     13     16    144    139    155   15.11
 emr |  2879     0 102755    968   -1565    -752     15     14     19    108    107    120   13.25
 esa |  2880     0 122997    589   -1155    1446      9      9      9    138    153     88   24.56
 gfz |  2871     0 134334   1895    -242      68     11     11     13    120    121    116   19.15
 grg |  2880     0 110284   1328      13     185     15     14     19    147    145    154   13.38
 mit |  2880     0 110942    905     538    -136     51     53     42    362    392    186    0.00
 igr |   288     0  25896    102   12885    -772     18     22     15    105     67    120    0.00
 jpl |   288     0  26913    403   -1377    -645     14     16     13    101    125     85   14.54
 ngs |    96     0   2976      8    -920    -538    883    883      0   2396   2396      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   148    97  -247    92    48   -66   -87   105   475     - |
    2 |  -183    -1   212  -158    47   -58    80   -22  -852     - |
    3 |   122  -136  -181    76   211   175    31    89 -1021     - |
    5 |     8   144   -74    16   -53  -218   -16   131 -1823     - |
    6 |   -22   -13    30   -39    29  -141     9    81   -34     - |
    7 |   115     0  -132    37    54  -319   -48    54 -2242     - |
    8 |    18  -144    78   -80   105   391    10  -100 -3048     - |
    9 |   -36  -134    45    11    80   171    -3   -42  -169     - |
   10 |    -6    60  -138    43   131  -250   -50    65   371     - |
   11 |   121   -15   -48     2   -42  -311    31    37  1885     - |
   12 |    12   165   -38   -43   -46   -61   -94     1 -1679     - |
   13 |   -79   -22    59   -99   140  -901  -128    55   709     - |
   14 |   -52   -57    27   -15    87  -198    25     9  2154     - |
   15 |   -69   -49   -38    25   145  -332   -47   129 -1680     - |
   16 |   -48  -110    85    25   -18   398    82  -102  1567     - |
   17 |    89     5  -158    24   149   -21   -44    11 -2065     - |
   18 |    -5   -70    30    83  -100  -232    40     6  4395     - |
   19 |  -287   -63   265  -176   167   519    56  -146 -1513     - |
   20 |  -168  -102   227   -34   -68   414    64   -81  2932     - |
   21 |  -154   -47   211   -66   -70   448   220  -238   712     - |
   22 |  -238  -117   213   -51    97   821   118  -292 -1513     - |
   23 |   134   -54   -27     3   -55  -697    14    28  -633     - |
   24 |   -26   124   -78    55   -43   149   -93   134  3135     - |
   25 |   -65   156   106    -9  -265   353   -21    28  -139     - |
   26 |    91    10   -64    58   -79   280   -27     9  -462     - |
   27 |   148    95   -50    13  -177   256   -44  -101   306     - |
   28 |  -213   -71   198  -210   257  -503    12   -94  6903     - |
   29 |   259   229  -292   172  -248  -601   -53   175 -3501     - |
   30 |     9    25    44   -38   -63   122   -14    30   114     - |
   31 |   302   188  -179   153  -405   465   -41   -85 -3340     - |
   32 |    72   -91   -88   123   -18   -58    15   123   490     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   175     -  -321     -   297     -     -     - |
 ALBH |   -10    22     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -69    30     -    34     -  -133   -43     -     -     - |
 ALIC |  -349     -   108   136     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |  -128     -     -   -54   224   -97     -    -3     -     - |
 AMC2 |   -15     -     -    12     -   -19   122     -     -     - |
 AREQ |   -30    89     -    -8     -     -     -   -39     -     - |
 AREV |     -     -    50   -64     -     -   -16     -     -     - |
 ARTU |   -25     -   -30   -79   216     -   -84   -18     -     - |
 ASPA |  -193     -    -8   163     -   218    80     -     -     - |
 AUCK |  -331     -     -   261     -    79     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    40   -86    49     -    11     -     -     - |
 BAKO |  -121     -    84   -12     -     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -47    60     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    -9    12     -     -   222     -     -     - |
 BJNM |     X   109   -59     X     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -489     -   285     X    22     -     -     -     -     - |
 BOR1 |   -85     -     -    67     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |  -157     -    56     6    57     -   275     -     -     - |
 BRMU |  -250     -    49    92     -   -88     -    57     -     - |
 BRST |    -1     -   -14     -    27   -92   157     -     -     - |
 BRUX |    86     -     -  -130    88     -   -34     -     -     - |
 BUCU |     -     -    22     -     -     -     -   -37     -     - |
 CAS1 |  -144     -   168    50  -204    41     -     X     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -44    63     -     -     -     -     - |
 CEDU |  -278     -    91    57     -  -266     -    60     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -26     -     -     -    34     -     - |
 CHPI |     -     -    50   -64     -    97    20     -     -     - |
 CHTI |  -198     -   -33   198   -44     -   146    35     -     - |
 CHUR |   -28     X    66   -63     -  -160     -     -     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -  -108     -     -    99     -     - |
 COCO |   -91     -    54     -    65     -     -   -56     -     - |
 CORD |   -18     -    31   -22     -   101    16    -4     -     - |
 CRO1 |     4    93     -   -91    30    81     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    78  -101     -     -   -20     -     -     - |
 DAEJ |   139    37     -  -135     -     -    15     -     -     - |
 DAKR |     -     -     1    -1     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -56     -    87   -24   -13  -270     -   -46     -     - |
 DAV1 |  -208     -    65    76   -22     -     -    29     -     - |
 DGAR |  -127     -     -  -100   370     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    59   -76     -     -    16     -     -     - |
 DRAG |     -     -    43    51   -89  -251     -   -58     -     - |
 DRAO |   -54    27    50   -34     -    48     -    -8     -     - |
 DUBO |   -33     -    46   -47    95     -     -   -70     -     - |
 FAA1 |   -30     -     X     X    34     -     -     -     -     - |
 FAIR |   115     X     -  -112    57     X     -     -     -     - |
 FLIN |     7     -     X    -5     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -42     -   -13  -154   283     -   -60     7     -     - |
 GLSV |  -113     -   -40   141     X   -49    51     -     -     - |
 GMSD |     -     -    -8    11     -  -260     -     -     -     - |
 GODE |   -64    25     -     X    47     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -51     -    70   -50     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |    73     -     -   -57     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -56     -    30     6     -  -191     -     -     -     - |
 GRAZ |  -308     -   142    60     -  -256     -     -     -     - |
 GUAM |   -44     -     -   -63     -    -3     -   128     -     - |
 GUAT |  -170     -   101     9     -     -    52     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -75    96     -     -     -     -     -     - |
 HERS |    72  -645   194   107     -   -42    85     -     -     - |
 HOB2 |  -113     -    25    56     -   -47     -     1     -     - |
 HOFN |  -420     -   130    15   216     -     -     -     -     - |
 HOLB |  -375     -     -   108   270     -     -     -     -     - |
 HRAO |    25     -     -   -19     -   140     -     -     -     - |
 HYDE |  -156     -    -4   -39   239  -335    88     -     -     - |
 IENG |   -11    95     -   -57     -    34    31     -     -     - |
 IISC |    40     -     -   -85     -  -178     -    70     -     - |
 INEG |  -201     -     -   159     -   -97     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    38   -73   112  -145     -   -71     -     - |
 ISPA |   148     -   -11   -61   -35     -    19   -24     -     - |
 JPLM |     -    20     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -406     -   161   146    76  -247     -  -112     -     - |
 KELY |     -     -    43   -46   -13   -49   -52     -     -     - |
 KERG |   -56     3    25    11     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   110    72   -66     2   -76   -53     -     -     -     - |
 KIT3 |    98     -   -41     -   -36     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -29    15     -    76     -   117     -   -84     -     - |
 KOKV |     -     -    23   -30     -     -    20     -     -     - |
 KOUC |     -     -     3   132     -  -226     -  -179     -     - |
 KOUG |     -     -     -     -   262     -     -  -241     -     - |
 KOUR |   -20   -13    39   -25     -    10     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   -60    85     -     -     -     -     - |
 LAMA |  -170     -     -   134     -   -86     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -115   164     -  -507     -     -     - |
 LPGS |    80     -    25     -  -132     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     X     -   -37    47     X    34     -     -     -     - |
 MAJU |     -     -     -     -    44     -     -   -40     -     - |
 MANA |     -     -     -    19     -  -212     -   -26     -     - |
 MAS1 |  -120     3    26    19    58  -172     -     -     -     - |
 MATE |  -146    58    27    40     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -79     -   -29    55    63     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -18     -    -5   -54     -     -    18    98     -     - |
 MCIL |     -     -    33   -53   150     -    -6  -125     -     - |
 MCM4 |     6   -19    54   -53   -12     -     -     -     -     - |
 MDVJ |   112     -    -8     1     -     -     -  -102     -     - |
 METS |   -22     -     -    17     -    -5     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -    26     -   -48     -   -90     -     -     - |
 MKEA |   153     -   -73   -25     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -     9     -   -16     -     -     -     -     - |
 MONP |  -102     -    63     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -    43     -   106     -   -56     -     - |
 NANO |  -205     -   104    28     -     -     -     -     -     - |
 NIST |  -299    77     -   182     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |     -     -    44   -56     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -122     -     6    23     -     -    75    76     -     - |
 NLIB |     -   133     -  -118    38  -120     -     -     -     - |
 NNOR |     -   -14     X     -    14     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -40   -48     -     -     -   131     -     - |
 NRC1 |   -27    82     -   -35     -    14     -     -     -     - |
 NRIL |     5     -     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 NRMD |  -143     -     -   113     X     -    74     -     -     - |
 NYA1 |   -29     -    66   -62     -     -   -57     -     -     - |
 NYAL |     -   143     -   -11     -  -201     -  -116     -     - |
 OHI2 |   -97     -     -   124     -   -61    42   -61     -     - |
 OHI3 |     -     -    81     -  -149  -130     -     -     -     - |
 ONSA |   120    34     4  -123     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |   -30     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -29     -    53     -    16     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    46   -65    69     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   146   -46  -130     -  -149     -     - |
 PBRI |     -     -    18   -20     -     -   229    -4     -     - |
 PDEL |  -149     -    40    62     X  -176     3     4     -     - |
 PERT |  -261    25   129    24     -  -249     -     -     -     - |
 PETS |     -     -   -63   -49     -     -    57   170     -     - |
 PIE1 |  -137    24    61   -14    86   -71     -   -43     -     - |
 PIMO |    69     -    46   -33  -119   -39    49     0     -     - |
 PNGM |     -     -    30     -     -     -   236   -51     -     - |
 POTS |   205     -   -73     -   -97     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -     7    18     -     -     -   -35     -     - |
 PRDS |   -31    92     -   -39     -   -53     -     -     -     - |
 PTBB |   -67     5     2    47     -  -134     7     -     -     - |
 QAQ1 |     -    21   -11     -     -     -   -46     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -102   173     -     -   -26     -     - |
 QUIN |   -53     -    33     -     -    43     -     -     -     - |
 RABT |    11     -     -    29   -54     -     -     -     -     - |
 RBAY |  -126     -    49    37     -  -182    12     -     -     - |
 RECF |     -     -    22   -28     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    35     -     -   -68     -     -     -    53     -     - |
 REUN |   -93     -     4    68     -  -487    66     -     -     - |
 RIO2 |     -     -   -27     -    50     -   104     -     -     - |
 RIOP |  -111     -     -   146     -   -94    91   -76     -     - |
 SALU |     -     -    93   -44     -     -     -  -100     -     - |
 SAVO |     -     -   -37    48     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -63    62    52   -26     -     -     -   -45     -     - |
 SCOR |     -     -   -31   -39   113     -     -     -     -     - |
 SFER |     -  -155   103   -25     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |  -181     -     -   115    39     -     -     1     -     - |
 SOFI |     -     -     5    -7     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -467     -     -   132   339    48    70     -     -     - |
 STHL |   112     -   -29  -140     -     -    34   118     -     - |
 STJO |   -72    32     -  -125   213   -50     -    15     -     - |
 STK2 |     -     -   -78     -   142     -     -     -     -     - |
 SUTH |    18     -     -  -104   116    17     -    12     -     - |
 SUTV |     -     -    61   -79     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -271   -85    11   -40   428  -484     -     -     -     - |
 SYDN |   -94     -    58     -     -   -38     -     -     -     - |
 SYOG |     X   -82    -7     9   104   -44     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -37    53  -618     -     -     -     - |
 THTI |     -   -51   138   -60     -   135    37  -107     -     - |
 THU2 |     -     -    -4     5     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -99    64     -    34     -     -    45     -     -     - |
 TIDB |   -49    44     -     8     -     -     -     -     -     - |
 TLSE |  -127     -    36    54     -  -303   -64     -     -     - |
 TOW2 |   -55     -     2     -    94     -     -   -33     -     - |
 TRO1 |    20     -    24   -51     8     -     -     -     -     - |
 TSKB |    51     5     -   -43     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -    97     -  -177   -83   287     -     -     - |
 TWTF |     X    40   -22     X     -     X    56     -     -     - |
 URUM |     -     -    -1     -     -     -   -50     2     -     - |
 USN7 |    38     -     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -17    73     -   -37     -   -37     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -   -53    68     -  -291     -     -     -     - |
 VILL |   105    16   -12   -71   -12  -170     -     -     -     - |
 WAB2 |    62     -     -   -49     -     -    45     -     -     - |
 WHIT |    -3    66    62   -72     -   -10     -   -67     -     - |
 WILL |  -263   134     -   115     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -36     -   -96   -10   231     -    -8     -     -     - |
 WSRT |     1    74     -   -52     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -275     -   171    35     -     -     -   -49     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -83   119     -     0     -     -     - |
 YAKT |  -103    31    58   -53     -     -     -    54     -     - |
 YAR2 |   -11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |
 YELL |  -127     X     -   -72   322  -164     -   -80     -     - |
 YKRO |   -58     -    -2     2     -   -54    23    61     -     - |
 YSSK |    45     -     -   -35     -     -    29     -     -     - |
 ZAMB |   -31     -    61   -39     -     -   -65   -19     -     - |
 ZIMM |    40     -     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    10    19    13    13    16    31    19    17   285     - | 2880    127
    2 |    28    12     7    14    18    33    15    11   590     - | 2880    238
    3 |    12    17     6     8    14    34    20    14   733     - | 2880    254
    5 |    14    19    10    12    20    66    32    22   631     - | 2880    492
    6 |    12    14     9    12    13    32    20    13   221     - | 2880    118
    7 |    21    18     8    10    14    44    17    12   597     - | 2880    323
    8 |     8    12     8     9    13    27    16    16  1110     - | 2880   1036
    9 |     7    10     8     7    11    31    18     9   488     - | 2880    244
   10 |    10    11     7    11    16    22    15    14   661     - | 2880    239
   11 |     7    13    11    10    14    27    13     9   986     - | 2880    363
   12 |    16    12    12     6    15    85    25    11   471     - | 2880    391
   13 |    24    14     9    10    16    58    29    12  1084     - | 2880    181
   14 |     8    16     9     6    13    65    20     7   492     - | 2880    239
   15 |    10    14     7     8    14    40    31    19   467     - | 2880    222
   16 |    10    14    10    10    12    83    19    16   709     - | 2880    493
   17 |     8    14    11    10    13    56    17     8   690     - | 2880    319
   18 |     7    14     7    10    15    52    21     9  1378     - | 2880    297
   19 |    17    15    10    12    13    58    29    21   351     - | 2880    237
   20 |    16    11     8     9    13    56    29    14   407     - | 2880    259
   21 |    13    12    11    21    11    31    32    30   342     - | 2880    246
   22 |    20    13     7    14    13    54    43    40   551     - | 2880    316
   23 |    18    14    10    26    14    87    18    10   648     - | 2880    131
   24 |    12    16    12     9    12    32    24    21  1615     - | 2880   1403
   25 |     9    14    11     8    14    32    12    10   305     - | 2880    189
   26 |    13    20    12    10    13    42    18     9   345     - | 2880    314
   27 |    15    16     8    10    13    44    16    17   378     - | 2880    196
   28 |    12    15    12    10    14    70    25    15  2600     - | 2880    436
   29 |    14    14    10     7    14   110    31    24  1511     - | 2880    277
   30 |    12    12    11    10    14    30    13    11   270     - | 2880    151
   31 |    10    19     7    10    13    43    19    15  1424     - | 2880    251
   32 |     7    15     9     8    16    33    20    18   381     - | 2880    209
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     7     -    12     -    11     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     9    18     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     86
 ALGO |    12    19     -     8     -    20    24     -     -     - |  288    117
 ALIC |    11     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   6233
 ALRT |    10     -     -     9    10    13     -     8     -     - |  288   5134
 AMC2 |    13     -     -    10     -    15    30     -     -     - |  288     30
 AREQ |    12    15     -    15     -     -     -    11     -     - |  288   5863
 AREV |     -     -     7     9     -     -     8     -     -     - |  288   5795
 ARTU |    14     -     7    11    16     -     7     8     -     - |  288   8879
 ASPA |    24     -    12    14     -    40    14     -     -     - |  288  11063
 AUCK |    22     -     -    17     -    60     -     -     -     - |  264   4680
 BAKE |     -     -     8    13    22     -    11     -     -     - |  288   4047
 BAKO |    18     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288   3568
 BARH |     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   2708
 BJCO |     -     -     6     7     -     -     8     -     -     - |  288   7943
 BJNM |     X    16     8     X     -     -     -     -     -     - |  177     37
 BOGT |    26     -    18     X    26     -     -     -     -     - |  282   9373
 BOR1 |    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  287   7747
 BRFT |    12     -     9    12    20     -    11     -     -     - |  288   2941
 BRMU |    10     -     8    15     -    20     -    11     -     - |  288   3060
 BRST |    13     -    12     -    30    34    15     -     -     - |  288   2025
 BRUX |    18     -     -    11    14     -    12     -     -     - |  288     36
 BUCU |     -     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288   5015
 CAS1 |    29     -    16    20    25    16     -     X     -     - |  288   3700
 CCJ2 |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     - |  288  12111
 CEDU |    13     -     8     8     -    26     -     9     -     - |  288   4938
 CHAN |     -     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288 151727
 CHPI |     -     -     8    10     -   122    10     -     -     - |  286   4901
 CHTI |    14     -     8    11    17     -     9    10     -     - |  279   4836
 CHUR |    15     X     9    12     -    43     -     -     -     - |  288  10317
 CKIS |     -     -     -     -    19     -     -    18     -     - |  288  10142
 COCO |    13     -    11     -    22     -     -     9     -     - |  288    >>>
 CORD |    18     -    10    17     -    22    10    16     -     - |  288   5027
 CRO1 |    22    23     -    17    20    19     -     -     -     - |  288     47
 CUSV |     -     -    10    13     -     -     9     -     -     - |  288   6153
 DAEJ |    22    16     -    17     -     -    22     -     -     - |  288   2777
 DAKR |     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  276   4547
 DARW |    23     -    17    20    43    55     -    17     -     - |  288   4383
 DAV1 |    14     -     7    11    17     -     -    12     -     - |  288   7782
 DGAR |    19     -     -    15    37     -     -     -     -     - |  275  18383
 DGAV |     -     -     7     9     -     -     9     -     -     - |  278   9648
 DRAG |     -     -     9    10    15    23     -     7     -     - |  288   4372
 DRAO |    11    18     7    14     -    27     -    10     -     - |  288     45
 DUBO |    19     -     9    19    20     -     -    14     -     - |  288  41289
 FAA1 |    19     -     X     X    21     -     -     -     -     - |   80   4237
 FAIR |    18     X     -    15    16     X     -     -     -     - |  288   6518
 FLIN |    14     -     X    11     -     -     -     -     -     - |  287   3311
 GLPS |     7     -     6    15    15     -     8    11     -     - |  288  11216
 GLSV |    14     -     7     9     X    26    19     -     -     - |  287   2031
 GMSD |     -     -    14    17     -    73     -     -     -     - |  288   6671
 GODE |    16    17     -     X     9     -     -     -     -     - |  288     88
 GOLD |    15     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288  17702
 GOPE |    13     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    787
 GRAS |     9     -     5     8     -    30     -     -     -     - |  288   2819
 GRAZ |    15     -     8    10     -    28     -     -     -     - |  288   3817
 GUAM |    23     -     -    24     -    38     -    24     -     - |  288   8290
 GUAT |    18     -    10    12     -     -    18     -     -     - |  288   2559
 GUUG |     -     -    17    21     -     -     -     -     -     - |  288   7535
 HERS |    13    19     7    11     -    19     8     -     -     - |  288     25
 HOB2 |    20     -    13    12     -    30     -    12     -     - |  288     48
 HOFN |    28     -    10    16    22     -     -     -     -     - |  288   2555
 HOLB |    14     -     -    12    26     -     -     -     -     - |  288   3074
 HRAO |    13     -     -    10     -    24     -     -     -     - |  288     42
 HYDE |    20     -     9    14    20    35    10     -     -     - |  288   3831
 IENG |    10    21     -    17     -    14    12     -     -     - |  288     49
 IISC |    14     -     -    15     -    25     -    14     -     - |  288  18962
 INEG |    16     -     -    13     -    22     -     -     -     - |  286   5800
 IRKJ |     -     -     6     9    12    28     -     7     -     - |  288    107
 ISPA |    22     -     9    22    20     -    15    11     -     - |  288  18306
 JPLM |     -    19     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   6596
 KARR |    11     -    10    13    24    33     -     7     -     - |  288   6148
 KELY |     -     -     7     7    16    22    14     -     -     - |  288   6050
 KERG |    11    11     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   3754
 KIRU |     9    22     8    10    17    20     -     -     -     - |  288   1552
 KIT3 |    14     -    13     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    20    24     -    25     -    36     -    13     -     - |  288    114
 KOKV |     -     -    11    15     -     -    13     -     -     - |  288    146
 KOUC |     -     -     9    12     -    30     -    13     -     - |  288   5432
 KOUG |     -     -     -     -    21     -     -    19     -     - |  287   1591
 KOUR |    13    28    11    14     -    42     -     -     -     - |  288     36
 KRGG |     -     -     -    13    18     -     -     -     -     - |  288   3777
 LAMA |    15     -     -    12     -    32     -     -     -     - |  288   2821
 LHAZ |     -     -     -     9    12     -     9     -     -     - |  287   6970
 LPGS |    14     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     X     -     9    11     X   142     -     -     -     - |  159   2613
 MAJU |     -     -     -     -    37     -     -    34     -     - |  173   5020
 MANA |     -     -     -    23     -    32     -    30     -     - |  274  12527
 MAS1 |     9    23    10    11    17    22     -     -     -     - |  288   9364
 MATE |    10    16     9    12     -     -     -     -     -     - |  288     67
 MAW1 |    21     -    12    10    16     -     -     -     -     - |  285   6127
 MBAR |    16     -     6    10     -     -    10     9     -     - |  288   8126
 MCIL |     -     -    10    13    20     -     7    16     -     - |  288  15674
 MCM4 |    16    15     7    13    11     -     -     -     -     - |  288   7701
 MDVJ |    21     -     8     9     -     -     -    10     -     - |  288     18
 METS |    10     -     -     8     -    17     -     -     -     - |  287   7439
 MGUE |     -     -    13     -    24     -    22     -     -     - |  282     41
 MKEA |    15     -    12    13     -     -     -     -     -     - |  288     66
 MOBS |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  283   2089
 MONP |    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2156
 MORP |     -     -     -     9     -    27     -    12     -     - |  288   3292
 NANO |    14     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  288   2964
 NIST |    20    15     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     41
 NIUM |     -     -    18    23     -     -     -     -     -     - |  286  11155
 NKLG |    18     -    14    22     -     -    12    22     -     - |  269   9334
 NLIB |     -    19     -    16    18    21     -     -     -     - |  288   7608
 NNOR |     -    20     X     -    20     -     -     -     -     - |  117    >>>
 NOVM |     -     -     6    10     -     -     -     9     -     - |  288     51
 NRC1 |     6    16     -    11     -    15     -     -     -     - |  288     29
 NRIL |     7     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  171   4990
 NRMD |    12     -     -     9     X     -    16     -     -     - |  288   5121
 NYA1 |    12     -     7     9     -     -    15     -     -     - |  288   2856
 NYAL |     -    12     -     8     -    23     -     6     -     - |  288    513
 OHI2 |    11     -     -    14     -    29     8    16     -     - |  288     28
 OHI3 |     -     -     9     -    17    32     -     -     -     - |  288     37
 ONSA |    10    20     9     9     -     -     -     -     -     - |  288 519826
 OPMT |     8     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     44
 OUS2 |     -     -    13     -    24     -    18     -     -     - |  287    >>>
 PALM |     -     -     -    12    17    54     -     -     -     - |  288   7175
 PARC |     -     -     -    15    16    46     -    13     -     - |  288   5047
 PBRI |     -     -    11    14     -     -    13    14     -     - |  288   1068
 PDEL |    15     -     7    10     X    18     9    11     -     - |  288   2322
 PERT |    13    17     6    11     -    27     -     -     -     - |  288   4823
 PETS |     -     -     6     8     -     -     6     8     -     - |  288   6154
 PIE1 |    12    17     6    13    12    13     -     8     -     - |  288     22
 PIMO |    22     -    13    20    29    37    19    19     -     - |  288   4995
 PNGM |     -     -    14     -     -     -    12    23     -     - |  288   7185
 POTS |    20     -    14     -    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    12    16     -     -     -    15     -     - |  288  10202
 PRDS |    14    23     -    16     -    15     -     -     -     - |  288    194
 PTBB |    11    24    10    14     -    17     7     -     -     - |  288     39
 QAQ1 |     -    14     8     -     -     -    13     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    12    10     -     -    15     -     - |  288   5459
 QUIN |     9     -     6     -     -    12     -     -     -     - |  288   7819
 RABT |    17     -     -    17    19     -     -     -     -     - |  252   8716
 RBAY |    17     -    12    13     -    34    14     -     -     - |  288   3812
 RECF |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   7400
 RESO |    10     -     -    15     -     -     -    12     -     - |  288   6276
 REUN |    10     -     6     9     -    25     8     -     -     - |  288   6954
 RIO2 |     -     -    13     -    23     -    19     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    21     -     -    15     -    21    13    16     -     - |  288  11395
 SALU |     -     -     8    12     -     -     -    17     -     - |  288   7469
 SAVO |     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   6687
 SCH2 |    16    15     9    13     -     -     -    11     -     - |  288   2988
 SCOR |     -     -     7    10    18     -     -     -     -     - |  288   5609
 SFER |     -    14     6     8     -     -     -     -     -     - |  288    190
 SHAO |    11     -     -    18    20     -     -    14     -     - |  288  11350
 SOFI |     -     -    14    17     -     -     -     -     -     - |  215   4460
 SSIA |    15     -     -    16    21    35    35     -     -     - |  288  11681
 STHL |    17     -     7    14     -     -    10     9     -     - |  288  17697
 STJO |     9    12     -    11    12    26     -     8     -     - |  288     49
 STK2 |     -     -    10     -    17     -     -     -     -     - |  288   5559
 SUTH |    12     -     -     6    12    35     -     5     -     - |  288  10504
 SUTV |     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   6050
 SUWN |    20    24     9    15    16    24     -     -     -     - |  288   4210
 SYDN |    18     -    11     -     -    30     -     -     -     - |  285   1306
 SYOG |     X    19    10    22    23   193     -     -     -     - |  274   4234
 TEHN |     -     -     -    10    14    32     -     -     -     - |  288   4981
 THTI |     -    22    19    21     -    54    23    16     -     - |  288   9854
 THU2 |     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288  37873
 THU3 |     8    12     -    14     -     -    13     -     -     - |  288  10328
 TIDB |    15    10     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     43
 TLSE |    15     -     7    11     -    25    11     -     -     - |  288   1657
 TOW2 |    19     -    10     -    16     -     -    10     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    20     -     9    11    17     -     -     -     -     - |  288   3456
 TSKB |    38    24     -    21     -     -     -     -     -     - |  288   5227
 TUVA |     -     -    19     -    35   123    36     -     -     - |  255   9235
 TWTF |     X    37    20     X     -     X    31     -     -     - |  286     64
 URUM |     -     -     5     -     -     -     9     9     -     - |  288    >>>
 USN7 |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     43
 USUD |    34    22     -    22     -    22     -     -     -     - |  288     40
 UZHL |     -     -     7     9     -    37     -     -     -     - |  288   1635
 VILL |    13    16     7    13    22    30     -     -     -     - |  288   3284
 WAB2 |    19     -     -    15     -     -    10     -     -     - |  288     24
 WHIT |    20    14     6    12     -    13     -    12     -     - |  288  15519
 WILL |     9    18     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2893
 WIND |    23     -    11    10    13     -     7     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     8    12     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     25
 WTZR |    16     -     7     9     -     -     -     8     -     - |  288     29
 XMIS |     -     -     -    17    24     -    23     -     -     - |  288   8531
 YAKT |    12    31     8    11     -     -     -     9     -     - |  288   5359
 YAR2 |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  276     68
 YELL |    13     X     -    13    13    15     -    24     -     - |  288     26
 YKRO |    17     -     7    11     -    23    12     9     -     - |  288  16417
 YSSK |    31     -     -    25     -     -    24     -     -     - |  260   5421
 ZAMB |    19     -     7     9     -     -     7     8     -     - |  288  14490
 ZIMM |    10     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4098
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    14    15    10    12    15    51    18    15   883     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.81     4.20     1.48     1.48   | 1.94e-14  4.71e-15  4.31e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     2.71     4.20     0.44     0.44   | 6.23e-14  1.27e-14  3.13e-15 |
 HRAO |   288   288     1   288     3.03     4.20     0.18     0.18   | 2.55e-14  5.45e-15  5.59e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.71     4.20     1.44     1.44   | 4.70e-14  8.36e-15  6.68e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.68     4.20     3.09     3.09   | 3.70e-14  6.81e-15  1.30e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     2.89     4.20     1.10     1.10   | 2.48e-14  6.15e-15  1.59e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.54     4.20     2.28     2.28   | 5.99e-14  5.67e-15  2.76e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.68     4.20     3.58     3.58   | 2.97e-14  5.30e-15  9.00e-16 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.64     4.20     3.80     3.80   | 2.25e-14  6.14e-15  1.70e-15 |
 MDVJ |   288   287     1   288     2.51     4.19     4.19     4.19   | 3.14e-14  4.72e-15  2.21e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.52     4.18     1.73     1.73   | 3.99e-14  5.29e-15  1.80e-15 |
 MGUE |   282   282     0   282     3.02     4.09     1.26     1.26   | 6.24e-14  1.51e-14  2.17e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     2.39     3.90     4.19     4.19   | 4.15e-14  7.08e-15  1.56e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     2.35     3.76     4.19     4.19   | 7.47e-14  1.05e-14  2.11e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.31     3.64     4.19     4.19   | 4.08e-14  5.22e-15  1.47e-15 |
 PRDS |   288   286     1   288     2.28     3.56     1.08     1.08   | 4.23e-14  7.29e-15  5.21e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.22     3.36     4.19     4.19   | 5.80e-14  7.05e-15  2.35e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.15     3.17     1.00     1.00   | 3.45e-14  1.43e-14  5.15e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.08     2.97     1.43     1.43   | 1.29e-13  3.37e-14  1.58e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.07     2.93     0.64     0.64   | 4.04e-14  1.26e-14  9.79e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.03     2.82     0.56     0.56   | 5.19e-14  8.00e-15  2.09e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.00     2.74     0.55     0.55   | 4.26e-14  1.13e-14  2.22e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.00     2.72     4.18     4.18   | 3.54e-14  7.22e-15  1.95e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     1.66     1.88     1.31     1.31   | 5.12e-14  1.01e-14  4.26e-15 |
 BJNM |   177   176     1   177     1.24     1.71     2.57     2.57   | 4.44e-14  8.84e-15         - |
 MATE |   288   285     1   288     1.52     1.58     0.42     0.42   | 5.21e-14  8.26e-15  6.58e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.44     1.41     0.76     0.76   | 5.58e-14  1.43e-14  4.19e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.25     1.06     0.74     0.74   | 4.79e-14  8.93e-15  3.86e-15 |
 TWTF |   286   278     2   286     1.19     0.98     1.19     1.19   | 8.64e-14  1.60e-14  4.90e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.07     0.78     1.56     1.56   | 1.04e-13  1.77e-14  3.69e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.06     0.76     4.18     4.18   | 9.33e-14  1.38e-14  1.06e-14 |
 CRO1 |   288   286     1   288     1.03     0.73     0.92     0.92   | 1.12e-13  1.19e-14  2.54e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.95     0.62     0.29     0.29   | 3.54e-14  4.71e-15  1.23e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.82     0.46     0.22     0.22   | 2.88e-14  8.30e-15  1.70e-15 |
 USUD |   288   288     0   186     0.64     0.43     1.94     1.94   | 1.50e-13  1.63e-14  3.41e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.19     0.26     4.19     4.19   | 6.02e-14  2.48e-14  1.65e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.19     0.23     4.19     4.19   | 5.30e-14  1.79e-14  2.46e-14 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.56     0.21     0.10     0.10   | 3.28e-14  1.19e-14  8.25e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.19     0.17     4.19     4.19   | 5.60e-14  1.71e-14  1.36e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.19     0.17     4.19     4.19   | 5.08e-14  2.22e-14  2.31e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.20     0.16     4.19     4.19   | 7.11e-14  2.31e-14  2.07e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.04     0.15     1.64     1.64   | 6.04e-14  2.17e-14  2.51e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.65     0.08     0.20     0.20   | 6.05e-14  2.51e-14  2.49e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.55     0.06     0.11     0.11   | 7.91e-14  2.39e-14  3.02e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.18     0.05     0.69     0.69   | 8.96e-13  9.10e-14  3.17e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.50     0.02     1.97     1.97   | 6.62e-14  1.72e-14  1.44e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.02     0.02   | 5.36e-13  1.32e-13  3.82e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.09     1.09   | 5.17e-13  5.85e-14  1.16e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.57     0.02     1.06     1.06   | 6.52e-14  2.47e-14  3.17e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.85     0.85   | 5.78e-13  5.93e-14  2.30e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.22     0.22   | 6.45e-13  5.71e-14  2.61e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.74     0.74   | 6.96e-13  6.12e-14  2.43e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.49     0.49   | 7.02e-13  7.17e-14  5.43e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.26     0.26   | 6.20e-13  5.81e-14  2.41e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.29     0.29   | 6.45e-13  6.14e-14  2.95e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.68     0.68   | 6.33e-13  6.50e-14  1.36e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.09     0.09   | 6.20e-13  6.27e-14  2.49e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.84     0.84   | 7.80e-13  8.10e-14  5.06e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.40     0.40   | 6.65e-13  7.42e-14  3.13e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.26     0.01     0.43     0.43   | 5.57e-13  6.71e-14  1.25e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.36e-13  1.23e-12  3.75e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 CHUR |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.98e-13  2.00e-13  4.85e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-13  9.18e-14  5.74e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  2.75e-13  9.55e-14 |
 G11  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.16e-13  4.59e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.67e-13  8.78e-14  2.88e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  9.68e-14  2.03e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.77e-13  1.04e-13  2.37e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.75e-13  8.18e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  7.48e-14  2.64e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HOFN |   288   262     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  7.72e-13  1.52e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-13  2.68e-13  1.51e-13 |
 MOBS |   283   257     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  4.62e-13  1.54e-13 |
 NNOR |   117   108     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-08  1.44e-08         - |
 NRMD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NYAL |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.32e-13  3.35e-14 |
 ONSA |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.42e-10  1.52e-10  4.41e-11 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-14  4.04e-15  2.14e-15 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.44e-14  1.57e-14  5.32e-15 |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.96e-13  2.28e-13  1.22e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  5.88e-13  1.80e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  4.67e-13  1.06e-13 |
 YAR2 |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-08  1.35e-09  4.52e-10 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-14  4.94e-15  1.11e-15 |
 IRKJ |   286   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-13  2.52e-14  6.95e-15 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.76e-13  2.43e-13 |
 MORP |   288   258    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  1.13e-12  4.04e-13 |
 MONP |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.35e-13  1.38e-13 |
 UZHL |   288   260     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  5.49e-13  1.34e-13 |
 CHTI |   279   265     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  1.08e-12  3.52e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  2.40e-13  8.26e-14 |
 AREV |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-13  1.23e-12  3.75e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-13  3.43e-13  1.01e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.15e-22  5.87e-20  2.13e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
