
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1920   Day: 5   MJD: 57689                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     58     148    -292   1118   1118      0   2696   2696      0    0.00
 cod |   288     0  20424    671    -488    -368     18     18     18    147    189    100   15.42
 emr |   288     0  24460     40    -872    -864     17     15     18     95    125     72   18.57
 esa |   288     0  21711   1129   -1754   -1738     12     11     13    163    218    102   25.08
 gfz |   288     0  24739    709    -315    -263     14     14     15    110    101    115   20.61
 iga |    96     0   2976      1      95      10     29     29      0    118    118      0    0.00
 igc |   288     0   8826      0      95    -238    112    112      0    360    360      0    0.00
 igu |    96     0   2976     74     216   -1172   1065   1065      0   2648   2648      0    0.00
 jpl |   288     0  15600     29    1777    -461     15     13     16    101    117     72   20.32
 ngs |    96     0   2976     19      87     -50    993    993      0   2214   2214      0    0.00
 usn |   288     0  22777    504   -1559   -1041     43     57     31    139    156    127    0.00
 whu |   288     0  21520    735   -1117    2318     48     49     47    119    130    110    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   541   265    12  -287    27   -72   351  -152   115   813   217   145 |
    2 | -2431  -217   -41   280   -60    82   244 -1414   -84 -2172  -140   -44 |
    3 |  1231    23   102  -280    39  -305  -252-11032   195   705   185   -76 |
    5 | -1969   -86    92  -121    32   -19   456   465    97 -1947   233    53 |
    6 |  -130   -69   194  -169    -2  -194  -169  -281    86  -101   243  -109 |
    7 | -2871    29    62  -117    20     3     4   380    46 -2294   201    38 |
    8 | -2239  -179   236    81  -177   -33  -207  2431     1 -2168    37  -317 |
    9 |  -831  -109    21    30   -34  -172  -619  -137    60  -701    26    34 |
   10 |   303    71    10  -138    42  -124   302  1364    64   342   145   181 |
   11 |  2550    46   -89   101  -150    -4   180  1710    73  2442   -73  -158 |
   12 | -2388   278   -90  -168    66    85  -346 -1107    11 -2065    39  -128 |
   13 |  1945   137  -253    31   -38  -134   355 -1135   129  1912    94    -6 |
   14 |  1961  -124    25    96   -53   -45   -86  -352     6  1832   -70   -87 |
   15 | -2838   -18    31   -47   -51    99   513   -54    95 -2365   231   -25 |
   16 |  1071  -200   110   205  -188    72    35  -810   -10  1118   -57  -116 |
   17 | -2965   164  -101  -181   133   162   280 -1631    56 -2839   201    14 |
   18 |  3118    -8   -18    83     2   -38    25 -1121   -82  2948   -59    63 |
   19 | -1236  -210   -92   446   -79   187    56   331  -227 -1298  -129   -61 |
   20 |  1437   -98   -11   306  -158    19   329   380  -131  1588   -56   -10 |
   21 |  -510  -176   135   240     X    74   -36  1547  -285  -480  -186  -176 |
   22 | -2840  -381   213   443  -169    46  -404  -270  -281 -2557   -91  -243 |
   23 |   -99    86   -85   -25   -20   -13  -399   797    64    -2    10   -78 |
   24 |  4975   339  -206  -214   126    53    75  6860    77  4003   125    -3 |
   25 |    93   129  -218    55    11    90  -298   217    22   380   -53  -169 |
   26 |  -134    62    68  -104   -18   -29    40  1874    38    61   102    86 |
   27 |  -643   193    66   -30     5     1    35   431  -176  -296   100   -26 |
   28 |  2509  -241  -159   324  -107    91  -309   327    38  2744  -157  -103 |
   29 |  -901   317    76  -400   138    -6   288  -127    44  -774   219    37 |
   30 |  -574    90   -90    61     6    54  -339  -903   -68  -442   -35  -161 |
   31 | -3046   381    63  -293    95   216   -94   373   -80 -2514   126  -140 |
   32 |  7979    31   166  -211    56  -142    -9   274    29  4077   225     5 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -    20     -   -49     -     -     -    31     -   -83    82 |
 ADIS |     -     -     -   -35    42     -     -     -     -     -  -374   -11 |
 AJAC |     -     -     -    68     -     -     -     -   -84     -     -     - |
 ALGO |     -   -19    15     -     -     -     -     -     -     -    10    63 |
 ALRT |     -   -21     8     -     9     -     -     -     -     -   113   107 |
 AMC2 |     -   -65    54     -     -     -     -     -     -     -     5    -6 |
 AREV |     -     -    63   120   -61     -     -     -  -137     -    18     - |
 ARTU |     -     -    -7    83   -95     -     -     -     -     -   -27    59 |
 ASPA |     -    -5    97  -115    53     -     -     -     -     -   -14    -6 |
 BAKE |     -     -    53     X   -48     -     -     -     -     -     X   -51 |
 BJNM |     -   135  -112     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -41    50     -     -     -     -     -   -99     - |
 BRST |     -    38   -32     -     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 BRUX |     -   126    25     -  -118     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -   -56    34    20     -     -     -   -13     -    29    88 |
 CHTI |     -   -47   -41   -83   156     -     -     -    19     -   -48     4 |
 CORD |     -     7    46     -   -46     -     -     -     -     -    12     - |
 CUSV |     -     -   -85    76   -17     -     -     -     -     -   -91   -18 |
 DAEJ |     -   -38    31     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -14    13   -33     -     -     -    29     -    12    12 |
 GLPS |     -    28     -    88   -59     -     -     -   -57     -    68    34 |
 GLSV |     -    -2   -90     -    81     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -194   -39    56   118     -     -     -     -     -   -15   -85 |
 HARB |     -   -25    21     -     -     -     -     -     -     -   137   361 |
 HERS |     -   114   -39     -   -51     -     -     -     -     -    61     - |
 HYDE |     -  -122   -39    32    86     -     -     -     -     -   -59    44 |
 INEG |     -  -208     -     -   155     -     -     -     -     -  -191     X |
 KELY |     -     -    38     -   -34     -     -     -     -     -   -64    67 |
 KOKV |     -     -    25    73  -107     -     -     -     -     -    36   -31 |
 LHAZ |     -     -   237  -488   383     -     -     -     -     -   220     X |
 MAL2 |     -   -29    24     X     X     -     -     -     -     -    31    52 |
 MBAR |     -    73    18    19   -94     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -    66    10     -     -     -     -   -72     -     -     - |
 NKLG |     -  -202   -33    56   108     -     -     -     -     -   -60   107 |
 NNOR |     -     -    33   -24     -     -     -     -     -     -     -   -80 |
 NRIL |     -   -72   -38     X    55     -     -     -    23     -   -41   149 |
 NRMD |     -     X    68   -50     -     -     -     -     -     -  -273   510 |
 NYA1 |     -    49   -41     -     -     -     -     -     -     -  -219    -2 |
 OHI2 |     -     -   -37    41   -15     -     -     -     -     -   -79   -87 |
 OUS2 |     -     -     -   -31    38     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -   106     -   -96     -     -     -     -     -   113     - |
 PBRI |     -     -  -131    97     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -31   -87     -    46     -     -     -    55     -    37     - |
 PETS |     -     -   -60    51  -110     -     -     -   104     -   -36    13 |
 PIMO |     -    10   -27    -8   -56     -     -     -    83     -    11    38 |
 PNGM |     -     -     -    24     -     -     -     -   -30     -  -159     - |
 PTBB |     -    12    33    11   -52     -     -     -     -     -     2     - |
 QAQ1 |     -    32     -   -19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    99     -     -   -74     -     -     -     -     -     -    52 |
 RBAY |     -   -93   -62    -4   129     -     -     -     -     -   -56   159 |
 RESO |     -     -    38     -   -34     -     -     -     -     -   -21   -52 |
 REUN |     -  -190  -134    12   247     -     -     -     -     -     -    56 |
 RIO2 |     -     -     -   -95   116     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -150   -22     -   131     -     -     -     -     -   -25    26 |
 SEYG |     -     -     -   -39     -     -     -     -    49     -     -     - |
 STHL |     -    45    27    25  -128     -     -     -    41     -   102     - |
 TASH |     -     -     -   -58    70     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -17     -     -     -     -     -    15     -  -156    31 |
 THU3 |     -  -106   -43     -    -7     -     -     -   126     -   -66     - |
 TIXI |     -    95     -     X   -71     -     -     -     -     -     2    75 |
 TLSE |     -   -36  -155     -   166     -     -     -     -     -  -165     - |
 TRO1 |     -   -16   -25     -     -     -     -     -    35     -  -340     - |
 TUVA |     -     -     -    31     -     -     -     -   -39     -  -162     - |
 TWTF |     -    84    -2     -   -61     -     -     -     -     -     -   196 |
 ULAB |     -     -     -   -46    56     -     -     -     -     -     -   -13 |
 UNSA |     -     -     -  -129   157     -     -     -     -     -     -   107 |
 URUM |     -   -28     -   139   -13     -     -     -  -131     -     -    15 |
 VALD |     -     -   -10     8     -     -     -     -     -     -     -   -96 |
 WAB2 |     -   177    29     -  -158     -     -     -     -     -   150     - |
 WIND |     -     X     -    36   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -   -88    65    61     -     -     -   -61     -  -184   -19 |
 YKRO |     -     -   120   -78     -     -     -     -   -12     -     -  -100 |
 YSSK |     -     -    75     -  -145     -     -     -    80     -    56     - |
 ZAMB |     -     -   -60    78   -44     -     -     -     6     -     -    96 |
 ZWE2 |     -    92     -     -   -69     -     -     -     -     -    64     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   253    12    13    13     7    31    83   196    11   340    49    55 |  288    125
    2 |   624    24    11    12     9    22   146   933    16   529    37    47 |  288    240
    3 |  1839    22    25    10    15    30   190  3363    15  1249    55    27 |  288    124
    5 |   360    11    12    10    11    26   144   324     8   289    52    65 |  288    440
    6 |   393    18    13    10     7    31   102   195    15   409    55    51 |  288    109
    7 |  1157    30    14    11     8    38    78   301    22  1163    95    37 |  288    251
    8 |   856    13    11    10    11    17   224  1240    18   769    65    43 |  288    950
    9 |   368    23    13    14    10    21   110   214    15   332    74    47 |  288    224
   10 |   376    14    17    14    16    22    50  1081    15   382    20    24 |  288    348
   11 |   813    15    13    11     9    20   147  1417    11   711    38    60 |  288    482
   12 |   771    26    10    11    14    22   146   465    12   678    76    65 |  288    369
   13 |   761    17    24    16    43    35    81   603     7   555    58    69 |  288    199
   14 |   818    15    15    11    12    39   159   455    11   549    62    37 |  288    288
   15 |   489    25    17     8    12    38    98   240     8   466    97    55 |  288    290
   16 |   799    19    16    15     6    46    46   674    10   709    71    50 |  288    386
   17 |   841    18    11     7     8    35    77  1544    17   794    50    61 |  288    498
   18 |   623    14    15    11    14    35    99   600    15   773    67    59 |  288    274
   19 |   455    19    12     8    12    25    97   220    13   404    25    65 |  288    233
   20 |   294    22    18     9    12    25    76   310    15   301    50    60 |  288    269
   21 |  2578    21    19    13     X    19    74  2473     9  2242    39    34 |  288   2047
   22 |   620    18    20    14    15    26   101   403    12   571    48    63 |  288    226
   23 |   393    18    20    15    14    27   141   328    13   321    42    73 |  288    174
   24 |  3185    13     9    11    11    26    88  3139     9  2461    55    34 |  288   1332
   25 |   364    11    13     8    15    19    94   147     9   341    61    31 |  288    207
   26 |   355    19    16    10     9    37    48  1010    10   332    38    28 |  288    274
   27 |   355    19    11    12    10    26    75   244    15   396    50    22 |  288    227
   28 |  1235    16    14    12    10    28    77   960     9  1107    52    50 |  288    664
   29 |   675    19    10    17    11    29    72   326    28   641    65    50 |  288    280
   30 |   323    21    11    11    13    28   145   624    12   255    66    27 |  288    223
   31 |  1162    23    14     7    16    32    96   206    13   833    56    38 |  288    182
   32 |  3159    16    20    10    21    31   107   239    11  3014    57    38 |  288    228
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -    13     -    14     -     -     -     9     -    24    22 |  288   9009
 ADIS |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    35    25 |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   4334
 ALGO |     -    10     8     -     -     -     -     -     -     -    24    33 |  288     69
 ALRT |     -    13    16     -     9     -     -     -     -     -    21    18 |  288   5541
 AMC2 |     -     9     8     -     -     -     -     -     -     -    23    15 |  288     17
 AREV |     -     -    28    10    15     -     -     -    14     -    32     - |  288   4981
 ARTU |     -     -    17     6    10     -     -     -     -     -    18    15 |  288   8365
 ASPA |     -    29    25    15    22     -     -     -     -     -    39    66 |  288   8334
 BAKE |     -     -    12     X    11     -     -     -     -     -     X    29 |  286   3898
 BJNM |     -     9     8     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  157     41
 BRFT |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -    51     - |  288   3663
 BRST |     -    10     8     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   1868
 BRUX |     -    16    10     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 CHPI |     -     -    30    15    18     -     -     -    18     -    35    42 |  288   6366
 CHTI |     -    18    17    11    16     -     -     -    11     -    75    23 |  288   5718
 CORD |     -    13    20     -    15     -     -     -     -     -    15     - |  288   7122
 CUSV |     -     -    21    11    16     -     -     -     -     -    51    34 |  288   3597
 DAEJ |     -    16    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3999
 DGAV |     -     -    27    16    19     -     -     -    20     -    30    99 |  288   4014
 GLPS |     -    13     -    10    10     -     -     -    10     -    39    61 |  288  11558
 GLSV |     -    17    15     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  287   2136
 GUAT |     -    18    12     8    11     -     -     -     -     -    39    43 |  276   3204
 HARB |     -    19    16     -     -     -     -     -     -     -    25    38 |  288   1913
 HERS |     -     8    14     -    12     -     -     -     -     -    30     - |  288     18
 HYDE |     -    14    13     9    10     -     -     -     -     -    18    22 |  288   4889
 INEG |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -    19     X |  288   8447
 KELY |     -     -    12     -    11     -     -     -     -     -    24    14 |  252   6229
 KOKV |     -     -    15     8    11     -     -     -     -     -    33    49 |  288    166
 LHAZ |     -     -    10     9     9     -     -     -     -     -    19     X |  288   6559
 MAL2 |     -    20    16     X     X     -     -     -     -     -    17   161 |  240   4807
 MBAR |     -    21    12    11    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   5372
 MGUE |     -     -    22     9     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     23
 NKLG |     -    27    19    13    14     -     -     -     -     -    23    31 |  288  10464
 NNOR |     -     -    15    11     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288    331
 NRIL |     -    46    30     X    38     -     -     -    36     -    23   120 |  288   6246
 NRMD |     -     X    37    28     -     -     -     -     -     -    15    56 |  208   5562
 NYA1 |     -    12    10     -     -     -     -     -     -     -    16    20 |  280   3421
 OHI2 |     -     -    22    11    13     -     -     -     -     -    41    39 |  288     57
 OUS2 |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    20     -    18     -     -     -     -     -    25     - |  282   4062
 PBRI |     -     -    18    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  268   1737
 PDEL |     -    13    20     -    12     -     -     -     8     -    18     - |  288   2374
 PETS |     -     -    16    10    10     -     -     -     9     -    21    17 |  288   6668
 PIMO |     -    24    29    24    28     -     -     -    23     -    52    55 |  288   5032
 PNGM |     -     -     -    20     -     -     -     -    25     -    28     - |  276   4099
 PTBB |     -    18    27    16    20     -     -     -     -     -    17     - |  288     27
 QAQ1 |     -    13     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RAMO |     -    18     -     -    13     -     -     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 RBAY |     -    22    24    35    28     -     -     -     -     -    37    43 |  288   5547
 RESO |     -     -    11     -    10     -     -     -     -     -    13    17 |  282   6467
 REUN |     -    23    16    11    16     -     -     -     -     -     -    23 |  288   7115
 RIO2 |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    21    17     -    25     -     -     -     -     -    27    71 |  288  10020
 SEYG |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  276   3697
 STHL |     -    26    13    15    14     -     -     -    13     -    21     - |  288  17053
 TASH |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 THTI |     -     -    16     -     -     -     -     -    14     -    56    36 |  284   8701
 THU3 |     -    11    10     -    13     -     -     -     8     -    14     - |  288   5527
 TIXI |     -    28     -     X    21     -     -     -     -     -    44    63 |  288    >>>
 TLSE |     -    16     6     -    13     -     -     -     -     -    16     - |  288   1665
 TRO1 |     -     9    14     -     -     -     -     -    11     -    17     - |  288   4119
 TUVA |     -     -     -    35     -     -     -     -    43     -    46     - |  166   5699
 TWTF |     -    11    14     -    13     -     -     -     -     -     -    36 |  288     37
 ULAB |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -    16 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -    32 |  276    >>>
 URUM |     -    32     -    11    11     -     -     -    13     -     -    19 |  288    >>>
 VALD |     -     -    19    14     -     -     -     -     -     -     -    23 |  271   4462
 WAB2 |     -    18    12     -    19     -     -     -     -     -    12     - |  288     17
 WIND |     -     X     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 XMIS |     -     -    19    11    13     -     -     -    11     -    16    46 |  288   3483
 YKRO |     -     -    26    12     -     -     -     -    16     -     -    46 |  210  10021
 YSSK |     -     -    17     -    10     -     -     -    10     -    24     - |  288   5591
 ZAMB |     -     -    16     9    12     -     -     -    13     -     -    41 |  288  11634
 ZWE2 |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -    30     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1119    19    17    13    15    29   112  1065    15   993    44    49 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |     20  | 1920-5 22:25:00 |        1018



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.31     7.68     7.67     7.67   | 2.71e-14  5.12e-15  1.13e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.99     7.68     2.57     2.57   | 2.83e-14  5.35e-15  4.36e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.44     7.68     7.67     7.67   | 3.82e-14  8.20e-15  1.35e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.67     7.68     0.98     0.98   | 3.18e-14  6.35e-15  1.47e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     4.39     7.68     7.67     7.67   | 4.82e-14  1.24e-14  9.21e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     6.32     7.68     7.67     7.67   | 2.94e-14  1.11e-14  2.04e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.21     7.68     7.67     7.67   | 2.59e-14  6.58e-15  1.76e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     6.62     7.63     7.66     7.66   | 3.40e-14  6.09e-15  1.47e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.91     7.23     0.50     0.50   | 2.38e-14  7.90e-15  2.00e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.65     5.47     1.56     1.56   | 6.16e-14  1.05e-14  4.60e-15 |
 G06  |   288   284     2   288     3.67     4.03     4.80     4.80   | 6.26e-14  2.11e-14  3.79e-15 |
 BJNM |   157   157     0   157     1.06     3.86     3.50     3.50   | 4.29e-14  9.00e-15         - |
 G30  |   288   288     0   288     7.67     3.72     7.67     7.67   | 5.72e-14  1.96e-14  2.59e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.66     3.12     7.67     7.67   | 5.07e-14  1.69e-14  3.02e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     7.66     3.08     7.67     7.67   | 5.54e-14  1.61e-14  1.06e-14 |
 G09  |   288   283     2   288     4.12     1.72     0.55     0.55   | 7.00e-14  3.44e-14  2.82e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.57     1.16     0.28     0.28   | 9.16e-14  2.72e-14  1.88e-14 |
 G27  |   288   283     1   288     5.33     1.15     0.35     0.35   | 7.38e-14  2.09e-14  3.06e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.46     0.86     0.52     0.52   | 9.54e-13  8.17e-14  3.49e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.53     0.32     2.50     2.50   | 5.44e-13  6.52e-14  1.35e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.51     0.31     1.93     1.93   | 5.36e-13  6.09e-14  1.19e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.47     0.27     0.49     0.49   | 5.36e-13  5.91e-14  2.00e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.45     0.25     1.65     1.65   | 6.12e-13  6.51e-14  3.49e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.45     0.25     1.08     1.08   | 6.90e-13  7.64e-14  4.67e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.45     0.25     0.57     0.57   | 6.12e-13  6.20e-14  1.19e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.45     0.25     0.63     0.63   | 6.82e-13  6.62e-14  1.93e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.44     0.24     1.47     1.47   | 6.78e-13  6.18e-14  1.78e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.44     0.24     0.20     0.20   | 6.95e-13  7.00e-14  2.67e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.74     0.21     0.98     0.98   | 6.91e-14  4.15e-14  2.91e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.40     0.21     2.09     2.09   | 7.85e-13  8.18e-14  4.39e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.60     0.18     1.08     1.08   | 6.51e-13  6.41e-14  2.59e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.69     0.12     0.34     0.34   | 7.23e-14  2.53e-14  1.49e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.69     0.12     0.32     0.32   | 7.78e-14  2.87e-14  2.80e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  9.15e-14  4.24e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-13  2.56e-13  5.15e-14 |
 G11  |   287   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  8.03e-14  6.85e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  7.25e-14  1.31e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.05e-13  9.84e-14  4.75e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  9.76e-14  1.61e-14 |
 G21  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.88e-13  1.15e-13  1.78e-13 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  2.47e-13  1.35e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.35e-13  6.89e-14  3.71e-14 |
 GLSV |    59    13    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-11  6.34e-12         - |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  1.67e-13  3.16e-14 |
 PDEL |   288   238    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.96e-12  1.22e-12  1.53e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-14  5.26e-15  1.48e-15 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  6.66e-13  2.12e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-13  3.39e-13  6.18e-14 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  7.45e-13  2.38e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.13e-13  7.39e-13  3.85e-13 |
 PBRI |   268   268     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.80e-13  2.41e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.29e-22  5.32e-20  1.23e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
