
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1920   Day: 6   MJD: 57690                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0    -385     512   1976   1976      0   2696   2696      0    0.00
 cod |   288     0  21420     46   -1307     625     17     17     17    145    176    118   17.16
 emr |   288     0  24571    300   -1062     110     20     19     20    123    141    111   14.62
 esa |   288     0  22459    835     652     569     12     11     12    179    243    114   24.91
 gfz |   288     0  25712    853     301     289     11     11     12    115    124    109   27.37
 iga |    96     0   2976      0    -385     512     31     31      0     94     94      0    0.00
 igc |   288     0   8648      0     437     -97    105    105      0    461    461      0    0.00
 igu |    96     0   2976     58    -496    1163   1053   1053      0   1990   1990      0    0.00
 jpl |   288     0  16466     10    2351    -337     18     16     19    121    144     86   15.94
 ngs |    96     0   2976     17    -204     265   1422   1422      0   2084   2084      0    0.00
 usn |   288     0  23654    293   -2142    1074     46     59     37    143    161    131    0.00
 whu |   288     0  21723    567    -985    2302     48     50     46    116    125    108    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1779   246    76  -250   -81    11   344   411   196  1420   226   174 |
    2 | -1494  -153  -113   318   -79   -12   129  -480   -92 -1499  -161   -75 |
    3 |  -280    91    99  -293    -7  -129  -233    33   282  -486   204   -32 |
    5 | -1812     7    77  -198    66    75   351    18   116 -2135   253    29 |
    6 |  1445    22   192  -175   -65  -172  -206   162   186  1115   205  -144 |
    7 |   997   118   109  -136   -50    56    83  1525    72   434   239    49 |
    8 | -4222     0   293    65  -227    -8  -202 -4497    20 -3155   101  -268 |
    9 |   286    -4    26    78  -136  -122  -657   497    95   -70    22   -11 |
   10 |  1217   111    44  -192    78   -87   298  2361     5   902    95   126 |
   11 |  1314    51   -55    97  -184   -37   218   129   161  1526     5   -90 |
   12 |  -416   312  -125  -196    62   126  -427   958   -21  -682    81  -127 |
   13 |  1918    48  -222    37   -22   -41   226  -398   132  1817    66   -23 |
   14 |  2158  -141   -52   112    32   -55  -271   310   -30  1850   -58   -89 |
   15 |  -573   -93    68  -112    51    28   815  1532   124  -591   275    55 |
   16 |  1724  -170    34   241   -86   -10    20  1099   -78  1707   -71  -119 |
   17 | -2931   177  -112  -207   128    91   307  -686    16 -2020   182    22 |
   18 |  2733   -33     4    64     6    23    -5  -110   -78  2480     9    21 |
   19 |    -1  -178  -179   510  -106    68    71  1297  -260  -264  -205  -128 |
   20 |  2117  -152   -63   334   -88   -52   362   350  -149  1870  -106    50 |
   21 | -3038  -183   164   320   -86    91    57  -166  -306   987  -109  -151 |
   22 | -1454  -398   242   464  -178   163  -386   333  -214 -1774   -64  -219 |
   23 |   424   -26   -95    63   -54   -78  -438   161   109    62    16   -36 |
   24 | -3127   321  -245  -234   101   -20    77 -7420    73 -2997   174    -2 |
   25 |   876   144  -291    19    79   -18  -442   736   -53   721  -109  -204 |
   26 |  1103   138   -20  -129    66   -83     2  2450   -42   643    52    41 |
   27 |   409   211    53   -24   -14   -29    31   603  -214   157    81  -100 |
   28 | -1489  -136  -153   368  -175   -10  -331 -4072    11  -182   -98  -140 |
   29 |  -258   286    18  -410   166    51   271 -1115    32  -695   235    34 |
   30 |   354   120   -85    40   -35    78  -263   539   -54   198    19  -106 |
   31 | -2237   285   -11  -312   239   204   -14  -175  -219 -2525   110   -86 |
   32 |  2470    52   144  -276   142  -110    70  -388     0  1334   199   -13 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -   104     -   -56     -     -     -     -     -   -23    28 |
 ADIS |     -     -     -   -32    29     -     -     -     -     -  -197    13 |
 ALGO |     -     3    -4     -     -     -     -     -     -     -    45    28 |
 ALRT |     -    64   -36     -   -21     -     -     -     -     -    76    38 |
 AMC2 |     -  -103   112     -     -     -     -     -     8     -     3   142 |
 AREV |     -     -    22    87   -65     -     -     -   -39     -    98     - |
 ARTU |     -     -    68    92  -120     -     -     -     -     -    55     4 |
 ASPA |     -    46    61  -338   234     -     -     -     -     -    82   166 |
 BAKE |     -     -   -12    57   -46     -     -     -     -     -     X   -35 |
 BJNM |     -  -501   588     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -62    56     -     -     -     -     -   -92     - |
 BRST |     -    34   -40     -     -     -     -     -     -     -     -   128 |
 BRUX |     -   136    16     -  -107     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -    49    40   -44     -     -     -   -28     -    73    81 |
 CHTI |     -  -172  -138   -70   170     -     -     -   126     -   -75    64 |
 CORD |     -    21    16     -    56     -     -     -  -132     -    88     - |
 CUSV |     -     -   -36    76   -51     -     -     -     -     -  -179   -63 |
 DAEJ |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -38    25   -36     -     -     -    60     -  -155    27 |
 GLPS |     -   100     -   107   -86     -     -     -  -127     -   139   -24 |
 GLSV |     -   -68  -115     -   104     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -68    40     X     -     -     -     -     -   -44     - |
 GUAT |     -  -162   -63     -   135     -     -     -     -     -   -25    -4 |
 HARB |     -    -9    11     -     -     -     -     -     -     -   102   371 |
 HERS |     -    90   -56     -   -27     -     -     -     -     -    83     - |
 HLFX |     -     -     -     7     -     -     -     -   -12     -   -73     - |
 HYDE |     -  -154  -123    65   102     -     -     -     -     -  -183    28 |
 INEG |     -  -177     -     -   111     -     -     -     -     -  -205     X |
 KELY |     -     -    -9     -     5     -     -     -     -     -   -47    91 |
 KHAR |     -     -     -   -60     -     -     -     -    93     -     -     - |
 KOKV |     -     -   120     1   -65     -     -     -     -     -    51   -28 |
 LHAZ |     -     -   197  -494   331     -     -     -     -     -   171     X |
 MAL2 |     -    19   -22     X     X     -     -     -     -     -    65   -63 |
 MBAR |     -   -17    40    30   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -    28   -17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -174    18    99    12     -     -     -     -     -   -35    40 |
 NNOR |     -     -   -14     8     -     -     -     -     -     -     -     2 |
 NRIL |     -   -30   -13    63   -46     -     -     -    24     -    -5    37 |
 NRMD |     -   -94     X   115     -     -     -     -   -68     -  -206    43 |
 NYA1 |     -   154     0     -   -97     -     -     -     -     -  -197   -14 |
 OHI2 |     -   -81   -11   104   -34     -     -     -     -     -   -69   -96 |
 OUS2 |     -     -     -   -45    41     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    75     -   -53     -     -     -    23     -    55     - |
 PBRI |     -     -  -180   105     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -37   -80     -    65     -     -     -     -     -   -27     - |
 PETS |     -     -   -21    51   -67     -     -     -    54     -    59    36 |
 PIMO |     -    45    -3   -31   -50     -     -     -    87     -  -126   -53 |
 PNGM |     -     -     -    -4     -     -     -     -     6     -  -107     - |
 PTBB |     -    57   -53    47   -48     -     -     -     -     -    -2     - |
 QAQ1 |     -    12     -    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    63     -     -   -39     -     -     -     -     -     -   104 |
 RBAY |     -   -52     0     X    34     -     -     -     -     -   -33    96 |
 RESO |     -    -4    24     -   -10     -     -     -     -     -    -9    33 |
 REUN |     -  -251  -102    38   180     -     -     -     -     -     -   -15 |
 RIGA |     -     -     -   143     -     -     -     -  -224     -  -263     - |
 RIO2 |     -     -     -  -107    97     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -98  -152     -   138     -     -     -     -     -   -98     5 |
 SEYG |     -     -     -    -7     -     -     -     -    11     -     -     - |
 STHL |     -    13   111    29  -147     -     -     -    95     -   119     - |
 TASH |     -     -     -   -47    43     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -45     -     -     -     -     -    41     -   -76    83 |
 THU3 |     -  -111   -81     -    43     -     -     -   120     -   -64     - |
 TIXI |     -    82     -     X   -51     -     -     -     -     -    24   105 |
 TLSE |     -   -44  -213     -   142     -     -     -     -     -  -194     - |
 TRO1 |     -     -   -10     -     5     -     -     -     -     -  -387     - |
 TUVA |     -     -     -    -6     -     -     -     -     9     -  -155     - |
 TWTF |     -    82    58     -   -82     -     -     -     -     -     -   155 |
 ULAB |     -     -     -   -55    50     -     -     -     -     -     -   -27 |
 UNSA |     -     -     -  -102    93     -     -     -     -     -     -   210 |
 URUM |     -   -90     -   152   -32     -     -     -   -85     -     -   -35 |
 VALD |     -     -     -     2     -     -     -     -    -4     -     -   -21 |
 WAB2 |     -   131    25     -   -96     -     -     -     -     -   105     - |
 WIND |     -    11     -   -39    27     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -   138   -33   -49     -     -     -    11     -  -175   -67 |
 YKRO |     -   -10    34     5     -     -     -     -   -26     -     -   -27 |
 YSSK |     -     -   -16     -    -9     -     -     -    30     -    17     - |
 ZAMB |     -    24    95    60  -169     -     -     -    92     -     -   -35 |
 ZWE2 |     -    -9     -     -     6     -     -     -     -     -    25     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   438    13    20    17    10    51    76   365    15   499    62    23 |  288    148
    2 |   616    21    14    10    16    16   101   391    12   531    33    33 |  288    159
    3 |  1441    18    20    14     9    20   192  1023    16  1440    54    27 |  288    776
    5 |   735    15    13     7    10    32   191   562    11   532    71    34 |  288    462
    6 |   694    15    41    16    14    32    93   404    14   695    51    34 |  288    105
    7 |   764    14    21     8    11    35    65  1189    19   646    61    53 |  288    548
    8 |  3337    18    16     6    13    22   227  2230    15  3006    54    38 |  288   1066
    9 |   366    18    13    11     8    18    86   388    17   312    53    77 |  288    213
   10 |   281    14    19    15    10    20    76  1670    18   283    52    21 |  288    367
   11 |  1299    16    15     8     9    17    96   291    12  1026    45    51 |  288    333
   12 |   541    13    17     9    12    29   133   407    16   445    57    68 |  288    408
   13 |   725    24    13    14    14    35   115   312    15   598    75    70 |  288    230
   14 |   604    17    25    12    12    33   147   390    16   532    57    53 |  288    245
   15 |   913    21    19    10    14    49   113   855    15   832   113    50 |  288    310
   16 |   894    13    22    10     9    33    80   560    15   665    90    58 |  288    427
   17 |  3952    12    13    10    11    23    71   709    15  3673    40    53 |  288    610
   18 |   616    17    15    14     8    30   106   532    17   489    58    24 |  288    373
   19 |   504    13    13    11    11    25    65   662    14   353    40    55 |  288    252
   20 |   459    19    16    12     9    27    86   413    13   378    56    38 |  288    263
   21 |  6525    21    18    16     8    34    69   890    16  2540    43    14 |  288    297
   22 |   670    28    20     9     9    29    71   482    17   593    33    52 |  288    347
   23 |   553    17    18    12    10    27   113   310    15   483    52   105 |  288    245
   24 |  3034    27    19    14    12    41    53  2363    15  2862    79    28 |  288   1197
   25 |   430    12    17    14    12    15    73   352    14   312    53    42 |  288    193
   26 |   307    13    17    12    11    32    57  1530    14   329    41    37 |  288    260
   27 |   460    17    22    10     8    38    77   366    15   468    59    38 |  288    213
   28 |  5348    22    12     9     9    40   126  3791    21  3849    50    61 |  288    595
   29 |  1099    18    13    19    10    26    73   651    23   952    91    69 |  288    293
   30 |   542    16    14     8    13    20   102   268    21   445    19    27 |  288    232
   31 |   864    20    37     7    15    32   101   503    25   911    55    58 |  288    231
   32 |  1378    20    20    10    14    44    79   451    29  1312    69    66 |  288    264
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -    19     -    10     -     -     -     -     -    27    20 |  281   8328
 ADIS |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    63    23 |  288    >>>
 ALGO |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -    18    26 |  288     38
 ALRT |     -     9    15     -     7     -     -     -     -     -    18    13 |  288   8372
 AMC2 |     -    21    14     -     -     -     -     -    20     -    25    34 |  288     50
 AREV |     -     -    28     9     8     -     -     -    17     -    47     - |  288   5276
 ARTU |     -     -    17     7     9     -     -     -     -     -    15    12 |  288   8383
 ASPA |     -    21    24    16    14     -     -     -     -     -    24    29 |  288   8599
 BAKE |     -     -    16     7    10     -     -     -     -     -     X    27 |  288   3301
 BJNM |     -    13    15     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  232     94
 BRFT |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -    26     - |  288   3362
 BRST |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -     -    19 |  285   1799
 BRUX |     -    15    11     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 CHPI |     -     -    22    10     9     -     -     -    13     -    26    32 |  288   7732
 CHTI |     -    23    32    14    18     -     -     -    15     -    80    21 |  288   6430
 CORD |     -    12    33     -    11     -     -     -    20     -    47     - |  288   5781
 CUSV |     -     -    28    14    16     -     -     -     -     -    48    30 |  288   5158
 DAEJ |     -    15    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   3688
 DGAV |     -     -    25    16    21     -     -     -    28     -    51   117 |  288   3933
 GLPS |     -    19     -     7     7     -     -     -    15     -    18    41 |  288   6323
 GLSV |     -    11    16     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  287   2048
 GMSD |     -     -     9     5     X     -     -     -     -     -    23     - |  262   4954
 GUAT |     -    15    19     -    15     -     -     -     -     -    25    46 |  276   2974
 HARB |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -    24    35 |  288    884
 HERS |     -    11    10     -    11     -     -     -     -     -    29     - |  288     28
 HLFX |     -     -     -     8     -     -     -     -    12     -    20     - |  288   6555
 HYDE |     -    19    20    11    13     -     -     -     -     -    29    25 |  288   3673
 INEG |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    49     X |  288   6707
 KELY |     -     -    20     -    11     -     -     -     -     -    27    19 |  288   6527
 KHAR |     -     -     -     6     -     -     -     -    10     -     -     - |  276    953
 KOKV |     -     -    21    11    12     -     -     -     -     -    34    52 |  288     72
 LHAZ |     -     -    18    15    12     -     -     -     -     -    19     X |  288   7324
 MAL2 |     -    29    34     X     X     -     -     -     -     -    22   162 |  268   5053
 MBAR |     -    16    15    12    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   6003
 MGUE |     -     -    38    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  272     38
 NKLG |     -    31    21    18    13     -     -     -     -     -    20    26 |  288  12691
 NNOR |     -     -    18    11     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288    278
 NRIL |     -    12    21    10    11     -     -     -    24     -    42    12 |  288   6131
 NRMD |     -    14     X    10     -     -     -     -    15     -    81    23 |  266   5154
 NYA1 |     -    11     8     -     8     -     -     -     -     -    16    17 |  288   3275
 OHI2 |     -    13    17    13    11     -     -     -     -     -    22    50 |  288     30
 OUS2 |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    25     -     7     -     -     -    20     -    26     - |  288   3866
 PBRI |     -     -    14     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   1301
 PDEL |     -    13    21     -    11     -     -     -     -     -    20     - |  288   2670
 PETS |     -     -    27    10    11     -     -     -    13     -    18    15 |  288   7845
 PIMO |     -    28    27    22    20     -     -     -    18     -    66    37 |  288   6276
 PNGM |     -     -     -    17     -     -     -     -    26     -    69     - |  276   7188
 PTBB |     -    19    14     9    13     -     -     -     -     -    18     - |  288     35
 QAQ1 |     -     9     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RAMO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 RBAY |     -    25    25     X    24     -     -     -     -     -    34    43 |  287   5691
 RESO |     -    12    10     -    10     -     -     -     -     -    18    14 |  288   6499
 REUN |     -    16    12    10    11     -     -     -     -     -     -    20 |  246   5729
 RIGA |     -     -     -    11     -     -     -     -    17     -    71     - |  234   2592
 RIO2 |     -     -     -    13    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    11    24     -    14     -     -     -     -     -    29    63 |  288   7603
 SEYG |     -     -     -    10     -     -     -     -    16     -     -     - |  276   3034
 STHL |     -    26    27    20    13     -     -     -    20     -    20     - |  288  19385
 TASH |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -    20     -     -     -     -     -    18     -    23    28 |  288   9250
 THU3 |     -    14    15     -    12     -     -     -    14     -    35     - |  288   8821
 TIXI |     -    26     -     X    16     -     -     -     -     -    17   127 |  282    >>>
 TLSE |     -    17     9     -    13     -     -     -     -     -    15     - |  288   1670
 TRO1 |     -     -    23     -    12     -     -     -     -     -    27     - |  251   3052
 TUVA |     -     -     -    30     -     -     -     -    48     -    92     - |  163   6260
 TWTF |     -    17    16     -     8     -     -     -     -     -     -    32 |  288     46
 ULAB |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -    43 |  288    >>>
 URUM |     -    17     -    10    10     -     -     -    13     -     -    17 |  288    >>>
 VALD |     -     -     -    20     -     -     -     -    32     -     -    25 |  287   4316
 WAB2 |     -    17    13     -    14     -     -     -     -     -    17     - |  288     32
 WIND |     -    14     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    31    17    18     -     -     -    18     -    57    50 |  288   6208
 YKRO |     -    20    17    12     -     -     -     -    10     -     -    44 |  288  17063
 YSSK |     -     -    14     -     6     -     -     -    13     -    14     - |  288   6715
 ZAMB |     -    26    23    17    13     -     -     -    21     -     -    40 |  288  11192
 ZWE2 |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    14     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1976    18    20    13    12    31   106  1053    18  1422    47    49 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.31     7.63     7.62     7.62   | 3.25e-14  9.16e-15  2.88e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.01     7.63     2.66     2.66   | 2.50e-14  6.06e-15  5.13e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.44     7.63     7.62     7.62   | 3.26e-14  5.52e-15  3.12e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.62     7.63     1.02     1.02   | 3.07e-14  6.66e-15  1.55e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     6.69     7.63     7.62     7.62   | 2.97e-14  6.00e-15  1.56e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     4.39     7.63     7.62     7.62   | 6.97e-14  1.06e-14  4.01e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     6.34     7.63     7.62     7.62   | 4.62e-14  1.20e-14  3.28e-15 |
 MGUE |   272   272     0   272     6.78     7.18     7.17     7.17   | 3.96e-14  8.44e-15  2.25e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.92     7.00     0.52     0.52   | 2.56e-14  1.00e-14  5.39e-15 |
 BJNM |   232   229     1   232     1.62     5.98     3.65     3.65   | 7.52e-14  2.12e-14  1.60e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.66     5.32     1.61     1.61   | 6.13e-14  9.77e-15  2.44e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     3.66     3.86     4.90     4.90   | 6.08e-14  1.92e-14  9.28e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     7.61     3.57     7.62     7.62   | 6.36e-14  1.98e-14  2.75e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.61     2.99     7.62     7.62   | 5.62e-14  1.66e-14  2.75e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     7.61     2.95     7.62     7.62   | 5.29e-14  1.60e-14  5.01e-15 |
 G09  |   288   283     2   288     4.11     1.64     0.57     0.57   | 7.52e-14  2.97e-14  2.72e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.57     1.12     0.29     0.29   | 9.49e-14  2.61e-14  2.85e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.30     1.10     0.36     0.36   | 5.62e-14  2.19e-14  2.71e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.46     0.83     0.53     0.53   | 8.78e-13  8.14e-14  4.20e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.52     0.31     2.57     2.57   | 5.68e-13  6.00e-14  3.57e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.51     0.29     1.98     1.98   | 5.71e-13  5.91e-14  1.70e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.47     0.26     0.51     0.51   | 6.37e-13  7.14e-14  2.63e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.45     0.24     1.70     1.70   | 6.53e-13  6.90e-14  3.43e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.45     0.24     1.11     1.11   | 6.09e-13  6.47e-14  5.07e-14 |
 G07  |   288   285     1   288     0.45     0.24     0.58     0.58   | 7.24e-13  1.27e-13  1.76e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.44     0.24     0.65     0.65   | 6.08e-13  6.57e-14  1.51e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.44     0.23     1.51     1.51   | 6.48e-13  5.92e-14  1.99e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.43     0.23     0.20     0.20   | 7.35e-13  7.70e-14  2.81e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.74     0.20     1.01     1.01   | 7.86e-14  3.79e-14  2.34e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.40     0.20     2.15     2.15   | 6.90e-13  7.45e-14  4.25e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.60     0.17     1.11     1.11   | 6.39e-13  6.89e-14  3.28e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.70     0.12     0.35     0.35   | 7.36e-14  2.84e-14  5.35e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.69     0.12     0.33     0.33   | 7.61e-14  2.19e-14  3.11e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  9.12e-14  3.85e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.94e-13  2.21e-13  7.53e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-13  7.50e-14  4.52e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.28e-13  7.46e-14  2.19e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  1.12e-13  5.08e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.38e-13  9.49e-14  1.96e-14 |
 G21  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  1.15e-13  2.63e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.09e-13  1.31e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.44e-13  7.21e-14  5.93e-14 |
 GLSV |   285   213    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-11  3.86e-12  6.79e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  1.43e-13  2.42e-14 |
 PDEL |   288   243    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.45e-12  1.36e-12  1.89e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-14  5.05e-15  2.63e-15 |
 DAEJ |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  6.27e-13  1.97e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-13  3.08e-13  8.61e-14 |
 BRST |   285   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  7.87e-13  1.99e-13 |
 KHAR |   276   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  3.87e-13  7.22e-14 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-13  1.03e-12  5.00e-13 |
 PBRI |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.80e-13  1.92e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.65e-22  9.42e-20  2.30e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
