
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1923   Day: 4   MJD: 57709                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      40     -29    972    972      0   1864   1864      0    0.00
 cod |   288     0  20574    572    -429    -708     19     20     18    126    168     80   16.55
 emr |   288     0  23279    348   -1747    1284     22     23     22    115    140     96   12.60
 esa |   288     0  20914    326   -2668       7     13     11     14    165    222    102   24.60
 gfz |   288     0  25148    829    -375       6     15     13     15    117    146     96   19.67
 iga |    96     0   2976     10      33     -19     35     35      0    105    105      0    0.00
 igc |   288     0   8861      0    -161     123    103    103      0    374    374      0    0.00
 igu |    96     0   2976     17     -12     182    853    853      0   1562   1562      0    0.00
 jpl |   288     0  16366      4     843    1275     12     10     13     94    109     73   26.58
 ngs |    96     0   2976      0      42     -33    857    857      0   1827   1827      0    0.00
 usn |   288     0  21568     31   -2656    2455     54     66     43    152    150    154    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -709   174    39  -290    -7   -34   476  -338   147  -446   235 |
    2 |    26  -211  -111   231   -13   -52    -6  -523   -21  -171  -162 |
    3 |  -751    72    -8  -216    46  -187  -510   226   125  -365     8 |
    5 | -2718   -95   126  -189   191    -7   460    60    34 -2463   243 |
    6 |   469   -58   187  -134   112  -200  -307  -948   -10   376    43 |
    7 | -2565   148    87  -195    81    -3  -225 -1824   -13 -2435   182 |
    8 |  1545     4   242    63  -127    65    -3  3034   -80   735    13 |
    9 | -1016    30   -25   -13    74  -154   -54  -289   -49 -1255   -84 |
   10 |  -136   115   -43  -138    43  -126   -40  1796    45  -118   136 |
   11 |  1331    33  -105    69  -115   -22   187   894    50  1559   -30 |
   12 |  -397   208  -113  -215    54    80  -313  -861    84  -719    48 |
   13 |  4040    33  -178   -89    88  -116   371  2844    83  3959   -46 |
   14 |  -676  -126    47   129   -94   -31  -114  -800     6  -557   -27 |
   15 | -1376   -65   155  -162    29    -3   385   729    96 -1320   204 |
   16 |  1182  -164    54   240   -92   100   360    33   -77  1389   -15 |
   17 |    12   147   -82  -289   209    54    62   363    60  -244   175 |
   18 |  2856    20   -50    49    31     8  -207    12   -56  2648   118 |
   19 | -1860  -258   -77   352    46    31    92   202  -162 -1790  -158 |
   20 |  1622  -166   -74   328   -12   -43   303  -232  -156  1730   -74 |
   21 |  2334  -195   168   318  -104   134    38  -807  -175  2366   -46 |
   22 | -2088  -344   210   450  -100   130  -459  -351  -228 -2231   -59 |
   23 |  -826    87   -69   -21   -35     0  -573   153    25  -933   -30 |
   24 |  -430   166  -205  -255   154   -99   122 -3243   116  -627   119 |
   25 |   -50    99  -302   -14    14    10  -208   -19    85    96   -87 |
   26 |  2378     X   176    93  -579   146   339  2975   239  2084   193 |
   27 | -1178   271     1   -43    26    39   -44  -186  -148  -855   100 |
   28 |  1592  -159  -138   273   -58    38  -128 -1822   -45  2914  -131 |
   29 | -1361   212    55  -422   139    67   401 -1067   130 -1685   299 |
   30 |  -372   177   -73   -17    91    57  -247  -312  -127  -344   -40 |
   31 |  -685   320    14  -279    50   241  -343  -355    16 -1205    90 |
   32 |  -188    29   118  -161    34  -104   129   331    50   -90   191 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -79    99     -     -     -     -     -  -370 |
 ALGO |     -     8   -11     -     -     -     -     -     -     -    38 |
 ALRT |     -    23   -51     -    12     -     -     -     -     -    54 |
 AMC2 |     -  -106    97     -     -     -     -     -    20     -    -8 |
 AREV |     -     -   -12    78   -46     -     -     -   -29     -    61 |
 ARTU |     -     -   -38   111  -116     -     -     -     -     -    71 |
 ASPA |     -     -   -84     -    54     -     -     -     -     -   -19 |
 BAKE |     -     -   -31    65   -62     -     -     -     -     -   -14 |
 BJNM |     -    23   -30     -     X     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -     -    21     -     -     -   -16     -     5 |
 BRST |     -    13   -67    27     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   100    76     -  -125     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -  -145    86    82     -     -     -   -73     -  -118 |
 CHTI |     -  -116   -18    10    97     -     -     -     -     -   -13 |
 CORD |     -   -39     3     -    31     -     -     -     -     -    57 |
 CUSV |     -     -   -26    31   -22     -     -     -     -     -  -130 |
 DAEJ |     -     3    -4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -34    -5   -38     -     -     -    48     -     8 |
 FAA1 |     -  -135     -    91     X     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    93     -    -6  -100     -     -     -    22     -   155 |
 GLSV |     -     X   -31     -    20     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -86  -167     -     -     -     -     -   127     -     - |
 HERS |     -    24    -3     -   -18     -     -     -     -     -    -6 |
 IENG |     -    37    35     -   -53     -     -     -     -     -   101 |
 INEG |     -   -44     -     -    37     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -    18     -     -   -16     -     -     -     -     -  -427 |
 ISPA |     -     -    22   136     2     -     -     -  -137     -    50 |
 KELY |     -     -   -43     -  -178     -     -     -   152     -  -141 |
 KIRI |     -     -     -    73     -     -     -     -   -68     -   -58 |
 LHAZ |     -     -   377  -437   308     -     -     -     -     -   357 |
 MAL2 |     -    21   -28     X     X     -     -     -     -     -     6 |
 MGUE |     -     -   -48    25     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -122    72   154   -18     -     -     -   -81     -     - |
 NNOR |     -     -    54   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -22   -65   112   -30     -     -     -   -37     -   -34 |
 NRMD |     -  -140   -11   126     -     -     -     -     -     -  -122 |
 NYA1 |     -    98   -66     -   -41     -     -     -     -     -  -267 |
 OHI2 |     -  -123   -34     -   125     -     -     -     -     -   -41 |
 OUS2 |     -     -     -   -40    50     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -   -22    33   -26     -     -     -     -     -    21 |
 PBRI |     -     -    85    74  -128     -     -     -   -12     -     - |
 PDEL |     -    18     1     -    -8     -     -     -    -6     -    59 |
 PETS |     -     -   -74    25   -20     -     -     -    26     -   -36 |
 PIMO |     -    64    57    35   -17     -     -     -   -86     -   -12 |
 PNGM |     -     -     -   134     -     -     -     -  -124     -  -127 |
 PTBB |     -    21    76     6   -73     -     -     -     -     -   105 |
 QAQ1 |     -    87     -   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    12     X    23   -36     -     -     -     -     -   -31 |
 RESO |     -     -    38     -   -24     -     -     -     -     -   -75 |
 REUN |     -   -89   -79    63    50     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -112   141     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -107     4     -    87     -     -     -     -     -     1 |
 SEYG |     -     -     -    21     -     -     -     -   -19     -     - |
 SSIA |     -   -84     -    96   -44     -     -     -     -     -  -106 |
 STHL |     -    56     7   -92   -70     -     -     -    96     -    57 |
 TASH |     -     -     -   -83   104     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -    35     -    55   -78     -     -     -   -15     -   -24 |
 TLSE |     -    79   -32     -   -52     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -    74   -46     -   -61     -     -     -    21     -  -444 |
 TWTF |     -    26    28     -   -40     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -73    91     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -67    83     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -32     -     -    27     -     -     -     -     -   -17 |
 VALD |     -     -    86   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    50    24     -   -58     -     -     -     -     -    74 |
 WIND |     -   -63     -    -5    60     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    92    -6   -70     -     -     -    14     -  -101 |
 YKRO |     -     -   123    -5     -     -     -     -   -52     -     - |
 YSSK |     -   -71   -99     -     5     -     -     -    86     -   -91 |
 ZAMB |     -  -117    39    57   -83     -     -     -    66     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -   -38     -     -     -    28     -   189 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   450    12    27    10     6    41   112   325    10   436    87 |  288    142
    2 |   570    24    15     8    12    37    95   306     7   759    51 |  288    237
    3 |  1187    23    22    12     8    25   260   531     9   780    79 |  288    138
    5 |   514    22    12     9    13    40   111   426     8   433    67 |  288    479
    6 |   278    26    19     8     8    30    92   334    10   305    38 |  288     77
    7 |   755    17    25    11    12    32    71  1547    10   654    80 |  288    349
    8 |  1638    13    33    12    12    31   113  1393    11  1560    87 |  288    709
    9 |   479    20    21     7    14    56   102   237    11   449    70 |  288    317
   10 |   309    13    21    10     8    29    85  1387    13   332    52 |  288    275
   11 |   515    12    28     8     8    35   121   415    12   653    72 |  288    390
   12 |   592    23    17    16    12    21    58   467    12   731    47 |  288    381
   13 |  1893    23    15    12    12    41   105  1791     7  1772    60 |  288    524
   14 |   577    17    18    10     9    29    54   330    11   503    50 |  288    312
   15 |   476    18    30    11    14    23   104   380     9   386    73 |  288    306
   16 |   703    16    27    11    22    37    68   310     8   634    98 |  288    379
   17 |  1994    19    21     8    13    27    59   437    11  1885    47 |  288    367
   18 |   461    25    28    13    11    39    88   199    14   408    81 |  288    270
   19 |   718    21    19     9    12    30   100   266    11   649    59 |  288    220
   20 |   532    21    34     7    14    29    72   272     9   481    46 |  288    276
   21 |   374    16    17     9    12    42    79   653     8   603   102 |  288    348
   22 |   340    16    18    10    10    28   113   220    10   404    72 |  288    232
   23 |   524    24    27    13    13    48   128   289    13   522    61 |  288    174
   24 |  1831    13    24    12    14    40    91  1609     9  1817    72 |  288   1290
   25 |   312    21    34    12    41    32    80   179    10   319    54 |  288    221
   26 |   738     X    29    11    17    30    82  1335    13   546    75 |  288    353
   27 |   436    14    30    12    14    50   130   233    12   565    70 |  288    208
   28 |  2397    14    16     6    10    31    92  2475    10  1385    44 |  288   1052
   29 |   715    41    22    25    12    47   123   595    10   700    50 |  288    292
   30 |   401    19    20    11    14    27    83   463    10   333    55 |  288    311
   31 |  1518     8    16     8    11    19    72   654     9  1220    56 |  288    167
   32 |   292    25    17    12     8    32   100   512    15   336    53 |  288    316
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 ALGO |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -    24 |  264 138727
 ALRT |     -    10     8     -     9     -     -     -     -     -    17 |  288   6626
 AMC2 |     -    12    14     -     -     -     -     -    11     -    31 |  288     27
 AREV |     -     -    18     7    13     -     -     -    12     -    28 |  288   5282
 ARTU |     -     -     8     6     7     -     -     -     -     -    32 |  288   7568
 ASPA |     -     -    27     -    17     -     -     -     -     -    47 |  285   6149
 BAKE |     -     -    16     6     7     -     -     -     -     -    21 |  288   2410
 BJNM |     -    30    39     -     X     -     -     -     -     -     - |  248    146
 BRFT |     -     -     -     -    16     -     -     -    12     -    44 |  288   3131
 BRST |     -    12    17    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1855
 BRUX |     -    24    53     -    42     -     -     -     -     -     - |  281    608
 CHPI |     -     -    38    17    23     -     -     -    19     -    45 |  288   4688
 CHTI |     -    17    22    11    13     -     -     -     -     -    27 |  288   6039
 CORD |     -    11    19     -    14     -     -     -     -     -    35 |  288   6023
 CUSV |     -     -    13     9    11     -     -     -     -     -    50 |  288   5527
 DAEJ |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   4585
 DGAV |     -     -    22    10    14     -     -     -    10     -    23 |  288   4218
 FAA1 |     -    32     -    22     X     -     -     -     -     -     - |  249   6576
 GLPS |     -    13     -    11    15     -     -     -    11     -    20 |  288   5224
 GLSV |     -     X    12     -     7     -     -     -     -     -     - |  286   1553
 HARB |     -    14    37     -     -     -     -     -    16     -     - |  288   1262
 HERS |     -    14    16     -    14     -     -     -     -     -    27 |  288     43
 IENG |     -    25    31     -    39     -     -     -     -     -    28 |  280    108
 INEG |     -     9     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3909
 INVK |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -    83 |  288   3422
 ISPA |     -     -    33    11    15     -     -     -     9     -    27 |  288   9417
 KELY |     -     -    12     -     8     -     -     -     7     -    18 |  288   8846
 KIRI |     -     -     -    14     -     -     -     -    13     -   159 |  263   3897
 LHAZ |     -     -    11     9     8     -     -     -     -     -    66 |  288   5832
 MAL2 |     -    13    17     X     X     -     -     -     -     -    40 |  264   4566
 MGUE |     -     -    15     8     -     -     -     -     -     -     - |  276     17
 NKLG |     -    21    16    13    21     -     -     -    11     -     - |  288  11689
 NNOR |     -     -    30    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    370
 NRIL |     -    11    15     6     7     -     -     -     7     -    30 |  288   6011
 NRMD |     -    16    19    19     -     -     -     -     -     -    28 |  286   5565
 NYA1 |     -    10    10     -     9     -     -     -     -     -    25 |  288   5730
 OHI2 |     -    13    18     -    16     -     -     -     -     -    33 |  288     36
 OUS2 |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -    19     6    12     -     -     -     -     -    23 |  288   6890
 PBRI |     -     -    34    27    27     -     -     -    21     -     - |  287    972
 PDEL |     -    13     7     -    10     -     -     -     9     -    13 |  288   2098
 PETS |     -     -    22     9    10     -     -     -     6     -    48 |  288   7035
 PIMO |     -    28    23    22    23     -     -     -    19     -    49 |  288   5079
 PNGM |     -     -     -    35     -     -     -     -    33     -    63 |  276   9779
 PTBB |     -    17    29    11    16     -     -     -     -     -    16 |  288     32
 QAQ1 |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RBAY |     -    43     X    36    26     -     -     -     -     -    68 |  288   5339
 RESO |     -     -     7     -     5     -     -     -     -     -    26 |  281   5748
 REUN |     -    18    19    15    17     -     -     -     -     -     - |  288   3761
 RIO2 |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    17    19     -    17     -     -     -     -     -    25 |  288   4443
 SEYG |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -     - |  276   3366
 SSIA |     -    16     -    11     9     -     -     -     -     -    32 |  288   3783
 STHL |     -    28    41    24    14     -     -     -    19     -    35 |  288  18257
 TASH |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 TIXI |     -    18     -     8    10     -     -     -     9     -    31 |  288    >>>
 TLSE |     -    20    36     -    39     -     -     -     -     -     - |  288   1650
 TRO1 |     -     9    16     -     8     -     -     -     8     -    24 |  288   5861
 TWTF |     -    22    12     -    18     -     -     -     -     -     - |  288     40
 ULAB |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     8     -     -     7     -     -     -     -     -    35 |  288     17
 VALD |     -     -    12     6     -     -     -     -     -     -     - |  285   2759
 WAB2 |     -    17    11     -    14     -     -     -     -     -    23 |  288     23
 WIND |     -    10     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    24    15    15     -     -     -    13     -    24 |  288   4550
 YKRO |     -     -    18    10     -     -     -     -    10     -     - |  288  13743
 YSSK |     -     8    10     -     7     -     -     -     6     -    29 |  288   5828
 ZAMB |     -    25    15    12    13     -     -     -    12     -     - |  288  13018
 ZWE2 |     -     -     -     -     8     -     -     -     6     -    62 |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   972    19    23    13    15    35   103   854    12   858    54 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     26  | 1923-4  2:35:00 |       -1996
gfz |     26  | 1923-4  2:35:00 |         922



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.20     7.20     7.19     7.19   | 3.84e-14  6.95e-15  1.41e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     5.42     7.20     4.09     4.09   | 4.44e-14  6.15e-15  5.14e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.20     7.20     7.19     7.19   | 3.89e-14  9.11e-15  3.78e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.25     7.20     2.38     2.38   | 6.73e-14  1.06e-14  6.84e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.15     7.15     7.18     7.18   | 4.75e-14  1.15e-14  4.39e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.15     7.15     1.38     1.38   | 3.78e-14  7.63e-15  3.31e-15 |
 IENG |   280   274     2   280     6.69     6.99     2.78     2.78   | 1.35e-13  3.52e-14  1.60e-14 |
 MGUE |   276   276     0   276     6.87     6.89     6.88     6.88   | 3.47e-14  6.59e-15  3.12e-15 |
 ALGO |   264   260     2   264     2.39     6.56     0.72     0.72   | 1.09e-10  3.36e-11  9.96e-12 |
 BJNM |   248   245     1   248     2.20     6.15     2.23     2.23   | 1.28e-13  3.79e-14  1.53e-14 |
 G06  |   288   287     0   288     4.48     5.66     6.72     6.72   | 5.75e-14  1.43e-14  8.84e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     7.19     5.20     7.19     7.19   | 6.39e-14  2.96e-14  3.30e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.19     4.44     7.19     7.19   | 5.97e-14  2.23e-14  3.20e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     4.98     2.35     0.74     0.74   | 6.02e-14  3.13e-14  4.01e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     2.12     1.77     0.42     0.42   | 8.56e-14  2.44e-14  1.77e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     6.29     1.65     0.48     0.48   | 5.53e-14  3.75e-14  2.62e-14 |
 USN7 |   288   288     0   284     0.92     1.63     7.07     7.07   | 4.09e-14  5.89e-15  2.01e-15 |
 BRUX |   281   281     0   281     0.82     1.30     0.19     0.19   | 3.26e-13  1.14e-13  3.78e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.56     1.21     0.71     0.71   | 9.07e-13  7.67e-14  2.68e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.64     0.45     3.35     3.35   | 5.15e-13  5.56e-14  2.00e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.62     0.43     2.63     2.63   | 6.11e-13  5.83e-14  1.44e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.80     0.43     3.49     3.49   | 7.68e-14  2.48e-14  1.25e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.57     0.38     0.67     0.67   | 6.03e-13  6.47e-14  1.15e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.55     0.35     1.47     1.47   | 5.99e-13  6.67e-14  4.23e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.55     0.35     2.22     2.22   | 7.00e-13  5.75e-14  2.95e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.55     0.35     0.77     0.77   | 6.13e-13  6.89e-14  1.97e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.54     0.34     0.85     0.85   | 7.42e-13  7.54e-14  2.09e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.53     0.33     4.29     4.29   | 5.85e-13  7.03e-14  1.96e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.53     0.33     0.27     0.27   | 6.77e-13  7.18e-14  2.43e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.11     0.31     1.39     1.39   | 6.81e-14  2.91e-14  3.61e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.48     0.29     2.96     2.96   | 7.68e-13  7.22e-14  4.56e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.73     0.26     1.50     1.50   | 6.96e-13  6.43e-14  2.57e-14 |
 G13  |   288   281     2   288     0.77     0.18     0.49     0.49   | 6.74e-13  1.24e-13  4.13e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     1.04     0.18     0.45     0.45   | 3.12e-13  9.44e-14  1.32e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.92     0.18     0.47     0.47   | 6.84e-14  1.72e-14  7.60e-15 |
 G05  |   288   265    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  2.03e-13  4.42e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.27e-13  1.97e-13  5.40e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.47e-13  7.17e-14  4.88e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.71e-13  9.30e-14  3.08e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  1.03e-13  2.66e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  8.05e-14  5.06e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.39e-13  1.13e-13 |
 G28  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  8.66e-14  4.79e-14 |
 GLSV |   284   215    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-11  3.82e-12  7.31e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  1.92e-13  3.23e-14 |
 PDEL |   288   255     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  8.90e-13  2.12e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-14  5.74e-15  3.18e-15 |
 DAEJ |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  6.68e-13  2.12e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-13  3.89e-13  1.34e-13 |
 BRST |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  7.57e-13  2.24e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.44e-13  7.27e-13  3.64e-13 |
 PBRI |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  3.39e-13  1.26e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.23e-22  6.14e-20  2.31e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
