
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1925   Day: 1   MJD: 57720                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      9     -51     111    910    910      0   2235   2235      0    0.00
 cod |   288     0  20131    528    -752     204     15     16     14    132    176     78   24.03
 emr |   288     0  23611    274    -998     586     19     18     19    108    143     78   19.90
 esa |   288     0  20719    168   -2181     731     17     17     17    168    227    103   20.66
 iga |    96     0   2976      0    -505     597    104    104      0    190    190      0    0.00
 igc |   288     0   8675     18     217    -244    107    107      0    277    277      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0    -502     597    658    658      0   1311   1311      0    0.00
 jpl |   288     0  17650      0    1513    -677     11     11     11     81     91     69   35.42
 usn |   288     0  22177    297   -1069     266     57     68     49    139    148    132    0.00
 whu |   288     0  17849     15   -1477    2981     39     51     22    118     98    134    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   516   275   -84  -326  -199   202  -623    51   205    85 |
    2 | -2400  -202    -7   256   159    61 -1300    -8  -139   -82 |
    3 |    76    86    -8  -258  -182    87    50    97    23   -73 |
    5 | -1355   -44   137  -210   -71   408   222    75   331    81 |
    6 |   777  -150   290   -76   -44  -343  -124   -17   123  -117 |
    7 | -2556   164    36  -264   -81     1 -1615    22   234    68 |
    8 | -3778   -77   221    17    80  -532     -   -82   151  -151 |
    9 |  -407   -40    29    -4   -87  -131  -200    13   -24   -20 |
   10 |   448   106   -52  -112  -251    56  1705    23    62   -27 |
   11 |  -314    30  -177    22     3   -76   445    66   -75   -34 |
   12 | -1729   252  -221  -196  -221  -193  -671    68    38   -39 |
   13 |  5450   105  -205   -76  -161    44  1153    88   -52  -185 |
   14 |  1894   -79     4   197   206    41   826   -63  -112   -36 |
   15 |    51  -129   111  -186  -130   332   313   134   234    13 |
   16 |  1938  -189   180   185   151   257  -625   -81   -51   -32 |
   17 |  -967   275   -83  -306   -34   -19  -863    39   196   132 |
   18 |  1923    22    14    40    95    32  -793   -46    61    88 |
   19 | -1942  -189    65   357   254    40   468  -116   -92   132 |
   20 |  1358  -184    69   277   139   294  -649   -75    14   -16 |
   21 |  2975  -232   233   247   212   139   634  -117   -91   -13 |
   22 | -2366  -249   201   483   190  -123  -472  -226   -25   180 |
   23 | -1754   100  -125    -5   -28  -245   195     6   -33   -40 |
   24 |  3076   205  -219  -265  -212  -118  4029   139    86   -21 |
   25 |   862    87  -230     9   -16  -257  -438    65  -118  -107 |
   26 |  -147    25   -33   -80   -25   -28  1009    48   -22   -21 |
   27 |   287   215   -46    55    66   -69   325  -152   -38    35 |
   28 |  2655  -152   -24   230   198  -269  -497   -18  -150   -28 |
   29 | -2264   239   -29  -451  -271   589 -1718   117   261     3 |
   30 |   468   173  -122   -19    29  -346   -20   -38    -9   -32 |
   31 | -2976   374   -94  -345   -75  -149 -1769     0    -5    55 |
   32 |   490   -63   146  -108   306    15  1003    23   134    39 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -    97     -     -     -   -57  -175   277 |
 ALGO |     -     2    -2     -     -     -     -     -    33   -68 |
 ALRT |     -    24   -29     -     -     -     -     -    34     - |
 AMC2 |     -  -111   134     -     -     -     -     -     6     - |
 AREV |     -     -   -36   113     -     -     -   -43    73     - |
 ASPA |     -    -7   -88    95     -     -     -     -   -52   244 |
 BAKE |     -     -    -1     1     -     -     -     -    51  -164 |
 BJNM |     -    15   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |     -    49   -59     -     -     -     -     -     -   -13 |
 BRUX |     -    20   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     1    50     -     -     -   -30    93     - |
 CHTI |     -  -115    14    -4     -     -     -    72   -28    93 |
 CORD |     -    70   -46     -     -     -     -   -22   105     - |
 CUSV |     -     -   -23    22     -     -     -     -   -73   -82 |
 DAEJ |     -  -116   140     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -39   -16     -     -     -    31    79    39 |
 FAA1 |     -  -103     -   120     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    11     -    64     -     -     -   -45    57    80 |
 GLSV |     -    -1     2     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -50    48     -     -     -     -   -58     - |
 GUAT |     -   -85    -2   105     -     -     -     -   -21   -26 |
 HARB |     -   -11    13     -     -     -     -     -    32   203 |
 HYDE |     -     -   -39    38     -     -     -     -   -50   -57 |
 IENG |     -   -15    18     -     -     -     -     -    18     - |
 INEG |     -   219     -     -     -     -     -  -148   177    32 |
 ISPA |     -     -   102   -78     -     -     -    -9   131   -53 |
 KELY |     -     -   -90     -     -     -     -    51  -146  -264 |
 KHAR |     -     -     -   -33     -     -     -    20     -     - |
 KIRI |     -     -     -    78     -     -     -   -46   -75     - |
 KOKV |     -     -   -18    17     -     -     -     -  -123   -63 |
 LHAZ |     -     -   395  -381     -     -     -     -   356   422 |
 MAL2 |     -   -46     X     X     -     -     -    31    55     - |
 MGUE |     -     -   -56    54     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -174    63    92     -     -     -    33   -89     - |
 NNOR |     -     -    -2     2     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -  -119    31     2     -     -     -    63   -58   -15 |
 NRMD |     -  -182    60   174     -     -     -     -    35     4 |
 NYA1 |     -    25   -54     -     -     -     -    13  -363     - |
 OHI2 |     -   -13    15     -     -     -     -     -     0    51 |
 PALV |     -     -    55    -9     -     -     -   -25     -     - |
 PBRI |     -     -   -63    60     -     -     -     -     -  -164 |
 PDEL |     -    40    -3     -     -     -     -   -26    94     - |
 PETS |     -     -   -40    51     -     -     -    -7   -39   -32 |
 PIMO |     -   -37   -49   -34     -     -     -    72   -70  -105 |
 PNGM |     -     -     -    58     -     -     -   -34   -92     - |
 PTBB |     -    13     1   -16     -     -     -     -    27     - |
 QAQ1 |     -    27     -   -32     -     -     -     -     -   -49 |
 RBAY |     -     X    51   -50     -     -     -     -   -30     - |
 RESO |     -   -35    42     -     -     -     -     -   -65     - |
 REUN |     -     X    -5     5     -     -     -     -     -    51 |
 RIGA |     -     -     -   317     -     -     -  -185  -119     - |
 RIOP |     -   -11    13     -     -     -     -     -   -14     - |
 SEYG |     -     -     -   -12     -     -     -     7     -     - |
 STHL |     -    54   -17   -87     -     -     -    21   -16   -23 |
 THU3 |     -   -21    26     -     -     -     -     -    -9     - |
 TIXI |     -   -31     -    36     -     -     -     -   -50     - |
 TLSE |     -    12   -15     -     -     -     -     -    19     - |
 TRO1 |     -    10   -12     -     -     -     -     -  -436     - |
 URUM |     -  -113     -    44     -     -     -    52     -   -81 |
 VALD |     -     -     -   -42     -     -     -    25     -   -40 |
 WAB2 |     -    39   -47     -     -     -     -     -    -9     - |
 XMIS |     -     -   -31   168     -     -     -   -78  -105    53 |
 YELL |     -   -27   -65   -20     -     -     -    67   -39   -65 |
 YKRO |     -     -    -9   -98     -     -     -    59     -   -11 |
 YSSK |     -     -   -49     -     -     -     -    27   -64     - |
 ZAMB |     -   -72     8   -55     -     -     -    75     -    13 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   336    13    18    16    80    78   324    11    35    13 |  288    157
    2 |  2783    14    15    24   142    86   663    14    59    63 |  288    291
    3 |   261    11    18    15   127   105   195    10    61    18 |  288     94
    5 |   549     9    16    23    90    73   339    10    61    26 |  288    335
    6 |   279    11    11    16    95   122   121     9    55    23 |  288     97
    7 |   695    11    20    17    59    79   865    11    47    67 |  288    272
    8 |  1434    15    26    16   103   222     -    17   146    51 |  288    971
    9 |   348    13    16    13   115   118   205    13    64    29 |  288    277
   10 |   194    18    16    16    48    52  1253    14    23    29 |  288    201
   11 |   988    17    18    15    72    97   254    14    65    43 |  288    243
   12 |   559    16    14    13   157   105   319     9    51    47 |  288    344
   13 |   790    23    11    22    65   160   621     9    81    71 |  288    290
   14 |   369    19    26    17   193    44   529     8    44    50 |  288    277
   15 |   363    18    31    13    63    92   262    12    57    55 |  288    278
   16 |   490    22    21    16    86    93   448    12    66    57 |  288    326
   17 |   924    12    13    14   116   125   630     8    72    82 |  288    378
   18 |   544    17    16    19    94    85   698    14    37    18 |  288    271
   19 |   497    17    16    17   126    60   371     8    75   112 |  288    183
   20 |   548    23    14    30    95    82   703     9    25    40 |  288    249
   21 |   959    24    28    13    50    97   451     8    66    71 |  288    247
   22 |   522     9    18    16   126   214   353     8    55    37 |  288    282
   23 |   297    14    17    20    76   132   309    12    68    76 |  288    205
   24 |  2446    15    15    16    91    88  1801    12    82    33 |  288   1507
   25 |   326    14    13    15   146    90   359     8    72    21 |  288    205
   26 |   591    21    10    15    52    53   820    12    70    18 |  288    295
   27 |   607    22    21    14    39   134   218    14   163    28 |  288    236
   28 |  1394    14    15    16    68   124  1264    10    80    48 |  288    775
   29 |   927    27    15    22   127   121   671    11    85    84 |  288    293
   30 |   368    10    16    12    62    80   183    10    39    41 |  288    273
   31 |   479    19    18    22   144    82   743    12    62    44 |  288    265
   32 |   281    18    22    20   133    99   558     9    64    36 |  288    274
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     8     -     -     -     5    44    15 |  288    >>>
 ALGO |     -    10    12     -     -     -     -     -    33    18 |  288     97
 ALRT |     -     9    11     -     -     -     -     -    11     - |  283   5683
 AMC2 |     -    14    17     -     -     -     -     -    26     - |  288     18
 AREV |     -     -    11     8     -     -     -     7    41     - |  288   3310
 ASPA |     -    15    19    11     -     -     -     -    46    21 |  288   7837
 BAKE |     -     -     7     7     -     -     -     -    49     9 |  284   2601
 BJNM |     -    27    32     -     -     -     -     -     -     - |  287     69
 BRST |     -     7     8     -     -     -     -     -     -    14 |  287   2016
 BRUX |     -     4     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 CHPI |     -     -    14    16     -     -     -     9    23     - |  288   4438
 CHTI |     -    26    34    16     -     -     -    13    59    16 |  288   6399
 CORD |     -    16    13     -     -     -     -     8    29     - |  288   3576
 CUSV |     -     -    11    11     -     -     -     -    47    15 |  283   3933
 DAEJ |     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  270   3642
 DGAV |     -     -    20    11     -     -     -    10    30    16 |  288   3920
 FAA1 |     -    16     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   8651
 GLPS |     -    13     -     9     -     -     -     8    24    11 |  288   7459
 GLSV |     -    13    16     -     -     -     -     -     -     - |  281   1825
 GMSD |     -     -    11    11     -     -     -     -    39     - |  274   4852
 GUAT |     -    11    13     9     -     -     -     -    15    16 |  276   2993
 HARB |     -    13    16     -     -     -     -     -    51    26 |  287   1125
 HYDE |     -     -     9     9     -     -     -     -    25    11 |  285   4008
 IENG |     -     8    10     -     -     -     -     -    22     - |  288     83
 INEG |     -    14     -     -     -     -     -    10    14    11 |  288   4994
 ISPA |     -     -    30    14     -     -     -    12    21    13 |  288  12192
 KELY |     -     -    10     -     -     -     -     6    22     9 |  271   4926
 KHAR |     -     -     -     8     -     -     -     5     -     - |  276   2235
 KIRI |     -     -     -    17     -     -     -    10   162     - |  276   6910
 KOKV |     -     -    19    18     -     -     -     -    28    20 |  276     74
 LHAZ |     -     -    52    50     -     -     -     -   117    40 |  262   7332
 MAL2 |     -    18     X     X     -     -     -    12    16     - |  184   7081
 MGUE |     -     -    10     9     -     -     -     -     -     - |  276     19
 NKLG |     -    20    21    22     -     -     -    11    40     - |  288  10099
 NNOR |     -     -    16    15     -     -     -     -     -     - |  288    279
 NRIL |     -    13    17     8     -     -     -    10    66    13 |  288  10113
 NRMD |     -    29    14    34     -     -     -     -    42    34 |  219   3524
 NYA1 |     -    11    17     -     -     -     -    13    13     - |  288   5281
 OHI2 |     -    11    13     -     -     -     -     -    22    14 |  288    124
 PALV |     -     -    16    11     -     -     -    12     -     - |  288   6664
 PBRI |     -     -    14    13     -     -     -     -     -    21 |  252   1118
 PDEL |     -    15    24     -     -     -     -    10    36     - |  288   2284
 PETS |     -     -    20     9     -     -     -    10    37    14 |  288   6782
 PIMO |     -    17    30    17     -     -     -    12    65    22 |  288   4253
 PNGM |     -     -     -    39     -     -     -    23    85     - |  266   9676
 PTBB |     -    16     9    15     -     -     -     -    14     - |  288     33
 QAQ1 |     -     8     -    10     -     -     -     -     -    13 |  276    >>>
 RBAY |     -     X    31    30     -     -     -     -   144     - |  263   5917
 RESO |     -    14    17     -     -     -     -     -    21     - |  281   6575
 REUN |     -     X    11    11     -     -     -     -     -    65 |  264   4689
 RIGA |     -     -     -     8     -     -     -     5    13     - |  276   2689
 RIOP |     -     7     9     -     -     -     -     -    15     - |  267   7019
 SEYG |     -     -     -    13     -     -     -     7     -     - |  276   4511
 STHL |     -    19    47    27     -     -     -    23    34    26 |  288  14256
 THU3 |     -    10    12     -     -     -     -     -    17     - |  284   5627
 TIXI |     -    11     -    13     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 TLSE |     -     8    10     -     -     -     -     -    17     - |  286   1812
 TRO1 |     -    11    13     -     -     -     -     -    44     - |  284   5385
 URUM |     -    22     -    12     -     -     -    12     -    11 |  288    >>>
 VALD |     -     -     -     6     -     -     -     3     -     9 |  288   3084
 WAB2 |     -    10    12     -     -     -     -     -    22     - |  288     23
 XMIS |     -     -    21    20     -     -     -    14    50    21 |  288   4680
 YELL |     -    12    16     7     -     -     -     8    14     7 |  288     20
 YKRO |     -     -    32    18     -     -     -    15     -    44 |  287  12855
 YSSK |     -     -    14     -     -     -     -     8    24     - |  274   5643
 ZAMB |     -    14    21    15     -     -     -    11     -    19 |  288  11516
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   910    16    19    17   104   108   659    11    57    40 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     7.78     7.83     7.82     7.82   | 3.02e-14  5.57e-15  1.60e-15 |
 OHI2 |   288   288     1   288     5.06     7.83     4.29     4.29   | 2.93e-14  1.10e-14  4.04e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     7.27     7.83     7.82     7.82   | 3.53e-14  4.92e-15  3.65e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     7.78     7.83     1.41     1.41   | 3.60e-14  9.36e-15  1.71e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     7.78     7.83     7.82     7.82   | 2.43e-14  5.48e-15  2.48e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     6.16     7.83     2.65     2.65   | 4.31e-14  7.72e-15  3.07e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.47     7.83     0.82     0.82   | 2.52e-14  6.39e-15  4.08e-15 |
 BJNM |   287   287     0   287     2.30     7.75     4.95     4.95   | 5.28e-14  1.33e-14  2.32e-15 |
 KOKV |   276   273     1   276     4.46     7.48     7.47     7.47   | 6.35e-14  9.91e-15  4.55e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     7.24     7.48     7.47     7.47   | 3.15e-14  6.63e-15  2.78e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     3.99     4.49     6.69     6.69   | 6.18e-14  1.79e-14  1.21e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.77     4.10     7.82     7.82   | 6.27e-14  2.71e-14  3.10e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.77     3.49     7.82     7.82   | 4.68e-14  1.93e-14  2.81e-14 |
 G09  |   288   282     2   288     4.48     1.88     0.74     0.74   | 7.19e-14  2.62e-14  3.43e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.98     1.45     0.44     0.44   | 8.00e-14  3.00e-14  5.98e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     5.43     1.28     0.47     0.47   | 5.94e-14  4.33e-14  3.30e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.81     1.23     0.20     0.20   | 2.93e-14  6.84e-15  3.53e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.50     0.96     0.70     0.70   | 7.25e-13  7.30e-14  2.94e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.57     0.35     3.39     3.39   | 5.60e-13  6.08e-14  1.00e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.82     0.34     3.46     3.46   | 7.60e-14  2.06e-14  1.54e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.55     0.34     2.67     2.67   | 5.79e-13  6.15e-14  1.92e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.51     0.30     0.66     0.66   | 6.45e-13  7.21e-14  2.41e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.49     0.28     1.48     1.48   | 5.75e-13  7.07e-14  3.76e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.48     0.27     2.21     2.21   | 6.84e-13  5.81e-14  3.09e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.48     0.27     0.76     0.76   | 6.69e-13  6.90e-14  1.65e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.48     0.27     0.85     0.85   | 6.22e-13  8.09e-14  1.72e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.47     0.26     0.27     0.27   | 7.11e-13  8.08e-14  2.23e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.12     0.25     1.40     1.40   | 5.48e-14  2.26e-14  2.32e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.43     0.22     3.00     3.00   | 6.81e-13  8.13e-14  4.15e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.65     0.21     1.51     1.51   | 6.76e-13  6.86e-14  3.11e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.04     0.14     0.45     0.45   | 8.91e-14  2.45e-14  1.48e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.92     0.14     0.46     0.46   | 6.35e-14  1.72e-14  1.27e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  8.66e-14  2.32e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  2.26e-13  1.07e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  6.87e-14  3.11e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.21e-13  6.41e-14  2.76e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.91e-13  6.38e-14  3.96e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  9.53e-14  2.78e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  9.49e-14  2.13e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-13  1.08e-13  2.83e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.71e-13  8.40e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  8.11e-14  6.31e-14 |
 GLSV |   281   230    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  6.97e-13  1.56e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.46e-13  2.44e-14 |
 PDEL |   288   254     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.26e-12  9.90e-13  2.15e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-14  5.05e-15  2.16e-15 |
 DAEJ |   270     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   286   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  6.90e-13  2.25e-13 |
 HARB |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-13  3.42e-13  1.52e-13 |
 BRST |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  7.59e-13  2.54e-13 |
 BAKE |   284   252    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-12  1.11e-12  2.12e-13 |
 KHAR |   276   237     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  4.60e-13  1.28e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.85e-13  9.20e-13  4.00e-13 |
 PBRI |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  2.93e-13  7.03e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.48e-21  2.10e-19  7.37e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
