
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1925   Day: 2   MJD: 57721                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 121543   3752   -1240    -481     18     19     16    140    149    107   12.78
 emr |  2880     0 103404    314    1816     339     18     18     16     90     87    103   14.01
 esa |  2880     0 122312    791    -491     982     10     10     10    133    146     84   25.53
 gfz |  2880     0 133245    928    -125     267     11     11     10     99    100     96   22.61
 grg |  2880     0 112371   4009    -135     443     24     24     21    159    160    154    9.02
 mit |  2880     0 108558    730    -145     342     53     56     34    341    369    151    0.00
 igr |   288     0  28284     54    3699    1138     16     22     12    114    101    120    0.00
 jpl |   288     0  27561     89    1846     318     15     18     13    100    115     92   16.05
 ngs |    96     0   2976      0   -1237    -485   1122   1122      0   1961   1961      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   229   161  -191    46  -170    70   -55   109   624     - |
    2 |  -200  -132   167   -25   100  -216    24  -112   827     - |
    3 |   101    29  -225   100   170   418     9   163   -55     - |
    5 |   -50    28  -132   122   106  -212   -90   -73 -2406     - |
    6 |   -84    -8   -16   -41   292    19     0   -68   776     - |
    7 |   114   -11  -115    70    -1  -150   -36    47 -1544     - |
    8 |   -63    99    78   -79   -74   285    11   -76 -2111     - |
    9 |   -60   -18     7   -26   157   263   -31    11  -561     - |
   10 |    65    77  -110    13    62     2    30    49   144     - |
   11 |    57    30   -38    51  -166  -431    -6    97  -436     - |
   12 |    35   -40   -72     3   192    87   -64    94 -1067     - |
   13 |   -18    45    14   -44    16  -952   -70    65  2190     - |
   14 |     2   -47    82   -75    25  -230    13     0  2777     - |
   15 |   -48   -91   -19   102     5  -262    -3     9 -1073     - |
   16 |  -122   -23   126  -128   192   212    51  -101  1593     - |
   17 |   282   -57  -132   135  -279   135    20    15 -1881     - |
   18 |    69   -41    53    16  -227  -201   111    12  1892     - |
   19 |  -210     3   272   -88  -242   347    12   -91 -1546     - |
   20 |  -156  -148   165     8    -6    73    42  -168  2354     - |
   21 |  -185  -124   241  -111    73   300    75  -129  1733     - |
   22 |  -336   -65   286  -123   117   637    45  -213  -829     - |
   23 |   195    60   -46   -88   -40  -538    37   125 -1395     - |
   24 |    68    96  -101    71  -157   180   -16    97 -2762     - |
   25 |  -110    71    69   -60    -9   179   -11    68   574     - |
   26 |    17    68   -12   -61    41   362    10    91   688     - |
   27 |    53   238     2   -35  -344   104   -33   -93    11     - |
   28 |  -177   -55   168   -47    -1  -584   -21  -109  3202     - |
   29 |   191   -69  -210   190   -69  -688    -1   135   339     - |
   30 |    71   -92   -28    57     X   119   -34   -71   544     - |
   31 |   264    29  -170    29   -35   612   -38   134 -2681     - |
   32 |     9   -11  -111    20   271   107    13   -18    79     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -    70     -  -198     -    14     -     -     - |
 ALBH |    60    65     -   -74     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |    -1    19     -   -11     -     6    16     -     -     - |
 ALIC |  -237     -   130   -27     -     -     -    19     -     - |
 ALRT |   162     -     -   178  -160     -   277  -290     -     - |
 AMC2 |     7     -     -    -4     -    42    65     -     -     - |
 AREQ |   -35    55     -   -14     -    56     -    -1     -     - |
 AREV |     -     -    64   -72     -     -   -53     -     -     - |
 ARTU |   -18     -     -   -70   200     -   -61     -     -     - |
 ASPA |  -159     -    35    92     -   -46     2   -60     -     - |
 BAKE |     -     -    71   -66   -37     -   -49     -     -     - |
 BAKO |    67     -    35   -77     -  -208     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    -2   -11    31     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    57   -64     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     X     -     -    -2     5    -4    61     -     -     - |
 BJNM |     X    89   -49     X     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -306     -   287  -241   225  -294     -     -     -     - |
 BRFT |   -79     -    53   -87   144     -     -    20     -     - |
 BRST |   171     -  -134     -   138     -   -96     -     -     - |
 BRUX |   122     -     -   -86    44     -     6     -     -     - |
 CAS1 |  -287     -   116  -103   337  -277     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -159   226     -     9    96     -     - |
 CEDU |   -66     -     -   -95     -  -335     -   187     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -42     -     -     -    59     -     - |
 CHPI |     -     -    46   -52     -     -   -60     -     -     - |
 CHTI |  -254     -     3   108   101     -    12     -     -     - |
 CHUR |    45    26    59   -72     -   -40     -   -50     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -    -7     -     -     4     -     - |
 COCO |    -6     -    11     -   -22     -     -     -     -     - |
 CORD |    19     -    30   -36     -    30    -5   -13     -     - |
 CRAO |     -     -     -     -   -30     -     -    17     -     - |
 CRO1 |    60    -4     -    27  -147    25     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    54   -61     -     -    35     -     -     - |
 DAEJ |   162    29     -  -109     -     -   -61     -     -     - |
 DAKR |     -     -    47   -53     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -    74     -  -210     -     -     -     -     - |
 DAV1 |    85     -    20   -35   -88     -     -     -     -     - |
 DGAR |    49     -     -   -55    69   -20     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     7   -46     -     -    33    54     -     - |
 DRAG |     -     -    41   -26     X     -     -   -29     -     - |
 DRAO |   -46    15    23    12     -     -     -   -31     -     - |
 DUBO |  -106     -    52   -64   304  -168     -   -77     -     - |
 FAIR |  -133    39     -   -10   156   -51     -     -     -     - |
 FLIN |    -3     -    65   -71     -   -94     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -    50   -57     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |    14     -    -5   -77   267    35   -51   -43     -     - |
 GLSV |   124     -   -71    10     X     -    41     -     -     - |
 GODE |  -136   -97     -     X   344     -     -     -     -     - |
 GOLD |  -120     -    62    -2     -    -6     -     -     -     - |
 GOPE |   139     -     -   -79     -    60     -     -     -     - |
 GRAS |    94     -    20   -75     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     X  -445     -   276     -   147     -     -     -     - |
 GUAM |   -84     -     -    12     -     -     -    48     -     - |
 GUAT |  -149     -   139   -72     -     -   -48     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -66    75     -    52     -     -     -     - |
 HARB |     X     -   116  -131     -  -278  -258     -     -     - |
 HERS |   -10     X    54   -56     -     -   -31     -     -     - |
 HLFX |     -    33     -     -     -     -   -19   -29     -     - |
 HOB2 |    17     1     5   -16     -  -272     -     -     -     - |
 HOFN |  -179     -   238  -163   -12     -     -     -     -     - |
 HOLB |   -16     -     -    50  -103     -     -     -     -     - |
 HOLM |   -14     -    82   -85     -  -154     -     -     -     - |
 HRAO |   150     -     -   -85     -     -     -     -     -     - |
 HYDE |     X     -    31   -79   110    52     5     -     -     - |
 IENG |     -   -33     -    20     -     -    21     -     -     - |
 IISC |   -67     -     -    -7     -   -68     -    64     -     - |
 INEG |   144     -     -   131     -   110    74  -298     -     - |
 INVK |     X     -     -     2    -5     -   -58     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    21   -49    69   -49     -    -2     -     - |
 ISPA |   -37     -    55   -45    98     -     1   -49     -     - |
 JPLM |     -    29     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     X     -    61   -79    60  -115     -   -19     -     - |
 KELY |     -     -    15   -51    84     -    74     -     -     - |
 KERG |   -20    -8    38   -27     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    56    61   -78   -35   136   -43     -     -     -     - |
 KOKB |    57    75     -   -74     -   137     -    -6     -     - |
 KOKV |     -     -    44   -50     -     -    32     -     -     - |
 KOUC |     -     -    -7     7     -  -123     -     -     -     - |
 KOUG |     -     -     -     -    29     -     -   -16     -     - |
 KOUR |     4     -    16   -21     -   -35     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    36   -89     -     -     -     -     - |
 LAMA |    59     -     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -61   152     -   -78     -     -     - |
 LMMF |     -     -   -13     -    35     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -   -71     -   202     -     -     -     -     - |
 LROC |     -     -     -   -27     -     8     -    38     -     - |
 MAG0 |    10     -    34   -44     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |     -     -     -     -    31  -128     -   -17     -     - |
 MAL2 |     -     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -57     -  -237     -    81     -     - |
 MAS1 |  -134   -15    81    25   -82     -     -     -     -     - |
 MATE |   -67   103    21   -46     -     -     -    -9     -     - |
 MAW1 |     X     -    -7   -63    71     -     -    59     -     - |
 MCM4 |     -   -17     -     -    26     -     -     -     -     - |
 METG |     -     -   -44     -   124     -     -     -     -     - |
 METS |   -50    46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -16     -    44     -   -88     -     -     - |
 MKEA |   266     -  -144    13     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    30     -   -65    35     -   -11     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -26   354     -     -  -163     -     - |
 NANO |     X     -    66   -74     -     -     -     -     -     - |
 NAUR |     -     -    32     -     -     -     -   -51     -     - |
 NIST |     X     6     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |     -     -    72   -81     -     -  -162     -     -     - |
 NKLG |   -33     -   145   -56     X  -302   -71  -126     -     - |
 NLIB |     -    52     -  -121   224   -90     -     -     -     - |
 NNOR |     -    48   -41     -    42     -   -46     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -49   -57     -     -     -   157     -     - |
 NRC1 |    -2    58     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |  -136     -    45   -17    36     -    23    41     -     - |
 NRMD |   -80     -     -    20    94     -    86   -15     -     - |
 NYA1 |    21     -    68   -88     -  -198   -61     -     -     - |
 NYAL |     -    60     -   -30     -  -268     -   -10     -     - |
 OHI2 |   -69     -     -    52     -  -133    90   -19     -     - |
 OHI3 |     -     -    69     -  -196  -317     -     -     -     - |
 ONSA |    86    32     3   -72     -  -118     -     -     -     - |
 OPMT |   -55     -     -    31     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    69     -  -196     -   134     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    -8    19   -96     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   112   -97  -152     -  -103     -     - |
 PBRI |     -     -    68   -58     -     -   157   -28     -     - |
 PDEL |   -67     -    71   -19   -45     -   -29    -8     -     - |
 PERT |  -139   111    71   -71     -  -102     -     -     -     - |
 PETS |     -     -    -3   -58     -     -    56    87     -     - |
 PIE1 |   -41     0     9   -95   271   -46     -     -     -     - |
 PIMO |    32     -    76   -51   -38   -61    55   -59     -     - |
 PNGM |     -     -    23     -     -     -   -21   -36     -     - |
 POVE |     -     -    37   -45     -     -     -     6     -     - |
 PRDS |    73   107     -  -107     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    97   133    -5  -132     -     -     3     -     -     - |
 QAQ1 |    63    30   -48     -     -     -     0     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -    16    -9     -     -   -18     -     - |
 QUIN |   -68     -    34     -     -    26     -     -     -     - |
 RBAY |    29     -     X   -16     -     -     9     -     -     - |
 RECF |     -     -    45   -51     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    68     -     -    13     -     -    40   -73     -     - |
 REUN |    89     -    20    26  -247  -123   -19     -     -     - |
 RIO2 |     -     -   -31     -    87     -    76     -     -     - |
 RIOP |  -126     -     -    87     -     -    37   -22     -     - |
 SALU |     -     -   113  -128     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    32   -10     -     -     -   -38     -     - |
 SCH2 |   -37    41    44   -54     -     -     -     -     -     - |
 SCOR |     -     -    10   -18  -135     -     -    86     -     - |
 SCRZ |     -     -    15     -   -43     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -    19     -   -54     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     4   217   -74  -436     -     -     -     -     - |
 SHAO |    91     -     -   -48  -149   103     -    79     -     - |
 SOFI |     -     -    61   -69     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |  -102     -     -    58     -   -59     -     -     -     - |
 SSIA |     X     -     -   -93   234    15   -53     -     -     - |
 STHL |    50     -    32   -64     -     -   -37     -     -     - |
 STJO |    -4    76     -  -102   143    51     -     -     -     - |
 STK2 |     -     -    19     -  -143     -     -    50     -     - |
 SUTH |   -41     -     -    15    43   -41     -   -12     -     - |
 SUTV |     -     -    59   -66     -     -   -28     -     -     - |
 SUWN |     X   -25    77   -76    12  -219     -     -     -     - |
 SYDN |   116     -   -58     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |    17   -15     X     X     X    37     -     -     -     - |
 TASH |     -     -    -2     -     7     -    80     -     -     - |
 THTI |     -     -    74  -130     -   356   117    65     -     - |
 THU2 |     -     -    43   -48     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -39   108     -   -45     -     -   -47     -     -     - |
 TIDB |   -94    27     -    36     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -41     -   117     -  -134     -     -     - |
 TRO1 |  -143     -    35   -72   300     -   -44    -9     -     - |
 TSKB |   -57     -     -    32     -    -9     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -    15     -   -41   -48     -     -     -     - |
 TWTF |     -     -     -   -42   105     -     -     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -17    19     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -25     -    71     -    38     -     -     - |
 URUM |     -     -   -13     -     -     -    -5    20     -     - |
 USN7 |    33     -     -  -117     -     -   -92   105     -     - |
 USUD |    55    65     -   -72     -   122     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    45   -51     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -    59     -     -     -     -   -94     -     - |
 VILL |    66    74    -8   -90    39     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    79     -     -   -45     -    73    44     -     -     - |
 WHIT |   -41    28    38   -46     -    39     -    12     -     - |
 WILL |   -59   114     -   -37     -     -     -     -     -     - |
 WROC |     -  -364     -     -     -   224     -   318     -     - |
 WSRT |    16    32     -   -29     -   -64     -     -     -     - |
 WTZR |    83     -     X   -47     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -    14   -35   -51   144     -     -     - |
 YAKT |     9    39    14   -97     -   -65     -    76     -     - |
 YAR2 |   100    -1     -   -56     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    16    71     -   -63     3     -     -    13     -     - |
 YKRO |  -148     -    50   -42     -     -    64    91     -     - |
 YSSK |     3     -     -    -2     -     -    92     -     -     - |
 ZAMB |   -85     -    96   -69     -     -   -75    12     -     - |
 ZECK |   108     -     1   -62     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    15    15     6     8    24    36    19    19   463     - | 2880    161
    2 |    14    16     8    10    20    64    21    20  1445     - | 2880    188
    3 |    16    15    10     6    23    18    25    25   200     - | 2880    149
    5 |    25    16     6     7    30   129    22    15   455     - | 2880    305
    6 |    14    19     5    11    22    62    13    15   417     - | 2880    117
    7 |    29    20    10     8    21    57    16    13   400     - | 2880    341
    8 |    26    17    14    15    25    34    14    16  2016     - | 2880   1672
    9 |    19    18     8    10    23    29    10    10   582     - | 2880    288
   10 |    12    14     8     8    23    35    10    13   250     - | 2880    243
   11 |    13    14     9     9    20    30    19    19  2395     - | 2880    240
   12 |    13    16     8     9    21    51    18    20   758     - | 2880    309
   13 |    26    17    15    15    37    42    18    17  1381     - | 2880    264
   14 |    17    13     7     7    24    52    19     9   402     - | 2880    187
   15 |    22    20     7     7    27    61    14     7  1008     - | 2880    243
   16 |    20    20     8    11    29    71    19    17   509     - | 2880    364
   17 |    15    19     9    10    26    58    28    10   793     - | 2880    444
   18 |    11    14     7     7    23    21     9     8   392     - | 2880    230
   19 |    17    19     8     8    22   146    23    16   537     - | 2880    251
   20 |    19    21    15     8    26    26    29    26   522     - | 2880    247
   21 |    11    15     9    12    25    53    22    21   826     - | 2880    291
   22 |    13    12     8     8    22    25    37    32   707     - | 2880    298
   23 |    26    20    12     6    26    47    26    21   607     - | 2880    210
   24 |    16    17     6     7    22    34    22    19  3051     - | 2880   1218
   25 |    23    22     9    26    22    31    16    21   424     - | 2880    238
   26 |    21    20     6    14    28    18    16    15   566     - | 2880    263
   27 |    22    22    15    18    29    44    20    16   308     - | 2880    239
   28 |    18    23     9    13    26    65    20    18   351     - | 2880    316
   29 |    15    23    10    15    26    72    38    22  2763     - | 2880   1032
   30 |    38    23    25    22     X    81    51    31  1043     - | 2880    480
   31 |    11    20     8    12    25    38    22    22   731     - | 2880    491
   32 |    12    17     8     5    22    30    14    19   511     - | 2880    306
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     7     -    20     -     8     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    22    12     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    150
 ALGO |    16    12     -    14     -    29    19     -     -     - |  288     46
 ALIC |    15     -     9    11     -     -     -    10     -     - |  288   5791
 ALRT |    34     -     -     6    19     -     5    15     -     - |  288   5051
 AMC2 |    14     -     -     8     -    36    18     -     -     - |  288     17
 AREQ |     9    10     -     9     -    18     -     8     -     - |  288   3299
 AREV |     -     -     6     6     -     -     5     -     -     - |  288   3323
 ARTU |    14     -     -    11    15     -    18     -     -     - |  222   8726
 ASPA |    28     -    13    19     -    32    15    13     -     - |  288   6208
 BAKE |     -     -     6     7    20     -     7     -     -     - |  288   2931
 BAKO |    17     -     7    11     -    34     -     -     -     - |  288   2629
 BARH |     -     -     8    11    17     -     -     -     -     - |  288   2970
 BJCO |     -     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   5714
 BJFS |     X     -     -     6    14    25     9     -     -     - |  288   3184
 BJNM |     X    58    32     X     -     -     -     -     -     - |  284     57
 BOGT |    16     -    11    10    30    43     -     -     -     - |  288  11547
 BRFT |    20     -    10    13    26     -     -    17     -     - |  288   3650
 BRST |    15     -    10     -    18     -    19     -     -     - |  288   1808
 BRUX |    10     -     -     6     8     -     8     -     -     - |  288     58
 CAS1 |    15     -     7     8    24    27     -     -     -     - |  288   4432
 CCJ2 |     -     -     -    10    19     -     6    11     -     - |  288   5451
 CEDU |    16     -     -    14     -    43     -    13     -     - |  288    126
 CHAN |     -     -     -     5     -     -     -     7     -     - |  288     61
 CHPI |     -     -     8     9     -     -     8     -     -     - |  288   5823
 CHTI |    20     -    15    24    24     -    18     -     -     - |  288   7247
 CHUR |    26    11    11     8     -    21     -     8     -     - |  288   3412
 CKIS |     -     -     -     -    25     -     -    14     -     - |  288   8462
 COCO |    22     -    14     -    22     -     -     -     -     - |  281    >>>
 CORD |    16     -     8    12     -    44     9     9     -     - |  288   6679
 CRAO |     -     -     -     -    12     -     -     7     -     - |  288   5206
 CRO1 |    16    14     -    12    29    24     -     -     -     - |  288     55
 CUSV |     -     -     7     8     -     -    11     -     -     - |  288   3972
 DAEJ |    11    10     -     9     -     -    14     -     -     - |  288   3338
 DAKR |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  276   6110
 DARW |     -     -    21     -    59     -     -     -     -     - |   43    >>>
 DAV1 |    12     -     5     8    20     -     -     -     -     - |  288   6297
 DGAR |    21     -     -    14    24    24     -     -     -     - |  288  14096
 DGAV |     -     -     8     9     -     -    11    11     -     - |  288   4266
 DRAG |     -     -    14     9     X     -     -    16     -     - |  287   4247
 DRAO |    13     9     7    10     -     -     -     7     -     - |  288     51
 DUBO |    18     -     9     9    21    31     -     7     -     - |  288   9335
 FAIR |    14    10     -    11    24    18     -     -     -     - |  288  10719
 FLIN |    16     -     8     8     -    30     -     -     -     - |  288   3124
 FLRS |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   2514
 GLPS |    14     -     8     9    26    28     8     8     -     - |  288   9603
 GLSV |    10     -     7     8     X     -     9     -     -     - |  288   2052
 GODE |    21    15     -     X    22     -     -     -     -     - |  288    107
 GOLD |    18     -     8     8     -    30     -     -     -     - |  288   9306
 GOPE |    11     -     -     6     -    29     -     -     -     - |  287    622
 GRAS |    15     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  288   2926
 GRAZ |     X    13     -     8     -    17     -     -     -     - |  288   3186
 GUAM |    26     -     -    26     -     -     -    33     -     - |  288   7285
 GUAT |    16     -     7    10     -     -     8     -     -     - |  288   3053
 GUUG |     -     -    15    17     -    72     -     -     -     - |  288   6634
 HARB |     X     -     9    11     -    33    24     -     -     - |  288   1139
 HERS |    14     X     9     5     -     -     6     -     -     - |  288     29
 HLFX |     -     6     -     -     -     -     8     5     -     - |  288  36597
 HOB2 |    13    17     9     9     -    37     -     -     -     - |  288    121
 HOFN |    15     -     9     6    19     -     -     -     -     - |  288   2884
 HOLB |    16     -     -     9    23     -     -     -     -     - |  288   2020
 HOLM |    13     -     8     6     -    20     -     -     -     - |  288   5529
 HRAO |    22     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     43
 HYDE |     X     -     5     6    15    20     8     -     -     - |  288   3239
 IENG |     -    19     -    11     -     -    13     -     -     - |  182    >>>
 IISC |    14     -     -    11     -    22     -     9     -     - |  288  12906
 INEG |    14     -     -     8     -    22     5    10     -     - |  288   5979
 INVK |     X     -     -     7    17     -     9     -     -     - |  288   3307
 IRKJ |     -     -     7    10    16    22     -     8     -     - |  288     52
 ISPA |    19     -    12    15    21     -     8    13     -     - |  288  12536
 JPLM |     -    11     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   6458
 KARR |     X     -    11    15    25    26     -     9     -     - |  288   4856
 KELY |     -     -     6     7    16     -    13     -     -     - |  288   5964
 KERG |    17    15     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   3056
 KIRU |    23    14     8    10    22    23     -     -     -     - |  288   1721
 KOKB |    22    14     -    14     -    39     -    15     -     - |  288    100
 KOKV |     -     -    11    12     -     -    11     -     -     - |  288    120
 KOUC |     -     -    10    11     -    32     -     -     -     - |  288   4475
 KOUG |     -     -     -     -    13     -     -     7     -     - |  288   1138
 KOUR |    16     -     7    11     -    49     -     -     -     - |  288     31
 KRGG |     -     -     -    10    25     -     -     -     -     - |  288   2390
 LAMA |    15     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2646
 LHAZ |     -     -     -     5    14     -     7     -     -     - |  288   5957
 LMMF |     -     -    13     -    38     -     -     -     -     - |  255   2323
 LPGS |     -     -    10     -    29     -     -     -     -     - |  261    >>>
 LROC |     -     -     -     6     -    21     -     8     -     - |  288   2681
 MAG0 |    15     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  286   6002
 MAJU |     -     -     -     -    39    46     -    22     -     - |  125   2789
 MAL2 |     -     -     X     -     -     -     -     -     -     - |    1      0
 MANA |     -     -     -     7     -    22     -     9     -     - |  288   7010
 MAS1 |    16    10    11    11    28     -     -     -     -     - |  288   8998
 MATE |    17    18     9    13     -     -     -     9     -     - |  288    208
 MAW1 |     X     -     6     9    19     -     -     9     -     - |  288   5485
 MCM4 |     -    10     -     -    16     -     -     -     -     - |  190   6979
 METG |     -     -     9     -    25     -     -     -     -     - |  269   1984
 METS |    10     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -     9     -    25     -    11     -     -     - |  288     26
 MKEA |    17     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288     36
 MOBS |     -     -     9     -    20    20     -    10     -     - |  288   2233
 NAIN |     -     -     -     7    14     -     -     6     -     - |  288   5199
 NANO |     X     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   3011
 NAUR |     -     -    29     -     -     -     -    47     -     - |  125   3022
 NIST |     X    17     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     21
 NIUM |     -     -    11    12     -     -    17     -     -     - |  288   5688
 NKLG |    17     -    10    13     X    34     7    11     -     - |  288  10998
 NLIB |     -    18     -    12    25    39     -     -     -     - |  288   4958
 NNOR |     -    17    12     -    15     -    13     -     -     - |  288  59735
 NOVM |     -     -     7    10     -     -     -    11     -     - |  288     25
 NRC1 |    17    13     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     26
 NRIL |     8     -     5    12    12     -     5     7     -     - |  288   7978
 NRMD |    21     -     -    19    22     -    32    14     -     - |  260   4491
 NYA1 |    14     -     7     7     -    20    12     -     -     - |  288   6264
 NYAL |     -     7     -     7     -    14     -     6     -     - |  288    416
 OHI2 |     9     -     -     9     -    20     9    11     -     - |  288    121
 OHI3 |     -     -     7     -    21    34     -     -     -     - |  288    129
 ONSA |    20    16    10    12     -    32     -     -     -     - |  288   1383
 OPMT |    14     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     32
 OUS2 |     -     -     8     -    22     -    15     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     8    20    27     -     -     -     - |  288   6552
 PARC |     -     -     -    13    28    26     -    12     -     - |  288   7405
 PBRI |     -     -    15    19     -     -    25    21     -     - |  288   1146
 PDEL |    15     -    10    13    26     -    10    11     -     - |  288   2206
 PERT |    14    14     8    11     -    29     -     -     -     - |  288   4964
 PETS |     -     -     9    10     -     -     5     7     -     - |  288   7407
 PIE1 |    13    10     8     7    16    15     -     -     -     - |  288     22
 PIMO |    27     -    16    25    30    35     9    29     -     - |  288   5079
 PNGM |     -     -    22     -     -     -    13    35     -     - |  271   9488
 POVE |     -     -    13    12     -     -     -    16     -     - |  288   7734
 PRDS |    24     8     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    159
 PTBB |    17     9     9     8     -     -     7     -     -     - |  288     27
 QAQ1 |     8    12     7     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    11    16     -     -    14     -     - |  288   6353
 QUIN |    11     -     6     -     -    29     -     -     -     - |  288   4076
 RBAY |    21     -     X    12     -     -    18     -     -     - |  278   5898
 RECF |     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   5682
 RESO |    11     -     -     7     -     -     8     9     -     - |  288   5474
 REUN |    19     -     9    13    22    35    10     -     -     - |  288   4441
 RIO2 |     -     -    11     -    31     -    19     -     -     - |  275    >>>
 RIOP |    20     -     -    11     -     -    11    10     -     - |  288   8541
 SALU |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   7580
 SAVO |     -     -     7    11     -     -     -    14     -     - |  288   5122
 SCH2 |    17    12     5    12     -     -     -     -     -     - |  288   2793
 SCOR |     -     -     7     8    14     -     -    16     -     - |  288   6593
 SCRZ |     -     -    11     -    31     -     -     -     -     - |  285   5757
 SCUB |     -     -    10     -    27     -     -     -     -     - |  279    >>>
 SFER |     -    24     9    10    19     -     -     -     -     - |  288     50
 SHAO |    14     -     -    11    17    28     -    11     -     - |  288   6822
 SOFI |     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   5725
 SPT0 |    13     -     -     7     -    30     -     -     -     - |  246   1426
 SSIA |     X     -     -    10    24    27    18     -     -     - |  288   6764
 STHL |    15     -    16    20     -     -    24     -     -     - |  288  14497
 STJO |    12    14     -    10    15    27     -     -     -     - |  288     52
 STK2 |     -     -     6     -    15     -     -     6     -     - |  288   5024
 SUTH |    12     -     -     9    21    19     -     9     -     - |  288  11049
 SUTV |     -     -     8     9     -     -     8     -     -     - |  288   5026
 SUWN |     X    19     8    11    18    29     -     -     -     - |  288   4675
 SYDN |    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  282   1168
 SYOG |    11    10     X     X     X    32     -     -     -     - |  220   5338
 TASH |     -     -     6     -    17     -    10     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -    17    19     -    59    24    22     -     - |  288   8397
 THU2 |     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288  43110
 THU3 |    13    10     -     5     -     -     9     -     -     - |  288   6596
 TIDB |    15    17     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     36
 TIXI |     -     -     5     -    14     -    12     -     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    12     -    10     9    16     -     8     9     -     - |  288   6510
 TSKB |    18     -     -    10     -    36     -     -     -     - |  269   4402
 TUVA |     -     -    12     -    33   114     -     -     -     - |  275   3710
 TWTF |     -     -     -     8    20     -     -     -     -     - |  287     32
 UFPR |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   5522
 ULAB |     -     -     8     -    23     -     9     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     4     -     -     -    11     7     -     - |  288    >>>
 USN7 |    18     -     -    16     -     -     8    17     -     - |  285     28
 USUD |    14    13     -     6     -    22     -     -     -     - |  288     44
 UZHL |     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  276   1587
 VALD |     -     -     7     -     -     -     -    12     -     - |  288   3310
 VILL |    21    10     9     9    22     -     -     -     -     - |  288   3093
 WAB2 |    21     -     -    12     -    17     9     -     -     - |  288     63
 WHIT |    12    10     6    10     -    18     -     8     -     - |  288  11826
 WILL |    13     8     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   6142
 WROC |     -    10     -     -     -    25     -     9     -     - |  288   2988
 WSRT |    12    14     -     5     -    17     -     -     -     - |  288     30
 WTZR |    17     -     X    10     -     -     -     -     -     - |  287  57168
 XMIS |     -     -     -     7    18    94    17     -     -     - |  288   4961
 YAKT |    14    40    14    15     -    35     -    14     -     - |  288   4864
 YAR2 |    11    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     54
 YELL |    11    10     -    10    17     -     -     7     -     - |  288     38
 YKRO |    32     -     9    19     -     -    19    13     -     - |  288  13783
 YSSK |    12     -     -     7     -     -    12     -     -     - |  288   5988
 ZAMB |    18     -     7    10     -     -    12     9     -     - |  288  12992
 ZECK |    20     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288     40
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    18    10    11    24    53    17    15  1122     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.00     4.21     1.71     1.71   | 2.95e-14  1.08e-14  4.07e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.85     4.21     1.66     1.66   | 3.49e-14  6.07e-15  3.24e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.80     4.21     2.12     2.12   | 5.30e-14  1.16e-14  5.68e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.42     4.21     2.09     2.09   | 2.38e-14  4.48e-15  2.89e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.74     4.21     3.48     3.48   | 2.66e-14  6.22e-15  6.29e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.13     4.21     1.41     1.41   | 5.94e-14  5.87e-15  5.24e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.90     4.21     2.75     2.75   | 2.48e-14  4.16e-15  5.28e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.05     4.21     4.20     4.20   | 3.32e-14  7.70e-15  5.67e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.68     4.21     3.89     3.89   | 5.69e-14  5.22e-15  3.81e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.95     4.21     1.33     1.33   | 3.15e-14  6.83e-15  5.53e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.55     4.17     4.20     4.20   | 3.03e-14  5.33e-15  6.14e-15 |
 AMC2 |   288   287     0   288     2.52     4.17     4.20     4.20   | 3.49e-14  5.74e-15  4.06e-15 |
 HRAO |   288   283     2   288     2.43     3.92     0.18     0.18   | 4.92e-14  1.62e-14  3.07e-15 |
 OHI2 |   288   287     1   288     2.35     3.68     4.20     4.20   | 3.73e-14  5.64e-15  6.03e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.35     3.67     1.21     1.21   | 3.41e-14  8.84e-15  1.04e-14 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.31     3.55     4.20     4.20   | 3.43e-14  4.75e-15  6.68e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.30     3.53     4.20     4.20   | 3.74e-14  5.38e-15  3.66e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.06     2.83     0.62     0.62   | 4.90e-14  9.38e-15  4.41e-15 |
 BJNM |   284   281     1   284     2.04     2.80     4.14     4.14   | 4.82e-14  1.26e-14  6.58e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     2.04     2.77     0.60     0.60   | 6.11e-14  8.92e-15  3.18e-14 |
 WTZR |   287   280     3   287     2.02     2.73     0.61     0.61   | 3.95e-11  1.21e-11  3.93e-12 |
 SFER |   288   288     0   288     2.01     2.69     1.57     1.57   | 3.82e-14  9.32e-15  5.60e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.95     2.52     0.67     0.67   | 4.49e-14  9.52e-15  3.83e-15 |
 GODE |   288   284     2   288     1.79     2.13     1.53     1.53   | 7.20e-14  2.80e-14  4.80e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.63     1.76     0.95     0.95   | 7.28e-14  6.94e-15  3.62e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.60     1.71     1.04     1.04   | 4.12e-14  6.87e-15  7.05e-15 |
 TWTF |   287   287     0   287     1.34     1.20     1.19     1.19   | 6.73e-14  1.25e-14  4.25e-15 |
 USN7 |   285   283     1   285     1.31     1.16     0.44     0.44   | 5.88e-14  1.41e-14  3.80e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.20     0.96     0.34     0.34   | 2.72e-14  7.86e-15  3.07e-15 |
 STJO |   288   285     1   154     0.83     0.84     0.23     0.23   | 5.76e-14  1.01e-14  4.51e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.03     0.70     1.65     1.65   | 8.97e-14  1.13e-14  6.03e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.03     0.70     1.00     1.00   | 1.07e-13  1.20e-14  7.92e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.99     0.65     4.20     4.20   | 9.95e-14  1.14e-14  6.22e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.93     0.58     1.09     1.09   | 4.96e-14  1.42e-14  8.54e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.86     0.49     2.12     2.12   | 1.02e-13  9.04e-15  4.96e-15 |
 ALBH |   288   285     1   288     0.83     0.46     0.16     0.16   | 7.61e-14  1.10e-14  7.30e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.18     0.32     4.20     4.20   | 6.89e-14  1.86e-14  1.78e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.18     0.22     4.20     4.20   | 5.80e-14  2.21e-14  3.06e-14 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.55     0.20     0.37     0.37   | 9.65e-14  1.83e-14  6.32e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.18     0.15     4.20     4.20   | 6.00e-14  3.70e-14  3.40e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.18     0.15     4.20     4.20   | 6.71e-14  2.35e-14  2.41e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.52     0.07     0.20     0.20   | 6.11e-14  2.81e-14  3.59e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.71     0.06     0.16     0.16   | 7.73e-14  2.73e-14  5.76e-15 |
 IENG |   182   176     3     6     0.04     0.05     0.01     0.01   | 3.37e-07  1.63e-08         - |
 BRUX |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.07     0.07   | 2.15e-14  1.41e-14  2.59e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.17     0.04     0.72     0.72   | 9.46e-13  8.60e-14  2.47e-14 |
 G30  |   288   285     4    73     1.06     0.04     1.07     1.07   | 6.78e-14  3.27e-14  3.38e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.10     0.02     2.39     2.39   | 5.42e-14  1.86e-14  2.15e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.91     0.02     1.16     1.16   | 5.63e-14  1.72e-14  1.41e-14 |
 ONSA |   288   285     1   288     0.16     0.02     0.01     0.01   | 5.20e-13  1.87e-13  1.71e-13 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.15     0.02     0.02     0.02   | 5.86e-13  1.38e-13  4.04e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.14     1.14   | 5.56e-13  6.37e-14  2.85e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.90     0.90   | 6.04e-13  6.75e-14  1.47e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.23     0.23   | 6.57e-13  6.43e-14  3.02e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.52     0.52   | 5.96e-13  6.47e-14  4.59e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.76     0.76   | 6.21e-13  6.39e-14  2.80e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.27     0.27   | 6.84e-13  7.27e-14  2.23e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.30     0.30   | 7.03e-13  8.40e-14  3.21e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.09     0.09   | 6.91e-13  8.74e-14  6.06e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.42     0.42   | 6.52e-13  5.65e-14  2.77e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.00     1.00   | 7.66e-13  7.45e-14  3.66e-14 |
 G14  |   288   288     0    63     0.04     0.00     0.18     0.18   | 7.15e-13  6.17e-14  2.19e-14 |
 AREQ |   288   288     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-13  6.57e-13  5.14e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-13  7.55e-14  4.06e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  2.45e-13  7.49e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  6.74e-14  2.47e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.62e-13  5.86e-14  2.67e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.43e-13  1.05e-13  4.62e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.90e-13  8.46e-14  1.81e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  9.66e-14  3.71e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  2.58e-13  1.14e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  6.90e-14  2.27e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.94e-14  2.32e-14  2.42e-14 |
 GLSV |   288   223    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  5.71e-13  1.09e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-13  2.99e-13  9.54e-14 |
 HOB2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-14  6.43e-15  1.79e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-13  3.06e-13  1.69e-13 |
 NNOR |   288   265    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-11  1.85e-11  7.23e-12 |
 NRMD |   260     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NYAL |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.20e-13  1.71e-13  2.92e-14 |
 PDEL |   288   245    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-12  1.03e-12  2.33e-13 |
 SPT0 |   246   246     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.18e-13  2.11e-13  2.14e-13 |
 SYDN |   282   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-13  2.30e-13  1.03e-13 |
 VILL |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  8.70e-13  2.26e-13 |
 WROC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YAR2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-14  2.19e-14  4.55e-15 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-14  6.63e-15  3.70e-15 |
 HOLB |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  8.04e-13  2.63e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  8.34e-13  1.77e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-14  8.33e-15  3.28e-15 |
 BAKE |   288   250    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  1.20e-12  1.94e-13 |
 UZHL |   274   107    93     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.66e-11  4.71e-12  3.88e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  3.09e-13  7.65e-14 |
 AREV |   288   288     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-13  6.56e-13  5.16e-13 |
 KRGG |   288   265     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  5.99e-13  1.74e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-13  3.01e-13  6.49e-14 |
 METG |   269   266     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  7.45e-13  2.29e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.04e-22  6.81e-20  9.71e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
