
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1935   Day: 2   MJD: 57791                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      37     -38    863    863      0   2148   2148      0    0.00
 cod |   288     0  34630    593    -426    -377     19     19     19    124    190     90   14.41
 emr |   288     0  23561    850   -1260    -318     20     20     19    131    163    109   13.05
 esa |   288     0  32324    603    -664     514     11     10     12    127    199     83   26.50
 gfz |   288     0  39547   1093    -467     166     14     14     13    108    107    108   20.97
 iga |    96     0   2976      0     -42      43     57     57      0     96     96      0    0.00
 igc |   286     0   8747      1    -498   -2889    140    140      0   2865   2865      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0     -33     116   1058   1058      0   1941   1941      0    0.00
 jpl |   288     0  24079      1    -362    1985     12     10     13     91    113     75   25.07
 usn |   288     0  38371   2030   -1732    -320     72     72     72    255    304    238    0.00
 whu |   288     0  27632    432   -8520    7523     28     41     19    103    103    104    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1969   123   -29  -284    75    28   443   521   182   390   -30 |
    2 |  -784  -118  -121   188   -35   -50  -459   275   -39   -95   -81 |
    3 |   -82    -7   158  -205   -35     6  -115   808   168   126   -66 |
    5 | -1707    14   282  -304   164    72   156  -814    55   307   101 |
    6 |  -695  -396   366  -133   -18    75   977  -372   193   621   -32 |
    7 |  -161    91   164  -216   115    29  -105 -1175     0   266    31 |
    8 | -4321  -338   170   201   -58    65   940 -1697   -58   248   -17 |
    9 |   581   170    32   -86   -48   -30  -463   -10    17   406  -180 |
   10 |   783    32     5   -29     4    15    62  1749     7   342   -43 |
   11 |  2571   108  -258    47    12  -136  -153 -4331    13   -17   -72 |
   12 | -1555   317     X  -171   117   -57  -290   306   -99   288   -49 |
   13 |  3056    44  -139   -36    14  -153   110   -55    74   136  -199 |
   14 |  2216   -44   -80   157   -79   -24  -129  -963   -33   -60  -127 |
   15 | -1351     5     X  -226    80    75   535  -389   168   343     7 |
   16 |   995   -43   129   155   -90    72  -118  -657  -131     3    14 |
   17 |  1300   290   207  -234     -   102    23  1458     -   504   214 |
   18 |  1645   -39   -14    91   -52   -24   -39  -202   -23    34   -75 |
   19 | -1482  -181   -28   276    18   -22  -419   883  -188   -64    27 |
   20 |  2604  -129   122   236  -156    94   -55   710  -108   -23  -124 |
   21 |   786  -199   115   270  -123    70  -267   907  -129   -93   -95 |
   22 | -1566  -274   165   357  -141    84  -643  -258  -188   -10     2 |
   23 |  -245   131  -210     1    17  -140  -383  -702    18    78   -83 |
   24 | -1948   185   -37  -207    70    11   734 -3102    73   783   -95 |
   25 |  -560   247  -232   125   -23   -46   117  -530  -134   159    16 |
   26 |  -168   122   -73    32    16    63   244  2757   -80   340    45 |
   27 |  -112    94  -109    20   131   -10    47   502  -127   175   -11 |
   28 |  5053   -81     5   100   -38   -55  -326  4938   -27   -35   -72 |
   29 | -1968   111  -127  -382   252   -30   393   169   196   380    98 |
   30 | -1199   271  -143   -75    63  -103  -339 -1455   -54   192  -123 |
   31 | -3708   405  -209  -245    91   -52  -102  -895    38   267    56 |
   32 |    54    86   127  -161    51    72   -10  1624    12   274   -66 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -252   319     -     -     -     -  -451   435 |
 AIRA |     -     -    50   -25     -     -     -     -     -  -106  -132 |
 AJAC |     -     -     -   -51     -     -     -     -    53     -     - |
 ALBH |     -   137     -   -74     -     -     -     -     -    76     - |
 ALGO |     -     3    -3     -     -     -     -     -     -    51    14 |
 ALIC |     -    59     -  -131   125     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -32    35     -     X     -     -     -     -    43    71 |
 AMC2 |     -    26    75     -     -     -     -     -   -54    26     - |
 ANKR |     -    40     -   -22     -     -     -     -     -    88     - |
 AREV |     -     -    24   -16     1     -     -     -     3    39     - |
 ARTU |     -    17   -89    47  -122     -     -     -    88  -103     - |
 ASPA |     -    31    16    26   -62     -     -     -     -   -99     - |
 AUCK |     -    14     -    73   -98     -     -     -     -  -475    68 |
 BAKE |     -     -    12    93  -125     -     -     -     -    39   -39 |
 BOGT |     -   -30     -   -32   -61     -     -     -   102   115   -49 |
 BRFT |     -   -33     -   -28   -49     -     -     -    90  -181   -18 |
 BRST |     -    21   -72    24     -     -     -     -     -     -    34 |
 BRUX |     -    -7    28     -   -27     -     -     -    12     -     - |
 BSHM |     -     -     -    34     -     -     -     -   -36     -     - |
 CAS1 |     -    47     -    68  -184     -     -     -    58    14     1 |
 CCJ2 |     -     -     -     -  -144     -     -     -   120  -234    49 |
 CEDU |     -   -38     -     X     X     -     -     -    22     X    -6 |
 CHPI |     -     -    95    40   -34     -     -     -   -61   -11     - |
 CHTI |     -     X   -79    -1     X     -     -     -    42  -129    98 |
 CHUR |     -   -42     -    29   131     -     -     -  -116   -48   -75 |
 CNMR |     -     -     -   -24     -     -     -     -    25   -88     - |
 COCO |     -   -69     -    61   -30     -     -     -     -    58    31 |
 CORD |     -    -3    -1     1     2     -     -     -     -    46     - |
 CRO1 |     -     -  -289     -   180     -     -     -     -   -58     - |
 CUSV |     -     -   -64     0  -128     -     -     -   141   -68  -101 |
 DAEJ |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -    96     -     6   -73     -     -     -     -     X    61 |
 DRAO |     -    99     -     -   -38     -     -     -   -25   129    28 |
 DUBO |     -    64     -   -53    24     -     -     -     -    39     - |
 FLIN |     -   -86     -    47     -     -     -     -     -     -   -81 |
 FLRS |     -     -     -   -47     -     -     -     -    50     -     - |
 GLPS |     -    -3     -   -32    79     -     -     -   -31   -30    47 |
 GLSV |     -    44   -49     -     X     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -  -252     -   157     -     -     -     -  -358     - |
 GODZ |     -     -    45   -22     -     -     -     -     -   -29     - |
 GOL2 |     -     -    32    32     -     -     -     -   -50   -30     - |
 GOLD |     -    45     -     -   -31     -     -     -     -   -44   -11 |
 GOPE |     -  -152     -     -   104     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -    23     -     -   -16     -     -     -     -    22     - |
 GRAZ |     -  -118     -     -    81     -     -     -     - -1156    -8 |
 GUAM |     -   -33     -     -    23     -     -     -     -    42     - |
 GUAT |     -  -121   -89    63    55     -     -     -     -   -82   -96 |
 HARB |     -   -89   -96   192  -122     -     -     -     -  -156   -21 |
 HERS |     -  -127   -17     -    98     -     -     -     -   -61     - |
 HOB2 |     -   149    60    17  -109     -     -     -   -43     X     - |
 HOFN |     -   -86     -     -    52     -     -     -     6   -50   -13 |
 HRAO |     -   -99     -     -    68     -     -     -     -    28     - |
 HYDE |     -     -   -31    17    -3     -     -     -     -   -90   -47 |
 IENG |     -   -63     6     -    40     -     -     -     -    10     - |
 IISC |     -     -     -     -    99     -     -     -   -83  -160     - |
 INEG |     -   -47     -     -    32     -     -     -     -  -179  -282 |
 INVK |     -    79     -     -   -54     -     -     -     -  -462     - |
 KARR |     -   -79     -    69  -163     -     -     -   108  -161     - |
 KELY |     -     -   187     -  -132     -     -     -    14   -16   -35 |
 KERG |     -   182     -     -  -130     -     -     -     4   161   108 |
 KIRU |     -    52     -     7    18     -     -     -   -52  -162     - |
 KOKB |     -     -     -     -    12     -     -     -   -10   302     - |
 KOKV |     -     -   -29     7     9     -     -     -     -   -32    20 |
 KOUR |     -   -53     -   -10    76     -     -     -   -23     8    87 |
 KRGG |     -     -     -    15   -19     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -49     -     -    -4     -     -     -    32   -77    -4 |
 LMMF |     -     -     -    66     -     -     -     -   -70   -88    98 |
 LPGS |     -    -4     -   -25    41     -     -     -     -     -   259 |
 MAC1 |     -   117     -    -1   -79     -     -     -     -     -    18 |
 MADR |     -     -     -    29     -     -     -     -   -31     -     - |
 MAG0 |     -   -21     -     -    14     -     -     -     -   -42    72 |
 MAL2 |     -  -395  -423   217   252     -     -     -     -   405     X |
 MAS1 |     -  -134     -    68     7     -     -     -     -   -28   -63 |
 MATE |     -    27     -     -   -18     -     -     -     -   -67     - |
 MAW1 |     -     -     -   -36    70     -     -     -   -21    68    13 |
 MCM4 |     -    56     -   -12   -23     -     -     -     -  -293   -40 |
 METS |     -   172     -     -  -118     -     -     -     -  -951     - |
 MGUE |     -     -   -19   -13     -     -     -     -    23     -     - |
 MKEA |     -    16     -     -   -11     -     -     -     -   -42    -4 |
 NANO |     -    11     -     -    -8     -     -     -     -   -62   -30 |
 NAUR |     -     -     -   -80     -     -     -     -    85  -200     - |
 NKLG |     -   -10    96   236   -63     -     -     -  -239  -215   106 |
 NNOR |     -     -   120   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    25     -     -   -17     -     -     -     -   124     - |
 NYA1 |     -   123    77     -  -132     -     -     -     -    62     - |
 OHI2 |     -     5   -79    49   -16     -     -     -     -   -17    16 |
 OPMT |     -     -   -25     -    15     -     -     -     -     -     - |
 ORID |     -     -     -   -13     -     -     -     -    14     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    -9    12     -     -     -     -  -177     - |
 PALV |     -     -   106     -   -66     -     -     -     -   116     - |
 PERT |     -   -73     -   121  -103     -     -     -     -  -142    64 |
 PETS |     -     -   -19   -25  -126     -     -     -   141   539     - |
 PIE1 |     -    19     -    34   -56     -     -     -     -   -44     4 |
 PIMO |     -    20    87   -42   -60     -     -     -    38   -10     - |
 PNGM |     -     -     -    84     -     -     -     -   -89  -294     - |
 POL2 |     -     -     -     -    15     -     -     -   -12     2     - |
 POTS |     -    73     -     -   -50     -     -     -     -   131     - |
 PRDS |     -    45     -    12   -45     -     -     -     -     -   -12 |
 PTBB |     -     X    58     X   -36     -     -     -     -    20     - |
 QAQ1 |     -   -47     -    26     -     -     -     -     -     -   -19 |
 RESO |     -   -25    37     -    -6     -     -     -     -   -67   -12 |
 REUN |     -  -102  -130   211  -127     -     -     -     -   -32     - |
 REYK |     -     -     -   -28    35     -     -     -     -     -   -84 |
 RIO2 |     -     -     -    -9    11     -     -     -     -     7   189 |
 SCH2 |     -  -170     -    46   156     -     -     -   -82    19   -43 |
 SCUB |     -   -13     -   -88   150     -     -     -     -     -    83 |
 SEYG |     -     -     -    79     -     -     -     -   -84     -     - |
 SHAO |     -    13     -     -   -64     -     -     -    46     -     0 |
 STJO |     -   -43     -     -    -6     -     -     -    30   108    46 |
 SYOG |     -     -     -   111  -141     -     -     -     -   -37    70 |
 TASH |     -     -     -   -24    30     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -23     -     -     -     -     -    12  -198     - |
 THU3 |     -   -70    25     -    47     -     -     -   -12  -153     - |
 TIXI |     -     -     -    28   -35     -     -     -     -   -81     - |
 TLSE |     -    34   -80     -    26     -     -     -     -    18     - |
 TOW2 |     -     2     -    48   -62     -     -     -     -   -20     - |
 TRO1 |     -    94    25     -   -80     -     -     -     -   -87   -71 |
 TSKB |     -    24     -     -   -16     -     -     -     -   701     - |
 TWTF |     -   -20   -35     -    36     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -72    91     -     -     -     -     -   -41 |
 UNSA |     -     -     -  -221   279     -     -     -     -     -   243 |
 USN7 |     -  -106     -     -    73     -     -     -     -   -93     - |
 VALD |     -     -     -    54     -     -     -     -   -57     -     - |
 VILL |     -   -70     -    65   -34     -     -     -     -   -87     - |
 WAB2 |     -   -73   167     -   -54     -     -     -     -   161     - |
 WHIT |     -   -45     -   -89   182     -     -     -   -33   -88   -58 |
 WSRT |     -    62     -     -   -42     -     -     -     -    58     - |
 XMIS |     -     -   100    22   -85     -     -     -     -   -22    79 |
 YAKT |     -   -61     -  -121   204     -     -     -   -10  -127   107 |
 YAR2 |     -    42     -     -   -29     -     -     -     -  -523     - |
 YELL |     -    76   -23     -   -58     -     -     -    16  -202   -26 |
 YKRO |     -  -100    59   -19     -     -     -     -    48     -   -15 |
 YSSK |     -   -64    43     -     4     -     -     -    12   -40     - |
 ZAMB |     -  -183    54   -17     0     -     -     -    97     -   -15 |
 ZECK |     -   -17     -    77   -85     -     -     -     -   -45    58 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   653    11    10     9    14    43    87   314    11    41    17 |  288    334
    2 |   498    14    16    13    12    36    63   302     9    56    49 |  288    219
    3 |  1390    11    16     7     9    31   273   712    13    43    26 |  288    338
    5 |   556    28    56     9    13   126   142   779    12    56    32 |  288    421
    6 |   577    12    18    12    16    18   223   211    12    64    25 |  288    251
    7 |   659    17    21    10    13    34    63   622    12    64    52 |  288    286
    8 |  1810    18    15     8    12    39   507  1770    10    76    34 |  288    793
    9 |   788    13    17    10    13    25   197   284    14    49    35 |  288    358
   10 |   494    40    19    11     9    31   105  1258    12    63    36 |  288    350
   11 |  2371    12    13     9    10    43    88  3161    11    45    29 |  288    427
   12 |   590     9     X    11    13   156   142   340     9    93    54 |  288    397
   13 |   257    23    13    15    13    24    59   234     8    67    31 |  288    247
   14 |   558    24    14    11    41    26    97   475    13    63    29 |  288    204
   15 |   385    15     X     8    12   146    64   239     9    59    27 |  288    147
   16 |   495    14    24    10    20    63   102   335    17    93    69 |  288    381
   17 |  1164    19    22    11     -    73    92   732     -    93    52 |  288    343
   18 |   480    33    19    17    10    32   114   474     8    94    43 |  288    354
   19 |   633    14    15    10    13    37    81   635    10   145    70 |  288    282
   20 |   922    13    28    13    11    27    47   489     8    63    36 |  288    290
   21 |   605    13    23     8    11    55    67   479     8    73    63 |  288    408
   22 |   428    15    13    12     9    40    95   378    13    64    36 |  288    274
   23 |   296    22    21    15    10    30    70   353    12    50    19 |  288    209
   24 |  1067    27    22     6    12    29    72  1702     9    47    19 |  288    919
   25 |   584    15    21     9    17    27   107   280    10   106    43 |  288    255
   26 |   510    13    18     8    12    23    96  1277    11    49    36 |  288    308
   27 |   358    31    19     7    14    69    94   226    11    55    29 |  288    216
   28 |  1554    20    12    17    21    32    83  3162    10   102    42 |  288    403
   29 |   561    15    17     9    14    38    80   282    13    94    70 |  288    284
   30 |   600    12    14    11    14    26    76   488     9    58    24 |  288    331
   31 |   518    18    20     8    11    47    84   552    10    69    60 |  288    452
   32 |   278    16    31     8    11    23    79   909     9    61    22 |  288    167
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     9    12     -     -     -     -    38    26 |  288    >>>
 AIRA |     -     -    13     6     -     -     -     -     -    35    19 |  283   4636
 AJAC |     -     -     -     4     -     -     -     -     4     -     - |  288   3741
 ALBH |     -    10     -     5     -     -     -     -     -    22     - |  288     56
 ALGO |     -     6     7     -     -     -     -     -     -    23    11 |  252     34
 ALIC |     -    21     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288   2570
 ALRT |     -    10    11     -     X     -     -     -     -    13    15 |  279   4697
 AMC2 |     -    18    14     -     -     -     -     -    15   119     - |  288     23
 ANKR |     -    11     -     6     -     -     -     -     -    76     - |  288    >>>
 AREV |     -     -    11     8    14     -     -     -     7    26     - |  288   4457
 ARTU |     -    11     8     7     8     -     -     -     7    22     - |  288   7108
 ASPA |     -    22    32    16    28     -     -     -     -    42     - |  288   7115
 AUCK |     -    30     -    16    12     -     -     -     -   210    27 |  288   4974
 BAKE |     -     -    27    10    10     -     -     -     -   144    10 |  288   3328
 BOGT |     -    43     -    11    12     -     -     -    14    22    14 |  288   7568
 BRFT |     -    26     -    17    17     -     -     -    16   194    27 |  288   3030
 BRST |     -    18    14    10     -     -     -     -     -     -    17 |  288   1731
 BRUX |     -     7    10     -     9     -     -     -    10     -     - |  288     27
 BSHM |     -     -     -    29     -     -     -     -    30     -     - |  271   5014
 CAS1 |     -    18     -     6    18     -     -     -    11    35    10 |  288   3077
 CCJ2 |     -     -     -     -    11     -     -     -     9    23    14 |  288   4097
 CEDU |     -    43     -     X     X     -     -     -    25     X    15 |  260    >>>
 CHPI |     -     -    21    16    20     -     -     -    19   108     - |  288   5278
 CHTI |     -     X    20    31     X     -     -     -    28    34    39 |  287   4780
 CHUR |     -    20     -     9    12     -     -     -    21    32     6 |  288  11000
 CNMR |     -     -     -    17     -     -     -     -    18    33     - |  276   7271
 COCO |     -    23     -     9    15     -     -     -     -   260    18 |  288    >>>
 CORD |     -    19    13    10    10     -     -     -     -    41     - |  288   5440
 CRO1 |     -     -    21     -    13     -     -     -     -    41     - |  286     38
 CUSV |     -     -    18     9    17     -     -     -    11    23    15 |  288   4773
 DAEJ |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  281   3259
 DARW |     -    25     -    11    17     -     -     -     -     X    55 |  288    >>>
 DRAO |     -    12     -     -     8     -     -     -     9   130     6 |  288     27
 DUBO |     -    15     -     8     9     -     -     -     -    15     - |  288  11627
 FLIN |     -    14     -     8     -     -     -     -     -     -     8 |  288   2912
 FLRS |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  288   2199
 GLPS |     -    24     -    10    12     -     -     -    11    29    12 |  288   5489
 GLSV |     -     8     9     -     X     -     -     -     -     -     - |  250   2518
 GODE |     -     -    19     -    12     -     -     -     -    21     - |  288     52
 GODZ |     -     -    18     9     -     -     -     -     -    31     - |  272  17336
 GOL2 |     -     -    29    15     -     -     -     -    14    48     - |  288     47
 GOLD |     -    15     -     -    10     -     -     -     -    33    21 |  288   7707
 GOPE |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    814
 GRAS |     -    17     -     -    11     -     -     -     -    47     - |  288   3280
 GRAZ |     -     8     -     -     5     -     -     -     -    48    11 |  288   3409
 GUAM |     -    26     -     -    18     -     -     -     -   170     - |  288   6116
 GUAT |     -    15    27    11    11     -     -     -     -    23    13 |  276   2823
 HARB |     -    26    17    13    14     -     -     -     -    33    18 |  288   1519
 HERS |     -    17    15     -    13     -     -     -     -    88     - |  288     31
 HOB2 |     -    25    18     7    15     -     -     -     9     X     - |  288     69
 HOFN |     -     9     -     -    11     -     -     -     9    15    14 |  288   2488
 HRAO |     -    16     -     -    11     -     -     -     -    21     - |  288     35
 HYDE |     -     -    11     7    12     -     -     -     -    30    10 |  288   4133
 IENG |     -    24    20     -    10     -     -     -     -    28     - |  288     26
 IISC |     -     -     -     -    13     -     -     -    10    32     - |  288  10950
 INEG |     -    13     -     -     9     -     -     -     -    40    15 |  288   4401
 INVK |     -    10     -     -     7     -     -     -     -    68     - |  288   3912
 KARR |     -    31     -    14    17     -     -     -    16    23     - |  288   4753
 KELY |     -     -    13     -    10     -     -     -     9    44    10 |  288   5938
 KERG |     -    24     -     -    23     -     -     -    18    62    24 |  288   3053
 KIRU |     -    19     -     6    10     -     -     -     9    21     - |  288   1529
 KOKB |     -     -     -     -    20     -     -     -    16    95     - |  288    175
 KOKV |     -     -    16    10    15     -     -     -     -    50    19 |  288    147
 KOUR |     -    29     -    12    16     -     -     -    12    27    15 |  288     26
 KRGG |     -     -     -    16    20     -     -     -     -     -     - |  288   2576
 LAMA |     -     8     -     -     9     -     -     -     9   106    10 |  288   2880
 LMMF |     -     -     -    11     -     -     -     -    11    25    21 |  288   2595
 LPGS |     -    11     -    14    18     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 MAC1 |     -    20     -     8    15     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 MADR |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -     - |  288     33
 MAG0 |     -    17     -     -    11     -     -     -     -    20    15 |  286   6479
 MAL2 |     -    24    19    14    22     -     -     -     -   132     X |  286   6481
 MAS1 |     -    15     -     9    12     -     -     -     -    30    11 |  288   6488
 MATE |     -    17     -     -    12     -     -     -     -    19     - |  288    195
 MAW1 |     -     -     -    10    22     -     -     -    18    96    14 |  288   4189
 MCM4 |     -    26     -    15    13     -     -     -     -    81    19 |  288   5562
 METS |     -    18     -     -    12     -     -     -     -    45     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    21     8     -     -     -     -    10     -     - |  288     33
 MKEA |     -    16     -     -    11     -     -     -     -    41    19 |  288    >>>
 NANO |     -    13     -     -     9     -     -     -     -    28    10 |  288   2712
 NAUR |     -     -     -    19     -     -     -     -    20   174     - |  276   2528
 NKLG |     -    14    19    12    19     -     -     -    12   161    18 |  288   7224
 NNOR |     -     -    26    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    329
 NRC1 |     -    11     -     -     8     -     -     -     -    18     - |  288     34
 NYA1 |     -    17    16     -     8     -     -     -     -    79     - |  288   5198
 OHI2 |     -    21    16     9    11     -     -     -     -    46    13 |  288     61
 OPMT |     -     -    14     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     30
 ORID |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     - |  288   3562
 OUS2 |     -     -     -    25    31     -     -     -     -    60     - |  276    >>>
 PALV |     -     -    14     -     9     -     -     -     -    77     - |  286   4349
 PERT |     -    25     -    13    18     -     -     -     -    53    28 |  288   4675
 PETS |     -     -    17    10    12     -     -     -     8   104     - |  288   7026
 PIE1 |     -    19     -     8    10     -     -     -     -    23    10 |  288     37
 PIMO |     -    19    31     9    13     -     -     -     9    37     - |  288   5856
 PNGM |     -     -     -     7     -     -     -     -     7    57     - |  252   3941
 POL2 |     -     -     -     -     8     -     -     -     7    32     - |  288   4872
 POTS |     -     9     -     -     6     -     -     -     -    21     - |  249    >>>
 PRDS |     -    18     -     8    10     -     -     -     -     -     6 |  288    466
 PTBB |     -     X    26     X    16     -     -     -     -    73     - |  269    106
 QAQ1 |     -    21     -    11     -     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 RESO |     -     6     8     -     8     -     -     -     -    12     8 |  288   6298
 REUN |     -    32    44    22    25     -     -     -     -    99     - |  288   5181
 REYK |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    18 |  288   2612
 RIO2 |     -     -     -    18    23     -     -     -     -    55    54 |  222    >>>
 SCH2 |     -    19     -     7    11     -     -     -    13    12     8 |  288   2746
 SCUB |     -    21     -    15    19     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 SEYG |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -     - |  288   4564
 SHAO |     -    20     -     -    13     -     -     -    11     -    14 |  288   5205
 STJO |     -     8     -     -     9     -     -     -    10    18     9 |  288    167
 SYOG |     -     -     -    18    22     -     -     -     -   140    47 |  218   4290
 TASH |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  264    >>>
 THTI |     -     -    31     -     -     -     -     -    16    42     - |  281   8693
 THU3 |     -    15    10     -    12     -     -     -    10   219     - |  288  16267
 TIXI |     -     -     -    10    13     -     -     -     -    58     - |  288    >>>
 TLSE |     -    12    20     -    14     -     -     -     -    24     - |  288   3937
 TOW2 |     -    39     -    22    20     -     -     -     -    61     - |  288    >>>
 TRO1 |     -     8     7     -     6     -     -     -     -    20    12 |  288   5295
 TSKB |     -    12     -     -     9     -     -     -     -    81     - |  288   4768
 TWTF |     -    15    11     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     31
 ULAB |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    11 |  267    >>>
 UNSA |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    28 |  252    >>>
 USN7 |     -    11     -     -     7     -     -     -     -    16     - |  288     34
 VALD |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -     - |  288   3231
 VILL |     -    16     -     9    13     -     -     -     -    49     - |  288   1829
 WAB2 |     -     8    10     -     8     -     -     -     -    97     - |  288     22
 WHIT |     -    16     -     7    10     -     -     -    12    16     7 |  288  51947
 WSRT |     -    14     -     -     9     -     -     -     -    22     - |  288     35
 XMIS |     -     -    27    12    15     -     -     -     -    30    22 |  288   5244
 YAKT |     -    38     -    11    13     -     -     -    14    35    15 |  288   6070
 YAR2 |     -    20     -     -    14     -     -     -     -   192     - |  288    217
 YELL |     -    22    31     -    16     -     -     -    20    86    20 |  288     36
 YKRO |     -    27    20    12     -     -     -     -    10     -    18 |  288  11707
 YSSK |     -    23    24     -    17     -     -     -    12    40     - |  288   6284
 ZAMB |     -    23    25    12    24     -     -     -    12     -    28 |  288  13100
 ZECK |     -    20     -    10     9     -     -     -     -    26    12 |  276     19
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   863    20    20    12    14    58   140  1058    13    73    29 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAL2  | 1935-2  4:35:00 |         607
cod |   FAA1  | 1935-2 12:40:00 |       -2765
emr |   MAL2  | 1935-2  4:35:00 |         752
esa |   PTBB  | 1935-2  9:35:00 |         622
esa |   CEDU  | 1935-2 12:50:00 |       -2299
esa |   CEDU  | 1935-2 21:20:00 |       -1784
gfz |   LHAZ  | 1935-2  5:05:00 |       12542
gfz |   CEDU  | 1935-2 21:20:00 |       -1367



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.55     5.59     5.59     5.59   | 3.44e-14  5.70e-15  1.50e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     3.60     5.59     2.45     2.45   | 4.45e-14  1.35e-14  4.35e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     4.71     5.59     0.36     0.36   | 3.46e-14  8.69e-15  4.28e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.70     5.59     4.91     4.91   | 2.73e-14  5.74e-15  4.96e-15 |
 STJO |   288   288     1   288     3.86     5.59     1.24     1.24   | 3.95e-14  1.21e-14  1.47e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.55     5.59     1.43     1.43   | 2.82e-14  4.78e-15  1.53e-15 |
 YAR2 |   288   287     1   288     3.18     5.59     1.93     1.93   | 4.63e-14  1.49e-14  1.40e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     3.97     5.59     2.04     2.04   | 4.73e-14  7.52e-15  2.63e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     5.47     5.59     5.59     5.59   | 3.56e-14  7.36e-15  1.89e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     3.52     5.59     5.59     5.59   | 7.46e-14  1.01e-14  8.04e-15 |
 MGUE |   288   281     2   288     5.12     5.59     5.59     5.59   | 4.50e-14  1.22e-14  2.90e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     2.18     5.37     5.59     5.59   | 1.27e-13  1.27e-14  9.05e-15 |
 ZECK |   276   273     1   276     4.38     5.36     5.36     5.36   | 5.69e-14  6.27e-15  1.55e-15 |
 PTBB |   269   266     2   269     5.16     5.21     5.22     5.22   | 8.87e-14  2.83e-14  1.71e-14 |
 ALGO |   252   249     1   252     2.52     4.85     1.04     1.04   | 2.40e-10  1.36e-11  5.55e-12 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.87     4.10     2.75     2.75   | 6.49e-14  8.41e-15  3.26e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.15     1.55     2.74     2.74   | 8.88e-14  1.28e-14  4.34e-15 |
 CRO1 |   286   286     0   286     1.09     1.39     0.58     0.58   | 1.15e-13  1.74e-14  2.68e-15 |
 G06  |   288   283     2   288     2.74     1.37     5.30     5.30   | 7.30e-14  2.37e-14  3.73e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.04     1.27     5.59     5.59   | 3.94e-14  7.00e-15  3.02e-15 |
 MADR |   288   288     0   211     0.88     1.22     0.95     0.95   | 3.43e-14  1.10e-14  3.64e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.99     1.15     0.30     0.30   | 2.53e-14  6.91e-15  1.92e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     5.54     1.12     5.59     5.59   | 5.86e-14  3.70e-14  1.75e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.84     0.83     0.34     0.34   | 3.64e-14  8.47e-15  1.92e-14 |
 G09  |   288   282     2   288     3.22     0.60     0.66     0.66   | 8.24e-14  2.29e-14  3.42e-14 |
 G10  |   288   278     4   288     1.90     0.57     0.50     0.50   | 8.62e-14  2.87e-14  3.15e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.91     0.42     0.43     0.43   | 5.83e-14  2.44e-14  8.82e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.58     0.40     0.22     0.22   | 3.43e-14  1.11e-14  3.02e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.36     0.31     0.64     0.64   | 8.68e-13  8.41e-14  3.83e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.36     0.15     0.14     0.14   | 5.10e-13  2.09e-13  5.82e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.11     3.01     3.01   | 4.82e-13  5.79e-14  2.31e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.11     2.30     2.30   | 6.19e-13  6.31e-14  2.21e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     2.03     0.10     1.40     1.40   | 6.05e-14  1.75e-14  2.50e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.36     0.09     0.58     0.58   | 5.98e-13  6.11e-14  4.58e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.09     1.30     1.30   | 5.91e-13  6.99e-14  4.46e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.35     0.09     1.93     1.93   | 6.36e-13  5.73e-14  1.61e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.34     0.08     0.66     0.66   | 6.10e-13  6.51e-14  2.15e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.08     1.71     1.71   | 6.65e-13  5.81e-14  1.46e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.33     0.08     0.72     0.72   | 6.95e-13  6.85e-14  3.55e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.33     0.08     0.23     0.23   | 7.52e-13  6.39e-14  2.85e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.46     0.07     1.44     1.44   | 6.50e-13  7.49e-14  2.46e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.30     0.07     2.47     2.47   | 8.38e-13  8.46e-14  5.17e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.88     0.06     0.57     0.57   | 8.09e-14  3.04e-14  4.44e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.65     0.06     0.56     0.56   | 5.98e-14  2.29e-14  4.90e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.52     0.05     0.45     0.45   | 5.63e-13  6.33e-14  2.30e-14 |
 DRAO |   288   288     0    28     0.04     0.02     0.01     0.01   | 2.98e-14  7.10e-15  1.38e-15 |
 CEDU |   260   253     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-07  3.22e-08  6.23e-09 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.98e-14  2.37e-14  2.55e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  8.45e-14  5.06e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  2.12e-13  6.56e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-13  7.89e-14  4.27e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.71e-13  9.48e-14  4.20e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  9.55e-14  2.77e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.87e-13  1.45e-13  3.92e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  4.10e-13  9.27e-14 |
 G28  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  1.01e-13  2.51e-14 |
 G30  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-14  2.77e-14  4.91e-14 |
 GLSV |   250   152    55     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.01e-11  5.37e-12  6.33e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-14  6.63e-15  5.97e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.95e-13  3.01e-13  2.29e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.84e-14  1.15e-14  1.79e-15 |
 MKEA |   287    40   177     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-09  5.43e-10  1.13e-10 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  1.85e-13  2.44e-14 |
 NRC1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.35e-14  8.32e-15  3.07e-15 |
 PIE1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-14  6.22e-15  4.02e-15 |
 PRDS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-14  9.34e-15  1.32e-14 |
 REUN |   288   285     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  1.25e-12  6.32e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.85e-13  6.73e-13  1.91e-13 |
 WSRT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-14  4.38e-15  2.23e-15 |
 YELL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-14  4.29e-15  2.05e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-14  5.16e-15  1.10e-15 |
 DAEJ |   281     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-13  4.39e-13  1.67e-13 |
 BRST |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-12  8.21e-13  1.82e-13 |
 GODZ |   272   244    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-11  5.73e-12  1.52e-12 |
 FLRS |   286   241    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.23e-12  1.02e-12  1.75e-13 |
 CHTI |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-13  6.04e-13  2.05e-13 |
 OPMT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.69e-14  1.05e-14  2.44e-15 |
 KRGG |   288   257     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  7.38e-13  1.55e-13 |
 NAUR |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.31e-21  1.78e-19  5.72e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
