
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1944   Day: 0   MJD: 57852                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     17     126    -219   1233   1233      0   2564   2564      0    0.00
 cod |   288     0  34241     55    -581     -17     22     24     22    126    191     93   11.47
 emr |   288     0  21426      0   -1455     625     16     16     17     94    111     80   16.69
 esa |   288     0  29772    540   -3480    1219     11     10     12    122    171     92   26.80
 gfz |   288     0  40162     69    -117     -48     14     15     14    108    117    105   19.59
 iga |    96     0   2976      0     286    -349     33     33      0    155    155      0    0.00
 igc |   288     0   8900      0     231    -184    109    109      0    412    412      0    0.00
 igu |    96     0   2976     35     245     -71    796    796      0   1743   1743      0    0.00
 jpl |   288     0  25303    107    1569    1166     11     11     12     87    107     73   25.44
 ngs |    96     0   2976     24     378    -486   1038   1038      0   2080   2080      0    0.00
 usn |   288     0  37043    573   -1055    -313     68    108     49    372    194    413    0.00
 whu |   288     0  27956     66    -875    2321     23     32     17    114    139    100    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  2108   239   -13  -210   139  -139   116  -117    16  1504   231    55 |
    2 | -1228  -184  -127   227   -58   154  -278  -809   -28 -1606  -104   -26 |
    3 |  1866   149    78  -262     4  -298  -636   671   155  1701    89  -244 |
    5 | -2905     2   158  -186    85  -138   628   497    26 -2461   241   127 |
    6 |  -484    10    33  -191    11  -251  -692  -315   167  -538   209  -279 |
    7 | -1542     5   -12  -114    73   -33   114  -714    70 -1673   291    30 |
    8 | -2335   -19    67   102   -31    -4  -462 -1762  -119 -2098    48  -228 |
    9 |  1430   -24   -38   -99  -100  -140  -440   234   217   984    54  -266 |
   10 |   378   -51    46  -141    77  -240   188  2054    83    99   120   -38 |
   11 |  3317    27  -208    76     8    98    84 -1115    38  2866    49    50 |
   12 | -1584   213   -21   -56   175   -32    27  -781  -158 -1528   143   171 |
   13 |  2291   182  -145   -29    46  -112   614 -1508     8  2121    52   -13 |
   14 |  1979  -126    -2    82  -125   131   174   138    68  2057   -59   -15 |
   15 |  -958     7    98  -147     9  -153   815  -236    80 -1049   110    90 |
   16 |  1166  -190    24   135   -45   150   243  -383   -39  1160    54    -5 |
   17 | -5424    92    37  -194   199   -40    60    35   -14 -2526   298    86 |
   18 |  2670  -105    22    50   -11   241    42  -139   -12  2489    18    39 |
   19 |  -988  -303   -11   315   -60    70  -187  -264  -144 -1264   -74    45 |
   20 |  1170  -191    47   169   -37     7    92  -840   -94  1259   -73    -4 |
   21 |  1770  -307   154   232    -7   152  -247   766  -204  1274   -94    20 |
   22 | -1395  -381   107   286  -157    95  -264   762   -78 -1608   -21   -96 |
   23 |     9   141  -154    -7   -41   119  -475   580    76  -237   186   -25 |
   24 |  6329   223    23  -217    99  -244   647  7008    37  4410   130    86 |
   25 |  1049   305   -47    26    41   213   -74  -395  -166  1108    81   -16 |
   26 |  -854    46   -80   -49    22   -50   240  1205    66  -798   354  -102 |
   27 |   932   122   -33    17   142   140  -110   213  -161   705   173     3 |
   28 | -2454  -191  -158   205   -11   260  -273 -3059   -18 -1665   -16   -31 |
   29 | -3054   236    85  -275   140    -1   397 -1191    19 -2714   292   233 |
   30 |   510   227  -159   -64    69   102  -327  -897    22   493   151   -99 |
   31 | -2571   355   101  -185   123    39   -75  -946  -126 -2399   132    69 |
   32 |    12   -89   108  -163    40   -86    93   805   111   -89   124  -106 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AIRA |     -     -   -78    30     -     -     -     -    19     -   -20   -70 |
 ALBH |     -   156     -   -67     -     -     -     -     -     -    81     - |
 ALGO |     -    79   128     -     -     -     -     -  -120     -   210   174 |
 ALIC |     -    82     -   -61    31     -     -     -     -     -   130   -15 |
 ALRT |     -     8     5     -    -9     -     -     -     -     -    43    54 |
 AREV |     -     -   -63    25    39     -     -     -   -15     -   102     - |
 AUCK |     -   140     -   -22   -76     -     -     -     -     -    73    55 |
 BADG |     -     -     -     8     -     -     -     -    -8     -    14     - |
 BAKE |     -     -     1    80  -110     -     -     -     -     -    65   -15 |
 BJCO |     -     -     -    62   -84     -     -     -     -     -   124    21 |
 BOGT |     -   -27     -    -8  -118     -     -     -   111     -    86   -10 |
 BRMU |     -   -76     -   -13     -     -     -     -    47     -   -62    -1 |
 BRUX |     -    32    59     -   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    37     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 CAS1 |     -    -7     -    30  -147     -     -     -    86     -    41   -69 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -48     -     -     -    37     -   118    85 |
 CEBR |     -     -     -   -12     -     -     -     -    13     -     -     - |
 CEDU |     -   123     -   149  -120     -     -     -  -114     - -1797   151 |
 CHAN |     -     -    21    13   -97     -     -     -    48     -     -   -70 |
 CHTI |     -    51   -58   -67    16     -     -     -    71     -    51    32 |
 CHUR |     -     -     -   -55    75     -     -     -     -     -    10   -64 |
 CORD |     -    -2    -4   -11    20     -     -     -     -     -   141     - |
 CRO1 |     -    -1   -98     -    83     -     -     -     -     -    65     - |
 CUSV |     -     -    10    62  -103     -     -     -     7     -   112    75 |
 DARW |     -   -15     -    44    19     -     -     -   -45     -     X     - |
 DAV1 |     -   -40     -     7    14     -     -     -     -     -   391     - |
 DRAO |     -    60     -     -   -35     -     -     -     -     -    38    26 |
 DUBO |     -    14     -     -    -8     -     -     -     -     -  -198     - |
 FLIN |     -     5     -    -2     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 FLRS |     -     -     -   -16     -     -     -     -    17     -   -55   -23 |
 GLPS |     -   -38     -    17    54     -     -     -   -42     -     5    60 |
 GLSV |     -     9   -38     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -34    21     -     -     -     -     -     -   -23     - |
 GOL2 |     -     -    -1    86     -     -     -     -   -90     -    12     - |
 GOLD |     -     8     -     -    -4     -     -     -     -     -    33    66 |
 GOPE |     -  -210     -     -   123     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -25     -     -    15     -     -     -     -     -    56     - |
 GRAZ |     -   -83     -    10    35     -     -     -     -     - -1530   -59 |
 GUAM |     -    44     -     -   -26     -     -     -     -     -    52     - |
 GUUG |     -     -     -    64     -     -     -     -   -67     -    80     - |
 HARB |     -    45     3     -   -28     -     -     -     -     -    56   135 |
 HERS |     -  -140   -77     -   147     -     -     -     -     -   -18     - |
 HOB2 |     -    79    16    -2   -84     -     -     -    20     - -1787     - |
 HOFN |     -   -31     -     -    18     -     -     -     -     -    -3   -11 |
 HRAO |     -    79     -   -13   -79     -     -     -    38     -   199     - |
 HYDE |     -     -   -10    63   -12     -     -     -   -50     -    14    -1 |
 IENG |     -    28    58     -   -65     -     -     -     -     -   107     - |
 INVK |     -    36     -     -   -21     -     -     -     -     -   -99     - |
 ISPA |     -     -    58  -104    25     -     -     -    54     -   145    18 |
 KARR |     -   -12     -   -18  -133     -     -     -   122     -    22     - |
 KELY |     -     -   -70    87   -60     -     -     -     -     -   -72    17 |
 KERG |     -    87     -     -     7     -     -     -   -44     -   209   102 |
 KIRU |     -   -20     -     4    11     -     -     -    -3     -    34     - |
 KIT3 |     -   -35     -   -86   119     -     -     -     -     -     -    42 |
 KOKB |     -     2     -     -     6     -     -     -    -5     -   130     - |
 KOKV |     -     -   -22    38   -34     -     -     -     -     -   163    -9 |
 KOUR |     -   -28     -    16   -58     -     -     -    40     -    98    62 |
 KRGG |     -     -     -   -70    95     -     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    32     -     -   -19     -     -     -     -     -    78   -24 |
 LPGS |     -    12     -     5    64     -     -     -   -59     -     -   240 |
 MAC1 |     -    58     -   -27   -88     -     -     -    65     -     -     - |
 MAG0 |     -  -164     -     -    96     -     -     -     -     -   -34   143 |
 MAL2 |     -     -     -   -25    34     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -196     -    77    10     -     -     -     -     -  -107   -11 |
 MATE |     -   -58     -    16    12     -     -     -     -     -   -12     - |
 MAW1 |     -     -     -     -     0     -     -     -     0     -   151   -47 |
 MCM4 |     -     9     -   -21    24     -     -     -     -     -   153   -13 |
 MDO1 |     -    45     -     X   -72     -     -     -    35     -     -     - |
 MDVJ |     -  -166     -     -    97     -     -     -     -     -   -72     - |
 METS |     -   -13     -     -     8     -     -     -     -     -  -915     - |
 MGUE |     -     -   -25    16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   228     -     -  -134     -     -     -     -     -   363   -49 |
 NANO |     -     8     -     -    -5     -     -     -     -     -   -22   -34 |
 NAUR |     -     -     -    -4     -     -     -     -     4     -   -15     - |
 NICO |     -  -121     -     -    71     -     -     -     -     -   -39   -40 |
 NKLG |     -  -175    95   402  -159     -     -     -  -192     -   -87     - |
 NLIB |     -     -     -     -    79     -     -     -   -61     -   -17     - |
 NNOR |     -     -    62   -38     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    30     -     -   -18     -     -     -     -     -   109     - |
 NYAL |     -     -     -   319  -437     -     -     -     X     -  -813  -424 |
 OHI2 |     -     -    -8     -     7     -     -     -     -     -     -    49 |
 ONSA |     -   200     -     -  -117     -     -     -     -     -   255   162 |
 PALV |     -     -   109    53    -9     -     -     -  -109     -   154     - |
 PBRI |     -     -   -86    11    59     -     -     -     -     -     -   -84 |
 PDEL |     -    -6    -7     -     9     -     -     -     -     -    56    48 |
 PERT |     -   -74     -   172  -119     -     -     -   -19     -   -38    52 |
 PETS |     -     -    33   -36   -52     -     -     -    57     -   195     - |
 PICL |     -     -     -    45     -     -     -     -   -47     -     -     - |
 PIE1 |     -    67     -     -   -39     -     -     -     -     -    25    24 |
 PIMO |     -   -63   -34     6    53     -     -     -     4     -   112     - |
 POL2 |     -   -27     -     -   -11     -     -     -    21     -   -49     - |
 POTS |     -   -15     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    41     -    20   -51     -     -     -     -     -     -    -9 |
 PTBB |     -   -53    51    31   -53     -     -     -     -     -     9     - |
 RAMO |     -   -31     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    -1    71     -   -59     -     -     -     -     -     5   -40 |
 REYK |     -     -     -    61   -39     -     -     -   -35     -     -  -131 |
 RIOP |     -    37   -94     -    55     -     -     -     -     -     9    12 |
 SANT |     -     -     -     -   -38     -     -     -    30     -  -952   -11 |
 SCH2 |     -  -162     -   -43   165     -     -     -    -9     -   -19   -19 |
 SCUB |     -   -74     -     -    44     -     -     -     -     -     -   -17 |
 SEYG |     -     -     -    46     -     -     -     -   -48     -     -     - |
 SSIA |     -   -62     -     -   111     -     -     -   -57     -   -72     - |
 STHL |     -  -108   -50    50   -49     -     -     -    66     - -1924    38 |
 STJO |     -  -187     -     -   -71     -     -     -   139     -   -10     4 |
 SUTV |     -     -     -    41   -57     -     -     -     -     -   -29   -33 |
 SYOG |     -     -     -    34   -46     -     -     -     -     -    47    14 |
 THU3 |     -   -50    27     -    74     -     -     -   -52     -    60     - |
 TIXI |     -   213     -  -415   166     -     -     -   214     -   221     - |
 TLSE |     -    74   -72     -    15     -     -     -     -     -    -3     - |
 TOW2 |     -     7     -     X   -36     -     -     -    24     -   141   -34 |
 TSK2 |     -     -     -   -29     -     -     -     -    31     -     -   -53 |
 TSKB |     -   -38     -     -    22     -     -     -     -     -  1064     - |
 TWTF |     -   -13    14     -    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -    29  -106    90     -     -     -     -     -     -  -125 |
 URUM |     -   -60     -    14    19     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -67     -     -    39     -     -     -     -     -    58     - |
 VALD |     -     -    12    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    -8     -    38   -47     -     -     -     -     -    53     - |
 WAB2 |     -   -11    83     -   -64     -     -     -     -     -    29     - |
 WHIT |     -    -9     -  -136   191     -     -     -     -     -   -32   -95 |
 WSRT |     -   117     -     -    74     -     -     -  -109     -   142     - |
 WTZR |     -   -59     -     -    34     -     -     -     -     -    43   -63 |
 YAKT |     -   -97     -     8   -30     -     -     -    58     -   145    24 |
 YAR2 |     -    24     -     -   -14     -     -     -     -     -   113     - |
 YELL |     -     -   -73    29    22     -     -     -     -     -  -491    51 |
 YSSK |     -    31    60     -   -96     -     -     -    20     -   137     - |
 ZAMB |     -   -19    28    20   -87     -     -     -    36     -     -   -31 |
 ZECK |     -    78     -    52  -153     -     -     -    28     -   104     8 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   486    19    15    13    18    30    82   414     7   508   101    22 |  288    222
    2 |   475    13    14     5    11    32    67   520     8   466   128    35 |  288    229
    3 |   489    21    22     9    15    27   123   372     7   412    64    23 |  288    290
    5 |  1361    20    19     9    11    50   104   545    15  1250   104    35 |  288    406
    6 |   456    14    14     8    14    23    99   338     8   555   130    21 |  288    251
    7 |   293    21    13    15    16    33    77   361    11   306    65    46 |  288    203
    8 |   880    36    19    15    16    34    95  1135    13  1543    78    21 |  288    848
    9 |   831    22    17    11    13    30   230   376    13   900   115    32 |  288    386
   10 |   430    26    12     8    15    30    94  1600     9   440    71    14 |  288    200
   11 |  1255    26    18    20    25    43   142  1264     8   927    70    32 |  288    443
   12 |   355    14    14     7    14    35    90   461     8   440    43    37 |  288    421
   13 |   806    16    15     6     8    44    47   752    12   667    48    39 |  288    397
   14 |   435    23    14    10    14    35    90   299     5   412    73    42 |  288    231
   15 |   252    21    11     7     7    42    70   254    11   367    75    30 |  288    264
   16 |   532    31    15     8    13    22    49   600    16   587   270    37 |  288    467
   17 |  4134     9    16     9    16    25   124   570    11   259   142    38 |  288    361
   18 |   484    32    31    11    15    40    84   309    15   436    92    30 |  288    317
   19 |   297    16    13    10    14    28   103   235     9   398   130    50 |  288    260
   20 |   629    25    15     7     8    33    55   436    11   431   119    35 |  288    369
   21 |  1272    36    20    10    23    22    90   322    16   911    92    17 |  288    369
   22 |   505    18    17    11    17    21    86   298     6   612   106    40 |  288    319
   23 |   517    20    15    11    16    23    44   381    10   480    68    47 |  288    170
   24 |  3543    34    12    10    20    41   146  2139     8  3773   143    23 |  288   1737
   25 |   514    17    11     8    12    45   107   205     8   518   126    31 |  288    220
   26 |   593    23    23     7    15    46    71  1010    10   632   154    20 |  288    426
   27 |   320    29    11    14    20    26   101   222    17   422    68    33 |  288    336
   28 |  2599    31    28    17    14    39    54  2292    18  2794    58    31 |  288    734
   29 |  1071    14    11    14    11    35   263   764     9   805    77    44 |  288    253
   30 |   319    28    14    13    17    38    90   599    13   449   105    15 |  288    282
   31 |   830    24    13     9    18    35    71   469     7   690   151    36 |  288    197
   32 |   578    37    16    10    21    21   115   658     5   569    86    23 |  288    250
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AIRA |     -     -    12    11     -     -     -     -    11     -    59    16 |  288   4623
 ALBH |     -    24     -    10     -     -     -     -     -     -    21     - |  288    259
 ALGO |     -    20    13     -     -     -     -     -    10     -    65    17 |  288     89
 ALIC |     -    28     -     9    17     -     -     -     -     -    41    21 |  288   4134
 ALRT |     -    17    13     -     9     -     -     -     -     -    26     9 |  288   6124
 AREV |     -     -    14     9    16     -     -     -     9     -    40     - |  288   4733
 AUCK |     -    29     -    15    31     -     -     -     -     -    49    25 |  276   3275
 BADG |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -    29     - |  288     97
 BAKE |     -     -    10     9    10     -     -     -     -     -    23     9 |  288   2841
 BJCO |     -     -     -    15    21     -     -     -     -     -    36    36 |  288   5036
 BOGT |     -    28     -    10    17     -     -     -    13     -    47    13 |  288   5813
 BRMU |     -    24     -    10     -     -     -     -     6     -    22    13 |  288   7141
 BRUX |     -    15    15     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 BSHM |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   6104
 CAS1 |     -    25     -    11    10     -     -     -     9     -   141    12 |  288   2442
 CCJ2 |     -     -     -     -    13     -     -     -    10     -    44    18 |  288   6221
 CEBR |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     -     - |  288     21
 CEDU |     -    25     -    12    11     -     -     -     9     -    75    18 |  288    537
 CHAN |     -     -     8     6    13     -     -     -     8     -     -    10 |  288    199
 CHTI |     -    37    13    10     8     -     -     -    12     -    49    17 |  288   3316
 CHUR |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -    62    21 |  288  10528
 CORD |     -    34    11    11    15     -     -     -     -     -    27     - |  288   4520
 CRO1 |     -    28    37     -    21     -     -     -     -     -    44     - |  288     47
 CUSV |     -     -    17    10    20     -     -     -    11     -    41    16 |  288   6723
 DARW |     -    30     -    14    17     -     -     -    13     -     X     - |  288    >>>
 DAV1 |     -    29     -    12    12     -     -     -     -     -    85     - |  288    >>>
 DRAO |     -    16     -     -    10     -     -     -     -     -    15    18 |  288     32
 DUBO |     -    19     -     -    11     -     -     -     -     -    43     - |  282  16175
 FLIN |     -    35     -    15     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   3703
 FLRS |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -    27    18 |  276   2617
 GLPS |     -    18     -     9    14     -     -     -    10     -    48    16 |  288   6866
 GLSV |     -    18    19     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  287   1880
 GODZ |     -     -    17    10     -     -     -     -     -     -    32     - |  288  17227
 GOL2 |     -     -    23    14     -     -     -     -    13     -    54     - |  288     53
 GOLD |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    18    13 |  288   5789
 GOPE |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    437
 GRAS |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -    27     - |  288   3105
 GRAZ |     -    14     -    11    15     -     -     -     -     -    75    14 |  288   6510
 GUAM |     -    24     -     -    14     -     -     -     -     -    56     - |  288   6529
 GUUG |     -     -     -    10     -     -     -     -    11     -    48     - |  276   7156
 HARB |     -    17    19     -    19     -     -     -     -     -    28    14 |  288   1257
 HERS |     -    15    15     -    12     -     -     -     -     -    11     - |  288     61
 HOB2 |     -    28    17    15    12     -     -     -    12     -   116     - |  288    374
 HOFN |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    22    10 |  288   3462
 HRAO |     -    21     -    11    23     -     -     -    13     -    44     - |  288     58
 HYDE |     -     -    18    14    23     -     -     -    21     -    70    25 |  288   3607
 IENG |     -    12    18     -    12     -     -     -     -     -    15     - |  288     48
 INVK |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -    47     - |  288   3640
 ISPA |     -     -    21    17    19     -     -     -    20     -    39    27 |  288  12936
 KARR |     -    17     -     8    14     -     -     -    10     -    24     - |  288   3718
 KELY |     -     -    14     9    10     -     -     -     -     -    44    10 |  288   8075
 KERG |     -    23     -     -    18     -     -     -    10     -    33    16 |  288   3838
 KIRU |     -    23     -    10    12     -     -     -     9     -    39     - |  288   2932
 KIT3 |     -    22     -    13    14     -     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 KOKB |     -    27     -     -    10     -     -     -    13     -    18     - |  288    158
 KOKV |     -     -    14     9    11     -     -     -     -     -    33    13 |  288    171
 KOUR |     -    23     -    14    18     -     -     -    14     -    38    18 |  288     53
 KRGG |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     -     -     - |  228   3858
 LAMA |     -    16     -     -    10     -     -     -     -     -    19    11 |  288   2816
 LPGS |     -    24     -    21    22     -     -     -    18     -     -    21 |  288    >>>
 MAC1 |     -    32     -    14    19     -     -     -    26     -     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    25    12 |  284   7352
 MAL2 |     -     -     -    24    33     -     -     -     -     -     -     - |  198    >>>
 MAS1 |     -    16     -    13    17     -     -     -     -     -    19    13 |  288   8948
 MATE |     -    18     -    14    14     -     -     -     -     -    27     - |  288   1132
 MAW1 |     -     -     -     -    11     -     -     -     8     -    38    11 |  288   5349
 MCM4 |     -    18     -    10    10     -     -     -     -     -    30    11 |  288   6269
 MDO1 |     -    24     -     X     7     -     -     -    10     -     -     - |  288   6628
 MDVJ |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -    31     - |  288     58
 METS |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    69     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -     9     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     43
 MKEA |     -    23     -     -    14     -     -     -     -     -    31    16 |  288     42
 NANO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    30    13 |  288   2523
 NAUR |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -   137     - |  228   4191
 NICO |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    19    18 |  288   6475
 NKLG |     -    25    18    27    25     -     -     -    15     -    44     - |  288   7194
 NLIB |     -     -     -     -    15     -     -     -    12     -    44     - |  288     43
 NNOR |     -     -    12     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    348
 NRC1 |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -    19     - |  288     70
 NYAL |     -     -     -    32    43     -     -     -     X     -    84    49 |  107    396
 OHI2 |     -     -    13     -    11     -     -     -     -     -     -    13 |  282     82
 ONSA |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -    19    15 |  288   3286
 PALV |     -     -    11    10    10     -     -     -     8     -    55     - |  288   4435
 PBRI |     -     -    20    13    19     -     -     -     -     -     -    22 |  288   1641
 PDEL |     -    21    17     -    16     -     -     -     -     -    51    15 |  288   2539
 PERT |     -    40     -    18    15     -     -     -    11     -    30    21 |  288   3365
 PETS |     -     -    17     8     9     -     -     -     8     -    26     - |  288   9417
 PICL |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1808
 PIE1 |     -     9     -     -     5     -     -     -     -     -    21    12 |  288     52
 PIMO |     -    36    28    30    35     -     -     -    26     -    81     - |  288   5767
 POL2 |     -    23     -     -    13     -     -     -    11     -    20     - |  288   5853
 POTS |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    21     -     8    10     -     -     -     -     -     -     8 |  288    137
 PTBB |     -    19    17     9    14     -     -     -     -     -    23     - |  288    102
 RAMO |     -    47     -     -    28     -     -     -     -     -     -     - |  280    >>>
 RESO |     -    16    12     -    10     -     -     -     -     -    25     9 |  288   7836
 REYK |     -     -     -    10    15     -     -     -     9     -     -     9 |  288   3201
 RIOP |     -    25    31     -    17     -     -     -     -     -    26    21 |  288   4788
 SANT |     -     -     -     -    10     -     -     -     7     -   136    14 |  285   8415
 SCH2 |     -    16     -    10    12     -     -     -     7     -    39    10 |  288   3555
 SCUB |     -    24     -     -    14     -     -     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 SEYG |     -     -     -    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  228   4026
 SSIA |     -    12     -     -    12     -     -     -     9     -    17     - |  288   5630
 STHL |     -    20    16     9    22     -     -     -    10     -   181    17 |  288   5637
 STJO |     -    23     -     -    15     -     -     -    12     -    46    21 |  288   3980
 SUTV |     -     -     -    13    18     -     -     -     -     -    26    22 |  288   5195
 SYOG |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -    26    12 |  238   3697
 THU3 |     -    19     9     -     9     -     -     -     9     -    40     - |  288   6900
 TIXI |     -    30     -    11    22     -     -     -    31     -    36     - |  288    >>>
 TLSE |     -    14    17     -    16     -     -     -     -     -    38     - |  288   3586
 TOW2 |     -    19     -     X     9     -     -     -    10     -    16    16 |  288    >>>
 TSK2 |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -     -    24 |  288   4815
 TSKB |     -    23     -     -    13     -     -     -     -     -    24     - |  288   4783
 TWTF |     -    18    16     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     47
 UNSA |     -     -    21    19    19     -     -     -     -     -     -    23 |  288 825686
 URUM |     -    14     -    13    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    16     - |  288     33
 VALD |     -     -    12     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   4048
 VILL |     -    20     -    14    13     -     -     -     -     -    25     - |  288   1613
 WAB2 |     -    13    14     -    13     -     -     -     -     -    20     - |  288    478
 WHIT |     -    16     -    10     7     -     -     -     -     -    20    10 |  288  11388
 WSRT |     -    14     -     -    10     -     -     -    10     -    22     - |  288     43
 WTZR |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     -    35    10 |  288     52
 YAKT |     -    48     -    10    18     -     -     -    10     -    49    18 |  288   6365
 YAR2 |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    93     - |  288    761
 YELL |     -     -    13     7    10     -     -     -     -     -    16     8 |  288     26
 YSSK |     -    14    11     -     9     -     -     -     7     -    21     - |  288   8728
 ZAMB |     -    30    16    11    25     -     -     -     8     -     -    18 |  288  10960
 ZECK |     -    27     -    13    15     -     -     -     9     -    25    15 |  288     36
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1233    23    17    12    15    34   109   797    12  1038    69    24 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   FAA1  | 1944-0 16:15:00 |        3133
emr |   LHAZ  | 1944-0  5:15:00 |       -5276
emr |   MBAR  | 1944-0 21:05:00 |       -4719
esa |   NYAL  | 1944-0  6:00:00 |        -848
esa |   NYAL  | 1944-0 11:00:00 |        -888
esa |   TIXI  | 1944-0 11:55:00 |        1205
esa |   NYAL  | 1944-0 13:00:00 |         717
esa |   NYAL  | 1944-0 19:00:00 |         547



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.13     4.86     1.01     1.01   | 5.34e-14  8.18e-15  3.88e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.76     4.86     0.24     0.24   | 2.80e-14  9.51e-15  7.31e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.69     4.86     0.78     0.78   | 4.64e-14  1.08e-14  5.48e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.74     4.86     4.86     4.86   | 2.78e-14  4.61e-15  4.86e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.79     4.86     4.86     4.86   | 7.10e-14  6.82e-15  4.83e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.37     4.86     4.86     4.86   | 2.88e-14  5.18e-15  4.50e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.82     4.86     4.86     4.86   | 7.99e-14  6.07e-15  3.96e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.82     4.86     4.86     4.86   | 4.38e-14  6.17e-15  4.54e-15 |
 YELL |   288   286     1   288     4.79     4.86     4.86     4.86   | 2.28e-14  3.84e-15  3.16e-15 |
 YAR2 |   288   285     1   288     2.36     4.86     1.11     1.11   | 7.57e-14  2.07e-14  3.87e-14 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.97     4.86     4.86     4.86   | 2.75e-14  3.91e-15  8.81e-16 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.56     4.86     4.86     4.86   | 3.33e-14  5.69e-15  2.56e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.25     4.86     4.86     4.86   | 2.66e-14  4.94e-15  1.43e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.73     4.86     4.86     4.86   | 3.18e-14  7.76e-15  5.60e-15 |
 OHI2 |   282   281     0   282     3.85     4.76     3.61     3.61   | 2.83e-13  8.52e-14  4.51e-14 |
 MGUE |   276   276     0   276     3.42     4.64     4.65     4.65   | 3.23e-14  5.82e-15  3.19e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.71     3.99     1.95     1.95   | 4.12e-14  9.66e-15  3.24e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.53     3.16     3.22     3.22   | 8.35e-14  1.05e-14  6.87e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     1.36     2.53     2.14     2.14   | 5.06e-14  1.21e-14  3.13e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.17     1.86     0.28     0.28   | 2.56e-14  5.85e-15  2.21e-15 |
 GOL2 |   288   288     1   288     1.08     1.60     2.01     2.01   | 8.40e-14  8.78e-15  6.79e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.07     1.56     4.86     4.86   | 3.30e-14  5.40e-15  2.87e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.00     1.35     0.39     0.39   | 9.57e-14  1.19e-14  2.17e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.83     0.94     0.45     0.45   | 1.31e-13  1.19e-14  3.32e-15 |
 G06  |   288   283     1   288     1.94     0.81     2.78     2.78   | 8.06e-14  2.29e-14  1.88e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.76     0.79     0.71     0.71   | 3.61e-14  1.12e-14  8.75e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     0.67     0.62     0.23     0.23   | 2.47e-14  5.83e-15  3.11e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.53     0.38     0.16     0.16   | 3.25e-14  1.20e-14  3.11e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.59     0.37     0.32     0.32   | 6.35e-14  2.33e-14  1.15e-14 |
 G09  |   288   285     2   288     2.41     0.37     0.38     0.38   | 6.98e-14  2.69e-14  3.67e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.79     0.37     4.86     4.86   | 6.39e-14  2.18e-14  2.85e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.74     0.26     0.25     0.25   | 6.60e-14  2.39e-14  4.35e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.42     0.24     0.06     0.06   | 3.12e-14  8.75e-15  4.98e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.37     0.19     0.06     0.06   | 9.04e-14  1.24e-14  8.36e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.19     0.37     0.37   | 7.97e-13  7.22e-14  2.67e-14 |
 BADG |   288   288     0   288     0.27     0.10     0.03     0.03   | 4.07e-14  1.28e-14  1.37e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.50     0.08     4.86     4.86   | 6.78e-14  2.09e-14  2.53e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.23     0.07     0.02     0.02   | 3.47e-14  5.67e-15  2.70e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.30     0.07     1.65     1.65   | 5.85e-13  6.54e-14  1.29e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.07     1.28     1.28   | 5.65e-13  7.31e-14  2.61e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.33     0.33   | 5.92e-13  6.25e-14  1.72e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.71     0.71   | 6.81e-13  7.12e-14  6.19e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.05     1.07     1.07   | 5.80e-13  6.76e-14  3.20e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.38     0.38   | 7.01e-13  6.99e-14  2.09e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.48     0.05     0.53     0.53   | 5.69e-14  2.30e-14  4.19e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.67     0.05     0.51     0.51   | 5.82e-14  1.63e-14  4.21e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.41     0.41   | 6.46e-13  6.40e-14  2.76e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.95     0.95   | 7.15e-13  6.93e-14  2.55e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.05     0.13     0.13   | 6.86e-13  6.81e-14  3.13e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.84     0.84   | 6.32e-13  7.14e-14  3.66e-14 |
 G01  |   288   288     1   101     0.41     0.03     0.66     0.66   | 7.32e-14  2.47e-14  6.79e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     0.50     0.02     0.16     0.16   | 6.05e-14  2.34e-14  4.19e-14 |
 CAS1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  1.08e-12  1.94e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-14  9.12e-15  2.73e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  9.41e-14  4.49e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-13  2.33e-13  5.86e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-13  7.41e-14  1.85e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  8.19e-14  5.50e-14 |
 G13  |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.00e-13  1.31e-13  4.55e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.61e-13  9.66e-14  4.40e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-13  1.04e-13  2.24e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  9.61e-14  4.10e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.18e-13  1.48e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  6.91e-14  4.12e-14 |
 GLSV |   287   245    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  7.03e-13  1.23e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-13  3.41e-13  3.57e-13 |
 MATE |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-14  3.43e-14  1.22e-13 |
 NNOR |   276   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  1.73e-13  3.13e-14 |
 NYAL |   107   105     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-11  4.94e-12         - |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-13  1.86e-13  4.91e-13 |
 PICL |   288   242    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  3.46e-13  1.72e-13 |
 STJO |   288   281     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-13  4.51e-14  2.63e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  5.10e-13  1.48e-13 |
 WAB2 |   288    52   159     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-12  7.48e-13  9.88e-14 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-14  4.62e-15  2.98e-15 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-13  3.41e-13  1.25e-13 |
 REYK |   288   206    58     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.80e-11  6.72e-12  1.41e-12 |
 IENG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-14  1.04e-14  4.67e-15 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.55e-13  1.57e-13  3.95e-14 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  2.25e-13  2.11e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
