
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1945   Day: 5   MJD: 57864                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154629   4404    -348    -231     11      9     13     94     86    104   20.50
 emr |  2880     0 106118   8486    2412   -1000     15     15     16    116    117    109   13.68
 esa |  2880     0 128957   1282    -846    -973      9      8     11    156    181     77   25.54
 gfz |  2880     0 134510    506    -153     -15      9      8     10     96    107     71   25.66
 grg |  2880     0 118024   2249     251    -307     13     12     18    165    164    169   14.63
 jpl |  2880     0 106189     12    2701    -963     45     48     26    182    177    206    0.00
 mit |  2880     0 109384    184     377    -428     38     38     37    290    312    154    0.00
 igr |   288     0  45263    168   18623    -972     12     15     11     74     60     77    0.00
 ngs |    96     0   2976     20    -513     -15    859    859      0   2146   2146      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    22     X  -179   218  -100   119   -45    87  1983     - |
    2 |    -2   -79   272  -131  -169   -43  -112     5 -2469     - |
    3 |   -92   348  -186    34   135    10   526   153  1860     - |
    5 |   165    54  -140   -87   114   -35  -244   -77 -1709     - |
    6 |   -60    42   -94  -139   456   269    18     5  -162     - |
    7 |    93    73  -116    15   -23    19  -130    40 -2593     - |
    8 |   -91     0    66  -125   230   -77   150   -18 -3265     - |
    9 |   -51    60   -28   -64   177   168   309    73   104     - |
   10 |   -13    42  -148   108    46   104   -58    -9   470     - |
   11 |   -13    60   -32    38   -49     4  -336    16  5262     - |
   12 |     8    47   -71    78   -68   -32  -155   -85 -1956     - |
   13 |   -29   -97    67    20   -32   135  -543   -19  3092     - |
   14 |  -110   -62   120   -35    63  -118  -122    29  1833     - |
   15 |     X    51  -140   -51   290   -13  -420   -34 -1997     - |
   16 |   -32  -126   142   -67    31  -216   146    21  1296     - |
   17 |   216   -24  -243   100   -31    82    61    34  -436     - |
   18 |   -28  -165    55    91   -62   -94  -168     9  2647     - |
   19 |   -18   -89   373   -84  -395  -130   434     5 -2283     - |
   20 |   -24  -173   289  -131   -79  -175   205   -50  1463     - |
   21 |   -30  -217   275   -39   -66  -373   137   -51   237     - |
   22 |   -66  -123   385  -218   -82  -230   395   -92 -1621     - |
   23 |   124    13    26   -12  -211   141  -293    73  -375     - |
   24 |    15   123  -106   136  -176   539   396    -7    77     - |
   25 |   -76     X    86    27   -91   -98   334  -113   932     - |
   26 |   -23    86   -78    32    32     7   257    13  -189     - |
   27 |   -38    72   -89    83    -4  -190   -44   -62  1075     - |
   28 |   -90   -47   221  -149    47   -17  -403     4  2246     - |
   29 |   218    31  -253   161  -176    27  -822     0 -3128     - |
   30 |   -40   193   -10   -37   -42   222   156    35  -103     - |
   31 |    67    61  -235   146     2    45   346   -23 -1500     - |
   32 |   -12   -60  -169    79   230   -52    20    33  -204     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -55     -     -    44     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     2     -    -1     -     X     -     -   -66     -     - |
 ALBH |    57    18     -   -55     -     -   -24     -     -     - |
 ALGO |   -26    86     -   -25     -  -142     -    -1     -     - |
 ALIC |   -49     -    -9    48     -   -97     -    50     -     - |
 ALRT |  -101     -     -   -25   186  -223  -129   -65     -     - |
 AMC2 |   -21     -     -    17     -     -     -    20     -     - |
 ANKR |    -8     -     6     -     -     -     -    -7     -     - |
 AREG |   -95     -     -     -   133     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -33   147     -   -52     -  -265     -     -     -     - |
 AREV |    -9     -    51   -44     -     -     -  -144     -     - |
 ARTU |   -42     -    25   -46    96  -180  -150     0     -     - |
 ASCG |  -139     -   111     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   -54     -    13    30     -     -   143    19     -     - |
 BAKE |    60     -    56   -64   -70     -     -   -22     -     - |
 BAKO |   -87     -   140   -70     -  -211  -138     -     -     - |
 BARH |  -121     -    34   -11   130     -  -205     -     -     - |
 BJCO |   -25     -    88   -68     -     -     -   -87     -     - |
 BJFS |  -112     -   106   -70    93  -207     -   -88     -     - |
 BJNM |   -50     X     -    40     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -27     -    32   -41    54  -213   -31   -49     -     - |
 BOR1 |   593     -     -  -474     -     -   495     -     -     - |
 BRAZ |  -204     -    77    87     -     -  -146     -     -     - |
 BREW |   -13    19     -     -     -     -  -111     -     -     - |
 BRMU |   -84     -    64     3     -  -114   -93    21     -     - |
 BRST |    99     -    77     -  -274     -     -     -     -     - |
 BRUX |    56     -     -   -98    93     -     -   -16     -     - |
 CAS1 |   -82     -    35  -165   343     -     -   -34     -     - |
 CCJ2 |  -131     -     -   -93   356     -     -   -53     -     - |
 CEDU |    21     -    44   -59     -     -     -   -24     -     - |
 CHPG |    63     -     -     -   -88     -     -     -     -     - |
 CHTI |   -77     -     X    61     X     -     -   105     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -120   211     -     -     -     -     - |
 CHUR |    36    68    -2   -63     -  -243     -    54     -     - |
 CKIS |  -195     -     -     -   274     -    54     -     -     - |
 CNMR |  -134     -     -   107     -     -    84     -     -     - |
 COCO |  -114     -    55     -    72     -     -   -58     -     - |
 CORD |    -5     -     -     4     -     -     -    50     -     - |
 CRO1 |   -97   110     -    16     6     -     -   -28     -     - |
 CUSV |     -     -    80   -79     -     -     -   -73     -     - |
 DAEJ |   -70   129     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    71   -70     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    55     4   -25     -   -36     -     -   -18     -     - |
 DAV1 |   -56     -    45     -     -     -     -     5     -     - |
 DRAG |     -     -  -154     -   269  -298     -     -     -     - |
 DRAO |    65   111   -57   -54     -  -210    51   -18     -     - |
 DUBO |     2     -   119   -25  -166     -     -   -76     -     - |
 DYNG |  -123     -     -     -   173     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -151     -   121     -     X     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -16   115     -    50  -174     -    51     -     -     - |
 FLIN |   -40     -    37    -5     -     -  -132    21     -     - |
 FLRS |    28     -     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 FTNA |  -155     -     -     -   218     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -29     -    67  -117   128  -197    -7    -8     -     - |
 GLSV |    28     -   -50    28     X     -  -111     5     -     - |
 GMSD |   -55     -    88   -46     5     -    11     -     -     - |
 GOL2 |   -17    25     -     -     -     -     -    31     -     - |
 GOLD |    14     -    75   -85     -     -     -     4     -     - |
 GOPE |    64     -     -   -52     -     -     -    91     -     - |
 GRAS |   -46     -    56   -19     -  -120     -    24     -     - |
 GRAZ |  -148     X   104    14     -     -     -    -1     -     - |
 GUAM |   -46     -     -    37     -  -124     -    61     -     - |
 GUUG |   -99     -   -32   111     -     -    38     -     -     - |
 HARB |   -73     -   114   -55     -     -   -20  -126     -     - |
 HERS |   -83     X   175  -109     -     -  -246   -61     -     - |
 HERT |     6     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -75   113     -     -     -     -   -81     -     -     - |
 HNLC |   -77     -     -    61     -     -   103     -     -     - |
 HNPT |   -85     -     -    68     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    29    40    14   -58     -     -     -    20     -     - |
 HOFN |  -144     -   102   -66   120     -  -279   -78     -     - |
 HRAG |   -86     -     -     -   121     -     -     -     -     - |
 HYDE |     X     -    47  -152   190  -250  -169   -59     -     - |
 IENG |   -81    86     -    19     -     -   -72    49     -     - |
 INEG |   -25     -   -67    87     -     -     -    92     -     - |
 INVK |   -69     -     -   169  -201     -     -    76     -     - |
 IQAL |   -34     -    27     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |  -137     -     3   -42   259  -366     -     -     -     - |
 ISPA |     5     -   -14    13    -6  -253     -    -1     -     - |
 JFNG |   -57     -    33     -    22     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -67     -     -     -    94     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -81     -    65     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -57    86     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    81     -   -43     -     -    40   -64     -     - |
 KARR |  -188     -    86   -38   179  -216  -184   -43     -     - |
 KELY |   -90     -    43   -51   140  -103     -   -41     -     - |
 KERG |    19     -    40   -54     -  -270     -   -27     -     - |
 KIRI |  -116     -    94     -     -  -188     -     -     -     - |
 KIRU |   -17    23    46    49  -163     -  -136     3     -     - |
 KIT3 |    72     -   -58     -     -     -     -     3     -     - |
 KOKB |   -94   133     -     4     -  -223     -    22     -     - |
 KOKV |   -65     -    64   -12     -     -     -   -22     -     - |
 KOUC |  -140     -    48    65     -     -     8     -     -     - |
 KOUG |  -119     -     -     -   167  -132     -     -     -     - |
 KOUR |    16     -    -2   -11     X     -     -    10     -     - |
 KRGG |  -170     -     -     5   226     -     -     -     -     - |
 KZN2 |  -109     -     -     -   153     -     -     -     -     - |
 LAMA |    15     -     -   -12     -     -     -    50     -     - |
 LHAZ |   -48     -    32     2     X     -     -    53     -     - |
 LMMF |   -80     -     X     -   112  -210     -     -     -     - |
 LPGS |   -19     -    50     -   -59     -     -     7     -     - |
 MAC1 |   -43     -    19     -    28     -     -    -8     -     - |
 MAD2 |  -164   246     -     -     -     -   575     -     -     - |
 MAG0 |    16     -   -11    -1     -     -     -     0     -     - |
 MAJU |   -25     -     -     -    36     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -127     -   102     X     X     -     -   -13     -     - |
 MANA |    12     -     -   -10     -     -   -30     -     -     - |
 MAR6 |   -38     0    30     -     -     -  -330     -     -     - |
 MAS1 |  -183    16    49     0   154     -     -   -45     -     - |
 MAT1 |   -72     -     -     -   101     -     -     -     -     - |
 MATE |   -57    95    42   -47     -     -     -   -65     -     - |
 MAUI |    13     -     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    92     -  -239   -11   331   -92     -    81     -     - |
 MAYG |  -168     -     -     -   236     -     -     -     -     - |
 MBAR |  -125     -    94     6     -  -208   -70     2     -     - |
 MCIL |  -349     -    75   -26   420  -147     -   -28     -     - |
 MCM4 |    14   101    12  -135   102   -73    33   -37     -     - |
 MDO1 |   -12   -11    16     -     -     -     -   544     -     - |
 MDVJ |  -109     -     -    87     -  -445     -     -     -     - |
 MEDI |   119  -178     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |    16     -     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 METS |   -61    92     -     -     -     -     -    24     -     - |
 MGUE |   -18     -    34     -   -36  -193     -   -33     -     - |
 MIZU |   -29     -     -    23     -     -   -47     -     -     - |
 MKEA |  -211     -    74    94     -     -   -45    76     -     - |
 MOBK |     6     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -22     -    60     -   -74  -255     7     -     -     - |
 MONP |    12     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -13     -     -    11     -  -115     -     -     -     - |
 MQZG |   -20     -    16     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   -74     -     -   -91   263     -     -     -     -     - |
 NANO |    43     -    52   -15  -125     -     -    78     -     - |
 NAUR |  -155     -   124     -     -     -  -116     -     -     - |
 NICO |  -107     -    29    57     -     -     -    16     -     - |
 NIST |   -32    70     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |   -97     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -115     -    68  -143   297  -147     -   -81     -     - |
 NLIB |    19   128     -   -35   -85     -     -    28     -     - |
 NNOR |    32    13   -61     -    50     -     -   -39     -     - |
 NOT1 |   -67     -     -     -    94     -     -     -     -     - |
 NOVM |    36     -    -4   -24     -  -116     -     -     -     - |
 NRC1 |   -57    61     -    13     -     -     -    -2     -     - |
 NRIL |    63     -     -   -51     -     -     -     -     -     - |
 NRMD |  -225     -     -   180     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -67     -    86   -33     -     -     -   -82     -     - |
 NYA2 |    53     -     -     -   -75     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -10    51     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |    58     -     -   -47     -     -     -   -30     -     - |
 OHI3 |    25     -   -46     -    45     -   -80     -     -     - |
 ONS1 |  -193     -     -     -   271     -     -     -     -     - |
 ONSA |    66    45    81  -157     -     -     -  -140     -     - |
 OUS2 |   -82     -   -24     -   158     -     -     -     -     - |
 PADO |   -50     -     -     -    70     -     -     -     -     - |
 PARC |  -136     -    34    63    20  -201    58     -     -     - |
 PBRI |   -47     -   148  -110     -  -185     -    69     -     - |
 PDEL |   -26     -    75    -3   -94  -153   -57    16     -     - |
 PERT |  -178    14   116    19     -     -  -118   -30     -     - |
 PETS |   -14     -     -    11     -  -149     -    62     -     - |
 PIE1 |    84   114     -   -66  -110     -    25   -11     -     - |
 PIMO |   -27     -    84   -85    41  -291  -115   -38     -     - |
 POL2 |   -61     -     -    49     -  -243  -146     -     -     - |
 POLV |   -62     -     -    49     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   106     -   -85     -     -     -     -    34     -     - |
 POVE |    21     -    25   -42     -  -165     -     -     -     - |
 PRDS |    55    82     -   -88     -     -     -     1     -     - |
 PTBB |  -117    66   110   -51     -     -  -143    28     -     - |
 QAQ1 |    -2    42   -19     -     -     -     -    -9     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -127   223     -     -     -     -     - |
 QUIN |    65     -   -52     -     -     -    15     -     -     - |
 RABT |  -147     -     -    96    37  -132   -90     -     -     - |
 RAMO |    10     -    -8     -     -     -     -   -99     -     - |
 RECF |  -156     -    77    48     -  -269     -     -     -     - |
 REDU |   -21     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    49     -     -   -39     -     -     -    29     -     - |
 REUN |  -170     -    52    64    34  -319  -152  -108     -     - |
 REYK |    58     -     -   -46     -  -217     -   -31     -     - |
 RIOP |   -40     -     -    32     -     -   -44     6     -     - |
 SALU |   -19     -    82   -69     -  -222     -     -     -     - |
 SANT |   -10     -     -     8     -     -   126     -     -     - |
 SCH2 |   -62    87    25   -21     -  -222     -    80     -     - |
 SCOR |  -195     -    70   -14   176     -     -     -     -     - |
 SCUB |    98     -   -93     -    24     -     -     9     -     - |
 SEYG |  -203     -   -26     -   330  -300     -     -     -     - |
 SGOC |    93     -     -     -  -130     -     -   -40     -     - |
 SHAO |   -14     -     -    11     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |  -155     -   120     4     -     -  -351     -     -     - |
 SPT0 |     8     -     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -203     -   198   -47     -     -     -    -2     -     - |
 STFU |    45     -     -     -   -64     -     -     -     -     - |
 STHL |   -33     -    78   -50     -  -130     -    -9     -     - |
 STJO |  -201   101    21   -17   180  -195   -81   -38     -     - |
 STK2 |  -250     -    49     -   265     -     -     -     -     - |
 SUTH |    14     -     -   -31    34  -156     -     -     -     - |
 SUTV |   -23     -    83   -65     -     -     -    24     -     - |
 SUWN |  -214    46   140    16   -16     -   -91     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -51     -    90     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -24    73    51   -68     X     -     -    -6     -     - |
 TEHN |    30     -   -16    57  -115     -  -231     -     -     - |
 THTI |   -69    60   120   -97     -  -133   104    91     -     - |
 THU2 |   -92     -    58    16     -     -    16     -     -     - |
 THU3 |  -127    74     -    62     -     -  -134     4     -     - |
 TIDB |    13    64     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     X     -    81     -  -142     -     -    27     -     - |
 TLSE |  -114   126    98   -22   -90     -  -292   -97     -     - |
 TONG |   -29     -     -     -    41     -   170     -     -     - |
 TOW2 |  -172     -   -20     -   279     -     -   -75     -     - |
 TRO1 |   -26     -    41   -64    77  -157     -   -47     -     - |
 TSK2 |  -179     -    93     -    88     -     -     -     -     - |
 TSKB |  -113    79     -    48     -     -     -    38     -     - |
 TUVA |  -186     -   149     -     -     -    80     -     -     - |
 TWTF |   -55    25    44   -44    56     -     -     -     -     - |
 UCAL |  -229     -     -     -   321     -     -     -     -     - |
 UFPR |     4     -     5    -8     -  -199     -     -     -     - |
 ULAB |   -56     -   121     -  -132     -     -   140     -     - |
 UNSA |   -17     -    14     -     -     -     -    67     -     - |
 URUM |   -31     -    25     -     -     -     -   -25     -     - |
 USN7 |  -105     -     -    84     -     -     -    58     -     - |
 USUD |   -19    66     -   -20     -   -50   111     -     -     - |
 UZHL |     -     -    25   -25     -     -  -191     -     -     - |
 VALD |  -149     -   120     -     -     -     -    49     -     - |
 VILL |  -103    25    61   -27    62     -     -   -12     -     - |
 VOIM |   -41     -     -     -    57     -     -     -     -     - |
 WAB2 |   -33     -     -    26     -     -     -    71     -     - |
 WARK |   150     -     -     -  -210     -     -     -     -     - |
 WHIT |    -7    61    -9   -18     -  -280   -41    39     -     - |
 WILL |  -103   155     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 WROC |   269  -403     -     -     -     -   172     -     -     - |
 WSRT |   -63    77     -    10     -     -   -73    -8     -     - |
 WTZR |  -103     -   163   -80     -     -     -   -46     -     - |
 WTZZ |  -298     -     -     -   417     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -20     -     -    16     -     -     -   117     -     - |
 YAKT |  -157   102    93   -10     -  -133   -38    31     -     - |
 YAR2 |   -12    44     -   -14     -     -     -    36     -     - |
 YEL2 |   -52     -    41     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -52    88     -   -18    22     -     -   -27     -     - |
 YKRO |  -136     -     -   108     -     -     -   266     -     - |
 YSSK |   -45     -     -    36     -  -164     -    14     -     - |
 ZAMB |   -17     -    47   -33     -  -241    12    -5     -     - |
 ZECK |   -13     -    52   -42     -  -206     -   -19     -     - |
 ZIM2 |  -112     -    90     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -58     -     -    47     -     -  -161     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     9     X     4     9    12    32    34    17   450     - | 2880    163
    2 |     5    11     7     7    12    43    29    17   491     - | 2880    161
    3 |     7    12     6     5    10    28    20    14   577     - | 2880    192
    5 |     8    14     8    11    12    47    36    14   437     - | 2880    363
    6 |     6    13     6     9     9    31    23    14   341     - | 2880    263
    7 |     8    17     5     8    11    31    31    15   953     - | 2880    212
    8 |    16    19    12     9    11    41    21    18  1096     - | 2880    924
    9 |     8    17     9    10    21    57    18    21   399     - | 2880    254
   10 |    10    15     5     5    13    28    39    13   511     - | 2880    207
   11 |     8    14    14     9    10    38    32    10  1799     - | 2880    328
   12 |     8    15     7     7    10    76    51    10   548     - | 2880    350
   13 |     8    16    12     9    11    34    30    16   500     - | 2880    273
   14 |     7    18     6     9    10    28    42    19   360     - | 2880    214
   15 |     X    21     9     7    13    59    29    13   976     - | 2880    266
   16 |     6    14     8     9    14    46    36    16   884     - | 2880    502
   17 |    12    13    10     7    14    79    51    10  1814     - | 2880    382
   18 |    11    15     6     6    12    66   109    16   438     - | 2880    270
   19 |    10    16     8     7    12    70    43    13   483     - | 2880    222
   20 |     7    13    11     8    11    50    38    15   402     - | 2880    275
   21 |    17    17    15    18    14    48    41    20   446     - | 2880    306
   22 |    11    16     6     6    10    30    36    15   882     - | 2880    321
   23 |     6    15     5     7    11    74    51    17   639     - | 2880    299
   24 |     6    23     6     7    13    38    29    14  1570     - | 2880   1239
   25 |     8     X     5     6    10    45    24    13   369     - | 2880    218
   26 |     9    13     6     8    16    28    21    17   408     - | 2880    293
   27 |    21    21    10     6    13    47    15    16   465     - | 2880    354
   28 |    14    14     7     7    12    49    27    14   523     - | 2880    462
   29 |     8    12     5     7     9    78    44    20   809     - | 2880    297
   30 |     7    14     7    10    13    28    25    12   520     - | 2880    422
   31 |     5    12     5     8    17    32    19    12  2105     - | 2880    208
   32 |     7    19     8    15    10    35    39    16   229     - | 2880    196
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  221   3780
 ADIS |    17     -    14     -     X     -     -    30     -     - |  288    >>>
 ALBH |    11    12     -     7     -     -    20     -     -     - |  288    158
 ALGO |    15    18     -     9     -    14     -    14     -     - |  288     16
 ALIC |    10     -     7     8     -    15     -     7     -     - |  288   4510
 ALRT |    11     -     -     7    17    31    13    14     -     - |  288   6782
 AMC2 |    11     -     -     9     -     -     -    19     -     - |  288     25
 ANKR |     9     -     7     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 AREG |    11     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   7436
 AREQ |    18    19     -    10     -    13     -     -     -     - |  288   4771
 AREV |    13     -    11     9     -     -     -     7     -     - |  288   4633
 ARTU |     8     -     9     8    12    14    30     5     -     - |  288   7399
 ASCG |    10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5540
 ASPA |    19     -    14    14     -     -    38    11     -     - |  288  11072
 BAKE |    19     -     7     8    18     -     -     5     -     - |  288   3199
 BAKO |    19     -    11    15     -    26    49     -     -     - |  288   3187
 BARH |    17     -     9     9    23     -    24     -     -     - |  288   3204
 BJCO |    13     -     9    14     -     -     -     8     -     - |  288   7115
 BJFS |     7     -     7     8    18    14     -     8     -     - |  288   2942
 BJNM |    17     X     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     44
 BOGT |    14     -     7    11    20    15    36     7     -     - |  288   7863
 BOR1 |    10     -     -     8     -     -    16     -     -     - |  138   3850
 BRAZ |    11     -    10    10     -     -    33     -     -     - |  288   4124
 BREW |    17    26     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     50
 BRMU |    11     -     9     7     -    12    16    12     -     - |  288   7936
 BRST |    12     -    11     -    20     -     -     -     -     - |  288   5594
 BRUX |     9     -     -     7    11     -     -     6     -     - |  288     39
 CAS1 |    10     -     7     7    12     -     -     6     -     - |  288   2769
 CCJ2 |    20     -     -    16    26     -     -    13     -     - |  288   4951
 CEDU |     7     -     6     7     -     -     -     6     -     - |  288     27
 CHPG |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4401
 CHTI |     9     -     X     7     X     -     -    10     -     - |  252   5108
 CHUM |     -     -     -    13    22     -     -     -     -     - |  285   9916
 CHUR |     5    11     7     5     -    13     -     5     -     - |  288  27352
 CKIS |    15     -     -     -    21     -    36     -     -     - |  256   7166
 CNMR |    15     -     -    12     -     -    48     -     -     - |  287   8759
 COCO |    16     -    13     -    25     -     -    13     -     - |  288    >>>
 CORD |    11     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  288   5298
 CRO1 |    24    23     -    20    28     -     -    13     -     - |  288     54
 CUSV |     -     -    13    13     -     -     -    13     -     - |  288   8936
 DAEJ |     8    14     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3848
 DAKR |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  276   6053
 DARW |    13    15    12     -    27     -     -    13     -     - |  288    >>>
 DAV1 |    14     -    12     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 DRAG |     -     -    15     -    27    25     -     -     -     - |  253    >>>
 DRAO |    12     9     6     9     -    12    16     7     -     - |  288     42
 DUBO |    11     -     6     7    11     -     -    10     -     - |  288  14486
 DYNG |     8     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3321
 FAA1 |    27     -    21     -     X     -     -     -     -     - |   96   4846
 FAIR |    11     9     -     8    11     -    12     -     -     - |  288   7465
 FLIN |    19     -     9    10     -     -    30     9     -     - |  288   3200
 FLRS |    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  271   3619
 FTNA |    24     -     -     -    34     -     -     -     -     - |  251  11327
 GLPS |    19     -    11    10    20    13    28     7     -     - |  288  11115
 GLSV |    12     -     8     8     X     -    45     6     -     - |  288   1830
 GMSD |    13     -    10    12    22     -    21     -     -     - |  288   5128
 GOL2 |     7    10     -     -     -     -     -    27     -     - |  288     56
 GOLD |    12     -     7     8     -     -     -    13     -     - |  288   8495
 GOPE |     8     -     -     6     -     -     -    13     -     - |  288    440
 GRAS |     7     -     7     7     -    17     -     7     -     - |  288   3757
 GRAZ |     9     X     9     8     -     -     -     7     -     - |  288   5110
 GUAM |    22     -     -    18     -    29     -    17     -     - |  288   7618
 GUUG |    20     -    12    15     -     -    37     -     -     - |  288   7086
 HARB |    19     -    36    22     -     -    27    19     -     - |  288   1152
 HERS |     6     X     5     6     -     -    16    14     -     - |  288     21
 HERT |     5     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4222
 HLFX |    12    19     -     -     -     -    23     -     -     - |  288  85917
 HNLC |    12     -     -     9     -     -    64     -     -     - |  288   4336
 HNPT |    16     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3209
 HOB2 |    10    14    10    10     -     -     -     6     -     - |  288     33
 HOFN |     7     -     7     8    13     -    16     8     -     - |  288   2828
 HRAG |    11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  278   5617
 HYDE |     X     -     9    11    22    17    26     8     -     - |  288   4626
 IENG |     8    14     -     8     -     -    16    10     -     - |  288     33
 INEG |    16     -     8    10     -     -     -    13     -     - |  288   6655
 INVK |     8     -     -     8    10     -     -     8     -     - |  288   3733
 IQAL |    34     -    27     -     -     -     -     -     -     - |  288   2959
 IRKJ |     9     -     7     8    15    16     -     -     -     - |  288     69
 ISPA |    30     -    17    15    29    26     -    11     -     - |  288  13002
 JFNG |    13     -     9     -    21     -     -     -     -     - |  288   6203
 JOG2 |    15     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  285    >>>
 JOZ2 |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4764
 JOZE |    25    38     -     -     -     -     -     -     -     - |  282    >>>
 JPLM |     -    10     -     5     -     -    29     7     -     - |  288   7742
 KARR |    12     -     8    11    20    15    25     6     -     - |  288   4777
 KELY |    11     -     8     9    19    17     -     9     -     - |  288   8306
 KERG |    23     -    16    14     -    26     -    17     -     - |  288   4844
 KIRI |    35     -    28     -     -    40     -     -     -     - |  206   8852
 KIRU |    16    13     8     7    18     -    36     7     -     - |  288   2785
 KIT3 |    14     -    11     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 KOKB |    16    17     -     9     -    26     -    10     -     - |  288    121
 KOKV |    10     -    11     9     -     -     -     6     -     - |  288    137
 KOUC |    11     -     8    10     -     -    24     -     -     - |  288   7704
 KOUG |     8     -     -     -    12    17     -     -     -     - |  288   1121
 KOUR |    10     -     7    11     X     -     -     7     -     - |  288     15
 KRGG |    17     -     -    13    22     -     -     -     -     - |  288   5360
 KZN2 |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  252   3615
 LAMA |     7     -     -     5     -     -     -     5     -     - |  288   3247
 LHAZ |    11     -     6     7     X     -     -     8     -     - |  288   6994
 LMMF |    15     -     X     -    21    14     -     -     -     - |  288   3506
 LPGS |    14     -    16     -    21     -     -    15     -     - |  244    >>>
 MAC1 |    11     -     9     -    16     -     -    10     -     - |  288    >>>
 MAD2 |    12    18     -     -     -     -    23     -     -     - |  287     45
 MAG0 |     8     -     7     7     -     -     -     5     -     - |  288   6345
 MAJU |    13     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  284   4676
 MAL2 |    16     -    13     X     X     -     -    13     -     - |  274   7629
 MANA |    17     -     -    13     -     -    64     -     -     - |  284  11007
 MAR6 |    12    15    10     -     -     -    15     -     -     - |  288   1991
 MAS1 |    10    19     8    11    15     -     -     4     -     - |  288   8375
 MAT1 |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MATE |    12    15     7     9     -     -     -     9     -     - |  288    591
 MAUI |    11     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    12     -    18    13    18    19     -    22     -     - |  287   4371
 MAYG |    22     -     -     -    31     -     -     -     -     - |  277   5725
 MBAR |    14     -     9     9     -    23    25     7     -     - |  288   5573
 MCIL |    14     -    12    14    23    25     -    13     -     - |  288   6719
 MCM4 |     7    18     8     8    17    34    16    10     -     - |  288   7601
 MDO1 |     9    12     5     -     -     -     -    11     -     - |  288   5319
 MDVJ |    15     -     -    12     -   176     -     -     -     - |   66     18
 MEDI |     8    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 METG |    20     -     -     -    28     -     -     -     -     - |  280   3873
 METS |     7    11     -     -     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 MGUE |    11     -    12     -    22    19     -    11     -     - |  288     26
 MIZU |     8     -     -     7     -     -    21     -     -     - |  288    887
 MKEA |    16     -    14    14     -     -    26    19     -     - |  288     81
 MOBK |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   6396
 MOBS |     9     -     7     -    15    15    16     -     -     - |  288   1729
 MONP |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2595
 MORP |    13     -     -    10     -    21     -     -     -     - |  288   4092
 MQZG |    24     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  276   5504
 NAIN |    12     -     -     6    11     -     -     -     -     - |  288   5982
 NANO |    11     -     6    10    13     -     -     9     -     - |  288   2712
 NAUR |    36     -    29     -     -     -    42     -     -     - |  247   5202
 NICO |    11     -     7     8     -     -     -    12     -     - |  288   5224
 NIST |    11    20     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     23
 NIUM |    17     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   8610
 NKLG |    10     -     9    11    23    20     -     9     -     - |  261   6878
 NLIB |    19    19     -    12    19     -     -    13     -     - |  288     26
 NNOR |    12    11    10     -    16     -     -    12     -     - |  288    369
 NOT1 |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NOVM |    11     -     9     6     -    24     -     -     -     - |  288     43
 NRC1 |    20    21     -    12     -     -     -     9     -     - |  288     33
 NRIL |    10     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  185   6321
 NRMD |    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   7174
 NYA1 |     8     -     7     6     -     -     -     8     -     - |  288   5032
 NYA2 |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |    10    17     -     6     -     -     -     -     -     - |  288    391
 OHI2 |     9     -     -     7     -     -     -    10     -     - |  288     78
 OHI3 |     9     -     9     -    15     -    23     -     -     - |  288     79
 ONS1 |    10     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  264   2481
 ONSA |    10    19    10    10     -     -     -    10     -     - |  288   1942
 OUS2 |     9     -    10     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   4985
 PARC |     9     -     9    11    18    18    33     -     -     - |  288   3504
 PBRI |    16     -    13    14     -    24     -     9     -     - |  288   1450
 PDEL |    16     -    18    21    20   102    81    24     -     - |  284   3251
 PERT |    12    23    10     8     -     -    26     7     -     - |  288   3326
 PETS |    14     -     -    11     -    14     -    12     -     - |  288   8759
 PIE1 |    13    10     -     6    14     -    11     8     -     - |  288     20
 PIMO |    30     -    20    20    27    39   141    17     -     - |  288   7319
 POL2 |    12     -     -    10     -    14    33     -     -     - |  288   7294
 POLV |     9     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3171
 POTS |    11     -     9     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 POVE |    17     -    16    11     -    15     -     -     -     - |  288   6786
 PRDS |    12    16     -     5     -     -     -     8     -     - |  288     30
 PTBB |    10    15     8     9     -     -    27     8     -     - |  288     44
 QAQ1 |     8    13     5     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     - |  288   8361
 QUIN |    10     -     8     -     -     -    25     -     -     - |  288   7450
 RABT |    11     -     -     8    19    14    39     -     -     - |  288   8681
 RAMO |    10     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 RECF |    10     -    10    11     -    15     -     -     -     - |  288   4626
 REDU |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1176
 RESO |     8     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   5193
 REUN |    16     -    13    16    23    28    42    14     -     - |  288   6326
 REYK |    14     -     -    12     -    20     -     9     -     - |  271   2607
 RIOP |    16     -     -    13     -     -    41    15     -     - |  288   8586
 SALU |    22     -    16    18     -    36     -     -     -     - |  285   4190
 SANT |    11     -     -     8     -     -    41     -     -     - |  288   8310
 SCH2 |    13    14     6     8     -    18     -     8     -     - |  288   2725
 SCOR |     7     -     6     7    11     -     -     -     -     - |  288   5481
 SCUB |    17     -    15     -    19     -     -     9     -     - |  288    >>>
 SEYG |    15     -     8     -    18    20     -     -     -     - |  258   4021
 SGOC |    15     -     -     -    22     -     -    18     -     - |  287    >>>
 SHAO |    19     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  247   6336
 SOFI |    10     -     6     8     -     -    39     -     -     - |  288   6196
 SPT0 |    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1944
 SSIA |    18     -    18    23     -     -     -    14     -     - |  287  11233
 STFU |    11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  287    >>>
 STHL |    11     -     8     9     -    18     -     5     -     - |  288   7015
 STJO |    11    12    13    10    17    22    32    21     -     - |  288    163
 STK2 |     8     -     5     -    12     -     -     -     -     - |  288   5724
 SUTH |     7     -     -     6    12    20     -     -     -     - |  288   9265
 SUTV |     6     -     7     6     -     -     -     6     -     - |  288   4787
 SUWN |     9    16     8    12    19     -    88     -     -     - |  288   3260
 SVTL |     -     -     6     -    11     -     -     -     -     - |  288     56
 SYOG |     8    21    10    11     X     -     -    21     -     - |  260   4261
 TEHN |    15     -     8    10    22     -    18     -     -     - |  288   6874
 THTI |    16    16    10    17     -    19    38    13     -     - |  288   8318
 THU2 |     8     -     6     6     -     -    32     -     -     - |  288  66439
 THU3 |     8    11     -     5     -     -    16     9     -     - |  288   8455
 TIDB |    10    13     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     40
 TIXI |     X     -     7     -    12     -     -    13     -     - |  238    >>>
 TLSE |     7    12     8     6    13     -    16     6     -     - |  288   5202
 TONG |    24     -     -     -    34     -    34     -     -     - |  189   7772
 TOW2 |    14     -    14     -    19     -     -    12     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    11     -     8     8    15    22     -    12     -     - |  288   1471
 TSK2 |     9     -     8     -    17     -     -     -     -     - |  288   4969
 TSKB |    10    20     -    12     -     -     -     8     -     - |  288   4797
 TUVA |    17     -    13     -     -     -    32     -     -     - |  276  10113
 TWTF |    15    14    11    13    23     -     -     -     -     - |  288     67
 UCAL |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  111   1639
 UFPR |    22     -    15    13     -    21     -     -     -     - |  288   5012
 ULAB |    10     -     7     -    10     -     -     8     -     - |  288    >>>
 UNSA |    14     -    12     -     -     -     -    17     -     - |  288    >>>
 URUM |    16     -    13     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 USN7 |    10     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  286     36
 USUD |    10    14     -    11     -    22    27     -     -     - |  288     33
 UZHL |     -     -     7     7     -     -    22     -     -     - |  288   1641
 VALD |    18     -    14     -     -     -     -    19     -     - |  288   4159
 VILL |    10    16     9    10    18     -     -     7     -     - |  288   2081
 VOIM |    13     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     8     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  288     87
 WARK |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   5308
 WHIT |    12    10     6     8     -    12    30     8     -     - |  288  14832
 WILL |    12    10     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4897
 WROC |     8    12     -     -     -     -    19     -     -     - |  288   4020
 WSRT |     9    14     -     9     -     -    27    12     -     - |  288     21
 WTZR |     9     -     7     8     -     -     -     5     -     - |  288     17
 WTZZ |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288     14
 XMIS |    16     -     -    13     -     -     -    12     -     - |  288   7727
 YAKT |    12    35     9    12     -    16    47     6     -     - |  288   5845
 YAR2 |    11    10     -    11     -     -     -    10     -     - |  208     45
 YEL2 |    14     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  282     49
 YELL |     5    13     -     5    11     -     -     6     -     - |  288     46
 YKRO |    16     -     -    13     -     -     -    16     -     - |  271  16785
 YSSK |     6     -     -     5     -    17     -     8     -     - |  288   7270
 ZAMB |    14     -     9    12     -    21    29     5     -     - |  288   9487
 ZECK |    15     -    11     8     -    16     -     5     -     - |  288     29
 ZIM2 |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4854
 ZIMM |     7     -     -     6     -     -    15     -     -     - |  288   5669
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    11    16     9     9    14    46    38    12   860     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1945-5  0:10:00 |  -475499975
cod |   TIXG  | 1945-5  0:15:00 |   524400459
cod |   TIXG  | 1945-5  0:20:00 |  -475703966
cod |   TIXG  | 1945-5  0:25:00 |   524229030
cod |   TIXG  | 1945-5  0:30:00 |   524177019
cod |   TIXG  | 1945-5  0:35:00 |  -475854101
cod |   FAA1  | 1945-5 12:15:00 |        3778
emr |     25  | 1945-5  6:59:30 |        -791
esa |   MAW1  | 1945-5 16:30:00 |        1267
grg |   LHAZ  | 1945-5  2:50:00 |        1636
grg |   LHAZ  | 1945-5  2:55:00 |       -2934
grg |   SYOG  | 1945-5  2:55:00 |         719
grg |   SYOG  | 1945-5  3:00:00 |        -822
grg |   LHAZ  | 1945-5  3:05:00 |        2094
grg |   LHAZ  | 1945-5  3:10:00 |        -648
grg |   LHAZ  | 1945-5  3:25:00 |        -992
grg |   SYOG  | 1945-5  3:25:00 |        -943
grg |   LHAZ  | 1945-5  3:30:00 |       -1128
grg |   SYOG  | 1945-5  3:30:00 |        1636
grg |   SYOG  | 1945-5  3:35:00 |        -656
grg |   SYOG  | 1945-5  3:45:00 |        2406
grg |   CHTI  | 1945-5  7:20:00 |        -641
grg |   CHTI  | 1945-5  7:30:00 |         779
grg |   CHTI  | 1945-5  7:45:00 |       -1483
grg |   CHTI  | 1945-5  7:50:00 |       -4346
grg |   CHTI  | 1945-5  7:55:00 |        1345
grg |   GLSV  | 1945-5 12:00:00 |       -2531
grg |   GLSV  | 1945-5 12:05:00 |        1013
grg |   GLSV  | 1945-5 12:20:00 |        -998
grg |   GLSV  | 1945-5 12:30:00 |         849
grg |   GLSV  | 1945-5 12:40:00 |       -1265
grg |   GLSV  | 1945-5 12:50:00 |       -1360
grg |   MAW1  | 1945-5 19:25:00 |        -611
grg |   MAW1  | 1945-5 22:00:00 |        1061



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.90     3.95     3.89     3.89   | 2.51e-14  6.82e-15  2.01e-15 |
 AMC2 |   288   287     0   288     3.45     3.95     3.91     3.91   | 4.48e-14  8.51e-15  1.33e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     3.04     3.95     1.19     1.19   | 2.96e-14  6.58e-15  5.52e-15 |
 NIST |   288   286     1   288     3.03     3.95     3.91     3.91   | 4.90e-14  6.93e-15  1.34e-15 |
 NRC1 |   288   278     3   288     3.90     3.95     3.91     3.91   | 5.94e-14  1.38e-14  3.86e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.21     3.95     2.13     2.13   | 3.39e-14  9.03e-15  3.01e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.64     3.95     3.91     3.91   | 3.24e-14  5.60e-15  3.07e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.90     3.95     3.32     3.32   | 3.26e-14  6.01e-15  1.34e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.90     3.95     3.91     3.91   | 2.41e-14  2.85e-15  1.08e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     3.90     3.95     3.91     3.91   | 7.50e-14  8.15e-15  3.91e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     2.83     3.95     2.39     2.39   | 4.11e-14  6.09e-15  8.50e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     3.00     3.95     1.33     1.33   | 3.87e-14  7.01e-15  9.46e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     3.90     3.95     2.43     2.43   | 3.37e-14  6.63e-15  2.66e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.39     3.95     2.01     2.01   | 2.79e-14  6.99e-15  1.63e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.69     3.95     1.32     1.32   | 5.39e-14  6.90e-15  1.49e-15 |
 BJNM |   288   286     1   288     2.69     3.91     3.91     3.91   | 5.03e-14  1.07e-14  5.29e-15 |
 USN7 |   286   280     2   286     2.91     3.91     1.28     1.28   | 6.15e-14  1.08e-14  2.55e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.59     3.87     1.00     1.00   | 4.65e-14  6.63e-15  1.81e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     2.37     3.34     0.63     0.63   | 3.35e-14  9.17e-15  1.38e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.32     3.20     0.90     0.90   | 4.44e-14  9.36e-15  1.71e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.30     3.13     1.54     1.54   | 5.25e-14  8.48e-15  3.28e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.02     2.43     2.45     2.45   | 4.65e-14  1.45e-14  9.33e-15 |
 STJO |   288   284     1   288     1.93     2.21     0.66     0.66   | 7.34e-14  1.72e-14  1.05e-14 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.83     1.98     1.43     1.43   | 8.78e-14  1.41e-14  3.78e-15 |
 MAD2 |   287   287     0   287     1.70     1.72     1.84     1.84   | 2.80e-14  4.72e-15  3.53e-15 |
 CEDU |   288   287     1   288     1.44     1.22     2.34     2.34   | 2.33e-14  6.35e-15  3.17e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.43     1.21     3.91     3.91   | 8.44e-14  8.34e-15  2.05e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.32     1.03     1.63     1.63   | 1.11e-13  1.25e-14  3.42e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.28     0.97     3.91     3.91   | 9.68e-14  1.08e-14  1.14e-14 |
 MDVJ |    66    66     0    66     0.85     0.85     0.89     0.89   | 9.02e-13  3.66e-13         - |
 TIDB |   288   285     1   288     1.19     0.84     2.44     2.44   | 1.20e-13  1.22e-14  3.43e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.19     0.84     3.86     3.86   | 1.11e-13  1.26e-14  2.86e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.98     0.57     0.34     0.34   | 2.39e-14  5.67e-15  3.62e-15 |
 MATE |   288   274    11    41     0.48     0.55     0.19     0.19   | 1.56e-13  6.09e-14  4.99e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.84     0.42     0.73     0.73   | 2.46e-14  7.25e-15  8.26e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.83     0.41     0.71     0.71   | 1.44e-13  1.68e-14  8.75e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.67     0.27     0.36     0.36   | 3.34e-14  7.98e-15  2.96e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.71     0.27     3.69     3.69   | 6.56e-14  2.85e-14  1.08e-14 |
 HERS |   288   288     0   288     0.63     0.24     0.44     0.44   | 3.28e-14  5.04e-15  1.66e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     0.59     0.21     0.31     0.31   | 2.61e-14  5.40e-15  1.12e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.59     0.20     0.30     0.30   | 1.22e-13  1.12e-14  2.52e-15 |
 YEL2 |   282   282     0   282     0.56     0.19     0.33     0.33   | 3.30e-12  1.02e-12  4.18e-13 |
 G10  |   288   286     2   288     1.34     0.11     0.35     0.35   | 6.19e-14  2.56e-14  1.28e-14 |
 G09  |   288   285     1   288     1.97     0.10     0.34     0.34   | 6.57e-14  3.23e-14  1.18e-14 |
 YAR2 |   208   208     0   208     0.34     0.10     0.02     0.02   | 3.23e-14  1.32e-14         - |
 MKEA |   288   288     0   288     0.37     0.08     0.09     0.09   | 2.82e-14  6.49e-15  9.67e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.22     0.06     1.15     1.15   | 8.49e-13  7.71e-14  2.91e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.06     0.06   | 8.69e-14  9.59e-15  1.87e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.05     0.05   | 3.16e-14  5.71e-15  6.36e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.03     0.03   | 5.85e-13  1.74e-13  3.78e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.85     1.85   | 5.44e-13  6.38e-14  2.13e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.34     0.34   | 5.93e-13  1.70e-13  8.97e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.43     1.43   | 6.34e-13  5.91e-14  1.31e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.36     0.36   | 6.60e-13  6.96e-14  1.75e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.79     0.79   | 6.49e-13  7.00e-14  6.97e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.19     1.19   | 6.92e-13  7.49e-14  1.59e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.42     0.42   | 6.71e-13  6.59e-14  2.17e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.47     0.47   | 5.71e-13  6.08e-14  1.58e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.05     1.05   | 7.40e-13  8.16e-14  1.89e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.14     0.14   | 7.85e-13  7.86e-14  3.18e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.70     0.70   | 6.92e-13  7.12e-14  3.40e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.47     0.01     1.80     1.80   | 6.84e-14  3.04e-14  4.31e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.43     0.01     1.24     1.24   | 5.34e-14  1.67e-14  2.82e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.44     0.01     0.36     0.36   | 6.17e-14  2.12e-14  3.32e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.28     0.28   | 7.15e-14  1.77e-14  4.86e-14 |
 AREQ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.91e-13  9.33e-13  5.55e-13 |
 BJFS |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  8.70e-13  2.41e-13 |
 BOR1 |   138   125     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  1.12e-12         - |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  7.15e-14  4.23e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.91e-14  1.74e-14  2.49e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  2.41e-13  5.99e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-13  6.66e-14  3.73e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.28e-13  7.05e-14  3.96e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.51e-13  6.76e-14  2.75e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.88e-13  9.38e-14  4.76e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  9.87e-14  1.76e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.34e-13  1.24e-13  3.58e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.68e-13  1.22e-13 |
 G25  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-14  1.69e-14  2.81e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.75e-13  7.67e-14  5.74e-14 |
 GLSV |   288   254     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  6.15e-13  1.33e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-13  3.61e-13  6.91e-14 |
 HOFN |   288   251    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  1.06e-12  2.41e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-13  2.67e-13  1.95e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.89e-13  1.85e-13  1.48e-13 |
 MOBS |   288   267     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  4.27e-13  8.98e-14 |
 NNOR |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.92e-13  1.73e-13  2.60e-14 |
 NRMD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NYAL |   288   242    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  1.82e-13  4.13e-14 |
 ONSA |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-13  1.95e-13  2.03e-13 |
 PIE1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-14  4.70e-15  1.80e-15 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.47e-13  1.75e-13  2.02e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  3.36e-13  1.77e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-13  6.44e-13  1.87e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-14  4.07e-15  9.38e-16 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-14  2.37e-14  1.40e-14 |
 BRST |   288   252    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-12  1.63e-12  7.55e-13 |
 MONP |   288   281     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  5.69e-13  2.57e-13 |
 UZHL |   288   227    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  5.37e-13  7.69e-14 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  2.77e-13  1.49e-13 |
 KRGG |   288   246     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  8.26e-13  6.79e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  4.78e-13  6.97e-14 |
 METG |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-13  2.51e-13  1.34e-13 |
 ONS1 |   264   261     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  9.10e-13  3.55e-13 |
 UCAL |   111     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.10e-22  9.99e-20  3.40e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
