
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1946   Day: 3   MJD: 57869                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      -1       2   1044   1044      0   2821   2821      0    0.00
 cod |   288     0  36357    355    -781     400     18     17     18    126    165    110   15.41
 emr |   288     0  24176     94   -1190      26     18     19     17    104    120     93   15.98
 esa |   288     0  31061    535    -618   -1393     22     22     22    224    249    214    7.39
 gfz |   288     0  42500    492    -495    -154     10      9     10     76     58     80   27.99
 iga |    96     0   2880      0       0       2     36     36      0    123    123      0    0.00
 igc |   288     0   8695      0    4022    1924    386    386      0  10643  10643      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0       0       2    909    909      0   1583   1583      0    0.00
 jpl |   288     0  26319      0      15     275      9      9     10     67     75     63   33.23
 ngs |    96     0   2880      0       0       2    969    969      0   2572   2572      0    0.00
 usn |   288     0  39489   2359   -1820      67     54     68     49    152    128    158    0.00
 whu |   288     0  30765    313   -1040    1916     24     37     17    110    122    105    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   180   166   -94  -125    97  -147   593  -338   -86   438   149   -32 |
    2 | -2373   -24    25    31    -5    16  -130  -784    -3 -2066  -122   -30 |
    3 |  1329   279   -88    24   -27   -21  -898  1343   -69  1365    -1  -199 |
    5 | -2889  -101   181  -160    69   -33  -315 -2375   -62 -2721   171    50 |
    6 |  -583   112   -83  -166   -18  -101 -2511 -1467    40  -526    81  -262 |
    7 | -2463   -19   -16   -99    35    -8   100   -57     9 -1973    45   -26 |
    8 |   885   182    38   111    18    45  -329  1601  -143   783   -22  -185 |
    9 | -1352   152   -53    -4   -17   -25 -1736   494   -30 -1203  -130  -247 |
   10 |  -311   -27   -57   -83    48  -172   285  1170    18  -160   202    14 |
   11 |  3457    64  -197    60    17    13   192  -926    37  3004   -40   -30 |
   12 | -2801   162    62  -183    35   -33   133  -515   -94 -2512   125    39 |
   13 |  3111    72   -95  -109   -64   -84  -173  2072    91  3136   -46   -46 |
   14 |  1601  -114    52   223  -112   121  -338 -1159    76  1587   -30   -73 |
   15 | -2084  -121   167   -40   -52   -13    11   120    28 -1727   117    31 |
   16 |  -119  -181    42   207    35   205   179   -41    -9   379   -36     9 |
   17 |  -520   -23    -6  -316   133   -48     1   184   -28  -668    68    17 |
   18 |  6424  -105    -7   -29    46    80    -5  -386    20  5285    45    94 |
   19 | -2856   -77   160     X    -3    67  -290  -786   -32 -2763  -139   129 |
   20 |  1323  -108   106    57    18     3  -140  -444   -29  1436   -50    58 |
   21 |  -210  -188   251   163    65   126   -24   100  -123    39     2   120 |
   22 | -2237  -249   209   267   -33   136   -82  -291    -8 -2353    13    14 |
   23 |  -537     9  -209    85   -80    31  -424   106   145  -694    -4  -139 |
   24 |  2974   134   -64  -307    -1  -293   199  2671    38  1834   -41   -21 |
   25 |  -386   392  -173   -67    31     6  -412  -373  -110   -35   -23    31 |
   26 |  -763   145  -151   -20     7   -64   234  1444     3  -616    22  -104 |
   27 |  -329   232   -44   -12    89   123    27   -45  -158  -108   134    35 |
   28 |  7867  -123   -73   206    22   170    -2  2947    25  7058  -204    -9 |
   29 | -4696    -3     3  -268    87   -34   586 -2077   -14 -4406   219    17 |
   30 |  -478   307  -147  -131     1    36  -627   113   -40  -485  -113  -226 |
   31 |  -711   114     8  -218    76   -72  -358 -2268   -73 -1297   112    44 |
   32 |  -423   -17    44   -48   -37     -  -236     -    29     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -241    64     -     -     -     -     -  -362   212 |
 AIRA |     -     -   -37    80     -     -     -     -     -     -    83    92 |
 ALBH |     -    46     -   -96     -     -     -     -     -     -   -95     - |
 ALGO |     -    -9     8     -     -     -     -     -     -     -    56    17 |
 ALIC |     -   -45     -   -42    36     -     -     -     -     -  -157   -39 |
 ALRT |     -    -2    -4     -     3     -     -     -     -     -    18  -117 |
 AMC2 |     -   -61    59     -     -     -     -     -     -     -   -82     - |
 AREV |     -     -    -2    22    73     -     -     -   -66     -    42     - |
 ARTU |     -     -   -76    63    24     -     -     -     2     -     9     - |
 ASPA |     -   -34  -183    96    89     -     -     -     -     -   -70     - |
 AUCK |     -    18     -   -37     X     -     -     -     -     -     -     - |
 BADG |     -     -     -   -82     -     -     -     -    18     -   -37     - |
 BAKE |     -     -    23   129   -47     -     -     -     -     -    54    62 |
 BJCO |     -     -     -   101   -27     -     -     -     -     -    87    54 |
 BJFS |     -   -60     -     -    33     -     -     -     -     -     -    83 |
 BOGT |     -   -38     -   -15   -38     -     -     -    53     -    -4    25 |
 BRMU |     -  -119     -   -56    23     -     -     -    47     -  -123   -20 |
 BRST |     -    49   -48     -     -     -     -     -     -     -     -   157 |
 BRUX |     -   -40    33     -   -51     -     -     -    46     -     -     - |
 CAS1 |     -   -89     -    41   -53     -     -     -    77     -    45    -9 |
 CCJ2 |     -     -     -     -  -143     -     -     -   120     -    77   171 |
 CEDU |     -   -99     -    13   212     -     -     -  -136     -     X   -28 |
 CHAN |     -     -    34    54  -110     -     -     -    65     -     -   -76 |
 CHTI |     -   -37   -71  -158   -25     -     -     -   104     -     -     - |
 CHUR |     -    64     -    12   107     -     -     -  -123     -     2   -71 |
 COCO |     -    17     -   106   -37     -     -     -     -     -    88    36 |
 CORD |     -   -46   -13    -7    35     -     -     -     -     -   -41     - |
 CRO1 |     -     -  -182     -   104     -     -     -     -     -    75     - |
 CUSV |     -     -   -51    70   -19     -     -     -    24     -   -71     - |
 DARW |     -   101     -   -65   -38     -     -     -     -     -     X     - |
 DAV1 |     -   407     -  -173  -178     -     -     -     -     -     X     - |
 DRAO |     -    82     -     -   -60     -     -     -    12     -     0    25 |
 DUBO |     -    60     -     -   -33     -     -     -     -     -  -353     - |
 FALK |     -     -     -     -   -56     -     -     -    47     -  -384   187 |
 FLIN |     -   -36     -    75     -     -     -     -     -     -     -  -103 |
 FLRS |     -     -     -   -61     -     -     -     -    14     -   -75   -42 |
 GLPS |     -   -32     -    11    99     -     -     -   -71     -   -31    91 |
 GLSV |     -     X   -55   -80    52     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -    21     2     -     -     -     -   -11     -   -91     - |
 GOLD |     -    -5     -     -     3     -     -     -     -     -   -98     2 |
 GRAS |     -   -88     -     -    48     -     -     -     -     -   115     - |
 GRAZ |     -  -166     -     -    91     -     -     -     -     -     X   -42 |
 GUAM |     -   -33     -     -   -58     -     -     -    65     -    32     - |
 HARB |     -   -39   -24     -    36     -     -     -     -     -    18   168 |
 HERS |     -   302   405     -  -398     -     -     -     -     -   486     - |
 HOB2 |     -    83    39    37   -77     -     -     -     -     -     X     - |
 HOFN |     -   -35     -     -    20     -     -     -     -     -   -20   -35 |
 HRAO |     -    39     -    -9   -19     -     -     -     -     -   108     - |
 HYDE |     -     -   -31    -9    20     -     -     -     -     -   -81   -65 |
 IENG |     -   -46    63     -   -11     -     -     -     -     -    60     - |
 INEG |     -   -83     -     -    46     -     -     -     -     -  -100  -124 |
 INVK |     -  -116     -     -    64     -     -     -     -     -    27     - |
 ISPA |     -     -   -10   -31    -2     -     -     -    13     -    69     4 |
 KARR |     -  -101     -    80     -     -     -     -    29     -   -93     - |
 KELY |     -     -   245     -  -140     -     -     -     -     -   132   -63 |
 KERG |     -    26     -     -    11     -     -     -   -22     -   207   129 |
 KIRU |     -   -19     -    39     -     -     -     -     -     -    39     - |
 KOKB |     -     -     -     -   -14     -     -     -    11     -    59     - |
 KOKV |     -     -    75    47   -55     -     -     -     -     -    85   -43 |
 KOUR |     -    13     -   -31     4     -     -     -    -3     -   -24    -6 |
 LAMA |     -   -81     -     -    45     -     -     -     -     -   -18    -1 |
 LHAZ |     -     -   -95  -146    70     -     -     -    16     -   -86   -66 |
 LPGS |     -   -90     -     -    77     -     -     -   -23     -     -   201 |
 MAC1 |     -    65     -    21   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |     -    62     -     -   -34     -     -     -     -     -    13    -3 |
 MAL2 |     -   524     -   275  -291     -     -     -     -     -   654  -411 |
 MAS1 |     -  -171     -   100    70     -     -     -     -     -  -120    78 |
 MATE |     -  -137     -    52    62     -     -     -     -     -   -31     - |
 MAW1 |     -     -     -  -341    27     -     -     -    43     -   342   202 |
 MBAR |     -  -141   -11   -14    16     -     -     -    60     -     -   -24 |
 MCIL |     -     -     -   -60    16     -     -     -     -     -  -171    52 |
 MCM4 |     -   -49     -  -131  -117     -     -     -   150     -   -22   -86 |
 MDO1 |     -    59     -     5   -25     -     -     -    -8     -     -     - |
 METS |     -   -21     -     -    12     -     -     -     -     -  -241     - |
 MGUE |     -     -   -44    96     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    94     -     -   -52     -     -     -     -     -    18   -11 |
 NANO |     -     7     -     -    -4     -     -     -     -     -  -107   -72 |
 NAUR |     -     -     -  -101     -     -     -     -    22     -  -112     - |
 NICO |     -  -102     -     -    93     -     -     -   -31     -  -115   -33 |
 NKLG |     -     0    22     -   -91     -     -     -    67     -    11     - |
 NLIB |     -     -     -     -    12     -     -     -   -10     -   102     - |
 NNOR |     -     -    26   -56     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -19     -     -    10     -     -     -     -     -   149     - |
 NRMD |     -  -177     -     -    98     -     -     -     -     -     -   132 |
 NTUS |     -  -150     -   123    82     -     -     -   -27     -     -    42 |
 NYA1 |     -   -22     2     -    11     -     -     -     -     -    22     - |
 OHI2 |     -   -37     0     -    21     -     -     -     -     -     -   -40 |
 ONSA |     -   196     -     -  -108     -     -     -     -     -   205   165 |
 PALV |     -     -    37    33   -29     -     -     -     -     -   116     - |
 PBRI |     -     -   -50   109     -     -     -     -     -     -     -   -59 |
 PDEL |     -   -88   -22     -    61     -     -     -     -     -   102    47 |
 PENC |     -  -150     -     -     -     -     -     -    69     -     -     - |
 PERT |     -    13     -   154    -8     -     -     -   -31     -     1   116 |
 PETS |     -     -   -60     2   -51     -     -     -    71     -    32     - |
 PIE1 |     -   119     -     -   -66     -     -     -     -     -     6   -18 |
 PIMO |     -    49     6    34   -65     -     -     -    21     -    54     - |
 PNGM |     -     -     -   -13     -     -     -     -     3     -  -141     - |
 POHN |     -     -     -  -154     -     -     -     -    34     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -   -70     -     -     -    59     -  -113     - |
 POTS |     -    35     -     -   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    26     -    46   -27     -     -     -     -     -     -    -5 |
 PTBB |     -    57   115    27  -104     -     -     -     -     -   178     - |
 QAQ1 |     -   -42     -    88     -     -     -     -     -     -     -   103 |
 RAMO |     -   -10     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -     -    58     -   -33     -     -     -     -     -    69    10 |
 REUN |     -    25   -24     -     X     -     -     -     -     -     -   133 |
 REYK |     -     -     -    89   -12     -     -     -   -10     -     -  -133 |
 RIOP |     -    63     1     -   -35     -     -     -     -     -     9  -106 |
 SANT |     -     -     -     -     1     -     -     -    -1     -  -787    -8 |
 SCH2 |     -  -127     -   -36    91     -     -     -   -10     -   -83     9 |
 SFER |     -     -     -     -    56     -     -     -   -47     -   -51   -47 |
 SHAO |     -     -     -    -6  -138     -     -     -   117     -     -   -77 |
 SSIA |     -     -     -    46    29     -     -     -   -34     -  -131     - |
 STHL |     -   -63   -84   -16     6     -     -     -    68     -     X    95 |
 STJO |     -   -54     -     -   -26     -     -     -    47     -    91    -5 |
 SUTV |     -     -     -    62   -16     -     -     -     -     -   -43     4 |
 SVTL |     -     -     -    -9     -     -     -     -     2     -    56     - |
 SYDN |     -    70     -     -     -     -     -     -   -32     -     X   -26 |
 SYOG |     -     -     -    26    -7     -     -     -     -     -     -   228 |
 THTI |     -     -    96     -     -     -     -     -   -46     -   -40     - |
 THU3 |     -  -142    16     -    99     -     -     -   -25     -   -62     - |
 TIXI |     -   -18     -    25     3     -     -     -     -     -     7     - |
 TLSE |     -   -47   -34     -    45     -     -     -     -     -    21     - |
 TOW2 |     -     6     -   113   -33     -     -     -     -     -    72   -29 |
 TRO1 |     -   -29    30     -    -1     -     -     -     -     -   -60     - |
 TSKB |     -   -44     -     -    24     -     -     -     -     -   -94     - |
 TWTF |     -    31   -19     -    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -85     -     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -  -185     -     -   102     -     -     -     -     -  -106     - |
 VACS |     -     -     -     2     -     -     -     -     0     -     -     - |
 VALD |     -     -   -33    72     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -54     -    71    11     -     -     -     -     -   156     - |
 WAB2 |     -    93   142     -  -132     -     -     -     -     -   122     - |
 WHIT |     -     7     -  -129   171     -     -     -  -119     -   -70  -130 |
 WTZR |     -  -113     -     -    62     -     -     -     -     -    -3   -79 |
 XMIS |     -     -   -70     1     -     -     -     -    34     -     -   -61 |
 YAKT |     -     -     -    19   -77     -     -     -    61     -   -62   -51 |
 YAR2 |     -    38     -     -   -21     -     -     -     -     -    86     - |
 YELL |     -    22   -43     8    10     -     -     -     -     -  -244    35 |
 YKRO |     -     -   128     -     -     -     -     -   -62     -     -    18 |
 YSSK |     -    10   -26     -    21     -     -     -   -10     -    38     - |
 ZAMB |     -     -   -32    48    37     -     -     -   -27     -     -    85 |
 ZECK |     -   130     -   134  -107     -     -     -     -     -   218   117 |
 ZWE2 |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     -   109     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   348    23    14    22    10    41   230   436     9   380    49    27 |  288    152
    2 |  1007    12    21    19     6    34   209   453     7   742    59    27 |  288    156
    3 |   472    12    19    23     5    21   279   690    11   621    40    23 |  288    195
    5 |   356     9    15    21     8    33   324   866     5   393    60    32 |  288    332
    6 |   502    18     9    13     6    21  1487   494     8   529    80    19 |  288    270
    7 |  1244    13    14    25     9    26   212   288     8  1126    38    39 |  288    218
    8 |  1399     8    11    18    10    39    78  1087    11  1363   119    37 |  288    946
    9 |   224    13    28    22    12    25  1212   132     8   336    38    26 |  288    239
   10 |   334    16    30    19    11    37   137  1201    11   309    75    32 |  288    271
   11 |  1542    16    13    27     9    31   199   824     9  1135    62    43 |  288    335
   12 |   527    19    16    19    11    30   221   689     9   506    31    48 |  288    309
   13 |   715    17    12    20     7    25   148   851     6   598    74    40 |  288    345
   14 |   379    22    11    33    15    48    72   395     8   393    53    44 |  288    277
   15 |  1208    13    16    21     6    38   220   411     7  1040    59    29 |  288    274
   16 |   768    11    11    25     8    45   177   469     7   799   124    79 |  288    395
   17 |   975    17    22    27     8    31   116  1074     8  1102    77    29 |  288    606
   18 |  2288    10    26    23     7    23   215   510    11  1812    93    61 |  288    297
   19 |   629    20    41     X     8    85   364   512     9   626    60    20 |  288    268
   20 |   485    13    18    20     9    31   220   303     7   506    72    29 |  288    231
   21 |   487    20    21    14    14    19   217   469    10   758    63    28 |  288    375
   22 |   750    13    34    49     7    31   245   660    13   620    40    25 |  288    375
   23 |   449    16    12    23     6    37   234   248     8   490    36    44 |  288    192
   24 |  2391    39    15    25    10    45   105  2395    15  2148    73    31 |  288   1661
   25 |   429    21    14    19     5    38   126   604    12   403    53    28 |  288    208
   26 |   290    19    17    20     7    39   253  1066     7   418    85    32 |  288    362
   27 |   426    14    18    25     9    26   116   413     9   509    67    32 |  288    391
   28 |  1677    17    23    21     9    29    66  2215    12  2015    55    51 |  288    431
   29 |   745    20    10    17     8    34   241  1356     7   805    97    40 |  288    378
   30 |   368    13    17    17    10    35   252   431     6   313    43    35 |  288    391
   31 |  2399    18    18    19    11    45   210  1107     9  1871    60    45 |  288    284
   32 |   446    15    30    24    13     -   254     -    10     -     -     - |  288    241
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    25     7     -     -     -     -     -    49    37 |  288    >>>
 AIRA |     -     -    11    23     -     -     -     -     -     -    40    28 |  287   6011
 ALBH |     -    11     -    23     -     -     -     -     -     -    16     - |  288     91
 ALGO |     -    12    11     -     -     -     -     -     -     -    35    19 |  288     41
 ALIC |     -    19     -    22     9     -     -     -     -     -    21    16 |  288   3811
 ALRT |     -    18    16     -    12     -     -     -     -     -    53    10 |  288  15176
 AMC2 |     -    21    20     -     -     -     -     -     -     -    36     - |  288     44
 AREV |     -     -    21    18    11     -     -     -     7     -    59     - |  288   5499
 ARTU |     -     -    13    19     9     -     -     -     6     -    37     - |  288   6722
 ASPA |     -    32    37    24    17     -     -     -     -     -    40     - |  286   9943
 AUCK |     -    12     -    26     X     -     -     -     -     -     -     - |  264   3889
 BADG |     -     -     -    18     -     -     -     -     4     -    79     - |  288     86
 BAKE |     -     -    11    18     5     -     -     -     -     -    37    12 |  288   3137
 BJCO |     -     -     -    24     6     -     -     -     -     -    23    19 |  288   7938
 BJFS |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -     -    12 |  288   3433
 BOGT |     -    20     -    15    12     -     -     -    10     -    40    19 |  288   8693
 BRMU |     -    16     -    28    10     -     -     -     6     -    34    16 |  288   7365
 BRST |     -     7     7     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  281   5715
 BRUX |     -    17    11     -     9     -     -     -     7     -     -     - |  288     32
 CAS1 |     -    15     -    19     8     -     -     -     9     -    53     9 |  288   3121
 CCJ2 |     -     -     -     -    12     -     -     -    10     -    34    17 |  288   7213
 CEDU |     -    27     -    17     8     -     -     -     9     -     X    16 |  288    234
 CHAN |     -     -    13    15     7     -     -     -     9     -     -     8 |  288     43
 CHTI |     -    25    17    18    10     -     -     -     8     -     -     - |  288   3679
 CHUR |     -    20     -    26     9     -     -     -    10     -    27    13 |  288  36602
 COCO |     -    28     -    24    14     -     -     -     -     -    63    32 |  288    >>>
 CORD |     -    20    17    18    17     -     -     -     -     -   103     - |  288   8913
 CRO1 |     -     -    19     -    11     -     -     -     -     -    47     - |  288     31
 CUSV |     -     -    29    29    22     -     -     -    16     -    33     - |  288  10227
 DARW |     -    27     -    24    15     -     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 DAV1 |     -    13     -    18     8     -     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 DRAO |     -    19     -     -     7     -     -     -     9     -    19    14 |  288    109
 DUBO |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -    24     - |  288  22394
 FALK |     -     -     -     -    12     -     -     -    10     -   155    16 |  288   5385
 FLIN |     -     6     -    12     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   2963
 FLRS |     -     -     -    22     -     -     -     -     5     -    42    13 |  272   2803
 GLPS |     -    21     -    15    12     -     -     -     9     -   127    17 |  288   8676
 GLSV |     -     X     8    20     7     -     -     -     -     -     -     - |  285   2010
 GOL2 |     -     -     9    21     -     -     -     -     6     -    24     - |  288    101
 GOLD |     -    19     -     -    11     -     -     -     -     -    20    20 |  288  14525
 GRAS |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    66     - |  288   3561
 GRAZ |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     -     X    16 |  288   4263
 GUAM |     -    20     -     -    18     -     -     -    13     -    50     - |  288   8546
 HARB |     -    13    11     -     8     -     -     -     -     -    19    13 |  288   1832
 HERS |     -    14    14     -     6     -     -     -     -     -    28     - |  288     15
 HOB2 |     -    24    13    23    12     -     -     -     -     -     X     - |  288    211
 HOFN |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    50    15 |  288   3168
 HRAO |     -    33     -    27    14     -     -     -     -     -    51     - |  288     74
 HYDE |     -     -    16    20    10     -     -     -     -     -    24    13 |  288   3873
 IENG |     -    22    17     -    11     -     -     -     -     -    39     - |  288     42
 INEG |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -    36    18 |  288   3680
 INVK |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    23     - |  288   3674
 ISPA |     -     -    23    19    13     -     -     -    13     -    31    15 |  288  11481
 KARR |     -    15     -    19     -     -     -     -     8     -    23     - |  288   3572
 KELY |     -     -    14     -     8     -     -     -     -     -    61    15 |  279   6654
 KERG |     -    28     -     -    18     -     -     -    11     -    33    20 |  288   4196
 KIRU |     -     6     -    13     -     -     -     -     -     -    32     - |  288   1390
 KOKB |     -     -     -     -    16     -     -     -    13     -    50     - |  288    166
 KOKV |     -     -    21    21    12     -     -     -     -     -    35    24 |  288    194
 KOUR |     -    17     -    18    14     -     -     -    10     -    32    15 |  288     34
 LAMA |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    19    13 |  288   3055
 LHAZ |     -     -    18    25    10     -     -     -    11     -    15    11 |  288   7643
 LPGS |     -    19     -     -    19     -     -     -    18     -     -    24 |  288    >>>
 MAC1 |     -    17     -    21     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    26    10 |  288   6992
 MAL2 |     -    46     -    40    29     -     -     -     -     -    46    46 |  171   5097
 MAS1 |     -    16     -    29     7     -     -     -     -     -    43    13 |  288   7632
 MATE |     -    17     -    27     7     -     -     -     -     -    15     - |  288     92
 MAW1 |     -     -     -    24    10     -     -     -     9     -    32    18 |  288   4357
 MBAR |     -    23    13    24    16     -     -     -    11     -     -    16 |  288   7903
 MCIL |     -     -     -    22     6     -     -     -     -     -    40    20 |  252   9134
 MCM4 |     -    28     -    21     9     -     -     -    12     -    71    12 |  288   5949
 MDO1 |     -    18     -    20    10     -     -     -     9     -     -     - |  288   4131
 METS |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    60     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -     7    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1059
 MKEA |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    35    15 |  288     61
 NANO |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -    35    16 |  288   2845
 NAUR |     -     -     -    59     -     -     -     -    13     -   189     - |  190   4952
 NICO |     -    13     -     -    10     -     -     -     7     -    17    10 |  288   5297
 NKLG |     -    24    34     -    21     -     -     -    12     -    38     - |  288   7387
 NLIB |     -     -     -     -    11     -     -     -    10     -    39     - |  288     44
 NNOR |     -     -    10    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  275    525
 NRC1 |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     -    45     - |  288     34
 NRMD |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -     -    14 |  288   4355
 NTUS |     -    35     -    28    16     -     -     -    19     -     -    17 |  288   4257
 NYA1 |     -    15    12     -     6     -     -     -     -     -    13     - |  288   5234
 OHI2 |     -    15     7     -     7     -     -     -     -     -     -    10 |  288     65
 ONSA |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -    25     9 |  288   1967
 PALV |     -     -    12    17     8     -     -     -     -     -    74     - |  288   3481
 PBRI |     -     -     9    19     -     -     -     -     -     -     -    16 |  276   1273
 PDEL |     -    14    15     -     9     -     -     -     -     -    69     9 |  288   2579
 PENC |     -    12     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   4200
 PERT |     -    14     -    26     9     -     -     -     9     -    22    14 |  288   4105
 PETS |     -     -    27    20     8     -     -     -    12     -    26     - |  288   9314
 PIE1 |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -    25    17 |  288     56
 PIMO |     -    29    30    27    17     -     -     -    16     -    49     - |  288  10509
 PNGM |     -     -     -    23     -     -     -     -     5     -    49     - |  288   5918
 POHN |     -     -     -    30     -     -     -     -     7     -     -     - |  270   7220
 POL2 |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -    34     - |  288   5750
 POTS |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    18     -    20     7     -     -     -     -     -     -    12 |  288     29
 PTBB |     -    17    12    21     7     -     -     -     -     -    65     - |  288     38
 QAQ1 |     -     8     -    16     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288    >>>
 RAMO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -     -     8     -     4     -     -     -     -     -    15    10 |  286   5164
 REUN |     -    17    17     -     X     -     -     -     -     -     -    25 |  260   5559
 REYK |     -     -     -    21     8     -     -     -     8     -     -    13 |  288   3495
 RIOP |     -    26    38     -    17     -     -     -     -     -    30    23 |  288   8454
 SANT |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -    71    12 |  288  10687
 SCH2 |     -    17     -    22     8     -     -     -    10     -    18    12 |  288   2534
 SFER |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -    21    12 |  288     90
 SHAO |     -     -     -    16    11     -     -     -     9     -     -    19 |  288  10403
 SSIA |     -     -     -    18    10     -     -     -     8     -    16     - |  288   7012
 STHL |     -    22    12    23    13     -     -     -     9     -     X    11 |  288   7983
 STJO |     -    20     -     -     7     -     -     -     9     -    41    11 |  288    392
 SUTV |     -     -     -    22     6     -     -     -     -     -    54    22 |  287   5773
 SVTL |     -     -     -    21     -     -     -     -     5     -    13     - |  276     35
 SYDN |     -    20     -     -     -     -     -     -     9     -     X    18 |  288    657
 SYOG |     -     -     -    36    10     -     -     -     -     -     -    45 |  193   5282
 THTI |     -     -    36     -     -     -     -     -    17     -    56     - |  273   9119
 THU3 |     -    19     9     -     6     -     -     -     8     -    56     - |  288   7035
 TIXI |     -    13     -    18     9     -     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 TLSE |     -    12    19     -     9     -     -     -     -     -    27     - |  288   4244
 TOW2 |     -    19     -    19    10     -     -     -     -     -    55    12 |  288    >>>
 TRO1 |     -    15    11     -     5     -     -     -     -     -    17     - |  288   4536
 TSKB |     -    25     -     -    14     -     -     -     -     -    31     - |  285   4979
 TWTF |     -    16    14     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  257     41
 URUM |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -    19     -     -    11     -     -     -     -     -    40     - |  288     24
 VACS |     -     -     -    33     -     -     -     -     7     -     -     - |  279   6001
 VALD |     -     -    12    26     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   2987
 VILL |     -    16     -    20    11     -     -     -     -     -    61     - |  288   3804
 WAB2 |     -    19    10     -    10     -     -     -     -     -    25     - |  288    198
 WHIT |     -    25     -    21     6     -     -     -     9     -    17    12 |  288  56135
 WTZR |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    30    14 |  288     26
 XMIS |     -     -    21    26     -     -     -     -    10     -     -    23 |  288   8722
 YAKT |     -     -     -    15    11     -     -     -     8     -    58     9 |  288   6299
 YAR2 |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -    64     - |  288     77
 YELL |     -    15    10    20     9     -     -     -     -     -    78    11 |  288     45
 YKRO |     -     -    18     -     -     -     -     -     9     -     -    22 |  279  17331
 YSSK |     -    29    14     -     9     -     -     -    14     -    29     - |  288   8496
 ZAMB |     -     -    24    20    10     -     -     -     9     -     -    10 |  288  12326
 ZECK |     -    15     -    26     5     -     -     -     -     -    51     9 |  288     43
 ZWE2 |     -    21     -     -    12     -     -     -     -     -    57     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1045    18    19    23    10    37   386   909    10   969    54    25 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DAV1  | 1946-3 14:05:00 |       -1488
esa |   FAA1  | 1946-3  7:10:00 |        -540
esa |   MAW1  | 1946-3 17:25:00 |        2515
esa |   MAW1  | 1946-3 20:40:00 |       -1186
gfz |   CEDU  | 1946-3  3:15:00 |        -571



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.70     4.71     4.69     4.69   | 6.78e-14  9.00e-15  1.94e-15 |
 KOUR |   288   284     2   288     2.89     4.71     0.71     0.71   | 6.57e-14  1.07e-14  4.29e-15 |
 NRC1 |   288   287     0   288     4.70     4.71     4.69     4.69   | 2.62e-14  5.70e-15  4.79e-15 |
 OHI2 |   288   287     0   288     4.47     4.71     2.98     2.98   | 2.97e-14  5.73e-15  3.12e-15 |
 PIE1 |   288   282     2   288     4.70     4.71     4.69     4.69   | 7.85e-14  7.92e-15  2.81e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     4.62     4.71     4.69     4.69   | 4.27e-14  8.04e-15  2.86e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     2.79     4.71     3.60     3.60   | 4.19e-14  6.27e-15  7.70e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.04     4.71     4.69     4.69   | 5.84e-14  1.07e-14  2.64e-15 |
 ZECK |   288   287     0   288     4.40     4.71     4.69     4.69   | 3.15e-14  5.03e-15  1.74e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.61     4.71     4.69     4.69   | 4.69e-14  8.90e-15  1.63e-15 |
 KOKV |   288   287     0   288     3.00     4.71     4.69     4.69   | 4.88e-14  1.38e-14  5.63e-15 |
 YAR2 |   288   285     1   288     2.55     4.68     1.00     1.00   | 3.66e-14  1.25e-14  2.86e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     3.01     4.68     3.89     3.89   | 5.26e-14  8.78e-15  1.23e-14 |
 TWTF |   257   254     1   257     1.72     4.17     1.74     1.74   | 5.48e-14  9.30e-15  3.56e-15 |
 KOKB |   288   287     0   288     1.66     3.96     2.88     2.88   | 1.06e-13  1.72e-14  6.86e-15 |
 MGUE |   288   258    20   217     2.92     3.54     3.53     3.53   | 9.11e-14  1.97e-14  3.97e-14 |
 HOB2 |   288   287     0   288     1.48     3.18     2.10     2.10   | 3.85e-14  9.04e-15  6.85e-15 |
 BRUX |   288   287     1   288     1.44     2.99     0.29     0.29   | 3.18e-14  9.06e-15  2.85e-15 |
 IENG |   288   285     1   173     1.97     2.81     0.66     0.66   | 8.80e-14  9.11e-15  2.83e-15 |
 USN7 |   288   286     1   288     1.29     2.42     4.69     4.69   | 5.22e-14  7.09e-15  2.62e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.27     2.33     1.95     1.95   | 9.19e-14  1.19e-14  5.74e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.16     1.96     0.39     0.39   | 1.04e-13  1.09e-14  3.82e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.97     1.36     0.44     0.44   | 1.16e-13  1.23e-14  3.32e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.95     1.31     0.25     0.25   | 3.76e-14  6.28e-15  9.95e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     0.93     1.26     0.73     0.73   | 4.44e-14  7.77e-15  3.17e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     0.90     1.17     1.92     1.92   | 3.30e-14  3.82e-15  2.73e-15 |
 G32  |   288   286     1   288     4.70     1.06     4.69     4.69   | 7.59e-14  3.39e-14  2.60e-14 |
 G06  |   288   279     3   288     2.08     1.00     2.47     2.47   | 7.73e-14  2.28e-14  2.57e-14 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.61     0.53     0.15     0.15   | 4.55e-14  1.19e-14  8.32e-15 |
 G10  |   288   280     2   288     1.73     0.46     0.29     0.29   | 7.49e-14  1.79e-14  1.05e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     2.46     0.46     0.34     0.34   | 6.01e-14  2.92e-14  9.75e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.52     0.39     0.07     0.07   | 4.95e-14  1.04e-14  4.27e-15 |
 G27  |   288   286     1   288     2.96     0.32     0.23     0.23   | 6.38e-14  1.80e-14  5.27e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.46     0.31     0.06     0.06   | 7.38e-14  9.71e-15  3.04e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.24     0.33     0.33   | 8.02e-13  7.33e-14  3.75e-14 |
 BADG |   288   288     0   288     0.30     0.13     0.04     0.04   | 5.35e-14  6.52e-15  3.25e-15 |
 HRAO |   288   280     6     9     0.10     0.12     0.00     0.00   | 1.28e-13  6.58e-15  5.80e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.28     0.11     0.02     0.02   | 4.73e-14  9.98e-15  4.73e-15 |
 G03  |   288   287     0   288     4.70     0.11     1.46     1.46   | 6.53e-14  2.11e-14  2.81e-14 |
 G26  |   288   288     1   288     4.70     0.11     1.42     1.42   | 6.08e-14  2.27e-14  3.80e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.66     0.10     4.69     4.69   | 6.97e-14  1.48e-14  2.56e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.32     0.10     1.72     1.72   | 9.47e-14  2.40e-14  1.25e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.32     0.09     1.50     1.50   | 5.32e-13  6.11e-14  1.16e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.08     1.16     1.16   | 5.87e-13  5.85e-14  1.62e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.07     0.30     0.30   | 6.36e-13  6.19e-14  2.75e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.98     0.98   | 6.85e-13  6.59e-14  2.33e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.67     0.67   | 6.29e-13  6.63e-14  3.60e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.34     0.34   | 7.55e-13  6.95e-14  2.70e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.37     0.37   | 7.84e-13  8.11e-14  1.32e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.86     0.86   | 7.61e-13  8.02e-14  1.53e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.25     0.06     0.12     0.12   | 7.29e-13  7.67e-14  4.32e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.37     0.06     0.77     0.77   | 7.70e-13  6.70e-14  3.09e-14 |
 G12  |   288   288     0   193     0.16     0.03     3.04     3.04   | 6.39e-13  7.69e-14  3.46e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.39     0.39   | 6.22e-13  7.50e-14  4.11e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.65     0.03     0.16     0.16   | 8.43e-14  3.25e-14  4.54e-14 |
 ALGO |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.57e-14  7.04e-15  6.52e-15 |
 CAS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  1.48e-12  1.86e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-13  5.67e-14  1.14e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-13  8.37e-14  3.67e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-13  2.47e-13  7.39e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  7.62e-14  1.62e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  9.64e-14  2.23e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  8.91e-14  2.29e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-13  1.07e-13  4.29e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.62e-13  6.47e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.54e-13  8.12e-14  3.44e-14 |
 GLSV |   285   242    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  7.28e-13  1.96e-13 |
 HOFN |   288   251    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  9.68e-13  2.09e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-13  2.54e-13  1.56e-13 |
 NNOR |   275   263     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  2.69e-13  4.96e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-13  2.14e-13  2.61e-13 |
 PDEL |   288   255    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.26e-12  8.00e-13  3.01e-13 |
 STJO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.64e-14  1.35e-14  1.58e-14 |
 VILL |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  1.23e-12  3.10e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-14  5.15e-15  2.27e-15 |
 BJFS |   288   254    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.23e-12  1.27e-12  2.99e-13 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-13  2.74e-13  4.25e-14 |
 BRST |   281   247    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.15e-12  2.38e-12  5.89e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-13  2.10e-13  6.11e-14 |
 SVTL |   276   269     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-13  1.03e-14  3.27e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  2.88e-13  5.25e-14 |
 PBRI |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-13  2.68e-13  1.39e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.44e-22  5.22e-20  6.57e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
