
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1946   Day: 6   MJD: 57872                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154724    509    -760     290     11     10     12     97     99     95   21.29
 emr |  2880     0 104150    917    2277    -895     19     19     19    162    168    122   10.58
 esa |  2880     0 128819    113    -362    -829      8      7     10    155    177     87   30.11
 gfz |  2880     0 135679   1297      -2    -361     11     10     12    118    131     87   21.39
 grg |  2880     0 117591    883     200    -323     12      9     19    185    191    164   16.63
 jpl |  2880     0 106866     58    1262   -1015     47     50     26    229    232    213    0.00
 mit |  2880     0 111541     80    -394    -426     42     43     39    279    296    197    0.00
 ngs |    96     0   2976     12    -813     406   1094   1094      0   2119   2119      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |    61   343  -163   219  -283   227   190   760     - |
    2 |   -15  -107   208  -146  -101  -186  -228 -1968     - |
    3 |   -98   348  -247    78   250   213   609  1949     - |
    5 |   211    35  -131    19   -81   -87  -180 -2169     - |
    6 |     4   162  -137   -89   255   348   286  -420     - |
    7 |    98    33  -150    30    86   -69   -84 -1236     - |
    8 |  -110   -15    30  -176   322    -7   238  3110     - |
    9 |   -33    76  -106   -97   312   221   285  -804     - |
   10 |   -55    56   -62    19   122   113   -97    42     - |
   11 |   -42   -72    -4     8    97   -66  -363  1176     - |
   12 |    54   105   -38   149  -258    83  -168 -2977     - |
   13 |   -51   -87    24   -28   112    64  -426  1218     - |
   14 |   -54  -114   173   -52  -113  -157   -51  2442     - |
   15 |   155    50  -120    19   -37    14  -313 -1535     - |
   16 |   -19  -197   193   -41  -147  -270   164  1628     - |
   17 |   207   -25  -265   113    85   -62   -65 -2311     - |
   18 |    28  -194   104   106  -236   -68  -152  2477     - |
   19 |   -24   -87   312  -150  -286  -387   101 -2005     - |
   20 |   -89  -336   254  -110    10  -324    76   757     - |
   21 |   -32  -253   313   -40  -314  -371    86  1024     - |
   22 |   -71  -293   301  -250    54  -354   241 -2871     - |
   23 |    19   -14    24    27   -95    98  -402 -1310     - |
   24 |    13   268  -167   118   -37   685   492  4218     - |
   25 |  -160   140   110   -18   -58   -21   277   113     - |
   26 |   -73   102   -71   -17   178    69   252  -412     - |
   27 |   -18   123    -4   113  -192   -42    88   194     - |
   28 |  -121  -116   164  -208   134  -115  -486  -442     - |
   29 |   235    20  -263   161   -42   130  -727  1649     - |
   30 |   -87   152    -4   -34    66   188    60   452     - |
   31 |    82   -20  -111   236  -195   177   200 -2503     - |
   32 |   -28   -79  -168    -3   394   -46    95   293     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ABMF |   -11     -     -    11     -     -     -     -     - |
 ADIS |   135     -    91     -  -338     -     -     -     - |
 ALBH |    89    13     -   -95     -  -332     -     -     - |
 ALGO |   -13    48     -   -10     -     -     -     -     - |
 ALIC |   -31     -     7    22     -  -188     -     -     - |
 ALRT |   -84     -     -   -12   122  -217  -142     -     - |
 AMC2 |    40     -     -   -40     -  -157     -     -     - |
 ANKR |    18     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -48     -     -     -    61     -    11     -     - |
 AREQ |    21    78     -   -59     -  -238    59     -     - |
 AREV |   -43     -    70   -56     -     -     -     -     - |
 ARTU |   -68     -   -20   -15   143  -197     -     -     - |
 ASPA |  -189     -   101    47     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -43     -    -2    46     -   -97   273     -     - |
 BAKE |    51     -   -15  -120   117     -     -     -     - |
 BAKO |   -44     -    76   -62     -  -198     -     -     - |
 BARH |  -119     -    48    59   -12     -  -188     -     - |
 BJCO |   -42     -    77   -67     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -101     -    38   -40   113  -247     -     -     - |
 BOR1 |   -42     -     -    42     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -136     -    38    83     -  -374     -     -     - |
 BREW |    20   -40     -     -     -     -   -68     -     - |
 BRMU |   -74     -    65   -17     -  -148   -81     -     - |
 BRST |   -18     -    42     -   -54     -     -     -     - |
 BRUX |   -25     -     -  -113   178     -     -     -     - |
 CAS1 |   -98     -    82   -96   102     -   -89     -     - |
 CCJ2 |  -177     -     -   -31   272     -     -     -     - |
 CEDU |    21     -    38   -74     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    40   -56     -  -199     -     -     - |
 CHOF |   -94     -     -     -   120     -     -     -     - |
 CHPG |   -78     -     -     -   100     -     -     -     - |
 CHTI |   -67     -   113     X  -114     -     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -190   244     -     -     -     - |
 CKIS |  -241     -     -     -   309     -     -     -     - |
 CNMR |   -61     -     -    61     -     -   175     -     - |
 COCO |  -107     -   -20     -   178     -     -     -     - |
 CORD |    21     -     -   -21     -     -   191     -     - |
 CRO1 |  -128    -1     -   102    34     -   -38     -     - |
 CUSV |     -     -    49   -68     -  -240     -     -     - |
 DAEJ |   -86     -     -    86     -     -   -19     -     - |
 DAKR |     -     -    26   -37     -     -     -     -     - |
 DARW |    72    72  -152     -   159     -     -     -     - |
 DAV1 |  -108     -    76     -     -     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -  -147     -   267     -     -     -     - |
 DRAO |    46    51   -34   -23     -     -     -     -     - |
 DUBO |   -39     -   107   -44   -87     -     -     -     - |
 DYNG |   -44     -     -     -    56     -     -     -     - |
 FAIR |    22   123     -     5  -112     -   122     -     - |
 FLIN |   -67     -    79   -44     -  -394  -253     -     - |
 FLRS |   -19     -     -    19     -     -     -     -     - |
 FTNA |   -73     -     -     -    94     -     -     -     - |
 GLPS |    38     -   -26  -158   200  -169    82     -     - |
 GLSV |    20     -   -54    56     X  -245     -     -     - |
 GMSD |  -154     -    57  -105   230     -     -     -     - |
 GODE |   -25     -     -  -199   304     -    50     -     - |
 GODZ |   -75     -    53     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -25    51     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -36     -    59   -47     -     -     -     -     - |
 GOPE |   -11     -     -    11     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -36     -    39   -19     -  -152     -     -     - |
 GRAZ |   -23  -654   138    96     -     -  -279     -     - |
 GUAM |     1     -     -    -1     -   -96    60     -     - |
 GUUG |   -42     -    -8    53     -     -     -     -     - |
 HARB |  -145    19   137   -58     -     -     -     -     - |
 HERS |  -216     X   154    -2     -     -  -424     -     - |
 HERT |   -18     -    13     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -71   143     -     -     -  -161     -     -     - |
 HNLC |   -11     -     -    10     -     -   112     -     - |
 HOB2 |    36   -42    23   -48     -  -192    62     -     - |
 HOFN |  -148     -    87  -100   161     -  -440     -     - |
 HRAG |    -2     -     -     -     3     -     -     -     - |
 HRAO |    85     -     -  -110    33     -    46     -     - |
 HYDE |   -47     -   117  -113    -8     -   -73     -     - |
 IENG |  -114    94     -    67     -     -  -180     -     - |
 IISC |     0     -     -     0     -   -31  -266     -     - |
 INEG |   -37     -   -48   104     -     -     -     -     - |
 INVK |  -135     -     -     8   163     -   -76     -     - |
 IQAL |   -68     -    48     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -60     -    49     8   -23  -451  -234     -     - |
 ISBA |   -51     -    36     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |   -44     -    35   -88   116  -209     -     -     - |
 JFNG |    58     -    76     -  -210     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -23     -    16     -     -     -  -230     -     - |
 JOZE |   -56   113     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    75     -   -37     -     -     -     -     - |
 KARR |  -229     -   125   -25    99     -  -130     -     - |
 KELY |  -102     -    14   -89   220     -  -100     -     - |
 KERG |   -75     -    63   -16     -  -359     -     -     - |
 KIRU |    66     6   -43   -39    39     -     -     -     - |
 KIT3 |   130     -   -92     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -43   102     -    -8     -  -133   226     -     - |
 KOKV |    14     -    42   -74     -     -     -     -     - |
 KOUC |  -121     -    86     -     -     -   198     -     - |
 KOUR |   -40     -   -44    -6   145  -200     -     -     - |
 KRGG |   -48     -     -    66   -26     -     -     -     - |
 KZN2 |   -90     -     -     -   116     -     -     -     - |
 LAMA |    37     -     -   -37     -     -     -     -     - |
 LHAZ |   -89     -  -123     5   331     -  -179     -     - |
 LMMF |   -86     -    92     -   -58  -251     -     -     - |
 LPGS |    -7     -    -9     -    24     -     -     -     - |
 MAC1 |   -56     -   -16     -   100     -     -     -     - |
 MAG0 |  -115     -    56    36     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -35     -     -     -    45  -156     -     -     - |
 MAL2 |   -50     -     X     -    64  -219     -     -     - |
 MANA |    26     -     -   -26     -     -    12     -     - |
 MAR6 |   -37   -46    43     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -112     -    69   -35    64     -  -303     -     - |
 MAT1 |   -45     -     -     -    57     -     -     -     - |
 MATE |   -72    20    72   -39     -     -  -188     -     - |
 MAUI |   158     -     -     -  -202     -     -     -     - |
 MAW1 |    47     -    54  -101   -37  -143   279     -     - |
 MBAR |   -13     -    35   -37     -     -  -102     -     - |
 MCIL |  -249     -    52   -45   283  -113     -     -     - |
 MCM4 |   -91   -94     1  -138   351  -150     -     -     - |
 MDO1 |   -26   -15    23     -     -     -   -14     -     - |
 MDVJ |    55     -     -   -55     -     -     -     -     - |
 MEDI |   101  -204     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |    47     -     -     -   -60     -     -     -     - |
 METS |   -36    73     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -39     -    19     -    16  -220     -     -     - |
 MIZU |   -50     -     -    50     -     -     -     -     - |
 MKEA |   142     -   -45   -79     -     -   433     -     - |
 MOBK |    34     -   -24     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -38     -   -36     -   114     -    30     -     - |
 MONP |   -45     -    32     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -50     -     -    50     -  -194     -     -     - |
 MQZG |   -47     -    33     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |  -126     -     -    84    53    89     -     -     - |
 NANO |     6     -    50   -25   -67     -     -     -     - |
 NAUR |   -77     -    54     -     -     -  -123     -     - |
 NICO |   -18     -   -18    44     -  -152  -198     -     - |
 NIST |   -57    75     -    19     -     -     -     -     - |
 NIUM |   -77     -     -    76     -   -89     -     -     - |
 NKLG |  -148     -   114  -156   188  -192     -     -     - |
 NLIB |    -2   154     -     0   -96     -  -170     -     - |
 NNOR |   -31   -30   -41     -   134     -     -     -     - |
 NOT1 |   -85     -     -     -   108     -     -     -     - |
 NOVM |  -108     -    44    45     -  -133     -     -     - |
 NRC1 |   -65    10     -    60     -     -  -108     -     - |
 NRIL |   -61     -    39    10     -  -175  -235     -     - |
 NTUS |  -126     -   129   -57     -     -   -57     -     - |
 NYA1 |   -59     -    61   -27     -     -     -     -     - |
 NYA2 |   -34     -     -     -    44     -     -     -     - |
 NYAL |     3    61     -   -33     -     -   -66     -     - |
 OHI2 |    16     -     -   -16     -     -   -85     -     - |
 OHI3 |   -60     -    74     -   -58     -  -112     -     - |
 ONS1 |  -149     -     -     -   191     -     -     -     - |
 ONSA |     3    12    54   -85     -     -     -     -     - |
 OPMT |  -188   108     -   146     -     -  -274     -     - |
 OUS2 |  -128     -   -99     -   344     -     -     -     - |
 PADO |   -62     -     -     -    79     -  -397     -     - |
 PALM |     -     -     -     9   -12  -150   265     -     - |
 PALV |    87     -     -   -87     -     -     -     -     - |
 PBRI |  -120     -   119   -45     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -90     -    52   -42    77  -176     -     -     - |
 PERT |  -106    18    96   -39     -     -   -99     -     - |
 PETS |  -119     -     -   118     -  -155     -     -     - |
 PIE1 |     3    42     -   -50    34     -     -     -     - |
 PIMO |  -132     -    61    51    -8  -211     -     -     - |
 POHN |  -429     -     -     -   549     -     -     -     - |
 POL2 |   -75     -     -    75     -   -82     -     -     - |
 POLV |   -62     -     -    62     -     -     -     -     - |
 POTS |   121     -   -86     -     -     -     -     -     - |
 POVE |    36     -   -18   -11     -     -     -     -     - |
 PRDS |    49    50     -   -73     -     -     -     -     - |
 PTBB |  -147    58    73    16     -     -     -     -     - |
 PTVL |  -170     -     -     -   218     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -10   -24    16     -     -     -     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -106   136  -193     -     -     - |
 QUIN |    21     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -98     -     -    71    35  -110     -     -     - |
 RAMO |   -51     -    36     -     -     -     -     -     - |
 RECF |  -109     -    96   -27     -     -     -     -     - |
 REDU |   -57     -    40     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    17     -     -   -17     -     -     -     -     - |
 REUN |  -197     -    65    76    38  -286   -62     -     - |
 REYK |   -14     -     -    14     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -33     -    23     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -19     -     -    19     -     -    58     -     - |
 SALU |   -62     -    87   -61     -     -     -     -     - |
 SANT |     6     -     -    -6     -     -   288     -     - |
 SAVO |  -103     -    71   -14     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -163    52    84    19     -     -     -     -     - |
 SCOR |  -140     -    55    40    29  -238     -     -     - |
 SCUB |    57     -    -7     -   -61     -     -     -     - |
 SEYG |  -202     -   145     -    -9  -305     -     -     - |
 SFER |   -90   -62   123   -54     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -38     -     -    38     -  -110    84     -     - |
 SOFI |   -76     -    69   -21     -     -  -349     -     - |
 SPT0 |    71     -     -   -71     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -149     -   195    38  -219     -    40     -     - |
 STFU |    58     -     -     -   -75     -     -     -     - |
 STHL |   -26     -    82   -90     -   -83     -     -     - |
 STJO |   -20    67     -    16   -37     -  -138     -     - |
 STK2 |  -188     -    91     -    77     -     -     -     - |
 SUTH |    -1     -     -   -40    53  -221   -74     -     - |
 SUTV |    -2     -    63   -87     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -147     -     -    20   163     -   -39     -     - |
 SVTL |     -     -   -38     -    68     -     -     -     - |
 SYOG |   -90    12    59     X     X     -     -     -     - |
 TASH |    57     -     -     -   -73     -     -     -     - |
 TEHN |    39     -  -139    10   192  -247  -228     -     - |
 THTI |   -67     -   131  -118     -  -288   -17     -     - |
 THU2 |   -73     -    60   -12     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -59   126     -    -4     -     -     -     -     - |
 TIDB |   -17    44     -    -5     -     -   119     -     - |
 TLSE |   -65     X    58   -42    39     -  -237     -     - |
 TONG |  -192     -     -     -   246     -     -     -     - |
 TOW2 |   -52     -    79     -   -77     -     -     -     - |
 TRO1 |  -148     -    -1   -97   315  -299     -     -     - |
 TSK2 |  -149     -   106     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -83     -     -    83     -     -   175     -     - |
 TUVA |  -129     -    91     -     6  -133   206     -     - |
 TWTF |   -97   -37    11   -42   181     -     -     -     - |
 UCAL |  -225     -     -     -   288     -     -     -     - |
 UFPR |    10     -   -44    52     -     -     -     -     - |
 ULAB |   -48     -     8     -    48     -     -     -     - |
 UNSA |   -37     -    26     -     -     -     -     -     - |
 URUM |    20     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -32     -     -    32     -     -     -     -     - |
 USUD |   -40    60     -    11     -    36     -     -     - |
 UZHL |     -     -    33   -47     -     -     -     -     - |
 VALD |   -43     -    30     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -172    19    23   -46   225     -  -546     -     - |
 VOIM |   -60     -     -     -    77     -     -     -     - |
 WAB2 |    -3     -     -     3     -     -  -188     -     - |
 WARK |  -114     -     -     -   146     -     -     -     - |
 WHIT |    15     9    -2   -17     -  -291     -     -     - |
 WILL |   -71   119     -    12     -     -   -30     -     - |
 WSRT |   -70    97     -    22     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -120     -   157  -102     -     -     -     -     - |
 WTZZ |  -293     -     -     -   375     -     -     -     - |
 XMIS |   -32     -     -    32     -     -   -51     -     - |
 YAKT |  -146   161   108   -72     -  -129    -3     -     - |
 YAR2 |    38     -     -   -38     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -64     -    45     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    54   115     -   -35   -98     -    64     -     - |
 YKRO |   -25     -     -    25     -   -95   -30     -     - |
 YSSK |     1     -     -    -1     -   -97     -     -     - |
 ZAMB |    -3     -    44   -58     -  -162     -     -     - |
 ZECK |     1     -     4    -7     -     -  -217     -     - |
 ZIM2 |  -128     -    90     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -54     -     -    54     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    1 |    16    25     6    12    12    39    34   533     - | 2880    192
    2 |     6    22     6     7     9    36    27   382     - | 2880    344
    3 |     8    17     5     6    11    38    34   561     - | 2880    178
    5 |     9    19     8    14     8    55    32   627     - | 2880    339
    6 |     7    18     9     7    11    38    30   388     - | 2880    282
    7 |    11    21     7     9     9    31    33   766     - | 2880    360
    8 |    13    19     8     8     9    50    31  1396     - | 2880    762
    9 |    21    14     5    15    12    41    18   538     - | 2880    307
   10 |    10    20     7     8     8    25    26   453     - | 2880    175
   11 |    12    19    13    17     9    37    38   911     - | 2880    475
   12 |     8    22     6     7     8    64    39   554     - | 2880    360
   13 |    13    20     6    13    10    34    44   718     - | 2880    284
   14 |    16    18     7    10    11    68    28   395     - | 2880    249
   15 |    11    23     5     9     9    73    36   557     - | 2880    269
   16 |     8    20     5     6    16    55    46   563     - | 2880    478
   17 |     9    17     7     5     9    95    43  1211     - | 2880    381
   18 |     5    20     5     5     8    66   105   539     - | 2880    241
   19 |     5    19     6     7     8    56    44   325     - | 2880    196
   20 |     6    24    11     8    11    58   116   944     - | 2880    265
   21 |     8    18     5    11     8    44    22   359     - | 2880    236
   22 |     6    16     6     7    10    35    44   734     - | 2880    216
   23 |    14    20     7    14     9    52    55   408     - | 2880    170
   24 |    16    17     8     8     9    45    27  3847     - | 2880   2212
   25 |     9    26     8    21    10    45    26   485     - | 2880    228
   26 |     5    26     7     8     9    36    22   683     - | 2880    354
   27 |    12    19     8     9    11    41    21   704     - | 2880    350
   28 |     7    19     8    21    12    52    41  1922     - | 2880    953
   29 |     8    20     5     9     8    71    41  2894     - | 2880    803
   30 |    13    16     5    10    10    38    18   475     - | 2880    394
   31 |     7    19     6     7     9    44    28   741     - | 2880    244
   32 |    16    19     8    11     9    36    29   280     - | 2880    219
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    11     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   4062
 ADIS |     8     -     7     -    15     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    17    21     -    10     -    22     -     -     - |  288    184
 ALGO |     9    23     -    10     -     -     -     -     - |  288    114
 ALIC |     8     -     6     9     -    15     -     -     - |  288   3754
 ALRT |     9     -     -    12    13    19   183     -     - |  288   6970
 AMC2 |     7     -     -     7     -    21     -     -     - |  288     28
 ANKR |     8     -     5     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREG |    10     -     -     -    13     -    38     -     - |  288   7311
 AREQ |    14    23     -     8     -    12    37     -     - |  288   4894
 AREV |    12     -     9    10     -     -     -     -     - |  288   4805
 ARTU |     9     -     9    14    15    17     -     -     - |  288   8455
 ASPA |    21     -    16    17     -     -     -     -     - |  288   7025
 AUCK |    17     -    12    16     -    27    41     -     - |  276   4475
 BAKE |    11     -     5     7    18     -     -     -     - |  288   3250
 BAKO |    10     -    10    14     -    19     -     -     - |  288   3657
 BARH |    18     -    12    15    31     -    32     -     - |  288   3309
 BJCO |     9     -     8    13     -     -     -     -     - |  288   7642
 BOGT |     9     -     9    12    17    16     -     -     - |  288   5554
 BOR1 |    15     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3981
 BRAZ |    10     -     9    11     -    25     -     -     - |  288   5765
 BREW |    12    23     -     -     -     -    19     -     - |  288     38
 BRMU |    10     -     6     9     -    17    29     -     - |  288   6470
 BRST |     9     -    10     -    23     -     -     -     - |  288   5032
 BRUX |     5     -     -     7     9     -     -     -     - |  288     29
 CAS1 |    10     -     5     6    14     -    15     -     - |  288   2839
 CCJ2 |    13     -     -    13    19     -     -     -     - |  288   7814
 CEDU |     6     -     5     8     -     -     -     -     - |  288     34
 CHAN |     -     -     6     9     -    22     -     -     - |  288     64
 CHOF |     7     -     -     -     9     -     -     -     - |  153    >>>
 CHPG |    10     -     -     -    13     -     -     -     - |  288   6169
 CHTI |    40     -    23     X    27     -     -     -     - |  250   4415
 CHUM |     -     -     -     9    12     -     -     -     - |  288   6296
 CKIS |    24     -     -     -    30     -     -     -     - |  266   6923
 CNMR |    26     -     -    26     -     -    45     -     - |  283   6879
 COCO |    11     -    11     -    23     -     -     -     - |  288    >>>
 CORD |     7     -     -     7     -     -    21     -     - |  288   4829
 CRO1 |    13    18     -    15    20     -    22     -     - |  288     35
 CUSV |     -     -    15    22     -    37     -     -     - |  281   7367
 DAEJ |     9     -     -     9     -     -    61     -     - |  288   4268
 DAKR |     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  276   6305
 DARW |     9    17    10     -    32     -     -     -     - |  288    >>>
 DAV1 |     9     -     6     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAG |     -     -     7     -    12     -     -     -     - |  139    >>>
 DRAO |     9    18     6    12     -     -     -     -     - |  288     67
 DUBO |     5     -     6     6    12     -     -     -     - |  288  18876
 DYNG |     6     -     -     -     8     -     -     -     - |  288   2453
 FAIR |     9    18     -     9    13     -    17     -     - |  288  10316
 FLIN |     8     -     5     6     -    21    31     -     - |  288   3391
 FLRS |     9     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2580
 FTNA |    13     -     -     -    17     -     -     -     - |  288   6591
 GLPS |     8     -     8    10    15    16    22     -     - |  288   6846
 GLSV |     8     -     8    10     X   104     -     -     - |  287   1558
 GMSD |    14     -     9    13    23     -     -     -     - |  288   3969
 GODE |    14     -     -    21    25     -    33     -     - |  287     67
 GODZ |    16     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2930
 GOL2 |    11    23     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 GOLD |     9     -     7    12     -     -     -     -     - |  288  11192
 GOPE |     9     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    600
 GRAS |     6     -     9    11     -    14     -     -     - |  288   3069
 GRAZ |     8    34     6    12     -     -    18     -     - |  288   3948
 GUAM |    14     -     -    14     -    22    47     -     - |  288   8495
 GUUG |    19     -    13    19     -     -     -     -     - |  288   8370
 HARB |    14    16     9    16     -     -     -     -     - |  288   1146
 HERS |    10     X     9    18     -     -    20     -     - |  288     24
 HERT |     7     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   4033
 HLFX |    11    22     -     -     -    24     -     -     - |  288  15301
 HNLC |    16     -     -    16     -     -    44     -     - |  288   4424
 HOB2 |     9    18     6    10     -    22    23     -     - |  288    115
 HOFN |     7     -     9    12    24     -    24     -     - |  288   2742
 HRAG |    11     -     -     -    15     -     -     -     - |  175   5026
 HRAO |    12     -     -    17    14     -    24     -     - |  288     34
 HYDE |    11     -    10    16    24     -    19     -     - |  288   3697
 IENG |    14    25     -    15     -     -    15     -     - |  288     22
 IISC |    16     -     -    16     -    22    36     -     - |  282  14046
 INEG |     8     -     7    12     -     -     -     -     - |  288   4125
 INVK |     9     -     -     8    13     -    14     -     - |  288   3557
 IQAL |    23     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   2903
 IRKJ |    11     -    12    11    19    15    30     -     - |  288     60
 ISBA |     8     -     5     -     -     -     -     -     - |  288  23056
 ISPA |    19     -    17    21    33    29     -     -     - |  288  10605
 JFNG |     9     -     9     -    14     -     -     -     - |  288   5639
 JOZ2 |     9     -     7     -     -     -    31     -     - |  288   5604
 JOZE |    12    24     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    15     -     7     -     -     -     -     - |  288   9432
 KARR |     9     -    13    12    29     -    21     -     - |  288   3066
 KELY |    12     -     6     7    12     -    17     -     - |  288   8039
 KERG |    19     -    14    16     -    26     -     -     - |  288   5881
 KIRU |     6    12     8    12    16     -     -     -     - |  288   1451
 KIT3 |    12     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    12    18     -    16     -    22    25     -     - |  288     43
 KOKV |    14     -    11    14     -     -     -     -     - |  288     48
 KOUC |    14     -    10     -     -     -    29     -     - |  288   4910
 KOUR |    18     -    15    20    27    21     -     -     - |  288     53
 KRGG |    18     -     -    18    29     -     -     -     - |  287   5862
 KZN2 |     9     -     -     -    12     -     -     -     - |  287   4183
 LAMA |     6     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   2591
 LHAZ |     6     -     9     9    18     -    41     -     - |  288   4741
 LMMF |    27     -    16     -    21    26     -     -     - |  288   3753
 LPGS |    10     -    13     -    21     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     8     -     7     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     5     -     4     7     -     -     -     -     - |  288   7670
 MAJU |    18     -     -     -    23    38     -     -     - |  288   3554
 MAL2 |    12     -     X     -    15    76     -     -     - |   57   3291
 MANA |    16     -     -    16     -     -    26     -     - |  288   6098
 MAR6 |     7    17     7     -     -     -     -     -     - |  288   2013
 MAS1 |    13     -    10    17    23     -    23     -     - |  288   9220
 MAT1 |     9     -     -     -    11     -     -     -     - |  288    >>>
 MATE |    13    24     9    14     -     -    24     -     - |  288     29
 MAUI |    16     -     -     -    21     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    11     -    10    11    19    75    38     -     - |  287   3684
 MBAR |    14     -    13    14     -     -    69     -     - |  288   7921
 MCIL |    17     -    11    14    20    19     -     -     - |  288   9601
 MCM4 |     8    18     6    10    17    26     -     -     - |  288   6235
 MDO1 |    10    15    10     -     -     -    29     -     - |  288   5009
 MDVJ |    39     -     -    39     -     -     -     -     - |   48     23
 MEDI |     6    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 METG |    10     -     -     -    12     -     -     -     - |   36   2768
 METS |     8    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     7     -     6     -    11    19     -     -     - |  288     20
 MIZU |     8     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    734
 MKEA |    19     -    13    13     -     -    31     -     - |  288     42
 MOBK |    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   6545
 MOBS |     9     -     8     -    14     -    13     -     - |  288   1623
 MONP |     7     -     5     -     -     -     -     -     - |  280   2054
 MORP |     9     -     -     9     -    15     -     -     - |  288   4608
 MQZG |    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   5660
 NAIN |    10     -     -    12    13    25     -     -     - |  269   6210
 NANO |     7     -     8    10    15     -     -     -     - |  288   2524
 NAUR |    31     -    22     -     -     -    58     -     - |  115   3266
 NICO |     6     -     9    12     -    14    22     -     - |  288   4059
 NIST |     7    27     -    17     -     -     -     -     - |  288     22
 NIUM |    10     -     -    10     -    20     -     -     - |  288   6404
 NKLG |    11     -     9    14    21    21     -     -     - |  288   7151
 NLIB |    14    17     -    16    22     -    20     -     - |  288     39
 NNOR |     8    15     8     -    17     -     -     -     - |  288    431
 NOT1 |    10     -     -     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 NOVM |    10     -    10    11     -    21     -     -     - |  288     50
 NRC1 |     8    19     -    11     -     -    19     -     - |  288     28
 NRIL |    13     -    11    11     -    31    26     -     - |  288   8220
 NTUS |    16     -    15    20     -     -    38     -     - |  288   3828
 NYA1 |     8     -     7    13     -     -     -     -     - |  288   5306
 NYA2 |     7     -     -     -    10     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |    10    19     -    17     -     -    16     -     - |  288    313
 OHI2 |     6     -     -     6     -     -    27     -     - |  288     87
 OHI3 |    10     -     7     -    16     -    23     -     - |  288     95
 ONS1 |    10     -     -     -    13     -     -     -     - |  288   1486
 ONSA |     6    14     7    11     -     -     -     -     - |  288   2078
 OPMT |    12    14     -    17     -     -    19     -     - |  288     25
 OUS2 |    13     -    12     -    19     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     8     -     -     -    10     -    18     -     - |  288   3977
 PALM |     -     -     -     9    12    21    23     -     - |  288   7854
 PALV |     6     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   3304
 PBRI |    22     -    16    23     -     -     -     -     - |  288    772
 PDEL |    10     -     8    15    21    13     -     -     - |  288   2276
 PERT |     8    33     6    14     -     -    26     -     - |  288   3113
 PETS |     6     -     -     6     -    16     -     -     - |  288   9807
 PIE1 |    12    13     -    11    20     -     -     -     - |  288     41
 PIMO |    22     -    18    24    34    25     -     -     - |  288   8128
 POHN |    24     -     -     -    30     -     -     -     - |  202   8250
 POL2 |    10     -     -    10     -    14     -     -     - |  287   6375
 POLV |     9     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3608
 POTS |    11     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     6     -     7     9     -     -     -     -     - |  288   6552
 PRDS |     6    10     -     6     -     -     -     -     - |  288     42
 PTBB |     7    13     6    12     -     -     -     -     - |  288     42
 PTVL |    28     -     -     -    36     -     -     -     - |  226   4721
 QAQ1 |     6    16     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     8    11    13     -     -     - |  288   6587
 QUIN |     8     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   7141
 RABT |     9     -     -    12    19    14     -     -     - |  288  11888
 RAMO |    34     -    24     -     -     -     -     -     - |  271    >>>
 RECF |    16     -    13    19     -     -     -     -     - |  288   5829
 REDU |     7     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   7340
 RESO |     4     -     -     4     -     -     -     -     - |  288   7143
 REUN |     8     -    13    12    20    25    31     -     - |  288   5351
 REYK |     9     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2807
 RIO2 |    15     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     9     -     -     8     -     -    25     -     - |  288   5942
 SALU |    15     -    11    16     -     -     -     -     - |  261   4114
 SANT |     6     -     -     6     -     -    19     -     - |  288   6717
 SAVO |    17     -    10    16     -     -     -     -     - |  276   6262
 SCH2 |    14    23     7     9     -     -     -     -     - |  288   3110
 SCOR |    12     -     5    11    13    12     -     -     - |  288   8210
 SCUB |    18     -    16     -    23     -     -     -     - |  288    >>>
 SEYG |    29     -    23     -    31    44     -     -     - |  287   5174
 SFER |    19    20    14    16     -     -     -     -     - |  288     82
 SHAO |     7     -     -     7     -    14    19     -     - |  288   8237
 SOFI |    10     -     9    14     -     -    59     -     - |  288   6012
 SPT0 |     7     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2114
 SSIA |    24     -    12    17    20     -    32     -     - |  288   5546
 STFU |     6     -     -     -     8     -     -     -     - |  287    >>>
 STHL |    14     -     8    12     -    22     -     -     - |  288   7088
 STJO |    19    19     -    15    20     -    50     -     - |  288    124
 STK2 |     7     -     6     -    14     -     -     -     - |  288   5837
 SUTH |     9     -     -    15    17    14    23     -     - |  288  11285
 SUTV |    12     -    10     7     -     -     -     -     - |  288   6798
 SUWN |    12     -     -    10    17     -   123     -     - |  288   3552
 SVTL |     -     -     7     -    13     -     -     -     - |  288     80
 SYOG |    18    20    17     X     X     -     -     -     - |  227   5164
 TASH |    11     -     -     -    14     -     -     -     - |  288    >>>
 TEHN |    17     -    13    15    22    16    31     -     - |  288   5230
 THTI |    20     -    16    22     -    39    64     -     - |  288   6825
 THU2 |     5     -     5     7     -     -     -     -     - |  288  66735
 THU3 |     4     8     -     5     -     -     -     -     - |  288   5841
 TIDB |     7    16     -     9     -     -    25     -     - |  288     45
 TLSE |    10     X     6    16    34     -    17     -     - |  288   8440
 TONG |    27     -     -     -    35     -     -     -     - |  165   4530
 TOW2 |     9     -     8     -    16     -     -     -     - |  288    >>>
 TRO1 |     6     -     8    11    13    19     -     -     - |  288   4986
 TSK2 |    12     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5756
 TSKB |    12     -     -    12     -     -    38     -     - |  288   4901
 TUVA |    10     -    11     -    24    24    33     -     - |  288   6059
 TWTF |    10    15     7    11    21     -     -     -     - |  288     39
 UCAL |     8     -     -     -    11     -     -     -     - |  288   2383
 UFPR |     8     -     7     9     -     -     -     -     - |  288   5220
 ULAB |    11     -     9     -    10     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |    19     -     -    19     -     -     -     -     - |  286     32
 USUD |    10    13     -    13     -    21     -     -     - |  288     52
 UZHL |     -     -     8    11     -     -     -     -     - |  288   1559
 VALD |     7     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   3837
 VILL |     9    16    11    19    24     -    23     -     - |  288   1455
 VOIM |    16     -     -     -    21     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     7     -     -     7     -     -    18     -     - |  288     45
 WARK |    17     -     -     -    21     -     -     -     - |  287   4671
 WHIT |    13    23     4     5     -    14     -     -     - |  288  57053
 WILL |     9    16     -    10     -     -    16     -     - |  288   5272
 WSRT |     8    12     -     6     -     -     -     -     - |  288     17
 WTZR |     7     -     9     8     -     -     -     -     - |  288     28
 WTZZ |     6     -     -     -     8     -     -     -     - |  288     20
 XMIS |    11     -     -    11     -     -    36     -     - |  288   4270
 YAKT |    10    34     9    12     -    12    28     -     - |  288   7077
 YAR2 |     7     -     -     7     -     -     -     -     - |  288     57
 YEL2 |     7     -     5     -     -     -     -     -     - |  288     25
 YELL |     6    20     -    10     9     -    22     -     - |  288     25
 YKRO |     9     -     -     9     -    18    23     -     - |  288  15595
 YSSK |     6     -     -     6     -    20     -     -     - |  288   8452
 ZAMB |    12     -     9    15     -    17     -     -     - |  288  12870
 ZECK |     7     -    11    13     -     -    30     -     - |  288     36
 ZIM2 |     7     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   4497
 ZIMM |     7     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   4500
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    12    20     8    11    13    47    43  1095     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   JFNG  | 1946-6 21:10:00 |        -531
esa |   FAA1  | 1946-6  3:15:00 |      -21851
esa |   MAL2  | 1946-6 14:00:00 |       14962
grg |   GLSV  | 1946-6  1:10:00 |        1012
grg |   GLSV  | 1946-6  1:15:00 |       -1961
grg |   GLSV  | 1946-6  1:20:00 |         500
grg |   GLSV  | 1946-6  1:30:00 |        1000
grg |   GLSV  | 1946-6  1:40:00 |       -1738
grg |   GLSV  | 1946-6  1:45:00 |         970
grg |   MAW1  | 1946-6 20:25:00 |     -178637
grg |   MAW1  | 1946-6 20:35:00 |      179162



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     3.09     3.67     3.62     3.62   | 6.64e-14  8.14e-15  1.94e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.78     3.67     1.05     1.05   | 3.47e-14  1.20e-14  7.56e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.82     3.67     0.27     0.27   | 4.68e-14  1.45e-14  4.29e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.72     3.67     3.62     3.62   | 6.20e-14  7.62e-15  1.96e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.61     3.67     3.62     3.62   | 4.08e-14  8.71e-15  2.72e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.79     3.67     3.62     3.62   | 3.94e-14  8.82e-15  2.65e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.61     3.67     3.31     3.31   | 4.61e-14  7.60e-15  1.63e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.88     3.67     1.83     1.83   | 3.72e-14  8.96e-15  4.81e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.27     3.67     3.62     3.62   | 3.56e-14  5.77e-15  2.46e-15 |
 SFER |   288   288     1   288     2.42     3.67     2.29     2.29   | 5.11e-14  9.49e-15  1.11e-14 |
 WSRT |   288   288     1   288     3.61     3.67     2.88     2.88   | 2.21e-14  4.90e-15  1.69e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.61     3.67     3.62     3.62   | 2.32e-14  4.04e-15  1.53e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.61     3.67     3.62     3.62   | 2.93e-14  6.49e-15  3.49e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.41     3.67     1.13     1.13   | 6.28e-14  1.08e-14  2.94e-15 |
 OHI3 |   288   287     1   288     2.61     3.67     2.09     2.09   | 4.26e-14  5.54e-15  5.23e-15 |
 KOKV |   288   287     1   288     2.72     3.67     1.15     1.15   | 4.15e-14  7.79e-15  2.32e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     3.63     3.67     2.11     2.11   | 3.51e-14  1.12e-14  5.62e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.35     3.67     0.87     0.87   | 5.12e-14  7.97e-15  2.56e-15 |
 USN7 |   286   286     0   286     2.63     3.64     1.09     1.09   | 4.84e-14  1.21e-14  2.80e-15 |
 ALBH |   288   285     1   288     2.20     3.50     0.56     0.56   | 4.47e-14  8.69e-15  1.54e-14 |
 GODE |   287   279     3   287     2.14     3.32     2.32     2.32   | 9.42e-14  2.59e-14  4.91e-15 |
 KOUR |   288   269     6   288     2.07     3.11     0.79     0.79   | 8.65e-14  2.35e-14  2.99e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.05     3.05     1.32     1.32   | 5.79e-14  7.17e-15  1.97e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.90     2.60     2.18     2.18   | 3.19e-14  1.12e-14  3.38e-15 |
 STJO |   288   286     1   288     1.78     2.28     0.58     0.58   | 4.81e-14  2.01e-14  1.19e-14 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.62     1.91     1.21     1.21   | 8.63e-14  9.70e-15  1.96e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     1.36     1.33     2.10     2.10   | 2.55e-14  7.62e-15  2.22e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.32     1.25     3.62     3.62   | 7.52e-14  7.55e-15  2.20e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.20     1.05     1.42     1.42   | 1.08e-13  1.47e-14  3.84e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.16     0.98     3.62     3.62   | 9.50e-14  1.19e-14  3.29e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.08     0.84     2.10     2.10   | 1.01e-13  1.07e-14  4.90e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     1.08     0.84     3.27     3.27   | 1.14e-13  1.28e-14  3.14e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.95     0.65     0.31     0.31   | 2.18e-14  5.89e-15  3.40e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.61     0.53     3.62     3.62   | 5.54e-14  2.01e-14  3.28e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.81     0.47     0.67     0.67   | 2.66e-14  4.67e-15  4.54e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.74     0.40     0.61     0.61   | 2.15e-13  2.39e-14  4.77e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.65     0.30     0.33     0.33   | 2.85e-14  6.07e-15  1.04e-14 |
 HERS |   288   288     0   288     0.61     0.27     0.40     0.40   | 3.43e-14  5.25e-15  1.54e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     0.57     0.23     0.28     0.28   | 2.67e-14  5.23e-15  1.02e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.56     0.22     0.27     0.27   | 1.34e-13  1.36e-14  2.94e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.55     0.22     0.30     0.30   | 2.49e-14  5.00e-15  1.54e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.45     0.15     0.02     0.02   | 2.90e-14  9.26e-15  2.07e-15 |
 G10  |   288   280     3   288     1.24     0.12     0.31     0.31   | 8.26e-14  2.55e-14  8.43e-15 |
 G09  |   288   284     3   288     1.77     0.10     0.29     0.29   | 7.17e-14  2.87e-14  1.11e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.36     0.09     0.08     0.08   | 3.58e-14  6.72e-15  3.62e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.31     0.07     0.05     0.05   | 7.99e-14  9.65e-15  2.86e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.19     0.06     0.99     0.99   | 8.81e-13  8.48e-14  2.63e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.61     0.04     3.03     3.03   | 7.07e-14  2.61e-14  1.35e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.04     0.04   | 2.64e-14  3.57e-15  1.56e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.02     0.02   | 5.09e-13  1.63e-13  5.98e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.53     1.53   | 5.22e-13  7.30e-14  1.53e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.29     0.29   | 5.86e-13  1.99e-13  9.19e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.20     1.20   | 5.27e-13  6.88e-14  1.22e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.31     0.31   | 5.88e-13  6.31e-14  3.30e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.70     0.70   | 6.82e-13  7.41e-14  6.80e-14 |
 G15  |   288   287     0   288     0.19     0.02     1.01     1.01   | 6.68e-13  7.16e-14  2.50e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.36     0.36   | 6.90e-13  6.30e-14  2.47e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.40     0.40   | 6.72e-13  6.95e-14  1.53e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.88     0.88   | 7.49e-13  8.56e-14  2.49e-14 |
 G22  |   288   285     1   288     0.26     0.01     0.60     0.60   | 7.11e-13  7.15e-14  1.95e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.12     0.12   | 7.38e-13  7.66e-14  9.85e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.27     0.01     3.36     3.36   | 7.75e-14  2.62e-14  2.43e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.46     0.01     1.66     1.66   | 7.54e-14  3.12e-14  4.14e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     3.51     3.51   | 7.27e-13  7.74e-14  3.76e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.43     0.01     1.14     1.14   | 5.89e-14  1.71e-14  2.43e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.44     0.01     0.33     0.33   | 8.50e-14  2.56e-14  3.77e-14 |
 G27  |   288   288     1   288     0.39     0.01     0.26     0.26   | 5.55e-14  2.69e-14  3.43e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.18     0.18   | 6.05e-13  6.77e-14  2.82e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-14  6.85e-15  1.34e-15 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.06e-13  5.73e-13  4.80e-13 |
 BOR1 |   288   281     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  1.06e-12  5.22e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-13  8.88e-14  3.55e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  2.28e-13  7.03e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.41e-13  8.32e-14  4.77e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.97e-13  1.02e-13  1.65e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  8.42e-14  3.00e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  9.93e-14  2.47e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.57e-13  7.89e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-13  9.08e-14  2.82e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.68e-14  3.83e-14  1.39e-14 |
 GLSV |   287   255     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  5.50e-13  1.26e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-13  4.36e-13  1.00e-13 |
 HOFN |    34    20    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-11         -         - |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-13  2.80e-13  1.71e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-13  2.04e-13  2.79e-13 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-14  6.33e-15  1.83e-15 |
 MDVJ |    48    47     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-13  5.86e-14         - |
 MOBS |   288   268     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  5.15e-13  8.03e-14 |
 NNOR |   288   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  2.22e-13  2.59e-14 |
 NYAL |   288   252    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  2.33e-13  3.89e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-13  1.82e-13  3.18e-13 |
 REYK |   288   234    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-12  9.09e-13  2.10e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.59e-13  2.09e-13  3.21e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-13  3.45e-13  1.25e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.96e-13  4.83e-13  1.53e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-14  5.54e-15  1.12e-15 |
 BRST |   288   248    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.82e-12  1.90e-12  5.97e-13 |
 CHAN |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-14  9.76e-15  5.24e-15 |
 MONP |   280   280     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.34e-13  2.04e-13 |
 UZHL |   287   223    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  7.98e-13  1.34e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.13e-13  2.72e-13  7.89e-14 |
 MGUE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-14  5.45e-15  1.89e-15 |
 KRGG |   287   257    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  7.82e-13  7.01e-13 |
 METG |    36     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00         -         - |
 REDU |   288   274    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  1.76e-12  2.52e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  5.63e-13  1.88e-13 |
 UCAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.15e-22  8.60e-20  2.96e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
