
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1951   Day: 5   MJD: 57906                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0     341    -430   1352   1352      0   2310   2310      0    0.00
 cod |   288     0  35508     36    -382    -336     17     18     17    141    221    103   16.34
 emr |   288     0  23686    406   -1286    -687     20     20     21    102    127     84   12.16
 esa |   288     0  31246    493   -2958      39      9      8     10     94    149     61   33.40
 gfz |   288     0  41023   1171    -389     275     16     16     15    139    145    138   16.54
 iga |    96     0   2880      8     342    -433     28     28      0    108    108      0    0.00
 igu |    96     0   2880     70     393     164    919    919      0   1523   1523      0    0.00
 jpl |   288     0  24892    414     781      10     13     13     13    105    105    106   21.56
 ngs |    96     0   2880     33     130    -105    874    874      0   1795   1795      0    0.00
 usn |   288     0  37708    458   -2037    -425     36     50     31    112    125    108    0.00
 whu |   288     0  29309    169   -2186    4265     23     32     17    123    159    105    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   231   244   -31   -95    71   -43  -355   -75   431   113  -147 |
    2 | -1349  -184   -47   205  -137   -21  -868   -46 -1592  -148    11 |
    3 | -2117   277   -71   -96   -79  -187   328    40 -1426    -8  -265 |
    5 | -1480    37   212  -120    -5    51   436    42 -1202   164    44 |
    6 |   343   280   -75  -112   -74  -248   679    62   216    64  -246 |
    7 |   726    22    33   -14    25    15  1066   -32   364   126  -127 |
    8 |  3940    72   -25   -47    31  -124  1952     8   156   -34  -211 |
    9 |   350   139   -10    -5   -66   -40   218   -41   434    -9  -256 |
   10 |  -355     9    -1  -126   124   -75  3022    93  -249   136    -1 |
   11 |  3568    90  -190    44   -35  -112   722    -2  3810   -67  -128 |
   12 | -1923   214     9  -111   117   158  -312   -85 -1768   121   103 |
   13 |  1937    91  -101   -46    -2   -40  -998    61  2077   -17   -85 |
   14 |  2438  -166   -37   113   -60    -2   -90    18  2382   -84   -78 |
   15 |  -846   -34   252  -100   -78    90   244    99  -795   160   116 |
   16 |  1334  -166    62    88    20    -5  -814   -61  1230   -57   -57 |
   17 |  1006    83    97  -190   148    17 -1822    63   135   116    35 |
   19 |  -835  -284   -16   226   -95    -8   357   -53  -873  -175   138 |
   20 |  3130  -129    54    91   -47    21  -525   -38  3062   -57   107 |
   21 |  1094  -235   136   160    65   105  -472  -196   904   -63   173 |
   22 | -1911  -381   112   322   -87    59  -230  -206 -1966   -85   -71 |
   23 |    79   136  -214    68   -53   -39   148   -48  -132     8  -207 |
   24 | -1025   282    49  -240    76    19 -2399    72   568    95   106 |
   25 |  -775   420  -219  -142    35   142  -653    18  -566    76   -50 |
   26 |  1323   150   -35   -87    83     0  1757   -23  1247   106   -58 |
   27 |    72   259   -50   -49   192   122    30  -239   248   159   -74 |
   28 | -3011  -158   -55   156   -94   -64 -5091   -18 -1936  -148  -186 |
   29 | -2865   203   160  -233   153   135  -919    -1 -2441   188   143 |
   30 |   974   374   -95  -128    17    45  -133   -45   912    13  -286 |
   31 | -3431   373    51  -236   220   124  -418  -115 -2789    90    37 |
   32 |  -615   -37    47  -158   115   -87  1539   158  -362   141  -107 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -72   145     -     -     -     -   -88    88 |
 AIRA |     -     -     4    -2     -     -     -     -     -   -67   -18 |
 ALBH |     -   212     -  -125     -     -     -    33     -    89     - |
 ALGO |     -    25   -34     -     -     -     -     -     -    13   121 |
 ALIC |     -  -150     -    83   -19     -     -     -     -   -30    -4 |
 ALRT |     -    22   -26     -    -3     -     -     -     -     -    41 |
 AMC2 |     -    -1     2     -     -     -     -     -     -    17     - |
 AREV |     -     -   -19     9   -20     -     -    12     -     -     - |
 ARTU |     -     -    11    -1   -25     -     -    14     -   -37     - |
 ASPA |     -   -67     X   -28   119     -     -     -     -   107     - |
 AUCK |     -    19     -    -9     X     -     -     -     -    12    77 |
 BAKE |     -     -    17    80  -144     -     -   -23     -    82   -40 |
 BJCO |     -     -     -    67  -135     -     -     -     -    86   131 |
 BOGT |     -    34     -    -7   -48     -     -    23     -    22    -2 |
 BRMU |     -  -170     -    39    89     -     -     -     -     5     - |
 BRST |     -   -38    52     -     -     -     -     -     -     -   214 |
 BRUX |     -    -3    28     -   -81     -     -    48     -     -     - |
 CAS1 |     -  -122     -    32  -111     -     -   129     -    -9    20 |
 CCJ2 |     -     -     -     -  -228     -     -   175     -     -    57 |
 CEBR |     -     -     -     8     -     -     -   -12     -     -     - |
 CEDU |     -    84     -    53  -209     -     -    14     -     2   -28 |
 CHAN |     -     -    48   -36   -39     -     -    56     -     -   -61 |
 CHPI |     -     -   -25    27  -106     -     -    55     -     X     - |
 CHTI |     -  -111   -66   -52     X     -     -   198     -   -57   110 |
 CHUM |     -     -     -   216     -     -     -  -335     -  -410    66 |
 CHUR |     -    41     -   -28    15     -     -     -     -   -37  -117 |
 COCO |     -   -19     -     9     X     -     -     -     -     -     - |
 CORD |     -    65   -44   -16     X     -     -     -     -   -47     - |
 CRO1 |     -     -  -136     -   100     -     -     -     -    70    64 |
 CUSV |     -     -    12    45  -141     -     -    30     -    -4   -50 |
 DARW |     -    33     -    21   -75     -     -     -     -     4     - |
 DAV1 |     -     0     -     7   -14     -     -     -     -     7     - |
 DRAO |     -    83     -     -   -82     -     -     -     -    -9   -49 |
 DUBO |     -    84     -     -   -83     -     -     -     -    30     - |
 FAA1 |     -   259     -     X  -256     -     -     X     -     X     X |
 FLIN |     -    94     -    66     -     -     -  -173     -     -   -38 |
 FLRS |     -     -     -   -75     -     -     -   116     -   -27   110 |
 GLPS |     -    46     -   -48     1     -     -    36     -   -27   -21 |
 GLSV |     -   -29    54   -43    76     -     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    -7     3     -     -     -     -     -    18     - |
 GOL2 |     -     -    49    20     -     -     -   -59     -     -     - |
 GOLD |     -    21     -     -   -20     -     -     -     -   -73   -56 |
 GOPE |     -   -23     -     -    23     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -68     -     -    67     -     -     -     -    72     - |
 GRAZ |     -  -218     -    47   120     -     -     -     -   -37    77 |
 GUAM |     -  -139     -     -    78     -     -    45     -   -86     - |
 GUAT |     -  -178   -46    54   123     -     -     -     -   -77    78 |
 HARB |     -   -29    -2     -    30     -     -     -     -    41   259 |
 HERS |     -  -126   -69     -   177     -     -     -     -    -7     - |
 HOB2 |     -   102   -26    32   -87     -     -   -45     -    25     - |
 HOFN |     -  -102     -     -   101     -     -     -     -    50   150 |
 HRAO |     -   178     -   -73   -35     -     -     -     -   161     - |
 IENG |     -     0     6     -    -4     -     -     -     -     5     - |
 IISC |     -     -     -     -   -38     -     -    29     -   -30     - |
 INVK |     -  -150     -     -   149     -     -     -     -   -50     - |
 IQAL |     -     -     -    57     -     -     -   -89     -   -13   -76 |
 KARR |     -  -145     -    99  -165     -     -    83     -   -82     - |
 KELY |     -     -    82     -   -60     -     -     -     -    40    84 |
 KERG |     -    -5     -     -   -52     -     -    44     -   181   105 |
 KIRU |     -   -16     -     8     -     -     -     -     -    59     - |
 KOKB |     -     -     -     -    12     -     -    -9     -    33     - |
 KOKV |     -     -    28     1   -22     -     -     -     -    90   -33 |
 KOUR |     -   -52     -    45     1     -     -   -32     -   -28    29 |
 LAMA |     -   -70     -     -    69     -     -     -     -    94   156 |
 LHAZ |     -     -   -28     X    21     -     -     -     -    10     0 |
 LPGS |     -    27     -     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    43     -     4   -51     -     -     -     -   -53     - |
 MAG0 |     -     -     -    22   -44     -     -     -     -   -44   -24 |
 MAL2 |     -   -84     -     X     X     -     -    64     -     X     X |
 MAS1 |     -  -226     -    68    92     -     -     -     -   -84    -1 |
 MATE |     -  -119     -     -   118     -     -     -     -   132     - |
 MAW1 |     -  -153     -   -76    81     -     -   172     -   -22   112 |
 MCIL |     -     -     -   -19    38     -     -     -     -  -167    59 |
 MCM4 |     -    29     -    88    77     -     -  -212     -   -28    36 |
 MDO1 |     -    21     -    15    23     -     -   -56     -     -     - |
 MDVJ |     -  -210     -     -   208     -     -     -     -  -121     - |
 METS |     -    -6     -     -     6     -     -     -     -   -19     - |
 MGUE |     -     -    -3    12     -     -     -   -17     -     -     - |
 MKEA |     -   103     -     -  -102     -     -     -     -    89  -133 |
 NANO |     -   -29     -     -    29     -     -     -     -    10    59 |
 NICO |     -  -205     -    65    71     -     -     -     -   -37    54 |
 NKLG |     -   -38    64     -   -96     -     -    69     -   -20     - |
 NLIB |     -     -     -     -   -49     -     -    37     -    71     - |
 NNOR |     -     -    59   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    17     -     -   -17     -     -     -     -    24     - |
 NRIL |     -    60   -22    18   -69     -     -    -8     -    31   -62 |
 NTUS |     -  -107     -    66   -29     -     -     X     -     -   102 |
 NYA1 |     -    70    34     -   -94     -     -     -     -  -230     - |
 OHI2 |     -    -6   -17   -15    48     -     -     -     -     -   -33 |
 ONSA |     -    86     -     -   -85     -     -     -     -   153   158 |
 ORID |     -     -     -   -51     -     -     -    79     -     -     - |
 PBRI |     -     -  -183    57     9     -     -     -     -     -   -96 |
 PDEL |     -  -100     1     -    99     -     -     -     -    54   133 |
 PERT |     -  -109     -   133  -153     -     -     3     -   -30    44 |
 PETS |     -     -   -42   -56    31     -     -    86     -   123     - |
 PIE1 |     -    88     -     -   -87     -     -     -     -   -10   -49 |
 PIMO |     -    54    36   -13  -125     -     -    53     -   126     - |
 PNGM |     -     -     -   -60     -     -     -    93     -  -222     - |
 POHN |     -     -     -     8     -     -     -   -12     -     -     - |
 POTS |     -    -5     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    57     -   -28     1     -     -     -     -     -     8 |
 QAQ1 |     -   -45     -    22     -     -     -     -     -   -60    19 |
 RAMO |     -   -61     -     -    61     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    19   -36     -     7     -     -     -     -   -26    56 |
 REUN |     -   -47   -24     -    36     -     -    22     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   119  -162     -     -   -60     -  -194  -187 |
 RIO2 |     -     -     -     -   -52     -     -    40     -     -     - |
 RIOP |     -     -   -45     -    33     -     -     -     -     5    82 |
 SCH2 |     -  -128     -    -7   141     -     -     -     -   -98   -31 |
 SCUB |     -    42     -     -   -41     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     9   -54     -     -    28     -     -   -78 |
 SSIA |     -  -211     -     -     -     -     -   160     -   -75     - |
 STHL |     -   -39   -40    -3   -70     -     -   110     -   -81   -21 |
 STJO |     -   -37     -     0    37     -     -     -     -    21    45 |
 SUTV |     -     -     -    28   -57     -     -     -     -    52   -15 |
 SYDN |     -    58     -     -     -     -     -   -44     -    38     5 |
 SYOG |     -     -     -    57  -115     -     -     -     -     -    68 |
 THU3 |     -    22    53     -     0     -     -   -46     -    27     - |
 TIXI |     -    -6     -    15   -23     -     -     -     -   -84     - |
 TLSE |     -   -30    35     -     4     -     -     -     -    45     - |
 TOW2 |     -   -34     -    28   -22     -     -     -     -   -60   -81 |
 TRO1 |     -    13    18     -   -26     -     -     -     -  -354     - |
 TSKB |     -   -72     -     -    72     -     -     -     -    -7     - |
 TWTF |     -    80   -24     -   -63     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -   127     -   135     -     -  -175     -     -     - |
 URUM |     -   -86     -     -    85     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -53     -     -    53     -     -     -     -   -68     - |
 VALD |     -     -   -60    22     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -54     -    -2    56     -     -     -     -    39     - |
 WAB2 |     -    26    58     -   -69     -     -     -     -    17     - |
 WHIT |     -    24     -   -88   234     -     -   -62     -    -4   -52 |
 WTZR |     -  -109     -     -   108     -     -     -     -    52    53 |
 XMIS |     -     -    29    50  -150     -     -    25     -  -207    22 |
 YAKT |     -     -     -    30     -     -     -   -47     -  -110   -29 |
 YELL |     -    38    27    -5   -47     -     -     -     -    32   -25 |
 YKRO |     -     -    23     -     -     -     -   -13     -     -   -25 |
 YSSK |     -     -    -1     -   -47     -     -    36     -    11     - |
 ZAMB |     -   -16   -20    30   -37     -     -     6     -     -    -5 |
 ZECK |     -    72     -    11   -89     -     -     -     -   253    65 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   403    25    24     6    10    30   306    12   293    54    23 |  288    255
    2 |   633    17    20    12    14    18   478    12   539    67    43 |  288    237
    3 |   605    18    15     7    12    25   360    14  1104    24    32 |  288    222
    5 |  1080    18    35    12    19    15   603    11   944    38    23 |  288    345
    6 |   736    23    20    10    20    37   457    11   584    58    25 |  288    332
    7 |   867    13    14     9    15    32   916    10   941    45    34 |  288    436
    8 |  4549    14    28     7    10    24  1040    12   995    34    31 |  288    982
    9 |   448    16    14     8    15    20   266    11   656    35    16 |  288    231
   10 |   635    13    13     8    16    35  2044    13   453    31    12 |  288    248
   11 |  1229    17    14     9    11    41   452    10   827    28    17 |  288    225
   12 |   364    15    18     7    13    17   331    12   430    46    41 |  288    325
   13 |   508    17    13     9    44    18   430    16   404    77    48 |  288    464
   14 |   563    16    21     6    17    21   177    19   436    38    28 |  288    211
   15 |   434    13    15     9    15    27   207    13   289    58    39 |  288    221
   16 |   646    21    38     9    17    21   569    19   522    68    66 |  288    330
   17 |  2331    13    15     6    10    33  1083    13  2147    54    52 |  288    255
   19 |   314    11    12     6    13    32   279    13   358    66    36 |  288    214
   20 |   503     9    10     6    13    26   290    10   474    48    20 |  288    278
   21 |   665    21    15     9    16    25   319    10   787    52    46 |  288    334
   22 |   581    35    19    10    15    26   249    14   442    38    31 |  288    220
   23 |   576    13    12     5    15    25   238    12   665    49    37 |  288    200
   24 |  3550    20    15     8    18    21  3313    16  2142    27    24 |  288   2094
   25 |   546    28    24    11    17    41   259    28   581    49    17 |  288    292
   26 |   489    15    16     7    16    40  1126    11   362    45    19 |  288    515
   27 |   492    14    32     8    17    26   332     8   301    39    28 |  288    340
   28 |  1756    32    16     9    19    27  2454    15  1297    62    31 |  288    569
   29 |   683    18    18     6    16    34   536    12   707    77    30 |  288    310
   30 |   566    18    26     9    13    30   348    14   561    62    21 |  288    192
   31 |  1861    13    26     9    19    35   416    12  1627    54    26 |  288    352
   32 |   568    15    15     9    15    22   980    19   385    42    11 |  288    230
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     8    16     -     -     -     -    25    17 |  285    >>>
 AIRA |     -     -    16     6     -     -     -     -     -    25    21 |  285   6853
 ALBH |     -    28     -    13     -     -     -     9     -    13     - |  288     79
 ALGO |     -     9    12     -     -     -     -     -     -    19    14 |  286   4991
 ALIC |     -    12     -    10    13     -     -     -     -    21     9 |  288   2954
 ALRT |     -    10    14     -     9     -     -     -     -     -    10 |  288   8000
 AMC2 |     -    18    25     -     -     -     -     -     -    23     - |  288     31
 AREV |     -     -    38    12    15     -     -     9     -     -     - |  288   3036
 ARTU |     -     -    25     9    23     -     -    13     -    32     - |  288   7542
 ASPA |     -    32     X    14    18     -     -     -     -    29     - |  288   6670
 AUCK |     -    20     -    10     X     -     -     -     -    30    18 |  276   3789
 BAKE |     -     -    25    10    12     -     -    12     -    23     9 |  288   3247
 BJCO |     -     -     -    10    20     -     -     -     -    36    24 |  288   4365
 BOGT |     -    22     -    11    14     -     -     9     -    16     9 |  288   4624
 BRMU |     -    14     -     9    10     -     -     -     -    25     - |  276  10079
 BRST |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -    26 |  287   3761
 BRUX |     -     9    14     -    15     -     -    12     -     -     - |  288     58
 CAS1 |     -    25     -    10    16     -     -    11     -    35    13 |  288   3369
 CCJ2 |     -     -     -     -    23     -     -    18     -     -    29 |  288   6264
 CEBR |     -     -     -     9     -     -     -    14     -     -     - |  288     50
 CEDU |     -    19     -     9    14     -     -    13     -    35    11 |  288    143
 CHAN |     -     -    14     7    18     -     -    10     -     -    19 |  288    344
 CHPI |     -     -    19     9    20     -     -    12     -     X     - |  288   2676
 CHTI |     -    14    17     8     X     -     -    13     -    34    14 |  288   3778
 CHUM |     -     -     -     7     -     -     -    12     -    25    21 |  288  24027
 CHUR |     -    22     -    14    13     -     -     -     -    20    17 |  288  12799
 COCO |     -    34     -    16     X     -     -     -     -     -     - |  260    >>>
 CORD |     -    26    33    15     X     -     -     -     -    39     - |  281   5034
 CRO1 |     -     -    22     -    16     -     -     -     -    57    16 |  288     76
 CUSV |     -     -    24    14    22     -     -    15     -    32    17 |  288   6486
 DARW |     -    20     -    11    15     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 DAV1 |     -    19     -    10    11     -     -     -     -    27     - |  288    >>>
 DRAO |     -    10     -     -    10     -     -     -     -    16    16 |  288     67
 DUBO |     -    12     -     -    12     -     -     -     -    24     - |  288 113234
 FAA1 |     -    46     -     X    45     -     -     X     -     X     X |   75   2887
 FLIN |     -    15     -    10     -     -     -    12     -     -    16 |  288   3041
 FLRS |     -     -     -     7     -     -     -    10     -    17    13 |  276   2708
 GLPS |     -    18     -    10    11     -     -    12     -    35    11 |  288   4646
 GLSV |     -    13    12     9    19     -     -     -     -     -     - |  288   1654
 GODZ |     -     -    32    12     -     -     -     -     -    28     - |  275  23534
 GOL2 |     -     -    10     8     -     -     -     9     -     -     - |  288     45
 GOLD |     -     9     -     -     9     -     -     -     -    30    17 |  288   7069
 GOPE |     -    13     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    510
 GRAS |     -     8     -     -     8     -     -     -     -    34     - |  288   3142
 GRAZ |     -    11     -     8    15     -     -     -     -    21    18 |  288   4196
 GUAM |     -    18     -     -    14     -     -    17     -    62     - |  288   5740
 GUAT |     -    14    31    12    13     -     -     -     -    17    15 |  276   2637
 HARB |     -    13    12     -    14     -     -     -     -    19    12 |  288   2729
 HERS |     -    15    22     -    18     -     -     -     -    19     - |  288     59
 HOB2 |     -    18    15     9    14     -     -    16     -    38     - |  288     57
 HOFN |     -    10     -     -    10     -     -     -     -    15    11 |  288   2143
 HRAO |     -    10     -     8    13     -     -     -     -    19     - |  288     41
 IENG |     -    17    28     -    23     -     -     -     -    26     - |  288     72
 IISC |     -     -     -     -    25     -     -    19     -    87     - |  273  11711
 INVK |     -     9     -     -     9     -     -     -     -    11     - |  288   3279
 IQAL |     -     -     -     7     -     -     -    11     -    16    13 |  288   2893
 KARR |     -    21     -    10    18     -     -    13     -    28     - |  288   3572
 KELY |     -     -    13     -     9     -     -     -     -    27    10 |  286   5809
 KERG |     -    20     -     -    20     -     -    14     -    22    19 |  288   4383
 KIRU |     -    19     -     9     -     -     -     -     -    31     - |  288   1602
 KOKB |     -     -     -     -    16     -     -    12     -    31     - |  288    183
 KOKV |     -     -    19    10    17     -     -     -     -    28    15 |  288    185
 KOUR |     -    21     -    12    21     -     -    16     -    20    18 |  288     27
 LAMA |     -     9     -     -     8     -     -     -     -    19    18 |  288   2640
 LHAZ |     -     -    16     X    11     -     -     -     -    22    20 |  283   5782
 LPGS |     -    18     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    32     -    13    18     -     -     -     -    74     - |  288    >>>
 MAG0 |     -     -     -     6    11     -     -     -     -    38    17 |  287   6637
 MAL2 |     -     8     -     X     X     -     -     6     -     X     X |   94   4899
 MAS1 |     -    16     -    11    13     -     -     -     -    18    10 |  288   8851
 MATE |     -    13     -     -    13     -     -     -     -    27     - |  288    107
 MAW1 |     -    20     -     8    13     -     -    12     -    14     9 |  288   4643
 MCIL |     -     -     -     9    18     -     -     -     -    32    27 |  252   5138
 MCM4 |     -    17     -     8    15     -     -    12     -    31    10 |  288   6068
 MDO1 |     -    28     -    15    20     -     -    14     -     -     - |  288   5097
 MDVJ |     -     9     -     -     9     -     -     -     -    27     - |  288     95
 METS |     -    12     -     -    12     -     -     -     -    13     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    23     8     -     -     -     9     -     -     - |  288     51
 MKEA |     -    21     -     -    21     -     -     -     -    40    29 |  288    462
 NANO |     -    10     -     -    10     -     -     -     -    14    18 |  288   2607
 NICO |     -    15     -     9    17     -     -     -     -    31    11 |  288   3839
 NKLG |     -     9    17     -    17     -     -    14     -    20     - |  288   5203
 NLIB |     -     -     -     -    17     -     -    13     -    36     - |  288     54
 NNOR |     -     -    26     9     -     -     -     -     -     -     - |  276    239
 NRC1 |     -     9     -     -     9     -     -     -     -    21     - |  288     39
 NRIL |     -    10    14     7    16     -     -    10     -    20    15 |  288   5280
 NTUS |     -    27     -    14    19     -     -     X     -     -    17 |  288   4641
 NYA1 |     -    12    12     -    16     -     -     -     -    25     - |  288   5312
 OHI2 |     -    14    13     7    16     -     -     -     -     -    12 |  288     56
 ONSA |     -    15     -     -    15     -     -     -     -    33    12 |  288   1546
 ORID |     -     -     -     6     -     -     -     9     -     -     - |  288   3249
 PBRI |     -     -    39    13    21     -     -     -     -     -    17 |  288   1441
 PDEL |     -    12    20     -    10     -     -     -     -    25     9 |  288   2336
 PERT |     -    16     -     9    19     -     -    12     -    28    17 |  288   4223
 PETS |     -     -    23     8    15     -     -    12     -    20     - |  288   9034
 PIE1 |     -    12     -     -    12     -     -     -     -    30    57 |  280    >>>
 PIMO |     -    30    27    13    24     -     -    22     -    60     - |  288   7238
 PNGM |     -     -     -    12     -     -     -    19     -    46     - |  276   4029
 POHN |     -     -     -    18     -     -     -    27     -     -     - |  285   4719
 POTS |     -    15     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    16     -     9     9     -     -     -     -     -    15 |  288     38
 QAQ1 |     -    12     -     6     -     -     -     -     -    35    18 |  288    >>>
 RAMO |     -    14     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     -    11    10     -    13     -     -     -     -    19    11 |  288   7020
 REUN |     -    13    17     -    20     -     -    18     -     -     - |  288   4632
 REYK |     -     -     -     7    15     -     -    10     -    27    11 |  288   3083
 RIO2 |     -     -     -     -    14     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -     -    40     -    30     -     -     -     -    21    33 |  283   2842
 SCH2 |     -    15     -     8    10     -     -     -     -    23     9 |  288   2691
 SCUB |     -    17     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SHAO |     -     -     -    10    20     -     -    13     -     -    21 |  288   7067
 SSIA |     -    11     -     -     -     -     -     9     -    39     - |  288   6255
 STHL |     -    32    12     9    17     -     -    17     -    40    17 |  288   3127
 STJO |     -    17     -    10    11     -     -     -     -    31    13 |  285    247
 SUTV |     -     -     -     7    14     -     -     -     -    18    13 |  276   4274
 SYDN |     -    16     -     -     -     -     -    12     -    24    20 |  288    784
 SYOG |     -     -     -    11    21     -     -     -     -     -    11 |  172   4567
 THU3 |     -     7     8     -    11     -     -     8     -    14     - |  288   5608
 TIXI |     -    16     -     6    17     -     -     -     -    18     - |  288    >>>
 TLSE |     -    11    10     -    12     -     -     -     -    25     - |  288   4658
 TOW2 |     -    20     -    11    12     -     -     -     -    34    17 |  288    >>>
 TRO1 |     -     8    18     -    14     -     -     -     -    38     - |  288   2873
 TSKB |     -    18     -     -    18     -     -     -     -    23     - |  288   5295
 TWTF |     -    18    26     -    24     -     -     -     -     -     - |  288     76
 UNSA |     -     -    24     -    16     -     -    16     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    11     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -    12     -     -    12     -     -     -     -    16     - |  288     55
 VALD |     -     -    15     5     -     -     -     -     -     -     - |  287   3534
 VILL |     -    20     -    13    13     -     -     -     -    22     - |  288   2490
 WAB2 |     -    13    18     -    11     -     -     -     -    18     - |  288     70
 WHIT |     -    18     -     9     9     -     -    10     -    20     8 |  288  65935
 WTZR |     -     8     -     -     8     -     -     -     -    33    13 |  288     57
 XMIS |     -     -    27    14    27     -     -    20     -    41    24 |  288   5804
 YAKT |     -     -     -     6     -     -     -    10     -    77    21 |  288   5802
 YELL |     -    25    21    14    16     -     -     -     -    23    14 |  288     34
 YKRO |     -     -    10     -     -     -     -     6     -     -    23 |  285  10802
 YSSK |     -     -    23     -    19     -     -     6     -    14     - |  288   7636
 ZAMB |     -    15    12     8    16     -     -    12     -     -    14 |  288   6577
 ZECK |     -    20     -    14    16     -     -     -     -    43    12 |  288     82
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1352    18    21    10    16    28   919    13   874    36    23 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   FAA1  | 1951-5  3:45:00 |       -4302
cod |   MAL2  | 1951-5 16:40:00 |       -3222
cod |   FAA1  | 1951-5 20:25:00 |         966
jpl |   FAA1  | 1951-5 20:20:00 |         966



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   288     0   288     4.26     4.91     0.24     0.24   | 2.77e-14  1.30e-14  6.42e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.51     4.91     0.65     0.65   | 4.45e-14  9.39e-15  4.83e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.33     4.91     4.90     4.90   | 3.13e-14  7.80e-15  6.22e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     3.15     4.91     4.34     4.34   | 3.67e-14  7.52e-15  3.26e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.89     4.91     4.90     4.90   | 5.49e-14  8.81e-15  4.95e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.30     4.91     4.90     4.90   | 3.30e-14  8.61e-15  4.41e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.87     4.91     1.00     1.00   | 6.23e-14  2.28e-14  6.38e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.34     4.91     4.90     4.90   | 4.09e-14  1.00e-14  4.40e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.80     4.90     4.90     4.90   | 2.94e-14  6.63e-15  4.62e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.90     4.89     4.90     4.90   | 3.62e-14  9.41e-15  3.73e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.43     4.88     4.90     4.90   | 3.15e-14  8.13e-15  3.20e-15 |
 TWTF |   288   281     3   288     2.03     4.86     2.02     2.02   | 9.11e-14  2.74e-14  4.71e-15 |
 STJO |   285   284     1   285     2.87     4.83     0.63     0.63   | 4.42e-14  1.67e-14  3.28e-14 |
 PIE1 |   280   273     3   280     4.73     4.77     4.76     4.76   | 8.40e-08  2.50e-08  8.85e-09 |
 OHI2 |   288   288     2   253     4.12     4.31     2.94     2.94   | 2.39e-14  2.02e-14  5.97e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.83     4.04     0.38     0.38   | 2.53e-14  7.09e-15  3.70e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.62     3.15     2.22     2.22   | 2.98e-14  7.74e-15  3.85e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.58     3.02     2.91     2.91   | 9.99e-14  1.16e-14  7.47e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.50     2.72     4.90     4.90   | 4.16e-14  8.55e-15  3.30e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.29     2.01     0.43     0.43   | 9.49e-14  1.76e-14  4.28e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.19     1.71     0.32     0.32   | 3.88e-14  7.74e-15  4.48e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.16     1.64     0.96     0.96   | 3.64e-14  1.10e-14  4.87e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     1.08     1.40     2.33     2.33   | 2.54e-14  5.75e-15  3.15e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.06     1.36     0.50     0.50   | 1.34e-13  1.32e-14  2.16e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.94     0.75     2.42     2.42   | 6.68e-14  2.24e-14  4.80e-14 |
 CEBR |   288   288     0   288     0.76     0.69     0.23     0.23   | 3.73e-14  7.13e-15  3.64e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     4.88     0.64     4.90     4.90   | 5.30e-14  1.79e-14  1.96e-14 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.72     0.62     0.19     0.19   | 3.45e-14  1.18e-14  1.10e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.66     0.53     0.09     0.09   | 6.43e-14  1.68e-14  4.81e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.59     0.42     0.08     0.08   | 8.47e-14  1.04e-14  2.35e-14 |
 G10  |   288   281     2   288     1.75     0.37     0.30     0.30   | 8.06e-14  2.94e-14  6.20e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.88     0.37     4.90     4.90   | 5.11e-14  1.62e-14  1.27e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     2.36     0.35     0.35     0.35   | 7.29e-14  2.74e-14  2.60e-14 |
 G27  |   288   286     0   288     2.64     0.25     0.23     0.23   | 6.40e-14  3.67e-14  2.71e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.88     0.24     4.90     4.90   | 6.42e-14  3.13e-14  3.88e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.33     0.13     0.03     0.03   | 3.78e-14  1.03e-14  2.41e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.01     0.09     4.90     4.90   | 5.94e-14  2.40e-14  4.10e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     2.55     0.09     1.89     1.89   | 6.14e-14  2.08e-14  3.35e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.24     0.07     0.06     0.06   | 5.78e-13  1.39e-13  4.81e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.07     1.47     1.47   | 4.84e-13  5.83e-14  1.31e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.06     1.16     1.16   | 5.61e-13  6.05e-14  1.74e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.30     0.30   | 7.04e-13  6.83e-14  4.18e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.65     0.65   | 6.61e-13  6.30e-14  4.66e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.34     0.34   | 7.79e-13  7.63e-14  4.40e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.96     0.96   | 6.99e-13  6.72e-14  2.11e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.37     0.37   | 8.24e-13  6.79e-14  1.93e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.87     0.87   | 6.79e-13  7.31e-14  1.63e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.79     0.79   | 7.16e-13  7.06e-14  2.91e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.12     0.12   | 7.94e-13  7.62e-14  3.79e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.23     0.04     1.44     1.44   | 7.90e-13  8.36e-14  3.25e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.01     0.03     0.19     0.19   | 7.17e-14  3.47e-14  1.58e-14 |
 CAS1 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  1.31e-12  2.91e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-14  6.91e-15  5.78e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.57e-13  6.81e-14  4.07e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-13  2.32e-13  4.62e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  7.98e-14  1.89e-14 |
 G13  |   155   149     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  1.31e-13         - |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  9.46e-14  2.09e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-13  7.74e-14  1.65e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-13  1.24e-13  3.25e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  3.65e-13  2.85e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.26e-13  8.02e-14  2.70e-14 |
 GLSV |   288   266     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  5.62e-13  1.47e-13 |
 HOFN |   288   243    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-11  2.29e-12  5.11e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-13  3.27e-13  1.39e-13 |
 NNOR |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.16e-13  2.04e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.68e-13  1.60e-13  2.37e-13 |
 PDEL |   288   242    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  8.58e-13  2.00e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  6.67e-13  1.67e-13 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-14  5.76e-15  5.04e-15 |
 TLSE |   288   256    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-12  1.98e-12  5.24e-13 |
 HARB |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-13  4.71e-13  1.64e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.77e-13  2.22e-13  5.18e-14 |
 MDVJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-14  1.10e-14  4.54e-15 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-14  1.02e-14  3.63e-15 |
 GODZ |   275   262    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-11  1.19e-12  1.97e-12 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  3.80e-13  2.92e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.14e-13  3.50e-13  6.11e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.07e-21  1.42e-19  4.65e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      GOL2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
