
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1954   Day: 1   MJD: 57923                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      8      21     -38    835    835      0   1805   1805      0    0.00
 cod |   288     0  35704     16    -527    -262     17     18     16    118    195     77   15.71
 emr |   288     0  25006     37   -2057    1931     19     18     20     94    134     61   13.02
 esa |   288     0  31158    798      30   -2298     11     11     11    122    199     67   24.45
 gfz |   288     0  42900    565    -248    -232     14     13     14     94    100     92   19.70
 iga |    96     0   2976      0     -30      31     33     33      0    102    102      0    0.00
 igc |   288     0   8713      9     -15     -19    126    126      0    400    400      0    0.00
 igu |    96     0   2880     58     -20    -534    757    757      0   1187   1187      0    0.00
 jpl |   288     0  25360      6      15     785     11     10     11     82     96     74   27.12
 ngs |    96     0   2976     28       2     -69    673    673      0   1754   1754      0    0.00
 usn |   288     0  38478    414   -2810    1825     33     41     30    112    131    106    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   590   239    11  -215   124    27   479 -1075   -41   496   114 |
    2 | -2196   -88   -37   150   -94    28  -139  -830     2 -2269  -116 |
    3 |   825   240   -84  -163    42  -206  -925  -233    18   907   -39 |
    5 | -1589    71   267  -245    22    14   417  -352    35 -1722   234 |
    6 |    -9   223  -119  -156    35  -117 -1074   -23    44   148    93 |
    7 |   -39    77     2  -161    91   -33  -114  -963    34  -236   119 |
    8 |   -34   -36  -153    93    12  -150  -462 -1683     2   163  -116 |
    9 |   752    62   -56    34     5   -91  -267    60   -44   560   -37 |
   10 |   207    -3   -51  -113    45  -130   392  2275    96   173   106 |
   11 |  1588    30  -228    70   -52  -120   229   229    66  1910   -52 |
   12 |  -610   293    63  -192    93    79    42   389   -95  -684   155 |
   13 |  2211   217   -58   -85    10   -78    45  -867   -28  2292    51 |
   14 |  2927  -240   -34   211   -86   -36   -91   777    27  2846   -66 |
   15 | -1216    -6   277  -254   -46    -3   510     -   133 -1420   246 |
   16 |  1722  -203    54   192   -21    29   102   -12   -66  1585  -115 |
   17 | -3256    97   148  -348   169    94   400    42    64 -3082   148 |
   18 |  2855   -93    -7    35    -2    59   -26   840    27  3386    58 |
   19 | -1997  -271   -55   294   -84    51    40   -26   -21 -1606  -117 |
   20 |  1551   -39    84   165   -91     9   280   210  -100  1660    -3 |
   21 |  1333  -251   147   273    -3   134  -123  1153  -169  1397   -52 |
   22 | -1274  -373   132   450  -122    85  -214  -733  -164 -1337  -128 |
   23 |  -593   127  -102    49     4    16  -409  -909   -72  -530    53 |
   24 |   415   247    20  -246    50   -30   345  3270    33 -1422   145 |
   25 |  -749   254  -197   -12    42   112  -240  -291   -72  -529    56 |
   26 |   246    35   -35    -9    11    -6    29  1089    -4   294     5 |
   27 |  -422   140   -75    29   121   112   108   -43  -159  -443    71 |
   28 |  2278  -130  -125   189   -42    42   216   200    -4  1977  -156 |
   29 | -2408   169   260  -334   165   150   354  -763   -41 -2497   258 |
   30 |   -34   416  -166   -94    82   -77  -451   321  -136   129    29 |
   31 | -2758   249   185  -172   203   167   -11  -984  -226 -2444    94 |
   32 |  -276   -82   -44  -142    69  -134   -36   913   146  -131   123 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -58    71     -     -     -     -     -  -125 |
 AIRA |     -     -  -104    55     -     -     -     -     -     -  -169 |
 ALBH |     -   145     -   -93     -     -     -     -     -     -    54 |
 ALGO |     -     2    -2     -     -     -     -     -     -     -     0 |
 ALIC |     -   -77     -    90   -50     -     -     -     -     -   -50 |
 ALRT |     -    30   -14     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -40    49     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 AREV |     -     -    10    63   -36     -     -     -   -33     -     - |
 ARTU |     -     -    25   -12    -1     -     -     -     0     -   -46 |
 ASPA |     -    86   -15   -97    56     -     -     -     -     -    97 |
 AUCK |     -    -4     -   -43    62     -     -     -     -     -   -58 |
 BAKE |     -     -    22    78  -142     -     -     -     -     -    79 |
 BJCO |     -     -     -    45   -55     -     -     -     -     -    63 |
 BJFS |     -   -55     -     -    43     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -15     -    81   -39     -     -     -   -33     -    28 |
 BRFT |     -   -58     -    23    21     -     -     -     -     -   -37 |
 BRMU |     -  -105     -   -31    23     -     -     -    71     -    -5 |
 BRST |     -     6    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   -18    42     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -20     -     -     -     -    18     -    96 |
 CAS1 |     -   -58     -    85   -55     -     -     -     -     -     3 |
 CCJ2 |     -     -     -     -  -131     -     -     -    95     -     - |
 CHAN |     -     -   -41     -     1     -     -     -    19     -     - |
 CHPI |     -     -   -28    53   -93     -     -     -    32     -     X |
 CHTI |     -   -47  -111   -67     9     -     -     -   131     -   -90 |
 CHUR |     -    61     -     -    45     -     -     -   -68     -    46 |
 CORD |     -    52    15     -   -52     -     -     -     -     -    33 |
 CRO1 |     -     -   -17     -    11     -     -     -     -     -   130 |
 CUSV |     -     -    23    87  -129     -     -     -     4     -    40 |
 DARW |     -    85     -     -   -65     -     -     -    -2     -    75 |
 DAV1 |     -   -39     -     4    26     -     -     -     -     -    43 |
 DRAO |     -   126     -     -   -98     -     -     -    -1     -    61 |
 DUBO |     -    63     -     -   -50     -     -     -     -     -   100 |
 FLIN |     -   -43     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -     -   -77     -     -     -     -    70     -   -99 |
 GLPS |     -    60     -   -11   -90     -     -     -    40     -   -13 |
 GLSV |     -   -17    11     -     7     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -85     -     X     -     -     -    41     -   -57 |
 GODZ |     -     -   -10     6     -     -     -     -     -     -   -90 |
 GOL2 |     -     -   139     3     -     -     -     -   -70     -     - |
 GOLD |     -    14     -     -   -11     -     -     -     -     -   -46 |
 GOPE |     -  -123     -     -    98     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -21     -     -    17     -     -     -     -     -    36 |
 GRAZ |     -  -143     -     -   114     -     -     -     -     -   -64 |
 GUAM |     -   -79     -     -    30     -     -     -    24     -   -86 |
 GUAT |     -  -105     4    -4    85     -     -     -     -     -   -29 |
 HARB |     -    10     0     -    -8     -     -     -     -     -    25 |
 HERS |     -  -104   -73     -   131     -     -     -     -     -   -27 |
 HOB2 |     -    50     1     7   -74     -     -     -    18     -    17 |
 HOFN |     -   -34     -     -    27     -     -     -     -     -    40 |
 HYDE |     -     -    73   -68    23     -     -     -    11     -    38 |
 IENG |     -    82    39     -   -91     -     -     -     -     -    78 |
 INVK |     -  -166     -     -   132     -     -     -     -     -  -105 |
 KARR |     -     9     -     -  -122     -     -     -    84     -   -54 |
 KELY |     -     -    90     -   -59     -     -     -     -     -    49 |
 KERG |     -    88     -     -   -27     -     -     -   -31     -   141 |
 KHAR |     -     -     -   -73     -     -     -     -    66     -     - |
 KIRU |     -   -15     -    10     -     -     -     -     -     -    11 |
 KOKB |     -     -     -     -   -19     -     -     -    14     -   160 |
 KOKV |     -     -    80   -18   -32     -     -     -     -     -   166 |
 KOUR |     -    -9     -     9   -17     -     -     -     9     -    54 |
 KRGG |     -     -     -   116  -144     -     -     -     -     -  -245 |
 LAMA |     -   -33     -     -    26     -     -     -     -     -    43 |
 LHAZ |     -     -   -91     X    60     -     -     -     -     -  -126 |
 LPGS |     -   -24     -    -5    25     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    58     -    -8   -69     -     -     -    24     -   -49 |
 MAG0 |     -   -40     -     -    32     -     -     -     -     -   -29 |
 MAL2 |     -    -1     1     X     X     -     -     -     -     -    19 |
 MAS1 |     -  -143     -    37    12     -     -     -    43     -   -91 |
 MATE |     -   -79     -     -    63     -     -     -     -     -    37 |
 MAW1 |     -  -142     -     -    21     -     -     -    67     -   -18 |
 MBAR |     -   -81   -16   -29    75     -     -     -    26     -     - |
 MCM4 |     -     -     -   -58    14     -     -     -    39     -   -24 |
 MDO1 |     -    22     -     9   -32     -     -     -     3     -     - |
 MDVJ |     -  -196     -     -   157     -     -     -     -     -  -125 |
 METS |     -   -24     -     -    19     -     -     -     -     -   -44 |
 MGUE |     -     -   -65    96     -     -     -     -   -52     -     - |
 MKEA |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     -   -13 |
 NANO |     -    13     -     -   -11     -     -     -     -     -   -41 |
 NAUR |     -     -     -     8     -     -     -     -    -7     -  -122 |
 NICO |     -  -127     -     -   101     -     -     -     -     -    35 |
 NKLG |     -  -102   -22    79   -52     -     -     -    36     -  -140 |
 NLIB |     -     -     -     -   -36     -     -     -    26     -    30 |
 NNOR |     -     -    38   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -12     -     -     9     -     -     -     -     -    14 |
 NRIL |     -    29    33     -   -44     -     -     -     -     -    19 |
 NTUS |     -  -139     -    35    13     -     -     -    39     -     - |
 NYA1 |     -    48    15     -   -48     -     -     -     -     -  -232 |
 NYAL |     -     -     -    71     -     -     -     -   -64     -  -620 |
 OHI2 |     -   -40   -30     -    52     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   121     -     -   -96     -     -     -     -     -   180 |
 ORID |     -     -     -   -51     -     -     -     -    46     -     - |
 PALV |     -     -   103    47  -123     -     -     -     -     -   104 |
 PBRI |     -     -   -70    37     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -33   -18     -    38     -     -     -     -     -    28 |
 PERT |     -     6     -   129   -44     -     -     -   -84     -  -121 |
 PETS |     -     -     6   -19  -160     -     -     -   131     -   239 |
 PIE1 |     -    63     -     -   -50     -     -     -     -     -    10 |
 PIMO |     -   -54    -8    94     3     -     -     -   -44     -     2 |
 PNGM |     -     -     -    75     -     -     -     -   -68     -  -217 |
 POHN |     -     -     -   -74     -     -     -     -    67     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -   -72     -     -     -    52     -   -33 |
 POTS |     -    36     -     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    23     -     6   -25     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -13    67    59  -104     -     -     -     -     -    36 |
 QAQ1 |     -  -118     -    76     -     -     -     -     -     -   -23 |
 RAMO |     -   -40     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    79     -     X   -63     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -     -    42     -   -28     -     -     -     -     -   124 |
 REUN |     -   -34   -75   110   -25     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   115   -77     -     -     -   -48     -  -119 |
 RIO2 |     -     -     -   -39    49     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -    34   -53     -     7     -     -     -     -     -    41 |
 SCH2 |     -  -161     -    26   191     -     -     -   -69     -  -109 |
 SCUB |     -    72     -   -95    55     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -     -   -14     -     -     -     -    12     -     - |
 SGOC |     -     -     -     -    35     -     -     -   -26     -     - |
 STHL |     -   -71   -75    25   -32     -     -     -    78     -   -38 |
 STJO |     -   -12     -     -   -64     -     -     -    54     -    27 |
 STK2 |     -     -     -   -25     -     -     -     -    22     -  -163 |
 SUTV |     -     -     -    39   -48     -     -     -     -     -    45 |
 SYOG |     -     -     -    -4     5     -     -     -     -     -  -129 |
 TASH |     -     -     -   -87   108     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -16    14     -   -48     -     -     -    38     -    32 |
 TIXI |     -    31     -     0   -25     -     -     -     -     -   -59 |
 TLSE |     -   -32   -38     -  -112     -     -     -   119     -    -9 |
 TOW2 |     -    16     -     9   -55     -     -     -    23     -     4 |
 TRO1 |     -     6    26     -   -22     -     -     -     -     -  -402 |
 TSKB |     -   -11     -     -     9     -     -     -     -     -   -12 |
 TWTF |     -   132   -92     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -71    89     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -    14    98   276     -     -     -  -292     -     - |
 URUM |     -     9     -   -22    19     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -  -112     -     -    89     -     -     -     -     -   -84 |
 VALD |     -     -   -33    18     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -32     -    34   -18     -     -     -     -     -   127 |
 WHIT |     -    11     -   -86   226     -     -     -   -93     -   -51 |
 WTZR |     -   -81     -     -    64     -     -     -     -     -    24 |
 XMIS |     -     -    90    92  -168     -     -     -     -     -  -106 |
 YAR2 |     -    49     -     -   -39     -     -     -     -     -    16 |
 YELL |     -     4   -29   -32   -34     -     -     -    65     -    -9 |
 YSSK |     -     -    49     -   -32     -     -     -     -     -    24 |
 ZAMB |     -    41    61   -15   -68     -     -     -    10     -     - |
 ZECK |     -    98     -    19  -101     -     -     -     -     -    81 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   538    24    14    17    24    24   195   592    12   475    26 |  288    324
    2 |   625    18    14    12    10    23    58   485    12   477    64 |  288    314
    3 |   403    15    14    11    10    18   176   362    11   341    30 |  288    211
    5 |   351     9    18     7     8    28   188   187     9   354    27 |  288    207
    6 |   485    12    14    14    11    42   110   278     9   463    42 |  288    349
    7 |  1877    29    14    17    18    42    74   811     7  1720    23 |  288    303
    8 |  1144    16    20     8     9    25   270  1833    13   973    25 |  288    815
    9 |   221    18    16    15    19    37   325   182    13   260    38 |  288    133
   10 |   386    22    17    16    12    25    62  1618    10   363    28 |  288    301
   11 |   371    26    32    14    10    30    77   393    10   435    33 |  288    250
   12 |   367    11    18     8     8    32   105   198    10   367    30 |  288    255
   13 |   758    16    15    14    36    29    72   856    14   719    70 |  288    612
   14 |   557    17    32    12     8    28    87   482    12   596    63 |  288    166
   15 |   418     9    16     8    12    27    56     -     8   448    55 |  288    256
   16 |   449    12    21    11    11    36    77   393    11   589    51 |  288    365
   17 |   571    16    11    11    10    34   116   469     9   564    39 |  288    520
   18 |  1380    19    29    11    12    34   155   570    15  1048    28 |  288    331
   19 |   543    16    10     7    13    30    66   286    12   471    47 |  288    282
   20 |   827     9    13     6     9    21    94   422    11   761    39 |  288    237
   21 |   925    32    22    16     9    39    81   835    13   979    34 |  288    380
   22 |   377    14    16    12    13    39   114   335     8   445    22 |  288    202
   23 |   489    17    14    12    13    55    88   437     9   361    37 |  288    244
   24 |  2765    16    23     8    18    40   116  2899     9  1652    54 |  288   2017
   25 |   414    13    22     7    13    30    89   239     8   440    33 |  288    339
   26 |   381    12    15     7     8    31   100   818     7   392    51 |  288    372
   27 |   606    18    14     9    16    22    94   395    11   506    24 |  288    359
   28 |   955    19    18     8    13    34    81   217     9   633    35 |  288    288
   29 |   742    38    21    12    14    45    63   801    13   696    41 |  288    349
   30 |   271    16    15    19    16    50    52   243    10   307    48 |  288    276
   31 |   516    10    18     6     9    27    58   765     7   452    47 |  288    318
   32 |   299    17    18    13     9    23   158   978    13   292    25 |  288    180
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 AIRA |     -     -    28    15     -     -     -     -     -     -    24 |  283   6912
 ALBH |     -    16     -    10     -     -     -     -     -     -    18 |  288    101
 ALGO |     -     9    11     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288     35
 ALIC |     -    13     -    11    13     -     -     -     -     -    18 |  288   3462
 ALRT |     -     9    11     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   6723
 AMC2 |     -    15    18     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288     29
 AREV |     -     -    32     8    14     -     -     -    10     -     - |  288   4341
 ARTU |     -     -    23    11    14     -     -     -     9     -    22 |  288   8264
 ASPA |     -    16    34    17    16     -     -     -     -     -    24 |  288   6572
 AUCK |     -    16     -    12    11     -     -     -     -     -    54 |  288   3554
 BAKE |     -     -    32    17    30     -     -     -     -     -   106 |  288   2458
 BJCO |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    18 |  288   5266
 BJFS |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   3390
 BOGT |     -    15     -    10    13     -     -     -    11     -    25 |  288   5583
 BRFT |     -    21     -    11    17     -     -     -     -     -    29 |  288   2498
 BRMU |     -    13     -     7     8     -     -     -     7     -    31 |  288   4493
 BRST |     -     9    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   4570
 BRUX |     -    10    10     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     28
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -    21 |  276   4985
 CAS1 |     -    11     -     8     8     -     -     -     -     -    13 |  288   3433
 CCJ2 |     -     -     -     -    20     -     -     -    15     -     - |  288   4896
 CHAN |     -     -    28     -    18     -     -     -    14     -     - |  288     72
 CHPI |     -     -    16     7    10     -     -     -     8     -     X |  288   2981
 CHTI |     -    22    20    15    22     -     -     -    13     -    34 |  288   4120
 CHUR |     -     9     -     -    11     -     -     -     9     -    18 |  288  34547
 CORD |     -    15    16     -    17     -     -     -     -     -    72 |  288   5561
 CRO1 |     -     -    29     -    19     -     -     -     -     -    30 |  278     45
 CUSV |     -     -    18    17    19     -     -     -    14     -    42 |  288   5769
 DARW |     -    11     -     -    12     -     -     -    10     -    17 |  288    >>>
 DAV1 |     -    10     -     7     8     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 DRAO |     -    10     -     -    15     -     -     -    12     -    19 |  288     81
 DUBO |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -    43 |  288  53268
 FLIN |     -    22     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   3396
 FLRS |     -     -     -    16     -     -     -     -    14     -    33 |  272   3155
 GLPS |     -    17     -     9    12     -     -     -    10     -    35 |  288   6351
 GLSV |     -    11    15     -    10     -     -     -     -     -     - |  285   1450
 GMSD |     -     -    17     -     X     -     -     -     8     -    24 |  281   5038
 GODZ |     -     -    21    11     -     -     -     -     -     -    38 |  274  10230
 GOL2 |     -     -    15     7     -     -     -     -     6     -     - |  288    164
 GOLD |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -    32 |  288   7037
 GOPE |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    815
 GRAS |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -    18 |  288   2956
 GRAZ |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -    17 |  288   3152
 GUAM |     -    20     -     -    23     -     -     -    14     -    24 |  288   6543
 GUAT |     -    10    23    13    13     -     -     -     -     -    25 |  276   2881
 HARB |     -    14    10     -    12     -     -     -     -     -    16 |  288   1749
 HERS |     -     9    11     -     7     -     -     -     -     -    20 |  288     19
 HOB2 |     -    16    20    11    12     -     -     -    12     -    17 |  288    103
 HOFN |     -    25     -     -    20     -     -     -     -     -    19 |  274   2370
 HYDE |     -     -    19    11    17     -     -     -    13     -    24 |  288   3840
 IENG |     -    20    24     -    10     -     -     -     -     -    18 |  288     69
 INVK |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -    16 |  288   3407
 KARR |     -    14     -     -     9     -     -     -    11     -    14 |  288   4340
 KELY |     -     -     9     -     6     -     -     -     -     -    17 |  280   5331
 KERG |     -    14     -     -     9     -     -     -    11     -    15 |  288   4083
 KHAR |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     - |  276   1835
 KIRU |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     -    17 |  288   2173
 KOKB |     -     -     -     -    13     -     -     -     9     -    24 |  288     89
 KOKV |     -     -    27    13    17     -     -     -     -     -    19 |  288    100
 KOUR |     -    17     -    15    18     -     -     -    13     -    19 |  288     63
 KRGG |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    19 |  288   4572
 LAMA |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -    27 |  288   2678
 LHAZ |     -     -    12     X     8     -     -     -     -     -    22 |  286   6402
 LPGS |     -    13     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    23     -    11    13     -     -     -    12     -    51 |  288    >>>
 MAG0 |     -    13     -     -    11     -     -     -     -     -    18 |  286   6418
 MAL2 |     -    16    19     X     X     -     -     -     -     -    61 |  176   5116
 MAS1 |     -    14     -     9    12     -     -     -    10     -    16 |  288   6267
 MATE |     -    63     -     -    50     -     -     -     -     -    18 |  226    122
 MAW1 |     -    11     -     -    11     -     -     -     8     -    23 |  288   3888
 MBAR |     -    22    23    13    16     -     -     -    13     -     - |  288   4775
 MCM4 |     -     -     -     7    11     -     -     -     8     -    24 |  288   5962
 MDO1 |     -    12     -    10    15     -     -     -     9     -     - |  288   5594
 MDVJ |     -    17     -     -    14     -     -     -     -     -    23 |  288     33
 METS |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 MGUE |     -     -    17     8     -     -     -     -     9     -     - |  288     24
 MKEA |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -    23 |  288     67
 NANO |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -    17 |  288   2425
 NAUR |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -    32 |  276   3198
 NICO |     -    18     -     -    14     -     -     -     -     -    31 |  288   3168
 NKLG |     -    11    18     9    13     -     -     -    11     -    26 |  288   4756
 NLIB |     -     -     -     -    20     -     -     -    15     -    49 |  288     51
 NNOR |     -     -    19    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    249
 NRC1 |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     -    32 |  256     49
 NRIL |     -    13    23     -    11     -     -     -     -     -    17 |  288   5073
 NTUS |     -    11     -    12    17     -     -     -     9     -     - |  288   4504
 NYA1 |     -    12    10     -     9     -     -     -     -     -    20 |  288   4983
 NYAL |     -     -     -    46     -     -     -     -    42     -    34 |   99    >>>
 OHI2 |     -    22    20     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     37
 ONSA |     -     8     -     -     7     -     -     -     -     -    28 |  288   1679
 ORID |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     - |  288   3023
 PALV |     -     -    11     7    10     -     -     -     -     -    86 |  288   5514
 PBRI |     -     -    17     9     -     -     -     -     -     -     - |  276    883
 PDEL |     -     9    16     -    10     -     -     -     -     -    20 |  288   2922
 PERT |     -    19     -    12    14     -     -     -    10     -    39 |  288   4954
 PETS |     -     -    19    12    16     -     -     -     9     -    29 |  288   8951
 PIE1 |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -    18 |  257     49
 PIMO |     -    29    38    18    25     -     -     -    20     -    50 |  288   6347
 PNGM |     -     -     -    18     -     -     -     -    16     -    33 |  276   4785
 POHN |     -     -     -    18     -     -     -     -    16     -     - |  288   4754
 POL2 |     -     -     -     -    16     -     -     -    11     -    54 |  288   5367
 POTS |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    12     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288    195
 PTBB |     -    21    20    13    11     -     -     -     -     -    17 |  288     99
 QAQ1 |     -     8     -     5     -     -     -     -     -     -    15 |  288    >>>
 RAMO |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    13     -     X    10     -     -     -     -     -     - |  288   4413
 RESO |     -     -     9     -     6     -     -     -     -     -    11 |  284   5290
 REUN |     -    15    17    14    13     -     -     -     -     -     - |  288   4285
 REYK |     -     -     -     7    14     -     -     -     8     -    23 |  288   2634
 RIO2 |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    16    34     -    16     -     -     -     -     -    17 |  288   4689
 SCH2 |     -    11     -     8    13     -     -     -    10     -    37 |  288   2650
 SCUB |     -    22     -    18    21     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SEYG |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     - |  276   5860
 SGOC |     -     -     -     -    18     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 STHL |     -    17    25    10    14     -     -     -    12     -    30 |  288   4818
 STJO |     -    20     -     -    16     -     -     -    10     -    50 |  288    412
 STK2 |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -    34 |  288   5603
 SUTV |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -    15 |  276   3818
 SYOG |     -     -     -    14    17     -     -     -     -     -    14 |   95   3297
 TASH |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 THU3 |     -    12     7     -     9     -     -     -     8     -    10 |  288   5838
 TIXI |     -    16     -    11    15     -     -     -     -     -    23 |  288    >>>
 TLSE |     -    11    16     -    15     -     -     -    12     -    28 |  288   1703
 TOW2 |     -    18     -     9    11     -     -     -    10     -    20 |  288    >>>
 TRO1 |     -     7    13     -     8     -     -     -     -     -    15 |  288   9089
 TSKB |     -    34     -     -    27     -     -     -     -     -    27 |  288   4938
 TWTF |     -    23    23     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     54
 ULAB |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 UNSA |     -     -    20    16    16     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    15     -    11    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -    17     -     -    13     -     -     -     -     -    28 |  288     34
 VALD |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     -     - |  286   3458
 VILL |     -    26     -    16    14     -     -     -     -     -    26 |  263   2711
 WHIT |     -    24     -    11    16     -     -     -    13     -    28 |  288  34993
 WTZR |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -    21 |  288     31
 XMIS |     -     -    35    15    20     -     -     -     -     -    28 |  288   5568
 YAR2 |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     -    14 |  288     54
 YELL |     -    14    24    13    18     -     -     -    15     -    25 |  288     63
 YSSK |     -     -    15     -    10     -     -     -     -     -    14 |  288   7682
 ZAMB |     -    13    15     9    13     -     -     -     7     -     - |  288   5738
 ZECK |     -    17     -    10    13     -     -     -     -     -    26 |  288     26
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   835    17    20    12    14    33   127   758    11   673    34 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   CEDU  | 1954-1  7:20:00 |       -1752
esa |   FAA1  | 1954-1 17:55:00 |       -2855
jpl |   FAA1  | 1954-1 10:25:00 |       -1107



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.67     5.03     5.04     5.04   | 3.14e-14  7.01e-15  3.60e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     2.76     5.03     0.66     0.66   | 5.56e-14  1.09e-14  4.17e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.30     5.03     5.04     5.04   | 3.14e-14  6.19e-15  5.72e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     3.09     5.03     0.62     0.62   | 4.35e-14  1.24e-14  1.42e-14 |
 TWTF |   288   288     2   288     2.26     5.03     2.06     2.06   | 5.26e-14  1.37e-14  6.70e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.02     5.03     5.04     5.04   | 5.94e-14  9.92e-15  3.75e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.94     5.03     1.10     1.10   | 3.29e-14  1.24e-14  7.23e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     4.65     5.03     5.04     5.04   | 4.29e-14  8.61e-15  2.98e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     4.51     5.03     5.04     5.04   | 3.40e-14  6.41e-15  3.00e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     3.09     5.03     5.04     5.04   | 4.00e-14  8.04e-15  6.10e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     4.19     5.03     5.04     5.04   | 2.98e-14  5.26e-15  2.64e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.22     5.02     0.42     0.42   | 2.37e-14  6.12e-15  2.08e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.95     5.00     5.03     5.03   | 5.44e-14  1.66e-14  3.52e-15 |
 PIE1 |   257   254     1   257     4.43     4.47     4.48     4.48   | 1.20e-07  6.79e-09  2.63e-09 |
 NRC1 |   256   251     2   256     3.82     4.44     4.46     4.46   | 6.74e-11  3.81e-12  1.49e-12 |
 USN7 |   288   286     1   288     1.77     3.42     5.04     5.04   | 6.47e-14  1.36e-14  2.97e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.67     3.03     2.77     2.77   | 9.37e-14  1.22e-14  9.65e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.54     2.59     2.28     2.28   | 7.59e-14  1.07e-14  8.87e-15 |
 CRO1 |   278   276     1   278     1.40     2.22     0.53     0.53   | 1.23e-13  1.83e-14  7.93e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.41     2.15     1.05     1.05   | 3.69e-14  9.31e-15  5.34e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     1.31     1.87     2.60     2.60   | 2.62e-14  1.38e-14  3.79e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.19     1.54     0.51     0.51   | 1.48e-13  1.81e-14  5.95e-15 |
 MATE |   226   226     0   226     1.02     1.45     0.29     0.29   | 1.16e-13  1.93e-14  7.90e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.88     0.85     0.21     0.21   | 4.17e-14  1.06e-14  9.61e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     2.06     0.77     2.35     2.35   | 6.50e-14  2.68e-14  5.15e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.81     0.72     0.10     0.10   | 5.06e-14  1.23e-14  5.14e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     4.99     0.67     5.04     5.04   | 6.08e-14  1.81e-14  1.85e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     0.77     0.64     0.47     0.47   | 6.21e-14  2.66e-14  7.87e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.74     0.60     0.21     0.21   | 5.59e-14  1.31e-14  9.87e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.72     0.56     0.09     0.09   | 8.17e-14  1.62e-14  1.01e-14 |
 G10  |   288   281     2   288     1.92     0.39     0.30     0.30   | 8.36e-14  3.15e-14  1.02e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.98     0.37     5.04     5.04   | 6.48e-14  3.38e-14  3.35e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     2.53     0.37     0.34     0.34   | 6.35e-14  1.69e-14  7.67e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.86     0.26     0.23     0.23   | 5.86e-14  2.61e-14  4.43e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.20     0.33     0.33   | 7.47e-13  7.66e-14  3.03e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.41     0.19     0.03     0.03   | 3.85e-14  8.05e-15  3.12e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.98     0.10     2.20     2.20   | 6.38e-14  1.89e-14  3.29e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.25     0.09     5.04     5.04   | 5.38e-14  2.31e-14  3.75e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.34     0.07     1.46     1.46   | 5.65e-13  6.39e-14  2.62e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.32     0.07     1.13     1.13   | 5.42e-13  6.95e-14  2.64e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.29     0.29   | 5.67e-13  7.99e-14  1.81e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.64     0.64   | 6.47e-13  6.32e-14  5.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.33     0.33   | 6.24e-13  7.19e-14  3.39e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.05     1.33     1.33   | 7.20e-13  6.97e-14  2.91e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.37     0.37   | 7.61e-13  7.33e-14  1.72e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.85     0.85   | 6.58e-13  5.83e-14  1.54e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.40     0.05     0.77     0.77   | 6.00e-13  6.43e-14  2.85e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.11     0.11   | 6.54e-13  7.01e-14  2.71e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.04     1.36     1.36   | 7.09e-13  6.22e-14  3.15e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.35     0.03     0.20     0.20   | 7.05e-14  3.66e-14  1.86e-14 |
 ALGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-14  8.72e-15  2.64e-15 |
 ALIC |   288   245    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  9.38e-13  1.56e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CHPI |   288   220    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  9.71e-13  1.95e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-14  2.12e-14  4.59e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.41e-13  7.76e-14  1.84e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.05e-13  1.83e-13  8.20e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-13  7.50e-14  1.69e-14 |
 G13  |   288   264     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  2.36e-13  5.68e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-13  9.36e-14  4.68e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.42e-13  9.71e-14  2.04e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  1.43e-13  3.12e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.78e-13  1.47e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-13  8.15e-14  1.90e-14 |
 GLSV |   285   266     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  4.54e-13  1.05e-13 |
 HOFN |   274   239    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  6.46e-13  1.80e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-13  2.38e-13  1.13e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.24e-13  2.14e-14 |
 NYAL |    99    96     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-07  3.51e-08         - |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-14  4.81e-15  3.11e-15 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.87e-13  1.66e-13  6.01e-14 |
 PDEL |   288   226    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-11  3.19e-12  6.27e-13 |
 VILL |   263   263     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  6.36e-13  1.82e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.46e-14  6.98e-15  1.50e-15 |
 BJFS |   288   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  1.19e-12  2.57e-13 |
 TLSE |   286   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  7.82e-13  1.58e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-13  4.21e-13  7.97e-14 |
 REYK |   287   105   125     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.76e-11  7.47e-12  1.36e-12 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.16e-13  1.63e-13  1.07e-13 |
 KHAR |   274   214    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-11  6.80e-12  6.63e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  3.75e-13  1.45e-13 |
 PBRI |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.25e-13  2.85e-13  6.79e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.22e-22  9.09e-20  2.78e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
