
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1957   Day: 0   MJD: 57943                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     -28     -13    840    840      0   2215   2215      0    0.00
 cod |   288     0  35443     52    -539    -138     17     16     17    115    162     94   17.16
 emr |   288     0  25145     12    -819    -639     18     18     17     94    129     68   16.32
 esa |   288     0  30569   1013    -940     418     18     18     19    170    225    140   13.16
 gfz |   288     0  43204    531    -376    -335     13     11     13     96     85     99   24.14
 iga |    96     0   2976     18     -35      -2     27     27      0     95     95      0    0.00
 igc |   286     0   8124      4     -59     -23    183    183      0    347    347      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0     -23     -15    819    819      0   1648   1648      0    0.00
 jpl |   288     0  26658   1147   -1733     468     12      9     13     73     82     67   29.22
 ngs |    96     0   2976      0     -28     -13    794    794      0   2096   2096      0    0.00
 usn |   288     0  38257   1148   -1672    -253     82     75     84    127    126    127    0.00
 whu |   288     0  30089    902   -3461    6634     25     34     20    105    133     90    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |    67   232   -15  -349    91   -36   275  -335   -52   311   160   161 |
    2 | -2225   -82  -118   226  -101   -87  -204     -    96 -2194   -60   -11 |
    3 |   251   272    41  -186   -98  -161  -511  1139   -18   178  -158  -316 |
    5 | -1376   -91   140  -152   -24    59    87   738    63 -1416   176    32 |
    6 |   187   144   -22   -48    -3    52     -  -418   -48   176    41  -164 |
    7 |   -41    36     4  -208     4   -76     0   244    68  -617   128   -16 |
    8 | -2045   -51   117   115    10    56  -305 -5007   -96 -1265   -35  -199 |
    9 |   516   150    73    52  -105   -49   124  -199   -65   459   -30  -212 |
   10 |   376     8     3  -206    65  -165   284 -1376    32   293    43   -15 |
   11 |   725   -13  -181     6     0   -49   165 -1206   106   844    11   107 |
   12 |  -851   243  -185  -148   126    30  -112   -24   -77 -1181   167   149 |
   13 |  3209   150  -213    11   -20   -67    -4  1173    43  3379    30   -51 |
   14 |  3077  -203   -11   121    17    -9   -57  -376    57  2858  -110   -22 |
   15 | -1484   -72   205  -177   -46   -14   266   117    44 -1468   170    39 |
   16 |   848  -124   195   134     5    23    81   -81  -100   722   -19  -201 |
   17 | -2850    93     5  -337    78    10   465   877    29 -2714   117   145 |
   18 |  4586   -20   -43     4    11     0  -144   179    25  4044    48    49 |
   19 | -1632  -130     8   244   -81    96   -83   600    29 -1549    -6   139 |
   20 |  1574   -57   115   260   -77   135  -194   452   -85  1731   -41   -91 |
   21 |  2741  -206   207   341    17   194  -278    67  -155  2438    17    54 |
   22 | -2863  -320   235   377  -109   154  -269  -334   -16 -2930   -98  -147 |
   23 |    26   134  -188    18   -62  -101  -226   586    69  -331    80     7 |
   24 | -3068   134   -84  -192   101   -34   214 -3606   -30 -2134   116   119 |
   25 |   -52   222  -258    31    85     6  -268   369   -71   211    55    29 |
   26 |  -347    61     0   -88    41   -64   159  2343   -29  -443   -12  -127 |
   27 |  -135   152    28   -74   141    21   154  -450  -188  -235   107    33 |
   28 |  5064  -115   -54   221   -56   153   205  2169    44  5002    17   -67 |
   29 | -2816   136   -17  -313    98     5   587   837   -10 -2714   201   141 |
   30 |   156   311  -140    -5    67    48  -138   473  -158   294   100   -29 |
   31 |  -830   199    12  -282   180   -31   -88  -529  -145 -1041    87    80 |
   32 |  -771   -24    61  -227    77   -98  -235  1594    19  -689    -7  -150 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AIRA |     -     -   -63    78     -     -     -     -     -     -  -109  -108 |
 ALBH |     -   115     -  -150     -     -     -     -     -     -   116   -80 |
 ALGO |     -    18   -19     -     -     -     -     -     -     -     1   -21 |
 ALIC |     -   -94     -   105    64     -     -     -   -46     -   -46    29 |
 ALRT |     -    36   -12     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -26    27     -     -     -     -     -     -     -   -47     - |
 AREV |     -     -    62    53   -41     -     -     -   -24     -     -     - |
 ARTU |     -     -     3   -17   -40     -     -     -    39     -    23     - |
 ASPA |     -   -93    24    26    74     -     -     -   -31     -    92    76 |
 AUCK |     -    16     -   -48    15     -     -     -     -     -   -22     - |
 BADG |     -     -     -   -74     -     -     -     -    33     -    38   -32 |
 BAKE |     -     -    -6    95   -48     -     -     -     -     -    68    63 |
 BJCO |     -     -     -  -246   134     -     -     -     -     -   -43   271 |
 BJFS |     -   -47     -     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    31     -    14   -29     -     -     -     -     -    84    26 |
 BRFT |     -     -     -   158   -86     -     -     -     -     -   -19   -66 |
 BRMU |     -   -31     -     X    18     -     -     -     3     -     5    11 |
 BRST |     -   -21    23     -     -     -     -     -     -     -     -   100 |
 BRUX |     -    -9    56     -   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    29     -    77   -61     -     -     -     -     -   101     8 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -60     -     -     -    50     -     -   -40 |
 CEDU |     -    90     -   159  -151     -     -     -     -     -   100    80 |
 CHAN |     -     -   121   -30     7     -     -     -   -59     -     -     2 |
 CHPI |     -     -    51    53  -175     -     -     -    93     -     X     - |
 CHTI |     -   -30   -69  -107     X     -     -     -   102     -  -190     - |
 CHUR |     -   -52     -     -   126     -     -     -   -74     -   -23   -64 |
 COCO |     -    86     -    86  -108     -     -     -     -     -   115   -19 |
 CORD |     -    -2   -34     -    25     -     -     -     -     -   -46     - |
 CRO1 |     -     -  -204     -   138     -     -     -     -     -  -121   190 |
 CUSV |     -     -   -15    35   -36     -     -     -    23     -   -60     9 |
 DARW |     -     -     -    29   -16     -     -     -     -     -     -     X |
 DAV1 |     -    30     -   -36    -2     -     -     -     -     -    53     - |
 DRAO |     -    28     -     -    -2     -     -     -   -14     -   -37    57 |
 DUBO |     -    40     -     -   -29     -     -     -     -     -    96     - |
 FLIN |     -    10     -   -13     -     -     -     -     -     -     -   -36 |
 FLRS |     -     -     -   -71     -     -     -     -    32     -   -51   -25 |
 GLPS |     -    44     -   -38  -128     -     -     -    96     -    10  -131 |
 GLSV |     -   -83   -57     -    97     -     -     -     X     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -17    21     -     -     -     -     -     -    12    16 |
 GOL2 |     -     -    61  -100     -     -     -     -     9     -     -     - |
 GOLD |     -     8     -     -    -6     -     -     -     -     -   -10     7 |
 GOPE |     -   -26     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -58     -     -    41     -     -     -     -     -  -102     - |
 GRAZ |     -  -178     -     -   127     -     -     -     -     -  -163    17 |
 GUAM |     -   -84     -     -    59     -     -     -     -     -  -187     - |
 GUAT |     -  -107   -67     -   117     -     -     -     -     -   -91     2 |
 HARB |     -   -31   -16   228   -50     -     -     -     -     -     2     - |
 HERS |     -   -78   -83     -   111     -     -     -     -     -   -32     - |
 HOB2 |     -   103     4    27   -73     -     -     -   -15     -   107     - |
 HOFN |     -   -50     -     -    36     -     -     -     -     -   -43    23 |
 HRAO |     -   126     -     -   -89     -     -     -     -     -   155   -39 |
 IENG |     -    -6   124     -   -79     -     -     -     -     -    19     - |
 INEG |     -   -96     -     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -54     -     -    38     -     -     -     -     -     1     - |
 KARR |     -    53     -    99   -93     -     -     -     2     -    37     - |
 KELY |     -     -    59     -   -40     -     -     -     -     -    98    33 |
 KERG |     -   134     -     -   -31     -     -     -   -53     -   222     - |
 KIRU |     -   135     -  -176     -     -     -     -     -     -    85     - |
 KOKB |     -     -     -     -    -1     -     -     -     1     -   -27     - |
 KOKV |     -     -   -27    50    -8     -     -     -     -     -   110    47 |
 KOUR |     -   -62     -   -17    52     -     -     -     1     -   -61    46 |
 LHAZ |     -     -  -127     X    30     -     -     -    46     -   -37   -28 |
 LPGS |     -    43     -     -   -30     -     -     -     -     -     -   144 |
 MAC1 |     -    80     -    -5   -54     -     -     -     -     -    -3     - |
 MAG0 |     -     9     -     -    -6     -     -     -     -     -    -5    40 |
 MAL2 |     -   -94     -     X     X     -     -     -    55     -   -27     X |
 MAS1 |     -  -184     -    69    92     -     -     -     3     -   -97    50 |
 MATE |     -     -     -  -316   172     -     -     -     -     -     X     - |
 MAW1 |     -     -     -     -    -7     -     -     -     6     -   -42   -64 |
 MBAR |     -   -54     7   -11    67     -     -     -   -22     -     -    27 |
 MCIL |     -     -     -   -71    39     -     -     -     -     -  -253   -25 |
 MCM4 |     -    13     -  -119   -53     -     -     -    87     -    33   -48 |
 MDO1 |     -     3     -     6   -64     -     -     -    49     -     -     - |
 METS |     -   -44     -     -    31     -     -     -     -     -  -115     - |
 MGUE |     -     -     0    26     -     -     -     -   -12     -     -     - |
 NANO |     -    -8     -     -     6     -     -     -     -     -   -30     - |
 NAUR |     -     -     -    29     -     -     -     -   -13     -  -111     - |
 NICO |     -  -152     -     -    65     -     -     -    36     -   -64   -49 |
 NIST |     -    24   -25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -71     2    70    13     -     -     -     X     -    66     - |
 NLIB |     -     -     -     -  -122     -     -     -   101     -    75     - |
 NNOR |     -     -     5    -6     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -20     -     -    15     -     -     -     -     -   -10     - |
 NTUS |     -   143     -   240  -472     -     -     -   214     -     -     X |
 NYA1 |     -   106    30     -   -95     -     -     -     -     -  -166     - |
 OHI2 |     -  -110    14     -    48     -     -     -     -     -     -     1 |
 ONSA |     -   238     -     -  -169     -     -     -     -     -   128    90 |
 OPMT |     -   -55     -     -    39     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -   100    57   -96     -     -     -     -     -   -24     - |
 PBRI |     -     -  -102    -3    70     -     -     -     -     -     -  -120 |
 PDEL |     -   -72   -36     -    75     -     -     -     -     -   -91    30 |
 PERT |     -   118     -     2  -131     -     -     -    39     -    32    -8 |
 PETS |     -     -   -67   -40   -13     -     -     -    65     -   207     - |
 PIE1 |     -    94     -     -   -67     -     -     -     -     -    52    16 |
 PIMO |     -    49   -10    38    31     -     -     -   -62     -   -48    48 |
 PNGM |     -     -     -   102     -     -     -     -   -46     -    -8     - |
 POHN |     -     -     -  -171     -     -     -     -    77     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -   -32     -     -     -    27     -    24     - |
 POTS |     -    39     -     -   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    51     -   -31   -19     -     -     -     -     -     -     9 |
 PTBB |     -   -60    59    65   -31     -     -     -     -     -  -139     - |
 QAQ1 |     -    17     -   -23     -     -     -     -     -     -    -4   -51 |
 RAMO |     -   -27     -     -    19     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   115     -     -   -82     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -     -   102     -   -69     -     -     -     -     -   168     8 |
 REUN |     -   -31   -70   132     0     -     -     -     -     -    62     - |
 REYK |     -     -     -   204    -3     -     -     -   -89     -  -157  -159 |
 RIO2 |     -     -     -  -146    83     -     -     -   -14     -     -   151 |
 RIOP |     -    22   -14     -    -6     -     -     -     -     -    55   -19 |
 SCH2 |     -  -159     -   -18   188     -     -     -   -54     -  -105     1 |
 SCUB |     -  -288     -  -392   408     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -     -    68     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -   -86     -     -     -    71     -     -   -43 |
 SPT0 |     -     -     -     -  -183     -     -     -   152     -     X     - |
 STHL |     -   -27   -55    75    17     -     -     -     X     -   -45    93 |
 STJO |     -     3     -     -   -38     -     -     -    30     -    43    37 |
 STK2 |     -     -     -    76     -     -     -     -   -34     -  -188    53 |
 SUTV |     -     -     -    34   -19     -     -     -     -     -   152    32 |
 SYOG |     -     -     -   160   -87     -     -     -     -     -     -   109 |
 TASH |     -     -     -  -144    79     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    42     -     -     -     -     -   -23     -    39     - |
 THU3 |     -   -36    28     -   -31     -     -     -    32     -   -20     - |
 TIXI |     -     6     -     6    -8     -     -     -     -     -   -18     - |
 TLSE |     -     1     9     -    -7     -     -     -     -     -    20     - |
 TOW2 |     -    -3     -    42   -20     -     -     -     -     -    11   -37 |
 TRO1 |     -     -     7     -   -21     -     -     -    13     -     X     - |
 TSKB |     -   -92     -     -    65     -     -     -     -     -  -106     - |
 TWTF |     -     3    -2     -    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -   101    65   139     -     -     -  -199     -     -    87 |
 URUM |     -   -74     -    26    11     -     -     -    24     -     -     - |
 USN7 |     -   -74     -     -    53     -     -     -     -     -   -79     - |
 VALD |     -     -   -24    30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -93     -    24    53     -     -     -     -     -  -114     - |
 WAB2 |     -    -4   112     -   -73     -     -     -     -     -   -20     - |
 WHIT |     -    -5     -  -161    91     -     -     -     X     -    -8   -98 |
 WTZR |     -  -399     -     -   283     -     -     -     -     -  -228  -296 |
 XMIS |     -     -   -15   128    28     -     -     -   -72     -   -98   122 |
 YAKT |     -     -     -     -   -47     -     -     -    39     -  -180    -5 |
 YAR2 |     -    80     -     -   -57     -     -     -     -     -   -47     - |
 YELL |     -   -25   -42    43    24     -     -     -    -1     -    76    82 |
 YKRO |     -     -   118     -     -     -     -     -   -66     -     -   -16 |
 YSSK |     -     -    23     -   -16     -     -     -     -     -     3     - |
 ZAMB |     -   -21    39    41   -38     -     -     -     5     -     -   -22 |
 ZECK |     -    85     -   -23  -130     -     -     -    68     -    -4     0 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   458    20    25    15    12    45   217   271    10   457    70    25 |  288    383
    2 |   635    15    16    20    12    51   134     -     9   523    86    62 |  288    316
    3 |   360    21    16    17    14    21   405   797    10   265    69    26 |  288    218
    5 |   533    17    22    21     8    21    99   524    10   467   103    52 |  288    294
    6 |   591    18    17    17    16    26     -   725    11   626    68    36 |  288    308
    7 |  1706    10    11    15    11    24    87   333     9  1469    66    37 |  288    285
    8 |  1811    12    15    23    13    46   606  2742     8  1240    87    28 |  288   1044
    9 |   437    14    23    16    10    27   254   395    13   546    60    27 |  288    121
   10 |   537    14    15    16    10    16   136   704     7   442    42    14 |  288    194
   11 |  1477    14    37    18    17    26   131   971    12  1251    57    34 |  288    275
   12 |   688    14    20    18    10    39    72   211     8   618    96    45 |  288    279
   13 |  1319     7    18    18    12    15   131  1094     8  1049    62    35 |  288    257
   14 |   638    18    12    20    10    19   129   235     6   461    60    34 |  288    203
   15 |   469    15    17    18    11    25   107   215     8   500    92    32 |  288    239
   16 |   505    16    17    21    11    25    92   327    15   469    67    33 |  288    353
   17 |   648    20    12    17    10    25   167   522     9   598    34    32 |  288    330
   18 |  1025    31    16    21     9    12   102   234    15  1003    61    41 |  288    278
   19 |   313    19    11    17    11    19   101   159    10   290    42    29 |  288    184
   20 |   332    25    16    18    11    14   170   291    11   274   112    34 |  288    230
   21 |   756    24    28    19    12    42   166   573    14   549   120    52 |  288    476
   22 |   932    14    14    12    16    16   142   510     8   856    66    24 |  288    244
   23 |   885    11    28    17    13    18   284   406     9   728    66    19 |  288    290
   24 |  1189     9    17    19    13    32   114  1412    10  1917   112    40 |  288   1044
   25 |   451    17    18    14    10    33   113   374     8   442    79    30 |  288    276
   26 |   500    20    11    19    11    27    62  1455    11   309    69    38 |  288    400
   27 |   578    15    16    21     8    36   109   268     7   480    76    23 |  288    382
   28 |  1081    18    16    17     8    23    98   957    10  1225    44    23 |  288    308
   29 |   672    10    20    18    13    32   164   411     7   606    98    46 |  288    217
   30 |   452    17    22    18    13    25    94   331    11   539    46    22 |  288    443
   31 |   908    13    14    19    13    21    99   368     9  1096    59    42 |  288    356
   32 |   225    14    13    22     9    21   139  1154     6   216    80    25 |  288    134
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AIRA |     -     -    16    20     -     -     -     -     -     -    37    32 |  279   6914
 ALBH |     -    16     -    21     -     -     -     -     -     -   104    28 |  287    104
 ALGO |     -    13    13     -     -     -     -     -     -     -    27    23 |  288     48
 ALIC |     -    23     -    18    12     -     -     -    10     -    35    18 |  288   2767
 ALRT |     -    22    14     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4575
 AMC2 |     -    20    21     -     -     -     -     -     -     -    37     - |  288     33
 AREV |     -     -    12    19    20     -     -     -    10     -     -     - |  288   3703
 ARTU |     -     -    11    17    12     -     -     -     8     -    23     - |  288   8789
 ASPA |     -    17    26    13    19     -     -     -    13     -    50    26 |  288   6239
 AUCK |     -    17     -    16     9     -     -     -     -     -    23     - |  276   3763
 BADG |     -     -     -    16     -     -     -     -     7     -    28    17 |  288     30
 BAKE |     -     -    30    22    15     -     -     -     -     -    37    24 |  288   3490
 BJCO |     -     -     -    18    10     -     -     -     -     -    24    15 |  288   7360
 BJFS |     -    33     -     -    23     -     -     -     -     -     -     - |  276   3340
 BOGT |     -    17     -    28    11     -     -     -     -     -    32    14 |  287   5553
 BRFT |     -     -     -    37    20     -     -     -     -     -    62    32 |  153   2289
 BRMU |     -    12     -     X    12     -     -     -    10     -    14    11 |  288   6612
 BRST |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   1624
 BRUX |     -    13    15     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 CAS1 |     -    17     -    13     9     -     -     -     -     -    23    17 |  288   3481
 CCJ2 |     -     -     -     -    19     -     -     -    15     -     -    26 |  288   6036
 CEDU |     -    21     -    20     7     -     -     -     -     -    36    13 |  288     73
 CHAN |     -     -    30    25    29     -     -     -    21     -     -    31 |  288     51
 CHPI |     -     -    14    16    19     -     -     -    10     -     X     - |  288   3218
 CHTI |     -    14    17    13     X     -     -     -     7     -   229     - |  288   3764
 CHUR |     -    22     -     -    33     -     -     -    37     -    28    42 |  288  15697
 COCO |     -    33     -    26    14     -     -     -     -     -    29    36 |  287    >>>
 CORD |     -    13    25     -    24     -     -     -     -     -    91     - |  288   4265
 CRO1 |     -     -    22     -    15     -     -     -     -     -    34    28 |  288     35
 CUSV |     -     -    17    16    15     -     -     -    15     -    44    19 |  288   5537
 DARW |     -     -     -    14     8     -     -     -     -     -     -     X |  288    >>>
 DAV1 |     -    13     -    15    10     -     -     -     -     -    24     - |  288    >>>
 DRAO |     -    17     -     -    10     -     -     -    11     -    30    14 |  288     55
 DUBO |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    71     - |  288  90177
 FLIN |     -    11     -    15     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288   4098
 FLRS |     -     -     -    10     -     -     -     -     5     -    38    10 |  276   3025
 GLPS |     -    12     -    20    17     -     -     -     8     -    45    10 |  288   7145
 GLSV |     -    14    17     -    14     -     -     -     X     -     -     - |  287   1477
 GODZ |     -     -    19    24     -     -     -     -     -     -    34    22 |  276   3676
 GOL2 |     -     -    10    10     -     -     -     -     6     -     -     - |  288     66
 GOLD |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -    27    14 |  288   3036
 GOPE |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    580
 GRAS |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -   198     - |  288   3426
 GRAZ |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -   195    19 |  288   3691
 GUAM |     -    24     -     -    17     -     -     -     -     -    45     - |  288   6532
 GUAT |     -    16    16     -    11     -     -     -     -     -    35    20 |  288   3027
 HARB |     -    12    11    25     9     -     -     -     -     -    56     - |  288   1878
 HERS |     -    15    11     -    14     -     -     -     -     -    33     - |  288     18
 HOB2 |     -    23    14    16    12     -     -     -    10     -    48     - |  288    101
 HOFN |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -   203    13 |  288   2932
 HRAO |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    39    13 |  288     59
 IENG |     -    21    15     -    15     -     -     -     -     -    44     - |  288     45
 INEG |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   7418
 INVK |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -    35     - |  288   3543
 KARR |     -    30     -    18    12     -     -     -    15     -    30     - |  288   3083
 KELY |     -     -    13     -     9     -     -     -     -     -    33    17 |  285   6017
 KERG |     -    18     -     -    13     -     -     -    14     -    25     - |  288   4402
 KIRU |     -     9     -    12     -     -     -     -     -     -    28     - |  213   1627
 KOKB |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    28     - |  288    104
 KOKV |     -     -    20    17    14     -     -     -     -     -    68    20 |  288    123
 KOUR |     -    24     -    24    27     -     -     -    16     -    65    52 |  288     31
 LHAZ |     -     -    12     X    10     -     -     -    10     -    24    14 |  288   4256
 LPGS |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 MAC1 |     -    20     -    15    12     -     -     -     -     -    97     - |  288    >>>
 MAG0 |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    19    15 |  288   6011
 MAL2 |     -    15     -     X     X     -     -     -     9     -    19     X |  276    >>>
 MAS1 |     -    15     -    13    15     -     -     -     9     -    20    14 |  288   8219
 MATE |     -     -     -    19    10     -     -     -     -     -     X     - |  288    127
 MAW1 |     -     -     -     -    12     -     -     -    10     -    72    12 |  282   3573
 MBAR |     -    19    13    12    16     -     -     -    10     -     -    10 |  288   6506
 MCIL |     -     -     -    24    13     -     -     -     -     -    48    28 |  251   5760
 MCM4 |     -    23     -    12    10     -     -     -    15     -    28    10 |  288   5319
 MDO1 |     -    15     -    16    15     -     -     -     9     -     -     - |  288   5551
 METS |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -   212     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    23    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     20
 NANO |     -    18     -     -    13     -     -     -     -     -    24     - |  288   2753
 NAUR |     -     -     -    12     -     -     -     -     5     -    28     - |  276   4209
 NICO |     -    13     -     -    12     -     -     -    11     -    52    15 |  288   4673
 NIST |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 NKLG |     -    15    11    17     9     -     -     -     X     -    42     - |  288   6796
 NLIB |     -     -     -     -    19     -     -     -    16     -    37     - |  288     36
 NNOR |     -     -    16    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    363
 NRC1 |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    16     - |  288     40
 NTUS |     -    21     -    25    12     -     -     -    20     -     -     X |  288   4996
 NYA1 |     -    10     8     -     6     -     -     -     -     -    22     - |  288   4157
 OHI2 |     -    28    16     -    15     -     -     -     -     -     -    37 |  279     75
 ONSA |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -    22    18 |  288   2348
 OPMT |     -    19     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     46
 PALV |     -     -    21    22    17     -     -     -     -     -    90     - |  288   3874
 PBRI |     -     -    16    13    10     -     -     -     -     -     -    17 |  288   1779
 PDEL |     -    10    12     -    12     -     -     -     -     -   155    12 |  288   2755
 PERT |     -    14     -    12    10     -     -     -    10     -    29    10 |  288   3619
 PETS |     -     -    32    16    17     -     -     -    15     -   269     - |  288   8020
 PIE1 |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -   123    21 |  269    >>>
 PIMO |     -    27    19    20    20     -     -     -    15     -    32    21 |  288   6089
 PNGM |     -     -     -    24     -     -     -     -    11     -    57     - |  288   5198
 POHN |     -     -     -    28     -     -     -     -    13     -     -     - |  286   6102
 POL2 |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -    39     - |  288   5463
 POTS |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    13     -    19    12     -     -     -     -     -     -    18 |  288     56
 PTBB |     -    15    20    15    13     -     -     -     -     -   214     - |  288     62
 QAQ1 |     -    14     -    19     -     -     -     -     -     -    15    11 |  288    >>>
 RAMO |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   5006
 RESO |     -     -    16     -    11     -     -     -     -     -   111    19 |  276   5727
 REUN |     -    25    23    18    19     -     -     -     -     -   143     - |  288   5088
 REYK |     -     -     -    20    18     -     -     -    14     -    49    17 |  288   3249
 RIO2 |     -     -     -    23    20     -     -     -    11     -     -    24 |  288    >>>
 RIOP |     -    12    17     -    13     -     -     -     -     -    28    15 |  288   5520
 SCH2 |     -    15     -    21    16     -     -     -     9     -    61    15 |  288   3048
 SCUB |     -    24     -    28    19     -     -     -     -     -     -     - |  247    >>>
 SEYG |     -     -     -    22     -     -     -     -    10     -     -     - |  222   5641
 SHAO |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -     -    13 |  288   7422
 SPT0 |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -     X     - |  288   2326
 STHL |     -     9    15    31    13     -     -     -     X     -    96    16 |  284   5215
 STJO |     -    20     -     -    22     -     -     -    17     -    26    29 |  288     67
 STK2 |     -     -     -    17     -     -     -     -     8     -    25    19 |  288   4827
 SUTV |     -     -     -    13     7     -     -     -     -     -   258    13 |  276   5379
 SYOG |     -     -     -    41    22     -     -     -     -     -     -    16 |  182   4839
 TASH |     -     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -     - |  192    >>>
 THTI |     -     -    19     -     -     -     -     -    11     -    46     - |  282   4756
 THU3 |     -    16    11     -     8     -     -     -     9     -    30     - |  288   4837
 TIXI |     -    15     -    19     9     -     -     -     -     -    40     - |  288    >>>
 TLSE |     -    16    14     -    11     -     -     -     -     -    12     - |  288   1757
 TOW2 |     -    14     -    15     9     -     -     -     -     -    45    12 |  288    >>>
 TRO1 |     -     -    17     -    11     -     -     -    16     -     X     - |  288   3326
 TSKB |     -    23     -     -    16     -     -     -     -     -    21     - |  288   5574
 TWTF |     -    16    13     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 UNSA |     -     -    15    20    19     -     -     -    13     -     -    17 |  288    >>>
 URUM |     -    29     -    18    15     -     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -    21     - |  288     20
 VALD |     -     -    19    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  281   3330
 VILL |     -    15     -    21    10     -     -     -     -     -   188     - |  288   2558
 WAB2 |     -    24    20     -    17     -     -     -     -     -    21     - |  288     34
 WHIT |     -    16     -    17    10     -     -     -     X     -    46    15 |  288  71775
 WTZR |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    28    24 |  275     41
 XMIS |     -     -    21    21    15     -     -     -    10     -    27    15 |  288   4372
 YAKT |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -    91    20 |  288   5316
 YAR2 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -   185     - |  288     80
 YELL |     -    37    28    19    11     -     -     -    35     -    78    11 |  288     25
 YKRO |     -     -    13     -     -     -     -     -     7     -     -    14 |  284   9681
 YSSK |     -     -    11     -     7     -     -     -     -     -    21     - |  284   7015
 ZAMB |     -    15    19    14    14     -     -     -     8     -     -    13 |  288   6417
 ZECK |     -    18     -    17    13     -     -     -     8     -    12    10 |  288     23
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   840    18    18    19    13    28   184   819    12   794    82    26 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   MAL2  | 1957-0 13:55:00 |       11142
gfz |   NTUS  | 1957-0 20:35:00 |        4703



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BRUX |   288   288     0   288     2.25     4.70     0.40     0.40   | 2.35e-14  6.25e-15  1.70e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.96     4.70     4.71     4.71   | 3.39e-14  8.72e-15  2.73e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.55     4.70     0.57     0.57   | 4.72e-14  1.31e-14  3.26e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.66     4.70     4.71     4.71   | 3.58e-14  1.54e-14  2.16e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.73     4.70     4.71     4.71   | 3.66e-14  7.49e-15  4.17e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     3.20     4.70     3.79     3.79   | 4.65e-14  1.61e-14  2.72e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.91     4.70     4.71     4.71   | 2.73e-14  5.73e-15  2.32e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.76     4.70     4.71     4.71   | 4.15e-14  1.17e-14  5.18e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.76     4.69     4.71     4.71   | 3.35e-14  8.40e-15  3.94e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.69     4.67     4.71     4.71   | 3.84e-14  8.02e-15  4.36e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.56     4.67     4.71     4.71   | 4.59e-14  1.30e-14  4.63e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     4.37     4.67     0.22     0.22   | 2.86e-14  5.04e-15  7.21e-15 |
 OHI2 |   279   279     0   279     4.39     4.55     3.34     3.34   | 3.38e-13  7.25e-14  3.20e-14 |
 WTZR |   275   275     0   275     2.43     4.47     4.35     4.35   | 6.11e-14  1.25e-14  3.83e-15 |
 PIE1 |   269   267     1   269     4.34     4.38     4.39     4.39   | 7.69e-08  1.12e-08  3.52e-09 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.08     4.28     1.78     1.78   | 4.39e-14  1.31e-14  5.70e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   238     2.21     3.88     0.80     0.80   | 2.87e-14  1.15e-14  6.53e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.71     2.92     4.71     4.71   | 4.30e-14  7.80e-15  2.41e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.48     2.21     2.31     2.31   | 1.01e-13  1.30e-14  7.17e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.48     2.20     2.07     2.07   | 7.29e-14  1.07e-14  3.34e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.42     2.04     1.01     1.01   | 5.07e-14  1.12e-14  5.59e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.34     1.81     0.40     0.40   | 1.03e-13  1.14e-14  4.88e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     1.34     1.81     2.52     2.52   | 2.56e-14  4.16e-15  3.72e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.28     1.66     0.29     0.29   | 3.98e-14  8.63e-15  7.45e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.11     1.25     0.45     0.45   | 1.12e-13  1.58e-14  3.12e-15 |
 ALBH |   287   286     1   287     0.88     0.79     0.19     0.19   | 3.36e-14  1.26e-14  2.49e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.85     0.73     0.10     0.10   | 4.23e-14  7.41e-15  1.07e-14 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.75     0.57     0.24     0.24   | 2.69e-14  1.31e-14  6.35e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.74     0.56     0.09     0.09   | 9.74e-14  1.86e-14  4.18e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     0.74     0.56     0.43     0.43   | 6.28e-14  1.52e-14  4.97e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     4.66     0.50     4.71     4.71   | 5.45e-14  1.71e-14  1.03e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.66     0.39     4.71     4.71   | 6.63e-14  2.63e-14  3.44e-14 |
 G10  |   288   281     3   288     1.76     0.29     0.26     0.26   | 8.09e-14  3.09e-14  2.17e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.66     0.29     4.71     4.71   | 6.91e-14  3.58e-14  3.90e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     2.26     0.28     0.29     0.29   | 7.14e-14  2.30e-14  9.36e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.59     0.20     0.19     0.19   | 6.17e-14  2.74e-14  4.82e-14 |
 G06  |   288   285     4    73     0.46     0.16     0.49     0.49   | 8.14e-14  3.42e-14  2.25e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.15     0.28     0.28   | 8.20e-13  7.75e-14  3.74e-14 |
 BADG |   288   288     0   288     0.31     0.10     0.03     0.03   | 4.66e-14  1.27e-14  4.54e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     1.36     0.08     4.71     4.71   | 5.43e-14  2.36e-14  3.58e-14 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.26     0.07     0.01     0.01   | 2.65e-14  7.65e-15  1.00e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.30     0.05     1.22     1.22   | 5.16e-13  5.37e-14  1.01e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.23     0.05     0.05     0.05   | 6.04e-13  1.58e-13  3.00e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.05     1.22     1.22   | 5.70e-13  5.44e-14  1.99e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.25     0.25   | 5.68e-13  6.66e-14  3.83e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.55     0.55   | 6.47e-13  7.08e-14  4.61e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.83     0.83   | 6.50e-13  6.64e-14  2.81e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.28     0.28   | 6.52e-13  6.26e-14  3.24e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.31     0.31   | 6.39e-13  6.27e-14  1.99e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.72     0.72   | 6.74e-13  5.69e-14  2.38e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.66     0.66   | 5.95e-13  6.35e-14  3.01e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.10     0.10   | 6.34e-13  6.48e-14  1.65e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.12     1.12   | 7.25e-13  7.27e-14  3.69e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.67     0.03     0.19     0.19   | 6.69e-14  2.22e-14  4.37e-14 |
 ALIC |   288   261     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  6.10e-13  1.49e-13 |
 CAS1 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  1.34e-12  2.70e-13 |
 CHPI |   288   224    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  8.02e-13  4.16e-13 |
 G03  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.94e-14  1.98e-14  8.26e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  7.19e-14  3.37e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  2.33e-13  1.29e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.80e-13  6.11e-14  2.04e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-13  9.08e-14  2.43e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-13  8.02e-14  3.58e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.54e-13  9.58e-14  2.43e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  1.61e-13  5.64e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.02e-13  8.53e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  8.31e-14  4.16e-14 |
 GLSV |   287   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  5.61e-13  1.37e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-14  8.70e-15  3.84e-15 |
 HOFN |   288   241    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  8.87e-13  2.05e-13 |
 KIRU |   213   213     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-13  3.02e-13         - |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  1.84e-13  2.65e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.92e-13  2.08e-13  8.97e-14 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  1.76e-13  8.93e-14 |
 STJO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.09e-14  1.46e-14  7.45e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.79e-13  4.22e-13  9.18e-14 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-14  6.04e-15  3.71e-15 |
 BJFS |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  8.05e-13  1.56e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-14  6.15e-15  3.36e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-13  4.22e-13  1.93e-13 |
 REYK |   288   201    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-11  1.60e-12  3.18e-13 |
 BRST |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  6.15e-13  1.74e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  3.98e-13  1.54e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  2.39e-13  1.91e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.28e-22  2.23e-20  1.92e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      HOB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
