
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1973   Day: 1   MJD: 58056                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     33    -157     429   1074   1074      0   2612   2612      0    0.00
 cod |   288     0  35916     56    -693      51     18     16     18    125    175    102   16.02
 emr |   288     0  24423    546    -537   -1119     17     17     17    112    117    109   15.05
 esa |   288     0  31517    449    -996     -10     10      9     11    122    199     69   29.90
 gfz |   288     0  42370   1159    -815     766     16     15     16    148    168    142   17.07
 iga |    96     0   2976      1      83     -95     30     30      0     81     81      0    0.00
 igc |   288     0   8887     19    -244     338    118    118      0    349    349      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0      83     -94   1037   1037      0   1841   1841      0    0.00
 jpl |   288     0  26390     50   -1307     390     13     12     14     92    109     82   21.97
 ngs |    96     0   2976     21     -34     199   1159   1159      0   2389   2389      0    0.00
 usn |   288     0  39061    663   -1060    -737     62     80     55    337    185    369    0.00
 whu |   288     0  29008    380      55    -193     30     33     29    304    317    298    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  2357   156    30  -263   127  -105   709  -685   126  2095   282    22 |
    2 | -3275  -195   -38   250   -99   -38  -139 -2002   -95 -2938  -104     0 |
    3 |  -370   228    69  -352    58  -130  -580   132   220  -289   -41   -72 |
    5 | -2427     3   213  -149    49   -18  -137  -486    17 -2128   157   -10 |
    6 |    91   219    59  -199   149  -129  -346  -759   -45   262    85   -15 |
    7 |   -88   150   154  -206    65    53    67  1193    16   -24   139    25 |
    8 | -1673   107    55    11   -66    -2  -302  5079   -79  -727    80  -174 |
    9 | -1037   133   -19  -145     5  -108  -100  -990   109  -742   -40  -161 |
   10 |  -226    78   -41   -59    41   -66   134 -1381    19  -207   103    83 |
   11 |  2802   100   -79   -17   -79   -88   -41   347    65  2921   106   -72 |
   12 | -1188   133  -132  -121   112   -25   -36  -591    71 -1136   190    89 |
   13 |  2330   125  -189    -6     X  -114   122  -252    47  2432    90   105 |
   14 |   885  -143    15   158  -136    47  -126   404   -16   989   -30  -155 |
   15 | -1987  -139   150   -43    -3    43   207   425    60 -1904   181   -33 |
   16 |  1385  -102   179   145  -197   130    97   182   -92  1434     7  -313 |
   17 | -2266   162   125  -364   231    64  -145   319   112 -2315   281   114 |
   18 |  4744   -40   -45   127    15    52  -192  1025  -124  4336   121    19 |
   19 |  -729  -256    42   226   -68    -1  -114   922   -96 -1148   -10   110 |
   20 |  1736  -160    90   261  -215   -10  -366   258  -133  1802   -38   -56 |
   21 |   768  -249    51   367  -223    82    78  -213  -180   965    45  -151 |
   22 | -2478  -342   147   434  -303   101  -160  -199  -206 -2643   -97  -203 |
   23 | -1030   144  -157   -34    27   -62   163   137    29 -1160   -19    67 |
   24 | -1799   228   -89   -95   179   -23   265 -3279  -115 -1167   255   217 |
   25 |  1447   172  -218    73    74    63  -131   258  -133  1281   200   175 |
   26 |   301   101   -83   -75    -7    -4   240  1933    91   228   141   -54 |
   27 |    58   224   -50    -8    52    73   397 -1411  -158   394   271  -143 |
   28 | 10276  -173   -34   179   -32    35   -73  1884   -70  6367   -56   -45 |
   29 | -2534    94    15  -193   132    37   877 -2853    82 -3303   306    -6 |
   30 |  -737   275  -121  -120   149    72  -276     0   -70  -540   145    94 |
   31 | -1725   141    84  -225    86    71    17 -1181    79 -1857   270  -123 |
   32 |  -217    18   129  -113    55    -6  -152  1781     9  -224   164  -164 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -48    51     -     -     -     -     -     -     -     0     - |
 ALIC |     -   -79     -   -39   103     -     -     -    30     -    27    12 |
 ALRT |     -     -    19     -   -17     -     -     -     -     -     -    10 |
 AMC2 |     -   -22    23     -     -     -     -     -     -     -    62     - |
 AREQ |     -  -103     -    38    25     -     -     -     6     -     -    11 |
 ARTU |     -     -    69   -20   -10     -     -     -   -12     -    32     - |
 ASPA |     -   -26     X   -42   155     -     -     -   -47     -   192     - |
 AUCK |     -   -91     -     6    75     -     -     -     -     -     0    97 |
 BADG |     -     -     -   -37     -     -     -     -    50     -   186     - |
 BAKE |     -     -     X    88  -154     -     -     -     -     -   198     - |
 BJCO |     -     -     -    72  -127     -     -     -     -     -   -15   -25 |
 BJFS |     -    20     -     -   -19     -     -     -     -     -     -    41 |
 BOGT |     -     8     -    -4   -70     -     -     -    54     -    55    17 |
 BRAZ |     -   -36     -     -    34     -     -     -     -     -   181   104 |
 BRFT |     -     -     -    -2    21     -     -     -   -13     -    33     - |
 BRMU |     -   -44     -   -10    84     -     -     -   -20     -    62     - |
 BRST |     -   -15   -16     -     -     -     -     -    22     -     -    26 |
 BRUX |     -    65    19     -   -78     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    14     -     -     -     -   -20     - -1886     - |
 CAS1 |     -    18     -     0   -17     -     -     -     -     -   222    46 |
 CEDU |     -    89     -    90  -241     -     -     -     -     -   166    74 |
 CHAN |     -     -   -62    67   -64     -     -     -     5     -     -   -11 |
 CHPI |     -     -    53    23   -97     -     -     -    10     -     X     - |
 CHTI |     -    -3   -22   -24    18     -     -     -    34     -    58    42 |
 CHUR |     -   -36     -     -    34     -     -     -     -     -    56   -82 |
 COCO |     -   -57     -    83   -92     -     -     -     -     -   129    -5 |
 CORD |     -   -61    11     -    48     -     -     -     -     -   130     - |
 CUSV |     -     -    22    48  -103     -     -     -     -     -    74    17 |
 DARW |     -    36     -    53   -55     -     -     -   -56     -     -     - |
 DAV1 |     -    41     -   -26     8     -     -     -     -     -   168     - |
 DGAR |     -     1     -    -5   -48     -     -     -    43     -     X   -58 |
 DRAO |     -    12     -     -   -11     -     -     -     -     -    55    55 |
 DUBO |     -    -3     -     -     5     -     -     -    -2     -    73     - |
 FAA1 |     -    98     -   -52     X     -     -     -     -     -   109     X |
 FAIR |     -     8     -   -43    40     -     -     -    18     -  -836   -16 |
 FLIN |     -  -152     -    81     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 FLRS |     -     -     -   -14     -     -     -     -    20     -    -1   102 |
 GLSV |     -   -75   -31     -    97     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -    78   -76     X     -     -     -    46     - -1187     - |
 GODE |     -     -  -391     -   345     -     -     -     -     -  -538     - |
 GODZ |     -     -    50   -25     -     -     -     -     -     -    -1     - |
 GOL2 |     -     -    43   -18     -     -     -     -    -6     -     -     - |
 GOLD |     -    -4     -     -     4     -     -     -     -     -    20    12 |
 GRAS |     -   -98     -     -    92     -     -     -     -     -   -78     - |
 GRAZ |     -   -97     -     -    91     -     -     -     -     -   -85    21 |
 GUAT |     -  -129     8    61    16     -     -     -     -     -    21    23 |
 HARB |     -  -201  -137   184     -     -     -     -     -     -   -87    90 |
 HERS |     -   -30   -18     -    44     -     -     -     -     -    58     - |
 HOB2 |     -   150    52    58  -123     -     -     -  -129     -   185     - |
 HOFN |     -   -43     -     -    71     -     -     -   -24     -     1    -2 |
 HRAO |     -   142     -     -  -133     -     -     -     -     -   135     - |
 HYDE |     -     -     9    -2    35     -     -     -   -31     -   136   -18 |
 IENG |     -    28    84     -  -100     -     -     -     -     -    91     - |
 INEG |     -  -110     -     -   103     -     -     -     -     -     -    -5 |
 INVK |     -   -77     -     -    73     -     -     -     -     -    17     - |
 ISTA |     -     -     -    77     -     -     -     -  -104     -   -84     - |
 KARR |     -   -68     -    60  -115     -     -     -    57     -    93     - |
 KELY |     -     -   154     -  -138     -     -     -     3     -   113   -17 |
 KERG |     -     -     -     -   -26     -     -     -    20     -   285   140 |
 KHAR |     -     -     -    27     -     -     -     -   -37     -     -     - |
 KIRU |     -    40     -   -43     -     -     -     -    29     -    -3     - |
 KOKB |     -     -     -     -     3     -     -     -    -3     -    95     - |
 KOKV |     -     -   -92    45     6     -     -     -     -     -    50    -9 |
 KOUR |     -  -118     -    16    84     -     -     -     -     -    14    75 |
 KRGG |     -     -     -    34   -60     -     -     -     -     -  -149     - |
 LAMA |     -   -44     -     -    42     -     -     -     -     -    66    36 |
 LHAZ |     -     -   -36   -38    54     -     -     -    34     -    60   -21 |
 LPGS |     -     -     -    -4     6     -     -     -     -     -   193   227 |
 MAC1 |     -   129     -    -4  -114     -     -     -     -     -   131     - |
 MAL2 |     -   386  -442  -244     X     -     -     -   342     -   954  1712 |
 MAS1 |     -  -199     -    91    -8     -     -     -    33     -   -56   -12 |
 MATE |     -   -53     -     -    49     -     -     -     -     - -1314     - |
 MAW1 |     -     1     -  -136   136     -     -     -    78     -   269    42 |
 MBAR |     -    -7    12   -30    40     -     -     -     5     -     -   -48 |
 MCM4 |     -     -     -    -7    12     -     -     -     -     -   208    69 |
 MDO1 |     -  -104     -    52    10     -     -     -     0     -     -     - |
 MDVJ |     -   -78     -     -    74     -     -     -     -     -   -27     - |
 METS |     -   -50     -     -    47     -     -     -     -     -   -14     - |
 MGUE |     -     -   -71    40     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 MIZU |     -     -     -     7     -     -     -     -   -10     -   305     - |
 NANO |     -   -69     -     X    65     -     -     -     -     -   -26   -22 |
 NICO |     -  -108     -     -   101     -     -     -     -     -   -41   -33 |
 NIST |     -   -69    73     -     -     -     -     -     -     -    28     - |
 NKLG |     -  -129   -23    49   -69     -     -     -    99     -   -55     - |
 NNOR |     -     -   -32    16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NOT1 |     -     -     -    34     -     -     -     -   -46     - -1341   100 |
 NRC1 |     -   -45     -     -    43     -     -     -     -     -    49    24 |
 NRIL |     -   -32    24    17   -75     -     -     -    43     -    70   -87 |
 NTUS |     -    15     -    -2   -23     -     -     -    10     -     -     - |
 NYA1 |     -    36    38     -   -66     -     -     -     -     -  -106     - |
 NYA2 |     -     -     -    82  -144     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -112   -10     -   113     -     -     -     -     -    77    96 |
 ONSA |     -   100     -     -   -93     -     -     -     -     -    83     - |
 OPMT |     -    96     -     -   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -  -143   100   158     -     -     -  -156     -     -   -60 |
 PDEL |     -   -91    16     -    71     -     -     -     -     -    83    43 |
 PERT |     -    70     -   -43   -93     -     -     -    80     -   102    79 |
 PETS |     -     -   -75    46   -31     -     -     -    13     -     0     - |
 PIE1 |     -   -16     -     -    15     -     -     -     -     -    47    41 |
 PIMO |     -    53   -20    55   -10     -     -     -   -88     -    73     - |
 POHN |     -     -     -   -96     -     -     -     -   130     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -    -5     -     -     -     4     -   -39     - |
 POTS |     -  -169     -     -   105     -     -     -    42     -   289     - |
 PRDS |     -    49     -     -   -46     -     -     -     -     -     -   216 |
 PTBB |     -   -91     3    80   -52     -     -     -     -     -   -33     - |
 QAQ1 |     -    -1     -     0     -     -     -     -     -     -    43     3 |
 RAMO |     -   243     -     -  -228     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    43     -     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -     -   127     -  -112     -     -     -     -     -    88  -134 |
 REUN |     -   -52   -99    14    66     -     -     -    50     -    61    86 |
 REYK |     -     -     -    58  -102     -     -     -     -     -   -79  -233 |
 RIO2 |     -     -     -   -70   123     -     -     -     -     -   100   241 |
 RIOP |     -  -132   -29     -   149     -     -     -     -     -    60   131 |
 SCH2 |     -   -84     -     -    78     -     -     -     -     -     3  -104 |
 SCUB |     -   128     -     -   144     -     -     -  -205     -     -     - |
 SEYG |     -     -     -    15     -     -     -     -   -21     -     -     - |
 STHL |     -    -5   -21    57   -67     -     -     -    -5     -    96    32 |
 STJO |     -   -59     -     5   -68     -     -     -    89     - -1044   -27 |
 SUTM |     -     -     -  -121    83     -     -     -    94     -   159  -239 |
 TASH |     -     -     -   -50    88     -     -     -     -     -     -    90 |
 THTI |     -     -   -13     -     -     -     -     -     9     -   214     - |
 THU3 |     -   -74    51     -   -54     -     -     -    61     -    26   -63 |
 TIXI |     -    25     -    25   -67     -     -     -     -     -    30     - |
 TLSE |     -    40    24     -   -58     -     -     -     -     -    58     - |
 TOW2 |     -   -14     -     9   -58     -     -     -    42     -   126   -44 |
 TRO1 |     -   125     4     -  -121     -     -     -     -     -  -597     - |
 TSKB |     -   -71     -     -    66     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    75   -48     -   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -53   323     -     -     -  -181     -    74   120 |
 USN7 |     -     8     -     -    -8     -     -     -     -     -   112     - |
 VALD |     -     -   138   -70     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     0     -    28   -50     -     -     -     -     -    78     - |
 WAB2 |     -    74     -     -   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -42     -     X    39     -     -     -     -     -   -86  -164 |
 WIND |     -    75     -   -40     X     -     -     -     -     -     -    72 |
 WSRT |     -    81     -     -   -76     -     -     -     -     -   -48     - |
 WTZR |     -   -75     -     -    70     -     -     -     -     - -1041   -81 |
 XMIS |     -     -   112    44  -155     -     -     -   -15     -   -85    39 |
 YELL |     -    62    13     -   -69     -     -     -     -     -    87   -11 |
 YSSK |     -    -4    13     -    -8     -     -     -     -     -    79     - |
 ZAMB |     -     -   101    22  -105     -     -     -   -11     -     -  -110 |
 ZECK |     -    59     -   -15   -29     -     -     -     -     -   -62    26 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   551    18    10    12    18    32   206   233    12   688    73    29 |  288    279
    2 |   350    25    22     9    14    14    65   720    14   544    85    31 |  288    223
    3 |   577    17    10     8    16    29   284   528    10   401    78    22 |  288    167
    5 |   345    17    12    12    20    26    88   395    11   388    94    32 |  288    310
    6 |   554    15    27    11    19    34   121   384    11   411    78    28 |  288    270
    7 |   689    15    13     7    16    51    67   906    11   823    65    36 |  288    298
    8 |  3038    15     9    11    16    37   215  2704    15  3144    95    30 |  288   1109
    9 |   536    16    11     8    16    27   279   326    11   609   108    24 |  288    212
   10 |   161    13    11     7    14    17    63   863    10   198    45    24 |  288    169
   11 |   340    18    12    16    23    40   108   414    12   381    56    23 |  288    373
   12 |   541    22    22     9    12    23    47   368    12   512    96    32 |  288    333
   13 |   476    16    20    20     X    26   171   613    22   458   104    50 |  288    438
   14 |   264    11    16     8    16    30    67   360     9   270    68    40 |  288    248
   15 |   464    14    14     9    17    30   146   308    12   467    63    43 |  288    314
   16 |   526    10    15     9    15    30    68   356     9   473    65    38 |  288    430
   17 |   412    17    25     7    14    41    85   343    12   493    75    37 |  288    341
   18 |  1506    17    16     7    15    14    67  1282    12  1586    66    27 |  288    325
   19 |  1027    16    17     7    16    25    58   235    12  1095    79    24 |  288    201
   20 |   409    22    18     9    18    16    65   446    12   414    50    19 |  288    268
   21 |   371    17    17    12    18    26    79   339    13   365    83    41 |  288    291
   22 |  1115    14    13     8    15    34    37   285     6   822    74    28 |  288    228
   23 |   402    12    20    10    15    25    84   305     9   304    96    37 |  288    204
   24 |  2919    17    17    12    17    34    94  3598    12  2345   100    37 |  288   1681
   25 |   434    15    12     6    14    29    61   224    13   301    90    28 |  288    170
   26 |   335    19    11     8    15    19    67  1244    12   264    54    26 |  288    201
   27 |   483    17    17     8    13    20    66   540    16   499    77    38 |  288    186
   28 |  1452    18    31     9    14    15    68  1421    19  4218    64    46 |  288   1023
   29 |  2713    24    32    10    16    51    70  1298    14  1791   118    39 |  288    286
   30 |   314    19    18     8    14    17    67   263    14   350    66    28 |  288    310
   31 |   519    14    19     7    14    48    76   566    10   537   117    47 |  288    295
   32 |   311    13    10     7    14    27   102  1148    11   240    55    27 |  288    172
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    15    16     -     -     -     -     -     -     -    26     - |  252     68
 ALIC |     -    14     -     7    13     -     -     -    10     -   105    13 |  288   4960
 ALRT |     -     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -    12 |  286   4919
 AMC2 |     -     7     8     -     -     -     -     -     -     -    31     - |  288     42
 AREQ |     -    22     -    11    18     -     -     -    16     -     -    17 |  288   3829
 ARTU |     -     -    12     9    15     -     -     -     8     -    18     - |  288   8119
 ASPA |     -    39     X    18    26     -     -     -    23     -    46     - |  288   5674
 AUCK |     -    15     -    10    11     -     -     -     -     -    21    14 |  288   3422
 BADG |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -    24     - |  288     35
 BAKE |     -     -     X     8    15     -     -     -     -     -    30     - |  252   3538
 BJCO |     -     -     -     9    16     -     -     -     -     -   142    73 |  264   4523
 BJFS |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -     -    15 |  288   2480
 BOGT |     -    21     -    12    17     -     -     -    13     -    30    17 |  288   6763
 BRAZ |     -    15     -     -    14     -     -     -     -     -    45    18 |  288   5803
 BRFT |     -     -     -    11    25     -     -     -    17     -    48     - |  288   1906
 BRMU |     -    27     -    20    26     -     -     -    24     -    43     - |  288   5253
 BRST |     -    12     8     -     -     -     -     -     7     -     -    19 |  288   1881
 BRUX |     -     9    14     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 BSHM |     -     -     -    18     -     -     -     -    24     -    66     - |  275   3639
 CAS1 |     -    29     -    15    13     -     -     -     -     -    23    41 |  288   5214
 CEDU |     -    11     -     9    12     -     -     -     -     -    40    41 |  288     72
 CHAN |     -     -    10     8    16     -     -     -     9     -     -    16 |  288     90
 CHPI |     -     -    18    12    22     -     -     -    14     -     X     - |  288   4887
 CHTI |     -    18    12     8    16     -     -     -    12     -    25    15 |  288   4692
 CHUR |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -    46    28 |  288  11451
 COCO |     -    20     -    12    13     -     -     -     -     -    22    23 |  288   1618
 CORD |     -    17    18     -    20     -     -     -     -     -    54     - |  288   5006
 CUSV |     -     -     7     7    13     -     -     -     -     -    44    20 |  288   4984
 DARW |     -    31     -    16    22     -     -     -    17     -     -     - |  288   2467
 DAV1 |     -    10     -    10    11     -     -     -     -     -    36     - |  288    >>>
 DGAR |     -    18     -    13    18     -     -     -    15     -     X    19 |  288   4611
 DRAO |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -    23    28 |  288     71
 DUBO |     -    25     -     -    21     -     -     -    32     -    19     - |  287   9857
 FAA1 |     -    13     -     7     X     -     -     -     -     -    34     X |   76   2853
 FAIR |     -    15     -     9    17     -     -     -    12     -    60    19 |  288   4972
 FLIN |     -    16     -     9     -     -     -     -     -     -     -    30 |  252   3315
 FLRS |     -     -     -    12     -     -     -     -    16     -   109    60 |  273   3262
 GLSV |     -    36    25     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  287   1662
 GMSD |     -     -    16     8     X     -     -     -     8     -    52     - |  288   4501
 GODE |     -     -    24     -    21     -     -     -     -     -    25     - |  270    107
 GODZ |     -     -    17     8     -     -     -     -     -     -    42     - |  262  23257
 GOL2 |     -     -    11     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     88
 GOLD |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -    42    12 |  288   8603
 GRAS |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -    24     - |  288   3291
 GRAZ |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -    40    15 |  288   3189
 GUAT |     -    21    22    16    18     -     -     -     -     -    33    46 |  288   2929
 HARB |     -    14    10     7     -     -     -     -     -     -    44    20 |  288   1188
 HERS |     -     9    13     -     9     -     -     -     -     -    27     - |  288     43
 HOB2 |     -    28    10    12    13     -     -     -    12     -    26     - |  288    368
 HOFN |     -    12     -     -    10     -     -     -    13     -    35    14 |  288   4584
 HRAO |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -    22     - |  288     86
 HYDE |     -     -    14     9    16     -     -     -     8     -    29    19 |  288   4058
 IENG |     -    19    26     -    10     -     -     -     -     -    40     - |  288     65
 INEG |     -    14     -     -    14     -     -     -     -     -     -    17 |  288   6235
 INVK |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -    18     - |  288   4386
 ISTA |     -     -     -     5     -     -     -     -     7     -    21     - |  276   3062
 KARR |     -    18     -    10    17     -     -     -    12     -    22     - |  288   2974
 KELY |     -     -    17     -    16     -     -     -    15     -    35    17 |  288   8680
 KERG |     -     -     -     -    13     -     -     -    10     -    52    12 |  288   5291
 KHAR |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   2114
 KIRU |     -    19     -     6     -     -     -     -     9     -    17     - |  288   2038
 KOKB |     -     -     -     -    13     -     -     -    10     -    37     - |  288     84
 KOKV |     -     -    13     8    13     -     -     -     -     -    23    16 |  288     91
 KOUR |     -    23     -    16    19     -     -     -     -     -    48    23 |  288     53
 KRGG |     -     -     -     7    13     -     -     -     -     -    15     - |  276   4607
 LAMA |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -    30    14 |  288   2763
 LHAZ |     -     -    13     7    16     -     -     -     8     -    17    18 |  288   5030
 LPGS |     -     -     -    12    21     -     -     -     -     -    28    54 |  276    >>>
 MAC1 |     -    20     -    12    15     -     -     -     -     -    42     - |  288    >>>
 MAL2 |     -    21    28    16     X     -     -     -    16     -    41    52 |  288   5381
 MAS1 |     -    13     -    10    18     -     -     -    11     -    27    16 |  288   2585
 MATE |     -     8     -     -     7     -     -     -     -     -   102     - |  288    151
 MAW1 |     -    27     -    10    14     -     -     -    15     -    21    12 |  288   4623
 MBAR |     -    17    19    11    24     -     -     -    15     -     -    25 |  288   5501
 MCM4 |     -     -     -     8    15     -     -     -     -     -    33    42 |  276   6696
 MDO1 |     -    16     -     8    13     -     -     -    12     -     -     - |  288   5744
 MDVJ |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -    39     - |  288     42
 METS |     -     7     -     -     6     -     -     -     -     -    13     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    16     7     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     26
 MIZU |     -     -     -    11     -     -     -     -    15     -   119     - |  276    >>>
 NANO |     -    45     -     X    42     -     -     -     -     -   132    51 |  222   2551
 NICO |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -    26    17 |  288   4202
 NIST |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -    33     - |  288     41
 NKLG |     -    14    17    10    21     -     -     -    14     -    91     - |  288   9577
 NNOR |     -     -    11     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276  97293
 NOT1 |     -     -     -     5     -     -     -     -     7     -   128    45 |  276     38
 NRC1 |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -    54    34 |  288     47
 NRIL |     -    18    12     8    14     -     -     -    11     -    25    14 |  288   6721
 NTUS |     -    22     -    14    18     -     -     -    13     -     -     - |  288   5908
 NYA1 |     -     9     8     -    10     -     -     -     -     -    37     - |  288   4603
 NYA2 |     -     -     -    13    22     -     -     -     -     -     -     - |  144    >>>
 OHI2 |     -    13    24     -    20     -     -     -     -     -    53    22 |  287     54
 ONSA |     -    67     -     -    63     -     -     -     -     -    80     - |  232   2063
 OPMT |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 PBRI |     -     -    22    13    23     -     -     -    19     -     -    21 |  288   1784
 PDEL |     -    12    15     -    15     -     -     -     -     -    70    15 |  288   2715
 PERT |     -    24     -    11    13     -     -     -    12     -    51    17 |  288   3815
 PETS |     -     -    27     9    17     -     -     -    11     -    21     - |  288   7688
 PIE1 |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -    13    14 |  288   5321
 PIMO |     -    28    31    24    31     -     -     -    30     -    63     - |  287   4757
 POHN |     -     -     -    12     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   3373
 POL2 |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -    67     - |  288   6206
 POTS |     -    12     -     -    14     -     -     -    13     -    13     - |  288    >>>
 PRDS |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -    27 |  288    200
 PTBB |     -    17    21    10    13     -     -     -     -     -    33     - |  288     42
 QAQ1 |     -    16     -     8     -     -     -     -     -     -    59    22 |  247    >>>
 RAMO |     -    12     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4347
 RESO |     -     -    17     -    15     -     -     -     -     -    41    22 |  286   5294
 REUN |     -    18    32    20    22     -     -     -    15     -   100    47 |  283   3552
 REYK |     -     -     -     8    14     -     -     -     -     -    43    21 |  288   4263
 RIO2 |     -     -     -    10    18     -     -     -     -     -    19    58 |  276    >>>
 RIOP |     -    18    31     -    15     -     -     -     -     -    31    21 |  288   6519
 SCH2 |     -    15     -     -    14     -     -     -     -     -    20    31 |  288   4115
 SCUB |     -    23     -     -    22     -     -     -    15     -     -     - |  288    >>>
 SEYG |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   4907
 STHL |     -    18    24    11    16     -     -     -    16     -    43    17 |  288   3854
 STJO |     -    26     -    11    14     -     -     -    11     -    42    13 |  288    109
 SUTM |     -     -     -     9    17     -     -     -    12     -    99    62 |  288    >>>
 TASH |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -     -    42 |  276    >>>
 THTI |     -     -    15     -     -     -     -     -    10     -    61     - |  287   6317
 THU3 |     -    12    15     -    10     -     -     -    16     -    70    12 |  288   5220
 TIXI |     -     9     -     9    14     -     -     -     -     -    18     - |  288    >>>
 TLSE |     -     9    11     -    10     -     -     -     -     -    16     - |  288   1939
 TOW2 |     -    19     -    12    17     -     -     -    16     -    32    24 |  288   2857
 TRO1 |     -     9    13     -    10     -     -     -     -     -    27     - |  288   3987
 TSKB |     -    13     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   4664
 TWTF |     -    12    13     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 UNSA |     -     -     -    14    23     -     -     -    17     -    68    29 |  288    >>>
 USN7 |     -    14     -     -    13     -     -     -     -     -    18     - |  288     45
 VALD |     -     -    18     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   3309
 VILL |     -    13     -    12    14     -     -     -     -     -    29     - |  288   3960
 WAB2 |     -    16     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  287    454
 WHIT |     -    35     -     X    33     -     -     -     -     -   209    31 |  251    >>>
 WIND |     -    32     -    17     X     -     -     -     -     -     -    99 |  148    >>>
 WSRT |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -    37     - |  288     48
 WTZR |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -    88    13 |  288     40
 XMIS |     -     -    19     9    16     -     -     -     8     -   163    19 |  288   4514
 YELL |     -    35     8     -    35     -     -     -     -     -    45    34 |  265     45
 YSSK |     -     9    12     -    14     -     -     -     -     -    35     - |  288   6400
 ZAMB |     -     -    15     9    18     -     -     -    11     -     -    17 |  288  14727
 ZECK |     -    17     -    12    14     -     -     -     -     -    26    19 |  288    214
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1075    18    18    11    17    30   118  1038    14  1160    62    31 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAL2  | 1973-1  5:55:00 |        -743
cod |   MAL2  | 1973-1  6:00:00 |         712
cod |   FAA1  | 1973-1 10:30:00 |       -4104
cod |   MAL2  | 1973-1 15:30:00 |         670
emr |   MAL2  | 1973-1  5:55:00 |        1399
esa |   MAL2  | 1973-1  5:55:00 |        1383
gfz |   MAL2  | 1973-1 15:30:00 |       21279
jpl |   MAL2  | 1973-1 15:30:00 |         798



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   286     1   288     4.02     5.26     5.26     5.26   | 3.35e-14  5.04e-15  1.37e-15 |
 HRAO |   288   286     1   288     3.85     5.26     0.18     0.18   | 4.57e-14  1.49e-14  4.79e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     3.72     5.26     5.26     5.26   | 3.35e-14  5.33e-15  1.59e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.66     5.26     5.26     5.26   | 3.71e-14  9.38e-15  1.56e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.60     5.26     5.26     5.26   | 3.20e-14  6.04e-15  2.40e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.25     5.26     5.26     5.26   | 7.11e-14  8.44e-15  2.15e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.62     5.26     5.26     5.26   | 3.19e-14  5.21e-15  2.50e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.51     5.26     5.26     5.26   | 3.19e-14  6.99e-15  1.55e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.47     5.26     0.56     0.56   | 2.47e-14  5.50e-15  2.32e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     4.14     5.26     5.26     5.26   | 2.74e-14  8.59e-15  2.17e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.27     5.24     5.26     5.26   | 3.74e-14  6.04e-15  1.89e-15 |
 KOUR |   288   288     1   288     2.87     4.25     0.52     0.52   | 4.42e-14  9.52e-15  1.98e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.68     3.73     1.88     1.88   | 3.30e-14  7.37e-15  1.66e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.66     3.66     5.26     5.26   | 5.74e-14  8.12e-15  2.62e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.62     3.56     3.66     3.66   | 4.73e-14  8.29e-15  1.60e-15 |
 GODE |   270   264     2   270     2.43     3.28     0.78     0.78   | 1.60e-13  3.16e-14  1.22e-14 |
 YELL |   265   262     1   265     2.35     3.13     3.94     3.94   | 6.07e-12  1.44e-12  4.78e-13 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.44     3.10     1.40     1.40   | 3.25e-14  9.63e-15  3.01e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.42     3.04     0.44     0.44   | 3.75e-14  7.76e-15  1.43e-14 |
 STJO |   288   285     1   288     2.40     2.99     0.37     0.37   | 4.24e-14  1.19e-14  5.93e-15 |
 USN7 |   288   285     1   288     2.38     2.94     5.26     5.26   | 5.06e-14  8.30e-15  3.04e-15 |
 NOT1 |   276   276     0   276     1.76     1.69     2.11     2.11   | 3.89e-14  6.83e-15  2.59e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.72     1.53     0.15     0.15   | 5.03e-14  1.63e-14  7.73e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.55     1.25     0.72     0.72   | 3.32e-14  1.54e-14  4.62e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.52     1.19     1.92     1.92   | 9.52e-14  1.01e-14  4.08e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     1.50     1.16     0.32     0.32   | 3.24e-14  7.34e-15  7.63e-15 |
 G06  |   288   288     1   265     1.67     0.27     1.45     1.45   | 6.44e-14  2.87e-14  2.91e-14 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.72     0.27     0.03     0.03   | 3.03e-14  7.71e-15  4.07e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     5.22     0.27     5.26     5.26   | 6.29e-14  2.60e-14  1.65e-14 |
 G30  |   288   282     2   288     5.22     0.12     5.26     5.26   | 8.24e-14  3.00e-14  2.55e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.66     0.11     0.17     0.17   | 6.68e-14  3.23e-14  1.76e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     5.23     0.11     5.26     5.26   | 5.22e-14  1.92e-14  2.39e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.08     0.24     0.24   | 8.22e-13  7.93e-14  2.59e-14 |
 BADG |   288   288     0   288     0.39     0.08     0.03     0.03   | 3.92e-14  6.00e-15  2.06e-15 |
 ALGO |   252   252     0   252     0.35     0.07     0.04     0.04   | 1.88e-14  1.09e-14  2.22e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.05     1.05   | 5.75e-13  5.06e-14  2.36e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.83     0.83   | 5.58e-13  5.89e-14  2.99e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.21     0.21   | 6.33e-13  6.64e-14  3.65e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.24     0.24   | 6.40e-13  5.74e-14  3.91e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.27     0.27   | 6.66e-13  6.98e-14  1.42e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.66     0.66   | 6.67e-13  6.73e-14  3.19e-14 |
 ONSA |   232   232     0   232     0.18     0.02     0.00     0.00   | 4.89e-13  1.86e-13  2.13e-13 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.43     0.43   | 6.35e-13  7.17e-14  4.89e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.36     0.02     0.56     0.56   | 5.89e-13  6.50e-14  2.76e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.59     0.59   | 6.54e-13  6.95e-14  3.28e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.08     0.08   | 6.39e-13  7.67e-14  2.74e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.54     0.02     0.42     0.42   | 5.48e-14  1.60e-14  2.12e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.11     0.11   | 6.12e-14  3.33e-14  1.57e-14 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-14  7.28e-15  9.62e-15 |
 CHUR |   288   281     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  1.06e-12  9.27e-13 |
 DARW |   288   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  4.37e-13  3.68e-13 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-14  2.45e-14  3.51e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.19e-13  7.50e-14  2.64e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  1.90e-13  1.50e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-14  4.13e-14  2.66e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-14  2.09e-14  2.48e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-13  7.71e-14  3.80e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  7.20e-14  3.81e-14 |
 G13  |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.76e-13  5.03e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  8.43e-14  3.27e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.14e-13  9.95e-14  2.33e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  9.53e-14  3.73e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.76e-13  2.42e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.53e-13  6.84e-14  3.46e-14 |
 GLSV |   287   223    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  6.43e-13  1.10e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-13  2.71e-13  1.58e-13 |
 NNOR |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.97e-11  2.46e-11  1.33e-11 |
 OHI2 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-13  8.86e-15  2.91e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-13  6.24e-13  3.49e-13 |
 WAB2 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.39e-13  1.68e-13  3.15e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.88e-14  7.64e-15  2.30e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  2.75e-13  1.73e-13 |
 TOW2 |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  4.75e-13  4.06e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  8.19e-13  2.24e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-14  1.44e-14  2.41e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-13  4.08e-13  8.54e-14 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  7.62e-13  2.29e-13 |
 BAKE |   252     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 KHAR |   276   224    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-12  7.52e-13  1.41e-13 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-14  8.54e-15  5.39e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-13  2.93e-13  1.04e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-13  2.94e-13  1.15e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.25e-22  1.60e-20  1.74e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CAS1      CAS1      ALGO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
