
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1976   Day: 0   MJD: 58076                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153317   1028    -628     179      9      7     11     91     95     84   24.40
 emr |  2880     0 103749   1072    1574    -118     17     17     15    123    127     97   11.91
 esa |  2880     0 126512    561     -84   -1489      8      7     10    183    203    122   25.53
 gfz |  2880     0 134463    335    -834     546      9      8     10    132    140    114   23.50
 grg |  2880     0 117848   2672     211    -453     13     11     18    217    235    139   14.66
 jpl |  2880     0 108745    154    1837    -120     44     48     19    232    235    219    0.00
 mit |  2880     0 108872    469    -270    -662     45     47     35    328    352    180    0.00
 igr |   288     0  46168    505   -1892    -477     13     14     12     72     73     72    0.00
 ngs |    96     0   2976     21    -774     497    934    934      0   2604   2604      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    36    60  -217   132    57   151   249    23  -605     - |
    2 |  -146    77   197  -109    12  -159  -203    39 -1697     - |
    3 |   -44  -113  -194     5   496   489   645    35  1711     - |
    5 |    75   169  -242   -17   188  -155  -236  -141 -2275     - |
    6 |   -37  -223   -76   -84   507   489   341   -95   555     - |
    7 |    55    81  -151    97   -48   -81  -234   -66 -1481     - |
    8 |   -38  -233   106  -127   270   141   321    -6 -2070     - |
    9 |   -79  -130   -46   -63   418   309   190   -50 -1240     - |
   10 |    35    89  -105   -18    82   180  -196   -20   427     - |
   11 |    33    10    58    26  -208   -88  -115    58  8001     - |
   12 |    36   148   -72   109  -230    57  -151     4 -1110     - |
   13 |   -67    -7   -23    -8   172   -55  -569   -85  3569     - |
   14 |  -101   -17    88  -112   209  -208  -261    -3  1681     - |
   15 |   162   207  -247    46   -80   -11  -419   -47 -2719     - |
   16 |    74   -32   183   -78  -291  -170   353    68  1434     - |
   17 |   114    72  -259   164   -60   -63  -135   -69 -3145     - |
   18 |    86    84    45    40  -355  -187  -209    76  2730     - |
   19 |  -185    44   325  -116  -108  -437   109    37 -2259     - |
   20 |    -5  -130   277  -113  -190  -264   178    47   591     - |
   21 |     3  -108   268  -136  -176  -250   133   100  1160     - |
   22 |   -87  -169   396  -224   -50  -411   467    81 -2147     - |
   23 |   -32    55    -6    21   -15   -23  -554    76  -507     - |
   24 |     1   228  -140   136  -161   384   279   -12  5665     - |
   25 |  -141   -71   176    25   -55    41   480    52   339     - |
   26 |    16     8     6    -3   -38   237   363    35   344     - |
   27 |    45    53     3    49  -202   -25   142   -52  -163     - |
   28 |  -131   -47   236   -70   -41  -186  -447     6   846     - |
   29 |   210    93  -298   148  -143    70  -818   -55 -3197     - |
   30 |   -53    45    26   102  -158   123    34    26  -297     - |
   31 |   160   -87  -145   210  -281    82   363    44 -2137     - |
   32 |     5  -178  -169   -31   480    23  -101  -104  -721     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |    19   -38     -     -     -     -     -   -37     -     - |
 ALGO |   -16    50     -    -9     -     -   -67    46     -     - |
 ALIC |   -71     -    66     2     -     -    40    23     -     - |
 ALRT |   -20     -     -   -26    75  -170   -86   -38     -     - |
 AMC2 |    34     -     -   -36     -     -     -   105     -     - |
 ANKR |   -87     -     -    90     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -172     -     -     -   287     -     -     -     -     - |
 AREQ |     5    49    78  -114     -  -213   127    16     -     - |
 ARTU |   -46     -    85     2   -75  -221     -    -4     -     - |
 ASCG |  -154     -   147     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   -64     -    -5    73     -     -     -   -37     -     - |
 BAKE |   -21     -    97   -83     X     -     -     -     -     - |
 BAKO |    -7     -    84   -84     -     -  -112     -     -     - |
 BARH |   -82     -    43    38     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |   -74     -    74    -4     -     -     -     8     -     - |
 BJFS |  -154     -   140   -14    37  -281  -226   -30     -     - |
 BOGT |     2     -     X   -14    21     -   148   -84     -     - |
 BOR1 |   -35     -     -    36     -     -  -224     -     -     - |
 BRAZ |   -57     -   143   -97     -     -   -47  -121     -     - |
 BREW |   -42    86     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 BRFT |   -62     -    60   -30    46  -148   -30    17     -     - |
 BRMU |   -44     -    53   -12     -  -180   -91    19     -     - |
 BRST |    -9     -    65     -  -100     -     -    13     -     - |
 BRUX |    36     -     -   -79    69     -     -   -24     -     - |
 CAS1 |  -140     -    59   -83   265     -  -149   -68     -     - |
 CCJ2 |  -105     -     -    64    74     -     -     -     -     - |
 CEDU |   -30     -    74   -49     -  -215     -   -16     -     - |
 CHOF |   -38     -     -     -    64     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -140     -     -     -   233     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -23     -     -    24     -     -   111    10     -     - |
 CHTI |     X     -     X     7   -11   -14     -     X     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -196   314     -     -     -     -     - |
 CHUR |    -3    37    38   -56     -  -227   -82    80     -     - |
 CNMR |    10     -     -   -10     -     -   -16   -33     -     - |
 COCO |   -57     -    75   -92   122     -     -    11     -     - |
 CORD |   -63     -    64    -4     -  -318     -   -52     -     - |
 CPVG |  -129     -     -     -   216     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    21   -23     -     -     -   -21     -     - |
 DAEJ |   -89   147    94   -84     X     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    -2     3     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    20     -     -   -63    82  -272     -     1     -     - |
 DGAR |     9     -    77   -62   -53  -168   -40    30     -     - |
 DRAG |     -     -  -126     -   220  -247     -     -     -     - |
 DRAO |   -84    34    50    15     -  -267     -   -17     -     - |
 DUBO |   -68     -   115   -72    28     -   -81   -99     -     - |
 DYNG |   -80     -     -     -   134  -207     -     -     -     - |
 FAA1 |     X     -   -13     -    22     -     -   -87     -     - |
 FAIR |  -109   168    -3    20    17     -   189   -22     -     - |
 FLIN |   -73     -    87   -19     -     -     -    79     -     - |
 FLRS |    17     -     -   -17     -     -     -    21     -     - |
 FTNA |   -37     -     -     -    62     -     -     -     -     - |
 GLSV |    92     -  -114    28     X     -     -    52     -     - |
 GMSD |    -9     -     -     -    15     -     -     -     -     - |
 GODE |   -86   -40     -     X   177  -232     -     -     -     - |
 GODZ |   -59     -    56     -     -     -     -    -2     -     - |
 GOL2 |   -11    23     -     -     -     -     -   147     -     - |
 GOLD |   -48     -   112   -72     -     -     -   -45     -     - |
 GOPE |    47     -     -   -49     -     -  -205     -     -     - |
 GRAS |   -39     -    89   -56     -  -165  -316   -15     -     - |
 GRAZ |    -9     -     -     9     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |   -30     -     -    31     -  -145    91    83     -     - |
 GUAT |   -42     -    72   -35     -     -     -    44     -     - |
 GUUG |  -112     -   -25   144     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -10     -   123  -124     -     -     -   -71     -     - |
 HERS |   -55    85    75   -68     -     -     -   -32     -     - |
 HERT |    -9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -16    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -72     -     -    75     -     -    52     -     -     - |
 HNPT |   -76     -     -    79     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    37    -2    25   -64     -  -327     -    13     -     - |
 HOFN |  -122     -   221   -55   -92  -337     -   -53     -     - |
 HOLB |   -74     -     -    24    86     -     -     -     -     - |
 HOLM |   -62     -   127   -73     -  -171  -248     -     -     - |
 HRAG |   -10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |
 HRAO |    57     -     -   -59     -     -   -72    25     -     - |
 IENG |   -77   150     -     4     -     -  -161    13     -     - |
 IISC |  -198     -   180    10     -  -248  -267     9     -     - |
 INEG |    -1     -   -45    49     -  -364    -9    64     -     - |
 INVK |   -53     -     -    59    -5     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -64     -    62     -     -     -     -   -20     -     - |
 IRKJ |  -109     -     7   -15   192  -180  -177     -     -     - |
 ISBA |   -39     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |     2     -    -2     -     X     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   116     -     -     -  -194     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -42     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -51   104     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    -5     -     3     -     -    22   -26     -     - |
 KARR |  -184     -   171    -7    21  -247     -     7     -     - |
 KELY |   -53     -    58   -67    94  -303     -   -95     -     - |
 KERG |    27     -    15   -45     -  -258     -    -8     -     - |
 KIRI |  -118     -   113     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    -8    46   -25   -93   169     -  -236   -30     -     - |
 KIT3 |    53     -   -50     -     X     -     -     5     -     - |
 KOKB |   -68     -     -    71     -  -161     -    57     -     - |
 KOKV |  -127     -   107    16     -     -     -    39     -     - |
 KOUC |  -105     -   100     -     -   -88     -     -     -     - |
 KOUG |   -79     -     -     -   132  -141     -     -     -     - |
 KOUR |   -59     -    56     0     -     -     -    -1     -     - |
 KRGG |   -14     -     -    30   -25     -     -   184     -     - |
 KZN2 |    12     -     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 LAMA |    17     -     -   -18     -     -  -198    22     -     - |
 LHAZ |  -172     -   188   -26     -     -     -    21     -     - |
 LMMF |   -92     -    35     -   100  -256     -    29     -     - |
 LPGS |   -10     -   -29     -    67     -     -   -72     -     - |
 MAC1 |   -37     -    33     -     4     -     -   -15     -     - |
 MAG0 |    55     -     -   -57     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -95     -     -     -   158  -267     -     -     -     - |
 MANA |   -91     -     -    95     -    14     -     -     -     - |
 MAR6 |   -47    73    12     -     -     -  -115     -     -     - |
 MAS1 |  -168    57   108   -43   118     -     -     1     -     - |
 MATE |     6     -     -    -7     -     -     -    -4     -     - |
 MAUI |    52     -     -     -   -86     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    65     -    -9   -58     X  -191     -     9     -     - |
 MAYG |   -83     -     -     -   138     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -35     -    68   -38     -     -  -146    -1     -     - |
 MCIL |  -160     -   161   -42    63  -165     -     -     -     - |
 MCM4 |    23     X  -153   146    -7   -94     -   -64     -     - |
 MDO1 |    -7    12     1     -     -     -     -   -68     -     - |
 MDVJ |    -9     -     7     2     -     -     -   190     -     - |
 MEDI |   106  -217     -     -     -     -  -125     -     -     - |
 METG |  -113     -     -     -   188     -     -     -     -     - |
 METS |  -102   143     -    34     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |    31     -    14     -   -75     -     -     4     -     - |
 MKEA |    -8     -    46   -42     -     -   124     -     -     - |
 MOBS |    19     -    26     -   -78     -    69     -     -     - |
 MORP |    51     -     -   -53     -     -   353     -     -     - |
 MQZG |     8     -    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -149     -   142     -     -     -  -147     -     -     - |
 NAIN |   -49     -     -    51     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -58     -    87   -35     -     -     -    30     -     - |
 NAUR |   -55     -    52     -     -     -   328     -     -     - |
 NICO |  -110     -    88    19     -     -     -    -7     -     - |
 NIST |   -11     -     -    12     -     -     -   -38     -     - |
 NIUM |   -89     -     -    92     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -170     -   145   -32    91   -64     -    27     -     - |
 NLIB |     8    25     -   -97   123     -     -   -19     -     - |
 NNOR |    83   101    33     -  -276     -     -     4     -     - |
 NOT1 |    62     -     -     -  -104     -  -177   -11     -     - |
 NOVM |  -122     -    63    59     -  -187     -     -     -     - |
 NRC1 |    45    66     -   -80     -     -     -   -36     -     - |
 NRIL |   -96     -    52   -70   180  -249     -   -34     -     - |
 NRMD |  -106     -     -     -   176     -     -     -     -     - |
 NTUS |    -7     -    26   -18     -  -128     -     -     -     - |
 NYA1 |   -24     -    78   -60     -     -     -   -91     -     - |
 NYA2 |   -18     -     -     -    29     -     -  -163     -     - |
 NYAL |   -15    79     -   -24     -     -  -289     -     -     - |
 OHI2 |  -123     -     -   128     -     -     -    42     -     - |
 OHI3 |   -99     -    61     -    57     -   -75     -     -     - |
 ONS1 |  -176     -     -     -   293     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -80    93    44   -12     -  -117     -   -90     -     - |
 OPMT |    49   114     -  -109     -     -   -84   -31     -     - |
 OUS2 |   -22     -    18     -     6     -     -     -     -     - |
 PADO |    68     -     -     -  -114     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     0     0  -285   107     -     -     - |
 PARC |   -80     -     -   194  -177     -   101     -     -     - |
 PBRI |   -15     -   122  -117     -  -267     -    83     -     - |
 PDEL |    -8     -   135   -18  -208  -285  -136    31     -     - |
 PERT |  -127    60    79    15     -  -182  -163    24     -     - |
 PETS |     8     -    21   -31     -  -229     -   -61     -     - |
 PIE1 |   -72    35     -   -33   144     -     7     0     -     - |
 PIMO |   -52     -   103     7  -105  -177   -20    28     -     - |
 POL2 |   -35     -     -    37     -  -173     -    43     -     - |
 POLV |   -84     -     -    87     -  -285  -169     -     -     - |
 POTS |   102     -   -97     -     -     -     -   -15     -     - |
 POVE |  -113     -   106     3     -  -167     -     -     -     - |
 PRDS |   -35    65     -     3     -     -    94    49     -     - |
 PTBB |    -1   125    30   -96     -     -     -     7     -     - |
 PTVL |  -121     -     -     -   201     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -58    59    28     -     -     -     -   -28     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -103   165     -     -     -     -     - |
 RABT |    -7     -     -     2     9  -131     -     -     -     - |
 RAMO |   -39     -    37     -     -     -     -   -22     -     - |
 RECF |    59     -     -   -61     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -31     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -26     -     -    27     -     -     -    77     -     - |
 REUN |   -79     -    75     -     X  -123     -   -29     -     - |
 REYK |    62     -     -   -64     -     -     -    77     -     - |
 RGDG |     5     -     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     5     -    -5     -     -     -     -    -2     -     - |
 RIOP |   -59     -     -    61     -  -315   -23    30     -     - |
 SALU |    15     -     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    44     -     -   -46     -     -   279     -     -     - |
 SAVO |   -38     -     -    39     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     7    54    54   -93     -  -235   -85    57     -     - |
 SCOR |   -96     -    -4     -   167     -     -  -116     -     - |
 SCRZ |   -29     -   -37     -   112     -     -     -     -     - |
 SCUB |   131     -   -68     -  -101     -     -    37     -     - |
 SEYG |  -131     -   125     -     X  -191     -   107     -     - |
 SFER |    59     -     -   -62     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |    -8     -     -   -60   108     -    15   -44     -     - |
 SOFI |  -184     -   158    19     -     -  -397     -     -     - |
 SPT0 |  -104     -     -   108     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -199     -     -    36   273     -     -     -     -     - |
 STFU |    13     -     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 STHL |   -26     -    58   -36     -  -217     -   -13     -     - |
 STJO |   -84    34     -   -51   193  -138  -122   -10     -     - |
 STK2 |  -158     -    84     -   116     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -35     -     -    29     -     -     -     -     - |
 SUTM |    89     -   -85     -     -     -     -   -58     -     - |
 SUWN |  -118    93     -    38    61     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -90     -   156     -     -     -     -     - |
 SYDN |    31     -   -30     -     -     -    37     -     -     - |
 SYOG |   -16    70     -     -   -30     -     -     -     -     - |
 TEHN |     4     -    17    -4   -28  -111     -     -     -     - |
 THTI |   -22     -   114  -100     -  -257    27    44     -     - |
 THU2 |    -8     -    48   -44     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -80   161     -     2     -     -     -    12     -     - |
 TIDB |    75    -5     -   -61     -     -  1941     -     -     - |
 TIXI |     X     -    66     -  -116     -     -    -1     -     - |
 TLSE |     X     -    53  -138   130     -     -  -204     -     - |
 TONG |    12     -     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -86     -    64   -72   148  -211  -133     6     -     - |
 TRO1 |  -181     -   110   -46   183  -254     -  -131     -     - |
 TSKB |   -79    80     -    41     -  -183   -39     1     -     - |
 TWTF |   -15    62    36   -63    12     -    30     1     -     - |
 UCAL |  -165     -     -     -   274     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -27     -    -1    29     -  -269     -     -     -     - |
 ULAB |   -58     -    63     -   -13     -     -    60     -     - |
 UNB3 |   -58     -     -     -    97     -     -     -     -     - |
 UNSA |    84     -   -81     -     -     -     -    22     -     - |
 USN7 |     2     -     -    -2     -     -     -     -     -     - |
 USUD |    19    93     -   -67     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -21     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -80    25    19   -99   239     -     -   -65     -     - |
 WAB2 |    46     -     -   -48     -     -     -    34     -     - |
 WARK |  -148     -     -     -   246     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -40    88    36   -42     -  -243     -    69     -     - |
 WILL |   -84    90     -    42     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -96     -    92     -     X     -     -    80     -     - |
 WSRT |   -35   107     -   -18     -     -  -244     -     -     - |
 WTZR |  -218     -   364  -169     -     -     -  -141     -     - |
 XMIS |    50     -     -    -8   -71   -25     7    57     -     - |
 YAKT |   -55   134    66   -83     -  -150  -114     -     -     - |
 YAR2 |    -7    83     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -367     -   350     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -26     X     -     6    33     -     -   109     -     - |
 YKRO |   -24     -     -    25     -   -27     -   212     -     - |
 YSSK |   -14     -     -    14     -  -195     -    10     -     - |
 ZAMB |     2     -    73   -81     -  -163   -26    53     -     - |
 ZECK |   -35     -    57   -25     -     -  -156   -16     -     - |
 ZIM2 |  -135     -   129     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -58     -     -    60     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    16     7    10    11    36    33    13   308     - | 2880    264
    2 |     8    18     7    15     9    30    39    13   262     - | 2880    234
    3 |     4    18     7     5    12    20    26     6   576     - | 2880    197
    5 |     5    15     7     9     9    18    32     9   561     - | 2880    367
    6 |     7    17     8     9    13    28    36     7   531     - | 2880    228
    7 |     8    16     7     6    11    80    53    10   721     - | 2880    319
    8 |     6    19    10     9    12    28    38    13  1046     - | 2880    938
    9 |    11    20     7     6    13    37    33    13   281     - | 2880    248
   10 |     5    22     7    12    15    14    15    15   369     - | 2880    297
   11 |     9    19     6     8    10    34    40    17  3717     - | 2880    555
   12 |     6    14     8     6    10    40   106    14   533     - | 2880    355
   13 |     7    13     7     8    14    51    42    13   875     - | 2880    356
   14 |    11    12     7     5    16    40    44    18   328     - | 2880    176
   15 |     7    25     9    12    10    31    61    12   365     - | 2880    269
   16 |    10    20     8    12    10    70    77    12   487     - | 2880    367
   17 |     6    20     8     9    11    50    48    15  1606     - | 2880    368
   18 |    10    20     7     8    11    20    19    13   287     - | 2880    250
   19 |     9    17     8     6    11   136    44    16   460     - | 2880    231
   20 |     9    14     4     5    12    17    24    10  1072     - | 2880    294
   21 |     7    18     6     9     9    46    64    13   413     - | 2880    372
   22 |     4    14     9    10    12    24    23    14   267     - | 2880    231
   23 |     7    20     9     5    12    88    55    24   324     - | 2880    275
   24 |    11    16    12     8    14    39    19    11  1226     - | 2880   1526
   25 |     6    12     7     7     9    49    21    14   320     - | 2880    220
   26 |     7    20     9     6    10    28    43    15   513     - | 2880    234
   27 |     6    19     8    14    14    26    45    14   256     - | 2880    348
   28 |     8    21     5     8    11    35    54     8   801     - | 2880    362
   29 |     8    13     7     6    11    49    52    26  1029     - | 2880    313
   30 |     7    17    10     5    12    48    17    13   444     - | 2880    283
   31 |     5    22     7     9    11    43    85    20   832     - | 2880    337
   32 |     6    18     7     8    15    39    37     9   563     - | 2880    290
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     5    10     -     -     -     -     -    12     -     - |  245   3048
 ALGO |     5    12     -     7     -     -    16    10     -     - |  288     33
 ALIC |    12     -    11    10     -     -    29     8     -     - |  288   4664
 ALRT |     7     -     -     5    11     9    13    11     -     - |  288   8005
 AMC2 |     6     -     -     6     -     -     -    18     -     - |  288     38
 ANKR |     6     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4633
 AREG |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   4954
 AREQ |    11    15    10     8     -    19    27     7     -     - |  288   4377
 ARTU |    10     -     7    10    12    16     -     7     -     - |  288   7763
 ASCG |    33     -    32     -     -     -     -     -     -     - |  235   5863
 ASPA |    19     -    15    16     -     -     -     8     -     - |  288   6143
 BAKE |     8     -     9    15     X     -     -     -     -     - |  288   2788
 BAKO |    12     -    11    12     -     -    60     -     -     - |  288   5133
 BARH |     9     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   3307
 BJCO |    12     -    11    15     -     -     -     9     -     - |  288   5652
 BJFS |     4     -     5     7    10    10    29    15     -     - |  288   3218
 BOGT |    25     -     X    19    22     -    22    20     -     - |  280   8342
 BOR1 |     6     -     -     6     -     -    31     -     -     - |  288   4738
 BRAZ |    10     -     7     8     -     -    29    14     -     - |  288   6477
 BREW |     5    10     -     -     -     -    21     -     -     - |  288     28
 BRFT |    19     -    13    11    20    19    43    13     -     - |  288   2345
 BRMU |    11     -     9     8     -    10    37     5     -     - |  288   5686
 BRST |    11     -     9     -    26     -     -     9     -     - |  288   1997
 BRUX |     8     -     -     6    14     -     -    11     -     - |  288     23
 CAS1 |     9     -    11     6    12     -    31    10     -     - |  288   4282
 CCJ2 |    13     -     -    17    24     -     -     -     -     - |  288   5761
 CEDU |    17     -    13    11     -    24     -    11     -     - |  288    213
 CHOF |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CHPG |    11     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  237   4589
 CHPI |    13     -     -    14     -     -    32    16     -     - |  288   4720
 CHTI |     X     -     X    20    32    33     -     X     -     - |  247   5936
 CHUM |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     - |  288   5883
 CHUR |     6    25     7     6     -    11    24     8     -     - |  288  58045
 CNMR |    13     -     -    14     -     -    53    17     -     - |  288   9997
 COCO |    22     -    21    15    27     -     -    25     -     - |  272  49885
 CORD |    10     -    10     7     -    15     -    16     -     - |  288   7071
 CPVG |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   4971
 CUSV |     -     -    16    17     -     -     -    11     -     - |  278   4721
 DAEJ |     6    20     7     6     X     -     -     -     -     - |  288   4446
 DAKR |     -     -    13    14     -     -     -     -     -     - |  287   5738
 DARW |    17     -     -    17    30    22     -    15     -     - |  288   2616
 DGAR |    15     -    10    15    23    19    29     9     -     - |  288   4889
 DRAG |     -     -     7     -    12    11     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     8    10     6     8     -     8     -     7     -     - |  288     38
 DUBO |     7     -     5     6    11     -    28    16     -     - |  288   9300
 DYNG |    10     -     -     -    16    27     -     -     -     - |  192   4376
 FAA1 |     X     -     9     -    15     -     -     6     -     - |  125   6896
 FAIR |     8    10     7    10    16     -    69    11     -     - |  288   5230
 FLIN |    12     -     8     7     -     -     -     9     -     - |  288   2997
 FLRS |    15     -     -    16     -     -     -    25     -     - |  276   3246
 FTNA |    10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  256   4526
 GLSV |     6     -     5     5     X     -     -    15     -     - |  287   1733
 GMSD |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   4565
 GODE |    11    24     -     X    21    17     -     -     -     - |  288    133
 GODZ |    17     -    16     -     -     -     -    10     -     - |  288   6865
 GOL2 |     6    12     -     -     -     -     -    10     -     - |  288     78
 GOLD |     6     -     7     6     -     -     -    15     -     - |  288  10269
 GOPE |     6     -     -     6     -     -    34     -     -     - |  287    904
 GRAS |     6     -     5     6     -    10    26    17     -     - |  288   3054
 GRAZ |    13     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  153   4168
 GUAM |    12     -     -    12     -    23    52    22     -     - |  288   5314
 GUAT |     8     -     9     8     -     -     -     7     -     - |  276   2883
 GUUG |    15     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  288   4998
 HARB |    18     -    15    28     -     -     -    11     -     - |  271    946
 HERS |     7    16     6     9     -     -     -    15     -     - |  288    215
 HERT |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3276
 HLFX |    10    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  287  10059
 HNLC |    16     -     -    17     -     -    33     -     -     - |  288   4263
 HNPT |    12     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287   2925
 HOB2 |    11    12     9     8     -    19     -     7     -     - |  288     82
 HOFN |     7     -     6     6    16     9     -    13     -     - |  288   2665
 HOLB |    16     -     -     6    26     -     -     -     -     - |  288   1904
 HOLM |     5     -     5     5     -     9    16     -     -     - |  288   6716
 HRAG |    10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   6717
 HRAO |     8     -     -     9     -     -    27    21     -     - |  288     63
 IENG |    11    24     -     9     -     -    32    12     -     - |  288     88
 IISC |    11     -    10    11     -    16    37     8     -     - |  288   4051
 INEG |     8     -     6     5     -    13    16    12     -     - |  288   6468
 INVK |     5     -     -     6    11     -     -     -     -     - |  288   3784
 IQAL |    11     -    10     -     -     -     -    13     -     - |  288   2733
 IRKJ |    10     -     5    12    13    10    15     -     -     - |  288    104
 ISBA |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288  13364
 JFNG |    27     -    25     -     X     -     -     -     -     - |  125   6157
 JOG2 |     9     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4723
 JOZE |     8    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    14     -     7     -     -    19     6     -     - |  288  11173
 KARR |    11     -    13     9    19    16     -     7     -     - |  288   6484
 KELY |     5     -     6     5     8    14     -    11     -     - |  288   7987
 KERG |    15     -    10    12     -    23     -    13     -     - |  288   3011
 KIRI |    32     -    30     -     -     -     -     -     -     - |  106   4466
 KIRU |     8    11     5     7    15     -    32    10     -     - |  288   2265
 KIT3 |    11     -    11     -     X     -     -    11     -     - |  288    >>>
 KOKB |    14     -     -    14     -    19     -    10     -     - |  288     63
 KOKV |    14     -    14    13     -     -     -    10     -     - |  288     62
 KOUC |    12     -    11     -     -    18     -     -     -     - |  288   4013
 KOUG |    14     -     -     -    24    17     -     -     -     - |  283   1229
 KOUR |    21     -    15    14     -     -     -    14     -     - |  288     30
 KRGG |    11     -     -    12    20     -     -    16     -     - |  288   2055
 KZN2 |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  157   4309
 LAMA |     7     -     -     7     -     -    19    15     -     - |  288   2753
 LHAZ |     6     -     8     8     -     -     -     5     -     - |  276   5657
 LMMF |    11     -    12     -    24    13     -     9     -     - |  288   2851
 LPGS |    11     -    18     -    23     -     -    13     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     8     -    10     -    17     -     -    14     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     7     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   6041
 MAJU |    16     -     -     -    27    51     -     -     -     - |  275   3043
 MANA |    10     -     -    10     -    17     -     -     -     - |  288   6447
 MAR6 |     5    10     7     -     -     -    19     -     -     - |  288   1843
 MAS1 |    11    15     7    12    22     -     -     9     -     - |  288   3111
 MATE |     5     -     -     6     -     -     -    17     -     - |  288     88
 MAUI |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    11     -    10     5     X    28     -    10     -     - |  288   3725
 MAYG |    12     -     -     -    21     -     -     -     -     - |   89   5113
 MBAR |    22     -    20    17     -     -    56     9     -     - |  288   4597
 MCIL |    21     -    18    20    31    27     -     -     -     - |  285   5215
 MCM4 |    12     X     9    10    21    23     -    10     -     - |  288   6964
 MDO1 |     6    13     5     -     -     -     -    10     -     - |  288   5279
 MDVJ |     6     -     5     8     -     -     -    17     -     - |  288     24
 MEDI |     6    12     -     -     -     -    22     -     -     - |  288     35
 METG |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  120   2280
 METS |     5     7     -     5     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |    11     -    10     -    18     -     -     8     -     - |  288     30
 MKEA |    14     -    12    10     -     -    19     -     -     - |  288     38
 MOBS |    10     -    12     -    19     -    37     -     -     - |  288   2807
 MORP |    10     -     -    11     -     -    40     -     -     - |  288   3123
 MQZG |    13     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  276   5465
 MTKA |     5     -     5     -     -     -    24     -     -     - |  288   6857
 NAIN |     6     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  250   5145
 NANO |     6     -     7     7     -     -     -    14     -     - |  288   2692
 NAUR |    30     -    29     -     -     -   105     -     -     - |   50   1142
 NICO |    10     -     8     9     -     -     -     9     -     - |  288   4663
 NIST |     7     -     -     7     -     -     -    35     -     - |  287     25
 NIUM |    12     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   4797
 NKLG |    27     -    19    13    28    50     -    11     -     - |  288  10229
 NLIB |    10    22     -    11    17     -     -     7     -     - |  288     36
 NNOR |    11    19    11     -    16     -     -     8     -     - |  288    348
 NOT1 |    10     -     -     -    16     -    36    17     -     - |  288     28
 NOVM |    12     -     7    11     -    12     -     -     -     - |  288     23
 NRC1 |     7    14     -     7     -     -     -    13     -     - |  288     24
 NRIL |     6     -     5     7    12     6     -     4     -     - |  288   5501
 NRMD |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  287   4442
 NTUS |    17     -    18    18     -    17     -     -     -     - |  288   4558
 NYA1 |    11     -     8     7     -     -     -    10     -     - |  288   5731
 NYA2 |    10     -     -     -    17     -     -    17     -     - |  288    >>>
 NYAL |     6    13     -     8     -     -    15     -     -     - |  288    201
 OHI2 |     7     -     -     7     -     -     -    12     -     - |  161     25
 OHI3 |     6     -     8     -    15     -    27     -     -     - |  288    100
 ONS1 |    13     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   2045
 ONSA |     8    16     7     8     -    11     -    11     -     - |  288   1292
 OPMT |     6    21     -    11     -     -    27    20     -     - |  288     27
 OUS2 |    11     -    12     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   4195
 PALM |     -     -     -     7    12    18    15     -     -     - |  288   6853
 PARC |    10     -     -    13    19     -    24     -     -     - |  288   8502
 PBRI |    11     -    10    10     -    16     -     6     -     - |  288   1389
 PDEL |    18     -    18    15    28    24    39    13     -     - |  288   2795
 PERT |    13    16    10     9     -    20    56     6     -     - |  288   7013
 PETS |    15     -    10    15     -    16     -     9     -     - |  288   7948
 PIE1 |     7    10     -     8    14     -    15     7     -     - |  288     18
 PIMO |    15     -    10    14    21    17    24     9     -     - |  288   4873
 POL2 |     9     -     -     9     -    11     -     8     -     - |  288   4945
 POLV |     7     -     -     7     -    10    15     -     -     - |  288   3864
 POTS |    10     -    10     -     -     -     -    21     -     - |  288    >>>
 POVE |    10     -     9    12     -    17     -     -     -     - |  288   5063
 PRDS |     9    13     -     8     -     -    35     8     -     - |  288    167
 PTBB |     7     9     6     9     -     -     -     9     -     - |  288     25
 PTVL |    20     -     -     -    33     -     -     -     -     - |   56   2732
 QAQ1 |     7    14     5     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     - |  288   6085
 RABT |    10     -     -    12    15    18     -     -     -     - |  288   7712
 RAMO |     8     -     8     -     -     -     -    19     -     - |  288    >>>
 RECF |    11     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6696
 REDU |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1225
 RESO |     6     -     -     6     -     -     -    11     -     - |  288   7176
 REUN |    13     -    13     -     X    51     -    12     -     - |  288   3206
 REYK |     7     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  288   2871
 RGDG |    11     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   8192
 RIO2 |    14     -    13     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 RIOP |    18     -     -    18     -    17    20    20     -     - |  288   6539
 SALU |    11     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6004
 SANT |    10     -     -    11     -     -   151     -     -     - |  288   8543
 SAVO |     9     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   5260
 SCH2 |     5    12     4     5     -     9    32     7     -     - |  288   2985
 SCOR |     7     -     5     -    12     -     -     8     -     - |  288    >>>
 SCRZ |    14     -    14     -    22     -     -     -     -     - |  288   5524
 SCUB |    16     -    15     -    22     -     -    12     -     - |  288    >>>
 SEYG |    16     -    15     -     X    20     -    15     -     - |  285   5865
 SFER |     9     -     -     9     -     -     -     -     -     - |   78     37
 SHAO |    20     -     -    15    15     -    33    11     -     - |  288   7326
 SOFI |     9     -     6     7     -     -    24     -     -     - |  288   4636
 SPT0 |     8     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1298
 SSIA |    10     -     -     9    15     -     -     -     -     - |  288   6839
 STFU |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |     8     -     9    10     -    16     -     7     -     - |  288   5808
 STJO |     8    14     -     9    14    12    24     6     -     - |  288     60
 STK2 |     5     -     6     -    11     -     -     -     -     - |  288   5719
 STR1 |     -    19     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    643
 SUTM |     8     -     8     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 SUWN |     7    19     -     7    18     -     -     -     -     - |  288   4473
 SVTL |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  288     22
 SYDN |    11     -    10     -     -     -    42     -     -     - |  288    678
 SYOG |     7     8     -     -    14     -     -     -     -     - |  156   4870
 TEHN |     9     -     9     9    15    16     -     -     -     - |  288   5622
 THTI |    19     -    20    17     -    28    57    23     -     - |  288   6602
 THU2 |     7     -     6     4     -     -     -     -     -     - |  288  93588
 THU3 |    10    16     -    12     -     -     -    11     -     - |  288   6866
 TIDB |    12    17     -     9     -     -    58     -     -     - |  257    176
 TIXI |     X     -     7     -    12     -     -    10     -     - |  269    >>>
 TLSE |     X     -     6     9    17     -     -    12     -     - |  287   5552
 TONG |    20     -     -     -    34     -     -     -     -     - |  171    >>>
 TOW2 |    11     -    13    14    26    16    34    11     -     - |  288   3142
 TRO1 |     6     -     4     6    12     8     -    13     -     - |  288   3240
 TSKB |    12    22     -     8     -    12    33    16     -     - |  288   5025
 TWTF |    11    15     7    11    17     -    20    10     -     - |  288     30
 UCAL |     9     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   2402
 UFPR |    14     -     8    12     -    14     -     -     -     - |  288   5179
 ULAB |     7     -     7     -    11     -     -    10     -     - |  288    >>>
 UNB3 |    12     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  284   2583
 UNSA |    13     -    12     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 USN7 |    18     -     -    19     -     -     -     -     -     - |   69     32
 USUD |    10    13     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     41
 VALD |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3376
 VILL |     6    15     5     8    19     -     -    10     -     - |  288   2437
 WAB2 |     9     -     -     9     -     -     -    17     -     - |  288    569
 WARK |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  276   6368
 WHIT |    25    19    15     7     -    20     -    11     -     - |  288 136403
 WILL |     4    10     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   5229
 WIND |    21     -    20     -     X     -     -    10     -     - |  251    >>>
 WSRT |    10    25     -    13     -     -    47     -     -     - |  288     39
 WTZR |     9     -     6     7     -     -     -    16     -     - |  288     27
 XMIS |    11     -     -    13    20    17    30    14     -     - |  288   6398
 YAKT |    11    14     9    10     -    11    35     -     -     - |  288   6174
 YAR2 |     7    21     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    126
 YEL2 |    15     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  217     32
 YELL |     7     X     -     5     9     -     -    22     -     - |  288     48
 YKRO |    15     -     -    16     -    21     -    17     -     - |  288  14655
 YSSK |     6     -     -     6     -     9     -     7     -     - |  288   6465
 ZAMB |    11     -    11    18     -    16    23     8     -     - |  288  14785
 ZECK |    10     -     7     7     -     -    29     8     -     - |  288     27
 ZIM2 |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5158
 ZIMM |     8     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3632
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     9    18     9     9    13    44    45    13   934     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1976-0  0:10:00 |  -482327652
cod |   TIXG  | 1976-0  0:15:00 |   517661895
cod |   TIXG  | 1976-0  0:20:00 |   517634147
cod |   TIXG  | 1976-0  0:25:00 |  -482360046
cod |   FAA1  | 1976-0  0:30:00 |         624
cod |   TIXG  | 1976-0  0:30:00 |   517647695
cod |   TIXG  | 1976-0  0:35:00 |  -482385096
cod |   DAV1  | 1976-0 14:05:00 |        -737
cod |   FAA1  | 1976-0 19:55:00 |         963
emr |   MCM4  | 1976-0  2:35:00 |       -2319
esa |   MAR6  | 1976-0 23:05:00 |        8398
esa |   MAR6  | 1976-0 23:15:00 |        1327
esa |   MAR6  | 1976-0 23:35:00 |       -4744
esa |   MAR6  | 1976-0 23:50:00 |       -1873
grg |   KIT3  | 1976-0  0:20:00 |        9585
grg |   STJO  | 1976-0  0:20:00 |       -1382
grg |   KIT3  | 1976-0  0:30:00 |       -9399
grg |   STJO  | 1976-0  0:30:00 |        1350
grg |   GLSV  | 1976-0  2:15:00 |        1058
grg |   SEYG  | 1976-0 13:20:00 |         646
grg |   GLSV  | 1976-0 13:50:00 |        1098
grg |   GLSV  | 1976-0 14:10:00 |        -731
grg |   GLSV  | 1976-0 14:20:00 |        1321
grg |   GLSV  | 1976-0 14:50:00 |        1187
grg |   GLSV  | 1976-0 14:55:00 |       -1916
grg |   KIT3  | 1976-0 17:25:00 |      357930
grg |   JFNG  | 1976-0 21:15:00 |        1145
grg |   JFNG  | 1976-0 21:20:00 |        -988
grg |   JFNG  | 1976-0 21:25:00 |       -1086
grg |   JFNG  | 1976-0 21:30:00 |        1269
grg |   JFNG  | 1976-0 21:35:00 |         825
grg |   JFNG  | 1976-0 21:45:00 |       -1440
grg |   KIT3  | 1976-0 21:45:00 |     -357954



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.57     3.89     3.90     3.90   | 1.97e-14  4.97e-15  3.60e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.60     3.89     3.90     3.90   | 4.92e-14  4.80e-15  1.66e-15 |
 NRC1 |   288   287     1   288     2.49     3.89     2.26     2.26   | 2.57e-14  4.45e-15  1.11e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.80     3.89     3.90     3.90   | 2.25e-14  4.28e-15  1.97e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.28     3.89     1.37     1.37   | 2.77e-14  1.01e-14  5.16e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     2.33     3.89     1.59     1.59   | 6.51e-14  1.15e-14  2.84e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.55     3.89     2.98     2.98   | 3.37e-14  3.78e-15  1.89e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.62     3.89     1.44     1.44   | 2.88e-14  8.11e-15  2.42e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     2.12     3.85     3.04     3.04   | 3.27e-14  1.01e-14  1.37e-14 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.11     3.81     3.90     3.90   | 4.54e-14  6.07e-15  2.14e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     2.09     3.76     3.90     3.90   | 4.06e-14  5.81e-15  3.68e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.08     3.73     0.23     0.23   | 2.59e-14  1.19e-14  2.23e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.07     3.68     0.69     0.69   | 2.30e-14  5.55e-15  1.33e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     1.94     3.25     3.88     3.88   | 5.14e-14  6.68e-15  9.69e-16 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.88     3.04     0.82     0.82   | 4.32e-14  8.44e-15  2.84e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     1.83     2.90     3.90     3.90   | 4.48e-14  6.50e-15  1.90e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.78     2.73     1.76     1.76   | 4.05e-14  7.38e-15  2.40e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.76     2.68     0.63     0.63   | 4.70e-14  6.14e-15  1.72e-15 |
 KOKV |   288   284     1   288     1.74     2.61     0.72     0.72   | 6.98e-14  1.23e-14  5.10e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.74     2.61     1.85     1.85   | 2.97e-14  8.66e-15  1.78e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.71     2.52     0.63     0.63   | 4.42e-14  8.90e-15  2.70e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.64     2.32     1.00     1.00   | 3.21e-14  7.46e-15  5.28e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.62     2.25     0.07     0.07   | 3.36e-14  9.92e-15  7.10e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.61     2.22     3.90     3.90   | 3.69e-14  1.18e-14  1.12e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.60     2.20     0.57     0.57   | 4.51e-14  1.19e-14  1.88e-15 |
 OHI2 |   161   161     0   161     1.14     2.01     0.95     0.95   | 2.17e-13  5.20e-14         - |
 HOB2 |   288   285     1   288     1.50     1.93     0.69     0.69   | 4.93e-14  6.72e-15  4.45e-15 |
 GODE |   288   283     2   288     1.44     1.78     1.36     1.36   | 8.42e-14  2.36e-14  6.03e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.40     1.68     0.42     0.42   | 3.94e-14  9.76e-15  3.98e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.28     1.41     0.85     0.85   | 3.88e-14  6.48e-15  1.33e-14 |
 TIDB |   257   251     2   257     1.08     1.14     2.70     2.70   | 6.13e-13  1.95e-13  5.78e-14 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.11     1.06     0.82     0.82   | 1.06e-13  3.10e-14  6.54e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     1.07     0.99     0.20     0.20   | 3.59e-14  6.81e-15  3.79e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.04     0.93     0.72     0.72   | 7.50e-14  8.06e-15  2.24e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.02     0.90     3.90     3.90   | 8.42e-14  8.64e-15  2.24e-15 |
 USN7 |    69    65     1    69     0.46     0.79     0.18     0.18   | 1.07e-09  7.96e-11         - |
 SFER |    78    78     0    78     0.43     0.63     0.61     0.61   | 6.95e-14  2.87e-14         - |
 YEL2 |   217   217     0   217     0.74     0.63     0.34     0.34   | 2.31e-14  3.82e-15  2.90e-16 |
 KOKB |   288   285     1   288     0.85     0.63     3.90     3.90   | 1.20e-13  1.48e-14  5.60e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.80     0.56     2.19     2.19   | 1.16e-13  1.38e-14  2.20e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.77     0.50     0.12     0.12   | 7.05e-14  8.42e-15  3.50e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.75     0.49     0.34     0.34   | 1.13e-13  1.10e-14  3.17e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.19     0.18     2.16     2.16   | 5.86e-14  1.89e-14  3.09e-14 |
 G10  |   288   278     3   288     1.12     0.08     0.25     0.25   | 8.99e-14  2.46e-14  1.72e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.26     0.07     0.21     0.21   | 7.29e-14  2.44e-14  3.13e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.15     0.04     0.68     0.68   | 8.10e-13  7.21e-14  2.06e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.65     0.04     3.90     3.90   | 5.93e-14  1.96e-14  2.83e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     3.86     0.04     3.90     3.90   | 5.42e-14  2.14e-14  1.98e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.86     0.04     3.89     3.89   | 5.92e-14  2.73e-14  2.50e-14 |
 G26  |   288   284     1   288     3.86     0.03     3.24     3.24   | 8.39e-14  3.01e-14  1.28e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.86     0.02     1.86     1.86   | 7.22e-14  3.01e-14  3.27e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.86     0.02     0.98     0.98   | 5.70e-14  3.92e-14  1.59e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.06     1.06   | 5.48e-13  7.05e-14  4.09e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.83     0.83   | 6.07e-13  5.96e-14  2.10e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.12     0.01     0.02     0.02   | 6.00e-13  2.06e-13  8.51e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.22     0.22   | 6.10e-13  6.59e-14  2.77e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.25     0.25   | 7.92e-13  6.69e-14  3.81e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.27     0.27   | 7.08e-13  6.69e-14  2.92e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.68     0.68   | 6.91e-13  7.07e-14  3.31e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.46     0.46   | 6.57e-13  6.54e-14  4.38e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.44     0.44   | 5.91e-13  6.10e-14  1.64e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.60     0.60   | 6.72e-13  7.32e-14  1.43e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 6.93e-13  7.34e-14  3.44e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.77     0.77   | 7.88e-13  7.56e-14  4.30e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.01     0.01     0.09     0.09   | 7.78e-14  2.44e-14  3.35e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.11     0.00     0.06     0.06   | 8.90e-13  9.00e-14  4.46e-14 |
 ALIC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-13  5.72e-13  4.81e-13 |
 BOR1 |   288   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  1.64e-12  6.19e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 COCO |   237   142    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-09  2.76e-10  8.85e-11 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   287   274    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.13e-12  4.17e-13  3.14e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.63e-13  8.62e-14  3.91e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  2.56e-13  8.03e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-13  7.13e-14  2.14e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.93e-13  9.83e-14  2.12e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  9.74e-14  2.42e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-13  9.43e-14  4.97e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.00e-13  7.28e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-13  7.50e-14  3.18e-14 |
 GLSV |   286   211    39     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-11  2.47e-12  3.15e-13 |
 GODZ |   288   288     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  7.25e-13  9.74e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   271   271     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-13  4.00e-13  9.16e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-13  2.92e-13  1.91e-13 |
 MAR6 |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.13e-12  2.44e-13  1.65e-13 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  3.33e-13  3.32e-13 |
 NNOR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  1.74e-13  2.68e-14 |
 NYAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.37e-13  1.13e-13  1.79e-14 |
 ONSA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-13  1.98e-13  1.52e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.85e-13  2.43e-13  1.53e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.43e-13  2.10e-13  6.58e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.75e-13  2.04e-13  5.09e-14 |
 TOW2 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  3.72e-13  4.28e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  2.96e-13  1.67e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  5.45e-13  3.37e-13 |
 WAB2 |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.25e-13  2.59e-13  3.72e-14 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-14  5.70e-15  2.07e-15 |
 ZIMM |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-12  1.10e-12  5.19e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-14  7.33e-15  2.33e-15 |
 ALBH |   243   126    77     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-11  1.09e-12  1.16e-13 |
 IISC |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  5.99e-13  1.95e-13 |
 NOT1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-14  1.05e-14  2.98e-15 |
 HOLB |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  3.54e-13  2.06e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  7.28e-13  2.60e-13 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SVTL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.10e-14  6.48e-15  1.96e-15 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  3.64e-13  7.83e-14 |
 UNB3 |   284   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  6.69e-13  9.84e-14 |
 NAUR |    50    48     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  6.76e-13         - |
 KRGG |   286   225    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.18e-12  9.79e-13  1.70e-13 |
 KOUG |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-13  5.06e-13  9.37e-14 |
 METG |   120   112     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-12  8.70e-13         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-13  2.26e-13  1.27e-13 |
 DYNG |   192     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.91e-13  3.00e-13 |
 UCAL |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  7.77e-13  2.91e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.42e-22  1.87e-20  4.55e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
