
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1986   Day: 4   MJD: 58150                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 150631    278    -406    -413     22     27     13    121    142     84   28.32
 emr |  2820     0  96784   8194  144039   -6591     26     25     43    204    206    148    0.00
 esa |  2880     0 125861    871    -621    -296     21     25     12    186    215     87   31.65
 gfz |  2880     0 131684   3668    -463     401     33     39     15    134    154     86   20.15
 grg |  2880     0 114648   4732       8     -99     31     34     20    204    221    146   19.88
 jpl |  2880     0 103488     19  138779    1069     48     52     26    228    217    279    0.00
 mit |  2880     0 108276    637    -291     -57     31     30     36    297    319    185    0.00
 igr |   288     0  47410    502   31434    4152     15     22     12     72     73     71    0.00
 ngs |    96     0   2880      3    -444    -347   1179   1179      0   1983   1983      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    88   280  -228   223    12   237   280    91  -279     - |
    2 |  -119    -2   238  -177   -30  -217  -343   -31 -2891     - |
    3 |     1  -205  -313    68   427   197   771   162   942     - |
    5 |   244   332  -203   111  -136    68   -82    49 -2976     - |
    6 |   -22  -323  -256  -134   573   234   413   -66  -602     - |
    7 |    58    75  -114    60    38     3  -158    55  -206     - |
    8 |  -175  -375    95  -144   244  -115   235   -67   472     - |
    9 |   -84  -262   -94   -87   356   146   196   -41  -463     - |
   10 |     4  -121  -181    42   268   161   -54    -5   193     - |
   11 |  -102   -97    60   -22    71  -139  -303   -31  2337     - |
   12 |    89   259   -70   116  -132    41  -254   -24 -2111     - |
   13 |   -10     2   -27    68   -11   -30  -356   -15  1164     - |
   14 |   -94  -111   200  -138   -44  -150  -185    -2   769     - |
   15 |   215   248  -239    51    22    43  -223    12 -1379     - |
   16 |   -79   -75   168  -176    24  -340   146    -6  1473     - |
   17 |   277   194  -235   201  -224   118   -14    61  1872     - |
   19 |  -132    -6   376  -180  -229  -320    33   -69 -2302     - |
   20 |  -109  -159   350  -166  -234  -285    78   -63  1031     - |
   21 |  -205  -149   266  -176    46  -365  -123  -156   971     - |
   22 |  -176  -193   481  -261  -251  -266   165   -59 -2450     - |
   23 |    37    70    92    53  -253    58  -416   127 -1286     - |
   24 |   159   389   -93     X   -79   526   445    48  3297     - |
   25 |   -99    50   115   115  -158  -105   268   -35   444     - |
   26 |    27   -44   -66    67     X   -22   307    37   768     - |
   27 |   -40   134    14    60   -26   -67    54   -32   -92     - |
   28 |  -192  -194   230  -145    54  -185  -509   -87  2620     - |
   29 |   286   323  -219   251  -313   224  -766    47   491     - |
   30 |   -13    61    21    40   -56   200    89    10  -481     - |
   31 |   108   156  -148   273  -195   241   296    67 -1751     - |
   32 |    59  -258  -223     6   266   108    14    23   433     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -10     -     -    14     -     -     -   -36     -     - |
 ADIS |   280     -   155     -  -646     -     -   334     -     - |
 ALBH |    19   -82     -   -27     -  -354     -   -34     -     - |
 ALGO |     2     X     -    -2     -     -     -    42     -     - |
 ALIC |   -63     -    76   -32     -     -     -    19     -     - |
 ALRT |  -110     -     -     X   157  -349  -169     -     -     - |
 AMC2 |  -114     -     -   160     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -64     -     -     -    91     -     -     -     -     - |
 ARTU |   -47     -    50    24   -38  -173     -    11     -     - |
 ASCG |   -33     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     1     -    83  -132     -     -   158   -17     -     - |
 AUCK |   -45     -     4    57     -     -     -    10     -     - |
 BAKE |   -58     -    89   -60     -     -     -   -18     -     - |
 BAKO |    54     -    34  -130     -  -415  -136     -     -     - |
 BARH |   -62     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |   -40     -   122  -135     -     -     -   -36     -     - |
 BJFS |   -78     -   135    10  -113  -311  -292   -51     -     - |
 BJNM |   -38     X     -    53     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -119     -    81   -30    71  -203    38   -49     -     - |
 BOR1 |    34     -     -   -47     -  -227  -215   134     -     - |
 BRAZ |   101     -   -87    -4     -     -   215    93     -     - |
 BRFT |    62     -     -     -   -88     -     -     -     -     - |
 BRMU |    46     -   -24   -28     -  -235    -2    -2     -     - |
 BRST |  -101     -   101     -   -17     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -54     -     -     -    77     -     -   -14     -     - |
 CAS1 |    89     -     5   -73   -60     -    85    28     -     - |
 CCJ2 |    44     -     -     6   -69  -306     -     -     -     - |
 CEDU |   -66     -    87   -43     -  -316     -   -24     -     - |
 CHPG |    60     -     -     -   -85     -     -     -     -     - |
 CHPI |     2     -     -    -3     -  -200   154    35     -     - |
 CHTI |   -55     -    54     7   -15  -236     -     2     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -157   159     -     -     -     -     - |
 CHUR |   129     X   -20  -151     -  -246     -   -33     -     - |
 CKIS |    81     -     -     -  -115     -   277     -     -     - |
 CNMR |   -28     -     -    39     -     -   -53     -     -     - |
 COCO |  -102     -    66  -110   153  -285     -   -34     -     - |
 CORD |   -51     -    71   -39     -  -313   178   -33     -     - |
 CPVG |   -35     -     -     -    51     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    -5     7     -  -283     -   -13     -     - |
 DAEJ |   -44   238    43    -5     -     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -   -37    58     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -13     -    45     7   -70  -167    78    65     -     - |
 DAV1 |     7     -   -18     -    19     -     -   -40     -     - |
 DGAR |    28     -    27  -106    26  -267   -98   -12     -     - |
 DRAO |    26     X   -16   -11     -     -     -   -31     -     - |
 DUBO |   -13     -    83    -8  -105     -     -   -17     -     - |
 DYNG |    18     -     -     -   -26     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -154     -   120     X    29     -     -     -     -     - |
 FAIR |  -103     X   167    -6  -113     -    80    46     -     - |
 FLIN |    27     -     4   -44     -     -   -98    11     -     - |
 FLRS |    88     -     -  -123     -     -     -   -17     -     - |
 GLPS |   -75     -   -71    12   188  -293    12   -55     -     - |
 GLSV |    94     -  -102    36     X     -     -    33     -     - |
 GMSD |   -19     -     -     -    27     -     -     -     -     - |
 GODE |  -150     X     -   -72   287  -246  -132     -     -     - |
 GODZ |     8     -    -7     -     -     -   -73   -37     -     - |
 GOLD |   -50     -    34    16     -     -     -   -64     -     - |
 GOPE |   -53     -     -    75     -     -     -    13     -     - |
 GRAS |    -9     -    39   -48     -     -     -    -9     -     - |
 GRAZ |  -110     -    82    26     -     -     -   -37     -     - |
 GUAM |   -52     -     -    74     -  -265    34   -25     -     - |
 GUAT |    34     -    52  -130     -     -     -   -22     -     - |
 GUUG |    69     -   -77    24     -     -    96     -     -     - |
 HARB |   -96     -   136   -79     -     -   -80    11     -     - |
 HERS |  -188    64   163     8     -     -  -358   -69     -     - |
 HERT |    36     -   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -45     -     -    64     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -10     -     -    14     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    90   -37   -44   -57     -  -382     -   -18     -     - |
 HOFN |  -167     -    93  -188   281     -     -  -183     -     - |
 HOLB |   -60     -     -    43    42     -     -  -131     -     - |
 HRAG |  -105     -     -     -   150     -     -     -     -     - |
 HRAO |    99     -     -  -140     -  -283   104   -57     -     - |
 HYDE |    49     -   110   -83  -161  -309     -   -38     -     - |
 IENG |  -104     X     -   147     -     -    -4   110     -     - |
 IISC |   -47     -     -    66     -     -     -     -     -     - |
 INEG |    46     -   -67    40     -     -     -    20     -     - |
 IQAL |   -93     -    83     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -41     -     2    35    19   -51    46     -     -     - |
 ISBA |   -13     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -11     -     -     -    15     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |    37     -   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -76     -    87  -146   124     -     -   -37     -     - |
 KELY |    39     -     0   -62     6  -214  -248   -43     -     - |
 KERG |    78     -   -64    -2     -  -263     -    29     -     - |
 KIRI |  -100     -    90     -     -     -   -43     -     -     - |
 KIRU |    72     X     9    61  -179     -   -37    50     -     - |
 KOKB |   -97     -     -   136     -  -163     -    75     -     - |
 KOKV |   -61     -    41    35     -     -     -    -5     -     - |
 KOUC |   -31     -    28     -     -     -   103     -     -     - |
 KOUG |   -25     -     -     -    35  -186     -     -     -     - |
 KOUR |   -34     -    31    -2     -     -     -    -5     -     - |
 KRGG |    -4     -     -    35   -31     -     -   146     -     - |
 KZN2 |    14     -     -     -   -19     -     -     -     -     - |
 LAMA |    41     -     -   -58     -     -  -195   -12     -     - |
 LAUT |  -111     -    99     -     -     -    96    29     -     - |
 LHAZ |   -91     -    27   -13   100     -     -   -11     -     - |
 LMMF |     3     -   126     -  -207  -332     -     -     -     - |
 LPGS |   -18     -    26     -   -17     -     -    57     -     - |
 MAC1 |    38     -     5     -   -61     -     -    35     -     - |
 MAG0 |     3     -     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |    70     -     -     -   -99  -158   109     -     -     - |
 MAL2 |   -29     -     X     -    42     -     -     7     -     - |
 MANA |    -1     -     -     2     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -10     X     9     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -104     -   169   -37   -85     -  -338   -12     -     - |
 MATE |    42     -     0   -59     -     -     -   -13     -     - |
 MAUI |   200     -     -     -  -285     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    82     -   -59  -143   115  -285   306   -40     -     - |
 MAYG |  -114     -     -     -   163     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -56     -    75   -39     -     -     -   -46     -     - |
 MCM4 |   237     -   -43    42  -312  -239     -   -81     -     - |
 MDO1 |     2     X    -2     -     -     -     -   -74     -     - |
 MDVJ |   -26     -     2    34     -  -273     -   -11     -     - |
 METG |    43     -     -     -   -62     -     -     -     -     - |
 METS |   -17     X     -    24     -     -     -     4     -     - |
 MGUE |     2     -    68     -  -115     -     -   -14     -     - |
 MIZU |   -14     -     -    19     -  -690  -124     -     -     - |
 MKEA |     6     -   -29    38     -     -   151    74     -     - |
 MOBS |   -26     -    80     -   -90     -   -52     -     -     - |
 MONP |  -146     -   130     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     5     -     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -41     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |   -41     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |     3     -     -   -25    22     -     -     -     -     - |
 NANO |     3     -    64  -104     -     -     -   -43     -     - |
 NAUR |  -114     -   102     -     -     -   -10     -     -     - |
 NICO |   -63     -    50     9     -     -     -   -22     -     - |
 NIST |    17     X     -   -24     -     -     -    21     -     - |
 NIUM |    23     -     -   -32     -  -171     -     -     -     - |
 NKLG |   -53     -    70   -52    17  -271  -254   -21     -     - |
 NLIB |   -72     X     -    83    18     -  -101   132     -     - |
 NNOR |   -19    26   -10     -    43     -    90     -     -     - |
 NOT1 |   113     -     -     -  -161  -346  -164    93     -     - |
 NOVM |   -48     -   -23   104     -   -45     -  -113     -     - |
 NRC1 |   -27     X     -    38     -     -   -81   -39     -     - |
 NRIL |   -24     -    -3    -9    49  -138  -138   -18     -     - |
 NRMD |  -138     -     -     -   197     -     -     -     -     - |
 NTUS |    32     -     -   -46     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -82     -   106   -51     -     -  -277  -105     -     - |
 NYA2 |    10     -     -     -   -14     -     -  -172     -     - |
 NYAL |    33     X     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |   -28     -     X    39     -     -     -    10     -     - |
 OHI3 |   -38     -   124     -  -143     -    82     -     -     - |
 ONS1 |  -112     -     -     -   159     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -40    35    31     7     -     -     -   -22     -     - |
 OPMT |   -70   315     -    98     -     -     -   150     -     - |
 OUS2 |   -57     -    58     -   -11     -     -     -     -     - |
 PADO |  -124     -     -     -   176     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   164  -166  -361   268     -     -     - |
 PARC |   -17     -     -   163  -141  -160     -     -     -     - |
 PBRI |   -85     -   148  -114     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   128     -    11   -28  -171  -304  -134     4     -     - |
 PERT |   -66   100   112   -84     -     -   -84     4     -     - |
 PETS |    57     -   -20   -49     -  -117     -     2     -     - |
 PIE1 |     0     X     -   -59    61     -    45   -69     -     - |
 PIMO |    18     -   -29    23    -1  -251    41     2     -     - |
 POL2 |   -64     -     -    90     -  -166     -    38     -     - |
 POLV |   -40     -     -    56     -     -     -     -     -     - |
 POTS |    64     -   -57     -     -     -     -   -32     -     - |
 POVE |   -43     -     0    61     -  -402     -     -     -     - |
 PRDS |    40     X     -   -56     -     -     -   -10     -     - |
 PTBB |  -207     X   153    50     -     -     -    51     -     - |
 QAQ1 |   -42     X    37     -     -     -     -   -57     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -68    69     -     -     -     -     - |
 QUIN |    25     -   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -67     -     -    59    36   -78   -79     -     -     - |
 RAMO |   -42     -    37     -     -     -     -   -70     -     - |
 RBAY |    16     -     -   -23     -     -     5    65     -     - |
 RECF |   121     -     7  -181     -  -250     -     -     -     - |
 REDU |   -57     -    51     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |    -1     -     7   -49    40  -263  -104   -23     -     - |
 REYK |    42     -     -   -58     -     -  -317    63     -     - |
 RGDG |   -37     -     -     -    52     -     -     -     -     - |
 RIO2 |    -7     -     7     -     -     -     -    94     -     - |
 RIOP |   -58     -     -    81     -     -     -     -     -     - |
 SALU |   -99     -   159  -110     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     4     -     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 SANT |     8     -     -   -11     -     -   622    77     -     - |
 SAVO |    78     -   -63   -12     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    20     X    10   -44     -  -216     -     7     -     - |
 SCOR |    -4     -    20     -   -26     -     -   -27     -     - |
 SCRZ |    15     -    37     -   -82     -     -     -     -     - |
 SCUB |    73     -     -     -  -104     -     -   -51     -     - |
 SFER |  -125     X   208  -152     -     -  -317  -129     -     - |
 SHAO |   -96     -     -   -37   174     -  -110    -6     -     - |
 SOFI |  -109     -   168  -111     -     -  -555     -     -     - |
 SPT0 |   -27     -     -    38     -     -  -231    21     -     - |
 SSIA |  -105     -     -    57    93     -     -     -     -     - |
 STFU |    17     -     -     -   -24     -     -     -     -     - |
 STJO |    19     X     -     9   -37  -205   -36   -50     -     - |
 STK2 |   -69     -    47     -    23     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -111     -     -     4   156     -     -    23     -     - |
 SUTM |    11     -   -10     -     -     -     -    10     -     - |
 SUWN |     2   110     -    94   -97     -  -110     -     -     - |
 SVTL |     -     -    49     -   -77     -     -     -     -     - |
 SYDN |    23     -   -21     -     -     -   -28   -41     -     - |
 TEHN |    -5     -    27  -103    69     -  -176     -     -     - |
 THTI |    31     X    87  -179     -  -280    93     -     -     - |
 THU2 |    -6     -    15   -14     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -63     X     -    89     -     -     -    72     -     - |
 TIDB |    43    24     -   -60     -     -     -    35     -     - |
 TIXI |     X     -   -81     -   129     -     -  -122     -     - |
 TLSE |  -194     X   106  -179   293     -  -233  -132     -     - |
 TONG |  -140     -   125     -     X     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -81     -     X   -40   156     -     -  -150     -     - |
 TRO1 |   -16     -   154   -86  -135  -183  -236   -26     -     - |
 TSKB |     6   186     -    -9     -     -     -    48     -     - |
 TUVA |  -267     -   225     -    24  -481  -209     -     -     - |
 TWTF |   -67    54    64    -6     -     -     -   -38     -     - |
 UCAL |   -70     -     -     -   100     -     -     -     -     - |
 UFPR |    53     -    30  -120     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |  -166     -     -     -   237     -     -   102     -     - |
 UNB3 |   -93     -     -     -   132     -     -     -     -     - |
 UNSA |    -3     -     2     -     -     -     -   -48     -     - |
 URUM |    82     -   -74     -     -     -     -   236     -     - |
 USUD |  -100   135     -   141     -     -     -    49     -     - |
 VALD |   -86     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -212     X    60  -111   319     -     -  -138     -     - |
 VOIM |   -59     -     -     -    84     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     6     -     -    -9     -     -  -283    28     -     - |
 WARK |    30     -     -     -   -43     -     -     -     -     - |
 WES2 |   -31     -   107  -123     -     -     -   -56     -     - |
 WHIT |    64     X   -23   -53     -  -246     -   -14     -     - |
 WILL |    39     X     -   -54     -     -    34     -     -     - |
 WSRT |    35   202     -   -49     -     -  -356    26     -     - |
 WTZR |   -72     -   175  -174     -     -     -   -77     -     - |
 XMIS |   -62     -     -  -187   282     -     -   -22     -     - |
 YAKT |  -118     -    73    52     -  -234   -91     -     -     - |
 YAR2 |    -2    80     -     3     -     -     -    73     -     - |
 YELL |    74     X    24   -35  -107     -   -33     9     -     - |
 YKRO |    -6     -     -     8     -  -224  -133     -     -     - |
 YSSK |     7     -     -    -9     -     -     -   -16     -     - |
 ZAMB |  -113     -    90    16     -  -331     -    -2     -     - |
 ZECK |    14     -     5   -29     -  -245  -165    -6     -     - |
 ZIM2 |  -130     -   116     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     5     -     -    -6     -     -  -192     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    28    20    27    20    28    41    19    18   717     - | 2880    205
    2 |    28    29    13    60    40    78    33    23   389     - | 2880    286
    3 |    32    19    36    25    34    41    27    22   495     - | 2880    340
    5 |    26    26    19    34    37    60    23    17   626     - | 2880    451
    6 |    13    23    21    17    23    34    29    17   632     - | 2880    228
    7 |    20    36    26    51    22    66    26    33  2028     - | 2880    344
    8 |    23    19    16    22    20    24    19    12  1832     - | 2880   1259
    9 |    12    21    19    13    22    36    23    22   341     - | 2880    156
   10 |    34    23    47    25    65    38    33    16   492     - | 2880    283
   11 |    29    28    42    32    46    34    34    19   726     - | 2880    248
   12 |    48    21    25    60    37    93    39    21   429     - | 2880    365
   13 |    12    19    15    18    21    25    17    19   508     - | 2880    256
   14 |    26    21    16    33    19    48    39    42   366     - | 2880    184
   15 |    29    24    33    28    21    45    23     8   442     - | 2880    229
   16 |    35    20    15    60    58    86    44    34   476     - | 2880    376
   17 |    18    26    27    65    38    65    28    13  2716     - | 2880    341
   19 |    10    26    25    58    36    83    34    13   521     - | 2880    178
   20 |    34    27    22    24    41    44    34    20   545     - | 2880    292
   21 |    36    29    14    53    34    48    21    33   778     - | 2880    494
   22 |    26    26    23    46    50    45    38    28   478     - | 2880    349
   23 |     9    16     8    25    24    45    32    23   463     - | 2880    194
   24 |    29    20    25     X    27    23    22    17  3536     - | 2880   1801
   25 |    33    23    40    31    45    55    33    20   704     - | 2880    444
   26 |    33    41    28    41     X    35    45    37   541     - | 2874    379
   27 |    13    28    19    28    21    28    33    13   356     - | 2880    318
   28 |    23    22    15    42    49    59    31    18  1685     - | 2880    429
   29 |    25    27    19    47    27    64    33    20  2304     - | 2880    379
   30 |    36    19    30    17    20    45    26    16   423     - | 2880    275
   31 |    36    33    25    54    24    53    21    27   576     - | 2880    254
   32 |    23    22    14    22    17    24    15    24   360     - | 2880    223
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    12     -     -    16     -     -     -    11     -     - |  288   3540
 ADIS |    13     -    12     -    25     -     -    12     -     - |  288    >>>
 ALBH |     7    52     -    10     -    19     -     8     -     - |  288     62
 ALGO |     8     X     -    11     -     -     -    13     -     - |  288    103
 ALIC |    15     -    15    18     -     -     -    12     -     - |  288   3180
 ALRT |    17     -     -     X    24    26    31     -     -     - |  288   4902
 AMC2 |    14     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  267     44
 AREG |    16     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   6288
 ARTU |    11     -     9    12    14    18     -     6     -     - |  288   7781
 ASCG |    35     -    31     -     -     -     -     -     -     - |  185   4529
 ASPA |    19     -    14    21     -     -    46    14     -     - |  288   7397
 AUCK |    17     -    14    20     -     -     -    14     -     - |  288   5370
 BAKE |    28     -    21    12     -     -     -    11     -     - |  288   2919
 BAKO |    23     -    17    21     -    27    48     -     -     - |  288   2899
 BARH |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3099
 BJCO |    12     -    11    16     -     -     -    11     -     - |  288   4965
 BJFS |     9     -    11    12    14    17    19     8     -     - |  288   3086
 BJNM |    13     X     -    19     -     -     -     -     -     - |  152     34
 BOGT |    19     -    14    17    17    21    32    10     -     - |  288   4102
 BOR1 |     9     -     -    12     -    22    19    10     -     - |  208   1402
 BRAZ |    14     -    11    15     -     -    31    15     -     - |  288   5043
 BRFT |    14     -     -     -    19     -     -     -     -     - |   79   2628
 BRMU |    10     -     8    11     -    15    33     7     -     - |  288   5284
 BRST |    12     -    14     -    31     -     -     -     -     - |  288   1675
 BRUX |    21     -     -     -    30     -     -    35     -     - |  281   1898
 CAS1 |    14     -    10    10    14     -    27     8     -     - |  288   3097
 CCJ2 |    10     -     -    19    18    34     -     -     -     - |  288   5372
 CEDU |    11     -    12    16     -    22     -    14     -     - |  288     52
 CHPG |    16     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  286   6072
 CHPI |    11     -     -    15     -    17    23    14     -     - |  288   2603
 CHTI |    16     -    15    17    24    24     -     9     -     - |  288   5952
 CHUM |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     - |  288   3202
 CHUR |    14     X     7    16     -    15     -     7     -     - |  288  30232
 CKIS |    12     -     -     -    17     -    35     -     -     - |  288   6288
 CNMR |     9     -     -    12     -     -    44     -     -     - |  288   7983
 COCO |    19     -    13    15    19    18     -    10     -     - |  288   1674
 CORD |    13     -     9    12     -    16    40    14     -     - |  288   6496
 CPVG |    11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   6148
 CUSV |     -     -     8    12     -    20     -     9     -     - |  288   4065
 DAEJ |     6    47     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   3695
 DAKR |     -     -    27    42     -     -     -     -     -     - |  256   3833
 DARW |    26     -    23    26    35    44    58    20     -     - |  287   2321
 DAV1 |    13     -    13     -    17     -     -    11     -     - |  288    >>>
 DGAR |    24     -    20    24    29    30    41    11     -     - |  288   3983
 DRAO |    10     X     5    12     -     -     -     9     -     - |  288     33
 DUBO |    12     -     7    11    17     -     -     7     -     - |  288  13995
 DYNG |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4263
 FAA1 |    15     -    17     X    31     -     -     -     -     - |  288   6344
 FAIR |    13     X     7    11    18     -    19     7     -     - |  288   3479
 FLIN |    12     -     8    14     -     -    54    13     -     - |  288   2429
 FLRS |     7     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   3061
 GLPS |    13     -    17    28    24    78    28    12     -     - |  284   6106
 GLSV |     8     -     8    10     X     -     -     9     -     - |  286   1710
 GMSD |    10     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   3229
 GODE |     8     X     -    11    14    17    35     -     -     - |  288     35
 GODZ |     9     -     8     -     -     -    34    16     -     - |  288   3460
 GOLD |    11     -     8    11     -     -     -     8     -     - |  288  17811
 GOPE |     7     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288   1372
 GRAS |     9     -     9    10     -     -     -    12     -     - |  288   2987
 GRAZ |     9     -     8    11     -     -     -    12     -     - |  288   2814
 GUAM |    15     -     -    21     -    46    35    22     -     - |  282   4938
 GUAT |    13     -     9    15     -     -     -    15     -     - |  276   2781
 GUUG |    23     -    23    25     -     -    42     -     -     - |  288   5562
 HARB |    19     -    16    20     -     -    30    14     -     - |  288   1419
 HERS |    11    48     8    12     -     -    20     9     -     - |  288     28
 HERT |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4588
 HNLC |    13     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   3169
 HNPT |     9     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3236
 HOB2 |    15    40    13    13     -    20     -    19     -     - |  288    >>>
 HOFN |    10     -    11    11    20     -     -    15     -     - |  288   2213
 HOLB |    23     -     -    17    26     -     -     6     -     - |  288   1002
 HRAG |    17     -     -     -    25     -     -     -     -     - |  285   5041
 HRAO |    12     -     -    18     -    28    34     9     -     - |  288     88
 HYDE |     7     -     8    10    12    17     -     5     -     - |  288   4390
 IENG |     8     X     -    11     -     -    22     5     -     - |  288     75
 IISC |     8     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  220   2097
 INEG |    15     -     8    15     -     -     -     8     -     - |  288   3974
 IQAL |    10     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2431
 IRKJ |    11     -     8    14    11    18    16     -     -     - |  288    158
 ISBA |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4128
 JOG2 |    13     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5737
 KARR |    19     -    14    21    27     -     -     9     -     - |  288   5220
 KELY |    11     -     8    14    15    20    25     6     -     - |  288   2967
 KERG |    26     -    18    20     -    29     -    19     -     - |  288   3008
 KIRI |    36     -    32     -     -     -    28     -     -     - |   81   5147
 KIRU |     9     X     8    12    20     -    15     7     -     - |  288   1417
 KOKB |    13     -     -    18     -    26     -    13     -     - |  210     77
 KOKV |    16     -    16    18     -     -     -    15     -     - |  285    104
 KOUC |    15     -    13     -     -     -    35     -     -     - |  288   3129
 KOUG |    15     -     -     -    22    21     -     -     -     - |  284   1597
 KOUR |    11     -     9    16     -     -     -    11     -     - |  288     30
 KRGG |    22     -     -    25    27     -     -    24     -     - |  288   2688
 KZN2 |    11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   4941
 LAMA |     6     -     -     9     -     -    19    10     -     - |  288   2914
 LAUT |    10     -     9     -     -     -   104    37     -     - |  288   5266
 LHAZ |     7     -     9    13    18     -     -     9     -     - |  288   4328
 LMMF |     9     -    11     -    20    19     -     -     -     - |  288   3487
 LPGS |    17     -    18     -    25     -     -    14     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    14     -    14     -    15     -     -     9     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     9     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  286   6248
 MAJU |    10     -     -     -    14    23    32     -     -     - |  288   2518
 MAL2 |    17     -     X     -    25     -     -    24     -     - |  204   5162
 MANA |    18     -     -    26     -     -     -     -     -     - |  288   5337
 MAR6 |    16     X    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   1089
 MAS1 |    13     -    16    21    26     -    36    10     -     - |  288   2970
 MATE |    10     -     9    12     -     -     -    10     -     - |  288    168
 MAUI |    13     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    19     -    15    12    20    57    18    25     -     - |  288   4220
 MAYG |    14     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  279   4545
 MBAR |    10     -    10    12     -     -     -     7     -     - |  288   4559
 MCM4 |    16     -    14    15    29    35     -    13     -     - |  288   3733
 MDO1 |    10     X     9     -     -     -     -    17     -     - |  288   4014
 MDVJ |     7     -     8    10     -    18     -     6     -     - |  288     31
 METG |    12     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   2459
 METS |     7     X     -    10     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 MGUE |    15     -    12     -    20     -     -    10     -     - |  288     25
 MIZU |     7     -     -    10     -    24    16     -     -     - |  288    778
 MKEA |    10     -    10    16     -     -    59    16     -     - |  288     76
 MOBS |    14     -    11     -    14     -    31     -     -     - |  288   1795
 MONP |    10     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1332
 MORP |    10     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2978
 MQZG |    20     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   5537
 MTKA |    10     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3357
 NAIN |     7     -     -    13    16     -     -     -     -     - |  288   5966
 NANO |    10     -     5    14     -     -     -     9     -     - |  288   2994
 NAUR |    35     -    31     -     -     -    33     -     -     - |   98   2586
 NICO |     8     -     8     9     -     -     -     8     -     - |  288   3231
 NIST |    16     X     -    23     -     -     -    10     -     - |  288     20
 NIUM |    11     -     -    15     -    25     -     -     -     - |  288   6356
 NKLG |    13     -    15    13    25    27    43     7     -     - |  288   6438
 NLIB |    12     X     -    14    19     -    31    14     -     - |  288     42
 NNOR |    18    33    13     -    18     -    28     -     -     - |  288    397
 NOT1 |    12     -     -     -    17    32    17    18     -     - |  288     34
 NOVM |    11     -    10    13     -    18     -     9     -     - |  288    104
 NRC1 |     8     X     -    12     -     -    31     9     -     - |  288     17
 NRIL |    10     -     9    12    10    18    28     5     -     - |  288   5615
 NRMD |    14     -     -     -    20     -     -     -     -     - |   96   2129
 NTUS |     8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  154   3320
 NYA1 |     6     -     7    13     -     -    15    18     -     - |  287   5434
 NYA2 |     9     -     -     -    13     -     -    23     -     - |  288    >>>
 NYAL |     8     X     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    351
 OHI2 |     9     -     X    13     -     -     -    16     -     - |  228     81
 OHI3 |    13     -    10     -    17     -    43     -     -     - |  288   4529
 ONS1 |    14     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   1849
 ONSA |     9    49     9    12     -     -     -    11     -     - |  288    955
 OPMT |    10    48     -    14     -     -     -     7     -     - |  288     35
 OUS2 |    14     -    15     -    27     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    10    10    19    27     -     -     - |  288   3940
 PARC |    16     -     -    25    21    28     -     -     -     - |  288   6098
 PBRI |     9     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   1298
 PDEL |    12     -    13    14    24    24    29    12     -     - |  288   2996
 PERT |    11    34    11    12     -     -    28     7     -     - |  288   5582
 PETS |    20     -     9    21     -    19     -    13     -     - |  288   7933
 PIE1 |    15     X     -    14    17     -    37    13     -     - |  288     21
 PIMO |    17     -    15    20    25    27    29    11     -     - |  288   4441
 POL2 |     8     -     -    12     -    12     -     8     -     - |  288   5668
 POLV |     7     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2643
 POTS |    14     -    12     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 POVE |    13     -     8    12     -    15     -     -     -     - |  288   6141
 PRDS |     9     X     -    13     -     -     -    10     -     - |  288     30
 PTBB |     9     X     8    11     -     -     -    10     -     - |  288     23
 QAQ1 |    10     X     9     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    14    14     -     -     -     -     - |  288   5376
 QUIN |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3118
 RABT |     9     -     -    12    14    20    19     -     -     - |  288   7380
 RAMO |     8     -     7     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 RBAY |    10     -     -    14     -     -    24    10     -     - |  288   4846
 RECF |    13     -    10    18     -    18     -     -     -     - |  288   4343
 REDU |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    925
 REUN |    17     -    14    20    27    43    25    13     -     - |  288   3957
 REYK |     7     -     -    10     -     -    30     8     -     - |  288   2916
 RGDG |    12     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   5791
 RIO2 |    14     -    13     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 RIOP |    12     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  287   4644
 SALU |    13     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288   4473
 SAMO |    26     -     -     -    37     -     -     -     -     - |  152   7250
 SANT |    14     -     -    20     -     -   102    11     -     - |  288  10194
 SAVO |    14     -    10    17     -     -     -     -     -     - |  288   3271
 SCH2 |    12     X     9    12     -    17     -     7     -     - |  288   2061
 SCOR |    10     -     8     -    15     -     -    10     -     - |  288    >>>
 SCRZ |    17     -    14     -    30     -     -     -     -     - |  288   5230
 SCUB |    10     -     -     -    15     -     -    17     -     - |  268    >>>
 SFER |     9     X     9    13     -     -    21    15     -     - |  288     36
 SHAO |     7     -     -    14    11     -    14    12     -     - |  288   5117
 SOFI |    12     -    11    11     -     -    41     -     -     - |  288   5995
 SPT0 |     7     -     -    10     -     -    29    11     -     - |  288   1013
 SSIA |    14     -     -    17    17     -     -     -     -     - |  288   5390
 STFU |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  147    >>>
 STJO |    10     X     -    19    16    26    31    12     -     - |  288    556
 STK2 |     7     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  288   4285
 SUTH |    21     -     -    15    31     -     -    17     -     - |  288   1926
 SUTM |    15     -    13     -     -     -     -    17     -     - |  285    >>>
 SUWN |    11    41     -    10    17     -    93     -     -     - |  288   2475
 SVTL |     -     -    11     -    17     -     -     -     -     - |  288     59
 SYDN |    15     -    13     -     -     -    30    12     -     - |  288   1099
 TEHN |    11     -     9    11    18     -    12     -     -     - |  288   4521
 THTI |    25     X    18    18     -    40    57     -     -     - |  288   6880
 THU2 |     8     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   9462
 THU3 |     8     X     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   5805
 TIDB |     6    40     -     9     -     -     -    15     -     - |  288     38
 TIXI |     X     -     9     -    14     -     -    11     -     - |  171    >>>
 TLSE |    11     X    11    11    22     -    21    12     -     - |  288   3454
 TONG |    17     -    15     -     X     -     -     -     -     - |  276    >>>
 TOW2 |    10     -     X    17    16     -     -     7     -     - |  288   1747
 TRO1 |     9     -    11    13    18    19    23     5     -     - |  288   7798
 TSKB |     7    44     -    10     -     -     -    10     -     - |  288   5308
 TUVA |    16     -    15     -    27    31    57     -     -     - |  288   5540
 TWTF |    13    40    14    14     -     -     -    11     -     - |  288     30
 UCAL |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  155   1799
 UFPR |    16     -    11    18     -     -     -     -     -     - |  288   5174
 ULAB |    20     -     -     -    28     -     -    21     -     - |  262    >>>
 UNB3 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2008
 UNSA |    15     -    13     -     -     -     -    17     -     - |  288    >>>
 URUM |    27     -    24     -     -     -     -    15     -     - |  280    >>>
 USUD |    11    41     -    15     -     -     -    20     -     - |  228     43
 VALD |    14     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2462
 VILL |    13     X    13    13    21     -     -     9     -     - |  288   1306
 VOIM |    25     -     -     -    35     -     -     -     -     - |  279    >>>
 WAB2 |     7     -     -    10     -     -    39     9     -     - |  288    472
 WARK |    19     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  282   5716
 WES2 |    11     -    10    14     -     -     -    11     -     - |  288     74
 WHIT |    21     X    13    12     -    20     -     5     -     - |  288 113243
 WILL |     9     X     -    13     -     -    48     -     -     - |  288   4947
 WSRT |     7    52     -     9     -     -    20     8     -     - |  288     31
 WTZR |     8     -     9    10     -     -     -    10     -     - |  288     23
 XMIS |    17     -     -    20    25     -     -    16     -     - |  288   3285
 YAKT |    13     -    10    21     -    21    49     -     -     - |  288   6962
 YAR2 |     8    43     -    12     -     -     -    15     -     - |  288     89
 YELL |     6     X     7     9    11     -    37     8     -     - |  288     37
 YKRO |    13     -     -    18     -    19    23     -     -     - |  288  11413
 YSSK |     7     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  287   7193
 ZAMB |    21     -    16    20     -    22     -    13     -     - |  288  10753
 ZECK |     7     -     7     9     -    17    34     7     -     - |  288     17
 ZIM2 |    11     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3615
 ZIMM |     8     -     -    11     -     -    17     -     -     - |  288   2499
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    23    26    22    33    32    49    31    15  1180     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1986-4  0:10:00 |  -481490446
cod |   TIXG  | 1986-4  0:15:00 |   518475216
cod |   TIXG  | 1986-4  0:20:00 |  -481538161
cod |   TIXG  | 1986-4  0:25:00 |   518469644
cod |   TIXG  | 1986-4  0:30:00 |   518494509
cod |   TIXG  | 1986-4  0:35:00 |  -481523118
emr |   BJNM  | 1986-4  5:15:00 |        2257
esa |   FAA1  | 1986-4  1:55:00 |       -4128
esa |   OHI2  | 1986-4 10:40:00 |         673
esa |   FAA1  | 1986-4 11:10:00 |        6568
esa |   MAW1  | 1986-4 20:40:00 |       -2062
esa |   MAW1  | 1986-4 20:45:00 |        2030
gfz |   FAA1  | 1986-4  1:55:00 |        5517
gfz |   FAA1  | 1986-4 11:10:00 |       12625
grg |   GLSV  | 1986-4 10:00:00 |       -1578
grg |   GLSV  | 1986-4 10:05:00 |        1095
grg |   WIND  | 1986-4 16:40:00 |        -659
grg |   MAW1  | 1986-4 20:10:00 |        1443
grg |   MAW1  | 1986-4 20:20:00 |         818
grg |   MAW1  | 1986-4 20:30:00 |        -609
grg |   MAW1  | 1986-4 20:35:00 |        1240
grg |   MAW1  | 1986-4 20:40:00 |       -2781
grg |   GLSV  | 1986-4 22:35:00 |         645
grg |   GLSV  | 1986-4 22:40:00 |        -725
grg |   GLSV  | 1986-4 23:00:00 |         989
grg |   GLSV  | 1986-4 23:05:00 |       -1117



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     0   288     2.93     4.19     4.20     4.20   | 2.75e-14  5.00e-15  2.64e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.36     4.19     3.14     3.14   | 3.92e-14  4.24e-15  1.32e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.84     4.19     4.20     4.20   | 3.27e-14  5.90e-15  2.38e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     2.66     4.19     1.61     1.61   | 2.56e-14  7.01e-15  2.78e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     2.72     4.19     1.88     1.88   | 4.19e-14  8.78e-15  2.35e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     4.08     4.19     3.46     3.46   | 2.16e-14  5.49e-15  1.65e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.99     4.19     4.20     4.20   | 2.72e-14  4.61e-15  1.23e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     2.54     4.17     1.39     1.39   | 4.37e-14  1.51e-14  5.06e-15 |
 MGUE |   288   283     2   288     2.51     4.10     1.42     1.42   | 4.21e-14  8.47e-15  1.90e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     2.50     4.08     4.20     4.20   | 3.41e-14  5.57e-15  1.35e-15 |
 BRUX |   281   275     2   281     2.57     4.08     0.95     0.95   | 1.45e-12  4.52e-13  2.18e-13 |
 NIST |   288   285     1   288     2.23     3.23     4.20     4.20   | 5.33e-14  7.46e-15  2.55e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.22     3.21     0.09     0.09   | 2.57e-14  8.93e-15  3.82e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.20     3.16     1.37     1.37   | 4.35e-14  6.68e-15  1.61e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.18     3.10     4.20     4.20   | 4.03e-14  9.12e-15  1.55e-15 |
 AMC2 |   267   267     1   267     2.07     3.02     3.89     3.89   | 5.50e-14  7.23e-15  2.18e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.11     2.91     0.78     0.78   | 4.52e-14  5.30e-15  1.55e-15 |
 DRAO |   288   288     1   288     2.11     2.90     0.79     0.79   | 4.23e-14  1.18e-14  1.82e-15 |
 KOKV |   285   276     3   285     2.02     2.70     0.85     0.85   | 9.88e-14  2.36e-14  8.72e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.03     2.68     0.25     0.25   | 4.23e-14  2.19e-14  5.40e-15 |
 OHI2 |   228   228     0   228     1.79     2.68     2.21     2.21   | 7.44e-13  1.94e-13  8.83e-14 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.00     2.61     4.20     4.20   | 4.08e-14  8.20e-15  2.41e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.00     2.61     2.20     2.20   | 4.22e-14  7.37e-15  1.85e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.95     2.47     1.69     1.69   | 5.43e-14  1.03e-14  4.76e-15 |
 HOB2 |   288   284     2   288     1.91     2.39     0.87     0.87   | 8.18e-08  2.05e-08  4.23e-09 |
 IENG |   288   288     0   288     1.81     2.14     4.20     4.20   | 3.32e-14  2.33e-14  5.47e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     1.77     2.05     0.36     0.36   | 4.51e-14  7.00e-15  5.34e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     1.64     1.76     1.56     1.56   | 6.56e-14  8.86e-15  5.56e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.61     1.69     1.07     1.07   | 3.61e-14  6.95e-15  1.57e-14 |
 BJNM |   152   152     0   152     1.03     1.33     2.18     2.18   | 4.62e-14  6.68e-15         - |
 NOVM |   288   288     1   288     1.32     1.14     0.93     0.93   | 1.15e-13  2.16e-14  8.91e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.00     0.65     1.15     1.15   | 1.15e-13  1.03e-14  2.97e-15 |
 ALBH |   288   285     1   288     0.99     0.64     0.67     0.67   | 5.58e-14  1.28e-14  3.68e-15 |
 KOUR |   288   288     0    93     0.52     0.54     0.20     0.20   | 4.27e-14  1.12e-14  1.90e-15 |
 NLIB |   288   287     1   288     0.84     0.46     0.39     0.39   | 1.12e-13  1.08e-14  2.28e-15 |
 USUD |   228   228     0   228     0.74     0.45     1.98     1.98   | 1.11e-13  1.17e-14  2.42e-15 |
 CEDU |   288   287     1   288     0.80     0.41     0.61     0.61   | 3.57e-14  1.04e-14  3.16e-15 |
 KOKB |   210   208     1   210     0.68     0.41     3.04     3.04   | 1.21e-13  2.06e-14         - |
 WES2 |   288   288     0   288     0.74     0.36     0.53     0.53   | 4.00e-14  1.03e-14  4.32e-15 |
 G32  |   288   284     1   288     1.32     0.16     2.41     2.41   | 6.44e-14  2.83e-14  7.92e-15 |
 G10  |   288   279     4   288     1.20     0.07     0.26     0.26   | 8.23e-14  3.35e-14  3.31e-14 |
 G09  |   288   275     5   288     1.38     0.06     0.23     0.23   | 1.00e-13  3.02e-14  2.09e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.16     0.03     3.70     3.70   | 5.83e-14  4.15e-14  4.01e-14 |
 G30  |   288   284     2   288     4.16     0.03     3.27     3.27   | 7.42e-14  2.34e-14  4.14e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.16     0.02     1.63     1.63   | 6.07e-14  2.90e-14  1.65e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.03     0.03   | 6.05e-13  2.23e-13  3.55e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.16     0.01     0.89     0.89   | 6.63e-14  2.90e-14  2.15e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.11     1.11   | 5.99e-13  4.96e-14  2.06e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.92     0.92   | 6.03e-13  5.68e-14  1.85e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.02     0.02   | 5.91e-13  1.79e-13  1.47e-13 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.23     0.23   | 5.97e-13  6.64e-14  1.58e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.29     0.01     4.20     4.20   | 7.96e-14  4.54e-14  4.56e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.49     0.49   | 6.80e-13  8.04e-14  3.72e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.26     0.26   | 6.36e-13  6.44e-14  2.38e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.72     0.72   | 6.48e-13  6.23e-14  2.46e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.29     0.29   | 6.02e-13  6.04e-14  1.91e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.47     0.47   | 7.60e-13  6.27e-14  3.67e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.65     0.65   | 6.11e-13  5.82e-14  1.94e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.09     0.09   | 6.71e-13  7.50e-14  3.13e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.95     0.95   | 7.46e-13  7.50e-14  3.74e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.08     0.08   | 6.10e-13  6.63e-14  3.48e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-14  4.77e-15  2.49e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   208   201     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  7.58e-13         - |
 BRFT |    79    67     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  8.97e-13         - |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHPI |   286   236    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.80e-12  1.00e-12  1.61e-13 |
 CHUM |   288   245    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  9.67e-13  3.05e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.17e-13  2.79e-13  1.34e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   287   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  4.23e-13  2.81e-13 |
 FLIN |   288   270     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  1.02e-12  2.05e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.42e-14  2.53e-14  4.58e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  1.05e-13  4.93e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  2.51e-13  9.10e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-13  7.36e-14  2.51e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-13  9.59e-14  4.36e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.08e-13  9.88e-14  1.68e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.75e-13  1.11e-13  2.95e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.56e-13  1.11e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.54e-13  8.00e-14  1.93e-14 |
 GLSV |   286   246    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  7.69e-13  1.13e-13 |
 GODZ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.99e-13  4.30e-13  2.38e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-13  3.83e-13  8.41e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.40e-13  3.14e-13  1.68e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-13  1.56e-13  1.14e-13 |
 MAS1 |   288   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  7.29e-13  2.96e-13 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.35e-13  1.91e-13  4.78e-14 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  3.02e-13  2.47e-13 |
 NNOR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  1.85e-13  3.23e-14 |
 NYAL |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.22e-13  2.24e-13  3.45e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-13  1.33e-13  1.08e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.33e-13  1.61e-13  1.08e-13 |
 STJO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-14  1.33e-14  9.72e-15 |
 SUTH |   288   257     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  5.30e-13  1.42e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  2.32e-13  1.50e-13 |
 TOW2 |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  3.97e-13  2.00e-13 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  5.37e-13  7.98e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.74e-13  8.73e-14 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-14  4.30e-15  1.65e-15 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-14  2.41e-14  2.37e-14 |
 IISC |   220     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 IRKJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-14  1.29e-14  1.60e-14 |
 HOLB |   288   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  3.42e-13  6.41e-14 |
 BRST |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  7.43e-13  1.23e-13 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  2.35e-13  4.57e-14 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  2.03e-13  9.55e-14 |
 UNB3 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.15e-13  2.33e-13 |
 NAUR |    98     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 KOUG |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-13  4.23e-13  1.14e-13 |
 METG |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  9.52e-13  1.97e-13 |
 REDU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-13  2.29e-13  2.82e-14 |
 MAJU |   288   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  5.41e-13  2.99e-13 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  5.05e-13  1.58e-13 |
 UCAL |   155     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.13e-12  1.03e-12  1.23e-12 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
