
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1986   Day: 6   MJD: 58152                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 151730    503    -411    -551     11     10     12    116    126    102   20.09
 emr |  2880     0 102201   2925  138487    -708     14     14     15    155    162    113   14.77
 esa |  2880     0 126052    483     397   -1774      7      6      9    207    243     85   30.28
 gfz |  2880     0 133171   7034     157    -513     10     10     11    151    164    126   21.17
 grg |  2880     0 114898   1106    -180      35     14     12     19    212    228    154   13.69
 jpl |  2880     0 104383     47  139527    -737     39     41     26    220    218    231    0.00
 mit |  2880     0 108588    248     341    -271     57     60     38    310    335    184    0.00
 igr |   288     0  47762    417   38894    2796     12     15     11     87     81     88    0.00
 ngs |    96     0   2880      1    -389    -576    938    938      0   2318   2318      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     6   277  -240   181   -54   184   308    50   641     - |
    2 |  -128    12   247  -191   -76  -209  -333    15 -2215     - |
    3 |    53    -3  -271    50   447   335   796   147  2421     - |
    5 |   189   170  -273    49    78     4  -245   -18 -1820     - |
    6 |    38  -121  -198   -46   585   350   485   -34    69     - |
    7 |    93    10  -134    80    26    -4  -195    62 -2567     - |
    8 |   -86  -219   132  -152   304    33   261     6   851     - |
    9 |   -15  -217   -12   -47   357   175   257    16  -288     - |
   10 |    31   -17  -189    84   261   126   -81   -12   698     - |
   11 |   -73   -18    62   -45    57  -148   -91     9  5341     - |
   12 |    45   195  -120   124  -203    40  -153   -27  -905     - |
   13 |   -18   -54    24    66   -69   -92  -376    -9  3611     - |
   14 |  -103   -28   192   -96   -94  -219  -251    14  3493     - |
   15 |   238   215  -282    49   -33   129  -227    12 -1469     - |
   16 |    17   -81   244  -123  -287  -236   102    13  1264     - |
   17 |   192    99  -255   119    -9   -12   -27    30 -3133     - |
   19 |  -146   -28   411  -217  -327  -299     8   -56 -2393     - |
   20 |   -98  -217   405  -160  -271  -269   -74   -63  1004     - |
   21 |  -226  -300   315     X   -42  -418  -422  -163   375     - |
   22 |  -155  -220   538  -299  -262  -315    21   -33 -3300     - |
   23 |    -2    49    14   -43   -14   -52  -256    40  -148     - |
   24 |    38   315  -176   167  -263   459   381    52 -2232     - |
   25 |  -144   152   122     X  -221   -86   292   -87   933     - |
   26 |    58     5   -65   -20    79     6   346    11   805     - |
   27 |   -31     X     9    59   -67    26   -35     6   -91     - |
   28 |  -107  -199   278  -153    -7  -169  -514   -47  2871     - |
   29 |   243   142  -335   226  -118   113  -717     2 -2086     - |
   30 |   -55    17    56    58  -150   220   226    43  -219     - |
   31 |    40   118  -234   177    56   123   419   -17 -2477     - |
   32 |   104   -56  -273   130   311   200    72    32   935     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    61     -    -5   -50     -     -     -    44     -     - |
 ADIS |   527     -     -     -  -773     -     -     X     -     - |
 ALBH |   100   -21     -   -80     -  -315     -    74     -     - |
 ALGO |    -6    82     -   -51     -     -     -    17     -     - |
 ALIC |    31     -    18   -54     -     -     -    43     -     - |
 ALRT |  -121     -    80   -65   102     -  -157     -     -     - |
 AMC2 |   151     -     -  -143     -     -     -     -     -     - |
 ANKR |   -16     -    -5    23     -     -  -218    14     -     - |
 AREG |   -67     -     -     -    98     -     -     -     -     - |
 ARTU |    11     -    47   -93    24  -109  -284     9     -     - |
 ASCG |   -20     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    -4     -    51   -69     -     -     6   -12     -     - |
 AUCK |    -9     -    -4    14     -     -     -   -11     -     - |
 BAKE |   -53     -   131  -136     -     -     -   -71     -     - |
 BAKO |    88     -     -   -84     -     -    25     -     -     - |
 BARH |   -96     -    63     -     -     -  -223     -     -     - |
 BJCO |   -55     -   149  -161     -     -     -   -70     -     - |
 BJFS |   -50     -   115  -130    21  -133     -   -77     -     - |
 BJNM |  -114   155     -     X     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -35     -    64   -85    43  -217   -21   -42     -     - |
 BOR1 |    28     -     -   -26     -     -  -297    91     -     - |
 BRAZ |   191     -   -83   -63     -     -   261    86     -     - |
 BREW |    17   -24     -     -     -     -   -26     -     -     - |
 BRFT |   -47     -    84   -61     X     -     -     -     -     - |
 BRMU |    78     -   -11   -58     -   -72   -32    30     -     - |
 BRST |   -58     -   136     -  -219  -196     -     -     -     - |
 BRUX |     0     -     -   -61    95     -     -    -4     -     - |
 CAS1 |    19     -    16   -57    26     -     6   -31     -     - |
 CCJ2 |   -85     -     -  -107   289  -173     -     -     -     - |
 CEDU |   -54     -    67   -45     -  -330     -   -81     -     - |
 CHPG |    72     -     -     -  -105     -     -     -     -     - |
 CHPI |    49     -     -   -47     -  -208   239    -8     -     - |
 CHTI |  -107     -    14   -63   226  -116     -   -45     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -165   255     -     -     -     -     - |
 CHUR |    41     4    54  -119     -  -281     -   114     -     - |
 CKIS |   -99     -     -     -   146     -    18     -     -     - |
 CNMR |     2     -     -    -2     -     -     -     -     -     - |
 COCO |   -73     -    46   -93   152  -271     -   -48     -     - |
 CORD |    16     -    50   -87     -     -   197    -5     -     - |
 CPVG |   -50     -     -     -    73     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    41   -58     -  -314     -   -42     -     - |
 DAEJ |  -136   119   -31  -172   407     -  -116     -     -     - |
 DAKR |     -     -    59   -85     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -28     -    63   -44   -33  -191     -    25     -     - |
 DAV1 |   387     -  -126     -  -289     -     -   146     -     - |
 DGAR |   -25     -    -4  -105   207  -248  -164   -51     -     - |
 DRAO |    50    21    19   -88     -     -     -    -9     -     - |
 DUBO |  -156     -    77   -91   199     -  -143  -123     -     - |
 DYNG |     7     -     -     -   -11  -204     -     -     -     - |
 FAA1 |  -327     -   200     X    39     -     -  -108     -     - |
 FAIR |  -122    86    34  -105   173     -     -    -1     -     - |
 FLIN |   -16     -    72   -88     -     -     -    37     -     - |
 FLRS |   100     -     -   -95     -     -     -    20     -     - |
 GLPS |   121     -   -34   -11   -86  -242     6   -15     -     - |
 GLSV |   124     -  -106    34     X     -     -   111     -     - |
 GMSD |  -118     -     -     -   174     -     -     -     -     - |
 GODE |   -94    75     -   -74   173  -273     -     -     -     - |
 GODZ |   -43     -    28     -     -     -     -   -61     -     - |
 GOL2 |    -1     1     -     -     -     -     -    42     -     - |
 GOLD |   -98     -    84   -27     -     -   -28   -18     -     - |
 GOPE |   -15     -     -    14     -     -     -    93     -     - |
 GRAS |     5     -    31   -50     -     -     -    54     -     - |
 GRAZ |    28  -516   184    70     -    17     -   126     -     - |
 GUAM |   -64     -     -    61     -  -187    25   -12     -     - |
 GUAT |  -108     -   136   -84     -     -  -193    11     -     - |
 GUUG |   -65     -    39     5     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -59   140    71  -142     -     -    -3     -     -     - |
 HERS |  -138    60   106   -62     -     -  -414   -27     -     - |
 HERT |    30     -   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -65    88     -     -     -  -208   -29     -     -     - |
 HNLC |    10     -     -   -10     -     -   123     -     -     - |
 HNPT |     9     -     -    -8     -     -   -69     -     -     - |
 HOB2 |    88   -12    -8   -64     -  -251     -   -29     -     - |
 HOFN |   -69     -   145  -111   -46     -     -   -22     -     - |
 HOLB |     6     -     -   -11     8     -     -  -104     -     - |
 HRAG |   -87     -     -     -   128     -     -     -     -     - |
 HRAO |   111     -     -    -1  -161  -253   132    26     -     - |
 HYDE |    57     -   102  -111  -138     -   -35    12     -     - |
 IENG |  -151    88     -    82     -     -  -235    62     -     - |
 IISC |   -36     -     -    34     -  -218  -211   -35     -     - |
 INEG |    49     -   -37     6     -     -     -    86     -     - |
 IQAL |  -136     -    90     -     -     -     -   -37     -     - |
 IRKJ |   -49     -   -16   -51   187  -134     -     -     -     - |
 ISBA |    -7     -     4     -     -  -313     -     -     -     - |
 JOG2 |   -26     -     -     -    38     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |    54     -   -36     -     -     -  -142     -     -     - |
 JOZE |   -73    99     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    49     -   -34     -  -186    96     -     -     - |
 KARR |   -55     -    16  -145   283     -   -13   -37     -     - |
 KELY |   -65     -    26  -126   233  -301     -   -55     -     - |
 KERG |   158   120   -77  -124     -  -163     -    14     -     - |
 KIRI |   -75     -    50     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    45    99    -6   -23  -124     -     -     0     -     - |
 KOKB |   -86   137     -   -14     -     -     -    94     -     - |
 KOKV |   -30     -    52   -46     -     -     -   -16     -     - |
 KOUC |   -16     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |    -1     -     -     -     1   -72     -     -     -     - |
 KOUR |   -77    46    35    -9     -     -     -   -15     -     - |
 KRGG |    42     -     -    -4   -56     -     -   203     -     - |
 KZN2 |   -47     -     -     -    69     -     -     -     -     - |
 LAMA |    78     -     -   -74     -     -  -247    49     -     - |
 LAUT |  -182     -   121     -     -  -247   -23    50     -     - |
 LHAZ |   -64     -    94  -113    63     -  -251   -29     -     - |
 LMMF |   -18     -     -     -    26  -121     -     -     -     - |
 LPGS |   -67     -    22     -    51     -     -   -10     -     - |
 MAC1 |   -16     -   -69     -   176     -     -   -89     -     - |
 MAG0 |    -7     -     -     7     -     -   111     -     -     - |
 MAJU |    -4     -     -     -     6  -231     -     -     -     - |
 MANA |   111     -     -  -106     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     8     1    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -223   -45   110   -20   162     -     -   -59     -     - |
 MATE |    -4     -    52   -71     -     -     -    52     -     - |
 MAUI |   111     -     -     -  -162     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    99     -   -14  -113    68  -129     -    20     -     - |
 MAYG |  -201     -     -     -   295     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -59     -    93   -77     -     -  -235   -26     -     - |
 MCM4 |    69    52   -20  -112    61  -114   262     8     -     - |
 MDO1 |   -21    -7    17     -     -     -    42   -20     -     - |
 MDVJ |    11     -    11   -26     -  -310     -    97     -     - |
 MEDI |    90  -122     -     -     -     -  -214     -     -     - |
 METG |     8     -     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 METS |    10    64     -   -54     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -20     -    59     -  -107     -     -   -55     -     - |
 MIZU |    38     -     -   -36     -  -713     -     -     -     - |
 MKEA |   118     -     1  -113     -  -238     -   -20     -     - |
 MOBS |    62     -    22     -  -139     -     -     -     -     - |
 MONP |  -120     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    58     -     -   -55     -     -     -    49     -     - |
 MQZG |   -26     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -109     -    72     -     -     -  -207     -     -     - |
 NAIN |   -82     -     -    62    25   -90     -     -     -     - |
 NANO |    27     -    91  -156     -     -     -    67     -     - |
 NICO |   -84     -    79   -34     -     -  -270    35     -     - |
 NIST |    -7     -     -     7     -     -     -    36     -     - |
 NIUM |    14     -     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -22     -    43  -143   160  -162   -92   -49     -     - |
 NLIB |    51    77     -   -21  -126     -     -   126     -     - |
 NNOR |   -25   -19   -24     -   109     -   186     -     -     - |
 NOT1 |    72     -     -     -  -105     -  -264   156     -     - |
 NOVM |   -47     -    13    26     -  -102     -   -26     -     - |
 NRC1 |   -58    72     -     4     -     -   -85   -34     -     - |
 NRIL |   -89     -    25   -33   127  -242  -193   -26     -     - |
 NTUS |   132     -    89  -252     -   -68     -   -13     -     - |
 NYA1 |   -16     -    55   -63     -     -  -298  -101     -     - |
 NYA2 |   -83     -     -     -   122     -     -  -266     -     - |
 NYAL |   -27    25     -     8     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     X     -    10   -14     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |  -175     -    76     -    88     -   -75     -     -     - |
 ONS1 |   -62     -     -     -    90     -     -     -     -     - |
 ONSA |    26    41    57  -135     -  -267     -  -120     -     - |
 OPMT |  -134   198     -   -11     -     -   -88    24     -     - |
 OUS2 |   -12     -   -49     -   131     -     -   -51     -     - |
 PADO |   -37     -     -     -    55     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -90   139  -307     6     -     -     - |
 PBRI |   -21     -   144  -186     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |    99     -    34   -96   -74  -116   -78    80     -     - |
 PERT |   -33    57    59   -93     -     -    10   -20     -     - |
 PETS |   -91     -    90   -43     -  -223     -    14     -     - |
 PIE1 |    36     4     -   -88    79     -   -32   -50     -     - |
 PIMO |    27     -    29    32  -153  -192     -    43     -     - |
 POL2 |    71     -     -   -67     -   -68  -229     3     -     - |
 POLV |   -35     -     -    34     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   120     -   -79     -     -     -     -    43     -     - |
 POVE |    96     -   -27   -52     -   -80     -     -     -     - |
 PRDS |    56    71     -  -103     -     -     -     3     -     - |
 PTBB |  -106    71    66   -43     -     -  -295    -6     -     - |
 QAQ1 |    -3     4     1     -     -     -     -   -93     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -194   299     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -24     -    16     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -53     -     -   -11    95  -129  -123     -     -     - |
 RAMO |    -9     -     6     -     -     -     -  -117     -     - |
 RBAY |    42     -     -   -40     -     -    54    10     -     - |
 RECF |   194     -     -  -184     -  -135     -     -     -     - |
 REDU |  -107     -    71     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |    53     -     X   -40   -15     -     -  -130     -     - |
 REYK |    29     -     -   -28     -     -     -   103     -     - |
 RGDG |   115     -     -     -  -168     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -17     -    11     -     -     -     -    47     -     - |
 RIOP |   -36     -     -    35     -     -    -2     -     -     - |
 SALU |   -22     -   121  -152     -  -277     -     -     -     - |
 SAMO |  -158     -     -     -   232  -310     -     -     -     - |
 SANT |   -62     -     -    59     -     -     -    79     -     - |
 SAVO |   152     -   -68   -58     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -75    40    59   -41     -     -     -    98     -     - |
 SCOR |   -63     -    67   -48    18     -     -     -     -     - |
 SCRZ |   121     -   -39     -   -91     -     -     -     -     - |
 SCUB |   183     -   -51     -  -159     -     -    33     -     - |
 SFER |   -92     7   180  -175     -     -  -240  -103     -     - |
 SHAO |   106     -     -    14  -178     -   128   117     -     - |
 SOFI |  -124     -    82     X     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -88     -     -    83     -     -  -415    24     -     - |
 SSIA |  -102     -     -    -7   163     -     -     -     -     - |
 STFU |    29     -     -     -   -42     -     -     -     -     - |
 STJO |     2    68     -    55  -162     -   -77    11     -     - |
 STK2 |  -196     -   110     -    44     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -61     -     -    66     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -204     -     -    92   157     -     -     -     -     - |
 SUTM |   109     -   -73     -     -     -     -   -49     -     - |
 SUWN |    -2     -     -     2     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    29     -   -63     -     -     -     -     - |
 SYDN |    24     -   -16     -     -     -   161     -     -     - |
 TASH |    28     -     -     -   -41     -     -     -     -     - |
 TEHN |    35     -    66   -48  -124     -     -     -     -     - |
 THTI |    95     -    17  -114     -  -129   211     -     -     - |
 THU3 |  -112    55     -    68     -  -186     -    78     -     - |
 TIDB |    59    24     -   -73     -     -   131    16     -     - |
 TIXI |     X     -    27     -   -59     -     -   -72     -     - |
 TLSE |  -159   150   160   -87  -150     -  -288   -67     -     - |
 TONG |  -180     -   120     -     X     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -85     -    65   -68    94  -316    53   -21     -     - |
 TRO1 |     3     -   138  -134  -103  -196  -209   -49     -     - |
 TSKB |   -55   105     -   -20     -     -     -    50     -     - |
 TUVA |  -135     -    43     -   103     -    83     -     -     - |
 TWTF |   -44    34    -8   -97   195     -     -   -65     -     - |
 UCAL |  -136     -     -     -   199     -     -     -     -     - |
 UFPR |    76     -    21  -102     -     -     -     -     -     - |
 UNB3 |    20     -     -     -   -29     -     -     -     -     - |
 UNSA |    57     -   -38     -     -     -     -   -47     -     - |
 URUM |    13     -    -9     -     -     -     -    81     -     - |
 USUD |   -92   128     -    -2     -     -     -    84     -     - |
 VALD |  -101     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -122    64    43   -53    97     -     -   -68     -     - |
 VOIM |   -51     -     -     -    75     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    12     -     -   -11     -     -     -    30     -     - |
 WARK |    68     -     -     -   -99     -     -     -     -     - |
 WES2 |   -28     -   123  -149     -     -     -     1     -     - |
 WHIT |    29    77   -10   -68     -  -160    32    93     -     - |
 WILL |   -52    74     -    -2     -     -     9     -     -     - |
 WSRT |     2   168     -  -119     -     -  -310   -48     -     - |
 WTZR |   -98     -   182  -168     -     -     -   -33     -     - |
 XMIS |   -49     -    67  -111   105     -     -   -73     -     - |
 YAKT |   -86     -   113   -81     -  -169   -95     -     -     - |
 YAR2 |    20    57     -   -58     -     -     -    41     -     - |
 YELL |    68   -60    53   -33  -107     -  -118   -31     -     - |
 YKRO |   -10     -     -    10     -  -132     -     -     -     - |
 YSSK |    29     -     -   -27     -     -     -    29     -     - |
 ZAMB |   -75     -   117   -96     -   -95     -    53     -     - |
 ZECK |     3     -    25   -39     -  -309     -   -41     -     - |
 ZIM2 |  -137     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    10     -     -   -10     -     -  -323     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    10    21     8     7    12    44    25    15  1957     - | 2880    218
    2 |    10    15     7     8    11    55    43    11   548     - | 2880    343
    3 |    11    12     7     9    13    46    31    14  1140     - | 2880   1190
    5 |    17    15     9    24    14    45    50    15   568     - | 2880    412
    6 |    11    15     5    10     8    41    28    13   294     - | 2880    222
    7 |     7     9     4    10    13    36    40    14   859     - | 2880    296
    8 |    13    15     7    11    11    31    35    16  1267     - | 2880    783
    9 |     7    17     5    10    10    33    20     9   338     - | 2880    174
   10 |     5    12     6     7    11    40    44    14   380     - | 2880    320
   11 |    10    12     4     6    17    30    48    11  2354     - | 2880    327
   12 |     7    10     5     8    11    63    41    14   554     - | 2880    380
   13 |    18    16     6    10    15    22    32    17   874     - | 2880    313
   14 |     6    13     5    13    15    38    31    25   714     - | 2880    254
   15 |    10    14     5     9    11    32    29    12   424     - | 2880    223
   16 |     7    16     5     6    16    57    52    22   423     - | 2880    412
   17 |     9    12     5    11    11    51    55    13   680     - | 2880    293
   19 |    12    12     6    10    11    64    57    15   307     - | 2880    298
   20 |     6    12     6     6    10    26    33    11   967     - | 2880    309
   21 |     5    17    10     X    10    31   174    24   636     - | 2880    382
   22 |     8    11     7    10     9    44    57    14   772     - | 2880    440
   23 |     6    14     6    10    10    27    30    13   742     - | 2880    162
   24 |    12    14     4     9    12    31    28    11  1991     - | 2880   2197
   25 |    10    17     8     X    11    32    25    23   572     - | 2880    357
   26 |    12    21     9    10    16    28    42    16   571     - | 2880    438
   27 |     8     X     5     7    14    38    42    13   354     - | 2880    238
   28 |     6    15     5    11    11    52    44    14  1386     - | 2880    520
   29 |    10    17     5    10    10    57    42    11   468     - | 2880    315
   30 |     7    10     3     9     9    33   195    13   405     - | 2880    218
   31 |    14    17     4    10    11    39    36    14   778     - | 2880    342
   32 |    11    16     5     9    21    28    22    16   341     - | 2880    165
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    14     -     7    15     -     -     -    11     -     - |  288   3720
 ADIS |    11     -     -     -    15     -     -     X     -     - |   66    >>>
 ALBH |    14    17     -    13     -    15     -    14     -     - |  288     54
 ALGO |     9    17     -     7     -     -     -     8     -     - |  288    193
 ALIC |     9     -     8    12     -     -     -     4     -     - |  288   3247
 ALRT |     6     -    10    12    13     -    15     -     -     - |  288   6858
 AMC2 |     9     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     38
 ANKR |     6     -     9    10     -     -    19     8     -     - |  288   2915
 AREG |    13     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  284   4899
 ARTU |     9     -     7     7    14    14    14     4     -     - |  288   7872
 ASCG |    36     -    24     -     -     -     -     -     -     - |  186   5120
 ASPA |    16     -    11    14     -     -    35    12     -     - |  288   7796
 AUCK |    18     -    14    16     -     -     -     8     -     - |  288   4665
 BAKE |     9     -     5    14     -     -     -     7     -     - |  288   2815
 BAKO |    12     -     -    11     -     -    57     -     -     - |  288   2514
 BARH |     6     -     4     -     -     -    29     -     -     - |  288   3817
 BJCO |     8     -     6    10     -     -     -     7     -     - |  288   4731
 BJFS |     5     -     5     7    13    12     -    11     -     - |  288   2934
 BJNM |    22    30     -     X     -     -     -     -     -     - |  249    127
 BOGT |    14     -    11    13    16    27    19     8     -     - |  288   3718
 BOR1 |     4     -     -     4     -     -    14    12     -     - |  288   1921
 BRAZ |    17     -    10    19     -     -    29    19     -     - |  288   5544
 BREW |    13    17     -     -     -     -    34     -     -     - |  288     55
 BRFT |    26     -    15    22     X     -     -     -     -     - |  276   2718
 BRMU |    12     -     9    14     -    20    47     7     -     - |  288   6856
 BRST |     9     -    10     -    27    23     -     -     -     - |  288   1674
 BRUX |     6     -     -     5     9     -     -     6     -     - |  288     37
 CAS1 |     7     -     8    11    13     -    23     7     -     - |  288   2473
 CCJ2 |    12     -     -    14    17    16     -     -     -     - |  288   6037
 CEDU |     7     -     8     8     -    20     -     6     -     - |  288    156
 CHPG |    18     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  278   5780
 CHPI |    18     -     -    17     -    34    57    19     -     - |  288   2796
 CHTI |    13     -     9    13    24    17     -     7     -     - |  288   4605
 CHUM |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     - |  288   4658
 CHUR |     6    10     5     9     -    14     -     9     -     - |  288  24163
 CKIS |    14     -     -     -    20     -    25     -     -     - |  288   5135
 CNMR |    14     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288  16778
 COCO |    13     -     9    11    19    20     -     8     -     - |  288   1967
 CORD |    20     -     9    18     -     -    41    17     -     - |  288   4004
 CPVG |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  282   4957
 CUSV |     -     -     5     7     -    21     -     6     -     - |  288   3969
 DAEJ |     8    15     5     9    11     -    94     -     -     - |  288   4308
 DAKR |     -     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   5119
 DARW |    26     -    17    22    33    29     -    12     -     - |  288   2444
 DAV1 |    15     -     9     -    18     -     -     8     -     - |  288    >>>
 DGAR |    17     -    10    15    21    20    33     7     -     - |  288   3997
 DRAO |    13    14     8    11     -     -     -    10     -     - |  288     60
 DUBO |     5     -     7     9    11     -    50     8     -     - |  288   8142
 DYNG |    23     -     -     -    33    23     -     -     -     - |  271   4172
 FAA1 |    22     -    22     X    33     -     -    20     -     - |  288   6685
 FAIR |    10    13    12    18    12     -     -     5     -     - |  288   5201
 FLIN |     6     -     6     6     -     -     -     5     -     - |  288   2698
 FLRS |    10     -     -     9     -     -     -    14     -     - |  288   3203
 GLPS |    12     -     9    15    14    17    24     6     -     - |  288   4106
 GLSV |     7     -     5     7     X     -     -     6     -     - |  287   1883
 GMSD |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4859
 GODE |     7    13     -    10    13    13     -     -     -     - |  288     92
 GODZ |     7     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288  11121
 GOL2 |    12    16     -     -     -     -     -    15     -     - |  288    109
 GOLD |     7     -     7    10     -     -    28    17     -     - |  288  16088
 GOPE |     5     -     -     4     -     -     -     5     -     - |  288   1210
 GRAS |     6     -     4     7     -     -     -    12     -     - |  288   3089
 GRAZ |     5    17     9     9     -    16     -     9     -     - |  288   2635
 GUAM |    10     -     -     9     -    32    37    12     -     - |  288   9212
 GUAT |    12     -    11    11     -     -    25    13     -     - |  288   3063
 GUUG |    14     -     8    15     -     -     -     -     -     - |  288   6332
 HARB |    14    26     9    11     -     -    59     -     -     - |  288   1125
 HERS |     6    14     5     9     -     -    18     9     -     - |  288     35
 HERT |     7     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3789
 HLFX |     8    11     -     -     -    20    19     -     -     - |  288  89819
 HNLC |    13     -     -    12     -     -    23     -     -     - |  288   3548
 HNPT |     6     -     -     6     -     -    36     -     -     - |  288   3649
 HOB2 |     9    10     9    10     -    19     -     8     -     - |  288     48
 HOFN |     9     -     8    12    21     -     -    11     -     - |  288   2558
 HOLB |    18     -     -    13    28     -     -    10     -     - |  288    737
 HRAG |    13     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   3830
 HRAO |    12     -     -    13    20    27    77    13     -     - |  288    138
 HYDE |     8     -     7     7    10     -    24     5     -     - |  288   4264
 IENG |    10    22     -    12     -     -    20    10     -     - |  288     54
 IISC |     8     -     -     7     -    15    28    10     -     - |  288   2714
 INEG |     8     -     9    11     -     -     -    17     -     - |  288   4987
 IQAL |     4     -     3     -     -     -     -     7     -     - |  288   2611
 IRKJ |    13     -     7     8    10    14     -     -     -     - |  288    165
 ISBA |     9     -     6     -     -    18     -     -     -     - |  288  22045
 JOG2 |    15     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  285    >>>
 JOZ2 |     6     -     4     -     -     -    13     -     -     - |  288   4895
 JOZE |    13    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    12     -     8     -    14    25     -     -     - |  288   5002
 KARR |    12     -    11    11    27     -    36     9     -     - |  288   5159
 KELY |    12     -     6    15    13    17     -     7     -     - |  288   3992
 KERG |    12    13    10    10     -    20     -     8     -     - |  288   2451
 KIRI |    35     -    23     -     -     -     -     -     -     - |   75   4065
 KIRU |     5     8     6     9    19     -     -     8     -     - |  288   1801
 KOKB |    17    24     -    19     -     -     -    17     -     - |  288    111
 KOKV |    18     -    12    15     -     -     -    10     -     - |  288    121
 KOUC |    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  174   3118
 KOUG |    10     -     -     -    14    18     -     -     -     - |  287   1269
 KOUR |    15    18    10    16     -     -     -     8     -     - |  288     50
 KRGG |    11     -     -    11    14     -     -    12     -     - |  288   2468
 KZN2 |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   5073
 LAMA |     4     -     -     3     -     -    18     5     -     - |  288   2790
 LAUT |    19     -    13     -     -   125   123    32     -     - |  288   4745
 LHAZ |     9     -     6     8    14     -    15     6     -     - |  288   4049
 LMMF |    14     -     -     -    21    23     -     -     -     - |  287   4138
 LPGS |    15     -    13     -    22     -     -    16     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    10     -     8     -    14     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MAG0 |    14     -     -    13     -     -    34     -     -     - |  284   5961
 MAJU |    22     -     -     -    32    30     -     -     -     - |  265   2195
 MANA |    20     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  286   4054
 MAR6 |     7    13     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    780
 MAS1 |    10    14     7    10    20     -     -     7     -     - |  288   3467
 MATE |     8     -     8    10     -     -     -    11     -     - |  288    392
 MAUI |    15     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    13     -     8    14    21    24     -    17     -     - |  287   3611
 MAYG |    14     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  265   4278
 MBAR |    14     -     9    10     -     -    49    12     -     - |  288   4273
 MCM4 |    10    10     6    13    11    23    34     9     -     - |  288   3461
 MDO1 |    12    27     9     -     -     -    32     9     -     - |  288   5442
 MDVJ |     9     -     5     5     -    17     -     9     -     - |  288     47
 MEDI |    10    14     -     -     -     -    17     -     -     - |  288     61
 METG |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |   97   2252
 METS |     5     8     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |    15     -    13     -    22     -     -    17     -     - |  288     50
 MIZU |    10     -     -     9     -    20     -     -     -     - |  288    631
 MKEA |    12     -    10    13     -    20     -    14     -     - |  288     78
 MOBS |    11     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288   1871
 MONP |     5     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  270    974
 MORP |    14     -     -    14     -     -     -    10     -     - |  282   2786
 MQZG |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5186
 MTKA |     6     -     4     -     -     -    27     -     -     - |  288   4809
 NAIN |     7     -     -    13    14    13     -     -     -     - |  288   5809
 NANO |     8     -     8     8     -     -     -    10     -     - |  288   3299
 NICO |    12     -    10    20     -     -    22    12     -     - |  288   3120
 NIST |    12     -     -    12     -     -     -    31     -     - |  287     46
 NIUM |    10     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   6267
 NKLG |     8     -     7    13    24    21    37     7     -     - |  288   5089
 NLIB |     7    14     -    12    13     -     -     6     -     - |  288     48
 NNOR |    13    15    13     -    14     -    38     -     -     - |  288    468
 NOT1 |    13     -     -     -    19     -    30    20     -     - |  288     43
 NOVM |     7     -     6     8     -    19     -    14     -     - |  288    137
 NRC1 |     7    16     -     8     -     -    35     6     -     - |  288     33
 NRIL |     7     -     7     8     8    13    13     4     -     - |  288   5145
 NTUS |    15     -     9    12     -    20     -    10     -     - |  266   5344
 NYA1 |     6     -     9    10     -     -    21     6     -     - |  288   5052
 NYA2 |     7     -     -     -    10     -     -    12     -     - |  288    >>>
 NYAL |     5    10     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    355
 OHI2 |     X     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  254     79
 OHI3 |     7     -     8     -    18     -    35     -     -     - |  288   4212
 ONS1 |    36     -     -     -    52     -     -     -     -     - |  250   1864
 ONSA |    22    16    37    23     -    34     -    16     -     - |  288    679
 OPMT |     6     7     -     6     -     -    15     6     -     - |  288     34
 OUS2 |    13     -    11     -    22     -     -    13     -     - |  288    >>>
 PADO |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     9    14    32    36     -     -     - |  288   4989
 PBRI |     7     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   1737
 PDEL |    11     -     8     9    18    18    29    14     -     - |  288   2902
 PERT |    12    26     8    13     -     -    92     7     -     - |  288   4679
 PETS |    23     -     9    13     -    14     -     8     -     - |  288   7426
 PIE1 |     6    14     -    10    14     -    21    11     -     - |  288     37
 PIMO |     9     -     7    14    23    20     -     6     -     - |  288   5337
 POL2 |     6     -     -     6     -    12    26     4     -     - |  288   4238
 POLV |     5     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2225
 POTS |    11     -     8     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 POVE |    16     -     6    17     -    15     -     -     -     - |  288   5388
 PRDS |     6    18     -     9     -     -     -     7     -     - |  288     48
 PTBB |     7    12     6     9     -     -    17     6     -     - |  288     43
 QAQ1 |    14    13     7     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     - |  288   7222
 QUIN |    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   5223
 RABT |     8     -     -     8    15    10    13     -     -     - |  288   8158
 RAMO |     6     -     4     -     -     -     -    15     -     - |  288    >>>
 RBAY |    10     -     -     9     -     -    33    13     -     - |  288   5138
 RECF |    11     -     -    10     -    15     -     -     -     - |  288   5544
 REDU |     5     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   1139
 REUN |    20     -     X    13    23     -     -    35     -     - |  288   4419
 REYK |     7     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  288   2512
 RGDG |    13     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  287   4930
 RIO2 |    14     -     9     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 RIOP |    15     -     -    15     -     -    28     -     -     - |  288   3223
 SALU |    22     -     9    19     -    16     -     -     -     - |  288   5807
 SAMO |    26     -     -     -    38    26     -     -     -     - |  210   5864
 SANT |    13     -     -    13     -     -     -    12     -     - |  288   8240
 SAVO |    23     -    21    21     -     -     -     -     -     - |  287   4847
 SCH2 |    11    17    10    18     -     -     -     9     -     - |  288   2567
 SCOR |     8     -    10    11    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCRZ |    16     -    11     -    21     -     -     -     -     - |  288   3447
 SCUB |    14     -     9     -    22     -     -    14     -     - |  287    >>>
 SFER |    10    12     5     6     -     -    19     5     -     - |  288     43
 SHAO |     8     -     -    10    11     -    22     9     -     - |  288   6021
 SOFI |    22     -    14     X     -     -     -     -     -     - |  268   7053
 SPT0 |    17     -     -    16     -     -    23    19     -     - |  288    688
 SSIA |    17     -     -    16    26     -     -     -     -     - |  288   3691
 STFU |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STJO |     8    15     -    18    18     -    22     8     -     - |  288    688
 STK2 |    10     -     5     -    14     -     -     -     -     - |  288   7065
 STR1 |     -    14     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   1448
 SUTH |    13     -     -     8    18     -     -     -     -     - |  288   1632
 SUTM |    12     -     8     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 SUWN |     9     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  276   4703
 SVTL |     -     -     5     -    11     -     -     -     -     - |  288     41
 SYDN |    16     -    10     -     -     -    42     -     -     - |  288    943
 TASH |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  154    >>>
 TEHN |     9     -     7     8    13     -     -     -     -     - |  288   4221
 THTI |    25     -    16    20     -    36    83     -     -     - |  288   5176
 THU3 |     5    15     -     9     -    14     -     5     -     - |  288   9155
 TIDB |     9    10     -    11     -     -    42    14     -     - |  288     41
 TIXI |     X     -     6     -    14     -     -     9     -     - |  251    >>>
 TLSE |     7    11     8     9    22     -    16    10     -     - |  288   4561
 TONG |    22     -    15     -     X     -     -     -     -     - |  270    >>>
 TOW2 |    16     -    14    17    28    29    62    15     -     - |  288   2050
 TRO1 |     5     -     7     9    11    16    19     7     -     - |  288   2090
 TSKB |    10     9     -    10     -     -     -    15     -     - |  288   4251
 TUVA |    14     -    12     -    26     -    42     -     -     - |  288   5096
 TWTF |     5    10     6     8    14     -     -     9     -     - |  288     44
 UCAL |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2645
 UFPR |    14     -     6    15     -     -     -     -     -     - |  288   4074
 UNB3 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3016
 UNSA |    15     -    10     -     -     -     -    15     -     - |  288    >>>
 URUM |    34     -    23     -     -     -     -    28     -     - |  259    >>>
 USUD |    10    11     -    14     -     -     -    17     -     - |  288     49
 VALD |    19     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2389
 VILL |    12    12     8     9    16     -     -     9     -     - |  288   1097
 VOIM |    14     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  281    >>>
 WAB2 |     4     -     -     4     -     -     -     6     -     - |  288    596
 WARK |    13     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   4774
 WES2 |     8     -     7    12     -     -     -    12     -     - |  288    148
 WHIT |    35    26    18    10     -    22    40     8     -     - |  288 117873
 WILL |     5    10     -     8     -     -    34     -     -     - |  288   5084
 WSRT |     6    10     -     5     -     -    21     7     -     - |  288     34
 WTZR |     8     -     8     7     -     -     -     5     -     - |  288     43
 XMIS |    21     -    11    18    29     -     -    15     -     - |  288   3807
 YAKT |    19     -    11    10     -    18    54     -     -     - |  288   5992
 YAR2 |     8     9     -     9     -     -     -    12     -     - |  288    168
 YELL |     9     9     5    16    13     -    41     8     -     - |  288     29
 YKRO |    14     -     -    13     -    39     -     -     -     - |  288  12142
 YSSK |     8     -     -     8     -     -     -     6     -     - |  288   7183
 ZAMB |    12     -    10    17     -    22     -     8     -     - |  288  10615
 ZECK |     7     -     6     7     -    16     -     5     -     - |  288     34
 ZIM2 |     7     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3956
 ZIMM |     5     -     -     5     -     -    15     -     -     - |  288   2332
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    11    15     7    11    14    39    57    12   938     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1986-6  0:10:00 | -1481598985
cod |   TIXG  | 1986-6  0:15:00 |   518392916
cod |   TIXG  | 1986-6  0:20:00 |   518419343
cod |   TIXG  | 1986-6  0:25:00 |  -481514963
cod |   TIXG  | 1986-6  0:30:00 |   518524464
cod |   TIXG  | 1986-6  0:35:00 |  -481497921
cod |   MAL2  | 1986-6  0:50:00 |       -8087
cod |   OHI2  | 1986-6  1:20:00 |        -990
cod |   FAA1  | 1986-6 19:10:00 |       -6383
esa |   FAA1  | 1986-6 10:35:00 |       -2734
esa |   MAL2  | 1986-6 22:05:00 |       -7038
gfz |   FAA1  | 1986-6 10:35:00 |       10694
grg |   MAL2  | 1986-6  0:45:00 |       -8344
grg |   GLSV  | 1986-6  6:15:00 |       -2015
grg |   GLSV  | 1986-6  6:20:00 |        1745
grg |   GLSV  | 1986-6  6:30:00 |        -978
grg |   GLSV  | 1986-6  7:05:00 |        -788
grg |   GLSV  | 1986-6  7:10:00 |       -1182
grg |   GLSV  | 1986-6  7:15:00 |         511
grg |   FAA1  | 1986-6 19:10:00 |       -6443
grg |   MAW1  | 1986-6 20:00:00 |        1602
grg |   MAW1  | 1986-6 20:10:00 |       -1535



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     1   288     2.69     3.82     3.83     3.83   | 2.70e-14  4.25e-15  1.80e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.10     3.82     2.73     2.73   | 2.04e-14  3.72e-15  7.23e-16 |
 PIE1 |   288   288     1   288     3.51     3.82     3.83     3.83   | 2.40e-14  5.67e-15  1.43e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.45     3.82     1.40     1.40   | 2.76e-14  6.78e-15  3.08e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     2.51     3.82     1.64     1.64   | 2.29e-14  3.79e-15  1.43e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.75     3.82     3.00     3.00   | 5.36e-14  4.88e-15  1.65e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.74     3.82     3.83     3.83   | 2.53e-14  4.08e-15  7.91e-16 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.43     3.82     0.85     0.85   | 2.24e-14  4.40e-15  8.21e-16 |
 SVTL |   288   286     1   288     2.32     3.76     1.20     1.20   | 4.40e-14  1.51e-14  8.50e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.30     3.70     3.83     3.83   | 2.98e-14  4.19e-15  1.35e-15 |
 MGUE |   288   286     2   288     2.28     3.65     1.22     1.22   | 4.25e-14  1.40e-14  1.68e-15 |
 ALGO |   288   287     1   272     2.47     3.60     3.61     3.61   | 1.76e-14  4.44e-15  4.50e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     2.09     3.05     3.83     3.83   | 4.35e-14  6.76e-15  1.41e-15 |
 YAR2 |   288   286     1   288     2.06     2.97     0.08     0.08   | 3.76e-14  1.38e-14  4.37e-15 |
 NIST |   287   282     1   287     2.03     2.89     3.82     3.82   | 9.76e-14  1.42e-14  2.60e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.03     2.89     1.19     1.19   | 3.30e-14  4.69e-15  1.72e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     1.98     2.74     3.83     3.83   | 4.17e-14  1.06e-14  1.81e-15 |
 OHI2 |   254   254     0   254     1.84     2.73     1.97     1.97   | 6.65e-13  1.66e-13  8.47e-14 |
 WTZR |   288   285     1   288     1.94     2.64     0.68     0.68   | 5.23e-14  5.75e-15  1.26e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.93     2.60     0.68     0.68   | 4.86e-14  1.08e-14  5.61e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     1.85     2.41     0.21     0.21   | 4.03e-14  1.41e-14  8.52e-15 |
 MEDI |   288   287     1   288     1.85     2.39     0.76     0.76   | 3.93e-14  7.50e-15  1.42e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     1.84     2.38     3.83     3.83   | 4.92e-14  5.14e-15  1.23e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.84     2.37     1.91     1.91   | 3.35e-14  6.42e-15  1.48e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.82     2.31     0.72     0.72   | 4.55e-14  1.11e-14  4.14e-15 |
 SFER |   288   288     1   288     1.79     2.24     1.47     1.47   | 3.56e-14  8.69e-15  7.71e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     1.77     2.20     0.76     0.76   | 5.72e-14  7.29e-15  4.53e-15 |
 BJNM |   249   246     1   249     1.56     1.98     3.31     3.31   | 8.86e-14  2.47e-14  1.48e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     1.66     1.93     3.83     3.83   | 3.56e-14  1.65e-14  4.64e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     1.64     1.88     0.31     0.31   | 3.06e-14  6.09e-15  7.19e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     1.50     1.58     1.35     1.35   | 5.51e-14  7.76e-15  7.63e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.48     1.53     0.51     0.51   | 4.43e-14  9.20e-15  1.82e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.19     0.99     0.79     0.79   | 1.23e-13  1.87e-14  3.57e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.14     0.91     0.80     0.80   | 7.58e-14  9.55e-15  1.58e-14 |
 BREW |   288   288     0   288     1.00     0.69     3.83     3.83   | 9.09e-14  1.10e-14  3.40e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.97     0.66     0.15     0.15   | 8.55e-14  1.12e-14  7.75e-15 |
 ALBH |   288   288     1   288     0.92     0.59     0.58     0.58   | 3.59e-14  1.07e-14  3.29e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.91     0.58     0.99     0.99   | 1.09e-13  1.33e-14  2.79e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     0.86     0.51     2.25     2.25   | 1.14e-13  1.25e-14  3.05e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.85     0.50     3.83     3.83   | 1.04e-13  1.42e-14  4.04e-15 |
 NLIB |   288   287     1   288     0.77     0.41     0.34     0.34   | 1.19e-13  1.05e-14  2.48e-15 |
 CEDU |   288   286     1   288     0.74     0.38     0.53     0.53   | 4.16e-14  7.68e-15  1.02e-14 |
 WES2 |   288   288     0   288     0.69     0.33     0.46     0.46   | 3.47e-14  7.72e-15  1.13e-14 |
 G32  |   288   287     0   288     1.21     0.15     2.07     2.07   | 5.98e-14  2.11e-14  6.72e-15 |
 G10  |   288   272     5   288     1.10     0.07     0.23     0.23   | 1.02e-13  2.98e-14  4.69e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.26     0.05     0.20     0.20   | 7.21e-14  2.41e-14  1.18e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.78     0.02     3.30     3.30   | 6.51e-14  2.34e-14  3.31e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.78     0.02     1.98     1.98   | 6.68e-14  3.60e-14  3.64e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.78     0.02     1.55     1.55   | 5.87e-14  2.77e-14  1.59e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.03     0.03   | 5.18e-13  2.31e-13  4.19e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.78     0.01     0.78     0.78   | 7.14e-14  2.31e-14  2.47e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.96     0.96   | 5.22e-13  5.17e-14  1.17e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.79     0.79   | 6.25e-13  6.24e-14  2.24e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.01     0.01   | 5.59e-13  1.80e-13  1.14e-13 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.20     0.20   | 6.84e-13  6.91e-14  2.70e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.27     0.01     3.83     3.83   | 7.05e-14  4.68e-14  6.19e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.42     0.42   | 7.25e-13  9.43e-14  4.37e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.23     0.23   | 6.83e-13  7.12e-14  3.46e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.63     0.63   | 6.77e-13  6.01e-14  2.66e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.25     0.25   | 6.52e-13  6.51e-14  3.38e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.41     0.41   | 7.53e-13  7.85e-14  5.29e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.56     0.56   | 6.78e-13  6.60e-14  1.29e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 6.87e-13  6.69e-14  4.68e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.83     0.83   | 7.28e-13  7.99e-14  5.34e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.13     0.00     0.07     0.07   | 5.83e-13  6.19e-14  2.11e-14 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  6.61e-13  1.76e-13 |
 BRFT |   276   235    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.76e-12  1.02e-12  1.95e-13 |
 CAS1 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  1.18e-12  2.07e-13 |
 CHPI |   288   258     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  8.88e-13  1.64e-13 |
 CHUM |   288   248    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  1.07e-12  3.54e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  2.47e-13  2.33e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  4.48e-13  2.74e-13 |
 FLIN |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  1.00e-12  2.61e-13 |
 G03  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.28e-14  3.89e-14  8.30e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  8.68e-14  3.26e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  2.74e-13  5.50e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  7.69e-14  3.31e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.74e-13  9.12e-14  3.18e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  9.00e-14  1.75e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  1.17e-13  3.94e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.28e-13  1.68e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-13  8.51e-14  2.90e-14 |
 GLSV |   287   242     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  5.82e-13  1.48e-13 |
 GODZ |   288   288     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-13  4.98e-13  9.46e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-13  3.70e-13  8.90e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.57e-13  3.11e-13  2.20e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-13  1.36e-13  7.76e-14 |
 MAS1 |   288   260    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-12  8.05e-13  3.72e-13 |
 MATE |   287   279     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.99e-14  2.62e-14  1.59e-14 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.44e-13  1.24e-13  5.22e-14 |
 MOBS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  2.93e-13  2.55e-13 |
 NNOR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  2.24e-13  4.11e-14 |
 NYAL |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-13  1.80e-13  3.45e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-13  1.40e-13  7.12e-14 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-13  1.33e-13  7.24e-14 |
 STJO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.98e-14  1.52e-14  1.66e-14 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  2.15e-13  1.89e-13 |
 SUTH |   288   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  5.48e-13  1.82e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.80e-13  2.37e-13  1.13e-13 |
 TOW2 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12  4.10e-13  2.98e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.58e-13  3.23e-13  1.11e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.12e-13  1.03e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.00e-14  5.99e-15  3.57e-15 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.58e-14  2.07e-14  1.80e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 HOLB |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-12  2.93e-13  5.42e-14 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  7.30e-13  1.40e-13 |
 MORP |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 MONP |   270   270     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.81e-13  2.77e-13  7.40e-14 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  2.80e-13  6.56e-14 |
 UNB3 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  6.38e-13  2.99e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-13  3.33e-13  1.30e-13 |
 METG |    97    84     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.49e-12  1.61e-12         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-13  1.87e-13  9.98e-14 |
 MAJU |   265   254     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  4.97e-13  2.99e-13 |
 DYNG |   271     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   250   249     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  5.00e-13  1.10e-13 |
 UCAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.05e-22  5.00e-20  1.76e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BJFS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
