
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1992   Day: 0   MJD: 58188                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 155019    763     -82    -699     14     15     14    141    160    111   17.56
 emr |  2880     0 101040     34  144218      91     14     14     14    117    124     66   16.80
 esa |  2880     0 128954   3148    -711    -112      9      8     10    204    241     76   28.63
 gfz |  2880     0 133346   1411    -269     255     13     13     14    182    202    131   17.93
 grg |  2880     0 115517    598      21       6     12     10     16    184    190    167   19.09
 jpl |  2880     0 107825   1983  146250     424     42     45     22    227    223    248    0.00
 mit |  2880     0 109062   1676     -77    -310     40     41     32    293    318    168    0.00
 igr |   288     0  46152    375   -4638      -2     12     13     11     75     78     74    0.00
 ngs |    96     0   2880      0     -99    -677    919    919      0   2081   2081      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    -2   153  -221   305   -88   182   480    93  -167     - |
    2 |   -54   -21   279   -65  -289   -82  -239    83 -1780     - |
    3 |   -77   148  -296    38   349    26   723    53   -23     - |
    5 |   294   249  -144  -501   193   195  -202   101 -2578     - |
    6 |   -27   129  -222   -98   336   320   387   -50  -376     - |
    7 |   111    47  -223    60   135  -120  -108     2  -905     - |
    8 |  -146   -96   100  -158   217   -66   176  -134 -1885     - |
    9 |   -90    18   -71   -45   216   121   425    32  1028     - |
   10 |     7    17  -202   103   186    80     2   -50   963     - |
   11 |   -25   -15    31   -20     8  -102  -221    18  2043     - |
   12 |   139    55  -144   165  -115   165  -201    41  -706     - |
   13 |    25   -71   -20   100   -25   -20  -291    37  1794     - |
   14 |  -166  -112   258   -55   -85  -197  -205    27  2797     - |
   15 |   202   136  -230    84   -39   202  -379    32 -1544     - |
   16 |  -117  -114   213  -105   -13  -315    73   -24  2605     - |
   17 |   280   162  -281   246  -210    82   -98   105 -2924     - |
   18 |   415     -     X  -406     -   715     -     X     -     - |
   19 |  -147  -103   418  -147  -263  -336   -63   -57 -1443     - |
   20 |  -134  -216   446  -112  -251  -184   -12   -59  1662     - |
   21 |  -124  -164   414  -127  -243  -258   -83  -127  1590     - |
   22 |  -278  -261   453  -290    78  -387   142  -176 -3134     - |
   23 |    57   -35   114    64  -252   -85  -196   121   832     - |
   24 |    30   104  -278   187   123   562   400    43  1785     - |
   25 |  -174   -70   146    21   -17   -78   289   -61   332     - |
   26 |    28    64   -37    86  -108    42   301   -16   455     - |
   27 |   -36    71     5    56   -89   -65    51   -48  -452     - |
   28 |  -187  -173   176  -178   227  -297  -563  -116  4163     - |
   29 |   260    26  -311   270   -49   256  -779    60 -3331     - |
   30 |   -62    62    22    77  -103    94   148    54   964     - |
   31 |   108    12  -150   293  -160     7   273    51 -1885     - |
   32 |   -58    -2  -246    98   332   122    11   -33   118     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   128     -   -24   -86     -     -     -    23     -     - |
 ADIS |  -115     -  -180     -   375     -     -   -70     -     - |
 AIRA |   -62     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |    82   -63     -   -21     -     -    37    23     -     - |
 ALGO |    23    85     -  -102     -     -     -    40     -     - |
 ALIC |    43     -    -2   -39     -     -     -    25     -     - |
 ALRT |   -34     -     -     9    23  -174     -     5     -     - |
 AMC2 |    87     -     -   -85     -     -    67     -     -     - |
 ANKR |   121     -   -84    15     -  -305     -     -     -     - |
 AREG |  -201     -     -     -   185     -     -     -     -     - |
 ARTU |   -91     -     2   -45   122  -186  -227     3     -     - |
 ASCG |   -80     -    49     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    14     -    86  -151     -     -     -   -28     -     - |
 AUCK |   -69     -    39     6     -     -   204   -22     -     - |
 BAKE |   -90     -   -70  -249   422     -     -  -188     -     - |
 BAKO |   120     -     -  -117     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -24     -    11     6     -     -    36     -     -     - |
 BJCO |    18     -    93  -169     -     -     -    -5     -     - |
 BJFS |   -61     -    88  -249   159  -243  -127  -202     -     - |
 BJNM |   -63    66     -     X     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -44     -    53    11   -49  -173     -     0     -     - |
 BOR1 |    50     -     -   -49     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -85     -    17    57     -     -   -44     -     -     - |
 BREW |    11   -11     -     -     -  -283     -     -     -     - |
 BRMU |    15     -    46   -88     -     -     -    23     -     - |
 BRST |   -80     -    12     -    58     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -10     -     -   -48    55     -     -   -21     -     - |
 CAS1 |  -149     -    75  -158   173  -230   -98   -59     -     - |
 CCJ2 |   -50     -     -  -205   239  -163     -     -     -     - |
 CEDU |   -44     -    49   -35     -  -178   165   -58     -     - |
 CHPG |    62     -     -     -   -57     -     -     -     -     - |
 CHPI |    16     -     -   -16     -  -164    84   -19     -     - |
 CHTI |   -90     -    -8    -3    97  -140     -     6     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -383   359     -     -     -     -     - |
 CHUR |    66     8    19  -102     -  -220   -29    51     -     - |
 CKIS |  -180     -     -     -   166     -   -73     -     -     - |
 CNMR |    31     -     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 COCO |   -98     -    31  -101   140  -323     -   -65     -     - |
 CORD |   -33     -    40   -32     -  -177   111     6     -     - |
 CPVG |  -175     -     -     -   161     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    47   -75     -  -267     -   -51     -     - |
 DAKR |     -     -    30   -48     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   177     -   224  -342  -183  -518     -  -119     -     - |
 DAV1 |  -100     -   -31     -   139     -     -   -65     -     - |
 DGAR |   -45     -    29   -33    30  -242   -15   -49     -     - |
 DRAO |    80   -20   -25   -19     -     -   -45    24     -     - |
 DUBO |    -3     -    34   -77    25     -     -   -37     -     - |
 DYNG |   -79     -     -     -    73     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -122     -     X     X   112     -     -   -28     -     - |
 FAIR |  -142    41    18   -62   126     -   126    28     -     - |
 FLIN |    90     -    21  -122     -     -     -    42     -     - |
 FLRS |    76     -    46  -147     -  -148     -    -4     -     - |
 GLPS |    17     -     2    59   -74  -345     -     0     -     - |
 GLSV |    76     -    18  -103     X     -     -    20     -     - |
 GMSD |   -97     -     -     -    90     -     -     -     -     - |
 GODE |  -170   -86     -     X   232  -386     -     -     -     - |
 GOL2 |    18   -18     -     -     -     -     -    19     -     - |
 GOLD |   -60     -    77   -65     -     -     -    13     -     - |
 GOPE |     0     -     -     0     -     -     -   117     -     - |
 GRAS |     2     -    71  -116     -     -     -    -3     -     - |
 GRAZ |   -72     -   123  -125     -     -     -   -80     -     - |
 GUAM |   -42     -     -    41     -   -98     -    25     -     - |
 GUAT |  -164     -   196  -152     -     -  -157     -     -     - |
 GUUG |   -12     -    18   -17     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -145   -30   180  -117     -     -     -  -147     -     - |
 HERS |   -61    64     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 HERT |    30     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -92    96     -     -     -     -   -86    -9     -     - |
 HNLC |    69     -     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |    65     -     -   -63     -     -    92     -     -     - |
 HOB2 |    -8   -22    17     2     -     -     -   -54     -     - |
 HOFN |   -95     -    68  -176   151     -     -   -98     -     - |
 HOLB |    71     -     -    64  -126     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -19     -     -     -    18     -     -     -     -     - |
 HRAO |    54     -     -   -53     -     -     -   -16     -     - |
 HYDE |   -66     -    85  -233   152     -     -   -27     -     - |
 INEG |    99     -   -61     1     -     -    82    81     -     - |
 INVK |   -85     -     -   -59   133  -270   -16   -13     -     - |
 IQAL |   -48     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -12     -    25   -12   -15  -249     -     -     -     - |
 ISBA |    22     -   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -88     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |  -130     -     -     -   119     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -47     -    29     -     -  -305     -     -     -     - |
 JOZE |   -13    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    12     -   -11     -     -    71    45     -     - |
 KARR |  -232     -    16  -207   414     -     -   -96     -     - |
 KELY |   -40     -    -5   -41    82     -   -84   -50     -     - |
 KERG |   135     -   -25   -93     -  -196   -77   -42     -     - |
 KIRI |   -24     -    15     -     -     -    61     -     -     - |
 KIRU |   -36    31    25    13   -44     -     -   -26     -     - |
 KIT3 |   -46     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -138   110     -    32     -   -99   220    82     -     - |
 KOKV |   -40     -    54   -47     -     -     -    11     -     - |
 KOUC |  -107     -    65     -     -     -    60     -     -     - |
 KOUG |  -122     -     -     -   113  -179     -     -     -     - |
 KOUR |   -70     -    49   -11     -     -     -   -14     -     - |
 KRGG |   -56     -     -  -112   163     -     -    82     -     - |
 KZN2 |    70     -     -     -   -65     -     -     -     -     - |
 LAMA |    74     -     -   -73     -     -     -     1     -     - |
 LAUT |   -67     -    41     -     -     -    85     -     -     - |
 LHAZ |   -55     -   -19  -135   206     -     -    -7     -     - |
 LMMF |  -108     -     -     -    99  -286     -     -     -     - |
 LPGS |   -21    26     5     -     X     -     -    -5     -     - |
 MAC1 |   -63     -   -18     -    84     -     -   -41     -     - |
 MAG0 |   -80     -     -    78     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -10     -     -     -    10  -171    75     -     -     - |
 MAL2 |     X     -    33     X   -49  -301     -   -83     -     - |
 MANA |  -101     -     -    99     -   -66     -     -     -     - |
 MAR6 |    32   -60    16     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -115    -4    18   -75   152     -  -319   -52     -     - |
 MATE |   147     -   -46   -71     -     -    -4    56     -     - |
 MAUI |   106     -     -     -   -98     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    12     -   -57   -37   109  -255    73   -50     -     - |
 MAYG |   -76     -     -     -    70     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -95     -    75   -27     -     -     -   -44     -     - |
 MCM4 |    32    71    19    -1  -120  -202     -    32     -     - |
 MDO1 |    -2   -45    28     -     -     -     -    38     -     - |
 MDVJ |    39     -   -36    20     -     -   -59   144     -     - |
 MEDI |   179  -187     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -92     -     -     -    85     -     -     -     -     - |
 METS |   -17    18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -35     -    30     -   -13     -     -   -43     -     - |
 MIZU |   119     -     -  -117     -  -301   205     -     -     - |
 MKEA |   -45     -    10    29     -     -     -    69     -     - |
 MOBS |    13     -    47     -   -82     -   136     -     -     - |
 MONP |   -17     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    21     -     -   -21     -   -77     -    78     -     - |
 MQZG |    -5     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -192     -   118     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |  -106     -     -    73    30     -     -     -     -     - |
 NANO |    82     -     -   -80     -     -     -   -39     -     - |
 NAUR |  -186     -   114     -     -     -   -82     -     -     - |
 NICO |    41     -   -11   -22     -     -  -128    28     -     - |
 NIST |    28    44     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |   -31     -     -    31     -  -136     -     -     -     - |
 NKLG |   -26     -   117  -116   -42  -287  -188    20     -     - |
 NLIB |   -92    21     -  -317   364     -     -  -116     -     - |
 NNOR |   -61    14   -39     -   102     -    45     -     -     - |
 NOT1 |   -63     -     -     -    58  -344  -249  -170     -     - |
 NOVM |  -110     -    40    44     -  -128     -   -17     -     - |
 NRC1 |    -1    36     -   -33     -     -   -30    -7     -     - |
 NRIL |   -42     -    54   -16   -27  -158     -    27     -     - |
 NTUS |   230     -  -237   157     -   103     -   286     -     - |
 NYA1 |   -49     -    24     9     -     -   -50   -68     -     - |
 NYA2 |     0     -     -     -     0     -     -  -190     -     - |
 NYAL |   -51    37     -    15     -  -237   -79     -     -     - |
 OHI2 |     X     -    19   -31     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |   -96     -   -11     -   105     -    15   -79     -     - |
 ONS1 |  -267     -     -     -   246     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -47    -1    73   -70     -     -  -208   -91     -     - |
 OPMT |  -168   143     -    30     -     -   -37     -     -     - |
 OUS2 |   -90     -    16     -    59     -     -     -     -     - |
 PADO |   -98     -     -     -    91     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -30    28  -170    47     -     -     - |
 PARC |  -126     -     -    37    81     -    37     -     -     - |
 PERT |  -148   -66   179   -79     -     -  -130   -24     -     - |
 PETS |    48     -     0   -48     -  -140     -    16     -     - |
 PIE1 |    10   -27     -   -34    46     -   -72    -1     -     - |
 PIMO |    14     -    39   -27   -46     -   103     8     -     - |
 POHN |  -173     -     -     X   159     -     -   -59     -     - |
 POL2 |    55     -     -   -54     -  -127  -102     7     -     - |
 POLV |    32     -     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   114     -   -70     -     -     -     -    26     -     - |
 POVE |   101     -    66  -203     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   111   -30     -   -81     -     -     -    78     -     - |
 PTBB |  -204   -28   102    63     -     -     -    15     -     - |
 PTVL |  -243     -     -     -   223  -317     -     -     -     - |
 QAQ1 |    34   -26    -6     -     -     -     -    -9     -     - |
 QIKI |     -     -     -    17   -16  -148     -     -     -     - |
 QUIN |   -47     -    29     -     -     -   169     -     -     - |
 RABT |   -24     -     -   -88   104  -102   -44     -     -     - |
 RAMO |   -38     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -98     -    60     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |    24     -    52    -3   -97   -84   147    36     -     - |
 REYK |    79     -     -   -77     -  -106     -   138     -     - |
 RGDG |  -176     -     -     -   162     -     -     -     -     - |
 RIO2 |    14     -    -8     -     -     -     -    13     -     - |
 RIOP |    12     -     -   -12     -     -   191     -     -     - |
 SALU |   -74     -   129  -138     -  -363     -     -     -     - |
 SAMO |  -323     -     -     -   297     -     -     -     -     - |
 SANT |   -65     -     -    64     -     -     -    36     -     - |
 SAVO |    34     -    50  -113     -  -177     -     -     -     - |
 SCH2 |  -109    14    52    11     -  -218  -137    47     -     - |
 SCOR |   -60     -   -73     -   164     -     -     -     -     - |
 SCRZ |    47     -  -159     -   195   -51     -     -     -     - |
 SCUB |   120     -   -16     -   -87     -     -    75     -     - |
 SEYG |  -139     -    85     -     -  -273     -    18     -     - |
 SFER |    81   -47    43  -104     -     -   -92   -10     -     - |
 SHAO |  -182     -     -    14   155     -     -   -27     -     - |
 SOFI |   -70     -   130  -139     -     -  -312     -     -     - |
 SPT0 |    35     -     -   -34     -     -  -257    28     -     - |
 SSIA |  -202     -     -  -191   365     -   132   -31     -     - |
 STFU |  -102     -     -     -    93     -     -     -     -     - |
 STHL |   -65     -    64   -39     -  -162     -    -2     -     - |
 STJO |  -135   -50     -   -97   259  -276  -107  -112     -     - |
 STK2 |  -199     -    52     -   106     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -    11     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -318     -     -   -62   343  -140  -340     -     -     - |
 SUTM |   118     -   -72     -     -     -     -   -55     -     - |
 SUWN |   170     -     -  -167     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -55     -    82     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -30     -    18     -     -     -   -43     -     -     - |
 TEHN |    27     -   132   -17  -207  -276  -113     -     -     - |
 THTI |   -50     -   151  -195     -  -220     -     -     -     - |
 THU2 |    31     -    65  -135     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -30    90     -   -55     -     -     -   -15     -     - |
 TIDB |   -26   -17     -    41     -  -707    32   110     -     - |
 TIXI |     X     -     4     -    -6     -     -   -70     -     - |
 TLSE |  -145   -25   104  -122   114  -315     -  -120     -     - |
 TNML |  -106   111     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -167     -    -4   -83   243  -334     -   -83     -     - |
 TRO1 |   -56     -   116  -241   104     -   -58   -50     -     - |
 TSKB |    -9    40     -   -29     -     -   159    43     -     - |
 TUVA |  -178     -    48     -    97  -319   -11     -     -     - |
 TWTF |   -61     9    38   -10     -     -    37   -63     -     - |
 UCAL |   -55     -     -     -    51     -     -     -     -     - |
 ULAB |  -150     -    25     -   101     -     -    23     -     - |
 UNB3 |  -164     -     -     -   151     -     -     -     -     - |
 UNSA |   145     -   -89     -     -     -     -   164     -     - |
 URUM |   165     -  -101     -     -     -     -   181     -     - |
 USUD |   -31    48     -   -15     -     -   121   145     -     - |
 VALD |   -76     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -130    17   -30   -45   192     -     -   -80     -     - |
 VOIM |  -155     -     -     -   143     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    28     -     -   -27     -     -   -95    27     -     - |
 WARK |  -154     -     -     -   142     -     -     -     -     - |
 WES2 |    18     -    82  -149     -     -  -137     -     -     - |
 WHIT |    -1   -28    24   -12     -     -   -38    98     -     - |
 WSRT |    28     4     -   -31     -     -  -382    19     -     - |
 WTZR |    93     -     X   -91     -     -     X   -58     -     - |
 WTZZ |  -516     -     -     -   474     -  -819     -     -     - |
 WUH2 |    58     -     -     -   -53     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -172     -    70  -236   270     -     -   -61     -     - |
 YAKT |  -109     -    89   -36     -  -168     -     -     -     - |
 YAR2 |   -56    77     -   -17     -     -     -   -10     -     - |
 YEL2 |   168     -  -103     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    30   -26     -   -58    50     -     -   -32     -     - |
 YSSK |   -47     -     -    46     -     -     -    75     -     - |
 ZAMB |    78     -    23  -113     -  -171   -58   -12     -     - |
 ZIM2 |  -131     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -19     -     -    18     -     -  -162     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    14    18    10    14     9    23    22    11  1057     - | 2880    196
    2 |     9    13     8     7    10    50    45    10   505     - | 2880    259
    3 |    11    13     6     9     8    35    26    15   796     - | 2880    315
    5 |    11    11     7    13    10    51    49    14   476     - | 2880    410
    6 |    14    14     9     9    10    35    38    11   406     - | 2880    269
    7 |     8    12     5    15    10    39    22    12   462     - | 2880    268
    8 |    11    10     7    15    12    34    38     5  1783     - | 2880    846
    9 |     7    13     8    13     9    43    31    14   493     - | 2880    366
   10 |    11    18     8    14    11    30    37    11   367     - | 2880    257
   11 |    18    14     9    12    10    24    39    18   611     - | 2880    221
   12 |    10    13     7     7     9    91    53    13   326     - | 2880    338
   13 |    14    14     7    12    10    29    50    12  1371     - | 2880    344
   14 |    15    14    10     8    11    30    45    11   496     - | 2880    202
   15 |     9    22     8    14    12    41    42    20   339     - | 2880    299
   16 |    13    15    15    11    13    59    72    23   488     - | 2880    465
   17 |     8    15     5     9    11    52    46    12  2217     - | 2880    356
   18 |    43     -     X    42     -   122     -     X     -     - | 2547    811
   19 |     8    15     5     9    12    68    45    11   413     - | 2880    292
   20 |    11    12    10    11    14    39    55    10   290     - | 2880    318
   21 |    16    15     9    14     9    37    32    10   853     - | 2880    285
   22 |     9    14     6    11     9    47    52    10   926     - | 2880    375
   23 |    11    15     7    10     9    58    53    15   555     - | 2880    187
   24 |    30    24    14    18     8    16    25    13  2209     - | 2880   1503
   25 |    28    12    13     9    12    50    23    11   408     - | 2880    202
   26 |     8    16     8     8    11    38    32    17   432     - | 2880    264
   27 |    17    18    13    10     8    25    29    14   384     - | 2880    274
   28 |    11    16     7     9    10    31    45    18  1618     - | 2880    658
   29 |    10    12     5    12     9    76    57    10   987     - | 2880    280
   30 |     8    13     8    15    11    36    32    16   488     - | 2880    261
   31 |     7    13     6    12    12    26    29     8   399     - | 2880    166
   32 |     9    16     7     9    11    28    26     9   256     - | 2880    165
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    13     -     9    12     -     -     -    10     -     - |  288   5750
 ADIS |    10     -     9     -    18     -     -    15     -     - |  288    >>>
 AIRA |    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4556
 ALBH |    18    13     -    15     -     -    18    14     -     - |  288    624
 ALGO |     9    12     -     8     -     -     -    14     -     - |  288    107
 ALIC |    14     -     8    12     -     -     -     4     -     - |  288   3098
 ALRT |    10     -     -    11    12    18     -    13     -     - |  288   5343
 AMC2 |     8     -     -     8     -     -    42     -     -     - |  288     24
 ANKR |     6     -     9    13     -    17     -     -     -     - |  288   5011
 AREG |    11     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  287   6245
 ARTU |    12     -     5     9    10    16    14     4     -     - |  288   6263
 ASCG |    26     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   5127
 ASPA |    13     -    12    18     -     -     -     8     -     - |  288   8033
 AUCK |    18     -    12    16     -     -    34    10     -     - |  288   4352
 BAKE |     7     -     6     9    15     -     -     7     -     - |  288   2733
 BAKO |    16     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   5589
 BARH |     7     -     4     9     -     -    24     -     -     - |  288   3713
 BJCO |    23     -    16    23     -     -     -    15     -     - |  286   5355
 BJFS |     9     -     6     9    13    14    18    10     -     - |  288   2701
 BJNM |    34    35     -     X     -     -     -     -     -     - |  216    174
 BOGT |    22     -    12    17    20    21     -     6     -     - |  288   8183
 BOR1 |     8     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1648
 BRAZ |    14     -     7    12     -     -    22     -     -     - |  288   6337
 BREW |     9    10     -     -     -    20     -     -     -     - |  288     31
 BRMU |    10     -     7    13     -     -     -    13     -     - |  288   6594
 BRST |    15     -    13     -    19     -     -     -     -     - |  288   1956
 BRUX |    12     -     -    14    17     -     -    12     -     - |  288     30
 CAS1 |    18     -     7    10    14    18    28     4     -     - |  288   2838
 CCJ2 |     9     -     -    18    15    16     -     -     -     - |  288   6560
 CEDU |    14     -     6     9     -    17    30     7     -     - |  288    217
 CHPG |    19     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  274   5856
 CHPI |    12     -     -    12     -    22    28    13     -     - |  288   2729
 CHTI |    11     -    10    15    14    21     -     6     -     - |  288   4502
 CHUM |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     - |  288   8303
 CHUR |     6    13     8     7     -    17    31     5     -     - |  288  20237
 CKIS |    16     -     -     -    15     -    45     -     -     - |  288   6373
 CNMR |    19     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288  10448
 COCO |    14     -    11    17    20    19     -    14     -     - |  288    940
 CORD |    19     -    10    16     -    20    32    15     -     - |  288   4396
 CPVG |    10     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287   3382
 CUSV |     -     -     7    11     -    21     -     7     -     - |  288   7047
 DAKR |     -     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   5246
 DARW |    36     -    20    20    29    25     -    11     -     - |  288   1600
 DAV1 |    14     -    10     -    14     -     -    15     -     - |  288    >>>
 DGAR |    17     -    12    21    26    23    38    10     -     - |  288   5030
 DRAO |     9    12     6     9     -     -    20    10     -     - |  288     53
 DUBO |     8     -     6    10    16     -     -    11     -     - |  288  11408
 DYNG |    10     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2453
 FAA1 |    22     -     X     X    20     -     -    30     -     - |  286   9285
 FAIR |    11    15    12    12    16     -    93     8     -     - |  288   3151
 FLIN |    18     -     8    10     -     -     -     7     -     - |  288   2466
 FLRS |    22     -    26    30     -    36     -    23     -     - |  287   2784
 GLPS |    12     -     8    18    10    17     -     5     -     - |  288   6837
 GLSV |     6     -     4     7     X     -     -    11     -     - |  288   1659
 GMSD |    10     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   5688
 GODE |     9    19     -     X    12    16     -     -     -     - |  288     80
 GOL2 |     6     7     -     -     -     -     -    12     -     - |  288     66
 GOLD |    12     -     7    12     -     -     -    11     -     - |  288  18846
 GOPE |    11     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288    744
 GRAS |    10     -     8    11     -     -     -    13     -     - |  288   3066
 GRAZ |    10     -     6     9     -     -     -    12     -     - |  288   4246
 GUAM |    16     -     -    16     -    29     -    16     -     - |  288   5256
 GUAT |    16     -    10    17     -     -    52     -     -     - |  288   2505
 GUUG |    18     -    10    23     -     -     -     -     -     - |  288   6243
 HARB |    11    15     8    15     -     -     -    13     -     - |  288   3420
 HERS |    17    19     -    25     -     -     -     -     -     - |  169     26
 HERT |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3405
 HLFX |     7     8     -     -     -     -    15    12     -     - |  288   8263
 HNLC |    15     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   3223
 HNPT |     6     -     -     6     -     -    31     -     -     - |  288   3068
 HOB2 |    11    13     9    13     -     -     -     7     -     - |  288     37
 HOFN |     5     -     5    10    12     -     -    10     -     - |  288   2122
 HOLB |    18     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288   1577
 HRAG |     9     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  153   5891
 HRAO |    10     -     -    10     -     -     -    14     -     - |  288    109
 HYDE |    13     -     7    10    18     -     -     7     -     - |  288   3695
 INEG |     7     -     5     9     -     -    23     8     -     - |  288   3698
 INVK |     9     -     -    10    11    36    33    13     -     - |  288   3700
 IQAL |     9     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2133
 IRKJ |     9     -     7    11    14    15     -     -     -     - |  288    104
 ISBA |     6     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288  14412
 JFNG |    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  287   9193
 JOG2 |    25     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     5     -     3     -     -    16     -     -     -     - |  288   5086
 JOZE |    12    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    10     -    10     -     -    26     9     -     - |  288   8252
 KARR |    24     -    19    20    30     -     -    16     -     - |  288   5378
 KELY |    17     -     8    10    11     -    23     6     -     - |  288   2851
 KERG |    21     -    10    23     -    34    63    19     -     - |  288   3325
 KIRI |    30     -    18     -     -     -    46     -     -     - |  274   6925
 KIRU |     5    13     7    12    12     -     -     4     -     - |  288   1364
 KIT3 |    12     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    13    11     -    16     -    17    25     6     -     - |  288     47
 KOKV |    14     -     6    14     -     -     -     6     -     - |  288     44
 KOUC |    17     -    10     -     -     -    46     -     -     - |  288   3411
 KOUG |    16     -     -     -    15    24     -     -     -     - |  287    963
 KOUR |    14     -     9    17     -     -     -     7     -     - |  288     32
 KRGG |    16     -     -    28    30     -     -    22     -     - |  286   2317
 KZN2 |     7     -     -     -     6     -     -     -     -     - |   77   2526
 LAMA |    20     -     -    19     -     -     -    22     -     - |  288   2563
 LAUT |    17     -    10     -     -     -    64     -     -     - |  288   5208
 LHAZ |     8     -     6    10    11     -     -     6     -     - |  288   4523
 LMMF |    20     -     -     -    18    30     -     -     -     - |  263   3940
 LPGS |    20    16    12     -     X     -     -    15     -     - |  220    >>>
 MAC1 |    13     -    11     -    13     -     -     7     -     - |  288    >>>
 MAG0 |    10     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  278   7460
 MAJU |    14     -     -     -    13    23    28     -     -     - |  288   3669
 MAL2 |     X     -    28     X    42    42     -    29     -     - |  258   6748
 MANA |    14     -     -    14     -    20     -     -     -     - |  288   6527
 MAR6 |     6    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1217
 MAS1 |     6    11     9    13    13     -    17     8     -     - |  288   2951
 MATE |     7     -     8    11     -     -    25     9     -     - |  288     49
 MAUI |    18     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  275    >>>
 MAW1 |    16     -     9    15    17    16    20     5     -     - |  288   1924
 MAYG |    21     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  239   6491
 MBAR |    10     -     9    16     -     -     -     8     -     - |  288   5084
 MCM4 |     9    13     9    12    16    19     -     9     -     - |  288   3745
 MDO1 |    13    25     9     -     -     -     -     6     -     - |  288   3860
 MDVJ |     7     -     5    10     -     -    25     8     -     - |  288     39
 MEDI |    26    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 METG |     8     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  287   1899
 METS |     8     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |    15     -    14     -    17     -     -    12     -     - |  288     26
 MIZU |    12     -     -    11     -    19    18     -     -     - |  288    569
 MKEA |    13     -     7    14     -     -     -    15     -     - |  288     45
 MOBS |    14     -    12     -    17     -    26     -     -     - |  288   1655
 MONP |    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2500
 MORP |    16     -     -    15     -    20     -    15     -     - |  281   2954
 MQZG |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4826
 MTKA |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   7497
 NAIN |     5     -     -     9     7     -     -     -     -     - |  288   6456
 NANO |     6     -     -     6     -     -     -    11     -     - |  288   1692
 NAUR |    35     -    21     -     -     -    65     -     -     - |  282   3584
 NICO |     8     -     9    14     -     -    26     6     -     - |  288   4580
 NIST |    11     8     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     24
 NIUM |    14     -     -    14     -    30     -     -     -     - |  288   6222
 NKLG |    20     -    13    21    15    19    39     8     -     - |  288   6555
 NLIB |    14    22     -    13    13     -     -    10     -     - |  288     32
 NNOR |    17    25    10     -    15     -    25     -     -     - |  288    372
 NOT1 |    10     -     -     -     9    20    22    14     -     - |  288     24
 NOVM |     8     -     6     9     -    18     -     8     -     - |  288     41
 NRC1 |     8    13     -     8     -     -    33     5     -     - |  288     24
 NRIL |     8     -     7    12     9    16     -     4     -     - |  288   7033
 NTUS |    15     -     8    20     -    19     -    10     -     - |  257   3099
 NYA1 |     5     -     4     7     -     -    18    10     -     - |  288   4164
 NYA2 |    10     -     -     -     9     -     -    13     -     - |  288    >>>
 NYAL |     8    10     -    12     -    13    22     -     -     - |  288    363
 OHI2 |     X     -    28    44     -     -     -     -     -     - |  201     27
 OHI3 |    17     -    12     -    20     -    24    14     -     - |  288   3974
 ONS1 |    11     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1816
 ONSA |     8    23    10    11     -     -    18    11     -     - |  288   1207
 OPMT |    13    14     -    16     -     -    30     -     -     - |  288     35
 OUS2 |    16     -    12     -    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |    10     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    12    11    15    55     -     -     - |  288   3672
 PARC |    14     -     -    16    19     -    34     -     -     - |  288   4450
 PERT |    14    13    11    16     -     -    44     4     -     - |  288   5057
 PETS |    16     -     5    14     -    20     -    10     -     - |  288   9547
 PIE1 |    11    10     -    11    11     -    15    13     -     - |  288     42
 PIMO |    12     -    11    13    16     -    25     8     -     - |  288   8027
 POHN |    32     -     -     X    30     -     -    35     -     - |  249   6749
 POL2 |     9     -     -     8     -    17    17     7     -     - |  288   5602
 POLV |     7     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4006
 POTS |     9     -     6     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 POVE |    15     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288   6111
 PRDS |    10     9     -     9     -     -     -     9     -     - |  288     48
 PTBB |    10    20     9    15     -     -     -     7     -     - |  288     43
 PTVL |    36     -     -     -    33    38     -     -     -     - |  272   4810
 QAQ1 |     6    10     6     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    10     9    18     -     -     -     - |  288   5556
 QUIN |     7     -     4     -     -     -    17     -     -     - |  288   4231
 RABT |    14     -     -    22    21    16    25     -     -     - |  288   7638
 RAMO |    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1410
 REUN |    13     -    12    18    22    17    26     9     -     - |  288   5879
 REYK |     5     -     -     5     -    20     -     8     -     - |  288   2362
 RGDG |    10     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287   3912
 RIO2 |    18     -    11     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 RIOP |    13     -     -    13     -     -    25     -     -     - |  288   6224
 SALU |    31     -    14    28     -    36     -     -     -     - |  288   4871
 SAMO |    31     -     -     -    29     -     -     -     -     - |  273   6877
 SANT |     9     -     -     9     -     -     -    12     -     - |  288   8033
 SAVO |    13     -     8    10     -    19     -     -     -     - |  288   5863
 SCH2 |     5    12     6     8     -    15    21     3     -     - |  288   2288
 SCOR |     6     -     6     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCRZ |    16     -    13     -    22    22     -     -     -     - |  288   5710
 SCUB |    13     -    10     -    14     -     -    12     -     - |  288    >>>
 SEYG |    12     -     8     -     -    24     -    11     -     - |  288   3999
 SFER |    17    19    14    22     -     -    35    12     -     - |  288     55
 SHAO |    10     -     -    12    11     -     -    11     -     - |  288   7175
 SOFI |     9     -     8    11     -     -    23     -     -     - |  288   6652
 SPT0 |    10     -     -    10     -     -    23    13     -     - |  288   1234
 SSIA |    23     -     -    19    20     -    33    17     -     - |  288   6047
 STFU |    10     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  263    >>>
 STHL |    15     -     9    17     -    19     -     7     -     - |  288   3881
 STJO |    14    10     -    12    12    14    15    14     -     - |  288    160
 STK2 |     9     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  288   3913
 STR1 |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1176
 SUTH |    16     -     -    29    26    39    59     -     -     - |  287   3242
 SUTM |    13     -     8     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 SUWN |    21     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  180   3965
 SVTL |     -     -     7     -    10     -     -     -     -     - |  288     62
 SYDN |    19     -    12     -     -     -    43     -     -     - |  288    911
 TEHN |    10     -     9    13    12    18    20     -     -     - |  288   5445
 THTI |    23     -    15    23     -    31     -     -     -     - |  288   6857
 THU2 |     5     -     4     5     -     -     -     -     -     - |  288   7894
 THU3 |     9    10     -     9     -     -     -     6     -     - |  288   5563
 TIDB |     8    10     -    13     -    18    25    13     -     - |  288     47
 TIXI |     X     -     6     -     9     -     -     8     -     - |  268    >>>
 TLSE |    10    16     9    14    17    19     -    13     -     - |  288   4972
 TNML |    16    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1081
 TOW2 |    20     -    13    20    26    21     -     8     -     - |  288   1463
 TRO1 |     4     -     5     9    12     -    10     8     -     - |  288   5399
 TSKB |    11    12     -    14     -     -    14    10     -     - |  288   2668
 TUVA |    20     -    15     -    28    26    41     -     -     - |  283   6295
 TWTF |    15    12     8    13     -     -    18    14     -     - |  288     25
 UCAL |    14     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  142   1510
 ULAB |    10     -    11     -    13     -     -     8     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     8     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1074
 UNSA |    22     -    14     -     -     -     -    17     -     - |  288    >>>
 URUM |    16     -    10     -     -     -     -     7     -     - |  269    >>>
 USUD |    10    12     -    13     -     -    18    15     -     - |  288     46
 VALD |    18     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2994
 VILL |    12    23    12    20    21     -     -     9     -     - |  288   2522
 VOIM |    11     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |    14     -     -    14     -     -    23    11     -     - |  288    502
 WARK |    15     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   4354
 WES2 |    12     -     6     9     -     -    36     -     -     - |  288   4144
 WHIT |     5    11     6     7     -     -    22     7     -     - |  288  11208
 WSRT |    12    13     -    10     -     -    18     7     -     - |  288     31
 WTZR |    30     -     X    29     -     -     X    25     -     - |  287    109
 WTZZ |     9     -     -     -     8     -    17     -     -     - |  288     33
 WUH2 |    16     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |    22     -    15    23    23     -     -    12     -     - |  288   6485
 YAKT |    13     -     9    15     -    20     -     -     -     - |  288   6433
 YAR2 |    13     9     -    13     -     -     -    18     -     - |  288    118
 YEL2 |     6     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  271     35
 YELL |    11     9     -     9     9     -     -     6     -     - |  288     39
 YSSK |     9     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   8753
 ZAMB |    11     -    10    17     -    22    51     7     -     - |  288   7090
 ZIM2 |    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4465
 ZIMM |    10     -     -    10     -     -    24     -     -     - |  288   3986
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    15     9    14    12    42    40    12   919     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1992-0  0:10:00 |  -485458656
cod |   TIXG  | 1992-0  0:15:00 |   514532894
cod |   TIXG  | 1992-0  0:20:00 |   514538244
cod |   TIXG  | 1992-0  0:25:00 |  -485470319
cod |   TIXG  | 1992-0  0:30:00 |   514534556
cod |   TIXG  | 1992-0  0:35:00 |  -485477549
cod |   MAL2  | 1992-0 22:55:00 |       -6225
esa |   FAA1  | 1992-0  7:25:00 |        2434
gfz |      5  | 1992-0  2:45:00 |         713
gfz |   FAA1  | 1992-0  7:20:00 |       15514
gfz |   MAL2  | 1992-0 11:40:00 |       13754
grg |   ADIS  | 1992-0 16:10:00 |       -3602
grg |   LPGS  | 1992-0 18:00:00 |         751
grg |   LPGS  | 1992-0 18:10:00 |        -684
grg |   LPGS  | 1992-0 18:20:00 |         744
grg |   LPGS  | 1992-0 18:25:00 |        -851
grg |   LPGS  | 1992-0 18:30:00 |         849
grg |   LPGS  | 1992-0 18:35:00 |       -1079
grg |   GLSV  | 1992-0 20:20:00 |         708
grg |   GLSV  | 1992-0 20:35:00 |       -1004
grg |   GLSV  | 1992-0 20:40:00 |        3066
grg |   GLSV  | 1992-0 20:45:00 |       -2598
grg |   GLSV  | 1992-0 20:50:00 |        1005
grg |   GLSV  | 1992-0 20:55:00 |        -579



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     0   288     3.28     4.27     4.28     4.28   | 2.49e-14  4.57e-15  2.89e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.83     4.27     3.39     3.39   | 1.83e-14  3.54e-15  7.25e-16 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.01     4.27     1.71     1.71   | 3.98e-14  8.87e-15  5.05e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.88     4.27     4.28     4.28   | 3.16e-14  6.56e-15  2.41e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.35     4.27     2.17     2.17   | 2.72e-14  5.28e-15  2.49e-15 |
 YELL |   288   286     1   288     4.24     4.27     3.67     3.67   | 2.69e-14  4.73e-15  9.99e-16 |
 SVTL |   288   285     1   288     2.66     4.27     1.36     1.36   | 5.21e-14  1.00e-14  7.15e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.08     4.27     1.09     1.09   | 2.83e-14  1.13e-14  3.75e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     2.57     4.25     1.37     1.37   | 3.87e-14  6.17e-15  1.56e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.55     4.20     0.09     0.09   | 2.50e-14  8.27e-15  6.45e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.37     3.75     4.28     4.28   | 5.41e-14  6.56e-15  1.37e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     2.35     3.68     4.28     4.28   | 5.53e-14  8.09e-15  2.01e-15 |
 WTZR |   287   284     1   287     2.34     3.65     0.84     0.84   | 8.18e-14  2.31e-14  1.06e-14 |
 OPMT |   288   288     1   288     2.29     3.48     4.28     4.28   | 4.15e-14  9.13e-15  4.39e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.19     3.20     4.28     4.28   | 4.08e-14  9.56e-15  2.82e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.19     3.19     0.86     0.86   | 4.87e-14  8.16e-15  3.16e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.19     3.18     0.43     0.43   | 2.88e-14  5.80e-15  2.26e-15 |
 MEDI |   288   288     1   288     2.17     3.13     0.88     0.88   | 4.49e-14  1.25e-14  3.43e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.13     3.02     0.75     0.75   | 5.50e-14  9.64e-15  2.02e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.09     2.91     2.18     2.18   | 4.21e-14  8.33e-15  1.54e-15 |
 OHI2 |   201   201     0   201     1.69     2.74     1.80     1.80   | 3.74e-12  9.38e-13         - |
 SFER |   288   276     4   288     2.00     2.66     1.62     1.62   | 8.91e-14  2.40e-14  4.39e-15 |
 HERS |   169   169     0   169     1.52     2.48     0.89     0.89   | 3.69e-14  7.79e-15         - |
 YEL2 |   271   270     1   271     1.78     2.26     0.78     0.78   | 2.01e-14  4.20e-15  1.22e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.72     1.97     1.52     1.52   | 4.98e-14  7.87e-15  7.53e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.71     1.95     0.47     0.47   | 6.52e-14  2.03e-14  1.36e-14 |
 KOUR |   288   286     1   288     1.68     1.89     0.57     0.57   | 5.02e-14  1.56e-14  1.97e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.38     1.26     0.91     0.91   | 8.02e-14  9.89e-15  2.56e-15 |
 WTZZ |   288   286     1   288     1.27     1.08     0.53     0.53   | 4.00e-14  7.08e-15  1.92e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.21     0.97     0.20     0.20   | 8.84e-14  1.15e-14  4.46e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.15     0.89     4.28     4.28   | 7.93e-14  7.72e-15  1.16e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     1.09     0.80     0.77     0.77   | 2.50e-14  7.53e-15  1.44e-14 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.00     0.67     4.28     4.28   | 1.18e-13  1.16e-14  3.63e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.00     0.67     2.60     2.60   | 1.05e-13  1.21e-14  2.92e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.98     0.64     1.05     1.05   | 1.23e-13  1.35e-14  2.65e-15 |
 NLIB |   288   287     1   288     0.91     0.55     0.40     0.40   | 1.06e-13  1.03e-14  1.78e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.42     0.19     2.41     2.41   | 5.48e-14  1.90e-14  1.64e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.23     0.12     4.28     4.28   | 6.24e-14  2.09e-14  2.67e-14 |
 G10  |   288   286     2   288     1.27     0.08     0.26     0.26   | 6.64e-14  2.66e-14  2.73e-14 |
 G09  |   288   283     2   288     1.49     0.07     0.23     0.23   | 8.39e-14  2.87e-14  3.82e-14 |
 G30  |   288   286     1   288     4.23     0.07     4.28     4.28   | 7.01e-14  2.74e-14  3.47e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.23     0.03     3.64     3.64   | 5.94e-14  2.17e-14  8.25e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.23     0.02     1.09     1.09   | 5.61e-14  2.82e-14  3.36e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.26     0.02     4.28     4.28   | 7.44e-14  2.04e-14  4.51e-14 |
 WAB2 |   288   287     1   288     0.15     0.02     0.03     0.03   | 5.72e-13  2.19e-13  4.28e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.08     1.08   | 5.28e-13  6.06e-14  1.81e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.85     0.85   | 6.37e-13  6.04e-14  1.14e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.02     0.02   | 5.88e-13  1.76e-13  6.35e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.23     0.23   | 6.30e-13  6.90e-14  1.10e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.45     0.01     4.28     4.28   | 1.01e-13  2.36e-14  3.51e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.26     0.26   | 6.29e-13  6.36e-14  3.45e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.48     0.48   | 6.98e-13  7.80e-14  5.11e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.71     0.71   | 6.67e-13  6.74e-14  3.97e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.29     0.29   | 6.88e-13  6.30e-14  3.59e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.46     0.46   | 6.09e-13  7.31e-14  4.17e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.64     0.64   | 7.23e-13  6.79e-14  1.94e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.09     0.09   | 6.73e-13  6.72e-14  3.62e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.93     0.93   | 7.76e-13  7.35e-14  4.10e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.15     0.00     0.08     0.08   | 7.48e-13  8.06e-14  3.73e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-14  4.24e-15  2.32e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  7.31e-13  1.17e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  3.07e-13  7.88e-14 |
 DARW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  3.97e-13  2.12e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  9.91e-14  4.18e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  1.75e-13  8.59e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.40e-13  7.00e-14  1.47e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  8.83e-14  3.45e-14 |
 G18  |   256   148    58     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  9.22e-13  3.89e-13 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  9.43e-14  1.81e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  1.11e-13  2.41e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.34e-13  1.05e-13 |
 G28  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-13  8.61e-14  4.06e-14 |
 GLSV |   288   254     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  5.17e-13  1.03e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-13  4.51e-13  1.98e-13 |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-14  1.43e-14  3.37e-15 |
 HOFN |   288   250    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  8.44e-13  1.31e-13 |
 HRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.89e-14  1.61e-14  4.89e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-13  3.13e-13  1.15e-13 |
 MAR6 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.65e-12  3.37e-13  1.63e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-14  6.89e-15  5.91e-15 |
 MAW1 |   288   163    71     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-11  2.32e-12  4.32e-13 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.43e-13  1.64e-13  6.77e-14 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  3.12e-13  1.99e-13 |
 NANO |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  3.06e-13  1.80e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  1.97e-13  2.87e-14 |
 NYAL |   101    89     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.80e-13  2.05e-13         - |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.95e-13  1.49e-13  1.80e-13 |
 PIE1 |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-14  7.85e-15  1.63e-15 |
 REYK |   288   238    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.14e-12  1.02e-12  1.26e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.35e-13  1.66e-13  1.81e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  2.39e-13  8.61e-14 |
 SUTH |   287   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  7.48e-13  2.92e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-13  2.23e-13  9.83e-14 |
 TOW2 |   288   267    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.31e-12  1.15e-12  3.42e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  4.16e-13  4.93e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  3.96e-13  2.27e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.76e-14  5.95e-15  2.40e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-14  1.29e-14  4.64e-14 |
 G01  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.09e-14  2.72e-14  1.25e-14 |
 IRKJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.27e-14  7.79e-15  9.81e-15 |
 HOLB |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  2.91e-13  1.53e-13 |
 BRST |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  7.38e-13  1.43e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  2.63e-13  8.41e-14 |
 MORP |   281     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 WES2 |   190    27   115     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-10  1.04e-11         - |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  3.32e-13  2.15e-13 |
 BJNM |   216   213     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-13  5.23e-14         - |
 UNB3 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  4.46e-13  9.92e-14 |
 NAUR |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   286   255     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  7.53e-13  1.80e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-13  3.53e-13  1.42e-13 |
 METG |   287   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  7.69e-13  1.18e-13 |
 REDU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-13  2.09e-13  1.34e-13 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  6.06e-13  1.05e-13 |
 UCAL |   142     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.20e-21  1.73e-19  6.52e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SCH2      SCH2      GRAS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
