
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1992   Day: 2   MJD: 58190                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 155321    881    -621     461     12     11     14    136    153    107   18.52
 emr |  2880     0 100068     41  144516    -681     17     18     12    103    106     74   14.73
 esa |  2880     0 125728    336   -1136    -170      8      7     10    220    259     81   28.64
 gfz |  2880     0 134865   1482    -142    -419     10      9     11    148    165    106   22.87
 grg |  2880     0 115292   6803      47     130     13     11     18    214    223    185   15.24
 jpl |  2880     0 106806    179  146800    -347     49     51     33    251    245    280    0.00
 mit |  2880     0 106828    310      -6    -122     44     45     39    296    314    203    0.00
 igr |   288     0  46674    304   -5005    -825     12     13     12     72     66     73    0.00
 ngs |    96     0   2880     22    -605     327    851    851      0   1747   1747      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -17   163  -275   263   -15   145   194    94 -1524     - |
    2 |  -150   -26   233  -184    46  -186  -264   -24 -1816     - |
    3 |   -23    82  -329    67   467   101   799    97  -839     - |
    5 |   131   209  -294    52   115    39  -280   -39 -2454     - |
    6 |     9    80  -240   -62   455   356   123   -47  -457     - |
    7 |   171    68  -195   146  -126   -48   -65    60  1242     - |
    8 |  -105  -194   109  -137   315   -26   113   -73 -2638     - |
    9 |   -53   -44  -106    -4   311   324   454    54  -228     - |
   10 |    85    29  -144    93     X   143    40    22  1173     - |
   11 |   -80     5    33   -22    63  -159  -311   -16   727     - |
   12 |    95    95  -145    81   -56    -9  -164   -51 -1673     - |
   13 |     8   -34   -65    97     X   -69  -377    31  2444     - |
   14 |  -202   -74   229   -48   -42  -262  -216   -20  1403     - |
   15 |   159   159  -236    78   -20    63  -390     6  -776     - |
   16 |  -136   -98   230  -126    15  -257    61   -30  1961     - |
   17 |   254   106  -262   172  -176     4   -73    85  -583     - |
   18 |   487     -     -  -395     -   801     -     -     -     - |
   19 |  -104    25   467  -195  -483  -318    69     5 -1769     - |
   20 |  -177  -131   428  -172  -204  -206    27   -69  1490     - |
   21 |  -180  -168   473  -213  -188  -314   -67  -121  2600     - |
   22 |  -222  -182   559  -269  -200  -260   213   -87 -1615     - |
   23 |    29     4    66    38  -220  -105  -223    89  -335     - |
   24 |    71   109  -228   224   -99   444   411   101  1044     - |
   25 |  -128  -127   219    56  -218  -151   268    11   867     - |
   26 |    25   -53   -16    57   -35    17   305     2  -224     - |
   27 |   -59   -11     2    70   -25  -144    37   -57  -720     - |
   28 |  -103   -61   221  -176    32  -176  -465   -33  3790     - |
   29 |   228    59  -333   182    19   105  -756   -17  -871     - |
   30 |   -64    28    -1    70   -52    32   195    54   170     - |
   31 |    76   -18  -153   234  -138   -36   277     3    91     - |
   32 |   -25     1  -245    21   459   152    65   -33   187     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   137     -   -33   -70     -     -     -    34     -     - |
 ADIS |   110     -   151     -  -417     -     -   115     -     - |
 AIRA |   -80     -    52     -     -  -225     -     -     -     - |
 ALBH |   119   -32     -   -76     -     -     -    20     -     - |
 ALGO |   -40    58    57   -76     -     -     -    22     -     - |
 ALIC |   106     -   -38   -18     -  -177     -    52     -     - |
 ALRT |   -38     -     -   -27    87  -225   -43     -     -     - |
 AMC2 |    65     -     -   -53     -     -     -     -     -     - |
 ANKR |   163     -  -132    33     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -256     -     -     -   311     -   -65     -     -     - |
 ARTU |  -131     -    68   -37    87  -361  -322   -48     -     - |
 ASCG |  -103     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    47     -   -40    11     -     -     -   -57     -     - |
 AUCK |     6     -   -16    16     -   -46   370   -18     -     - |
 BAKE |     5     -    39  -137   126     -     -   -81     -     - |
 BAKO |    -4     -   135  -169     -  -303    66     -     -     - |
 BARH |   -11     -    39   -40     -     -    22     -     -     - |
 BJCO |     3     -    81  -103     -     -     -   -11     -     - |
 BJFS |  -108     -   141  -184   143  -326     -  -158     -     - |
 BJNM |   -58    73     -     X     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -95     -    25    45     X  -262   -47   -22     -     - |
 BOR1 |    45     -     -   -37     -     -     -    66     -     - |
 BRAZ |   -49     -   112  -101     -     -   -75     -     -     - |
 BREW |    28   -36     -     -     -  -338    52     -     -     - |
 BRMU |    32     -    51   -90     -     -    66    31     -     - |
 BRST |   -85     -    -5     -   115  -371     -     -     -     - |
 BRUX |   -39     -     -   -77   164     -     -   -49     -     - |
 CAS1 |   -85     -    58  -161   235     -  -112   -42     -     - |
 CCJ2 |  -151     -     -  -178   451  -143     -     -     -     - |
 CEDU |   -71     -    75   -37     -     -     -   -33     -     - |
 CHPG |   -20     -     -     -    24     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -32     -     -    26     -     -    47    26     -     - |
 CHTI |   -67     -   -34    37    95     -     -    17     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -247   371     -  -459     -     -     - |
 CHUR |    70    24    29  -108     -  -269  -109    71     -     - |
 CKIS |  -242     -     -     -   294     -  -106     -     -     - |
 CNMR |   115     -     -   -93     -     -   276   147     -     - |
 COCO |   -95     -    68   -10     2  -286   -86     3     -     - |
 CORD |   -19     -    52   -50     -  -241     -    11     -     - |
 CPVG |     8     -     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    80  -100     -  -330     -   -68     -     - |
 DAEJ |  -151     -     -  -136   386     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    72   -90     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     6     -   -64     X   113  -805     -     -     -     - |
 DAV1 |   -74     -    64     -   -30     -     -   -10     -     - |
 DGAR |   381     -  -150  -271   225   226   349     -     -     - |
 DRAO |    89    46     3  -106     -     -     -    20     -     - |
 DUBO |   -56     -    59   -42    20     -   -11   -39     -     - |
 DYNG |  -101     -     -     -   123     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -133     -    48     X    84     -     -   -23     -     - |
 FAIR |  -127    32    -9  -143   355     -   229   -43     -     - |
 FLIN |   -21     -    71   -71     -     -     -    69     -     - |
 FLRS |   122     -     -   -99     -     -     -   157     -     - |
 GLPS |    14     -     6   -56    55  -291     -   -13     -     - |
 GLSV |   104     -    10   -87     X     -     -     -     -     - |
 GMSD |  -130     -     -     -   158     -     -     -     -     - |
 GODE |  -126    10     -     X   144  -276     -     -     -     - |
 GODZ |   -65     -    42     -     -     -     -     9     -     - |
 GOL2 |    24   -30     -     -     -     -     -    83     -     - |
 GOLD |   -56     -   118  -102     -     -     -   -18     -     - |
 GOPE |   -28     -     -    23     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    31     -    78  -123     -     -     -    -6     -     - |
 GRAZ |   -93     -   156  -121     -     -     -   -91     -     - |
 GUAM |    85     -     -   -69     -   -50     -    12     -     - |
 GUAT |   -91     -   201  -178     -     -     -    30     -     - |
 GUUG |   -63     -    42    -2     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     X     -   126  -158     -  -316     -   -93     -     - |
 HERS |  -146    47   115   -56     -     -  -252   -58     -     - |
 HERT |    19     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -62    78     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -45     -     -    37     -     -    21     -     -     - |
 HOB2 |    27    -5    14   -37     -     -     -   -23     -     - |
 HOFN |   -47     -    89  -156   123  -138     -   -84     -     - |
 HOLB |   -11     -     -   -41    75     -     -     -     -     - |
 HRAG |  -183     -     -     -   222     -     -     -     -     - |
 HRAO |   118     -     -   -96     -     -     -   -62     -     - |
 HYDE |   -64     -   152  -282   216     -     -   -17     -     - |
 IENG |     X    75     -   -49     -     -     -    38     -     - |
 IISC |   143     -     -  -116     -   -12     -   100     -     - |
 INEG |    94     -   -50   -13     -     -     -   119     -     - |
 INVK |   -39     -     -  -136   251     -   -58   -60     -     - |
 IQAL |   -61     -    39     -     -     -     -   -12     -     - |
 IRKJ |   -23     -     7   -36    70  -185    25     -     -     - |
 ISBA |    -4     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -143     -    92     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -43     -     -     -    52     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |     5     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -47    60     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    22     -   -14     -     -   -26    10     -     - |
 KARR |  -142     -   108  -130   162     -     -   -11     -     - |
 KELY |    31     -    53   -34   -86  -212     -    -6     -     - |
 KERG |   135     -     3  -114     -  -195     -     3     -     - |
 KIRI |   -73     -    47     -     -  -619     X     -     -     - |
 KIRU |   -13    29    25   -44     9     -     -     8     -     - |
 KIT3 |    37     -   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -117    83     -    41     -  -230     -    50     -     - |
 KOKV |  -108     -    91   -27     -     -     -     6     -     - |
 KOUC |  -137     -    89     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -132     -     -     -   160  -225     -     -     -     - |
 KOUR |   -39     -    25     0     -     -     -    -2     -     - |
 KRGG |   103     -     -   -41   -66     -     -   149     -     - |
 KZN2 |   -22     -     -     -    27     -     -     -     -     - |
 LAMA |   124     -     -  -100     -     -     -    10     -     - |
 LAUT |  -208     -   135     -     -     -    42    63     -     - |
 LHAZ |   -28     -    29  -130   174     -     -    42     -     - |
 LMMF |   -92     -     -     -   112  -238     -     -     -     - |
 LPGS |    -3     -     -     -     3     -     -   -71     -     - |
 MAC1 |    64     -    49     -  -169     -     -    45     -     - |
 MAG0 |   -83     -     -    67     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |    15     -     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 MAL2 |    29     -     X     X   -36     -     -     X     -     - |
 MANA |    63     -     -   -51     -    86   126     -     -     - |
 MAR6 |    50   -48    -8     -     -  -260     -     1     -     - |
 MAS1 |  -144   -29    71   -27   110     -     -   -39     -     - |
 MATE |   128     -   -32   -63     -  -175     -    41     -     - |
 MAUI |   134     -     -     -  -163     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     9     -   -43   -75   182  -211     -   -48     -     - |
 MAYG |  -202     -     -     -   245     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -76     -    88   -49     -     -  -130   -10     -     - |
 MCM4 |    26   -10   -16  -102   161  -406     -   -24     -     - |
 MDO1 |   -76    -7    53     -     -     -    74   -15     -     - |
 MDVJ |   -16     -     1    12     -  -356  -106   139     -     - |
 MEDI |   210  -263     -     -     -     -   -25     -     -     - |
 METG |  -112     -     -     -   136     -     -     -     -     - |
 METS |   -19    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -49     -    15     -    32     -     -   -69     -     - |
 MIZU |    24     -     -   -19     -  -407     -     -     -     - |
 MKEA |   -51     -    42   -11     -     -   117   -18     -     - |
 MOBS |    61     -    55     -  -179  -195   161     -     -     - |
 MONP |     7     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    24     -     -   -20     -     -     -   109     -     - |
 MQZG |    -3     -     2     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -143     -    93     -     -     -   -57     -     -     - |
 NAIN |   -98     -     -    48    47     -     -     -     -     - |
 NANO |    55     -     -   -45     -     -     -   -91     -     - |
 NAUR |  -211     -   137     -     -     -   -55     -     -     - |
 NICO |    49     -     1   -41     -     -     -    51     -     - |
 NIST |    49     -     -   -40     -     -     -    84     -     - |
 NIUM |   -67     -     -    54     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -36     -    56  -141   160  -356     -   -50     -     - |
 NLIB |    -6    67     -   -10   -43     -     -   110     -     - |
 NNOR |    15    83     5     -  -108     -   105     -     -     - |
 NOT1 |  -124     -     -     -   151     -  -184  -125     -     - |
 NOVM |   -23     -    39   -31     -  -135     -     9     -     - |
 NRC1 |   -72    19     -    46     -     -     -     8     -     - |
 NRIL |   -60     -    62   -29     X  -196     -    34     -     - |
 NRMD |  -197     -     -     -   239     -     -     -     -     - |
 NTUS |    44     -     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -68     -    70   -33     -     -   -47   -86     -     - |
 NYA2 |   -54     -     -     -    65     -     -  -151     -     - |
 NYAL |   -23    63     -   -22     -  -381  -206     -     -     - |
 OHI2 |  -116     -    69   -10     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |   -60     -    58     -   -36     -   -12   -19     -     - |
 ONS1 |  -277     -     -     -   336     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -32   -65    85   -39     -     -     -  -132     -     - |
 OPMT |  -164   146     -    39     -     -   -52    86     -     - |
 OUS2 |   -16     -    28     -   -33     -     -     -     -     - |
 PADO |   -50     -     -     -    61     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -119   179  -375   -34     -     -     - |
 PDEL |    36     -    59  -210   166  -181     5   -72     -     - |
 PERT |   -88  -113   136   -25     -     -  -256    35     -     - |
 PETS |    -5     -   -20    29     -  -259     -     6     -     - |
 PIE1 |    26     9     -   -47    31     -    40     8     -     - |
 PIMO |  -116     -    39   -75   179     -   -45   -27     -     - |
 POHN |  -524     -     -     X   637     -     -     -     -     - |
 POL2 |    49     -     -   -40     -  -126     -     -     -     - |
 POLV |    -7     -     -     6     -     -     -     4     -     - |
 POTS |    86     -   -56     -     -     -     -    11     -     - |
 POVE |    96     -    39  -127     -  -212     -     -     -     - |
 PRDS |    76   -39     -   -36     -     -     -    35     -     - |
 PTBB |  -197    11   102    25     -     -  -152     9     -     - |
 PTVL |  -170     -     -     -   206  -229     -     -     -     - |
 QAQ1 |     0    16    -8     -     -     -     -   -26     -     - |
 QIKI |     -     -     -    36   -54     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -39     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -92     -     -    44    46  -181    -8     -     -     - |
 RAMO |   -56     -    36     -     -     -     -   140     -     - |
 RBAY |   118     -     -   -95     -     -    60     -     -     - |
 REDU |   -22     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -39     -    33    -4    -9  -238   109   -23     -     - |
 REYK |   101     -     -   -82     -     -     -   164     -     - |
 RGDG |  -110     -     -     -   133     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -59     -    38     -     -     -     -   119     -     - |
 RIOP |  -103     -    81   -19     -     -     -     -     -     - |
 SALU |   -55     -   139  -130     -  -282     -     -     -     - |
 SAMO |   -93     -     -     -   114  -264     -     -     -     - |
 SANT |   -23     -     -    18     -     -     -   114     -     - |
 SAVO |    26     -    70  -109     -  -288     -     -     -     - |
 SCH2 |   -75    66    54   -50     -  -223     -    67     -     - |
 SCOR |     4     -    -8   -97   155     -     -     -     -     - |
 SCRZ |    72     -   -55     -    16     -     -     -     -     - |
 SCUB |   148     -     X     -  -179     -     -    58     -     - |
 SEYG |  -202     -   -45     -   271  -432     -  -194     -     - |
 SFER |    45   -46   161  -208     -     -   -96   -92     -     - |
 SHAO |   -97     -     -    -6   127     -     -    83     -     - |
 SOFI |   -79     -   165  -142     -     -     -    35     -     - |
 SPT0 |    41     -     -   -33     -     -   -33   -25     -     - |
 SSIA |   -36     -     -   -75   157     -     -     -     -     - |
 STFU |   178     -     -     -  -216     -     -     -     -     - |
 STHL |  -136     -    87     1     -  -257     -   -38     -     - |
 STJO |    65   126     -  -102   -48  -172    65     5     -     - |
 STK2 |  -214     -    12     -   237     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -    62     -     -   -60     -     -     -     -     - |
 SUTH |   169     -     -     X  -206     - -1234     -     -     - |
 SUTM |    92     -   -59     -     -     -     -   -45     -     - |
 SUWN |   100     -     -   -81     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    21     -   -39     -     -     -     -     - |
 SYDN |    56     -   -36     -     -     -    13     -     -     - |
 TASH |   188     -     -     -  -228     -     -    25     -     - |
 THTI |   -93     -   150  -117     -  -231   -11     -     -     - |
 THU2 |    23     -    90  -132     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -71    81     -     6     -     -     -    51     -     - |
 TIDB |     6    66     -   -47     -     -   333    11     -     - |
 TIXI |     X     -   -47     -    89     -     -  -106     -     - |
 TLSE |   -87     -   129   -99    12     -  -418  -110     -     - |
 TNML |   -49    61     -     -     -     -    12     -     -     - |
 TOW2 |  -119     -    85   -32    34  -278    -5     4     -     - |
 TRO1 |   -21     -   143  -237   111     -     -     1     -     - |
 TSKB |     8    18     -   -18     -     -   212   104     -     - |
 TUVA |  -237     -   112     -    89     -    86     -     -     - |
 TWTF |   -17    22    51   -65     -     -   153   -29     -     - |
 UCAL |   131     -     -     -  -159     -     -     -     -     - |
 UFPR |    70     -    17   -78     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |  -149     -     0     -   180     -     -    78     -     - |
 UNB3 |  -154     -     -     -   187     -     -     -     -     - |
 UNSA |    78     -  -171   151     -     -     -   -33     -     - |
 URUM |   194     -  -126     -     -     -     -    30     -     - |
 USUD |   -77    98     -    -1     -     -     -   173     -     - |
 VILL |  -134    49    87   -56    36     -     -   -44     -     - |
 VOIM |  -173     -     -     -   210     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     0     -     -     0     -     -     -    38     -     - |
 WARK |  -121     -     -     -   147     -     -     -     -     - |
 WHIT |     3     2    67   -87     -  -281     -    96     -     - |
 WIND |   -86     -     -     -   104     -     -     -     -     - |
 WSRT |    76    45     -   -90     -     -  -326    -3     -     - |
 WTZR |   -40     -   157  -164     -     -  -271    -5     -     - |
 WTZZ |  -454     -     -     -   552     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   107     -     -     -  -130     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -36     -     -  -113   228     -   239    68     -     - |
 YAKT |   -89     -   118   -76     -  -144    38     -     -     - |
 YAR2 |    -8    34     -   -15     -     -     -     5     -     - |
 YEL2 |   -15     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    -6    12     -    -3     -     -  -129   -11     -     - |
 YKRO |   -62     -     -    50     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |   -31     -     -    25     -     -    95    40     -     - |
 ZAMB |     5     -    41   -56     -     -   -35     -     -     - |
 ZECK |   -36     -    41   -22     -  -266     -   -26     -     - |
 ZIM2 |  -128     -    82     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    34     -     -   -28     -     -   -56     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     8    15     9    11    13    39    28    15  1009     - | 2880    210
    2 |     8    13     6    11    14    47    37    11   343     - | 2880    226
    3 |     7    20     8     9    10    42    43    10   438     - | 2880    279
    5 |     6    14     6     7     9    62    40    15   561     - | 2880    412
    6 |    10    17     9    11    12    29    32    10   268     - | 2880    259
    7 |     8    20     5    11    11    50    29    10  1035     - | 2880    393
    8 |    10    15     8     9     9    38    46     9  2080     - | 2880   1106
    9 |     6    12     5     8     9    43    28    16   487     - | 2880    425
   10 |    13    12     6    16     X    68    33     8   437     - | 2880    247
   11 |    15    16     7    11    11    49    28    13   936     - | 2880    323
   12 |     7    19     9     7    10   112    57    12   408     - | 2880    355
   13 |    16    15     6    11     X    29    47    14   436     - | 2880    252
   14 |     9    12     9     6    11    36    53    13   464     - | 2880    263
   15 |    11    20     8    13    12    60    51    15   530     - | 2880    313
   16 |     8    24     7     9    18    66    57    23   557     - | 2880    436
   17 |     6    17     6     8    10    53    39     8   612     - | 2880    478
   18 |    12     -     -    10     -    54     -     -     -     - | 2880    732
   19 |    13    16     6     9    10    68    89     9   364     - | 2880    241
   20 |     7    22     7    10    10    40    50    12   443     - | 2880    240
   21 |    15    14     6    10     9    36    45     8   424     - | 2880    399
   22 |    14    18     9     6    11    52    53    14   345     - | 2880    335
   23 |    10    12     8     6    10    58    43    17   337     - | 2880    199
   24 |    29    29     8     5    11    23    46    15  1810     - | 2880   1560
   25 |    13    33    10    10    10    44    33    14   365     - | 2880    197
   26 |    12    22     7     9    16    31    32    22   327     - | 2880    291
   27 |    14    19     8     8    18    41    34    14   430     - | 2880    283
   28 |     6    21     7     9    12    42    37    12  2283     - | 2880    594
   29 |    13    16     4    12    10    86    58    20  1538     - | 2880    443
   30 |     6    18     5     7    11    36    26     9   534     - | 2880    282
   31 |     7    12     6     9    15    50    73    15   715     - | 2880    224
   32 |     9    14     6     9    11    26    24    13   299     - | 2880    256
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    14     -     8    12     -     -     -     9     -     - |  288   5525
 ADIS |    10     -    10     -    15     -     -    10     -     - |  288    >>>
 AIRA |    10     -     6     -     -    18     -     -     -     - |  288   5886
 ALBH |    14    10     -    11     -     -     -     7     -     - |  288    663
 ALGO |    13    12     6     7     -     -     -     4     -     - |  288     45
 ALIC |    10     -     6     8     -    16     -     7     -     - |  288   3763
 ALRT |     8     -     -     7    10    12    13     -     -     - |  288   5828
 AMC2 |     7     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     25
 ANKR |    12     -    16    15     -     -     -     -     -     - |  269   6322
 AREG |    11     -     -     -    13     -    35     -     -     - |  288   6342
 ARTU |     7     -     9     8    10    12    13     7     -     - |  288   6395
 ASCG |    30     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  233   4713
 ASPA |    18     -    13    19     -     -     -    19     -     - |  288   5964
 AUCK |    25     -    15    18     -    30    67     7     -     - |  288   4511
 BAKE |    13     -     6     7    17     -     -     7     -     - |  288   2954
 BAKO |    22     -    15    22     -    24    39     -     -     - |  288   5344
 BARH |    10     -     7     8     -     -    15     -     -     - |  288   2966
 BJCO |    17     -    13    15     -     -     -    16     -     - |  288   5540
 BJFS |     8     -     7     8    12    12     -    14     -     - |  288   2546
 BJNM |    12    16     -     X     -     -     -     -     -     - |    3     10
 BOGT |    13     -     9    13     X   181    49     6     -     - |  288   6734
 BOR1 |     7     -     -     5     -     -     -    12     -     - |  288   1504
 BRAZ |    17     -    13    16     -     -    40     -     -     - |  288   6767
 BREW |     7     9     -     -     -    22    36     -     -     - |  288     44
 BRMU |    23     -    14    18     -     -    38    36     -     - |  288   6822
 BRST |     9     -     9     -    17    18     -     -     -     - |  288   1759
 BRUX |     6     -     -     7     8     -     -     6     -     - |  288     30
 CAS1 |    21     -     9     8    16     -    19    11     -     - |  288   3218
 CCJ2 |    13     -     -    15    18    14     -     -     -     - |  288   4401
 CEDU |    15     -     8    11     -     -     -     6     -     - |  288    164
 CHPG |    18     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  274   5323
 CHPI |    18     -     -    15     -     -    62    17     -     - |  288   2292
 CHTI |    16     -    11    17    27     -     -    13     -     - |  287   4820
 CHUM |     -     -     -     9    13     -    22     -     -     - |  288  10112
 CHUR |     9    11     4     8     -    15    23     7     -     - |  288  46959
 CKIS |    11     -     -     -    14     -    36     -     -     - |  288   4862
 CNMR |    16     -     -    13     -     -    59    15     -     - |  288  13424
 COCO |    23     -    14    17    27    16    60     9     -     - |  288   2284
 CORD |    15     -    12    12     -    22     -    14     -     - |  288   4370
 CPVG |    15     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  286   4031
 CUSV |     -     -     8    11     -    20     -     6     -     - |  288   5914
 DAEJ |    12     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  210   3118
 DAKR |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   5607
 DARW |    14     -    12     X    21    17     -     -     -     - |  288   1398
 DAV1 |    15     -     9     -    10     -     -     8     -     - |  288    >>>
 DGAR |    15     -    11    15    22    16    28     -     -     - |  260   3656
 DRAO |    12    11     4     7     -     -     -     6     -     - |  288     51
 DUBO |    10     -     6     6    14     -    38     9     -     - |  288  18875
 DYNG |    19     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   2253
 FAA1 |    17     -    13     X    24     -     -    15     -     - |  272   6307
 FAIR |    11    12     7    11    18     -    81    17     -     - |  288   4161
 FLIN |    12     -     8     7     -     -     -     7     -     - |  288   2832
 FLRS |    15     -     -    12     -     -     -    18     -     - |  288   2676
 GLPS |    10     -    10    10    15    17     -     7     -     - |  288   5953
 GLSV |    10     -     8    11     X     -     -     -     -     - |  285   1859
 GMSD |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4737
 GODE |    13    11     -     X    10    14     -     -     -     - |  288     54
 GODZ |     9     -     6     -     -     -     -    10     -     - |  288   9937
 GOL2 |    15    19     -     -     -     -     -    17     -     - |  288     50
 GOLD |    17     -    10    11     -     -     -    14     -     - |  288   3903
 GOPE |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  264    618
 GRAS |    10     -    10    11     -     -     -    11     -     - |  288   2769
 GRAZ |     6     -     8    10     -     -     -    11     -     - |  288   5130
 GUAM |    17     -     -    14     -    27     -    15     -     - |  287   5280
 GUAT |    17     -     9    14     -     -     -    12     -     - |  288   2820
 GUUG |    16     -    12    16     -     -     -     -     -     - |  288   6171
 HARB |     X     -    12    15     -    19     -    11     -     - |  281   1414
 HERS |     8    15     8    10     -     -    17     9     -     - |  288     29
 HERT |    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3504
 HLFX |     9    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288 226213
 HNLC |     9     -     -     7     -     -    46     -     -     - |  288   3992
 HOB2 |    15    14    12    18     -     -     -     8     -     - |  288     40
 HOFN |     7     -     5     8    18    11     -    11     -     - |  288   2299
 HOLB |    19     -     -    10    17     -     -     -     -     - |  288   1834
 HRAG |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  144   5828
 HRAO |    18     -     -    15     -     -     -    15     -     - |  288    120
 HYDE |    13     -     9    11    18     -     -     9     -     - |  288   4327
 IENG |     X    13     -     8     -     -     -    12     -     - |  129     41
 IISC |    18     -     -    15     -    25     -    13     -     - |  252   2464
 INEG |    11     -     7     8     -     -     -    14     -     - |  288   3620
 INVK |     9     -     -    10    16     -    25    11     -     - |  288   3792
 IQAL |     6     -     4     -     -     -     -     8     -     - |  288   2551
 IRKJ |     7     -     6     7    11    12    12     -     -     - |  288    171
 ISBA |    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5813
 JFNG |    18     -    12     -     -     -     -     -     -     - |    7    866
 JOG2 |    19     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  273    >>>
 JOZ2 |    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4770
 JOZE |    12    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    15     -    10     -     -    31     6     -     - |  288   5552
 KARR |    14     -    13    21    23     -     -    12     -     - |  288   5292
 KELY |    15     -     5     8    10    14     -     6     -     - |  288   3395
 KERG |    23     -    13    14     -    24     -    12     -     - |  288   3145
 KIRI |    32     -    21     -     -    23     X     -     -     - |  209   2318
 KIRU |     8     8     6     8    15     -     -     9     -     - |  288   1658
 KIT3 |     9     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    13    15     -    11     -    17     -     7     -     - |  288    154
 KOKV |    16     -     8    10     -     -     -     9     -     - |  288    166
 KOUC |    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2992
 KOUG |    14     -     -     -    17    17     -     -     -     - |  288   1463
 KOUR |    19     -    12    15     -     -     -     8     -     - |  288     30
 KRGG |    17     -     -    16    26     -     -    17     -     - |  288   2228
 KZN2 |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  258   3560
 LAMA |     7     -     -     6     -     -     -    10     -     - |  288   2638
 LAUT |    19     -    12     -     -     -    83    40     -     - |  288   4218
 LHAZ |     8     -     9     8    12     -     -     4     -     - |  288   5050
 LMMF |    17     -     -     -    21    21     -     -     -     - |  275   3423
 LPGS |    30     -     -     -    37     -     -    25     -     - |  230    >>>
 MAC1 |    14     -    11     -    18     -     -    10     -     - |  288    >>>
 MAG0 |    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287   7914
 MAJU |    22     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  283   2053
 MAL2 |    25     -     X     X    31     -     -     X     -     - |  160   6206
 MANA |    21     -     -    17     -    22    32     -     -     - |  288   5507
 MAR6 |     9     8     8     -     -    15     -     7     -     - |  288   1762
 MAS1 |     9     9    10    12    17     -     -     6     -     - |  288   3527
 MATE |    10     -    10    13     -    15     -    10     -     - |  288    170
 MAUI |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    19     -    10     8    15    24     -    11     -     - |  288   2364
 MAYG |    14     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  167   3293
 MBAR |    11     -     9    13     -     -    24     7     -     - |  288   5760
 MCM4 |    17    11     7     8    16    26     -     7     -     - |  288   4157
 MDO1 |    13    18     5     -     -     -    29     5     -     - |  288   4683
 MDVJ |    20     -     8    14     -    15    42    10     -     - |  288     29
 MEDI |    12    15     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     46
 METG |     7     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1726
 METS |    10    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     8     -     8     -    17     -     -    13     -     - |  288     19
 MIZU |     9     -     -     8     -    18     -     -     -     - |  288    738
 MKEA |    18     -     9    11     -     -    39    16     -     - |  288     45
 MOBS |    12     -     8     -    14    13    34     -     -     - |  288   1466
 MONP |     9     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2927
 MORP |    10     -     -     8     -     -     -    14     -     - |  288   3841
 MQZG |     9     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4636
 MTKA |     7     -     5     -     -     -    24     -     -     - |  288   7652
 NAIN |     6     -     -     5     8     -     -     -     -     - |  288   5599
 NANO |    10     -     -     8     -     -     -    13     -     - |  288   1791
 NAUR |    39     -    25     -     -     -    43     -     -     - |  183   1798
 NICO |    12     -    15    17     -     -     -     7     -     - |  288   5127
 NIST |    13     -     -    11     -     -     -    23     -     - |  287     24
 NIUM |    19     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4642
 NKLG |    17     -    10    19    24    54     -     9     -     - |  288   5943
 NLIB |    20    14     -    11    26     -     -     9     -     - |  288     33
 NNOR |    18    30     8     -    18     -    27     -     -     - |  288    443
 NOT1 |    12     -     -     -    14     -    24    15     -     - |  288     50
 NOVM |    12     -     8     8     -    17     -    13     -     - |  288     84
 NRC1 |    13    15     -     7     -     -     -     5     -     - |  288     15
 NRIL |     6     -     8     8     X    13     -     6     -     - |  287   6958
 NRMD |    19     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  189   2575
 NTUS |    35     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  217   5406
 NYA1 |     6     -     5     8     -     -    27     7     -     - |  288   5339
 NYA2 |     6     -     -     -     7     -     -    10     -     - |  288    >>>
 NYAL |     6     9     -     7     -    13    19     -     -     - |  288    222
 OHI2 |    26     -    14    13     -     -     -     -     -     - |  261     40
 OHI3 |     8     -     9     -    20     -    32    17     -     - |  288   4224
 ONS1 |    10     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1632
 ONSA |     8    11     9    10     -     -     -     9     -     - |  288   1894
 OPMT |     8     8     -     9     -     -    14     8     -     - |  288     27
 OUS2 |    10     -    12     -    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     8    12    15    45     -     -     - |  288   3973
 PDEL |    16     -    11    15    23    18    39    18     -     - |  288   2515
 PERT |    12    12     7    10     -     -    29     8     -     - |  288   5887
 PETS |     9     -     6     9     -    14     -     7     -     - |  288   9712
 PIE1 |    10    12     -     7    12     -    22    12     -     - |  288     30
 PIMO |    15     -     9    14    23     -    24     7     -     - |  288   5842
 POHN |    21     -     -     X    25     -     -     -     -     - |  237   4538
 POL2 |     7     -     -     5     -    11     -     -     -     - |  288   5048
 POLV |     6     -     -     5     -     -     -    19     -     - |  288   5388
 POTS |    13     -     8     -     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 POVE |    12     -    11    13     -    20     -     -     -     - |  288   7389
 PRDS |    11    10     -     6     -     -     -     9     -     - |  288     63
 PTBB |     8    11     7     8     -     -    11     6     -     - |  288     43
 PTVL |    28     -     -     -    34    40     -     -     -     - |  226   4669
 QAQ1 |     6     8     4     -     -     -     -    48     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     - |  288   7320
 QUIN |    18     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   5011
 RABT |     8     -     -     9    14    12    20     -     -     - |  288   8656
 RAMO |    44     -    28     -     -     -     -    20     -     - |  283    >>>
 RBAY |    16     -     -    13     -     -    31     -     -     - |  288   5907
 REDU |     6     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1509
 REUN |    19     -    17    21    25    27    46    17     -     - |  288   3218
 REYK |     7     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288   2589
 RGDG |    11     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  282   5225
 RIO2 |    26     -    17     -     -     -     -    11     -     - |  202    >>>
 RIOP |    13     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   5656
 SALU |    21     -    12    17     -    24     -     -     -     - |  288   7097
 SAMO |    31     -     -     -    38    43     -     -     -     - |  228   5313
 SANT |    12     -     -    10     -     -     -     7     -     - |  288   6030
 SAVO |    21     -    11    16     -    29     -     -     -     - |  288   4347
 SCH2 |     8    10     4     6     -    12     -     9     -     - |  288   2434
 SCOR |     9     -     5     6    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCRZ |    11     -    15     -    26     -     -     -     -     - |  288   4612
 SCUB |    24     -     X     -    29     -     -    22     -     - |  111    >>>
 SEYG |    16     -     9     -    19   108     -     8     -     - |  280   3949
 SFER |    11    14     8     9     -     -    26     8     -     - |  288    148
 SHAO |    11     -     -    10    13     -     -    11     -     - |  288   7578
 SOFI |     7     -    12    14     -     -     -     7     -     - |  288   6277
 SPT0 |     7     -     -     6     -     -    15     8     -     - |  288   1885
 SSIA |    19     -     -    18    21     -     -     -     -     - |  288   5129
 STFU |    26     -     -     -    32     -     -     -     -     - |    2      0
 STHL |     9     -     9    10     -    19     -     6     -     - |  288   3138
 STJO |     8     8     -     8     9    13    29     9     -     - |  288    838
 STK2 |    12     -     6     -    16     -     -     -     -     - |  288   5949
 STR1 |     -    10     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1015
 SUTH |    16     -     -     X    20     -    37     -     -     - |  194   3732
 SUTM |    16     -    10     -     -     -     -    15     -     - |  288    >>>
 SUWN |     7     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  276   3147
 SVTL |     -     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  288     26
 SYDN |    13     -     8     -     -     -    34     -     -     - |  288   1085
 TASH |     9     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  288    >>>
 THTI |    29     -    17    28     -    48    64     -     -     - |  287   5926
 THU2 |     6     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288   3787
 THU3 |     6     9     -     7     -     -     -     5     -     - |  288   5254
 TIDB |    10     9     -     8     -     -    41    12     -     - |  288     59
 TIXI |     X     -     6     -    12     -     -     7     -     - |  241    >>>
 TLSE |    12     -    11     9    24     -    20    10     -     - |  288   4530
 TNML |    11    14     -     -     -     -    76     -     -     - |  288   3368
 TOW2 |    13     -    11    13    24    14    34     9     -     - |  288   1422
 TRO1 |     6     -     6     8     8     -     -     5     -     - |  288   9576
 TSKB |     6     8     -     6     -     -    21    18     -     - |  288   4035
 TUVA |    17     -    13     -    25     -    52     -     -     - |  288   4014
 TWTF |    14    11    11    15     -     -    28    22     -     - |  288     82
 UCAL |     4     -     -     -     5     -     -     -     -     - |   75    985
 UFPR |    18     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  288   4214
 ULAB |    10     -    10     -    14     -     -    10     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1282
 UNSA |    14     -    15    16     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 URUM |    16     -    11     -     -     -     -     7     -     - |  113    >>>
 USUD |     8     9     -     9     -     -     -    12     -     - |  288     44
 VILL |    10    10    10    12    19     -     -     9     -     - |  288   1291
 VOIM |    13     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     6     -     -     5     -     -     -     7     -     - |  288    424
 WARK |    17     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   4137
 WHIT |     7    13     4     7     -    14     -     6     -     - |  288   8057
 WIND |    24     -     -     -    29     -     -     -     -     - |  140    >>>
 WSRT |     7     7     -     7     -     -    22     7     -     - |  288     22
 WTZR |    10     -    11    10     -     -    17     6     -     - |  288     29
 WTZZ |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288     30
 WUH2 |    13     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |    26     -     -    23    25     -    92    31     -     - |  288   6513
 YAKT |    15     -    10    15     -    18    30     -     -     - |  288   6253
 YAR2 |     8     8     -     9     -     -     -    14     -     - |  288     72
 YEL2 |     7     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  271     24
 YELL |     7    11     -     9     -     -    32     5     -     - |  288     27
 YKRO |    25     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  283  13191
 YSSK |     5     -     -     4     -     -    73     9     -     - |  288   8654
 ZAMB |    17     -     9    15     -     -    43     -     -     - |  288   6397
 ZECK |    11     -    11     9     -    14     -     8     -     - |  288     14
 ZIM2 |    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4531
 ZIMM |     6     -     -     5     -     -    19     -     -     - |  288   5097
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    13    17     8    10    14    49    44    13   852     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1992-2  0:10:00 |  -485745930
cod |   TIXG  | 1992-2  0:15:00 |   514184800
cod |   TIXG  | 1992-2  0:20:00 |  -485905323
cod |   TIXG  | 1992-2  0:25:00 |   514053253
cod |   TIXG  | 1992-2  0:30:00 |   514039651
cod |   TIXG  | 1992-2  0:35:00 | -1485958633
cod |   BJNM  | 1992-2 15:15:00 |       -1364
cod |   FAA1  | 1992-2 20:20:00 |        6475
esa |   MAL2  | 1992-2 17:25:00 |       22199
esa |   FAA1  | 1992-2 20:30:00 |        6245
grg |   SEYG  | 1992-2  4:45:00 |         739
grg |   SEYG  | 1992-2  4:55:00 |        -960
grg |   SCUB  | 1992-2 17:55:00 |       -1890
grg |   GLSV  | 1992-2 19:15:00 |        1423
grg |   GLSV  | 1992-2 21:05:00 |        1346
grg |   GLSV  | 1992-2 21:15:00 |        -890
grg |   BOGT  | 1992-2 21:50:00 |       -1879
grg |   BOGT  | 1992-2 21:55:00 |        2090
grg |   BOGT  | 1992-2 22:05:00 |       -2241
grg |   BOGT  | 1992-2 22:10:00 |        1648
grg |   BOGT  | 1992-2 22:15:00 |        1803
grg |   BOGT  | 1992-2 22:25:00 |       -1291



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     0   288     3.11     4.16     4.17     4.17   | 2.75e-14  5.34e-15  2.53e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.65     4.16     3.22     3.22   | 4.65e-14  4.88e-15  1.78e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.85     4.16     1.62     1.62   | 3.03e-14  8.87e-15  3.78e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.73     4.16     4.17     4.17   | 2.92e-14  4.60e-15  3.41e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     3.18     4.16     2.06     2.06   | 2.48e-14  5.83e-15  1.10e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.12     4.16     3.45     3.45   | 2.09e-14  3.95e-15  2.22e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     3.11     4.16     4.17     4.17   | 5.62e-14  5.23e-15  2.93e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.92     4.16     1.04     1.04   | 2.31e-14  5.07e-15  1.71e-15 |
 SVTL |   288   288     1   288     2.52     4.10     1.28     1.28   | 2.81e-14  7.01e-15  1.88e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.48     4.09     1.44     1.44   | 6.04e-14  6.34e-15  2.43e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.45     4.01     1.30     1.30   | 2.93e-14  6.21e-15  2.07e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.45     4.01     0.09     0.09   | 2.31e-14  7.00e-15  4.17e-15 |
 OHI2 |   261   261     0   261     2.15     3.45     2.11     2.11   | 9.46e-13  2.64e-13  1.29e-13 |
 NIST |   287   284     1   287     2.24     3.36     4.16     4.16   | 4.67e-14  5.61e-15  1.78e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.22     3.31     0.80     0.80   | 4.12e-14  5.05e-15  2.62e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     2.22     3.30     4.17     4.17   | 3.15e-14  5.28e-15  1.52e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.16     3.13     4.17     4.17   | 3.75e-14  6.26e-15  2.07e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.09     2.91     0.41     0.41   | 2.78e-14  6.92e-15  4.69e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.08     2.91     0.82     0.82   | 5.48e-14  8.43e-15  9.65e-15 |
 NOT1 |   288   286     1   288     2.07     2.87     4.17     4.17   | 4.43e-14  9.71e-15  5.56e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.05     2.80     0.83     0.83   | 4.76e-14  1.03e-14  3.28e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.01     2.70     0.71     0.71   | 4.78e-14  1.16e-14  1.90e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.97     2.60     2.05     2.05   | 6.07e-14  1.41e-14  6.27e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.87     2.35     1.52     1.52   | 5.13e-14  1.23e-14  1.51e-14 |
 YEL2 |   271   270     1   271     1.72     2.10     0.77     0.77   | 2.14e-14  4.43e-15  2.14e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     1.63     1.78     1.45     1.45   | 4.94e-14  8.12e-15  7.10e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.61     1.74     0.45     0.45   | 4.29e-14  2.13e-14  3.28e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.59     1.69     0.53     0.53   | 5.52e-14  1.53e-14  2.67e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.29     1.12     0.86     0.86   | 1.17e-13  1.77e-14  4.49e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     1.23     1.00     0.51     0.51   | 2.91e-14  6.46e-15  2.67e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.14     0.87     0.19     0.19   | 7.70e-14  1.21e-14  4.20e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.09     0.80     4.17     4.17   | 8.59e-14  8.55e-15  2.43e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     1.05     0.74     0.74     0.74   | 3.14e-14  9.28e-15  8.56e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     0.95     0.60     4.16     4.16   | 1.17e-13  1.15e-14  1.14e-14 |
 USUD |   288   288     0   288     0.95     0.60     2.45     2.45   | 1.10e-13  1.19e-14  3.70e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.93     0.57     0.99     0.99   | 1.17e-13  1.23e-14  5.27e-15 |
 NLIB |   288   287     1   288     0.86     0.50     0.38     0.38   | 1.02e-13  1.07e-14  1.97e-15 |
 G32  |   288   287     0   288     1.34     0.17     2.28     2.28   | 6.59e-14  2.36e-14  2.95e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.11     0.12     4.17     4.17   | 5.81e-14  1.92e-14  2.24e-14 |
 G10  |   288   265     8   288     1.20     0.08     0.25     0.25   | 9.18e-14  3.09e-14  2.23e-14 |
 G09  |   288   287     2   288     1.40     0.06     0.22     0.22   | 7.18e-14  2.65e-14  4.08e-14 |
 G30  |   288   286     1   288     4.12     0.05     4.17     4.17   | 7.57e-14  2.71e-14  3.13e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.11     0.02     2.16     2.16   | 6.50e-14  2.32e-14  6.86e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.11     0.02     0.99     0.99   | 6.20e-14  2.59e-14  3.69e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.26     0.01     4.17     4.17   | 7.60e-14  2.39e-14  4.17e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.03     0.03   | 5.40e-13  2.40e-13  3.85e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.02     1.02   | 5.21e-13  5.65e-14  2.03e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.81     0.81   | 5.39e-13  6.86e-14  2.51e-14 |
 GOPE |   264   264     0   264     0.12     0.01     0.01     0.01   | 6.37e-13  1.54e-13  2.90e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.21     0.21   | 5.49e-13  5.57e-14  1.76e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.43     0.01     4.17     4.17   | 6.28e-14  2.21e-14  3.78e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.25     0.25   | 6.73e-13  7.03e-14  2.72e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.67     0.67   | 6.45e-13  5.54e-14  4.31e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.45     0.45   | 7.02e-13  7.39e-14  5.26e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.27     0.27   | 7.62e-13  7.26e-14  1.69e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.44     0.44   | 7.34e-13  7.76e-14  3.81e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.61     0.61   | 6.53e-13  6.95e-14  3.31e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.08     0.08   | 6.42e-13  5.87e-14  5.18e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.88     0.88   | 6.94e-13  6.65e-14  2.76e-14 |
 G13  |   288   286     1   288     0.14     0.00     0.08     0.08   | 7.61e-13  9.07e-14  2.56e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-14  5.54e-15  2.88e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  6.64e-13  1.59e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.92e-13  2.02e-13 |
 DAEJ |   210     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 DARW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  3.86e-13  1.27e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.33e-13  9.14e-14  4.73e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.77e-13  2.46e-13  8.36e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.25e-13  8.17e-14  4.34e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  9.59e-14  3.31e-14 |
 G18  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-13  1.45e-13  7.83e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.37e-13  9.72e-14  1.74e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  8.60e-14  4.84e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.12e-13  2.16e-13 |
 G28  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.88e-13  8.21e-14  2.13e-14 |
 GLSV |   285   250     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  6.02e-13  1.18e-13 |
 GODZ |   286   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  8.27e-13  1.05e-12 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-13  5.38e-13  1.05e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-14  1.23e-14  3.10e-15 |
 HOFN |   288   254     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  7.21e-13  1.99e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-14  1.62e-14  6.56e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.83e-13  3.85e-13  1.98e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.75e-12  3.10e-13  2.43e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-14  9.58e-15  2.16e-14 |
 MAW1 |   288   221    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  5.61e-13  1.99e-13 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.21e-13  1.49e-13  7.27e-14 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  3.08e-13  1.68e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  3.06e-13  1.97e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  2.65e-13  3.96e-14 |
 NYAL |   286   278     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.99e-13  1.06e-13  2.16e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-13  1.32e-13  2.52e-13 |
 PIE1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-14  6.55e-15  2.04e-15 |
 REYK |   288   154    79     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-11  3.65e-12  4.78e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.37e-13  1.47e-13  2.55e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.55e-13  2.05e-13  1.16e-13 |
 SUTH |   194     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28         - |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.27e-13  2.23e-13  7.74e-14 |
 TOW2 |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  3.87e-13  1.70e-13 |
 TRO1 |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  2.96e-13  9.96e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.60e-13  1.32e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-14  3.31e-15  2.29e-15 |
 ALBH |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-14  1.04e-14  2.05e-14 |
 G01  |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-14  2.59e-14  8.39e-15 |
 IISC |   252     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 IRKJ |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.32e-14  2.92e-14  4.81e-15 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  7.23e-13  1.96e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  3.00e-13  6.44e-14 |
 IENG |   129   129     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-14  1.95e-14         - |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  3.72e-13  2.74e-13 |
 BJNM |     3     3     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 UNB3 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  5.74e-13  1.40e-13 |
 NAUR |   183     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 KRGG |   288   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  7.74e-13  1.86e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-13  4.09e-13  1.01e-13 |
 METG |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  7.89e-13  1.56e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-13  2.04e-13  9.08e-14 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  6.67e-13  1.44e-13 |
 UCAL |    75     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.89e-22  7.29e-20  2.15e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
