
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1992   Day: 5   MJD: 58193                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154067    512    -543    -158     11     10     12    125    142     98   19.97
 emr |  2880     0 104683     41    1251    -489     14     14     14    129    136     78   14.73
 esa |  2880     0 125219    478    -148   -1520      7      7      9    204    237     95   30.38
 gfz |  2880     0 133574   1213    -376       1     11     11     12    163    180    120   19.84
 grg |  2880     0 114907   3981     246    -158     13     11     18    173    172    179   15.08
 jpl |  2880     0 106678     34  145067    -892     43     46     21    240    237    254    0.00
 mit |  2880     0 110089   1136     466    -280     44     47     31    327    352    176    0.00
 igr |   288     0  46684     69   -8254    -519     13     15     12     82     75     83    0.00
 ngs |    96     0   2880      0    -547    -160   1157   1157      0   2299   2299      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    -8   202  -254   334  -111   189   298   101   -73     - |
    2 |  -107   -36   196  -146   -27  -143  -351    -6 -1970     - |
    3 |    26   -34  -263   159   319    74   794    86     -     - |
    5 |   131   188  -231    50    43     7  -338     5 -2431     - |
    6 |    37   -86  -144   -11   338   248   469    14  -122     - |
    7 |    88    30  -181   113    71   -62  -168    46 -1245     - |
    8 |   -79  -253   147  -131   227  -111   161   -75  1276     - |
    9 |   -75   -96   -34    -7   270   181   420   104   253     - |
   10 |    72   -28   -98    98     X    62    32     2   178     - |
   11 |   -41    62    16   -28    -2   -42  -337     3  3695     - |
   12 |    86   160  -144   139  -162    76  -232    -6 -1671     - |
   13 |    -9    23   -39    96   -58   -37  -387     8  2938     - |
   14 |  -153    20   189  -100   -66  -213  -194     7  2248     - |
   15 |   203   275  -252    28   -65   106  -417    52  -340     - |
   16 |  -104  -110   216  -116   -36  -340    82    39  2193     - |
   17 |   206    45  -306   200    45    32  -208    13 -2544     - |
   18 |   355   271     -  -558     -   642   241  -120 -3650     - |
   19 |  -131   -41   362  -204  -248  -274  -121   -82 -1288     - |
   20 |  -224  -198   366  -200    16  -324   -82  -115  2242     - |
   21 |  -145  -127   416  -190  -272  -387  -168   -84 -1673     - |
   22 |  -223  -227   543  -257  -240  -324    64   -53 -2057     - |
   23 |   -44   -22    25    11    15   -42  -163    50  -327     - |
   24 |    61   137  -299   171   163   545   438    32  1520     - |
   25 |  -175  -129   194    10   -46  -159   308  -102   282     - |
   26 |    50   -56    24    25   -93    22   396    30    72     - |
   27 |   -55    41    43    45  -113   -59    77   -63  -581     - |
   28 |  -105  -104   204   -91   -51  -190  -553   -29  5358     - |
   29 |   260   134  -321   174   -57   122  -778    50 -1428     - |
   30 |   -33    27     1   101  -119   216   151    53   956     - |
   31 |   101    50  -174   238  -147    64   502    23 -1195     - |
   32 |    33  -116  -201    53   405   122    83    16  -618     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   129     -     -  -129     -     -     -    77     -     - |
 ADIS |   254     -   135     -  -608     -     -   240     -     - |
 AIRA |   -61     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |   112    -7     -  -107     -  -413     -    20     -     - |
 ALGO |   -14    71     -   -38     -     -     -    33     -     - |
 ALIC |    24     -   -15    -1     -  -201     -    46     -     - |
 ALRT |   -44     -     -    15    38     -   -79     -     -     - |
 AMC2 |    46     -     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 ANKR |    88     -   -65    11     -     -   -66     -     -     - |
 AREG |   -85     -     -     -   113     -     -     -     -     - |
 ARTU |   -40     -    18   -30    57  -225     -    -9     -     - |
 ASCG |  -148     -    97     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   159     -   -19  -132     -     -     -   -35     -     - |
 AUCK |   -86     -    38    28     -   -99   191     5     -     - |
 BAKE |    23     -    65  -141    25     -     -   -73     -     - |
 BAKO |    41     -   120  -225     -  -323    22     -     -     - |
 BARH |   -64     -    55   -20     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |   -39     -   109  -127     -     -     -   -64     -     - |
 BJFS |   -99     -   190  -159   -43     -  -211  -139     -     - |
 BJNM |   -55    75     -     X     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |    22     -     -   -22     -     -     -    22     -     - |
 BRAZ |  -185     -   122     0     -     -  -136  -110     -     - |
 BREW |     0     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |    12     -    48  -107     -     -     -   -25     -     - |
 BRST |   -97     -    33     -    63     -     -     -     -     - |
 BRUX |     9     -     -  -129   157     -     -   -16     -     - |
 CAS1 |  -112     -   108  -108    72     -     -   -21     -     - |
 CCJ2 |   -29     -     -  -169   263   -38     -     -     -     - |
 CEDU |   -80     -    87   -53     -     -     -   -31     -     - |
 CHPG |  -177     -     -     -   234     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -20     -     -    20     -  -182   119    19     -     - |
 CHTI |  -100     -    -8   -38   201     -     -    12     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -114   150     -     -     -     -     - |
 CHUR |   102    12     3  -116     -  -277     9    47     -     - |
 CKIS |  -131     -     -     -   173     -     -     -     -     - |
 CNMR |  -116     -    77    -2     -     -   -50     -     -     - |
 COCO |  -121     -    67  -142   244  -262     -   -24     -     - |
 CORD |    -2     -    52   -78     -     -   128    -2     -     - |
 CPVG |  -188     -     -     -   248     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    71  -109     -  -332     -   -72     -     - |
 DAEJ |   -19   164     -  -119    22     -   150     -     -     - |
 DAKR |     -     -    64   -98     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    40     -   234  -600   320  -515     -  -118     -     - |
 DAV1 |   -33     -    30     -   -17     -     -     4     -     - |
 DGAR |   -54     -    90   -48   -48  -222     -     3     -     - |
 DRAO |    60    29   -13   -62     -     -    57    31     -     - |
 DUBO |   -11     -    40   -75    32     -     -   -46     -     - |
 DYNG |   -53     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 FAIR |  -101    80    16   -58    99     -    72     1     -     - |
 FLIN |    -9     -    79  -113     -     -     -    57     -     - |
 FLRS |    90     -     -   -91     -     -     -   119     -     - |
 GLPS |   -56     -    27   -17    43  -330     -   -25     -     - |
 GLSV |   100     -    13  -121     X     -     -     -     -     - |
 GMSD |   -92     -     -     -   122     -     -     -     -     - |
 GODE |  -131   -47     -     X   219  -281   -74     -     -     - |
 GOL2 |    31   -42     -     -     -     -     -    77     -     - |
 GOLD |   -80     -    97   -69     -     -   -47    11     -     - |
 GOPE |     1     -     -    -1     -     -  -248   142     -     - |
 GRAS |   -36     -   117  -143     -     -     -   -40     -     - |
 GRAZ |  -118     -   168  -138     -  -173  -302  -127     -     - |
 GUAM |    51     -     -   -51     -  -106     -    37     -     - |
 GUAT |  -123     -   240  -245     -     -     -    39     -     - |
 HARB |  -117     -   190  -177     -     -     -   -46     -     - |
 HERS |  -144    29   121   -63     -     -     -   -34     -     - |
 HERT |     3     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -79   107     -     -     -  -181     -     -     -     - |
 HNLC |    32     -     -   -32     -     -   142     -     -     - |
 HNPT |    30     -     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    12     6     7   -28     -  -274    62   -16     -     - |
 HOFN |   -39     -   168  -130  -119     -  -399   -79     -     - |
 HOLB |   -10     -     -   -11    28     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -88     -     -     -   116     -     -     -     -     - |
 HRAO |   100     -     -  -100     -     -    97   -33     -     - |
 HYDE |   -47     -   147  -237    79     -   -73   -40     -     - |
 IENG |   -82    41     -    52     -     -     -    82     -     - |
 IISC |   -59     -     -    60     -  -188     -     3     -     - |
 INEG |    90     -   -42   -27     -     -     -     -     -     - |
 INVK |  -191     -     -   -95   378  -340   -41     -     -     - |
 IQAL |   -44     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -17     -    75     4  -133  -299     -     -     -     - |
 ISBA |   -19     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -137     -    90     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |    11     -     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -33     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -47    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     1     -    -1     -     -     0   -43     -     - |
 KARR |  -103     -   166  -131   -26     -   -93   -20     -     - |
 KELY |   -25     -    18   -45    57  -294     -     3     -     - |
 KERG |     4     -    41   -67     -  -382     -   -86     -     - |
 KIRI |  -193     -   127     -     -  -329   -54     -     -     - |
 KIRU |     2    33    38    22  -141     -  -154    17     -     - |
 KIT3 |   -15     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -96    93     -    28     -  -113     -    86     -     - |
 KOKV |   -24     -    34   -28     -     -     -    -3     -     - |
 KOUC |  -159     -   105     -     -     -    50     -     -     - |
 KOUG |   -60     -     -     -    79  -187     -     -     -     - |
 KOUR |   -75    34    35    -4     -     -     -   -16     -     - |
 KRGG |   -13     -     -   -31    62     -     -   158     -     - |
 KZN2 |  -185     -     -     -   245     -     -     -     -     - |
 LAMA |   107     -     -  -108     -     -   -27     1     -     - |
 LAUT |  -183     -   120     -     -     -     -    47     -     - |
 LHAZ |    37     -     -   -44     9     -     -    85     -     - |
 LMMF |  -124     -    61     -    41     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -68     -    41     -    10     -     -  -133     -     - |
 MAC1 |   -95     -   -16     -   157     -     -   -24     -     - |
 MAG0 |  -161     -    89    25     -     -   136     -     -     - |
 MAJU |     4     -     -     -    -6     -    32     -     -     - |
 MAL2 |   105     -  -186     -   263     -     -   152     -     - |
 MANA |    66     -     -   -67     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     9    -2    -5     -     -  -263     -     -     -     - |
 MAS1 |  -125     6    50   -53   130     -  -432   -20     -     - |
 MATE |   136     -   -39   -77     -     -     -    36     -     - |
 MAUI |    36     -     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -35     -   -39   -17   149  -234     X   -47     -     - |
 MBAR |   -64     -    88   -70     -     -     -     6     -     - |
 MCM4 |    15     2     2   -75    73  -400   116   -51     -     - |
 MDO1 |   -25    27     4     -     -     -    89   -20     -     - |
 MDVJ |    95     -   -38   -38     -  -257   -80   153     -     - |
 MEDI |   184  -249     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |  -121     -     -     -   160     -     -     -     -     - |
 METS |   -35    47     -     -     -     -     -   -42     -     - |
 MGUE |  -111     -    41     -    65  -256     -   -81     -     - |
 MIZU |    94     -     -   -95     -  -318     -   -81     -     - |
 MKEA |   -74     -   -30   120     -     -     -    82     -     - |
 MOBS |   -48     -    29     -     5     -    18     -     -     - |
 MONP |    12     -    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    12     -     -   -12     -  -148     -     -     -     - |
 MQZG |    15     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   -78     -     -    12    87  -171     -     -     -     - |
 NAUR |  -120     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |    60     -     1   -62     -  -100     -    29     -     - |
 NIST |    30    29     -   -51     -     -     -    86     -     - |
 NIUM |    -2     -     -     2     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -57     -   105  -165    83  -284  -298     0     -     - |
 NLIB |   -21    63     -  -190   217     -   101   -30     -     - |
 NNOR |    62   119    37     -  -273     -     1     -     -     - |
 NOT1 |   -56     -     -     -    74     -     -  -110     -     - |
 NOVM |     4     -   -12    14     -  -206     -   -18     -     - |
 NRC1 |   -31    26     -    12     -     -   -51    10     -     - |
 NRIL |    -3     -     X     3     X  -142     X   -59     -     - |
 NRMD |   -60     -     -     -    79     -     -     -     -     - |
 NTUS |   109     -     -  -110     -     -     -    58     -     - |
 NYA1 |   -71     -    64   -26     -     -     -  -136     -     - |
 NYA2 |    72     -     -     -   -95     -     -  -116     -     - |
 NYAL |    -9   -12     -    18     -  -271   -92     -     -     - |
 OHI2 |     X     -    27   -41     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |  -146     -   -20     -   235     -  -188  -111     -     - |
 ONS1 |   -51     -     -     -    68     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -46   -16    88   -77     -     -     -  -165     -     - |
 OPMT |   -97   196     -   -46     -     -  -190     -     -     - |
 OUS2 |   -11     -     6     -     2     -     -     -     -     - |
 PADO |    -9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -11    15  -168     -     -     -     - |
 PDEL |     5     -    59  -191   125  -226     -   -69     -     - |
 PERT |  -163     6   175  -109     -     -     -    -6     -     - |
 PETS |   -39     -     -    39     -  -174     -    66     -     - |
 PIE1 |   -16    19    46   -87    24     -     8    -4     -     - |
 PIMO |  -136     -    15   -84   260  -224  -101   -22     -     - |
 POHN |  -306     -     -     X   405     -     -  -247     -     - |
 POL2 |    73     -     -   -74     -   -92     -     -     -     - |
 POTS |   101     -   -66     -     -     -     -   -31     -     - |
 POVE |    45     -    57  -132     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    79    27     -  -100     -     -     -    37     -     - |
 PTBB |  -208   -30   158   -10     -     -  -380    44     -     - |
 PTVL |  -107     -     -     -   142  -152     -     -     -     - |
 QAQ1 |    66   -19   -34     -     -     -     -   -30     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -96   127     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -69     -    46     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |  -150     -     -   -51   266  -197  -339    36     -     - |
 RAMO |   -18     -    12     -     -     -     -   -67     -     - |
 REDU |  -134     -    88     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -112     -    50    40    -5  -176     X   -22     -     - |
 REYK |   115     -     -  -116     -  -154  -218    89     -     - |
 RGDG |  -140     -     -     -   185     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -33     -    22     -     -     -     -    40     -     - |
 RIOP |   -52     -    93   -91     -  -321   -55     -     -     - |
 SALU |   -36     -   147  -188     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   -79     -     -    79     -     -     -    93     -     - |
 SAVO |   -14     -   103  -148     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -116     5    85   -18     -     -   -96    62     -     - |
 SCOR |    73     -   -19     -   -59     -     -     -     -     - |
 SCRZ |     9     -  -204     -   398  -188     -     -     -     - |
 SEYG |  -173     -    47     -   149  -260     -   -14     -     - |
 SFER |    35   -37   108  -174     -     -     -   -65     -     - |
 SHAO |   -99     -     -   -94   255  -197     -   -26     -     - |
 SOFI |   -94     -   144  -126     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -65     -     -    65     -     -     -   -84     -     - |
 SSIA |   -54     -     -  -191   323     -     4     -     -     - |
 STFU |   132     -     -     -  -175     -     -     -     -     - |
 STHL |   -23     -    55   -60     -  -231     -   -12     -     - |
 STJO |   -36    44     -    23   -26     -     -    -5     -     - |
 STK2 |  -240     -    36     -   246     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -146     -     -   -86   338  -128  -183     -     -     - |
 SUTM |   139     -   -92     -     -     -     -   -51     -     - |
 SUWN |    47     -     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    37     -   -74     -     -    36     -     - |
 SYDN |   -49     -    32     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -114   164     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 TASH |    99     -     -     -  -132     -     -   -89     -     - |
 TEHN |   -28     -    11  -127   183  -352  -441     -     -     - |
 THTI |   -57    81   119  -188     -  -231   116     -     -     - |
 THU2 |   -24     -    98  -125     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -46    47     -    12     -  -249     -    26     -     - |
 TIDB |   -55    24     -    38     -     -    91    80     -     - |
 TIXI |     X     -  -238     -   478     -     -   315     -     - |
 TLSE |  -126     -   170  -158     X  -464     -   -69     -     - |
 TNML |   -75   102     -     -     -     -   -69     -     -     - |
 TOW2 |  -117     -    36   -25   115  -269   -77     6     -     - |
 TRO1 |   -15     -   104  -272   168     -     -   -45     -     - |
 TSK2 |  -103     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -31    63     -   -16     -     -   -18    31     -     - |
 TUVA |  -265     -    56     -   256     -   -15     -     -     - |
 TWTF |   -22    39    25   -46     -     -   110   -26     -     - |
 UCAL |   -90     -     -     -   119     -     -     -     -     - |
 UFPR |    74     -    31  -122     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   -10     -   125     -  -240     -     -   142     -     - |
 UNB3 |  -100     -     -     -   133     -     -     -     -     - |
 UNSA |    23     -   -15     -     -     -     -   -41     -     - |
 USUD |   -80   -43     -   112     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -63     -    41     -     -     -     -    28     -     - |
 VILL |  -178     6   147    27  -101     -  -297    19     -     - |
 VOIM |   -81     -     -     -   108     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    19     -     -   -20     -     -  -178    42     -     - |
 WARK |   -96     -     -     -   127     -     -     -     -     - |
 WES2 |    33    71    43  -152     -     -     -    78     -     - |
 WHIT |    45     4    -8   -36     -     -    -1    81     -     - |
 WIND |  -111     -     X     -   146     -     -   -23     -     - |
 WSRT |    19   140     -  -123     -     -  -314   -38     -     - |
 WTZR |   -67     -   182  -212     -     -     -   -82     -     - |
 WTZZ |  -101     -     -     -   133     -  -445     -     -     - |
 WUH2 |    36     -     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -90     -     -  -187   385     -    73    62     -     - |
 YAKT |  -150     -   105   -10     -  -215   -30     -     -     - |
 YAR2 |    -4    57     -   -39     -     -     -    36     -     - |
 YELL |   -20   -83     -    25    75     -   -80   -43     -     - |
 YSSK |     8     -     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |   -45     -    62   -51     -  -206   -97   -10     -     - |
 ZECK |   -18     -     1    16     -  -214     -   -43     -     - |
 ZIM2 |  -176     -   116     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     7     -     -    -7     -     -   -97     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    15     4     7    10    28    39    12   719     - | 2880    176
    2 |     8    12     6     6     9    36    43     8   324     - | 2880    239
    3 |     7    16     6     8    13    52    36    19     -     - | 2880    325
    5 |    10    14     7     8    11    65    43    14   710     - | 2880    493
    6 |     9    21     9     9     9    36    46    14   264     - | 2880    204
    7 |    16    18     5     5     9    42    35    15   398     - | 2880    233
    8 |    12    13     6     9    11    31    37    17  3001     - | 2880   1236
    9 |    10    12     6     9    13    50    68    16   321     - | 2880    258
   10 |     7    15     6     8     X    30    35    15   510     - | 2880    250
   11 |     7    16     9     8    13    29    70    11   484     - | 2880    250
   12 |     7    12     6     8     9    85    52    15   726     - | 2880    324
   13 |    13    13     8     8    12    35    36    19   537     - | 2880    318
   14 |     5    13     7    14     9    42    51    14   949     - | 2880    175
   15 |     8    12     6    10    11    74    45    12   368     - | 2880    262
   16 |    17    14     9     7    13    46    67    23   397     - | 2880    389
   17 |    14    15    11    37    13    42    54    10  3061     - | 2880    820
   18 |     7    17     -    11     -    34    40    18   793     - | 2880    617
   19 |    13    15     7    12     8    45    50    14   723     - | 2880    259
   20 |    10    17     7    10    11    59    56     6   760     - | 2880    358
   21 |    14    28     8    14    10    31    38     9  1908     - | 2880    282
   22 |     5    11     7     7    12    36    53    15   648     - | 2880    378
   23 |     8    12     8     8     9    71    70    17   514     - | 2880    223
   24 |     6    12     4     7     8    21    44    11  2765     - | 2880   2375
   25 |    12    17     8     9    11    36    26    19   306     - | 2880    244
   26 |    10    14     6     9    11    43    48    23   414     - | 2880    283
   27 |    20    11     8    12    21    35    48    23   385     - | 2880    299
   28 |    11    15    10     9     9    36    41    15  1655     - | 2880    564
   29 |     9    14     4     8    11    74    56    19   377     - | 2880    219
   30 |    16    12     4     7    11    31    29     8   333     - | 2880    238
   31 |     5    13     5     8     9    38    27    17  1040     - | 2880    427
   32 |     7    14     6    15     9    32    41    13   335     - | 2880    198
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    10     -     -    10     -     -     -    12     -     - |  288   3902
 ADIS |    15     -     8     -    17     -     -    11     -     - |  288    >>>
 AIRA |    18     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   4335
 ALBH |    14    21     -     8     -    16     -    11     -     - |  288    730
 ALGO |     9    11     -     6     -     -     -     9     -     - |  288     96
 ALIC |     9     -     5     9     -    20     -     6     -     - |  288   3226
 ALRT |    13     -     -     9    10     -    21     -     -     - |  288   5143
 AMC2 |     8     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     29
 ANKR |     5     -     7    12     -     -    21     -     -     - |  288   6697
 AREG |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   5643
 ARTU |     9     -     5     9    10    14     -     5     -     - |  288   7116
 ASCG |    31     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  179   5135
 ASPA |    20     -    12    15     -     -     -    20     -     - |  288   7982
 AUCK |    14     -     7    12     -    15    28     9     -     - |  288   4856
 BAKE |    11     -     6     7    15     -     -     7     -     - |  288   2410
 BAKO |    13     -     9    14     -    19    57     -     -     - |  288   4940
 BARH |     6     -     5     6     -     -     -     -     -     - |  288   3562
 BJCO |    20     -    12    16     -     -     -    13     -     - |  288   6199
 BJFS |     9     -     8     9    11     -    34    12     -     - |  288   2820
 BJNM |    11    15     -     X     -     -     -     -     -     - |  288    134
 BOR1 |     5     -     -     5     -     -     -    15     -     - |  288   5280
 BRAZ |    15     -     7    15     -     -    39    14     -     - |  288   5043
 BREW |     7     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     56
 BRMU |    20     -    12    19     -     -     -    12     -     - |  276   7100
 BRST |     6     -    11     -    25     -     -     -     -     - |  288   1824
 BRUX |     6     -     -     6    11     -     -     8     -     - |  288     29
 CAS1 |    10     -     9    17    12     -     -     7     -     - |  288   2604
 CCJ2 |    11     -     -    14    19    29     -     -     -     - |  288   5629
 CEDU |    10     -     7     9     -     -     -     7     -     - |  288    216
 CHPG |    16     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   5308
 CHPI |    19     -     -    20     -    29    43    18     -     - |  288   2986
 CHTI |    15     -    10    17    27     -     -     8     -     - |  288   5373
 CHUM |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     - |  288   7650
 CHUR |    17    24     7     8     -    36    36    13     -     - |  288  53546
 CKIS |    11     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  287   6427
 CNMR |    13     -    10    13     -     -    41     -     -     - |  288  13082
 COCO |    23     -    15    22    28    26     -    11     -     - |  288   2026
 CORD |    15     -     9    12     -     -    31    13     -     - |  288   6046
 CPVG |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4063
 CUSV |     -     -     9    13     -    27     -    11     -     - |  288   5077
 DAEJ |     9    11     -     8    11     -    67     -     -     - |  288   4047
 DAKR |     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   5135
 DARW |    25     -    16    23    32    26     -    13     -     - |  288   3100
 DAV1 |    13     -     9     -    15     -     -    12     -     - |  288    >>>
 DGAR |    16     -    12    13    21    16     -     9     -     - |  288   6299
 DRAO |     9    10     5     7     -     -    21     6     -     - |  288     39
 DUBO |     6     -     4     6    14     -     -    14     -     - |  288  31353
 DYNG |    11     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   2555
 FAIR |     9    13     6    10    14     -    18    10     -     - |  288   3880
 FLIN |    23     -    10    26     -     -     -    12     -     - |  288   2456
 FLRS |    16     -     -    16     -     -     -    35     -     - |  288   2854
 GLPS |    11     -    12    14    21    21     -    10     -     - |  288   6285
 GLSV |    10     -     5     7     X     -     -     -     -     - |  285   1957
 GMSD |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   6197
 GODE |     9     8     -     X    12    14    33     -     -     - |  288     53
 GOL2 |     7     9     -     -     -     -     -    21     -     - |  288     40
 GOLD |    11     -     5    10     -     -    37    10     -     - |  288   4700
 GOPE |     8     -     -     8     -     -    23    16     -     - |  288    819
 GRAS |     8     -     5     6     -     -     -    12     -     - |  288   3051
 GRAZ |     6     -     5     8     -    13    16    11     -     - |  288   5682
 GUAM |    13     -     -    13     -    20     -    14     -     - |  288   7572
 GUAT |    20     -    12    19     -     -     -    10     -     - |  288   2795
 HARB |    24     -    12    14     -     -     -    10     -     - |  288   1556
 HERS |     7    19     8     7     -     -     -    10     -     - |  288     35
 HERT |     6     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3299
 HLFX |     9    12     -     -     -    19     -     -     -     - |  288 175037
 HNLC |     9     -     -     9     -     -    24     -     -     - |  288   2951
 HNPT |    10     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  222   3487
 HOB2 |    15    13    10    12     -    20    28     6     -     - |  288    182
 HOFN |     8     -     7     7    16     -    31    10     -     - |  288   2398
 HOLB |    22     -     -    13    23     -     -     -     -     - |  288   1867
 HRAG |    20     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  102   4583
 HRAO |    17     -     -    18     -     -    49    15     -     - |  285    111
 HYDE |    13     -    11    14    26     -    27    10     -     - |  288   4914
 IENG |     8    22     -    13     -     -     -    12     -     - |  288     63
 IISC |    13     -     -    13     -    24     -    14     -     - |  288   2764
 INEG |    11     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   5441
 INVK |     8     -     -     7    12    18    30     -     -     - |  288   4396
 IQAL |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2211
 IRKJ |    10     -     7     8    12    15     -     -     -     - |  286  16502
 ISBA |    12     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   6554
 JFNG |    58     -    38     -     -     -     -     -     -     - |    2      0
 JOG2 |    13     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  282    >>>
 JOZ2 |     4     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   5507
 JOZE |    21    29     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    14     -    10     -     -    28     7     -     - |  288  13117
 KARR |    16     -     8    13    27     -    23    13     -     - |  288   5023
 KELY |    15     -     8     6    15    52     -     7     -     - |  288   3121
 KERG |    27     -    18    19     -    28     -    14     -     - |  288   3793
 KIRI |    35     -    23     -     -    26    52     -     -     - |   90   5038
 KIRU |     9    13     5     6    15     -    17     7     -     - |  288   1900
 KIT3 |    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     9     9     -     8     -    19     -     5     -     - |  288     34
 KOKV |    11     -     7    12     -     -     -     6     -     - |  288     34
 KOUC |    13     -     9     -     -     -    55     -     -     - |  288   2663
 KOUG |     8     -     -     -    11    20     -     -     -     - |  288   1138
 KOUR |    11    14     9    11     -     -     -     7     -     - |  288     25
 KRGG |    19     -     -    23    32     -     -    21     -     - |  288   3024
 KZN2 |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |    6    856
 LAMA |     5     -     -     5     -     -    19    10     -     - |  288   3048
 LAUT |    16     -    11     -     -     -     -    40     -     - |  288   4510
 LHAZ |     9     -     -    11    19     -     -     9     -     - |  288   5089
 LMMF |    11     -    10     -    20     -     -     -     -     - |  288   2668
 LPGS |    13     -    13     -    21     -     -    31     -     - |  275    >>>
 MAC1 |    13     -    11     -    15     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     9     -     7    13     -     -    20     -     -     - |  285   7344
 MAJU |    15     -     -     -    20     -    37     -     -     - |  284   3610
 MAL2 |    15     -    13     -    28     -     -    20     -     - |  257   7679
 MANA |    14     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   5871
 MAR6 |     6    13     6     -     -    14     -     -     -     - |  288   1826
 MAS1 |    10    10    11    16    25     -    37     7     -     - |  288   3044
 MATE |    11     -     9    11     -     -     -    13     -     - |  288    105
 MAUI |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    12     -     9    10    17    29     X     9     -     - |  288   1701
 MBAR |    15     -     9    10     -     -     -    10     -     - |  288   6705
 MCM4 |    10    10     9    10    12    18    30     5     -     - |  288   3458
 MDO1 |    10    21     7     -     -     -    15     8     -     - |  288   5188
 MDVJ |     4     -     3     5     -    14    36    12     -     - |  288     31
 MEDI |    12    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     42
 METG |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1882
 METS |     7    10     -     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 MGUE |     7     -     7     -    14    15     -     8     -     - |  288     21
 MIZU |    11     -     -    11     -    16     -    16     -     - |  288   1013
 MKEA |    11     -     6    13     -     -     -    15     -     - |  288     35
 MOBS |    14     -    11     -    18     -    25     -     -     - |  288   1819
 MONP |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2912
 MORP |    10     -     -    10     -    19     -     -     -     - |  288   3823
 MQZG |     7     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4731
 NAIN |     7     -     -     8     9    18     -     -     -     - |  288   6478
 NAUR |    34     -    23     -     -     -     -     -     -     - |   99   4138
 NICO |     8     -     8    11     -    13     -    11     -     - |  288   6593
 NIST |     8    23     -    20     -     -     -    40     -     - |  288     36
 NIUM |    11     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6343
 NKLG |    16     -    10    17    24    16    52     8     -     - |  288   6487
 NLIB |    12    17     -    14    21     -    26     9     -     - |  288     44
 NNOR |    16    19    12     -    15     -    31     -     -     - |  288    268
 NOT1 |     9     -     -     -    12     -     -    16     -     - |  288     29
 NOVM |     8     -     6     9     -    13     -    12     -     - |  288     31
 NRC1 |     7    10     -     6     -     -    11     8     -     - |  288     25
 NRIL |     8     -     X     8     X    25     X    10     -     - |  287   5819
 NRMD |    12     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   2895
 NTUS |     9     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  189   5004
 NYA1 |     6     -     4     5     -     -     -    10     -     - |  288   5118
 NYA2 |     5     -     -     -     7     -     -    12     -     - |  288    >>>
 NYAL |     8    13     -     8     -    42    31     -     -     - |  288    332
 OHI2 |     X     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  256     25
 OHI3 |     9     -     6     -    14     -    18    11     -     - |  288   4516
 ONS1 |    17     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  275   1774
 ONSA |     6    10     6     5     -     -     -    12     -     - |  288   2074
 OPMT |     9    18     -     9     -     -    26     -     -     - |  288     40
 OUS2 |    11     -    12     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     8     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  285    >>>
 PALM |     -     -     -     9    12    16     -     -     -     - |  288   5339
 PDEL |    12     -    10    14    17    16     -    14     -     - |  288   2859
 PERT |    13    13     9    11     -     -     -     6     -     - |  288   4077
 PETS |    11     -     -    11     -    17     -     7     -     - |  288   9401
 PIE1 |    10    11     6     9    13     -    19    10     -     - |  288     21
 PIMO |    16     -    11    16    21    20    27     8     -     - |  288   7843
 POHN |    27     -     -     X    35     -     -    35     -     - |  155   4955
 POL2 |     5     -     -     5     -    10     -     -     -     - |  288   6718
 POTS |    13     -     8     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 POVE |    13     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288   6519
 PRDS |     6     7     -     6     -     -     -     7     -     - |  288    107
 PTBB |     6    17     7     9     -     -    22     8     -     - |  288     34
 PTVL |    30     -     -     -    39    38     -     -     -     - |  182   3813
 QAQ1 |     7    14     4     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     - |  288   6866
 QUIN |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5349
 RABT |    14     -     -    18    21    12    48    14     -     - |  288   8343
 RAMO |     8     -     5     -     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 REDU |    10     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1408
 REUN |    16     -    11    18    29    23     X    13     -     - |  288   5156
 REYK |     8     -     -     8     -    18    32     8     -     - |  283   2483
 RGDG |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   5573
 RIO2 |    11     -     8     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 RIOP |     8     -     8    12     -    16    27     -     -     - |  288   5631
 SALU |    18     -     7    18     -     -     -     -     -     - |  288   6577
 SANT |     9     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288   6842
 SAVO |    19     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  273   4701
 SCH2 |     7    11     5     6     -     -    27     7     -     - |  288   2100
 SCOR |     5     -     4     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCRZ |    16     -    14     -    20    20     -     -     -     - |  288   4958
 SEYG |     7     -     9     -    18    16     -     8     -     - |  288   4204
 SFER |    23    11    12    12     -     -     -    12     -     - |  288     46
 SHAO |    11     -     -    12    15    19     -     9     -     - |  288   9176
 SOFI |    17     -    13    17     -     -     -     -     -     - |  288   6378
 SPT0 |     6     -     -     6     -     -     -    13     -     - |  288   2059
 SSIA |    18     -     -    17    19     -    38     -     -     - |  288   5399
 STFU |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |    12     -     7    15     -    19     -     7     -     - |  288   4078
 STJO |    12    12     -     9    14     -     -    11     -     - |  288    546
 STK2 |    10     -    10     -    14     -     -     -     -     - |  288   4278
 SUTH |    18     -     -    13    27    23    28     -     -     - |  288   3504
 SUTM |    13     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 SUWN |     7     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  276   3847
 SVTL |     -     -     6     -    12     -     -     6     -     - |  288     37
 SYDN |    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  287   1196
 SYOG |     7    22     -    14     -     -     -     -     -     - |  156   3860
 TASH |     6     -     -     -     7     -     -    11     -     - |  288    >>>
 TEHN |    13     -    10    15    16    16    35     -     -     - |  288   6661
 THTI |    19    25    16    21     -    35    34     -     -     - |  288   6221
 THU2 |     7     -     5     5     -     -     -     -     -     - |  288   4508
 THU3 |     7    11     -     6     -    15     -     6     -     - |  288   5444
 TIDB |    17    19     -    17     -     -    33    16     -     - |  288     45
 TIXI |     X     -     7     -    13     -     -    19     -     - |  193    >>>
 TLSE |    16     -    10     8     X    37     -    20     -     - |  179   5099
 TNML |    10    14     -     -     -     -    42     -     -     - |  288   3700
 TOW2 |     9     -    10    15    22    19    29     5     -     - |  288   1430
 TRO1 |     8     -     5     5    13     -     -    10     -     - |  288   4255
 TSK2 |     8     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3639
 TSKB |    10    12     -     9     -     -    25    13     -     - |  288   4114
 TUVA |    17     -    16     -    29     -    46     -     -     - |  288   6062
 TWTF |    10    12     8    14     -     -    23    17     -     - |  288     46
 UCAL |    12     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  246   1458
 UFPR |    14     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   4546
 ULAB |     9     -     9     -    13     -     -     8     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1223
 UNSA |    14     -     9     -     -     -     -    15     -     - |  288    >>>
 USUD |     9    11     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     34
 VALD |     4     -     3     -     -     -     -     7     -     - |  288   2459
 VILL |    11    19    10    14    18     -    22     7     -     - |  288   1517
 VOIM |    20     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  273    >>>
 WAB2 |     6     -     -     6     -     -    19    12     -     - |  288    473
 WARK |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4742
 WES2 |     8    16     8     7     -     -     -     9     -     - |  288    315
 WHIT |    10    17     5     7     -     -    20     4     -     - |  288  13584
 WIND |    26     -     X     -    34     -     -    19     -     - |  187    >>>
 WSRT |     8    10     -     7     -     -    17    11     -     - |  288     27
 WTZR |     5     -     5     7     -     -     -     9     -     - |  288     26
 WTZZ |     8     -     -     -    11     -    32     -     -     - |  288     28
 WUH2 |    21     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  284    >>>
 XMIS |    16     -     -    16    26     -    39    14     -     - |  288   6089
 YAKT |    12     -     8    17     -    18    30     -     -     - |  288   6240
 YAR2 |    11    10     -    11     -     -     -    12     -     - |  288     69
 YELL |     8     8     -    10    13     -    38    11     -     - |  288     32
 YSSK |     7     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   8791
 ZAMB |    12     -     7    12     -    16    31    11     -     - |  288   7454
 ZECK |     7     -     8    12     -    13     -     7     -     - |  288   1508
 ZIM2 |     6     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   5877
 ZIMM |     5     -     -     5     -     -    24     -     -     - |  288   4994
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    11    15     8    11    13    43    45    13  1158     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1992-5  0:10:00 |  -486886093
cod |   TIXG  | 1992-5  0:15:00 |   513030433
cod |   TIXG  | 1992-5  0:20:00 |  -486967687
cod |   TIXG  | 1992-5  0:25:00 |   513082740
cod |   TIXG  | 1992-5  0:30:00 |  -486874220
cod |   TIXG  | 1992-5  0:35:00 |   513184391
cod |   FAA1  | 1992-5  4:35:00 |       -5615
cod |   FAA1  | 1992-5 17:15:00 |        3079
esa |   MAL2  | 1992-5 18:40:00 |       11374
gfz |   BJNM  | 1992-5 10:05:00 |       16389
grg |   GLSV  | 1992-5 14:10:00 |        -577
grg |   GLSV  | 1992-5 14:15:00 |        1243
grg |   GLSV  | 1992-5 14:40:00 |        -759
grg |   GLSV  | 1992-5 15:05:00 |        -627
grg |   GLSV  | 1992-5 17:50:00 |        1069



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.92     4.00     3.98     3.98   | 2.12e-14  3.55e-15  3.31e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.03     4.00     3.98     3.98   | 3.32e-14  4.15e-15  2.76e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.61     4.00     3.18     3.18   | 4.79e-14  3.87e-15  1.40e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.77     4.00     1.58     1.58   | 3.38e-14  6.27e-15  6.50e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.68     4.00     3.98     3.98   | 3.08e-14  5.18e-15  3.27e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.14     4.00     2.03     2.03   | 6.24e-14  5.83e-15  2.41e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.95     4.00     3.38     3.38   | 2.06e-14  5.72e-15  1.40e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     2.87     4.00     1.02     1.02   | 3.94e-14  7.07e-15  1.78e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     2.47     3.98     1.25     1.25   | 2.99e-14  8.75e-15  5.24e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.41     3.95     1.28     1.28   | 2.77e-14  4.12e-15  2.40e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     2.43     3.93     1.42     1.42   | 3.63e-14  5.72e-15  2.18e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.39     3.89     0.08     0.08   | 3.36e-14  9.66e-15  2.21e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     2.19     3.30     3.98     3.98   | 4.70e-14  6.79e-15  2.12e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.18     3.24     0.78     0.78   | 5.19e-14  5.49e-15  2.19e-15 |
 OHI2 |   256   253     1   256     2.04     3.24     2.64     2.64   | 6.64e-13  1.92e-13  8.48e-14 |
 AMC2 |   288   285     1   288     2.17     3.22     3.98     3.98   | 5.31e-14  9.02e-15  1.92e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.12     3.07     3.98     3.98   | 3.71e-14  7.26e-15  2.99e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.07     2.92     0.40     0.40   | 4.66e-14  6.40e-15  3.29e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.04     2.85     0.80     0.80   | 4.07e-14  8.77e-15  2.07e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.02     2.81     3.98     3.98   | 4.60e-14  7.72e-15  3.41e-15 |
 MEDI |   286   283     1   286     1.98     2.72     0.81     0.81   | 5.65e-14  9.54e-15  2.83e-15 |
 HRAO |   285   279     1   285     1.97     2.69     0.22     0.22   | 5.81e-14  2.43e-14  4.18e-15 |
 DRAO |   288   285     1   288     1.95     2.60     0.69     0.69   | 5.37e-14  1.08e-14  3.49e-15 |
 TWTF |   288   287     1   288     1.90     2.48     1.97     1.97   | 4.90e-14  8.94e-15  4.29e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.82     2.27     1.47     1.47   | 8.27e-14  1.06e-14  4.53e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.60     1.75     1.41     1.41   | 5.09e-14  1.40e-14  3.85e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.56     1.68     0.43     0.43   | 4.54e-14  1.31e-14  1.98e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.56     1.66     0.52     0.52   | 5.10e-14  7.56e-15  2.61e-15 |
 ZECK |   288   281     7    96     0.99     1.32     1.31     1.31   | 8.56e-14  3.20e-14  8.50e-14 |
 IRKJ |   286   280     2   286     1.26     1.10     0.89     0.89   | 3.96e-11  2.86e-12  9.04e-13 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.24     1.05     0.82     0.82   | 1.36e-13  7.82e-15  5.02e-15 |
 WTZZ |   288   285     1   288     1.22     1.02     0.51     0.51   | 4.50e-14  5.99e-15  2.01e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.12     0.86     0.19     0.19   | 7.43e-14  9.97e-15  2.33e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.06     0.77     3.98     3.98   | 1.03e-13  1.02e-14  2.97e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     1.05     0.75     0.73     0.73   | 3.23e-14  1.05e-14  1.07e-14 |
 KOKB |   288   286     1   288     0.92     0.59     3.98     3.98   | 1.04e-13  1.09e-14  2.28e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     0.92     0.58     2.38     2.38   | 1.06e-13  1.10e-14  2.71e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.90     0.56     0.96     0.96   | 1.11e-13  1.51e-14  3.03e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.85     0.49     0.37     0.37   | 9.18e-14  1.11e-14  2.62e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.30     0.17     2.21     2.21   | 5.41e-14  2.34e-14  2.58e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.94     0.12     3.98     3.98   | 5.75e-14  1.87e-14  3.06e-14 |
 G10  |   288   275     5   288     1.18     0.07     0.24     0.24   | 8.59e-14  3.11e-14  2.98e-14 |
 G09  |   288   288     1   288     1.37     0.06     0.22     0.22   | 6.46e-14  2.91e-14  3.47e-14 |
 G30  |   288   285     1   288     3.95     0.05     3.98     3.98   | 7.05e-14  2.81e-14  2.95e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.94     0.03     3.25     3.25   | 7.25e-14  1.98e-14  1.42e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.94     0.02     1.05     1.05   | 6.43e-14  2.86e-14  4.19e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.03     0.03   | 6.51e-13  2.02e-13  3.66e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.00     1.00   | 5.46e-13  5.55e-14  1.58e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.02     0.02   | 5.18e-13  1.78e-13  2.99e-13 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.79     0.79   | 5.79e-13  7.18e-14  1.71e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.25     0.01     3.98     3.98   | 7.05e-14  2.14e-14  4.81e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.02     0.02   | 5.13e-13  1.47e-13  5.41e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.21     0.21   | 5.59e-13  5.73e-14  4.10e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.44     0.01     3.98     3.98   | 8.05e-14  2.87e-14  3.52e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.24     0.24   | 7.44e-13  6.59e-14  1.87e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.44     0.44   | 5.92e-13  7.41e-14  3.61e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.65     0.65   | 6.98e-13  6.56e-14  3.01e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.27     0.27   | 6.99e-13  6.48e-14  2.69e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.43     0.43   | 6.98e-13  7.50e-14  4.65e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.59     0.59   | 6.54e-13  6.63e-14  1.77e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.08     0.08   | 7.31e-13  6.51e-14  2.34e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.87     0.87   | 7.07e-13  7.56e-14  3.27e-14 |
 G13  |   288   286     1   288     0.14     0.00     0.07     0.07   | 8.77e-13  1.19e-13  3.38e-14 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  1.50e-12  6.94e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.63e-13  3.21e-13  2.21e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  4.28e-13  3.48e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  1.01e-13  5.96e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  2.75e-13  1.16e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.75e-13  7.20e-14  2.30e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  1.07e-13  2.66e-14 |
 G18  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.92e-13  1.40e-13  7.66e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  1.01e-13  1.82e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.54e-13  1.03e-13  3.08e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  3.92e-13  1.37e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.63e-13  7.98e-14  2.89e-14 |
 GLSV |   224   195     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  5.76e-13  2.12e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-13  4.38e-13  1.44e-13 |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-14  1.18e-14  3.95e-15 |
 HOFN |   288   226    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-11  2.70e-12  3.75e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-13  4.24e-13  1.90e-13 |
 MAR6 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-12  4.15e-13  2.60e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-14  6.94e-15  1.14e-14 |
 MAW1 |   286   250    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-11  7.72e-13  1.80e-13 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.65e-13  1.51e-13  6.58e-14 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  3.41e-13  2.12e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  1.31e-13  2.12e-14 |
 NYAL |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-13  9.99e-14  2.18e-14 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-14  4.86e-15  2.06e-15 |
 SCH2 |   288   269     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  8.69e-13  1.60e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-13  2.27e-13  2.96e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-13  2.52e-13  1.20e-13 |
 TOW2 |   288   278     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  3.68e-13  1.87e-13 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  2.74e-13  1.86e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.76e-13  1.09e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-14  4.82e-15  1.43e-15 |
 ALBH |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.24e-14  1.75e-14  5.08e-14 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-14  2.83e-14  1.16e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 BRST |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  7.57e-13  1.53e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.19e-13  1.05e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-14  1.27e-14  1.05e-14 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 WES2 |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-14  1.10e-14  1.46e-14 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  5.10e-13  2.23e-13 |
 BJNM |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-13  3.15e-14  1.57e-14 |
 UNB3 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  5.67e-13  9.27e-14 |
 NAUR |    99     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 KRGG |   288   255    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  7.56e-13  3.22e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-13  3.60e-13  8.29e-14 |
 METG |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  8.04e-13  1.64e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-13  2.37e-13  6.61e-14 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   275   272     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  5.78e-13  1.45e-13 |
 UCAL |   246     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.11e-22  4.68e-20  1.75e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
