
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1993   Day: 6   MJD: 58201                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153304    856    -500      -4     11     10     12     95     97     92   22.38
 emr |  2880     0 102993     19  141367    -183     15     15     15    116    121     73   15.57
 esa |  2880     0 126340     87   -3039    1074     10      9     11    190    219    104   25.30
 gfz |  2880     0 134771   4542     191    -549     11     10     12    150    152    145   22.48
 grg |  2880     0 115920    650     -53     226     15     14     19    155    144    190   14.26
 jpl |  2880     0 106929    364  141358    -324     41     43     28    212    205    243    0.00
 mit |  2880     0 110444   1310      23      45     41     43     35    339    360    232    0.00
 igr |   288     0  47427    111   -7332    -109     14     17     13     76     77     75    0.00
 ngs |    96     0   2976     20    -408    -111    968    968      0   2098   2098      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     2   138  -206   200  -104   137   171    55  -276     - |
    2 |   -85   -27   177  -158    98   -85  -336    13 -1397     - |
    3 |    66    41  -205    45   144   127   937   143   -77     - |
    5 |   115   149  -243     6    80    -9  -249  -102  -616     - |
    6 |    33   -74  -154   -33   355   174   394   -42   331     - |
    7 |   151    96  -192   111  -175   -96   -61    14 -1710     - |
    8 |   -55  -123   153   -85    85   -66   298    17 -3798     - |
    9 |    14   -52    -2   -16    64   289   543   161   260     - |
   10 |    23    67   -73    18    -8   137   109   -42  1227     - |
   11 |   -36   -10    79  -104    91   -63  -265     0  1540     - |
   12 |    79    58  -178   130   -77   -29  -234   -94  -703     - |
   13 |   -23     1   -54    45    60   -64  -420   -52  1463     - |
   14 |  -149    11   178   -97    59   -87  -148   -20  1805     - |
   15 |   128   151  -223    55   -57    76  -415   -50  -729     - |
   16 |   -43   -34   270   -75  -256  -194   199   101  3626     - |
   17 |   157   101  -297    56    83    12  -287   -34 -2701     - |
   18 |    60  -363     -     X   302   506    32   196 -3782     - |
   19 |   -85    25   324  -209  -139  -208   -46    -2 -1497     - |
   20 |  -122  -144   402  -132  -156  -228    44   -19  1968     - |
   21 |  -143  -122   368   -89  -155  -394  -107   -53  2922     - |
   22 |  -147  -143   470  -196  -138  -282   167    12 -1745     - |
   23 |   -53   -53    20     3    99   -80  -466    25  -176     - |
   24 |    46   225  -240   132  -101   508   450    -1   240     - |
   25 |   -70   -42   101   101  -183  -115   302   -41   664     - |
   26 |    13     1   -13    15   -22    55  -140    13  -101     - |
   27 |   -78    82    -3    60   -58  -174   -12   -80   531     - |
   28 |   -88   -28   186  -137    56  -132  -465     8  4158     - |
   29 |   216    50  -310    98     2    39  -805   -69 -1947     - |
   30 |   -26   108   -11   -24   -19    82   259    57   967     - |
   31 |    90   -44  -189   213   -95    -6   255   -84 -1335     - |
   32 |     9   -44  -134    67   167   171   254   -34   532     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -37     -     -   -28   105     -     -   100     -     - |
 ADIS |   256     -   149     -  -692     -     -   155     -     - |
 ALBH |   106   -29     -   -85     -     -     -     1     -     - |
 ALGO |    21    71     -   -70     -     -     -    21     -     - |
 ALIC |    84     -   -17   -65     -     -     -    31     -     - |
 ALRT |   -88     -     -   -77   260  -226  -118   -84     -     - |
 AMC2 |    55     -     -   -54     -     -    37     -     -     - |
 ANKR |    60     -   -83    34     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |   -16     -    92   -72   -24  -164     -    26     -     - |
 ASCG |  -123     -   109     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   171     -   -50  -115     -     -     -     0     -     - |
 AUCK |   -10     -    33   -27     -     -   387   -30     -     - |
 BAKE |    71     -    81  -173    17     -     -   -48     -     - |
 BAKO |    92     -     -   -92     -     -     -     -     -     - |
 BARH |     0     -    41   -46     -  -168   -35     -     -     - |
 BJCO |   -53     -   174  -143     -     -     -    -8     -     - |
 BJFS |  -104     -   115  -188   255  -330     -  -163     -     - |
 BJNM |   -36    51     -     X     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    11     -   123  -150     -     -    85     -     -     - |
 BREW |    10   -14     -     -     -     -    44     -     -     - |
 BRMU |    21     -    84  -114     -     -     -    18     -     - |
 BRST |   -47     -    41     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -24     -     -   -93   184     -     -    -3     -     - |
 CAS1 |    15     -   126  -141   -25  -143    28     7     -     - |
 CCJ2 |   -83     -     -  -174   404     -     -     -     -     - |
 CEDU |  -174     -   -30   207     -  -199     -   -37     -     - |
 CHPI |     5     -     -    -5     -     -    88    15     -     - |
 CHTI |   -92     -    28   -26   138  -164     -   -10     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -159   250     -  -407     -     -     - |
 CHUR |    74    -7    52  -127     -     -   -61    65     -     - |
 CNMR |     9     -   102  -124     -     -   202     -     -     - |
 COCO |    71     -    95  -148   -49  -152     -    26     -     - |
 CORD |    83     -     -   -82     -  -151   147     5     -     - |
 CUSV |     -     -   106  -119     -  -259     -   -22     -     - |
 DAEJ |  -111    39   154  -190   159     -   -61     -     -     - |
 DAKR |     -     -    93  -104     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   125     -  -145     X    53  -856 -1060  -477     -     - |
 DAV1 |   -90     -    32     -    88     -     -   -99     -     - |
 DGAR |    12     -    36   -94    65  -241     -   -29     -     - |
 DRAG |     -     -    -3     -     6  -296     -     -     -     - |
 DRAO |    35    35   -14   -43     -     -     -    14     -     - |
 DUBO |   -74     -   109   -59    15     -     -   -82     -     - |
 DYNG |  -124     -     -     -   194     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     X     -    80   -90     X     -     -   129     -     - |
 FAIR |   -12    82    13   -39   -31     -   127    -2     -     - |
 FLIN |    77     -    63  -148     -     -   -13    59     -     - |
 FLRS |   119     -     -  -119     -     -     -    69     -     - |
 GLPS |     5     -    35   -81    59  -316     -   -19     -     - |
 GLSV |    34     -     5   -40     X     -  -121    57     -     - |
 GMSD |  -126     -     -     -   198  -261    -5     -     -     - |
 GODE |  -114    13     -     X   165     -     -   -10     -     - |
 GOL2 |    29   -42     -     -     -     -     -    60     -     - |
 GOLD |    -2     -    78   -85     -     -   -14    -1     -     - |
 GOPE |    31     -     -   -30     -     -   -70     -     -     - |
 GRAS |    33     -   123  -172     -  -173     -    39     -     - |
 GRAZ |  -110     -   178   -91     -     -     -   -33     -     - |
 GUAM |    37     -     -   -37     -  -118   100    30     -     - |
 GUAT |   -84     -   197  -138     -     -   -75    80     -     - |
 HARB |  -110     -   196  -115     -     -    20   -70     -     - |
 HERS |  -132     7   172   -67     -     -  -323     -     -     - |
 HERT |   -49     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -68    98     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 HNLC |    26     -     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -12     -     -    12     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    43    28     0   -62     -   -42     -    12     -     - |
 HOFN |  -125     -    54  -165   360     -     -   -75     -     - |
 HOLB |    33     -     -    13   -73     -     -     -     -     - |
 HRAG |  -162     -     -     -   255     -     -     -     -     - |
 HRAO |   103     -     -  -103     -     -   123    12     -     - |
 HYDE |   -31     -   145  -219   137     -   -22   -17     -     - |
 IENG |     2     -     -    -2     -     -     -     -     -     - |
 IISC |    45     -     -   -45     -  -104     -    28     -     - |
 INEG |    88     -   -77    -1     -     -     -   104     -     - |
 INVK |   -24     -     -    24    -1  -190    74    28     -     - |
 IQAL |   -52     -    46     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    51     -    28   -83     0  -292     2     -     -     - |
 ISBA |   -97     -    86     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -44     -    39     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -57     -     -     -    90     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -10     -     9     -     -     -     -   -25     -     - |
 JOZE |   -14    20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -101     -   165  -149    99     -   145   -20     -     - |
 KELY |   -48     -    12   -72   167     -     -     -     -     - |
 KERG |    76     -    61  -144     -  -289     -   -59     -     - |
 KIRU |   -20    -6    26   -50    71     -     -    12     -     - |
 KIT3 |    87     -   -77     -     -     -     -   -72     -     - |
 KOKB |  -150   113     -    71     -  -138     -    91     -     - |
 KOKV |   -59     -   101   -55     -     -     -    16     -     - |
 KOUC |  -127     -   112     -     -     -    54     -     -     - |
 KOUR |    20     -    48    -5  -108     -     -    20     -     - |
 KRGG |    22     -     -   -22     -     -     -   176     -     - |
 KZN2 |  -129     -     -     -   202     -     -     -     -     - |
 LAMA |    51     -     -   -51     -     -  -104     -     -     - |
 LAUT |  -198     -   175     -     -     -   -50    39     -     - |
 LHAZ |     8     -    12   -21     -     -     -    47     -     - |
 LMMF |  -165     -   146     -     -  -106     -     -     -     - |
 LPGS |    17     -    42     -  -107     -     -   -31     -     - |
 MAC1 |   -37     -   -35     -   120     -     -   -78     -     - |
 MAG0 |   -20     -     -    20     -     -   192     -     -     - |
 MAJU |   -76     -     -     -   119  -257    -4     -     -     - |
 MAL2 |  -101     -    83     X    12  -234     -    -7     -     - |
 MANA |    56     -     -   -56     -  -129     -     -     -     - |
 MAR6 |   -14   -52    45     -     -     -  -166     -     -     - |
 MAS1 |  -133   -20   140   -18    11     -  -290    24     -     - |
 MATE |    51   -91   -93   117     -     -     -   119     -     - |
 MAUI |    35     -     -     -   -55     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   179     -  -191    15    34  -119     -   -67     -     - |
 MBAR |   -25     -    60   -43     -     -     -    17     -     - |
 MCIL |  -215     -   244   -60     -  -145     -     -     -     - |
 MCM4 |    20    25    41   -63   -32  -289     -   -19     -     - |
 MDO1 |    10   -17     2     -     -     -     -   -76     -     - |
 MDVJ |    58     -   -36   -17     -  -340     -   119     -     - |
 MEDI |   136  -195     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |   -22    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -85     -    86     -   -20     -     -   -51     -     - |
 MIZU |    43     -     -   -43     -  -299     -  -134     -     - |
 MKEA |   100     -   -44   -50     -     -   321    31     -     - |
 MOBS |   -52     -   -11     -   111     -   123     -     -     - |
 MONP |    26     -   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    68     -     -   -67     -    32     -   140     -     - |
 MQZG |   -58     -    51     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -128     -   113     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   -81     -     -    18   100     -     -     -     -     - |
 NANO |    87     -     -   -86     -     -     -   -69     -     - |
 NAUR |  -113     -   100     -     -     -     -    71     -     - |
 NICO |    20     -     1   -21     -     -     -    30     -     - |
 NIST |    51    37     -   -77     -     -     -    10     -     - |
 NIUM |   -10     -     -    10     -   -95     -   253     -     - |
 NKLG |  -188     -   255   -99     -  -376  -208   -33     -     - |
 NLIB |    -9    21     -  -101   151     -     -    19     -     - |
 NNOR |   -39     2   -30     -   113     -   -14     -     -     - |
 NOT1 |   -30     -     -     -    46     -  -201   -42     -     - |
 NOVM |   -83     -   103   -34     -  -250     -   -83     -     - |
 NRC1 |   -10    46     -   -22     -     -    -5    14     -     - |
 NRIL |   -79     -    84   -64    76  -226   -73     5     -     - |
 NRMD |  -169     -     -     -   265     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -34     -   122  -104     -  -245     -    -1     -     - |
 NYA1 |   -40     -   105   -79     -     -     -   -74     -     - |
 NYA2 |  -110     -     -     -   173     -     -  -162     -     - |
 NYAL |    20    26     -   -37     -     -     X     -     -     - |
 OHI2 |   -45     -   104   -94     -     -    74   -74     -     - |
 OHI3 |   -70     -    91     -   -52     -   -22   -37     -     - |
 ONS1 |  -224     -     -     -   351     -     -     -     -     - |
 ONSA |     8    24   102  -140     -     -     -   -90     -     - |
 OUS2 |   -73     -    21     -    79     -     -     -     -     - |
 PADO |  -167     -     -     -   261     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    48   -76  -179   139     -     -     - |
 PBRI |    -8     -   171  -184     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |    26     -    57  -163   115  -240   -54     2     -     - |
 PERT |  -137    54   173   -96     -     -   -39     2     -     - |
 PETS |   -12     -    15    -4     -  -195     -     1     -     - |
 PIE1 |    86    38     -   -42  -110     -    52    31     -     - |
 PIMO |    83     -   -28  -196   227  -107    -1   -25     -     - |
 POHN |  -136     -     -     X   213     -     -   -80     -     - |
 POL2 |   -28     -     -    28     -  -161     -     -     -     - |
 POLV |   -41     -     -    41     -     -     -     -     -     - |
 POTS |    75     -   -66     -     -     -     -    26     -     - |
 POVE |   132     -    21  -154     -   -94     -     -     -     - |
 PRDS |   100    23     -  -116     -     -     -    22     -     - |
 PTBB |   -91    69   125   -98     -     -     -    29     -     - |
 PTVL |   -93     -     -     -   145  -139     -     -     -     - |
 QAQ1 |    70   -27   -45     -     -     -     -   -39     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -22    34  -223     -     -     -     - |
 QUIN |   -14     -    12     -     -     -    94     -     -     - |
 RABT |   -18     -     -   -65   130  -104     -     -     -     - |
 RAMO |   -88     -    78     -     -     -     -   -17     -     - |
 RBAY |    73     -     -   -73     -     -   165   102     -     - |
 REDU |   -92     -    82     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |    15     -    57   -79     -  -187     X    -3     -     - |
 REYK |    67     -     -   -66     -  -123  -251   144     -     - |
 RIO2 |   -28     -   -31    57    10     -     -   -43     -     - |
 RIOP |   -15     -    79   -74     -  -307    93     -     -     - |
 SALU |    37     -   149  -202     -  -242     -     -     -     - |
 SAMO |   -98     -     -     -   153     -     -     -     -     - |
 SANT |   -10     -     -    10     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |    61     -    90  -154     -     X     -     -     -     - |
 SCH2 |   -57    61    51   -44     -     -     -    84     -     - |
 SCOR |   -40     -  -121     -   277     -     -     -     -     - |
 SCRZ |   109     -  -105     -    16     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -140     -   124     -     -  -315     -     6     -     - |
 SFER |    17   -12   142  -170     -     -  -129   -24     -     - |
 SHAO |  -100     -     -  -129   361     -    20   -12     -     - |
 SOFI |   -42     -   132  -106     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |    24     -     -   -24     -     -     -   -55     -     - |
 SSIA |  -174     -     -   -83   403     -     -     -     -     - |
 STFU |   -49     -     -     -    77     -     -     -     -     - |
 STHL |   -43     -   104   -73     -  -169     -    24     -     - |
 STJO |   -77   -34     -   -69   266     -  -156  -103     -     - |
 STK2 |  -171     -    44     -   189     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -79     -     -    87     -     -     -     -     - |
 SUTH |   210     -     -     X  -330    -7 -1024     -     -     - |
 SUTM |   103     -   -91     -     -     -     -   -55     -     - |
 SVTL |     -     -     1     -    -2     -     -   -20     -     - |
 TEHN |    14     -     6    -9   -19     -  -166     -     -     - |
 THTI |   -13     -   203  -216     -     -  -103     -     -     - |
 THU2 |   -22     -   112  -104     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -20    91     -   -44     -     -     -    23     -     - |
 TIDB |    49    83     -  -106     -     -   285    53     -     - |
 TIXI |     X     -   -41     -    74     -     -  -128     -     - |
 TLSE |   -86     -   188  -125     -     -     -   -44     -     - |
 TOW2 |   -73     -    67   -70   109  -230    52    -4     -     - |
 TRO1 |   -18     -   151  -154     -  -177     -   -36     -     - |
 TSKB |   -46    96     -   -21     -     -     -    43     -     - |
 TUVA |  -138     -   123     -    -2  -223     -     -     -     - |
 TWTF |    10   -11    -2   -74   118     -   105   -33     -     - |
 UCAL |  -174     -     -     -   273     -     -     -     -     - |
 UFPR |    22     -    53   -81     -  -338     -     -     -     - |
 ULAB |  -146     -    80     -    88     -     -    35     -     - |
 UNB3 |   -88     -     -     -   138     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -37     -    33     -     -     -     -   101     -     - |
 URUM |   134     -  -118     -     -     -     -   -30     -     - |
 USUD |   -73    45     -    41     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -51     -    45     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -144   -41    55  -120   362     -     -   -27     -     - |
 VOIM |  -102     -     -     -   159     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    38     -     -   -38     -     -     -    45     -     - |
 WARK |   -24     -     -     -    37     -     -     -     -     - |
 WHIT |     6   -18    62   -64     -     -   -48    75     -     - |
 WIND |     X     -    28   -23    -4     -     -    13     -     - |
 WSRT |    24   104     -   -95     -     -  -277     4     -     - |
 WTZR |  -101     -   173   -95     -     -  -299   -16     -     - |
 WTZZ |  -268     -     -     -   420     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   -96     -     -     -   151     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -185     -   102  -106   298     -    23    -1     -     - |
 YAKT |   105     -     -  -104     -  -138    17     -     -     - |
 YAR2 |     4    67     -   -51     -     -     -    -6     -     - |
 YELL |    11    44     -   -53    19     -     -    -5     -     - |
 YSSK |    19     -     -   -19     -     -    59     -     -     - |
 ZAMB |    20     -    79  -109     -  -157     -    10     -     - |
 ZECK |   -18     -    43   -30     -  -231   -54     0     -     - |
 ZIM2 |  -149     -   132     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    15     -     -   -15     -     -  -164     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     9    17    12    10    15    21    36    15   742     - | 2880    211
    2 |     5    15    11     9    17    28    37    17   769     - | 2880    205
    3 |     7    12     6    10    13    30    16    18   535     - | 2880    286
    5 |     7    14     7     8    13    31    47    21   674     - | 2880    432
    6 |     9    13     5    15    17    29    35    22   404     - | 2880    311
    7 |    12    15    12    19    17    34    28    15   507     - | 2880    199
    8 |    10    17    11    11    17    28    34    16  2456     - | 2880   1380
    9 |     8    15    12    13    17    49    30    22   666     - | 2880    344
   10 |     7    15     6     6    14    25    48     9   438     - | 2880    219
   11 |    11    14    10    12    13    25    46    17   873     - | 2880    651
   12 |    10    14     9    11    15    92    48    14   335     - | 2880    397
   13 |     8    20    12    12    10    41    55    19   710     - | 2880    348
   14 |     4    18     9     6    14    27    38    16   650     - | 2880    239
   15 |    16    16     7    13    10    54    59    19   358     - | 2880    327
   16 |    18    18    11     9    19    53    62    17   672     - | 2880    427
   17 |     9    14     7     5    14    46    48    11   928     - | 2880    357
   18 |    10    13     -     X    10    26    30    23  2353     - | 2880    672
   19 |     8    15     6    12    14    40    41    12   316     - | 2880    196
   20 |     7    11    12     8    11    52    54    14   564     - | 2880    231
   21 |     6    25    11    10    10    37    40    13   729     - | 2880    471
   22 |     7    14     6     6    12    36    40    22   298     - | 2880    275
   23 |    11    14     7    10    12    79    72    28   238     - | 2880    153
   24 |    23    18    15     9    14    19    25    20  3152     - | 2880   1252
   25 |     8    15     9    10    16    42    26    13   394     - | 2880    206
   26 |    12    18     9     8    17    31    26    19   337     - | 2880    247
   27 |    12    12     6     8    16    30    27    16   400     - | 2880    360
   28 |     6    16     7     7    15    22    54    19   670     - | 2880    263
   29 |     9    14    12     7    15    81    71    18   478     - | 2880    319
   30 |    12    13     6    17    15    32    34    14   497     - | 2880    301
   31 |     7    21    11    17    20    41    24    16   769     - | 2880    172
   32 |     6    15    10     7    13    54    35    24   468     - | 2880    267
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    19     -     -    18    26     -     -    19     -     - |  288   6698
 ADIS |     6     -     9     -    15     -     -    10     -     - |  288    >>>
 ALBH |     8    10     -     8     -     -     -     7     -     - |  288    476
 ALGO |    11    10     -     6     -     -     -    12     -     - |  288    114
 ALIC |     8     -     9    10     -     -     -     5     -     - |  288   3897
 ALRT |     8     -     -     9    15    11    14    16     -     - |  288   7673
 AMC2 |    10     -     -    10     -     -    34     -     -     - |  288     33
 ANKR |     8     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   7049
 ARTU |    13     -     5    10    12    10     -     4     -     - |  288   8093
 ASCG |    25     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  288   5383
 ASPA |    16     -    14    15     -     -     -    23     -     - |  288   7934
 AUCK |    14     -    11    15     -     -    44     8     -     - |  288   3765
 BAKE |     9     -     6     9    18     -     -     7     -     - |  288   2606
 BAKO |    15     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4337
 BARH |     7     -     6     7     -    12    15     -     -     - |  288   2525
 BJCO |    11     -    10     9     -     -     -     7     -     - |  288   5894
 BJFS |     6     -     5     7    13    11     -     8     -     - |  288   3086
 BJNM |    12    17     -     X     -     -     -     -     -     - |  198     66
 BRAZ |    16     -     9    15     -     -    43     -     -     - |  288   6204
 BREW |     7    10     -     -     -     -    14     -     -     - |  288     66
 BRMU |    15     -    12    15     -     -     -    13     -     - |  288   6978
 BRST |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1994
 BRUX |     6     -     -     6    11     -     -    10     -     - |  288     40
 CAS1 |     8     -     8     7    18    13    21    11     -     - |  288   2073
 CCJ2 |    10     -     -    11    19     -     -     -     -     - |  288   4030
 CEDU |    28     -    13    28     -    62     -    13     -     - |  285    >>>
 CHPI |    12     -     -    12     -     -    26    14     -     - |  288   2771
 CHTI |     9     -    10    11    21    16     -     6     -     - |  288   5012
 CHUM |     -     -     -     9    15     -    30     -     -     - |  288   8788
 CHUR |    14    10     6     9     -     -    25     7     -     - |  288  41564
 CNMR |    15     -    11    14     -     -    48     -     -     - |  288   8162
 COCO |    17     -    20    18    31    23     -    13     -     - |  288   1124
 CORD |    19     -     -    19     -    69    33    22     -     - |  288   4228
 CUSV |     -     -     9    10     -    18     -     8     -     - |  288   6575
 DAEJ |     7    19     9     8    19     -    94     -     -     - |  288   4437
 DAKR |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   4739
 DARW |    20     -    24     X    30    27    77    24     -     - |  288   1932
 DAV1 |     7     -     9     -    19     -     -    12     -     - |  288    >>>
 DGAR |    17     -    15    22    27    23     -     9     -     - |  288   4865
 DRAG |     -     -    16     -    29    30     -     -     -     - |  149    >>>
 DRAO |    11    11     5     9     -     -     -    10     -     - |  288     79
 DUBO |    10     -     5     9    16     -     -    20     -     - |  288  13104
 DYNG |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2408
 FAA1 |     X     -    33    37     X     -     -    39     -     - |  187   7534
 FAIR |    18    47     9    12    16     -    10     4     -     - |  288   3716
 FLIN |    12     -     6    10     -     -    20     8     -     - |  288   2852
 FLRS |     7     -     -     7     -     -     -    10     -     - |  288   2374
 GLPS |    11     -     7    11    13    13     -     7     -     - |  288   6144
 GLSV |     8     -     6    11     X     -    25    18     -     - |  287   1639
 GMSD |     9     -     -     -    13    14    47     -     -     - |  288   5572
 GODE |    10    19     -     X    10     -     -     9     -     - |  288    106
 GOL2 |     9    13     -     -     -     -     -    17     -     - |  288     80
 GOLD |    11     -     7    10     -     -    28    12     -     - |  288  10481
 GOPE |     6     -     -     6     -     -    42     -     -     - |  288    716
 GRAS |     5     -     5     7     -    11     -    12     -     - |  288   2863
 GRAZ |     6     -     5     8     -     -     -    23     -     - |  288   5091
 GUAM |    13     -     -    13     -    24    49    10     -     - |  288   6343
 GUAT |    17     -     9    14     -     -    30     6     -     - |  288   2739
 HARB |    14     -    12     8     -     -    23    14     -     - |  287   1920
 HERS |     6    15     7     6     -     -    11     -     -     - |  288     47
 HERT |    20     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  285   3358
 HLFX |    11    16     -     -     -     -    12     -     -     - |  288  80421
 HNLC |    15     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   3814
 HNPT |     6     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  282   2779
 HOB2 |    11    13     9    12     -    16     -     8     -     - |  288    164
 HOFN |     6     -     5    10    16     -     -    14     -     - |  288   2446
 HOLB |    22     -     -    20    14     -     -     -     -     - |  288   2125
 HRAG |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  287    >>>
 HRAO |     8     -     -     8     -     -    39    21     -     - |  288     93
 HYDE |    14     -     9    15    17     -    25    10     -     - |  288   3586
 IENG |     9     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     63
 IISC |    16     -     -    16     -    17     -    13     -     - |  288   2357
 INEG |    10     -     5    10     -     -     -    16     -     - |  288   2874
 INVK |     6     -     -     8    11    13    33    21     -     - |  288   3458
 IQAL |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2606
 IRKJ |    10     -     8     9    18    15    27     -     -     - |  288    116
 ISBA |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  276  22436
 JFNG |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  287  11035
 JOG2 |    18     -     -     -    28     -     -     -     -     - |  283    >>>
 JOZ2 |     4     -     3     -     -     -     -     5     -     - |  288   4718
 JOZE |    16    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    17     -    12    14    26     -    36     8     -     - |  288   4939
 KELY |    11     -     6     8    12     -     -     -     -     - |  288   3305
 KERG |    13     -    10    12     -    15     -    13     -     - |  288   2997
 KIRU |    11     9     6     8    15     -     -     7     -     - |  288   1032
 KIT3 |     9     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 KOKB |    15    11     -    17     -    17     -    11     -     - |  288     65
 KOKV |    22     -    14    12     -     -     -    10     -     - |  288     70
 KOUC |     9     -     8     -     -     -    38     -     -     - |  288   3173
 KOUR |    11     -    14    13    20     -     -     8     -     - |  288     34
 KRGG |    11     -     -    11     -     -     -    13     -     - |  288   2413
 KZN2 |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  253   5192
 LAMA |     8     -     -     8     -     -    21     -     -     - |  288   2821
 LAUT |    14     -    12     -     -     -   103    41     -     - |  288   4135
 LHAZ |     9     -     8    11     -     -     -     6     -     - |  288   4545
 LMMF |    15     -    13     -     -    14     -     -     -     - |  288   3040
 LPGS |    18     -    22     -    24     -     -    20     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    13     -    10     -    20     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     7     -     -     7     -     -    22     -     -     - |  287   7701
 MAJU |    14     -     -     -    22    25    36     -     -     - |  284   2398
 MAL2 |    18     -    13     X    22    38     -    18     -     - |  288   7022
 MANA |    18     -     -    18     -    18     -     -     -     - |  288   4545
 MAR6 |     7    18    10     -     -     -    28     -     -     - |  288   2037
 MAS1 |     5    12    10     9    17     -    25     5     -     - |  288   3935
 MATE |     7     9     8    13     -     -     -    14     -     - |  274     59
 MAUI |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    10     -    12     7    20    43     -    14     -     - |  288   2081
 MBAR |    17     -    15    13     -     -     -    10     -     - |  288   7332
 MCIL |     7     -     7     9     -    14     -     -     -     - |  288   4946
 MCM4 |     7    12     8    11    19    17     -     7     -     - |  288   3923
 MDO1 |    10    15     7     -     -     -     -    12     -     - |  288   3389
 MDVJ |     9     -     7     9     -    13     -    13     -     - |  288     45
 MEDI |     7    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 METS |     8    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |    16     -    15     -    17     -     -    10     -     - |  288     41
 MIZU |     7     -     -     7     -    13     -    11     -     - |  288    906
 MKEA |    19     -    10    13     -     -    31    14     -     - |  288     51
 MOBS |    16     -    17     -    28     -    36     -     -     - |  288   1871
 MONP |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   2778
 MORP |     9     -     -     9     -    10     -    13     -     - |  288   3426
 MQZG |    14     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   4376
 MTKA |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   9396
 NAIN |     6     -     -     4     9     -     -     -     -     - |  288   5133
 NANO |    10     -     -    10     -     -     -    18     -     - |  288   2203
 NAUR |    27     -    24     -     -     -     -    26     -     - |  267   1884
 NICO |    19     -    16    16     -     -     -    11     -     - |  288   5879
 NIST |    14    13     -    20     -     -     -    34     -     - |  288     40
 NIUM |    16     -     -    16     -    19     -    20     -     - |  288   5767
 NKLG |    13     -    15    13     -   131    34    10     -     - |  288   8126
 NLIB |    29    21     -    16    27     -     -     9     -     - |  288     35
 NNOR |    14    20    11     -    17     -    20     -     -     - |  288    470
 NOT1 |    10     -     -     -    16     -    22    15     -     - |  288     40
 NOVM |    10     -     8     9     -    24     -    13     -     - |  288     35
 NRC1 |    10     9     -     7     -     -    15     5     -     - |  288     25
 NRIL |     9     -     7    11    14    17    22     6     -     - |  288   7112
 NRMD |    14     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  287   2875
 NTUS |    19     -    11    18     -    16     -    12     -     - |  288   3310
 NYA1 |     7     -     6     8     -     -     -     9     -     - |  288   4817
 NYA2 |     7     -     -     -    11     -     -    14     -     - |  287    >>>
 NYAL |    25     8     -    21     -     -     X     -     -     - |  281    342
 OHI2 |    30     -    17    22     -     -    31    18     -     - |  282     38
 OHI3 |     7     -    11     -    19     -    36    15     -     - |  288   4425
 ONS1 |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1840
 ONSA |     6    18     8     7     -     -     -    12     -     - |  288   2104
 OUS2 |     8     -    11     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     8    13    17    49     -     -     - |  288   5161
 PBRI |    15     -    13    19     -     -     -     -     -     - |  288   1907
 PDEL |     6     -     6     7    13    14    15    15     -     - |  288   2278
 PERT |    18    16    12    16     -     -    35     9     -     - |  288   6049
 PETS |    13     -     8    12     -    16     -     8     -     - |  288   9770
 PIE1 |    11    10     -    10    14     -    22     7     -     - |  288     33
 PIMO |    13     -     9    14    22    13    24     7     -     - |  288   7228
 POHN |    21     -     -     X    32     -     -    33     -     - |  251   4046
 POL2 |    10     -     -    10     -    14     -     -     -     - |  288   5074
 POLV |     5     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   5706
 POTS |     9     -     8     -     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 POVE |    13     -    11    15     -    17     -     -     -     - |  288   7724
 PRDS |    11    16     -     5     -     -     -     8     -     - |  288     65
 PTBB |     6    12     6     6     -     -     -     8     -     - |  288     55
 PTVL |    22     -     -     -    34    34     -     -     -     - |  266   3184
 QAQ1 |     8     9     4     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     5     9    23     -     -     -     - |  288   5852
 QUIN |     7     -     6     -     -     -    32     -     -     - |  288   4172
 RABT |    16     -     -    13    22    20     -     -     -     - |  288   8812
 RAMO |     9     -     8     -     -     -     -    22     -     - |  288    >>>
 RBAY |     8     -     -     8     -     -    34    31     -     - |  288   5739
 REDU |     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1659
 REUN |    17     -    12    17     -    20     X    12     -     - |  288   3463
 REYK |     7     -     -     7     -    13    34     5     -     - |  288   2519
 RIO2 |    11     -    13    10    25     -     -    12     -     - |  288    >>>
 RIOP |    18     -    10    16     -     9    26     -     -     - |  288   6508
 SALU |    20     -    15    20     -    32     -     -     -     - |  286   7175
 SAMO |    25     -     -     -    39     -     -     -     -     - |  275   6217
 SANT |    12     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  276   6767
 SAVO |    25     -    17    23     -     X     -     -     -     - |  288   4755
 SCH2 |    12     9     6     6     -     -     -     9     -     - |  288   2405
 SCOR |     8     -     6     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCRZ |    16     -    13     -    18     -     -     -     -     - |  288   6433
 SEYG |    17     -    15     -     -    24     -    12     -     - |  268   2768
 SFER |    17    16    13    14     -     -    27     7     -     - |  288     71
 SHAO |     8     -     -    11    17     -    18     8     -     - |  288   6557
 SOFI |     7     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   5679
 SPT0 |     8     -     -     8     -     -     -    13     -     - |  288   2166
 SSIA |    16     -     -    15    19     -     -     -     -     - |  288   4839
 STFU |    13     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  282    >>>
 STHL |    12     -    11    11     -    13     -     6     -     - |  288   4284
 STJO |     5     6     -     6    11     -    28     9     -     - |  288    480
 STK2 |     9     -     8     -    18     -     -     -     -     - |  288   5966
 STR1 |     -    14     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    940
 SUTH |    18     -     -     X    29    40    53     -     -     - |  282   5480
 SUTM |    14     -    12     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -     7     -    12     -     -    14     -     - |  288     95
 TEHN |    10     -    11    12    18     -    29     -     -     - |  288   6450
 THTI |    15     -    13    19     -     -    32     -     -     - |  288   6445
 THU2 |     7     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288   7297
 THU3 |     5     6     -     5     -     -     -     9     -     - |  288   5618
 TIDB |    14    13     -    13     -     -    27    15     -     - |  288     55
 TIXI |     X     -     6     -    11     -     -    11     -     - |  261    >>>
 TLSE |     6     -     6     7     -     -     -    18     -     - |  288   5174
 TOW2 |    14     -    13    17    26    20    35    10     -     - |  288   2257
 TRO1 |     8     -     5     8     -    12     -    12     -     - |  288   2554
 TSKB |     9    11     -    14     -     -     -    12     -     - |  288   4853
 TUVA |    12     -    16     -    20    21     -     -     -     - |  288   4102
 TWTF |    17    12    10    13    22     -    25     9     -     - |  288     41
 UCAL |    13     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  286   1166
 UFPR |    10     -     9     9     -    16     -     -     -     - |  288   5516
 ULAB |     9     -     9     -    11     -     -     7     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1153
 UNSA |    20     -    17     -     -     -     -    20     -     - |  288    >>>
 URUM |    18     -    16     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 USUD |    12    15     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     46
 VALD |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2406
 VILL |    13    21    11    16    26     -     -    10     -     - |  288   1537
 VOIM |    12     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  287    >>>
 WAB2 |     7     -     -     7     -     -     -    14     -     - |  288    383
 WARK |    13     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  287   3711
 WHIT |    12    16     8     9     -     -    16     7     -     - |  288  85507
 WIND |     X     -    24    35    26     -     -    12     -     - |  283    >>>
 WSRT |     7    10     -     7     -     -    19    13     -     - |  288     45
 WTZR |     5     -     6     6     -     -    17    12     -     - |  288     31
 WTZZ |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  275     28
 WUH2 |    14     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  287    >>>
 XMIS |    19     -    18    17    25     -    55    13     -     - |  288   4949
 YAKT |    14     -     -    14     -    23    35     -     -     - |  288   7205
 YAR2 |    12     9     -    12     -     -     -    19     -     - |  288    159
 YELL |     7     8     -     9     8     -     -     6     -     - |  288     23
 YSSK |     5     -     -     5     -     -    56     -     -     - |  288   8280
 ZAMB |    21     -    18    14     -    27     -    14     -     - |  288   6394
 ZECK |     5     -     6     9     -    14    17     6     -     - |  288     47
 ZIM2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4947
 ZIMM |     6     -     -     6     -     -    23     -     -     - |  288   4704
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    11    16    10    11    16    41    42    15   969     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1993-6  0:10:00 |  -488456782
cod |   TIXG  | 1993-6  0:15:00 |   511513357
cod |   TIXG  | 1993-6  0:20:00 | -1488544947
cod |   TIXG  | 1993-6  0:25:00 |   511370168
cod |   TIXG  | 1993-6  0:30:00 |  -488636178
cod |   TIXG  | 1993-6  0:35:00 |   511385957
cod |   FAA1  | 1993-6  4:25:00 |        3988
cod |   FAA1  | 1993-6  4:40:00 |       -3271
cod |   FAA1  | 1993-6  6:35:00 |       -1376
cod |   ABMF  | 1993-6 17:55:00 |         597
esa |   MAW1  | 1993-6 18:55:00 |        1259
gfz |   MAL2  | 1993-6 15:50:00 |       12709
gfz |   CEDU  | 1993-6 19:00:00 |       -1464
grg |   FAA1  | 1993-6  4:25:00 |        4193
grg |   FAA1  | 1993-6  4:30:00 |        -849
grg |   FAA1  | 1993-6  4:35:00 |        -983
grg |   FAA1  | 1993-6  6:25:00 |       -2657
grg |   GLSV  | 1993-6  7:20:00 |        -745
grg |   FAA1  | 1993-6 12:00:00 |        -792



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HERS |   288   288     0   288     2.52     4.10     1.36     1.36   | 3.02e-14  4.77e-15  1.46e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     2.53     4.10     1.19     1.19   | 2.74e-14  9.66e-15  1.06e-14 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.07     4.09     4.11     4.11   | 2.77e-14  4.53e-15  3.15e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.77     4.09     3.08     3.08   | 2.42e-14  3.62e-15  1.14e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.66     4.09     4.11     4.11   | 3.11e-14  5.54e-15  1.62e-15 |
 PRDS |   288   286     2   288     2.81     4.09     1.48     1.48   | 3.08e-14  8.34e-15  9.90e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.74     4.09     4.11     4.11   | 2.91e-14  4.45e-15  3.29e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     3.26     4.09     1.95     1.95   | 2.06e-14  4.67e-15  2.43e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.08     4.09     3.20     3.20   | 6.87e-14  5.43e-15  1.68e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     2.97     4.09     0.97     0.97   | 3.63e-14  5.42e-15  2.85e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.46     4.09     1.21     1.21   | 3.27e-14  9.10e-15  2.12e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.50     4.07     0.08     0.08   | 2.75e-14  1.13e-14  1.12e-14 |
 OHI2 |   282   282     0   282     2.35     3.83     1.80     1.80   | 3.03e-13  8.94e-14  3.46e-14 |
 ZECK |   288   285     1   249     2.64     3.53     3.54     3.54   | 3.90e-14  6.09e-15  1.51e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.22     3.34     0.74     0.74   | 4.15e-14  4.48e-15  1.32e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     2.20     3.30     4.11     4.11   | 6.77e-14  1.05e-14  1.67e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     2.20     3.28     4.11     4.11   | 4.13e-14  6.06e-15  1.15e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.14     3.11     0.39     0.39   | 5.04e-14  5.90e-15  3.33e-15 |
 KOKV |   288   282     2   288     2.13     3.08     0.77     0.77   | 6.76e-14  1.01e-14  3.69e-15 |
 NOT1 |   288   286     1   288     2.03     2.81     4.11     4.11   | 4.83e-14  1.13e-14  3.38e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     1.97     2.63     0.21     0.21   | 4.45e-14  1.38e-14  9.50e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.95     2.59     0.64     0.64   | 4.45e-14  1.06e-14  6.53e-15 |
 TWTF |   288   287     1   288     1.92     2.50     1.84     1.84   | 4.38e-14  1.24e-14  2.48e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.80     2.21     4.11     4.11   | 3.44e-14  1.59e-14  6.07e-15 |
 GODE |   288   286     1   288     1.64     1.82     1.34     1.34   | 5.83e-14  6.80e-15  1.04e-14 |
 BJNM |   198   198     0   198     1.35     1.82     2.81     2.81   | 4.42e-14  6.86e-15         - |
 STJO |   288   285     1   288     1.59     1.72     0.41     0.41   | 5.40e-14  1.77e-14  3.54e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.57     1.67     0.49     0.49   | 4.13e-14  1.25e-14  1.75e-15 |
 WTZZ |   275   275     0   275     1.25     1.11     0.48     0.48   | 2.49e-14  3.77e-15  7.54e-16 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.24     1.04     0.76     0.76   | 5.63e-14  8.88e-15  3.81e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.15     0.89     0.18     0.18   | 8.23e-14  1.02e-14  2.60e-15 |
 CEDU |   285   282     1   285     1.10     0.83     0.75     0.75   | 3.07e-08  9.45e-09  2.61e-09 |
 BREW |   288   288     0   288     1.08     0.79     4.11     4.11   | 8.59e-14  9.81e-15  4.43e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     0.94     0.60     3.98     3.98   | 1.10e-13  1.23e-14  5.39e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     0.94     0.60     2.20     2.20   | 1.17e-13  1.19e-14  2.57e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     0.91     0.56     0.90     0.90   | 1.28e-13  1.38e-14  4.58e-15 |
 NLIB |   288   287     1   288     0.86     0.51     0.35     0.35   | 1.18e-13  1.08e-14  3.12e-15 |
 G32  |   288   286     1   288     1.32     0.17     2.06     2.06   | 6.52e-14  1.86e-14  3.39e-14 |
 MATE |   274   271     1   274     0.44     0.14     0.18     0.18   | 1.84e-11  1.04e-12  3.52e-13 |
 G25  |   288   288     0   288     4.07     0.12     4.11     4.11   | 5.95e-14  1.89e-14  2.68e-14 |
 G09  |   288   280     3   288     1.39     0.06     0.20     0.20   | 7.69e-14  2.43e-14  3.96e-14 |
 G30  |   288   287     1   288     4.07     0.05     4.11     4.11   | 6.86e-14  2.36e-14  3.76e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     4.07     0.02     2.15     2.15   | 7.82e-14  2.81e-14  1.91e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.07     0.02     1.62     1.62   | 6.03e-14  2.28e-14  5.13e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.28     0.01     4.11     4.11   | 8.82e-14  2.13e-14  4.22e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.93     0.93   | 5.87e-13  5.93e-14  1.58e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.03     0.03   | 5.45e-13  1.62e-13  3.84e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.02     0.02   | 5.24e-13  1.63e-13  2.98e-13 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.73     0.73   | 6.17e-13  6.93e-14  1.78e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.01     0.01   | 5.78e-13  1.99e-13  9.93e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.48     0.01     4.11     4.11   | 9.78e-14  3.20e-14  3.69e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.20     0.20   | 6.28e-13  6.08e-14  9.98e-15 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.23     0.23   | 7.00e-13  5.91e-14  2.53e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.41     0.41   | 7.50e-13  7.39e-14  4.46e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.61     0.61   | 6.62e-13  6.32e-14  3.06e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.25     0.25   | 6.85e-13  6.97e-14  1.41e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.40     0.40   | 7.44e-13  7.07e-14  2.76e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.55     0.55   | 7.44e-13  7.65e-14  1.79e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.08     0.08   | 7.22e-13  6.70e-14  3.61e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.81     0.81   | 7.24e-13  8.17e-14  3.56e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.07     0.07   | 6.89e-13  7.17e-14  4.45e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-14  3.85e-15  3.66e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.36e-13  2.91e-13  1.20e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  4.17e-13  1.46e-13 |
 FLRS |   286   232    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-11  1.21e-12  1.74e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  8.12e-14  5.06e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  2.14e-13  4.93e-14 |
 G10  |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.17e-14  2.66e-14  2.45e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-13  6.26e-14  4.11e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-13  9.06e-14  4.23e-14 |
 G18  |   288   277     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.23e-13  1.73e-13  6.60e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  9.04e-14  1.56e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  9.72e-14  3.57e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  4.08e-13  1.04e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-13  8.48e-14  2.57e-14 |
 GLSV |   285   263     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  5.09e-13  1.33e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-13  4.28e-13  9.09e-14 |
 HOB2 |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-14  7.17e-15  1.44e-15 |
 HOFN |   288   227    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-12  1.04e-12  2.37e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-13  2.80e-13  1.36e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.79e-12  3.20e-13  2.95e-13 |
 MAW1 |   288   272     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  5.19e-13  1.65e-13 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-13  1.39e-13  9.71e-14 |
 MOBS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  3.33e-13  1.82e-13 |
 NANO |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  4.52e-13  2.00e-13 |
 NNOR |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  2.06e-13  2.49e-14 |
 NYAL |   281   259     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-13  2.08e-13  7.36e-14 |
 PDEL |   286   177    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-11  2.44e-12  2.83e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SFER |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.28e-14  1.21e-14  4.59e-15 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-13  1.72e-13  3.03e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  2.68e-13  5.56e-14 |
 SUTH |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 TOW2 |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  3.34e-13  2.22e-13 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  2.31e-13  9.66e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.09e-13  1.49e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-14  2.39e-15  2.19e-15 |
 ALBH |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.76e-14  1.01e-14  3.23e-14 |
 MEDI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.32e-14  6.94e-15  2.88e-15 |
 G01  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.50e-14  2.79e-14  1.31e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 IRKJ |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.94e-14  9.62e-15  8.52e-15 |
 HOLB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  3.71e-13  2.30e-13 |
 BRST |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  7.78e-13  1.53e-13 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 MONP |   287   287     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  3.36e-13  2.50e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.04e-13  2.20e-13  1.00e-13 |
 UNB3 |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  4.78e-13  1.00e-13 |
 NAUR |   267     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   146   127     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  7.29e-13         - |
 REDU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-13  1.85e-13  3.96e-14 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  7.17e-13  9.99e-14 |
 UCAL |   286   274     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-12  4.91e-13  1.32e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.77e-22  5.71e-20  2.12e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
