
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1994   Day: 1   MJD: 58203                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      39     -27   1234   1234      0   2076   2076      0    0.00
 cod |   288     0  34999     32    -486      35     16     17     16     94    139     72   18.15
 emr |   288     0  23998     42   -1073    1037     19     21     18     87     90     85   14.48
 esa |   288     0  30972    338   -1201     886     12     11     13    146    231     95   26.48
 gfz |   288     0  41836   1179    -417    -133     16     17     15    127    137    124   18.56
 iga |    96     0   2976      3      38     -26     29     29      0    117    117      0    0.00
 igc |   288     0   8605      0       4     -31    112    112      0    403    403      0    0.00
 igu |    96     0   2976     60      84     385    728    728      0   2134   2134      0    0.00
 jpl |   288     0  25840    409    -502    1183     14     12     15    108    130     94   22.32
 ngs |    96     0   2976      0      39     -27   1184   1184      0   1934   1934      0    0.00
 usn |   288     0  34385    879   -2165    1412     48     63     41    188    161    197    0.00
 whu |   288     0  29036     48    -737    1436     21     30     16    113    159     86    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 | -1150   134     8  -232   104   -86   428   287    79  -677   217   -34 |
    2 | -1907   -92  -114   221   -50  -120  -145   246   -72 -1718  -196    22 |
    3 |  -654   252   171  -328   124    44  -864  -475   -31  -338   317  -247 |
    5 | -1474   104    41  -207   204  -161   -45   323   -36 -1634    82   -70 |
    6 |    15   268    -3  -367   170  -129  -669  -555    78   -77   126  -198 |
    7 |  -687   -54    29  -143   139    42   412  -133    79  -726   153   -16 |
    8 |  4208   159    -5    79   -83    64  -792 -1437  -151  2886    46  -204 |
    9 |  -979    41    79  -115   -26   -11    -5  -205    73  -761   171  -237 |
   10 |   995     5    24  -118   136   -82   334  -489     8  1125   164    75 |
   11 |  1137   -83   -17    95   -31   193  -170  -359    -8  1556    -3    11 |
   12 | -1527    74     1  -175   174   -21   -58  -510     2 -1491    35    11 |
   13 |  2617   -91   -63   -64   103  -112   697  -242   105  2212   -26   -66 |
   14 |  1865   -99   -20   178   -91    68   -33   120   -42  2171   -82    57 |
   15 | -1444   -17   130  -203    84  -115   353  -229   100 -1427   116   -33 |
   16 |  1438   -91   -25   269   -87   229   187   681  -156  1654  -129   -61 |
   17 | -1028   120    64  -327   263    52    92   968    30  -932    77   -61 |
   18 |  3199  -174  -195     -     X   -72     -  8889   268  2589    12  -637 |
   19 | -2383   -57   -15   228     8    10  -334   523  -220 -2417  -208   221 |
   20 |  1708  -131  -137   343    -3   -15  -154  -613  -209  1885  -201    69 |
   21 |  2120  -144   -18   372     5   -21    89   612  -317  2055  -230    53 |
   22 |  -448  -214   -54   443   -92    23   -99   721  -239  -771  -217   105 |
   23 | -1106   -31    15    64  -100   103   393  -790    23 -1248    70   -26 |
   24 | -1310   265    44  -393   139  -285   217 -8923   107 -1209   151     8 |
   25 |  -698   201   -72    11    83    86  -290    17  -198  -543   -26   113 |
   26 |   -20   159    23  -164    38   -43   279  -125    19   -23   132    62 |
   27 |   -66    99     4   -40    64   100     5  -388   -89    16    50    40 |
   28 |  1819  -193   -83   185    38   229  -222  -486   -40  1795  -151     8 |
   29 | -2307     4    84  -240   215   -72   729  -259    48 -2218   165   -15 |
   30 |   367    98  -131  -118   137    91  -304  -212    30   498    -4   -41 |
   31 |  -860    34   121  -159   153     1    -3 -1085   -46  -917   151    79 |
   32 | -1440    39   179  -182    59    15   -11  1399    18 -1315   154   -99 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -     -    52     -     -     -   -44     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -115   164     -     -     -     -     -  -628    99 |
 ALBH |     -   159    56  -140     -     -     -     -     -     -    87     - |
 ALGO |     -    46   -58     -     -     -     -     -     -     -   -20   -30 |
 ALIC |     -    61     -   -93    43     -     -     -    25     -   123    88 |
 ANKR |     -    84     -   -58     -     -     -     -     -     -  -618     - |
 ARTU |     -     -     -     1   -27     -     -     -    22     -     6     - |
 ASPA |     -    18     -     -   -17     -     -     -     -     -   200    -8 |
 AUCK |     -    17     -    29   -56     -     -     -     -     -    37    52 |
 BADG |     -     -   104     -     -     -     -     -   -67     -     -     - |
 BJCO |     -     -     -   122  -174     -     -     -     -     -   215    23 |
 BJFS |     -    68     2     -   -67     -     -     -     -     -     -   105 |
 BOR1 |     -   -64    80     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    -7    21     -   -32     -     -     -    19     -     -     - |
 CAS1 |     -   -33     -   100  -153     -     -     -    40     -    96    -5 |
 CEBR |     -     -   -61    33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    21    35    78  -160     -     -     -     -     -    53    93 |
 CHAN |     -     -     -    49    89     -     -     -  -133     -     -    47 |
 CHPI |     -     -     -   105  -148     -     -     -     4     -     X     - |
 CHTI |     -   -40     -    13    17     -     -     -     4     -  -128   129 |
 CHUR |     -     6   -48     -   155     -     -     -  -103     -   -40   -34 |
 COCO |     -   -58     -    72   -47     -     -     -     -     -    96    62 |
 CORD |     -   -75     -     -    73     -     -     -     -     -   -39     - |
 CUSV |     -     -     -   122  -118     -     -     -   -47     -   -40     - |
 DARW |     -     -     -   444  -633     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    19     -     -   -18     -     -     -     -     -   198     - |
 DGAR |     -   -50     -   -42     X     -     -     -    85     -     X     - |
 DRAO |     -    37   -39     -    -6     -     -     -     1     -    -8    10 |
 DUBO |     -    29     -     -   -29     -     -     -     -     -    40     - |
 FAIR |     -    49     -   -75    59     -     -     -     -     -   197   -38 |
 FLIN |     -   -11     -   -21    41     -     -     -     -     -     -   -95 |
 FLRS |     -     -     -    13     -     -     -     -   -16     -   -15    20 |
 GLPS |     -    63     -   -24   -83     -     -     -    46     -    83   -56 |
 GLSV |     -    54     -     -   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -  -132     -     X     -     -     -    85     -  -107  -202 |
 GOL2 |     -     -    49   -27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    18     -     -   -17     -     -     -     -     -    -8     7 |
 GOPE |     -  -214     -     -   209     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -     5     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -99     -     -    97     -     -     -     -     -     -    79 |
 GUAM |     -  -102     -     0   -12     -     -     -    92     -  -121     - |
 GUAT |     -  -180     -   110    39     -     -     -     -     -  -106   -22 |
 HARB |     -   -66     -   187  -191     -     -     -     -     -    59    87 |
 HERS |     -   -87   -18     -   117     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -    36     -     -     -     -   -43     -   -27     - |
 HOB2 |     -    62    87    47   -45     -     -     -  -125     -   112     - |
 HOFN |     -    52     -     -   -51     -     -     -     -     -     6    22 |
 HRAO |     -    77   -58     -   -30     -     -     -     -     -   170     - |
 HYDE |     -     -     -    72  -103     -     -     -     -     -    13    -4 |
 IISC |     -   -54     -     -    77     -     -     -   -20     -     X     - |
 INEG |     -   -24     -     -    23     -     -     -     -     -     -    10 |
 INVK |     -  -106     -     -   104     -     -     -     -     -   -81     - |
 KARR |     -   -92     -    79  -183     -     -     -   137     -   -12     - |
 KAT1 |     -     -   -15     -     -     -     -     -    10     -   -67     - |
 KELY |     -     -     -    59   -84     -     -     -     -     -  -348    16 |
 KERG |     -   103     -     -   -34     -     -     -   -55     -   186   136 |
 KIRU |     -   -20     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -   -17     -    12     -     -     -     -     -     -    -4   -72 |
 KOKB |     -     -    51     -   -14     -     -     -   -21     -    25     - |
 KOKV |     -     -    31   -55    56     -     -     -     -     -    76    39 |
 KOUR |     -   -30   -28    10    36     -     -     -     -     -    15     - |
 KRGG |     -     -     -    -4     6     -     -     -     -     -   -59     - |
 LAMA |     -    46     -     -   -45     -     -     -     -     -     -    37 |
 LHAZ |     -     -     -  -110    78     -     -     -    66     -    66    89 |
 LPGS |     -   -27     -   -59   117     -     -     -     -     -    90    27 |
 MAC1 |     -    33     -    -9   -21     -     -     -     -     -    44     - |
 MAS1 |     -  -111     -    73     4     -     -     -     -     -   -28   -15 |
 MATE |     -     7    -4     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   100     -     2  -100     -     -     -     -     -  -374     7 |
 MBAR |     -   -98     -    11   114     -     -     -   -28     -     -    17 |
 MCM4 |     -    37     -   -51   -15     -     -     -    43     -   721   -47 |
 MDO1 |     -   -34     -    52   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 MDVJ |     -   -86  -129     -   184     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -17    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    72   -21     -   -55     -     -     -     -     -   168   -11 |
 NANO |     -   108     -     -  -105     -     -     -     -     -     -    35 |
 NAUR |     -     -     -     2     -     -     -     -    -3     -  -207     - |
 NICO |     -   -76     -     -    73     -     -     -     1     -   -25    57 |
 NIST |     -     3    -3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -56     -    97   -70     -     -     -    -7     -   -14     - |
 NLIB |     -     -   144     -   -51     -     -     -   -47     -   116     - |
 NOT1 |     -     -  -263   101     -     -     -     -    56     -     -  -118 |
 NOVM |     -     -  -259     -   202     -     -     -     -     -     -   107 |
 NRC1 |     -    38    26     -   -57     -     -     -     -     -    28    38 |
 NRIL |     -     -     -    21   -23     -     -     -    -6     -   -33   -42 |
 NTUS |     -   -47     -     X   -35     -     -     -    67     -     -     - |
 NYA1 |     -    21    33     -   -46     -     -     -     -     -  -108     - |
 NYA2 |     -     -     -    72  -103     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -100     -     -    98     -     -     -     -     -   -53     - |
 OHI3 |     -     -    -3     -     -     -     -     -     2     -    29     - |
 ONSA |     -    98   208     -  -258     -     -     -     -     -     -   -13 |
 PARK |     -     -    47     -     -     -     -     -   -30     -     -     - |
 PDEL |     -    44     -     -   -43     -     -     -     -     -    53    57 |
 PERT |     -   -37     -    16  -279     -     -     -   243     -    49   -86 |
 PETS |     -     -     -   -26     6     -     -     -    25     -    59     - |
 PIE1 |     -   101     7     -  -104     -     -     -     -     -    65   -71 |
 PIMO |     -   -45     -    -9  -140     -     -     -   163     -   154     - |
 PNGM |     -     -     -    36     -     -     -     -   -43     -  -105     - |
 POHN |     -     -     -  -354     -     -     -     -   420     -     -     - |
 POTS |     -    10     -     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    28   -57     -    17     -     -     -     -     -     -     3 |
 PTBB |     -    -9    15    23   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -36     -    25     -     -     -     -     -     -    17    60 |
 RAMO |     -   -74     -     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -46     -   143   -92     -     -     -   -49     -    60    75 |
 REYK |     -     -     -   113   -48     -     -     -   -94     -   -75   -75 |
 RIO2 |     -     -     -   -54    77     -     -     -     -     -    71   149 |
 SANT |     -     -     -     -    29     -     -     -   -24     -  -126    39 |
 SCH2 |     -   -16     -     3    55     -     -     -   -37     -   -17   -36 |
 SEYG |     -     -     -   117     -     -     -     -  -139     -     -     - |
 SFER |     -     -   -23     -    18     -     -     -     -     -     -    53 |
 SHAO |     -     -     -     -   -52     -     -     -    43     -     -   -51 |
 SOFI |     -     -     -    19   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    75     -   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -    21     -    38   -73     -     -     -     -     -    37    20 |
 STJO |     -     0    26     -   -20     -     -     -     -     -  -834    64 |
 SUTM |     -     -     -   -69    98     -     -     -     -     -   234    46 |
 SVTL |     -     -     6    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -13     7     -     -     -     -     -     -   -13   -29 |
 THU3 |     -     -    44     -   -19     -     -     -   -12     -   -12     - |
 TID1 |     -     2    -2     -     -     -     -     -     -     -     4     - |
 TIDB |     -     -  -116    63     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   -56     -    15    34     -     -     -     -     -   -24     - |
 TLSE |     -    23     -     -   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -56     -   -12    55     -     -     -    14     -    73     - |
 TRO1 |     -   -36     7     -   -16     -     -     -    38     -     -     - |
 TSKB |     -    28     -     -   -27     -     -     -     -     -   -14     - |
 TWTF |     -    -8    20     -    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -60    85     -     -     -     -     -     -    45 |
 UNSA |     -     -     -   -99   142     -     -     -     -     -   -96   124 |
 URUM |     -     -     -   -96     X     -     -     -   114     -     -   133 |
 USUD |     -     -   -33     -     -     -     -     -    22     -    -5     - |
 VILL |     -   -87     -    35    34     -     -     -     -     -     -     - |
 VIS0 |     -     -     -   -30     -     -     -     -    36     -     -     - |
 WAB2 |     -     8     1     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    40   -50     -     -     -     -     -     -     -  -489     - |
 WHIT |     -     9     -  -143   141     -     -     -    45     -   -39  -162 |
 WSRT |     -    86    50     -  -123     -     -     -     -     -     -   122 |
 WTZR |     -   -41    35     -    13     -     -     -     -     -     -  -160 |
 XMIS |     -     -     -   103  -206     -     -     -    49     -   -73     3 |
 YAR2 |     -   -35    44     -     -     -     -     -     -     -   -10     - |
 YELL |     -    40     1    -6   -33     -     -     -     X     -    59    33 |
 YSSK |     -     -     -     -    -6     -     -     -     5     -   121     - |
 ZAMB |     -   -50     -    41   -13     -     -     -     3     -     -    12 |
 ZECK |     -     -   127    48  -132     -     -     -   -23     -     -   -27 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  1063    13    14    12    16    26   117   287    22   816    86    24 |  288    249
    2 |   880    12    18     9    13    26    77   477    12   818    54    24 |  288    217
    3 |   812     9    22    10    13    34   189   342     9   858    95    21 |  288    284
    5 |   552    15    19     7    12    25    60   277    12   489    66    43 |  288    417
    6 |   457    13    17    10    16    31    50   322    13   336    53    23 |  288    288
    7 |   388    15    29    12    13    29    49   242    15   362    49    33 |  288    157
    8 |  4709    11    18     9    18    23    63  2153     7  4248    62    16 |  288    937
    9 |   454    10    20    13    14    33   138   466    13   398    69    35 |  288    413
   10 |   859    26    25    11    17    24   126   126    21   820    50    18 |  288    187
   11 |   733    13    21    11    13    34   204   645    10   714    78    27 |  288    436
   12 |   408    10    21     8    21    28   115   274    11   360    69    42 |  288    327
   13 |  1002    14    23     7    15    29   101   362    15   683    71    37 |  288    338
   14 |   441    17    12    12    16    22    55   340    12   414    58    21 |  288    272
   15 |   469    23    22    13    19    55   110   315    13   389    57    37 |  288    298
   16 |   548    21    35    10    23    20   143   337     8   512    67    39 |  288    387
   17 |   585    13    22    10    19    36    69   582    13   595    52    28 |  288    422
   18 |  1609    23    23     -     X    25     -  2019     8  2030    76    30 |  288    801
   19 |   339    18    20     8    17    43   158   363    15   283    50    35 |  288    228
   20 |   287    13    13    16    19    24    75   424     8   314    89    37 |  288    236
   21 |   336    20    28    19    22    21    58   395    10   365    43    21 |  288    266
   22 |   655    15    17    11    13    27    63   358    12   506   100    36 |  288    275
   23 |   854    14    19     9    14    34   143   470     8   781    63    57 |  288    145
   24 |  3240    26    19    13    16    30    61  1462    16  3321    71    18 |  288   1719
   25 |   863    13    13     9    17    28   171   322    10   942    46    25 |  288    231
   26 |   824    13    22     9    22    31    76   173    11   706    64    26 |  288    201
   27 |   417    27    14    10    22    19    62   422     9   381    74    21 |  288    272
   28 |  1234    24    33    20    14    27    84  1354    16  1271    41    39 |  288   1125
   29 |   500    12    12    11    14    28   178   295     9   462    47    27 |  288    283
   30 |   413    20    30    11    14    30   121   216    19   446    44    19 |  288    287
   31 |   592    16    13    11    24    31   101   623    10   544    28    23 |  288    261
   32 |   401    21    16    11    17    21    84  1206    12   557    33    26 |  288    297
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -     -    16     -     -     -    13     -     -     - |  288   4831
 ADIS |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -    23    17 |  288    >>>
 ALBH |     -    15    16    15     -     -     -     -     -     -    29     - |  288    445
 ALGO |     -     9    11     -     -     -     -     -     -     -    51    22 |  288     72
 ALIC |     -    17     -     8    13     -     -     -    15     -    53    15 |  288   4391
 ANKR |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     -    48     - |  288   6326
 ARTU |     -     -     -     4    12     -     -     -     8     -    26     - |  288   8380
 ASPA |     -    19     -     -    19     -     -     -     -     -    44    18 |  288   8724
 AUCK |     -    26     -    16    13     -     -     -     -     -    33    16 |  288   4747
 BADG |     -     -    26     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  287     55
 BJCO |     -     -     -    13    19     -     -     -     -     -    34    17 |  168   5632
 BJFS |     -    11    15     -    11     -     -     -     -     -     -    15 |  288   3250
 BOR1 |     -    17    21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  158   1259
 BRUX |     -    10    19     -    11     -     -     -    13     -     -     - |  288     31
 CAS1 |     -    20     -    12    16     -     -     -    17     -    42    12 |  288   2592
 CEBR |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 CEDU |     -    19    17    15    13     -     -     -     -     -    31    17 |  288    153
 CHAN |     -     -     -     8    13     -     -     -     7     -     -    14 |  288   5330
 CHPI |     -     -     -    14    19     -     -     -    14     -     X     - |  288   2711
 CHTI |     -    20     -    13    16     -     -     -    19     -    76    13 |  288   5075
 CHUR |     -    22    24     -     9     -     -     -    36     -    38    13 |  288  73727
 COCO |     -    19     -    13    13     -     -     -     -     -    29    15 |  288   1982
 CORD |     -    18     -     -    17     -     -     -     -     -    27     - |  277   5131
 CUSV |     -     -     -    20    24     -     -     -    23     -    37     - |  288   5791
 DARW |     -     -     -    17    25     -     -     -     -     -     -     - |  240   2118
 DAV1 |     -    11     -     -    11     -     -     -     -     -   111     - |  288    >>>
 DGAR |     -    26     -    56     X     -     -     -    59     -     X     - |  284   5972
 DRAO |     -    13     7     -    10     -     -     -    12     -    38     9 |  288     33
 DUBO |     -    10     -     -     9     -     -     -     -     -    15     - |  240   6212
 FAIR |     -    13     -    10     9     -     -     -     -     -    58     8 |  288   3137
 FLIN |     -    10     -     8    10     -     -     -     -     -     -     8 |  288   3146
 FLRS |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -    30    17 |  276   2542
 GLPS |     -    17     -    10    13     -     -     -    12     -    35    11 |  288   8387
 GLSV |     -     6     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  287   1787
 GODE |     -     -     8     -     X     -     -     -     5     -    19    11 |  288     70
 GOL2 |     -     -     9     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     62
 GOLD |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -    31    14 |  288  11557
 GOPE |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  287   1592
 GRAS |     -    11     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3056
 GRAZ |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -     -     6 |  288   4866
 GUAM |     -    32     -    14    18     -     -     -    18     -    28     - |  288   5325
 GUAT |     -    23     -    13    20     -     -     -     -     -    40    19 |  288   2784
 HARB |     -    13     -    13    17     -     -     -     -     -    37    17 |  288   2277
 HERS |     -    47    17     -    50     -     -     -     -     -     -     - |  287     32
 HLFX |     -     -     -     4     -     -     -     -     5     -    30     - |  288 303597
 HOB2 |     -    21    28    18    15     -     -     -    18     -    37     - |  288    430
 HOFN |     -     8     -     -     7     -     -     -     -     -    25     9 |  288   2372
 HRAO |     -    18    16     -    20     -     -     -     -     -    20     - |  288    115
 HYDE |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     -    30    21 |  288   3734
 IISC |     -    13     -     -    14     -     -     -    15     -     X     - |  288   2561
 INEG |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -     -    15 |  288   4482
 INVK |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -    35     - |  288   4103
 KARR |     -    16     -    10    16     -     -     -    14     -    29     - |  288   3958
 KAT1 |     -     -    16     -     -     -     -     -    11     -    40     - |  288     38
 KELY |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -    23    11 |  288   4278
 KERG |     -    19     -     -    32     -     -     -    20     -    62    42 |  288   3754
 KIRU |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1147
 KIT3 |     -    11     -     8     -     -     -     -     -     -    25    11 |  156    >>>
 KOKB |     -     -    22     -    20     -     -     -    12     -    30     - |  288    106
 KOKV |     -     -    31    14    22     -     -     -     -     -    57    23 |  288    117
 KOUR |     -    29    26    20    19     -     -     -     -     -    31     - |  288     53
 KRGG |     -     -     -    19    26     -     -     -     -     -    56     - |  276   3351
 LAMA |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     9 |  288   2833
 LHAZ |     -     -     -     8    14     -     -     -     8     -    20    10 |  288   5696
 LPGS |     -    16     -    18    21     -     -     -     -     -    64    21 |  276    >>>
 MAC1 |     -    13     -    13    13     -     -     -     -     -    22     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    14     -    12    15     -     -     -     -     -    25    15 |  288   3816
 MATE |     -     8    19     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  287    268
 MAW1 |     -    14     -    11    12     -     -     -     -     -    35    11 |  288   1706
 MBAR |     -    16     -     9    20     -     -     -    12     -     -    18 |  288   4223
 MCM4 |     -    22     -    12    16     -     -     -    22     -    19    10 |  288   3950
 MDO1 |     -    16     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   5380
 MDVJ |     -    20    29     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     46
 METS |     -    14     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    12     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 MKEA |     -    15    20     -    17     -     -     -     -     -    57    22 |  288     84
 NANO |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -    11 |  288   1936
 NAUR |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -    39     - |  276   2765
 NICO |     -    13     -     -    16     -     -     -     9     -    47    15 |  288   5515
 NIST |     -    14    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 NKLG |     -    15     -    15    21     -     -     -    15     -    52     - |  288   6659
 NLIB |     -     -    16     -    16     -     -     -    13     -    51     - |  288     44
 NOT1 |     -     -    20     9     -     -     -     -    10     -     -    18 |  288     39
 NOVM |     -     -    26     -    20     -     -     -     -     -     -    22 |  287     33
 NRC1 |     -    12    14     -    17     -     -     -     -     -    17     9 |  288     30
 NRIL |     -     -     -     4    11     -     -     -     6     -    21     8 |  288   6150
 NTUS |     -    18     -     X    17     -     -     -    15     -     -     - |  287   4859
 NYA1 |     -     7    18     -    14     -     -     -     -     -    22     - |  288   5171
 NYA2 |     -     -     -    18    26     -     -     -     -     -     -     - |  228    >>>
 OHI2 |     -    43     -     -    43     -     -     -     -     -    91     - |  257     37
 OHI3 |     -     -    16     -     -     -     -     -    10     -    24     - |  284   3549
 ONSA |     -     7    16     -    11     -     -     -     -     -     -     8 |  288   1840
 PARK |     -     -    22     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  284   4466
 PDEL |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -    18     8 |  288   2651
 PERT |     -    25     -    16    21     -     -     -    14     -    30    22 |  288   4424
 PETS |     -     -     -     7    12     -     -     -    10     -    25     - |  288   9876
 PIE1 |     -    11    12     -     9     -     -     -     -     -    17    12 |  288     44
 PIMO |     -    16     -    11    18     -     -     -    17     -    52     - |  288   6303
 PNGM |     -     -     -    10     -     -     -     -    11     -    34     - |  288   4512
 POHN |     -     -     -    18     -     -     -     -    22     -     -     - |  284   5786
 POTS |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     9    10     -     7     -     -     -     -     -     -    11 |  288     63
 PTBB |     -    18    19     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     58
 QAQ1 |     -    12     -     8     -     -     -     -     -     -    23     8 |  288    >>>
 RAMO |     -    11     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  236    >>>
 REUN |     -    24     -    17    20     -     -     -    22     -    40    24 |  288   5097
 REYK |     -     -     -     7    12     -     -     -     8     -    34    12 |  288   2478
 RIO2 |     -     -     -    14    20     -     -     -     -     -    80    21 |  276    >>>
 SANT |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -    95    14 |  288   8589
 SCH2 |     -    19     -     9    11     -     -     -    10     -    28    13 |  288   2105
 SEYG |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  276   3682
 SFER |     -     -    17     -    13     -     -     -     -     -     -    12 |  288     66
 SHAO |     -     -     -     -    12     -     -     -    10     -     -    14 |  288   7508
 SOFI |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   6969
 SPT0 |     -     -    20     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   1840
 STHL |     -    14     -    12    15     -     -     -     -     -    45    15 |  288   4653
 STJO |     -    11    11     -    11     -     -     -     -     -    41    21 |  288    787
 SUTM |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     -    42    12 |  276    >>>
 SVTL |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     70
 THU2 |     -     -    11     6     -     -     -     -     -     -    22     9 |  285   4642
 THU3 |     -     -    13     -    13     -     -     -     8     -    33     - |  288   6116
 TID1 |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     -    70     - |  288     57
 TIDB |     -     -    37    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     74
 TIXI |     -    16     -    11     8     -     -     -     -     -    29     - |  288    >>>
 TLSE |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5867
 TOW2 |     -    29     -    21    25     -     -     -    19     -    40     - |  288   2623
 TRO1 |     -    19    19     -    10     -     -     -     9     -     -     - |  288   3267
 TSKB |     -    20     -     -    20     -     -     -     -     -    51     - |  288   5459
 TWTF |     -    10    14     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     83
 ULAB |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     -     -    12 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     -    47    24 |  276    >>>
 URUM |     -     -     -     8     X     -     -     -    10     -     -    19 |  276    >>>
 USUD |     -     -    15     -     -     -     -     -    10     -    36     - |  288     54
 VILL |     -    23     -    13    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   1846
 VIS0 |     -     -     -     5     -     -     -     -     6     -     -     - |  276   2226
 WAB2 |     -     6    16     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    460
 WES2 |     -     7     8     -     -     -     -     -     -     -    31     - |  288    241
 WHIT |     -    11     -     6    10     -     -     -    11     -    21     7 |  288  57901
 WSRT |     -     6    15     -    11     -     -     -     -     -     -     8 |  288     29
 WTZR |     -     8    14     -     9     -     -     -     -     -     -    47 |  288     32
 XMIS |     -     -     -     6    14     -     -     -    11     -    22    16 |  288   5027
 YAR2 |     -    17    21     -     -     -     -     -     -     -    28     - |  288    147
 YELL |     -    10     8     8     8     -     -     -     X     -    20     8 |  288     26
 YSSK |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -    26     - |  288   8966
 ZAMB |     -    17     -    11    22     -     -     -    13     -     -    22 |  288   4994
 ZECK |     -     -    25    11    15     -     -     -    11     -     -    11 |  288     21
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1234    17    20    13    16    29   112   729    15  1185    49    22 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   FAA1  | 1994-1  5:50:00 |       11213
cod |   MAL2  | 1994-1 15:05:00 |      -10645
esa |   NTUS  | 1994-1  7:00:00 |       -1164
esa |   NTUS  | 1994-1 21:00:00 |         750
gfz |   LPGS  | 1994-1 20:30:00 |        -585



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   285     1   288     2.32     3.90     0.24     0.24   | 4.12e-14  1.48e-14  9.74e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.23     3.90     3.88     3.88   | 2.54e-14  6.38e-15  4.04e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.11     3.90     2.66     2.66   | 6.55e-14  1.07e-14  5.44e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.38     3.90     3.88     3.88   | 2.70e-14  6.69e-15  2.07e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.34     3.90     3.88     3.88   | 4.75e-14  5.32e-15  1.23e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.24     3.90     1.12     1.12   | 3.27e-14  1.23e-14  7.92e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.35     3.90     3.88     3.88   | 2.53e-14  3.88e-15  2.33e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.56     3.90     1.21     1.21   | 2.25e-14  5.72e-15  1.50e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.62     3.90     3.88     3.88   | 3.33e-14  5.90e-15  1.87e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     2.76     3.89     3.88     3.88   | 3.84e-14  6.23e-15  1.82e-15 |
 HERS |   287   277     4   287     2.80     3.88     3.87     3.87   | 4.68e-14  1.18e-14  2.68e-15 |
 NRC1 |   288   287     1   288     3.81     3.88     3.87     3.87   | 2.00e-14  3.00e-15  9.13e-16 |
 YELL |   288   287     1   288     3.76     3.88     3.87     3.87   | 1.86e-14  3.65e-15  1.03e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.78     3.88     2.86     2.86   | 2.83e-14  8.45e-15  5.17e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     2.01     3.86     3.88     3.88   | 4.71e-14  1.08e-14  2.66e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     2.04     3.84     3.88     3.88   | 5.18e-14  9.80e-15  7.32e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     3.38     3.71     0.36     0.36   | 2.45e-14  1.13e-14  1.23e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     1.93     3.58     3.41     3.41   | 4.13e-14  7.52e-15  5.51e-15 |
 DRAO |   288   287     1   288     1.91     3.55     0.36     0.36   | 4.38e-14  1.25e-14  2.31e-15 |
 OHI2 |   257   254     1   257     3.10     3.46     2.90     2.90   | 3.26e-12  9.96e-13  3.20e-13 |
 GODE |   288   288     0   288     1.83     3.22     1.03     1.03   | 5.27e-14  1.27e-14  9.69e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     1.80     3.16     0.49     0.49   | 4.15e-14  2.50e-14  1.02e-14 |
 MKEA |   288   287     1   288     1.53     2.26     0.17     0.17   | 6.58e-14  9.40e-15  3.04e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.41     1.94     2.86     2.86   | 7.80e-14  8.96e-15  5.17e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     1.24     1.49     0.09     0.09   | 2.78e-14  8.05e-15  1.10e-14 |
 CEBR |   288   288     0   288     1.13     1.24     0.43     0.43   | 2.88e-14  6.27e-15  1.47e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.09     1.16     2.46     2.46   | 9.75e-14  1.35e-14  9.20e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.06     1.09     2.31     2.31   | 1.07e-13  9.79e-15  3.50e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.03     1.03     0.33     0.33   | 2.30e-14  5.31e-15  3.79e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     1.02     1.02     0.60     0.60   | 1.17e-13  1.14e-14  4.15e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     0.98     0.93     0.26     0.26   | 3.11e-14  7.26e-15  3.92e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.96     0.90     3.88     3.88   | 1.21e-13  1.30e-14  6.39e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.81     0.63     0.18     0.18   | 1.96e-14  5.79e-15  3.97e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.77     0.58     3.27     3.27   | 3.23e-14  4.82e-15  2.03e-15 |
 ALBH |   288   287     1   288     0.72     0.51     0.31     0.31   | 3.61e-14  7.67e-15  7.59e-15 |
 NOVM |   287   287     0   287     0.67     0.44     0.58     0.58   | 6.87e-14  8.19e-15  1.93e-15 |
 KAT1 |   288   288     0   288     0.55     0.30     0.36     0.36   | 5.18e-14  1.45e-14  2.61e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.23     0.26     1.88     1.88   | 5.95e-14  2.61e-14  1.49e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.83     0.24     3.88     3.88   | 5.30e-14  1.77e-14  2.76e-14 |
 BADG |   287   287     0   287     0.45     0.20     0.07     0.07   | 4.40e-14  1.11e-14  4.62e-15 |
 G09  |   288   285     1   288     1.64     0.14     0.30     0.30   | 7.54e-14  2.48e-14  4.53e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.82     0.10     0.21     0.21   | 6.01e-14  2.10e-14  3.85e-14 |
 MATE |   287   287     0   287     0.31     0.09     0.07     0.07   | 4.12e-14  6.79e-15  2.54e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.83     0.06     3.88     3.88   | 6.08e-14  2.27e-14  3.57e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.65     0.04     1.94     1.94   | 7.01e-14  2.46e-14  9.84e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.01     0.01   | 4.86e-13  1.32e-13  2.70e-13 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.02     0.02   | 8.79e-14  2.67e-14  4.11e-15 |
 G03  |   288   287     1   288     3.14     0.03     0.85     0.85   | 6.61e-14  2.41e-14  4.30e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.03     1.25     1.25   | 5.34e-13  6.09e-14  9.22e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.97     0.97   | 6.02e-13  6.63e-14  2.33e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     3.83     0.02     0.65     0.65   | 5.79e-14  1.87e-14  2.45e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.15     0.02     0.05     0.05   | 5.43e-13  1.68e-13  5.94e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.25     0.25   | 6.06e-13  6.26e-14  2.81e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.61     0.02     1.41     1.41   | 9.64e-14  2.72e-14  2.88e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.29     0.29   | 6.57e-13  6.22e-14  1.56e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.72     0.72   | 6.72e-13  6.79e-14  2.82e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.54     0.54   | 5.97e-13  6.79e-14  4.39e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.81     0.81   | 7.46e-13  7.46e-14  2.87e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.32     0.32   | 6.90e-13  7.38e-14  1.55e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.73     0.73   | 8.02e-13  7.02e-14  1.97e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.10     0.10   | 6.80e-13  6.95e-14  3.32e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.11     1.11   | 6.62e-13  6.91e-14  3.56e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.94     0.01     0.19     0.19   | 7.88e-14  2.32e-14  2.49e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.09     0.09   | 5.58e-13  6.68e-14  3.31e-14 |
 BOR1 |   156   156     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  5.95e-13         - |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  8.34e-14  5.42e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.39e-13  2.62e-13  1.01e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-13  7.24e-14  2.24e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.05e-13  9.38e-14  5.64e-14 |
 G18  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.41e-13  1.52e-13  5.83e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.77e-13  8.24e-14  1.57e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  9.22e-14  2.85e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.40e-13  1.49e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  7.89e-14  3.90e-14 |
 GLSV |   287   248    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  5.43e-13  1.54e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-14  1.16e-14  6.99e-15 |
 HOFN |   288   235    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  8.01e-13  2.11e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-13  2.94e-13  1.54e-13 |
 PDEL |   288   240    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.65e-12  1.09e-12  2.13e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.67e-13  1.61e-13  2.62e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  3.52e-13  2.28e-13 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-13  2.56e-13  4.50e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.20e-14  5.61e-15  2.82e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.44e-13  3.28e-13  1.99e-13 |
 TOW2 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  3.78e-13  2.41e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  4.61e-13  8.74e-14 |
 MAW1 |   288   268     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  5.67e-13  1.01e-13 |
 REYK |   288   178    63     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-11  3.05e-12  5.71e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NANO |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  3.63e-13  2.00e-13 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-14  1.02e-14  1.82e-14 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  2.91e-13  3.13e-13 |
 NAUR |   276   269     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  5.55e-13  2.91e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.18e-21  1.42e-19  3.82e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CAS1      CAS1      KAT1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
