
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2016   Day: 2   MJD: 58358                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 149758   1949    -258    -608      7      6      9     75     73     79   22.32
 emr |  2880     0 104294    518  142250    -692     14     14     14    138    142    113   10.47
 esa |  2880     0 128087    602   -1486    1069      8      7     10    194    222     99   19.06
 gfz |  2880     0 131692   7975    -421     680     12     11     14     99     98    102   12.46
 grg |  2880     0 115103   1654     138      58     10      9     12    152    156    137   14.86
 jpl |  2880     0 106444   3208  139964    -859      7      7      9     97    101     76   20.84
 mit |  2880     0 111850   3037    -277     -62     45     44     48    610    526    898    0.00
 igr |   288     0  44172    255    1266    -603     11     14     10     69     80     66    0.00
 ngs |    96     0   2976     22    -453    -264    977    977      0   1983   1983      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   129    59  -277    65    94   -20  -341   -95 -1236     - |
    2 |   -70   125   276   -87  -281    12   293   158 -2613     - |
    3 |    -5   -98  -387   -25   304   207   -73   -39  2341     - |
    5 |     2   192  -130    85  -250   148  -588    82 -1753     - |
    6 |    -5   105  -123    -4   185   -64  -484   -83   882     - |
    7 |   -29    -7  -105    86    55    40  -336    12 -1420     - |
    8 |   -39   -75    64   -37   212  -109   400   -63    23     - |
    9 |   -96  -226   -72     1   261    96   121   -81  -699     - |
   10 |    38   -22  -114    83   -66    72  -268   -59   201     - |
   11 |   -70   -83    42    -7    15    73   -72     6  3514     - |
   12 |   108   191  -137    56  -165    -3  -415   -11 -1039     - |
   13 |   -45     2   103     X   -80     X  -604   -22  2021     - |
   14 |    -7   -52    90   -48   -81    38    26    48  1745     - |
   15 |    -3    32  -112     4   -28   107  -841    36  -579     - |
   16 |   -89   -37   122     0    80   -55   571    67   938     - |
   17 |    78   110  -283   114    -5    56  -307    33 -3954     - |
   18 |   -24  -514    -9     X   275    96  -182   -25  -436     - |
   19 |   -53    94   361  -198  -147   -97   857   128  -900     - |
   20 |   -76  -168   388  -117    22  -135   862    98  2730     - |
   21 |   -63   -23   405   -71   -85  -188   794   103  1832     - |
   22 |    14   -52   571  -139  -248  -251  1339   177  -912     - |
   23 |    -8   -62    -9   -26   -21    78  -361    20  -476     - |
   24 |    48   232  -181     9  -105    67  -244   -40 -3929     - |
   25 |    33   143    44   -27  -114   -50   553   -59   897     - |
   26 |     1   -25   -88   -10   119    14   265   -94   969     - |
   27 |    11    34   -29    34   -26    -4   223  -133  -353     - |
   28 |  -127   -24   228  -140    75   -31    52    42  1768     - |
   29 |    52    46  -251   174   -44    77  -930    -4 -1480     - |
   30 |    67   110   -12    11   -28  -102   223   -64   533     - |
   31 |   223    84  -163   162  -170  -108   -31   -47   829     - |
   32 |     1   -93  -213    60   235    37  -503   -93  -138     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |    57    -8     -   -95     -     -     X   -19     -     - |
 ALGO |   -15    30     -     3     -     -     -   -12     -     - |
 ALIC |    53     -    -1   -95     -     -   232    26     -     - |
 ALRT |   -93     -    59   -22    -1    59     -     -     -     - |
 ANKR |    14     -   -47    46     -     -  -105     -     -     - |
 AREG |   -60     -     -     -    90     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -55    89     -   -31     -    33   -39    29     -     - |
 ARTU |     X     -   -33     -     X    30  -256   -43     -     - |
 ASCG |   -71     -    83     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   203     -  -124  -174     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -73     -    74    18     -     -     -    56     -     - |
 BADG |   -65     -     -     -     -    70     -     -     -     - |
 BAKE |   -29     -    18  -163   157     -     X    40     -     - |
 BAKO |    58     -     -  -104     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -43     -    58     -   -11     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -200     -    80  -158   330     -     -     -     -     - |
 BOR1 |    -2     -     -     3     -     -  -123    84     -     - |
 BRAZ |   -56     -   104   -59     -     -   261     -     -     - |
 BRMU |   -41     -    35  -113     -    79  -108     -     -     - |
 BRST |     6     -   -19     -    16     -     -   -28     -     - |
 BRUX |    34     -     -   -86   -44    46     -    12     -     - |
 CAS1 |   -92     -    99  -165    99    35   -43   -12     -     - |
 CCJ2 |   102     -     -    59    82  -203   236     -     -     - |
 CEDU |   -36     -    50   -90     -    47     -   -61     -     - |
 CHPG |  -154     -     -     -   231     -     -     -     -     - |
 CHPI |    -5     -     -   -62     -    42     X   -20     -     - |
 CHTI |   -48     -     4   -21     3    59     -    24     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -106    80     6     -     -     -     - |
 CHUR |    11    44    68   -71     -   -61     X    93     -     - |
 CKIS |  -133     -     -     -   199     -   136     -     -     - |
 CNMR |    -3     -     -   -55     -    36     -     -     -     - |
 COCO |   -98     -    95  -161   162     -   -54   -24     -     - |
 CORD |   -68     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |   -59    -2     -   -15   104     -   -26   -28     -     - |
 CUSV |     -     -    30   -91     -    27     -     5     -     - |
 DAEJ |   -62   113   109  -139     -     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -     4    -6     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -13    22    61   -56   -34     -     -    19     -     - |
 DAV1 |  -118     -    16     -   158     -     -   -58     -     - |
 DGAR |    -5     -    49     -   -55     -     -     4     -     - |
 DRAG |     -     -   -84     -   107     -     -     -     -     - |
 DRAO |    36    28     1   -91     -     -     -    25     -     - |
 DUBO |     -     -   -32   177  -108     -     -    80     -     - |
 DYNG |  -129     -     -     -   194     -     -     -     -     - |
 EPRT |    -6     -     -    11     -     -     -   -17     -     - |
 FAA1 |  -137     -    94   -48     -    88 -3312    64     -     - |
 FAIR |   -39   165    35   -68   -45     -   140    36     -     - |
 FLIN |     6     -    50  -119    27     -     X    26     -     - |
 FLRS |    29     -     -  -155     -    61     -    37     -     - |
 FTNA |   -20     -     -     -    30     -     -     -     -     - |
 FUNC |   -75     -    87     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -19     -   -25   -84    76    39     -   -20     -     - |
 GLSV |    69     -   -19   -93     X     -     -    -1     -     - |
 GMSD |   -86     -     -     -   129     -     -     -     -     - |
 GODE |  -140   -23     -     X   227     -     -     -     -     - |
 GODZ |   -40     -    47     -     -     -     -     8     -     - |
 GOL2 |    -7    16     -     -     -     -     -   174     -     - |
 GOPE |    66     -     -  -118     -     -     -   -28     -     - |
 GRAS |   -31     -   110  -113     -     -  -173     -     -     - |
 GRAZ |   -59  -597   276   102     -     -     -    20     -     - |
 GUAT |   -61     -   154  -128     -     -     -    73     -     - |
 GUUG |   -24     -    56   -43     -     -    67     -     -     - |
 HARB |   -99    52   116   -44     -     -     -     -     -     - |
 HERS |   -51    70     -    32     -     -     -   -39     -     - |
 HERT |   -15     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -39    82     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |    16     -     -   -29     -     -   111     -     -     - |
 HNPT |    -9     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    30   -26    20   -85     -    14     -    -6     -     - |
 HOFN |   -86     -   110   -65    42     -  -307   -14     -     - |
 HOLB |    80     -     -    53  -155     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -51     -     -     -    77     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -77     -     -  -133   226     -     -  -117     -     - |
 HYDE |   -79     -    59  -158   176     -     -     -     -     - |
 IENG |    25     7     -   -51     -     -  -177    14     -     - |
 IISC |   -39     -     -   -49     -    71     X    90     -     - |
 INEG |    29     -   -76    64     -     -     -     -     -     - |
 INVK |   -57     -     -   -17   100     -     -    36     -     - |
 IRKJ |    35     -    72    80  -213     -   117    -8     -     - |
 ISBA |   -16     -    18     -     -     -     -   -46     -     - |
 JFNG |   -72     -    85     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -47     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -27     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -53   112     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    52     -   -44     -     -   -43     7     -     - |
 KARR |   -99     -   166  -182     -    63    66    -2     -     - |
 KERG |    71    30    89  -128     -   -95   136    33     -     - |
 KIRI |     X     -    84     -     -   -77    64     -     -     - |
 KIRU |    -2    38   -12  -105    80     -     -   -32     -     - |
 KIT3 |    82     -   -96     -     -     -     -     4     -     - |
 KOKB |  -139     -     -    26     -   134     -    97     -     - |
 KOKV |   -42     -    87   -59     -     -     -    17     -     - |
 KOUC |   -36     -    68   -40     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |    50     -   -38   -32   -83    61     -     2     -     - |
 KRGG |   -48     -     -   -59   122     -     -     -     -     - |
 KZN2 |  -105     -     -     -   157     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -176     -   206     -     -     X   111    50     -     - |
 LHAZ |     X     -    38   -58     -     -  -192    41     -     - |
 LMMF |   -89     -   104     -     -     -     -   190     -     - |
 LPAL |   -42     -     -     -     -    45     -     -     -     - |
 LPGS |   -40     -    86     -   -50     -     -    35     -     - |
 MAC1 |    20     -    -7     -   -22     -     -   -19     -     - |
 MAG0 |   -96     -   114    -3     -     -    95    31     -     - |
 MAL2 |   -25     -     X     X     X    27 -2915   -15     -     - |
 MANA |  -223     -     -   -78   399     -    -8     -     -     - |
 MAR6 |   -56   -21    77     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -42    19   109    10   -98     -     -    25     -     - |
 MATE |    71    11   -63   -41     -     -     -    91     -     - |
 MAUI |    38     -     -     -   -57     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     0     -   -14  -137   134     -   147   -49     -     - |
 MCM4 |    24     9   -44  -224    28   123     -   -35     -     - |
 MDVJ |    52     -   -20  -114     -    31  -157   205     -     - |
 MEDI |    72  -153     -     -     -     -    28     -     -     - |
 METG |   -84     -     -     -   127     -     -     -     -     - |
 METS |   -37    78     -     -     -     -     -   -21     -     - |
 MGUE |     X     -   406     -  -521     -     -     -     -     - |
 MKEA |    28     -    37  -107     -     -     -    55     -     - |
 MOBS |   -37     -    44     -     0     -     6     -     -     - |
 MONP |   -59     -    69     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    35     -     -   -63     -     -   289     -     -     - |
 MQZG |     5     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -103     -   121     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |  -157     -     -    10   183    29     -     -     -     - |
 NANO |    47     -     -   -83     -     -     -   -56     -     - |
 NAUR |   -90     -   105     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     X     -    -3     4     -     -     -     -     -     - |
 NIST |   -19   113     -   -61     -     -     -    65     -     - |
 NIUM |   -83     -     -    -5     -    92   174     -     -     - |
 NKLG |   -99     -    45  -213   113   113   -22    30     -     - |
 NNOR |   -54    11   -34     -   116     - -2493     -     -     - |
 NOT1 |   -44     -     -     -    66     -  -135   -86     -     - |
 NOVM |  -113     -    53   -54     -   101     -   -59     -     - |
 NRC1 |   -34     -     -    60     -     - -2975    66     -     - |
 NRIL |   -30     -    15   -15   -13    36     -    19     -     - |
 NRMD |   -48     -     -    32    46     -     -     -     -     - |
 NTUS |    53     -     -  -125     -    16     -   -53     -     - |
 NYA1 |   -24     -    80   -79     -     -     -   -13     -     - |
 NYAL |   -12   105     -   -67     -     -  -106     -     -     - |
 OHI2 |  -105     -   135   -18     -     -     -    39     -     - |
 OHI3 |   -20     -    73     -  -139    53    46     -     -     - |
 ONS1 |  -171     -     -     -   256     -     -     -     -     - |
 ONSA |     6   -16   108  -163     -     -     -  -127     -     - |
 OPMT |   -60   132     -     1     -     -   -45     -     -     - |
 OUS2 |   -16     -    19     -     0     -     -     -     -     - |
 PADO |   -93     -     -     -   140     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -63    53     -     -     -     -     - |
 PBRI |   -73     -   162  -118     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     5     -    51  -140    45     -  -128    -6     -     - |
 PERT |  -163     -   129   -91     -   110    44    18     -     - |
 PETS |   -21     -    -8   -34     -    51     -    58     -     - |
 PIE1 |   -10    26    80   -67   -80     -     -    17     -     - |
 PIMO |   -83     -     5   -59   168     -   -81     6     -     - |
 PNGM |     -     -   138     -     -  -126    18    20     -     - |
 POHN |  -140     -     -     X   211     -     -     -     -     - |
 POLV |    -8     -     -    14     -     -     -     -     -     - |
 POVE |  -124     -     -   -18     -   144     -     -     -     - |
 PRDS |   -61   129     -     X     -     -     -  -219     -     - |
 PTBB |  -128    10   144     1     -     -  -119    64     -     - |
 QAQ1 |   -25   -15    38     -     -     -     -   -50     -     - |
 QIKI |     -     -    28  -188    74    34     -     -     -     - |
 QUIN |    12     -   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -85     -     -    43    92     -     -    -7     -     - |
 RAMO |   -77     -    90     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |    10     -    88  -153     -     -    73   210     -     - |
 REDU |   -57     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     X     -    26   -40     -     -     -    -1     -     - |
 REYK |    48     -     -  -122     -    21     -   147     -     - |
 RIO2 |   -67     -    36     -    56     -     -    76     -     - |
 RIOP |   -41     -    93   -47     -   -13     -    22     -     - |
 SALU |   -10     -     -    18     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    38     -     -   -68     -     -   331    39     -     - |
 SAVO |    -2     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -21    83    46  -102     -     -     X    78     -     - |
 SCOR |   -92     -    71   -21    64     -     -    -4     -     - |
 SCRZ |   144     -  -130     -   -50     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -130     -    77     -     -    69     -    63     -     - |
 SFER |   -93    46   208  -111     -   -48  -120     -     -     - |
 SGOC |   -22     -     -     -    33     -     -     -     -     - |
 SHAO |  -213     -     -  -127   264   116   -55    -5     -     - |
 SOFI |  -104     -   206   -93     -   -22  -293     -     -     - |
 SOLO |     -     -   125     -     -  -114     -   -51     -     - |
 SPT0 |   -35     -     -    63     -     -  -131   -41     -     - |
 STHL |   -26     -    31     X     -     -     -   -44     -     - |
 STJO |   -38     6     -   -87    68    41 -2561   -38     -     - |
 STK2 |  -137     -   122     -    49     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -131     -     -    93     -     X     -     -     - |
 SUTH |  -105     -   137   -14    -6     -     X    31     -     - |
 SUTM |   -25     -     -     -     -    26     -    45     -     - |
 SUWN |    18     -     -   -31     -     -   134     -     -     - |
 SVTL |     -     -    24     -   -30     -     -   -36     -     - |
 SYDN |    30     -   -36     -     -     -    62     -     -     - |
 SYOG |  -181    43   133  -117   117    37   -43  -133     -     - |
 TEHN |     -     -     -  -122     -    73  -359     -     -     - |
 THTI |   -67     X    78     X     -     -   823     -     -     - |
 THU3 |   -43    92     -     X     -     -     -    10     -     - |
 TIXI |     X     -    43     -   -56     -     -   -32     -     - |
 TLSE |  -151   109   184   -37   -45     -  -118  -102     -     - |
 TNML |   -61   130     -     -     -     -   152     -     -     - |
 TONG |  -109     -    66     -    80     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -66     -    93  -106    69     -     -    31     -     - |
 TRO1 |  -157     -   161  -125    67    48  -224   -66     -     - |
 TUVA |  -167     -    66     -   166     -    67     -     -     - |
 TWTF |   -52   -22   111   -58     -     - -2427   -32     -     - |
 UFPR |    16     -     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   -97     -     8     -   136     -     -    57     -     - |
 UNSA |    98     -  -114     -     -     -     -     3     -     - |
 USUD |   -80   182     -     4     -     -   102   218     -     - |
 VALD |   -58     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -59   -23    55   -95   110     -     -   -46     -     - |
 VOIM |  -115     -     -     -   173     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    21     -     -   -38     -     -     -    21     -     - |
 WARK |    -9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |
 WES2 |    58     -     -  -104     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -34    -6     0  -118     -   110     -    51     -     - |
 WILL |   -32   148     -   -67     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -42    89     -     -     -     -     -  -107     -     - |
 WTZR |   -83     -   193  -147     -     -  -253    39     -     - |
 WUH2 |   -14     -     -     -    22     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -65     -     X     X     3    67   -55    62     -     - |
 YAKT |  -170    71    94    -9     -    66     -     -     -     - |
 YAR2 |     1     -     -    -1     -     -     -   104     -     - |
 YEL2 |   -77     -    90     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -20    -8     -   -90   114     - -2707   -22     -     - |
 YSSK |   -33     -     -   -21     -    48    26    34     -     - |
 ZAMB |   -42     -    53  -104     -    59    -5    -5     -     - |
 ZECK |   -69     -    27   -69     -    90     -   -35     -     - |
 ZIM2 |  -150     -   176     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    12     -     -   -21     -     -     -    59     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     7    12     7    14     8     6    32    11   999     - | 2880    250
    2 |     5    15     5    10     7     7    47    11   693     - | 2880    228
    3 |     5    14     8     8     9     8    37    20   449     - | 2880    283
    5 |     6    15     7    11     9     9    63    17   407     - | 2880    387
    6 |     6    16     6     7     8     7    34    14   540     - | 2880    342
    7 |     6    18     8     9     9     7    22     7  1187     - | 2880    364
    8 |     7    12     5    20    11     7    33    15  1791     - | 2880   1715
    9 |     4    22     8    10    12     7    34     6   810     - | 2880    232
   10 |     5    13     7    19    11     8    24    12   403     - | 2880    262
   11 |     5    12     9    11    13     6    33    10   374     - | 2880    317
   12 |     7    16     8    10     8     9    56    17   671     - | 2880    393
   13 |     6    14     7     X    10     X    42    13   458     - | 2880    288
   14 |     5    11     5     8     8     7    45     9   955     - | 2880    220
   15 |     7    11     6     9    10     7    46    19   326     - | 2880    266
   16 |     4    12     9    11     7     8    73    24   672     - | 2880    372
   17 |     5    18     7    14     9     6    51    24  1204     - | 2880    287
   18 |     6    11     6     X     7     6    35    10  1995     - | 2880    669
   19 |     7    14     5     6     7     6    69    21   665     - | 2880    335
   20 |     6    19     7    13    12     8    44    13   787     - | 2880    273
   21 |     7    12     7    11     8     8    50    14   645     - | 2880    337
   22 |     6    12     8     8     8     6    61    25   596     - | 2880    307
   23 |     6    12     8    17    10     5    56    16   576     - | 2880    258
   24 |     8    16    12    13     9     7    27    12  2739     - | 2880   1373
   25 |     7    13     6    14     9     8    19    13   456     - | 2880    272
   26 |     5    13     7     7     8     8    32    13   387     - | 2880    321
   27 |     6    15     5    12    10     7    37    10   527     - | 2880    362
   28 |     6    11     9     8     6     8    65    13  1203     - | 2880    209
   29 |     7    12     7    11     9     7    58    17   943     - | 2880    202
   30 |     7    15     6     8    10     8    14     6   473     - | 2880    190
   31 |     4    11     5     5     8     6    30    14  1645     - | 2880    240
   32 |     5    12     7    14    10     7    24     9   605     - | 2880    282
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     7    11     -    12     -     -     X     6     -     - |  288    201
 ALGO |     9    15     -    18     -     -     -    21     -     - |  284     57
 ALIC |     5     -     5     9     -     -    19     4     -     - |  288   3575
 ALRT |     6     -     7     9     7     6     -     -     -     - |  288   6127
 ANKR |     7     -     6    10     -     -    18     -     -     - |  288   3192
 AREG |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   5891
 AREQ |     7    10     -     8     -     5    21     6     -     - |  288   2704
 ARTU |     X     -    16     -     X    14   105    12     -     - |  288    >>>
 ASCG |    29     -    34     -     -     -     -     -     -     - |  234   6294
 ASPA |     8     -    11    20     -     -     -     -     -     - |  288   6432
 AUCK |    10     -    10    17     -     -     -     8     -     - |  288   3975
 BADG |     6     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288     31
 BAKE |     6     -     5     8     9     -     X     7     -     - |  288   6682
 BAKO |    11     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  281   6381
 BARH |    14     -    18     -    21     -     -     -     -     - |  288   2920
 BJFS |     8     -    10    14    14     -     -     -     -     - |  288   2915
 BOR1 |     5     -     -     9     -     -    17     9     -     - |  288   1527
 BRAZ |     8     -    10     8     -     -    22     -     -     - |  288   6448
 BRMU |     9     -     9    13     -     7    25     -     -     - |  288   4419
 BRST |    12     -    11     -    29     -     -     9     -     - |  288   2140
 BRUX |     4     -     -    10     8     4     -     8     -     - |  288     24
 CAS1 |     7     -     6    11     8     6    21     5     -     - |  288   2184
 CCJ2 |    13     -     -    17    13    10    41     -     -     - |  288   4277
 CEDU |     5     -     6     9     -     5     -     5     -     - |  288    109
 CHPG |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |    5    119
 CHPI |     5     -     -     7     -     5     X     9     -     - |  288   2220
 CHTI |     7     -     9    11    10     7     -     5     -     - |  288   5191
 CHUM |     -     -     -    13     9     7     -     -     -     - |  288   6505
 CHUR |     6    10     6     8     -     7     X    10     -     - |  288  63308
 CKIS |     7     -     -     -    10     -    20     -     -     - |  288   4526
 CNMR |     8     -     -    16     -     8     -     -     -     - |  288   6407
 COCO |    11     -    12    16    18     -    31     7     -     - |  288   2788
 CORD |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  240   4179
 CRO1 |    15    21     -    21    15     -    30    12     -     - |  288   3025
 CUSV |     -     -    15    27     -    27     -     9     -     - |  288   6219
 DAEJ |     8    21    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   2878
 DAKR |     -     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  276   5327
 DARW |    10    13     9    17    32     -     -     7     -     - |  288   2540
 DAV1 |     5     -     6     -     8     -     -     9     -     - |  288    >>>
 DGAR |    11     -    13     -    18     -     -     9     -     - |  279   8368
 DRAG |     -     -     8     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     6     9     7    12     -     -     -     8     -     - |  288     31
 DUBO |     -     -     6     7     8     -     -    10     -     - |  274  47246
 DYNG |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1363
 EPRT |    11     -     -    19     -     -     -    13     -     - |  282   3564
 FAA1 |    10     -    12    19     -    10    34     7     -     - |  285   5893
 FAIR |     8    11     8    10    11     -    14     4     -     - |  288   3712
 FLIN |     7     -     8     9     8     -     X     6     -     - |  288   3559
 FLRS |     6     -     -    14     -     6     -     9     -     - |  288   2417
 FTNA |    16     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  159   3042
 FUNC |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2834
 GLPS |     6     -     9     9    10     7     -     4     -     - |  288   5363
 GLSV |     7     -     5    10     X     -     -     6     -     - |  287   1392
 GMSD |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   3381
 GODE |     9    15     -     X    10     -     -     -     -     - |  288     43
 GODZ |     8     -     9     -     -     -     -    10     -     - |  288   4920
 GOL2 |     9    18     -     -     -     -     -    10     -     - |  285     54
 GOPE |     5     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   1345
 GRAS |     5     -     6    10     -     -    18     -     -     - |  288   2992
 GRAZ |     7    26     7     9     -     -     -    10     -     - |  288   2666
 GUAT |     9     -     9    16     -     -     -    13     -     - |  276   2976
 GUUG |     9     -    10    17     -     -    76     -     -     - |  288   6947
 HARB |     7    12    11     7     -     -     -     -     -     - |  288   1496
 HERS |     7    12     -    10     -     -     -     9     -     - |  288     27
 HERT |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3532
 HLFX |     7    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288 303647
 HNLC |    12     -     -    21     -     -    58     -     -     - |  282   3167
 HNPT |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3264
 HOB2 |     6     8     7     9     -     5     -     4     -     - |  288   1290
 HOFN |    11     -     9    11    16     -    29    10     -     - |  288   2532
 HOLB |    10     -     -    15    17     -     -     -     -     - |  287  16639
 HRAG |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288     29
 HRAO |     8     -     -    10     9     -     -    10     -     - |  288     45
 HYDE |    10     -    12    14    14     -     -     -     -     - |  288   4211
 IENG |     7    18     -    11     -     -    41     9     -     - |  288     53
 IISC |     9     -     -    17     -    11     X    13     -     - |  288   2323
 INEG |    10     -     7    15     -     -     -     -     -     - |  288   4224
 INVK |     6     -     -    10     9     -     -     9     -     - |  288   3550
 IRKJ |     7     -     8    10    10     -    23    13     -     - |  288     94
 ISBA |     7     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  288   4118
 JFNG |    11     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  287   5605
 JOG2 |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  177    >>>
 JOZ2 |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4330
 JOZE |    12    26     -     -     -     -     -     -     -     - |  269    >>>
 JPLM |     -    10     -     9     -     -    24     8     -     - |  288   3371
 KARR |     6     -     8    13     -     7    19     4     -     - |  288   3109
 KERG |    10     9    11     9     -     9    35     9     -     - |  288   2830
 KIRI |     X     -     9     -     -     8    45     -     -     - |  276   6583
 KIRU |     6     8     6    11     8     -     -     5     -     - |  288   1747
 KIT3 |     8     -    10     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 KOKB |    14     -     -    23     -    10     -    10     -     - |  288     40
 KOKV |    13     -    13    24     -     -     -    10     -     - |  288     39
 KOUC |     7     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  288   4188
 KOUR |    17     -    16    18    18    12     -     9     -     - |  288     37
 KRGG |     7     -     -     7    11     -     -     -     -     - |  288   2918
 KZN2 |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  176   1488
 LAUT |     9     -    11     -     -     X    97    33     -     - |  288   4194
 LHAZ |     X     -     8    12     -     -    37     9     -     - |  283   7194
 LMMF |    18     -    21     -     -     -     -    16     -     - |  280   3034
 LPAL |     4     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   3319
 LPGS |    10     -    11     -    11     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     6     -     6     -    10     -     -     7     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     6     -     7     9     -     -    14     8     -     - |  285   6488
 MAL2 |    11     -     X     X     X    12    62    15     -     - |  288   6482
 MANA |    12     -     -    19    18     -    41     -     -     - |  288   5081
 MAR6 |     4    13     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2329
 MAS1 |     8     9     8    15    13     -     -     7     -     - |  288   2717
 MATE |     7     7     6    10     -     -     -    11     -     - |  288    176
 MAUI |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     6     -     6     8     7     -    38     7     -     - |  288   1893
 MCM4 |     7     9     6    12     7     8     -     6     -     - |  288   4120
 MDVJ |     8     -     7    12     -    11    45    13     -     - |  288     25
 MEDI |     6    12     -     -     -     -    14     -     -     - |  288     42
 METG |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1090
 METS |     8    16     -     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 MGUE |     X     -    11     -    14     -     -     -     -     - |  288     18
 MKEA |     7     -    11    17     -     -     -    10     -     - |  288    127
 MOBS |     5     -     5     -     8     -    13     -     -     - |  288   1414
 MONP |    22     -    26     -     -     -     -     -     -     - |  287   1969
 MORP |     9     -     -    17     -     -    17     -     -     - |  288   2856
 MQZG |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4561
 MTKA |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5849
 NAIN |    14     -     -    18    17    11     -     -     -     - |  288   6575
 NANO |     6     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  288  14804
 NAUR |    30     -    35     -     -     -     -     -     -     - |  103   3656
 NICO |     X     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   3601
 NIST |     6     9     -    10     -     -     -    20     -     - |  287     18
 NIUM |     8     -     -    14     -     7    95     -     -     - |  288   5652
 NKLG |     7     -     9    14    12     7    22     9     -     - |  288   6189
 NNOR |    12    20    13     -    15     -    32     -     -     - |  288    341
 NOT1 |     7     -     -     -    10     -    28    17     -     - |  288     26
 NOVM |     9     -     8    18     -    10     -    15     -     - |  288     26
 NRC1 |    12     -     -    22     -     -    40    15     -     - |  255     34
 NRIL |     9     -     6    12     8     6     -     7     -     - |  288   5597
 NRMD |    10     -     -    17    16     -     -     -     -     - |  288   4227
 NTUS |     8     -     -    18     -    13     -    13     -     - |  288   5980
 NYA1 |     6     -     6     8     -     -     -     8     -     - |  288   4723
 NYAL |     6     9     -     9     -     -    15     -     -     - |  288    507
 OHI2 |     6     -     7    13     -     -     -     8     -     - |  288     98
 OHI3 |     8     -     7     -    13    13    35     -     -     - |  288    103
 ONS1 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1542
 ONSA |     5    15     6    10     -     -     -    11     -     - |  288   1993
 OPMT |     7    17     -    13     -     -    23     -     -     - |  288     21
 OUS2 |     8     -    12     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  287 414604
 PALM |     -     -     -    19    16     -     -     -     -     - |  287   3366
 PBRI |    16     -    15    21     -     -     -     -     -     - |  288   1118
 PDEL |     5     -     7    13     8     -    24    11     -     - |  288   2460
 PERT |    14     -    17    18     -    11    32     8     -     - |  288   2117
 PETS |    10     -    11    20     -     9     -     8     -     - |  288   8239
 PIE1 |     8    10     8    10    14     -     -     8     -     - |  288     20
 PIMO |    11     -    14    16    14     -    33     7     -     - |  288   5878
 PNGM |     -     -    16     -     -    14    57     5     -     - |  283   6815
 POHN |    11     -     -     X    16     -     -     -     -     - |  285   3973
 POLV |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3352
 POVE |     6     -     -    13     -     8     -     -     -     - |  288   5017
 PRDS |     9    19     -     X     -     -     -     8     -     - |  247     65
 PTBB |     5    13     7    10     -     -    12     7     -     - |  288     52
 QAQ1 |     4     7     4     -     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     7     7     9     6     -     -     -     - |  288   5211
 QUIN |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3394
 RABT |     9     -     -    17    15     -     -    11     -     - |  288   6896
 RAMO |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     8     -     9     9     -     -    28    10     -     - |  288   4366
 REDU |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1614
 REUN |     X     -    15    22     -     -     -    33     -     - |  211   3796
 REYK |     6     -     -     9     -     6     -     6     -     - |  288   3099
 RIO2 |    13     -    16     -    20     -     -    13     -     - |  288    >>>
 RIOP |     6     -     6    11     -     6     -    12     -     - |  288   5835
 SALU |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   6184
 SANT |     4     -     -     7     -     -   143    11     -     - |  288   1517
 SAVO |     9     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   7680
 SCH2 |    14    11    13    18     -     -     X     6     -     - |  288   6438
 SCOR |     5     -     4     7     8     -     -     5     -     - |  288   1869
 SCRZ |     8     -    11     -    14     -     -     -     -     - |  288   5471
 SEYG |    10     -    12     -     -     9     -    10     -     - |  288   7377
 SFER |     8     6    10    15     -     5    32     -     -     - |  288   3162
 SGOC |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SHAO |    14     -     -    12    16    11    36     8     -     - |  288   7355
 SOFI |     8     -     6    13     -     8    18     -     -     - |  288   5676
 SOLO |     -     -    35     -     -    32     -     5     -     - |  235   6108
 SPT0 |     7     -     -    12     -     -    18    11     -     - |  288   2018
 STHL |    19     -    22     X     -     -     -    15     -     - |  272   5370
 STJO |     7     7     -    17    11     8    47     9     -     - |  288    276
 STK2 |     6     -     8     -    10     -     -     -     -     - |  288   3700
 STR1 |     -     8     -     -     5     -     X     -     -     - |  288    990
 SUTH |     7     -     9     8     8     -     X     9     -     - |  288   2669
 SUTM |     6     -     -     -     -     7     -     8     -     - |  288    >>>
 SUWN |    10     -     -    18     -     -   113     -     -     - |  283   2163
 SVTL |     -     -     7     -     9     -     -     9     -     - |  288     42
 SYDN |     6     -     7     -     -     -    29     -     -     - |  283   1155
 SYOG |     6    11     7    11     8     5    12    10     -     - |  288   4384
 TEHN |     -     -     -    15     -     9    24     -     -     - |  288   4689
 THTI |    20     X    24     X     -     -    40     -     -     - |  189   4431
 THU3 |     9    20     -     X     -     -     -     8     -     - |  218 144870
 TIXI |     X     -     6     -     8     -     -     7     -     - |  268    >>>
 TLSE |    12    18    13    17    15     -   146    13     -     - |  288   1100
 TNML |     6    13     -     -     -     -    38     -     -     - |  288   2218
 TONG |     9     -    11     -    15     -     -     -     -     - |  288   1683
 TOW2 |     7     -     8     8    12     -     -     4     -     - |  288   2004
 TRO1 |     6     -     5    11     9     8    17     5     -     - |  288   2395
 TUVA |    11     -    16     -    14     -    45     -     -     - |  288   6089
 TWTF |     9    13    11    17     -     -    41    10     -     - |  288     36
 UFPR |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   5481
 ULAB |     8     -    15     -    13     -     -    10     -     - |  288    >>>
 UNSA |     9     -    10     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 USUD |    10    26     -    22     -     -    56    19     -     - |  287     39
 VALD |    16     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  283   3408
 VILL |    11    24    12    19    11     -     -    12     -     - |  288   1688
 VOIM |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |    20     -     -    36     -     -     -    14     -     - |  278     56
 WARK |    11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   4532
 WES2 |    11     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  275   4029
 WHIT |     7    10     7    15     -     9     -     7     -     - |  288 128424
 WILL |     8    17     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   4039
 WSRT |    12    25     -     -     -     -     -    15     -     - |  288    >>>
 WTZR |     5     -     5     9     -     -    17     5     -     - |  288     15
 WUH2 |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  283    >>>
 XMIS |    11     -     X     X    11     8   157    13     -     - |  287   7018
 YAKT |     9     8    12    14     -     8     -     -     -     - |  288   6064
 YAR2 |    12     -     -    21     -     -     -    12     -     - |  281    130
 YEL2 |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 YELL |     6     8     -    10     8     -    32     8     -     - |  288     23
 YSSK |     7     -     -    14     -     8    56     6     -     - |  287   8556
 ZAMB |    10     -    12    13     -     8    14     6     -     - |  288   4701
 ZECK |     9     -    10    11     -     7     -     7     -     - |  288     40
 ZIM2 |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2009
 ZIMM |     5     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288   2183
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    14     9    12    10     8    45    11   978     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2016-2  0:10:00 | -1517698117
cod |   TIXG  | 2016-2  0:15:00 |   482281935
cod |   TIXG  | 2016-2  0:20:00 |   482302851
cod |   TIXG  | 2016-2  0:25:00 |  -517623229
cod |   TIXG  | 2016-2  0:30:00 |   482565751
cod |   TIXG  | 2016-2  0:35:00 |   482748652
cod |   LHAZ  | 2016-2  9:15:00 |         716
esa |   MAL2  | 2016-2  3:00:00 |        3247
esa |   MAL2  | 2016-2 11:20:00 |      -14366
gfz |   MAL2  | 2016-2  3:00:00 |       13092
gfz |   MAL2  | 2016-2 11:20:00 |        1826
jpl |   YSSK  | 2016-2 22:55:00 |         510



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 SVTL |   288   285     1   288     2.63     4.10     1.37     1.37   | 4.47e-14  1.14e-14  4.36e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.71     4.09     4.10     4.10   | 3.15e-14  6.71e-15  1.37e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.31     4.09     0.43     0.43   | 2.41e-14  6.56e-15  3.39e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.95     4.09     0.67     0.67   | 3.09e-14  7.85e-15  1.44e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.04     4.09     3.03     3.03   | 2.34e-14  5.16e-15  5.97e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.35     4.09     4.10     4.10   | 2.30e-14  6.53e-15  1.62e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.05     4.09     3.55     3.55   | 2.11e-14  7.70e-15  1.03e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.97     4.09     4.10     4.10   | 5.18e-14  1.10e-14  2.45e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.92     4.09     1.83     1.83   | 2.46e-14  6.06e-15  2.14e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.43     4.09     1.47     1.47   | 1.78e-14  5.84e-15  1.91e-15 |
 MGUE |   288   287     1   288     3.43     4.09     1.93     1.93   | 2.94e-14  5.11e-15  2.74e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.62     4.07     4.10     4.10   | 3.79e-14  7.05e-15  3.59e-15 |
 CEDU |   288   285     1   288     2.45     3.61     1.78     1.78   | 3.27e-14  6.64e-15  7.66e-15 |
 NRC1 |   255   249     3   255     2.65     3.56     2.68     2.68   | 8.79e-14  2.08e-14  7.19e-15 |
 PRDS |   247   247     0   247     2.43     3.50     1.47     1.47   | 2.71e-14  8.14e-15  3.80e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.39     3.44     4.10     4.10   | 3.63e-14  7.72e-15  2.48e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.37     3.38     0.92     0.92   | 4.25e-14  6.13e-15  2.17e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.31     3.21     0.96     0.96   | 6.26e-14  1.46e-14  3.54e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.19     2.90     4.10     4.10   | 4.16e-14  6.21e-15  3.35e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     2.16     2.83     4.09     4.09   | 4.22e-14  5.26e-15  1.11e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.15     2.79     0.89     0.89   | 3.93e-14  7.27e-15  4.69e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     2.03     2.48     4.05     4.05   | 4.83e-14  1.14e-14  3.66e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.96     2.32     2.10     2.10   | 4.77e-14  1.17e-14  3.04e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     1.96     2.31     1.23     1.23   | 3.20e-14  1.04e-14  2.18e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     1.95     2.29     4.10     4.10   | 3.25e-14  1.58e-14  6.18e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     1.92     2.22     0.66     0.66   | 6.32e-14  1.86e-14  4.81e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.88     2.12     0.53     0.53   | 7.16e-14  1.54e-14  1.94e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     1.68     1.69     1.53     1.53   | 5.82e-14  7.66e-15  5.81e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.49     1.34     0.58     0.58   | 7.00e-14  1.34e-14  3.55e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.39     1.17     0.96     0.96   | 1.11e-13  1.23e-14  3.44e-15 |
 GOL2 |   285   285     0   285     1.33     1.07     0.26     0.26   | 8.27e-14  1.31e-14  5.68e-15 |
 ALGO |   284   281     1   284     1.13     0.78     0.57     0.57   | 1.22e-13  2.82e-14  1.38e-14 |
 USUD |   287   284     1   287     0.96     0.55     3.59     3.59   | 1.26e-13  1.43e-14  3.34e-15 |
 IRKJ |   288   288     1   288     0.60     0.22     0.66     0.66   | 4.66e-14  1.84e-14  6.84e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.52     0.20     2.66     2.66   | 5.17e-14  1.82e-14  1.65e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.04     0.14     4.10     4.10   | 5.20e-14  2.09e-14  3.50e-14 |
 WAB2 |   278   278     0   278     0.47     0.14     0.10     0.10   | 5.75e-14  1.65e-14  7.71e-15 |
 YAR2 |   281   280     1   281     0.47     0.13     0.32     0.32   | 1.14e-13  2.78e-14  5.93e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.43     0.11     1.62     1.62   | 2.56e-14  7.03e-15  1.54e-15 |
 HRAG |   288   288     0   288     0.36     0.08     0.12     0.12   | 2.40e-14  4.87e-15  3.28e-15 |
 G09  |   288   286     2   288     1.63     0.08     0.27     0.27   | 6.31e-14  2.67e-14  2.71e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     3.64     0.06     4.10     4.10   | 8.13e-14  3.21e-14  4.41e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.40     0.03     4.10     4.10   | 5.59e-14  4.14e-14  2.37e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.78     0.02     1.67     1.67   | 1.13e-13  5.18e-14  2.94e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.01     1.22     1.22   | 5.55e-13  6.68e-14  1.64e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.96     0.96   | 5.58e-13  5.91e-14  1.81e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.25     0.25   | 5.78e-13  6.07e-14  1.66e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.76     0.76   | 6.08e-13  6.59e-14  1.38e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.55     0.55   | 6.13e-13  7.64e-14  4.18e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.82     0.82   | 6.19e-13  6.44e-14  3.58e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.26     0.01     0.48     0.48   | 6.17e-14  2.53e-14  4.89e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.29     0.29   | 5.86e-13  6.79e-14  4.30e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.32     0.32   | 6.20e-13  6.36e-14  3.38e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.13     0.01     0.43     0.43   | 7.54e-14  2.07e-14  1.51e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.51     0.51   | 6.11e-13  7.04e-14  2.54e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.17     1.17   | 7.00e-13  7.37e-14  4.91e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.09     0.09   | 7.06e-13  7.37e-14  2.16e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.23     0.23   | 6.32e-13  7.17e-14  1.82e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.52     0.01     0.16     0.16   | 8.08e-14  2.63e-14  3.24e-14 |
 G13  |   288   271     5   288     0.23     0.00     0.13     0.13   | 7.41e-13  1.27e-13  2.47e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.19     0.00     0.03     0.03   | 4.64e-13  1.64e-13  9.18e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.67e-13  6.18e-13  2.54e-13 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BOR1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  6.33e-13  1.61e-13 |
 CAS1 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  6.15e-13  1.66e-13 |
 COCO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.44e-13  3.01e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   280     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  4.98e-13  1.93e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  8.89e-14  3.95e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-14  2.36e-14  4.58e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.50e-13  1.94e-13 |
 G11  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-13  9.20e-14  2.17e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.52e-13  7.44e-14  3.45e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  8.05e-14  3.20e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.25e-13  9.67e-14  2.03e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.94e-13  1.39e-13 |
 GLSV |   287   268     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  4.37e-13  1.18e-13 |
 GOPE |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  4.78e-13  9.09e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-13  3.93e-13  1.76e-13 |
 HOB2 |   288   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  1.30e-13  5.54e-14 |
 KARR |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  7.86e-13  1.40e-13 |
 KERG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  6.53e-13  2.30e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-13  2.31e-13  4.69e-14 |
 KOUC |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  7.73e-13  3.09e-13 |
 MAR6 |   287   272    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-12  1.17e-12  1.16e-13 |
 MATE |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-14  8.85e-15  1.65e-14 |
 MAW1 |   288   267     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  5.65e-13  1.35e-13 |
 MOBS |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  3.41e-13  9.26e-14 |
 NANO |   288   261    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-11  9.38e-12  1.76e-12 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  1.48e-13  2.58e-14 |
 NRMD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  8.18e-13  2.80e-13 |
 NYAL |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-13  2.61e-13  3.70e-14 |
 ONSA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.50e-13  1.55e-13  4.71e-14 |
 PERT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  7.17e-13  1.75e-13 |
 QUIN |   288   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  9.01e-13  4.67e-13 |
 SANT |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  4.39e-13  1.78e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.80e-13  1.79e-13  4.81e-14 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.63e-13  3.22e-13  7.90e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SUWN |   283   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  9.89e-13  1.98e-13 |
 SYDN |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.88e-13  2.13e-13  1.58e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  4.30e-13  9.44e-14 |
 TOW2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  3.26e-13  1.57e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.80e-13  3.12e-13  1.92e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  5.63e-13  1.55e-13 |
 ZIMM |   286   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  9.09e-13  2.16e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-14  3.69e-15  2.03e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KOKB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-14  1.72e-14  3.47e-15 |
 HOLB |   287   266    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.56e-11  8.80e-12  1.69e-12 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.81e-13  9.99e-14 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-14  7.45e-15  4.76e-15 |
 PADO |   287   161    75     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-10  9.40e-11  2.68e-11 |
 MORP |   286   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  8.66e-13  1.02e-13 |
 PALM |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.23e-13  2.61e-13 |
 SCOR |   288   249    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  8.63e-13  1.41e-13 |
 CHTI |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  1.06e-12  2.90e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.17e-13  2.78e-13  1.20e-13 |
 NAUR |   103     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 KRGG |   288   276     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  7.28e-13  2.08e-13 |
 TONG |   288   261     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  5.63e-13  8.19e-14 |
 METG |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  3.95e-13  6.14e-14 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-13  2.13e-13  1.13e-13 |
 PNGM |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  5.16e-13  1.30e-13 |
 ONS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  6.04e-13  1.55e-13 |
 WARK |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  1.06e-12  3.00e-13 |
 LAUT |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  6.25e-13  2.22e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.38e-21  3.42e-19  1.13e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      HRAG |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
