
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2021   Day: 4   MJD: 58395                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 148641   1996    -650     351      7      5      9     77     73     82   22.80
 emr |  2880     0 102078    962  139815    -482     16     16     14    111    117     67    8.91
 esa |  2880     0 126293    373   -1194    1041      8      8     10    205    240     88   18.11
 gfz |  2880     0 129635   1514     -59    -325     10      9     12     93     96     84   14.26
 grg |  2880     0 111078   1826     165      24      9      8     12    146    150    131   16.39
 jpl |  2880     0 103728    302  213556    -253      7      7     10     98    101     76   19.52
 mit |  2880     0 108949   1741    -821     377     94    102     52    861    498   1663    0.00
 igr |   288     0  45273    376    5159     -21     10     14      9     72     54     76    0.00
 ngs |    96     0   2880      4    -647     315   1119   1119      0   2004   2004      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   121   178  -278    47  -107    91  -211   -11    28     - |
    2 |    59    11   322  -146  -249   -56   180    90 -1719     - |
    3 |   -28  -133  -398   -43   318   228    96   -66  1831     - |
    5 |    66    70  -259    46     -    98  -845    20 -1410     - |
    6 |     9    61  -177   -44   274   -72  -463   -87  1201     - |
    7 |   -33   -49  -146   131   101    16  -346   -11 -1900     - |
    8 |   -15  -139   -17   -93   197    -1   430   -65  -293     - |
   10 |   -72    56  -186   -13   157   110  -383  -112    -1     - |
   11 |    49  -125    36    69  -211    94   133    63  2138     - |
   12 |    26   205   -97    43   -52   -21  -502    20 -1400     - |
   13 |  -128   -96    33    55   102    37  -429     6   864     - |
   14 |   -58   -70   143   -75    55   -25   138   -18  1789     - |
   15 |   -66    70  -143    39    30   124  -843     0 -1170     - |
   16 |   -24  -156   121   -87    82   -18   567    17  1167     - |
   17 |    77    56  -250   192    23   -41  -348    39  -529     - |
   18 |   -48   -86   -24    92    24    29   -36    -7 -3521     - |
   19 |   -59    10   400  -113  -175   -77   501    29 -1723     - |
   20 |   -54  -118   378  -143  -120   -29   602    22  1695     - |
   21 |   -18   -48   414  -151  -103  -146   901    34  1443     - |
   22 |   -10   -30   567  -134  -158  -270   883    25 -1886     - |
   23 |   -56   -83    63    67  -140   114  -112    52 -1125     - |
   24 |    87   315  -122   120  -250    -7   -92    39  4901     - |
   25 |    26   160    75   -91    54  -151   667     3   550     - |
   26 |   -40   -70  -118   -84   248    41   325   -82   885     - |
   27 |    21    86   -33    49    14   -81   272   -59  -953     - |
   28 |  -153  -164   302   -59    35   -13   -65     7  1384     - |
   29 |   155    24  -312    56    43    20  -891    30 -1002     - |
   30 |    14   -46    85    98  -128   -38   388    43    30     - |
   31 |   143   113  -168   118   -91   -73    29    10 -1405     - |
   32 |    10     0  -207    56    27   116  -496   -29   345     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    37     -    10   -72     -     -     -  -132     -     - |
 ADIS |   -72     -    90     -     X     -     -   -13     -     - |
 AIRA |   -22     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     0    16     -   -12     -     -     -   -37     -     - |
 ALGO |    21    10     -   -42     -     -     -    57     -     - |
 ALIC |    63     -   -92    16     -     -   258    36     -     - |
 ALRT |   147     -     -   218   -54  -285     -   177     -     - |
 ANKR |    37     -  -149   130     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -17     -     -     -    24     - -3945     -     -     - |
 AREQ |   -39    53     -     8     -    16    71    17     -     - |
 ARTU |   -25     -    92     -   -68     -     -    35     -     - |
 ASCG |  -130     -   164     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    57     -  -106    44     -     -     -   -63     -     - |
 AUCK |   -54     -    10    74     -     -     -   -30     -     - |
 BADG |   -49     -     -     -     -    57     -     -     -     - |
 BAKE |   -26     -    62  -100    55     -     X    61     -     - |
 BARH |   -73     -    92     -     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |   -26     -    74   -52     -     -   -75     -     -     - |
 BJFS |  -175     -    90   -24   165     -  -164  -155     -     - |
 BOGT |    11     -    79    27   -88   -32    81   -10     -     - |
 BOR1 |   -27     -     -    44     -     -     -    20     -     - |
 BRAZ |    87     -  -103    -8     -     -   308     -     -     - |
 BREW |   -18    47     -     -     -     - -3996     -     -     - |
 BRMU |   -26     -    45   -13     -    -1   -28    23     -     - |
 BRUX |   -55     -     -  -127   251   -53     -   -63     -     - |
 CAS1 |  -133     -   187   -47    31   -10   -40   -47     -     - |
 CCJ2 |  -108     -     -   -39   187     0   260     -     -     - |
 CEDU |     0     -     9   -78     -    48     -   -57     -     - |
 CHAN |     -     -   -26   -34     -    49     -   -48     -     - |
 CHPG |  -141     -     -     -   197     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -31     -    42    -3     -     - -4568   -28     -     - |
 CHTI |  -108     -    32    92     5    25     -   -47     -     - |
 CHUM |     -     -   236   -33     -  -195  -324     -     -     - |
 CHUR |     0    23    68  -110     -     7     X    86     -     - |
 CKIS |  -240     -     -     -   240    79   108     -     -     - |
 CNMR |   -36     -     -   -40     -    70     -     -     -     - |
 COCO |   -45     -    35  -113   155   -27 -3092   -36     -     - |
 CORD |    -3     -     4     X     -     -   315    19     -     - |
 CRO1 |     0   -70    34     X     X     -   352    17     -     - |
 CUSV |     -     -    55   -69     -     -     -   -51     -     - |
 DAEJ |  -125    50    88   -93   132     -     -     -     -     - |
 DARW |  -119     -    58   -56   148     -     -   -24     -     - |
 DAV1 |   -71     -    65     -    27     -     -   -26     -     - |
 DGAR |    -3     -    -6   -91    73    15    28   -29     -     - |
 DRAG |     -     -   -71     -     -    66     -     -     -     - |
 DRAO |     3    26    -6   -50     -    27 -4891    18     -     - |
 DUBO |   -19     -    62  -112    56     - -4841   -33     -     - |
 DYNG |  -123     -     -     -   171     -     -     -     -     - |
 EPRT |     8     -     -   -13     -     -   -47     -     -     - |
 FAA1 |     X     -     6    -8     X     - -3451  -117     -     - |
 FAIR |   -55   113    15   -80    69     -   217    -2     -     - |
 FALK |     -     -     -   -97     -    70     -     -     -     - |
 FLIN |   -55     -   131   -48   -27     -     -    78     -     - |
 FLRS |    11     -    52   -59     -   -18     -     3     -     - |
 FUNC |   -43     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -82     -   -15   -90   184    21     -   -33     -     - |
 GLSV |     6     -   -21    17     X     -     -    27     -     - |
 GMSD |  -146     -     -     -   203     -     -     -     -     - |
 GOL2 |  -104   -12     -     -     -   126     -    46     -     - |
 GOPE |    12     -     -   -19     -     -     -   -58     -     - |
 GRAS |   -50     -    81   -22     -     -     -   -33     -     - |
 GRAZ |  -137     X   161    14     -     -     X   -84     -     - |
 GUAM |     5     -     -    -9     -     -   173   129     -     - |
 GUAT |   -63     -    85    -7     -     -     -     9     -     - |
 GUUG |    34     -   -96    70     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -55    34    83   -38     -     -     -   -19     -     - |
 HERS |   -31    79     -     X     -     - -5043     -     -     - |
 HERT |    -4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |    11   -29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -46     -     -    74     -     -   278     -     -     - |
 HNPT |   -36     -     -    57     -     -   -97     -     -     - |
 HOB2 |    28    -7    32   -82     -     -     -   -20     -     - |
 HOFN |   -97     -    82   -10    53     -     -  -128     -     - |
 HOLB |   -77     -     -    45    68     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -24     -     -     -    34     -     -     -     -     - |
 HRAO |    13     -     -   -51    27     -     -   -73     -     - |
 HYDE |  -283     -   123   112   161     -     9   145     -     - |
 IENG |    20    40     -   -58     -     -   -84    11     -     - |
 IISC |   -69     -     9     X     -    76     -     -     -     - |
 INEG |    22     -  -143   147     -     -   154   104     -     - |
 INVK |  -136     -   116   -22    81     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -21     -    26     -     -     -     -   -35     -     - |
 IRKJ |     8     -    92   -97   -28     -     -   -73     -     - |
 ISBA |   -75     -    94     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -71     -    89     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |    49     -     -     -   -69     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |     3     -    -3     -     -     -   -76     -     -     - |
 JPLM |     -    50     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -139     -   122   -30    97    -9    -2   -57     -     - |
 KERG |    24     -    38  -120     -    24   133   -90     -     - |
 KIRI |   -98     -   123     -     -     -    30     -     -     - |
 KIRU |   -19    16    48    -7   -29     - -3011    19     -     - |
 KIT3 |   116     -    -1     -  -160     -     -   108     -     - |
 KOKB |    14    97     -   -83     -     -     -     -     -     - |
 KOUC |  -197     -   160   111     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -120     -     -     -   166     -     -     -     -     - |
 KOUR |    -7     -   -45    11     -    41     -    12     -     - |
 KRGG |   -30     -     -    -5    46     -     -    62     -     - |
 KZN2 |  -135     -     -     -   188     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -159     -   201     -     -     X   244    94     -     - |
 LHAZ |     2     -   -40    40     4     -     -    38     -     - |
 LMMF |  -194     -   244     -     -     -     -     -     -     - |
 LPAL |     7     -     -     -     -    -8   105     -     -     - |
 LPGS |   105     -     9     -  -156     -     -    18     -     - |
 MAC1 |   -36     -    78     -   -36     -     -    22     -     - |
 MAG0 |    15     -    26   -58     -     -   349     1     -     - |
 MAJU |    12     -     -     -   -22     4 -2573     -     -     - |
 MAL2 |     X     -     X  -416   237   106     X  -155     -     - |
 MANA |  -179     -     -   -27   271     -   -49     -     -     - |
 MAR6 |   -13   -48   -11     -     -    48     -     -     -     - |
 MAS1 |  -108    33    95    26     4     -     -    -2     -     - |
 MATE |    56     -   -85    20     -     -     -    12     -     - |
 MAUI |    13     -     -     -   -17     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    21     -   -90  -149   199     -   139   -81     -     - |
 MCM4 |   -81    30    12  -102    63    92     -   -17     -     - |
 MDO1 |   -75    45    77     -     -     -     -   -11     -     - |
 MDVJ |    -9     -     7   -31     -    27     -   114     -     - |
 MEDI |    87  -223     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -20     -     -     -    28     -     -     -     -     - |
 METS |   -39   100     -     -     -     -     -   -37     -     - |
 MGUE |     X     -   146     -  -161     -     -     -     -     - |
 MIZU |    88     -     -  -140     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -65     -    64   -19     -    30     -    -5     -     - |
 MOBS |   -92     -    19     -   108     - -3540     -     -     - |
 MONP |   -37     -    46     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    50     -     -   -80     -     -   478     -     -     - |
 MQZG |    -2     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -144     -   181     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   -67     -     -    28    67     2     -     -     -     - |
 NANO |    -3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 NICO |    14     -     6   119  -129     -     -    59     -     - |
 NIST |   -60    62     -    59     -     -     -   -10     -     - |
 NIUM |  -149     -   134    75     -     -   204     -     -     - |
 NKLG |  -179     -    61   -92   109   128    54   -97     -     - |
 NNOR |    13   -16  -123     -   126     -     -     -     -     - |
 NOT1 |    78     -     -     -  -108     -    36  -128     -     - |
 NOVM |   -19     -    22   -73     -    56     -  -108     -     - |
 NRC1 |    -1     2     -     1     -     -     -    47     -     - |
 NRMD |  -164     -     -    37   198     -     -     -     -     - |
 NTUS |    59     -     -   -20     -   -54     -   -32     -     - |
 NYA1 |   -58     -   115   -52     -     -     -   -76     -     - |
 NYA2 |   -70     -     -     -    97     -     -  -103     -     - |
 NYAL |     8    59     -   -49     -     -   -20     -     -     - |
 OHI2 |  -102     -   131    -3     -     -     -   -18     -     - |
 OHI3 |   -58     -    13     -    69    -2     -     -     -     - |
 ONS1 |  -161     -     -     -   224     -     -     -     -     - |
 ONSA |    28     2   114  -191     -     -     -  -110     -     - |
 OPMT |    36    53     -   -91     -     -   -38     7     -     - |
 OUS2 |   -92     -    46     -    78     -     -     -     -     - |
 PADO |   -51     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -15    13     -   361     -     -     - |
 PBRI |    10     -   129   -22     -  -115     -   -63     -     - |
 PDEL |   -64     -    17   -41   106     -    44   -67     -     - |
 PERT |  -144   120   110    15     -     -    87   -27     -     - |
 PIE1 |   -48    49    30   -79   122     -     -   -20     -     - |
 PIMO |    40     -   -69  -112   116     -    94   -65     -     - |
 PNGM |     -     -   104     -     -   -97     -   -16     -     - |
 POHN |  -135     -     -     X   188     -     -   -42     -     - |
 POLV |   -67     -     -   107     -     -     -     -     -     - |
 POVE |   -92     -     -   147     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     3    47     -   -35     -     - -1040    -3     -     - |
 PTBB |   -48    34    97   -68     -     -     -    -7     -     - |
 QAQ1 |   -62    -9    83     -     -     -     -     2     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -185   202   -35     -     -     -     - |
 QUIN |     7     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -36     -     -    15    37     -    72     -     -     - |
 RAMO |    -7     -     9     -     -     -     -   -27     -     - |
 RBAY |    19     -    40   -88     -     -    93     -     -     - |
 REDU |   -43     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     X     -    72    14     X   -77   -64  -172     -     - |
 REYK |     3     -     -   -46    37     -     -    65     -     - |
 RIO2 |   -13     -    16     -     X     -     -     -     -     - |
 RIOP |  -101     -    60    85     -     -   -21   -41     -     - |
 SALU |   -49     -     -  -132     -   153     -     -     -     - |
 SAMO |   -32     -     -     -     -    38   293     -     -     - |
 SANT |     1     -     -    -1     -     -   192    27     -     - |
 SAVO |  -135     -     -   167     -    36     -     -     -     - |
 SCH2 |    -5   -14    48   -45     -     -     X   120     -     - |
 SCOR |   -53     -    27   -69    70    29     -   -58     -     - |
 SCRZ |    47     -  -143     -    93     -     -     -     -     - |
 SEYG |     X     -   -35     -     1    26     -     -     -     - |
 SFER |   -91     4   143   -38     -     -   -61    61     -     - |
 SHAO |   -79     -     -   -95   227   -30   331  -110     -     - |
 SOFI |   -60     -   129   -68     -     -   -91   -34     -     - |
 SOLO |     -     -   112     -     -  -104     -   -64     -     - |
 SPT0 |    21     -     -   -34     -     -    -9  -131     -     - |
 STFU |   -89     -     -     -   124     -     -     -     -     - |
 STHL |    17     -    -1   -93     -    49     -   -26     -     - |
 STJO |   -51    -3    13   -50   102     -     -   -17     -     - |
 STK2 |  -192     -    86     -   171     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -    86     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -15     -   157   -22   -69   -54     -    74     -     - |
 SVTL |     -     -   -12     -    13     -     -   -31     -     - |
 SYDN |    11     -   -10     -     -    -4 -2619     -     -     - |
 SYOG |  -255   -29    75   -69   313    29   -34  -228     -     - |
 TEHN |   -65     -     -   103     -     -     -     -     -     - |
 THTI |    63    14   -24   -79     -     -   151     -     -     - |
 THU2 |     1     -     3    -6     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     4   125     -   -84     -     -     -    41     -     - |
 TIDB |    12    72     -   -64     -     -   154    47     -     - |
 TIXI |     X     -   -66     -    73     -     -  -153     -     - |
 TLSE |  -134    69   118   -90   114     -     -  -155     -     - |
 TNML |   -45   116     -     -     -     -   130     -     -     - |
 TONG |   -90     -    72     -    49     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -66     -    32   -75    95    22 -2053   -19     -     - |
 TRO1 |    32     -     -   -50     X     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -67    24    84   -14     -     - -2481   -20     -     - |
 UFPR |  -112     -     -   157     -    16     -     -     -     - |
 ULAB |    25     -     -     -   -35     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -121     -     -     -   168     -     -     -     -     - |
 UNSA |    89     -  -112     -     -     -     -    59     -     - |
 USN7 |   -83     -    78    34     -     -     -   -49     -     - |
 USUD |    -1    29     -   -15     -     -     -   159     -     - |
 VALD |   -49     -    62     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -46    41    11  -148   159     -     -   -73     -     - |
 VOIM |   -26     -     -     -    36     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    14     -     -   -23     -     -     -    16     -     - |
 WARK |  -216     -     -     -   301     -     -     -     -     - |
 WES2 |    29     -     -   -46     -     -   -28     -     -     - |
 WHIT |   -48   -21    81   -15     -     1     -   101     -     - |
 WILL |     9   115     -   -87     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     X     -   -41     -    45     -     -    33     -     - |
 WSRT |     8    90     -   -69     -     -  -141   -78     -     - |
 WTZR |   -52     -   102   -47     -     -     -   -23     -     - |
 WUH2 |    34     -     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -91    59    91   -77     -    51     -   -52     -     - |
 YAR2 |     4     X     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -119     -   149     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -97   -11     -   -84   215     - -2688   -52     -     - |
 YSSK |    19     -     -   -87     -    42    63   -50     -     - |
 ZECK |   -65     -    52    11     -    20  -115     4     -     - |
 ZIM2 |  -166     -   208     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -50     -     -    80     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    17     6    10     6     7    60     7   500     - | 2880    255
    2 |     5    28    13    11    11     7    40     9   394     - | 2880    287
    3 |     6     9     5     5     8     6    80    12   399     - | 2880    226
    5 |     5    16     4    10     -     6   120    10   452     - | 2880    492
    6 |     5    18    15     6     9     6   147     8   454     - | 2880    275
    7 |     6    12     5     9     9     8    77    12  1144     - | 2880    241
    8 |     8    13    11     6     7     7    57     9  2835     - | 2880    837
   10 |     5    20     5    10     8     7    28     9   342     - | 2880    180
   11 |     4    16     6    10     7     7   149     9   777     - | 2880    446
   12 |     7    15     5     9     8     9    42    13   577     - | 2880    342
   13 |     6    17     9     9    11     7    52    22  1209     - | 2880    427
   14 |     4    11     5     7     8     7    58    12  1449     - | 2880    236
   15 |     4    15     7    14    12     8    56    14   404     - | 2880    310
   16 |     5    15     6    12    10     7   144    23   562     - | 2880    333
   17 |     6    21     7    14     6     6    55    25   600     - | 2880    362
   18 |     4    14     5    10     6     7    52     7  1548     - | 2880    935
   19 |     4    16     6    13     7     6    51    26   406     - | 2880    288
   20 |     6    20    10     8     7     8    55    11   413     - | 2880    290
   21 |     4    22     7    11     8     7   286    12   965     - | 2880    388
   22 |     5    10     4     7     7     7    53    10   360     - | 2880    272
   23 |     5    11     5     6     9     7    82    15   917     - | 2880    396
   24 |     7    13    13     9     9     7   104    12  3381     - | 2880   1575
   25 |     7    16     7    11     8     9    25    11   521     - | 2880    188
   26 |     5    19    10    10     9     7    28    10   454     - | 2880    245
   27 |     7    15     8     8     8     8    47    13   462     - | 2880    274
   28 |     5    21     7     8     7     5    54    16  2050     - | 2880   1078
   29 |     6    14     7    14     9     9    72    24   414     - | 2880    308
   30 |     5    14     6     8     9     6    41    15   423     - | 2880    236
   31 |     7    17     8     8     7     7    99    12  1126     - | 2880    166
   32 |     5    11    10     7     8     8   257    12   235     - | 2880    200
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     5     -     6     9     -     -     -     7     -     - |  288   2061
 ADIS |     4     -     5     -     X     -     -    10     -     - |  288    >>>
 AIRA |     9     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   5883
 ALBH |    10    19     -    21     -     -     -    14     -     - |  288    483
 ALGO |    11    17     -    18     -     -     -    22     -     - |  274     51
 ALIC |     6     -     5     8     -     -    30     5     -     - |  288   4020
 ALRT |     9     -     -     8     7     7     -     7     -     - |  288   9078
 ANKR |    11     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  288   6238
 AREG |     8     -     -     -    11     -    25     -     -     - |  288   2532
 AREQ |     9    11     -     9     -     7    29     6     -     - |  288   2635
 ARTU |    13     -    11     -    17     -     -    10     -     - |  288    >>>
 ASCG |    23     -    29     -     -     -     -     -     -     - |  271   3779
 ASPA |     9     -     7    15     -     -     -    13     -     - |  288   7683
 AUCK |     6     -     6     8     -     -     -     5     -     - |  288   4400
 BADG |     6     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288     18
 BAKE |     9     -    10    13    16     -     X     6     -     - |  288   3587
 BARH |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3590
 BJCO |     9     -     8    13     -     -    34     -     -     - |  288   5159
 BJFS |     7     -     6     9     8     -    30     6     -     - |  288   3143
 BOGT |    10     -    11    12    15    11    26     7     -     - |  288   4910
 BOR1 |     6     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   1759
 BRAZ |    10     -     9    10     -     -    28     -     -     - |  288   5276
 BREW |     6    16     -     -     -     -    25     -     -     - |  288     24
 BRMU |    15     -    14    18     -    15    33     8     -     - |  288   3713
 BRUX |     5     -     -     8     5     5     -     5     -     - |  288     12
 CAS1 |     5     -     6    12    11     6    30     6     -     - |  288   1928
 CCJ2 |    17     -     -    20    23    17    59     -     -     - |  288   5360
 CEDU |     6     -     6    10     -     7     -     5     -     - |  288     86
 CHAN |     -     -     7     8     -     7     -     5     -     - |  288   5040
 CHPG |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  287   4358
 CHPI |     7     -    11    12     -     -    67     7     -     - |  288   2470
 CHTI |     7     -     8    11    11     9     -     6     -     - |  288   4280
 CHUM |     -     -     9    11     -     8    30     -     -     - |  288   7916
 CHUR |     5     9     4     9     -     8     X     4     -     - |  288  11281
 CKIS |    11     -     -     -    16    12    39     -     -     - |  288   6347
 CNMR |    14     -     -    22     -    14     -     -     -     - |  288   7287
 COCO |     7     -    10    12     8     6    33     5     -     - |  288   3069
 CORD |     5     -     6     X     -     -   125     8     -     - |  284   4602
 CRO1 |    13    12    18     X     X     -    26    35     -     - |  284   5623
 CUSV |     -     -    11    14     -     -     -     6     -     - |  285   5314
 DAEJ |    11    27    10    16    14     -     -     -     -     - |  288   4337
 DARW |    13     -    14    16    25     -     -    10     -     - |  288   2418
 DAV1 |     4     -     6     -     7     -     -     7     -     - |  288    >>>
 DGAR |    15     -    15    19    17    13    61     7     -     - |  288   4979
 DRAG |     -     -     8     -     -     8     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     7    11     6    11     -     9    30     6     -     - |  288     35
 DUBO |     9     -     7     9    12     -    63     7     -     - |  288  15045
 DYNG |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3312
 EPRT |     7     -     -    11     -     -    33     -     -     - |  288   3048
 FAA1 |     X     -     7     9     X     -    58    17     -     - |  287   6818
 FAIR |     7    12     6    11     9     -    72    11     -     - |  287   3963
 FALK |     -     -     -    12     -     9     -     -     -     - |  288   2965
 FLIN |     5     -     5    11     8     -     -     4     -     - |  288   3367
 FLRS |     7     -     8    11     -     8     -     6     -     - |  288   2895
 FUNC |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2620
 GLPS |    10     -    11    11    18    11     -     5     -     - |  288   4803
 GLSV |    10     -     8    11     X     -     -     9     -     - |  283   1525
 GMSD |    12     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  282   4728
 GOL2 |     9    15     -     -     -     9     -     6     -     - |  288     56
 GOPE |     7     -     -    11     -     -     -     7     -     - |  288   1386
 GRAS |     6     -     4     9     -     -     -     6     -     - |  288   3300
 GRAZ |     6     X     5     9     -     -     X     5     -     - |  288   2600
 GUAM |    14     -     -    22     -     -    59    19     -     - |  258   4626
 GUAT |     8     -     7    10     -     -     -     8     -     - |  276   3133
 GUUG |    14     -    13    24     -     -     -     -     -     - |  288   4427
 HARB |     7    21     7     8     -     -     -     5     -     - |  288   1340
 HERS |     5    13     -     X     -     -    22     -     -     - |  288     18
 HERT |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3601
 HLFX |     5    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   1466
 HNLC |    13     -     -    20     -     -    57     -     -     - |  288   2908
 HNPT |     9     -     -    15     -     -    31     -     -     - |  288   3176
 HOB2 |     6    13     5     8     -     -     -     5     -     - |  288   1083
 HOFN |     9     -    10    14    15     -     -    10     -     - |  288   3030
 HOLB |     7     -     -    11    16     -     -     -     -     - |  288   2127
 HRAG |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288     39
 HRAO |     8     -     -     9     7     -     -     6     -     - |  288     52
 HYDE |    18     -    12    19    14     -    39    13     -     - |  288   4514
 IENG |     5    15     -    12     -     -    37     6     -     - |  288     34
 IISC |     8     -    10     X     -     8     -     -     -     - |  169   1766
 INEG |     8     -     6    12     -     -    35     7     -     - |  288   4160
 INVK |     6     -     6    10     9     -     -     -     -     - |  288   4430
 IQAL |    16     -    21     -     -     -     -     7     -     - |  288   2938
 IRKJ |     6     -     8     8     6     -     -     9     -     - |  288    118
 ISBA |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  121   4709
 JFNG |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4095
 JOG2 |     8     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     4     -     5     -     -     -    36     -     -     - |  288   5018
 JPLM |     -    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2916
 KARR |     9     -     9    11    10     8    27     5     -     - |  288   3974
 KERG |    10     -    12    16     -    13    59    11     -     - |  288   1528
 KIRI |    28     -    35     -     -     -    62     -     -     - |  160   5274
 KIRU |     7    10     4     7     8     -    28     5     -     - |  288   1156
 KIT3 |     8     -    12     -    10     -     -     8     -     - |  288    >>>
 KOKB |    11    16     -    14     -     -     -     -     -     - |  197    410
 KOUC |     7     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   3683
 KOUG |    11     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOUR |    10     -    10    14     -    11     -     6     -     - |  288     17
 KRGG |    10     -     -    14    14     -     -    10     -     - |  288   1964
 KZN2 |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  247   2170
 LAUT |    13     -    17     -     -     X   156    30     -     - |  274   3978
 LHAZ |    10     -     9     9    11     -     -    11     -     - |  288   6485
 LMMF |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |   44   1861
 LPAL |     5     -     -     -     -     6    61     -     -     - |  288   3646
 LPGS |     9     -    15     -    13     -     -    13     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     6     -    10     -    11     -     -    10     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     9     -     8     9     -     -    61     9     -     - |  288   6565
 MAJU |    10     -     -     -    13     9    62     -     -     - |  288   2774
 MAL2 |     X     -     X    17    16    18     X     8     -     - |  253   4613
 MANA |    13     -     -    20    19     -    55     -     -     - |  288   3458
 MAR6 |     5    13     9     -     -     9     -     -     -     - |  288   1538
 MAS1 |    12    12    11    14    14     -     -     9     -     - |  288   3546
 MATE |    16     -    12    21     -     -     -    12     -     - |  288     53
 MAUI |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     5     9     9     -    42     5     -     - |  288   1708
 MCM4 |     8    12     9    11    10    10     -     6     -     - |  288   4663
 MDO1 |     8    19    10     -     -     -     -     9     -     - |  287   4492
 MDVJ |     8     -     6    13     -     6     -     5     -     - |  288     23
 MEDI |     5    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 METG |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1643
 METS |     4    10     -     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 MGUE |     X     -     9     -    10     -     -     -     -     - |  288     14
 MIZU |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    621
 MKEA |    14     -    15    12     -    11     -    14     -     - |  288     25
 MOBS |     5     -     6     -    10     -    41     -     -     - |  288   1517
 MONP |     8     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2989
 MORP |     9     -     -    15     -     -    56     -     -     - |  288   3003
 MQZG |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3692
 MTKA |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3960
 NAIN |     9     -     -    14    11    10     -     -     -     - |  288   5868
 NANO |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1935
 NICO |     8     -     8    13    11     -     -     9     -     - |  288   8951
 NIST |    11    23     -    19     -     -     -     8     -     - |  288     30
 NIUM |    11     -     9    15     -     -    61     -     -     - |  288   5799
 NKLG |     9     -     8    15    13     9    54     4     -     - |  288   4672
 NNOR |    11    19    13     -    11     -     -     -     -     - |  288    273
 NOT1 |     9     -     -     -    13     -    41    16     -     - |  288     32
 NOVM |     7     -     9     8     -    10     -    10     -     - |  288     20
 NRC1 |    13    23     -    19     -     -     -    13     -     - |  288     42
 NRMD |    10     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288   3635
 NTUS |     7     -     -    15     -    10     -     5     -     - |  288   3826
 NYA1 |     4     -     4     8     -     -     -     4     -     - |  288   4299
 NYA2 |     5     -     -     -     8     -     -    14     -     - |  288    >>>
 NYAL |     5    10     -     8     -     -    29     -     -     - |  288    280
 OHI2 |     5     -     5     7     -     -     -     4     -     - |  288     15
 OHI3 |     9     -     8     -    13    12     -     -     -     - |  288     18
 ONS1 |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1963
 ONSA |     8    14     9    11     -     -     -     5     -     - |  288   1659
 OPMT |     6     9     -    12     -     -    22     6     -     - |  288     19
 OUS2 |    23     -    19     -    18     -     -     -     -     - |  285    >>>
 PADO |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   7634
 PALM |     -     -     -    13    12     -    22     -     -     - |   18   3505
 PBRI |    14     -    16    16     -    16     -    17     -     - |  288   1435
 PDEL |     6     -     9    13    12     -    56     9     -     - |  288   2458
 PERT |    12    17    10    14     -     -    66     5     -     - |  288   3555
 PIE1 |     8    15     9    12    17     -     -     8     -     - |  288     25
 PIMO |    12     -    12    17    13     -    37    10     -     - |  288   5714
 PNGM |     -     -    11     -     -    11     -    11     -     - |  288   3670
 POHN |    15     -     -     X    21     -     -    25     -     - |  284   2285
 POLV |     7     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   5627
 POVE |    11     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  276   3786
 PRDS |     9    26     -     9     -     -    27     8     -     - |  288     24
 PTBB |     7    15     5    12     -     -     -     5     -     - |  288     18
 QAQ1 |     4     8     4     -     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     8     8     4     -     -     -     - |  288   6339
 QUIN |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4544
 RABT |     8     -     -    11    10     -    60     -     -     - |  288   6801
 RAMO |     6     -     7     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 RBAY |    12     -    11    14     -     -   159     -     -     - |  288   5261
 REDU |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1680
 REUN |     X     -     7    10     X     8    32     6     -     - |  288  10791
 REYK |     8     -     -    13    14     -     -     9     -     - |  288   2353
 RIO2 |    26     -    32     -     X     -     -     -     -     - |  202    >>>
 RIOP |     8     -     8    11     -     -    24     9     -     - |  288   4259
 SALU |     9     -     -    16     -     9     -     -     -     - |  288   4428
 SAMO |    16     -     -     -     -    19    50     -     -     - |  287   6496
 SANT |     5     -     -     9     -     -    26     7     -     - |  288   2062
 SAVO |     7     -     -    10     -     8     -     -     -     - |  288   4455
 SCH2 |     6    12     6    11     -     -     X     5     -     - |  288   2545
 SCOR |     6     -     6    11     8     6     -     4     -     - |  288   2191
 SCRZ |    10     -    10     -    14     -     -     -     -     - |  288   4466
 SEYG |     X     -    28     -    19    17     -     -     -     - |  287   3982
 SFER |     5     8     5    11     -     -    36     9     -     - |  288   5485
 SHAO |    14     -     -    19    16    13    70    13     -     - |  288   6822
 SOFI |     8     -     6    12     -     -    50     9     -     - |  288   5542
 SOLO |     -     -    19     -     -    18     -     7     -     - |  253   3323
 SPT0 |     7     -     -    12     -     -    28     7     -     - |  288   1656
 STFU |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288  23417
 STHL |     7     -     7     8     -     6     -     5     -     - |  288   4805
 STJO |     7    10     8    15    13     -     -    10     -     - |  264    >>>
 STK2 |     6     -     6     -    10     -     -     -     -     - |  288   6072
 STR1 |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1178
 SUTH |     7     -     6     8     7     6     -     6     -     - |  288   2869
 SVTL |     -     -     6     -     7     -     -     9     -     - |  288     46
 SYDN |     6     -     7     -     -     9    53     -     -     - |  288    901
 SYOG |     6     9     6     9     6     6    36     8     -     - |  288   3955
 TEHN |     7     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6229
 THTI |     8    12    10    13     -     -    38     -     -     - |  288   6901
 THU2 |     4     -     3     6     -     -     -     -     -     - |  288  22678
 THU3 |     3     8     -     6     -     -     -     4     -     - |  288   8761
 TIDB |     6    12     -     7     -     -    35    14     -     - |  288   5115
 TIXI |     X     -     6     -     7     -     -     8     -     - |  257    >>>
 TLSE |    10    18    27    12     9     -     -    10     -     - |  288   1447
 TNML |     3     9     -     -     -     -    74     -     -     - |  288   2656
 TONG |    15     -    17     -    19     -     -     -     -     - |  288   2210
 TOW2 |     8     -     8    12    11    11    61     4     -     - |  288   1994
 TRO1 |    25     -     -    40     X     -     -     -     -     - |  169   4208
 TWTF |    11    18     8    10     -     -    45     7     -     - |  288     30
 UFPR |     9     -     -    15     -    10     -     -     -     - |  288   4190
 ULAB |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  284    >>>
 UNB3 |    12     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  283   1381
 UNSA |    27     -    34     -     -     -     -    22     -     - |  250    >>>
 USN7 |    10     -    11    15     -     -     -     6     -     - |  288     16
 USUD |    10    19     -    14     -     -     -    11     -     - |  288     29
 VALD |     8     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2515
 VILL |     5     9     6    11    11     -     -     7     -     - |  288   1417
 VOIM |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  159    >>>
 WAB2 |     5     -     -     8     -     -     -     4     -     - |  288     26
 WARK |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   4187
 WES2 |    10     -     -    16     -     -    28     -     -     - |  285   3413
 WHIT |     7    10     5    10     -     7     -     4     -     - |  288  24477
 WILL |     7    14     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4279
 WIND |     X     -    13     -    15     -     -     7     -     - |  282    >>>
 WSRT |     6     6     -    10     -     -    25     5     -     - |  288     23
 WTZR |     6     -     5     9     -     -     -     3     -     - |  288     17
 WUH2 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAKT |     9    12     7    12     -     9     -     8     -     - |  288   6761
 YAR2 |     9     X     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     76
 YEL2 |     2     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 YELL |     5    11     -     8     8     -    32     5     -     - |  288     30
 YSSK |     7     -     -    11     -     8    56     7     -     - |  288   7530
 ZECK |     7     -     7    12     -     7    30    11     -     - |  288     28
 ZIM2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5657
 ZIMM |     6     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5075
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    16     9    11     9     8    95    11  1119     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2021-4  0:10:00 |   496377489
cod |   TIXG  | 2021-4  0:15:00 |  -503561813
cod |   TIXG  | 2021-4  0:20:00 |  -503553136
cod |   TIXG  | 2021-4  0:25:00 |   496492324
cod |   TIXG  | 2021-4  0:30:00 |  -503469628
cod |   TIXG  | 2021-4  0:35:00 |   496516960
cod |   HYDE  | 2021-4  4:15:00 |         541
cod |   IISC  | 2021-4 14:10:00 |       -4830
cod |   KOKB  | 2021-4 20:30:00 |        -728
cod |   MAL2  | 2021-4 21:10:00 |       -3512
emr |   KOKB  | 2021-4 21:30:00 |       -3704
esa |   MAL2  | 2021-4  4:20:00 |       -3220
gfz |   MAL2  | 2021-4  4:20:00 |        -683
grg |   ADIS  | 2021-4  8:45:00 |        1063
grg |   GLSV  | 2021-4 20:45:00 |        -533



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   287     1   288     2.90     4.32     0.39     0.39   | 2.54e-14  8.13e-15  3.85e-15 |
 MKEA |   288   287     1   288     2.63     4.32     0.62     0.62   | 3.40e-14  6.41e-15  2.55e-15 |
 NRC1 |   288   272     6   288     2.59     4.32     2.37     2.37   | 9.21e-14  2.49e-14  5.77e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.76     4.32     2.83     2.83   | 2.65e-14  4.41e-15  2.24e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.06     4.32     4.31     4.31   | 2.99e-14  7.51e-15  2.84e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.62     4.32     1.59     1.59   | 2.79e-14  5.95e-15  4.98e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.95     4.32     3.37     3.37   | 3.48e-14  3.61e-15  4.05e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     2.62     4.32     4.27     4.27   | 4.01e-14  8.83e-15  1.91e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.75     4.32     1.71     1.71   | 1.78e-14  4.97e-15  4.05e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.95     4.32     1.29     1.29   | 1.83e-14  4.20e-15  4.05e-15 |
 MGUE |   288   288     1   288     2.93     4.32     1.63     1.63   | 2.66e-14  5.42e-15  2.71e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.25     4.32     1.62     1.62   | 1.86e-14  3.08e-15  4.32e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.46     4.29     4.31     4.31   | 3.59e-14  6.60e-15  2.12e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.34     3.98     4.31     4.31   | 3.22e-14  5.73e-15  4.35e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.18     3.47     0.81     0.81   | 3.34e-14  9.22e-15  4.19e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.14     3.36     4.31     4.31   | 3.09e-14  4.74e-15  4.88e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.11     3.26     0.82     0.82   | 4.53e-14  5.38e-15  2.82e-15 |
 NIST |   288   283     1   288     1.98     2.86     4.31     4.31   | 6.51e-14  1.46e-14  3.86e-15 |
 MEDI |   288   284     2   288     1.96     2.79     0.82     0.82   | 5.62e-14  1.13e-14  6.17e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     1.93     2.71     4.31     4.31   | 6.04e-14  1.89e-14  4.20e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.91     2.67     3.71     3.71   | 3.85e-14  5.56e-15  3.31e-15 |
 ALBH |   288   282     2   288     1.89     2.61     1.17     1.17   | 6.60e-14  1.09e-14  4.35e-14 |
 KOUR |   288   287     1   288     1.81     2.41     0.61     0.61   | 4.14e-14  7.18e-15  3.99e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.72     2.16     1.83     1.83   | 4.90e-14  1.05e-14  1.92e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.64     1.95     4.31     4.31   | 2.09e-14  4.27e-15  2.95e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.62     1.91     4.27     4.27   | 3.09e-14  1.47e-14  4.35e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.31     1.25     0.51     0.51   | 6.55e-14  1.35e-14  3.73e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.25     1.14     0.86     0.86   | 1.01e-13  7.81e-15  3.58e-15 |
 ALGO |   274   267     3   274     1.21     1.12     0.63     0.63   | 3.05e-13  1.03e-13  5.84e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.22     1.09     0.24     0.24   | 8.34e-14  1.18e-14  6.13e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.15     0.97     0.49     0.49   | 6.30e-14  1.83e-14  6.98e-15 |
 KOKB |   197   182     6   187     0.62     0.44     2.78     2.78   | 2.15e-13  3.27e-14         - |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.67     0.33     0.73     0.73   | 4.52e-14  1.47e-14  1.33e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.57     0.24     0.12     0.12   | 2.66e-14  5.04e-15  3.57e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.54     0.21     0.34     0.34   | 6.46e-14  2.06e-14  7.56e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.51     0.19     0.52     0.52   | 4.00e-14  5.70e-15  3.15e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.34     0.19     2.30     2.30   | 5.63e-14  3.14e-14  1.91e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.26     0.14     4.31     4.31   | 5.88e-14  1.72e-14  2.80e-14 |
 HRAG |   288   288     0   288     0.35     0.09     0.12     0.12   | 3.57e-14  6.51e-15  2.64e-15 |
 SVTL |   288   280     8     8     0.05     0.07     0.01     0.01   | 2.89e-13  1.37e-14  7.00e-15 |
 G26  |   288   285     1   288     4.26     0.07     4.31     4.31   | 6.76e-14  2.58e-14  2.61e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.70     0.04     4.31     4.31   | 6.10e-14  1.84e-14  2.98e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     4.26     0.03     2.68     2.68   | 1.17e-13  3.13e-14  3.62e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.10     0.02     1.53     1.53   | 8.24e-14  2.80e-14  2.52e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.06     1.06   | 5.83e-13  6.29e-14  1.71e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.26     0.01     0.64     0.64   | 5.46e-14  2.55e-14  2.72e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.84     0.84   | 5.46e-13  5.83e-14  2.16e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.22     0.22   | 6.02e-13  6.32e-14  1.82e-14 |
 G30  |   288   285     1   288     3.00     0.01     0.45     0.45   | 8.62e-14  2.45e-14  1.97e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.67     0.67   | 6.44e-13  6.41e-14  1.26e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.48     0.48   | 6.84e-13  6.79e-14  4.23e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.73     0.73   | 6.77e-13  6.50e-14  3.89e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.26     0.26   | 6.70e-13  7.26e-14  3.44e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.29     0.29   | 6.66e-13  5.85e-14  3.70e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.44     0.44   | 6.62e-13  6.65e-14  3.48e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.99     0.99   | 7.49e-13  7.40e-14  3.90e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 7.15e-13  7.38e-14  3.75e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.74     0.01     0.17     0.17   | 6.23e-14  2.57e-14  2.73e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.17     0.00     0.03     0.03   | 5.20e-13  1.79e-13  9.16e-14 |
 ABPO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  8.25e-13  1.93e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.57e-13  6.16e-13  3.37e-13 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BOR1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  8.24e-13  2.12e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  6.11e-13  1.65e-13 |
 CEDU |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-14  9.04e-15  3.83e-15 |
 COCO |   288   281     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.09e-12  1.49e-12  3.70e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  4.08e-13  2.87e-13 |
 FLIN |   288   253    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.83e-12  1.37e-12  2.89e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.08e-13  9.42e-14  5.93e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.18e-13  2.60e-13  1.06e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-13  8.61e-14  4.07e-14 |
 G13  |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.04e-13  1.69e-13  4.13e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  9.22e-14  3.03e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  1.00e-13  2.94e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.27e-13  9.05e-14  5.62e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.51e-13  1.58e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.96e-13  6.74e-14  5.05e-14 |
 GLSV |   283   265     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  4.97e-13  8.83e-14 |
 GOPE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  6.04e-13  1.20e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-13  3.88e-13  1.78e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.86e-13  1.78e-13  9.60e-14 |
 HOFN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KERG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  6.07e-13  9.27e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-13  2.74e-13  1.36e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-12  3.38e-13  2.30e-13 |
 MAW1 |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  5.16e-13  1.26e-13 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-13  8.07e-14  8.95e-14 |
 MOBS |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  4.52e-13  1.43e-13 |
 NANO |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  4.44e-13  2.27e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  1.52e-13  2.28e-14 |
 NRMD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  7.28e-13  4.23e-13 |
 NYAL |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  1.26e-13  2.06e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.31e-13  1.68e-13  2.71e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REYK |   288   236    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  8.31e-13  1.96e-13 |
 SANT |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  6.99e-13  1.66e-13 |
 SCH2 |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  8.87e-13  2.80e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  1.79e-13  2.70e-13 |
 STJO |   264   254     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-08  9.52e-09  4.05e-09 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.82e-13  2.64e-13  1.30e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.76e-13  2.37e-13  1.13e-13 |
 TLSE |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  7.16e-13  1.32e-13 |
 TOW2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  3.77e-13  2.06e-13 |
 USUD |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-13  1.26e-14  3.45e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.67e-13  7.29e-14 |
 WSRT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-14  6.48e-15  4.37e-15 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-14  3.85e-15  3.09e-15 |
 IISC |   169   167     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  7.56e-13         - |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  3.59e-13  2.37e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.25e-13  2.08e-13 |
 HLFX |   285   282     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-13  2.62e-13  9.53e-14 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PALM |    18     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27         -         - |
 BAKE |   288   257    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.12e-12  1.17e-12  3.70e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-13  4.51e-13  2.19e-13 |
 SCOR |   288   226    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-12  9.59e-13  2.25e-13 |
 IQAL |   288   253    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-12  1.20e-12  3.27e-13 |
 LMMF |    44    39     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-12  7.38e-13         - |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-13  3.13e-13  1.19e-13 |
 UNB3 |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  6.06e-13  1.37e-13 |
 KRGG |   288   257     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  6.73e-13  1.96e-13 |
 TONG |   288   257     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  5.63e-13  1.91e-13 |
 KOUG |   288   281     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.05e-10  2.37e-10  6.18e-10 |
 METG |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  5.87e-13  1.65e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-13  2.01e-13  7.05e-14 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12  7.72e-13  2.64e-13 |
 KZN2 |   247   214    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  8.51e-13  1.43e-13 |
 ONS1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  7.29e-13  2.09e-13 |
 WARK |   288   276    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-12  1.11e-12  4.14e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.23e-22  5.44e-20  1.63e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BJFS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
