
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2024   Day: 3   MJD: 58415                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 150187   3769    -551     185      6      5      8     83     89     73   25.40
 emr |  2880     0 106667    570  142911     -98     18     18     16     99    103     75    8.24
 esa |  2880     0 129682    465    -987   -1744     10      9     11    198    231     93   16.77
 gfz |  2880     0 130714   2526     396    -814     14     14     13     98    101     92   11.56
 grg |  2880     0 116117   1242     166    -395     10      9     13    139    139    139   15.15
 jpl |  2880     0 101269    314  215451      24      7      7      9     88     92     67   22.88
 mit |  2880     0 111034     77       2    -301     71     77     41   1506    763   3029    0.00
 igr |   288     0  45235     44    6208     372     10     14      9     71     63     73    0.00
 ngs |    96     0   2976     35    -454    -139    843    843      0   2179   2179      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    26   195  -292    15   -27   125  -561   -48  1395     - |
    2 |  -125   -25   289   -76    76   -76   466    36 -2189     - |
    3 |    77  -136  -339  -109   150   168  -311   -59  1176     - |
    5 |     1   115  -187   124  -150   132 -1001    13 -2009     - |
    6 |   -25  -193   -76     0   113    79  -584   -64   587     - |
    7 |   -13    75  -163    61    83    21  -435   -17 -3470     - |
    8 |  -110  -117    62  -165   309     -   379  -107  1461     - |
    9 |    39  -115  -170  -163   179    87    10   -45   708     - |
   10 |   105   -73  -185    -3   110   -25  -644   -64   374     - |
   11 |    61   -20    21     6  -139    13   229    52  3822     - |
   12 |    13    92  -130    77   -87    67  -578   -10 -2722     - |
   13 |   -84  -117    67    -8   124     8  -523   -66  1584     - |
   14 |    21   -10   123   -69    96  -138   188    84  3241     - |
   15 |   -46   -45  -144    52    22   132 -1148   -11 -1951     - |
   16 |   -79     9   175   -64   118   -90  1061    73  1361     - |
   17 |   185   123  -224   163  -259     4  -474    35  -743     - |
   18 |     7     8   -46    41    -8     8  -215    13 -3159     - |
   19 |  -114    67   457     8  -283   -50  1411    64 -1817     - |
   20 |   -10  -126   359    -8  -153  -101  1390   115  1980     - |
   21 |   -46   -34   349   -79  -148   -55  1316   107  1727     - |
   22 |   -91    92   513  -134   -28  -222  1412   -64 -2614     - |
   23 |   -20    28    11   -72   139   -52  -138    25  -879     - |
   24 |    43   199  -146   132  -253    89  -384   -40  -421     - |
   25 |   -46     9   179    11    37  -112   739   -30   892     - |
   26 |    16   -30   -66   -19    -9    56   246   -37   362     - |
   27 |     X    77   -68   -31    55     -   253     -   892     - |
   28 |  -216   -68   330   -29    52     2   271    28  3974     - |
   29 |    31    29  -290   127    16    93 -1463   -18 -2611     - |
   30 |    77    76    16    26  -105   -68   343     3   783     - |
   31 |   136    71  -165   135   -97   -59  -268    40 -1133     - |
   32 |   190  -148  -259    33    71   -32  -950    -2  -755     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    45     -     -     X   -76     -     -     -     -     - |
 ABPO |    56     -     7  -133     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |    21     -   -32     -     X     -     -     -     -     - |
 ALBH |    31   -18     -   -55     -     - -7763    51     -     - |
 ALGO |    21    47     -   -80     -     -     -    63     -     - |
 ALIC |    16     -   -27     5     -     -     -   -14     -     - |
 ALRT |     2     -     -   -15     8     -     -     -     -     - |
 ANKR |   -48     -   -32   152     -     -     -   -50     -     - |
 AREG |   -35     -     -     -    59     - -4056     -     -     - |
 AREQ |   -53    50     -    -3     -    43     -     -     -     - |
 ARTU |   -30     -   133     -   -97     -     -    45     -     - |
 ASCG |  -103     -   156     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    42     -   -64     X     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -37     -    18    55     -     -     -   -23     -     - |
 BADG |     -    56     -     -     -   -20     -   -60     -     - |
 BAKE |    15     -    65   -99   -22     - -8874     -     -     - |
 BAKO |    36     -     -   -79     -     -   -28     -     -     - |
 BARH |   -36     -    55     -     -     -   -18     -     -     - |
 BJCO |   -26     -    81   -69     -     5   -45   -87     -     - |
 BJFS |  -109     -    81   -84    16    93   -55  -174     -     - |
 BOGT |   -20     -    69   -43    26   -18     -    18     -     - |
 BOR1 |   -57   111     -    45     -     -  -161    20     -     - |
 BRAZ |   -73     -    57    78     -     -   264     -     -     - |
 BREW |    -5    16     -     -     -     -     -    39     -     - |
 BRMU |   -25     -    77   -30     -   -13     7   -20     -     - |
 BRST |    63     -    40     -  -150     - -5672    27     -     - |
 BRUX |   -45     -     -  -143   235   -34     -   -76     -     - |
 BSHM |    -5     -     -     -     -     6     -     -     -     - |
 BUCU |     -     -   136     -     -   -99   -97     -     -     - |
 CAS1 |  -110     -   250    45   -76   -34  -126   -23     -     - |
 CEBR |     -    19    -9     -     -     -     -   -51     -     - |
 CEDU |     X   235     X  -167     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    35   -51     -     -     -    71     -     - |
 CHPG |  -163     -     -     -   273     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -34     -    64   -18     -     1 -4868   -75     -     - |
 CHTI |   -61     -   -17    42   129   -26     -   -57     -     - |
 CHUM |     -     -   105  -166     -     6  -373     -     -     - |
 CHUR |    44    25    14  -135     -     - -8001    38     -     - |
 CKIS |  -145     -     -     -   244     -   -13     -     -     - |
 COCO |   -57     -    79  -111    93     - -2977   -20     -     - |
 CORD |   -18     -    39   -17     -     -     -    31     -     - |
 CRO1 |     5   -19    57   -15   -80     -     -    16     -     - |
 DAEJ |   -81    -2    53  -102   155     -     -     -     -     - |
 DARW |    20     -    35   -90     X     -     -   286     -     - |
 DAV1 |   -50     -    38     -    42     -     -   -41     -     - |
 DRAO |   -11     1    54    66     -   -61     -    66     -     - |
 DUBO |    25     -   111   -34  -138     -     -    70     -     - |
 DYNG |  -103     -     -     -   173     -     -     -     -     - |
 EPRT |     1     -     -    -2     -     -   -93     -     -     - |
 FAA1 |   -52     -    20  -109   107    27 -3317    -3     -     - |
 FAIR |   -54   125    19   -81   103     -     -    30     -     - |
 FALK |     -     -     -   -89     -    45 -6965     -     -     - |
 FLIN |    15     -   112    -6   -29   -77 -7898   105     -     - |
 FLRS |   -11     -    74   -12     -   -36     -     -     -     - |
 FUNC |   -47     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -86     -    61   -42   -45    90     -     7     -     - |
 GLSV |     X     -   -17    25     X     -   -45     9     -     - |
 GMSD |   -77     -     -     -    33    64     -     -     -     - |
 GOL2 |   -14    -5     -     -     -    17     -    18     -     - |
 GOPE |    -1     -     -     2     -     -  -129    84     -     - |
 GRAS |   -30     -    96   -73     -     -     -   -34     -     - |
 GRAZ |  -142     X   198    19     4     - -5451   -14     -     - |
 GUAT |   -71     -    96   -73     -    42     -   -65     -     - |
 HARB |   -20    -3    57   -37     -     - -5685    -6     -     - |
 HERS |   -40   124     -     X     -     -     -   -52     -     - |
 HERT |   -16     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     7   -23     -     -     -     - -7085     -     -     - |
 HNLC |   -35     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -28     -     -    61     -     -   -94     -     -     - |
 HOB2 |    14   -24    26   -50     -     - -4629   -65     -     - |
 HOFN |   -75     -   154    39    -9   -43     -     8     -     - |
 HOLB |    76     -     -    74  -185     -     -   123     -     - |
 HRAG |  -109     -     -     -   183     -     -     -     -     - |
 HRAO |    -3     -     -  -120   156     -     -  -170     -     - |
 HYDE |    15     -    30   -61   -12     -     -     -     -     - |
 IENG |    33    33     -   -97     -     -     -    -1     -     - |
 IISC |   -90     -   124    14     -     2     -   -19     -     - |
 INEG |    29     -  -117   106     -     -     -    45     -     - |
 INVK |  -107     -   112     7    50     -    -5     -     -     - |
 IQAL |   -44     -     4     -     -    46     -     -     -     - |
 IRKJ |    42     -   -13   -97    17     -     -   -68     -     - |
 ISBA |   -83     -   126     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -55     -    83     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |  -109     -     -     -   183     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -90     -   137     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     3     -    -2     -     -    18     -     -     - |
 KARR |  -148     -   122   -79   153    14   -80  -107     -     - |
 KERG |     0    -3    37  -133     -    41     2   -82     -     - |
 KIRI |   -57     -    86     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    14    55    52   -58   -67     -     -    23     -     - |
 KIT3 |    66     -  -103     -     3     -     -   -22     -     - |
 KOKB |   -58    93     -   -21     -    41     -    24     -     - |
 KOKV |   -62     -   120   -38     -     -     -     6     -     - |
 KOUC |   -78     -    82    53     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |    -5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -81    57    -3    28     -    58     -    -2     -     - |
 KRGG |  -112     -     -   -29   210     -     -     -     -     - |
 KZN2 |  -158     -     -     -   265     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -73     -   111     -     -     X -4410     -     -     - |
 LHAZ |  -107     -    13   -63   238     -   -29    45     -     - |
 LMMF |   -74     -   112     -     -     -     -     -     -     - |
 LPAL |   -20     -     -     -     -    22     -     -     -     - |
 LPGS |   -18     -   -50     -    83     -     -   -27     -     - |
 MAC1 |   -70     -    31     -    84     -     -   -11     -     - |
 MAG0 |     4     -    25   -45     -     -   165    22     -     - |
 MAJU |   -28     -     -     -    47     -     -     -     -     - |
 MAL2 |    54     -  -204     -   141     -     -   -88     -     - |
 MANA |  -191     -     -   -28   340     -   -96     9     -     - |
 MAR6 |   -86    28   117     -     -     -     -   -32     -     - |
 MAS1 |  -127    95   108    24    23     - -2503   -22     -     - |
 MATE |    50   -17   -73     8     -     -     -   -28     -     - |
 MAUI |    -3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     6     -   -91  -137   195     - -7541   -74     -     - |
 MCM4 |  -158   -25   -42  -142    90   251     -   -33     -     - |
 MDO1 |     3    40   -24     -     -     -     -     2     -     - |
 MDVJ |   -21     -    26    20     -    -5   -31    90     -     - |
 MEDI |    84  -259     -     -     -     -   165     -     -     - |
 METG |   -90     -     -     -   151     -     -     -     -     - |
 METS |   -29    88     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -56     -    88     -    -4     -     -     -     -     - |
 MIZU |    66     -     -  -146     -     - -1482     -     -     - |
 MKEA |    47     -   -13   -85     -     -     -    60     -     - |
 MOBS |   -76     -    32     -    93     - -3548     -     -     - |
 MONP |   -72     -   109     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    34     -     -   -74     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -12     -    19     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -124     -   187     -     -     -    10     -     -     - |
 NAIN |    23     -     -  -105    42     -     -     -     -     - |
 NANO |    23     -     -   -50     -     -     -    -8     -     - |
 NAUR |     X     -    79     -     -   -58     -     -     -     - |
 NICO |  -101     -    53    37    87     -     -   -37     -     - |
 NIST |   -47    22     -    87     -     -     -   -23     -     - |
 NIUM |  -110     -   125    97     -   -19   154     -     -     - |
 NKLG |  -112     -   140   -74    89     -  -171   -91     -     - |
 NOT1 |    73     -     -     -  -123     -     -    39     -     - |
 NOVM |   -96     -    55    -4     -    68     -   -93     -     - |
 NRC1 |    14    29     -   -51     -     -     -    54     -     - |
 NRIL |   -48     -    80   -12   -15    10     -    30     -     - |
 NTUS |    74     -     -   -58     -   -53    11   -38     -     - |
 NYA1 |    22     -    31   -94     -     -   -99   -39     -     - |
 NYA2 |    35     -     -     -   -59     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -36    21     -   -40     -    52   -41     -     -     - |
 OHI2 |  -181     -   214    87     -     -     -    38     -     - |
 OHI3 |   -40     -    47     -    15     -   -36     -     -     - |
 ONS1 |   -22     -     -     -    37     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -51    79    93   -77     -     -     -   -34     -     - |
 OPMT |   -32    69     -    21     -     -     -     3     -     - |
 OUS2 |   -99     -    28     -   135     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -80    61     -     -     -     -     - |
 PBRI |    24     -   211   -40     -  -163     -   -64     -     - |
 PDEL |    -7     -    81    -7   -73     -   -98    -9     -     - |
 PERT |   -47   127    92   -90   -92    46   -22   -53     -     - |
 PIE1 |   -60    19    16   -75   214     -     -     0     -     - |
 PIMO |   -14     -     -   -25    72     -     -   -17     -     - |
 PNGM |     -     -    69     -     -   -50   118     -     -     - |
 POHN |  -165     -     -     X   312   -22     -     -     -     - |
 POLV |   -72     -     -   159     -     -    21     -     -     - |
 POVE |   -57     -     -    16     -    56     -     -     -     - |
 PRDS |   -10    62     -   -22     -     - -1100    36     -     - |
 PTBB |   -53    32    51    19     -     -     -    17     -     - |
 QAQ1 |   -57    16    78     -     -     -     -     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -86    65     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -12     -    19     -     -     -     -    85     -     - |
 RABT |   -23     -     -    -6    43     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -61     -    92     -     -     -     -    30     -     - |
 RBAY |   -76     -    71     -     -    32     -     3     -     - |
 REDU |   -18     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -107     -    83    72    33     -   -88   -30     -     - |
 REYK |    71     -     -     1  -120     -  -211   177     -     - |
 RIO2 |    24     -    57     -  -104     -     -    48     -     - |
 RIOP |  -100     -    81   102     -     -     -   -48     -     - |
 ROTH |   -11     -     -     -     -    12     -     -     -     - |
 SANT |    -1     -     -   -36     -    19     -    -2     -     - |
 SCH2 |   -19    11    24     -     -     -     -    66     -     - |
 SCOR |   -90     -   -17   -89   237     -     -  -168     -     - |
 SCRZ |   106     -   -95     -   -72     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -206     -    50     -   246    58     -     -     -     - |
 SFER |   -37   -86   130   -45     -     -   -36   -62     -     - |
 SGOC |   -49     -     -     -    82     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -22     -     -  -188   180     -     -   -36     -     - |
 SOFI |   -90     -   162   -37     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -   247     -     -  -181    93     -     -     - |
 SPT0 |    -3     -     -     6     -     -    19   -42     -     - |
 STFU |    20     -     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 STHL |     6     -    43   -87     -     6     -   -70     -     - |
 STJO |   -38    47     -  -113   -18    94     -   -33     -     - |
 STR1 |     -    64     -     -   -35     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -18     -    38   -46    29     -     -     1     -     - |
 SVTL |     -     -    41     -   -45     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -17     -   -42     -     -    50 -2729     -     -     - |
 SYOG |  -178   -28    71   -77   133   106  -197  -233     -     - |
 TEHN |    29     -     -   -60     -    -2  -166     -     -     - |
 THTI |    57   -26    -4  -101     -     -    90     -     -     - |
 THU2 |     6     -     2   -16     -     -     -    15     -     - |
 THU3 |   -82    54     -    -7     -    76     -     6     -     - |
 TIDB |   -18    52     -     2     -     -   137    67     -     - |
 TIXI |     X     -   -56     -    62     -     -  -130     -     - |
 TLSE |  -185    28    75  -113   298     -     -  -240     -     - |
 TONG |  -138     -     1     -   229     - -5266     -     -     - |
 TOW2 |   -53     -    38   -84    77    23 -2111   -31     -     - |
 TRO1 |  -123     -   180     6     X     -     -   -73     -     - |
 TUVA |  -283     -    76     -   396     -   -94     -     -     - |
 TWTF |    10   -35    64   -11   -61     - -2355   -34     -     - |
 UCAL |   -80     -     -     -   134     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -66     -     -   144     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    30     -     -     -   -50     -     -  -103     -     - |
 UNB3 |    35     -     -     -   -59     -     -     -     -     - |
 UNSA |    11     -   -16     -     -     -     -    52     -     - |
 URUM |    76     -  -115     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -36    53    57   -41     -     -     -    13     -     - |
 USUD |    33    48     -  -106     -     -   142    97     -     - |
 VALD |  -127     -   192     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -69    23    43   -70   109     - -3135   -52     -     - |
 VOIM |   -43     -     -     -    72     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    -2     -     -     4     -     -     -    24     -     - |
 WARK |  -133     -     -     -   223     -     -     -     -     - |
 WES2 |    18  -224     -   119     -     -   -22   -39     -     - |
 WHIT |    15     6    42   -57     -   -21     -    87     -     - |
 WILL |   -46    67     -    53     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -42     -     X     -    71     -     -     -     -     - |
 WSRT |    -7    92     -   -50     -     -  -123    -1     -     - |
 WTZR |   -72     -   132   -33     -     -     -   -36     -     - |
 WUH2 |     5     -     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -18     -    54  -197     -    80   -30     -     -     - |
 YAKT |   -69    60    50  -152     -    95     -     0     -     - |
 YAR2 |   -23    66     -     3     -     -     -    14     -     - |
 YELL |   -97   -33     -   -60   226     -     -   -71     -     - |
 YSSK |   -90     -   117    59     -   -16     -    53     -     - |
 ZAMB |     8     -    57   -60     -   -20     -    13     -     - |
 ZECK |   -96     -    69    -3     -    57    37   -24     -     - |
 ZIM2 |  -143     -   216     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     0     -     -    -1     -     -    82   105     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     3    14     5    12     8     6    36     8   594     - | 2880    311
    2 |     5    17     8    14    10     7    78    16  1381     - | 2880    255
    3 |     4    23    10     6     7     5    43    10   710     - | 2880    216
    5 |     4    14     9    15    10     7    36    12   453     - | 2880    462
    6 |     7    20    17    20    12     8    39    14   479     - | 2880    235
    7 |     5    21     7     6     9     7    77    16  1293     - | 2880    198
    8 |     8    16    11    13    10     -    26    18  2420     - | 2880   1305
    9 |     5    22     8    11     9     6    47    15   511     - | 2880    306
   10 |     4    19    10    10     7     6    28     7   248     - | 2880    333
   11 |     6    15     6    16     9     7    34    11  1077     - | 2880    254
   12 |     7    21     7    18     9     5    86    11   405     - | 2880    349
   13 |     5    17    12    25    17    13    50    23   482     - | 2880    381
   14 |     4    15     6    10     9     6    78    19   965     - | 2880    176
   15 |     6    20     7    13    10     9    61    21   330     - | 2880    292
   16 |     6    22     6    19     9     9    69    15   595     - | 2880    330
   17 |     5    18    10    10    10     7    54    20   552     - | 2880    469
   18 |    10    22    12    39    12     6   263    14   705     - | 2857    742
   19 |     5    20     8    12     8     6    68    15   307     - | 2880    211
   20 |     5    20    14     9     8     6    23     8   767     - | 2880    281
   21 |     4    17     9    12    10     8    44     9   594     - | 2880    268
   22 |     4    22     8    10     7     5   156     7   471     - | 2880    227
   23 |     6    20     8     9     8     5   100    32   417     - | 2880    185
   24 |     6    22     9     9     8     7    40     9  2389     - | 2880   2755
   25 |     7    21    10    13     9     6    49    12   442     - | 2880    159
   26 |     5    20     9    18     9     8    31     7   316     - | 2880    299
   27 |     X    18    12    16     9     -    31     -   370     - | 2878    302
   28 |     4    16     5     9     9     7    97     9   869     - | 2880    439
   29 |     6    19    14    12     8     9    66    16   647     - | 2880    264
   30 |     5    17     9    11     9     7    36    11   444     - | 2880    293
   31 |     4    19    11    10     9     6    66    12   456     - | 2880    247
   32 |     5    16     6    10     9     6    40    12   426     - | 2880    261
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    22     -     -     X    37     -     -     -     -     - |   55   3259
 ABPO |     8     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   1638
 ADIS |     7     -    11     -     X     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     6    14     -    15     -     -    27    12     -     - |  288    264
 ALGO |     4    15     -    10     -     -     -     7     -     - |  288     45
 ALIC |     5     -     9    10     -     -     -     8     -     - |  288   4500
 ALRT |     4     -     -     9     7     -     -     -     -     - |  288   6000
 ANKR |     8     -     9    11     -     -     -     6     -     - |  288   4579
 AREG |     5     -     -     -     8     -    47     -     -     - |  288   2879
 AREQ |     8    14     -    11     -     6     -     -     -     - |  288   2875
 ARTU |     5     -    10     -     9     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ASCG |    25     -    38     -     -     -     -     -     -     - |  197   3420
 ASPA |    11     -    17     X     -     -     -     -     -     - |  288   6406
 AUCK |     5     -     6     8     -     -     -     9     -     - |  288   4671
 BADG |     -    16     -     -     -     6     -    11     -     - |  288     25
 BAKE |     5     -     6     7     9     -    22     -     -     - |  288   3270
 BAKO |     8     -     -    18     -     -    42     -     -     - |  271   2944
 BARH |     4     -     6     -     -     -    31     -     -     - |  288   2913
 BJCO |     9     -    13    20     -    14    49     9     -     - |  288   4707
 BJFS |     4     -    10     7     8     8    23     8     -     - |  288   2820
 BOGT |     8     -    11    14    12    12     -     9     -     - |  288   5339
 BOR1 |     5    15     -    11     -     -    49     7     -     - |  288   1675
 BRAZ |     9     -    10    17     -     -    39     -     -     - |  288   5260
 BREW |     3     9     -     -     -     -     -    16     -     - |  288     31
 BRMU |    12     -    16    22     -    13    49    11     -     - |  288   5770
 BRST |     9     -    13     -    25     -    31    12     -     - |  288   2072
 BRUX |    10     -     -    17    15     7     -     9     -     - |  288     24
 BSHM |     6     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   6777
 BUCU |     -     -     9     -     -     6    35     -     -     - |  288   5029
 CAS1 |     6     -     7    10     8     6    24     7     -     - |  288   3186
 CEBR |     -    12     6     -     -     -     -     7     -     - |  288     31
 CEDU |     X    27     X    19     -     -     -     -     -     - |   24      8
 CHAN |     -     -     4     6     -     -     -     8     -     - |  288   5035
 CHPG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   5235
 CHPI |     9     -    11    12     -     8    45     9     -     - |  288   2701
 CHTI |     6     -     9     9     9     7     -     8     -     - |  288   4825
 CHUM |     -     -     9    11     -     7    27     -     -     - |  288   7538
 CHUR |     4    16     5     9     -     -    19     6     -     - |  288  14502
 CKIS |     7     -     -     -    12     -    23     -     -     - |  288   6363
 COCO |     7     -     9    13    13     -    33    13     -     - |  288   1523
 CORD |     6     -     8     9     -     -     -     8     -     - |  288   5119
 CRO1 |    11    17    12    20    14     -     -    12     -     - |  288   6092
 DAEJ |     8    30     7    11    14     -     -     -     -     - |  288   2373
 DARW |    17     -    20    23     X     -     -    19     -     - |  281   1980
 DAV1 |     5     -     8     -     9     -     -     7     -     - |  288    >>>
 DRAO |     5    16     8    11     -     6     -     6     -     - |  288     63
 DUBO |     7     -     7    11    11     -     -     7     -     - |  288 342800
 DYNG |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2264
 EPRT |     5     -     -    11     -     -    29     -     -     - |  288   3531
 FAA1 |    10     -    15    19    15    12    29     9     -     - |  288   8954
 FAIR |     6    17     7    10    12     -     -     6     -     - |  288   4227
 FALK |     -     -     -     9     -     4    36     -     -     - |  288   2499
 FLIN |     5     -     7     9     8     6    30     6     -     - |  288   3296
 FLRS |    22     -    11    22     -    10     -     -     -     - |  288   2674
 FUNC |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2787
 GLPS |     7     -     8    15    15     8     -     7     -     - |  288   4813
 GLSV |     X     -     5     8     X     -    27     6     -     - |  284   1744
 GMSD |    10     -     -     -    15    10     -     -     -     - |  288   3103
 GOL2 |     7     9     -     -     -     6     -     9     -     - |  288     72
 GOPE |     4     -     -     9     -     -    69     8     -     - |  288   1376
 GRAS |     5     -     6     9     -     -     -     7     -     - |  288   4007
 GRAZ |     7     X     9     9    11     -    37     5     -     - |  288   2838
 GUAT |     8     -     9    15     -     7     -     9     -     - |  288   3179
 HARB |     8    16     7    10     -     -    27     7     -     - |  288   2196
 HERS |     7    21     -     X     -     -     -    11     -     - |  192     33
 HERT |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3426
 HLFX |     5    15     -     -     -     -    35     -     -     - |  288   6083
 HNLC |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  287   3886
 HNPT |     5     -     -    10     -     -    36     -     -     - |  288   3348
 HOB2 |     5    14     8     7     -     -    21     6     -     - |  288   1460
 HOFN |     7     -    11    13    19    11     -     8     -     - |  288   2768
 HOLB |     9     -     -    13    20     -     -     8     -     - |  288   1514
 HRAG |    14     -     -     -    24     -     -     -     -     - |   36     14
 HRAO |     9     -     -    14    16     -     -    11     -     - |  288     49
 HYDE |     9     -    13    16    18     -     -     -     -     - |  288   3719
 IENG |     7    22     -    10     -     -     -     6     -     - |  288     38
 IISC |     8     -    11    12     -    11     -     6     -     - |  288   2350
 INEG |     9     -     9    16     -     -     -     9     -     - |  288   5980
 INVK |     8     -     9    14    13     -    34     -     -     - |  288   3917
 IQAL |     5     -     6     -     -     8     -     -     -     - |  288   3158
 IRKJ |     5     -     7     9     7     -     -     8     -     - |  288     88
 ISBA |     6     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  18566
 JFNG |     6     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3420
 JOG2 |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4564
 JPLM |     -    22     -    16     -     -    41     -     -     - |  287   5112
 KARR |     9     -    11    15    21     7    35     9     -     - |  288   2659
 KERG |     8    13    11    12     -    11    27     8     -     - |  288   3758
 KIRI |    23     -    35     -     -     -     -     -     -     - |   71   2412
 KIRU |     4    15     6     8     7     -     -     4     -     - |  288   1354
 KIT3 |     5     -    10     -     8     -     -    10     -     - |  288    >>>
 KOKB |     9    17     -    17     -     7     -    12     -     - |  288     96
 KOKV |    10     -    11    14     -     -     -    23     -     - |  288    100
 KOUC |    13     -    29    20     -     -     -     -     -     - |  286   3940
 KOUG |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   1390
 KOUR |    10    14     9    16     -     9     -     8     -     - |  288     23
 KRGG |     5     -     -    11     9     -     -     -     -     - |  288   3692
 KZN2 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  104   1935
 LAUT |     7     -    11     -     -     X   127     -     -     - |  288   2592
 LHAZ |     6     -     7    11    11     -    25     6     -     - |  288   6668
 LMMF |     7     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4268
 LPAL |     7     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   3607
 LPGS |    15     -    37     -    19     -     -    21     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    10     -    10     -    13     -     -     9     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     6     -     6     8     -     -    23     8     -     - |  284   5745
 MAJU |    12     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  284   2394
 MAL2 |    14     -    16     -    24     -     -    17     -     - |  212   6147
 MANA |    11     -     -    26    19     -    77    21     -     - |  288   4049
 MAR6 |     4    12     7     -     -     -     -     9     -     - |  288   1986
 MAS1 |     9    13     8    17    15     -    32     8     -     - |  288   2756
 MATE |     8    15     8    11     -     -     -     5     -     - |  288    123
 MAUI |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     7     -     7     7    10     -    29     9     -     - |  288   2576
 MCM4 |     6    14    10    11    11     9     -     6     -     - |  288   5613
 MDO1 |     6    15     9     -     -     -     -     9     -     - |  288   6484
 MDVJ |     6     -     5    10     -     7    25     7     -     - |  288     21
 MEDI |     4    14     -     -     -     -    20     -     -     - |  288     20
 METG |    12     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  210   1440
 METS |     4    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     6     -    13     -    13     -     -     -     -     - |  288     30
 MIZU |     8     -     -    17     -     -    71     -     -     - |  279    505
 MKEA |    10     -    12    13     -     -     -    14     -     - |  288     57
 MOBS |     4     -     7     -     9     -    17     -     -     - |  288   1517
 MONP |     5     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  253   2447
 MORP |     7     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  285   3774
 MQZG |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4395
 MTKA |     5     -     8     -     -     -    42     -     -     - |  288   3358
 NAIN |     5     -     -     9     7     -     -     -     -     - |  288   5004
 NANO |     5     -     -    12     -     -     -     7     -     - |  288   1593
 NAUR |     X     -    12     -     -     9     -     -     -     - |  288   2085
 NICO |    11     -    14    19    18     -     -     9     -     - |  288   8631
 NIST |     5    17     -    15     -     -     -     9     -     - |  287     16
 NIUM |    10     -    13    15     -    10   108     -     -     - |  288   5160
 NKLG |    10     -     9    16    16     -    36     8     -     - |  288   6756
 NOT1 |     6     -     -     -    11     -     -    13     -     - |  288     40
 NOVM |     8     -     9    12     -    13     -    10     -     - |  288     37
 NRC1 |     4    16     -     8     -     -     -     7     -     - |  288     11
 NRIL |     5     -     6    13     5     6     -     6     -     - |  288   5592
 NTUS |    12     -     -    18     -    11    21    12     -     - |  288   3751
 NYA1 |     3     -     7     8     -     -    26     6     -     - |  288   5309
 NYA2 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     3    15     -    10     -     5    34     -     -     - |  288    471
 OHI2 |     8     -    11    10     -     -     -     8     -     - |  288     33
 OHI3 |     7     -    15     -    16     -    28     -     -     - |  288     33
 ONS1 |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1320
 ONSA |     6    15     9    10     -     -     -    10     -     - |  288   1661
 OPMT |     6    15     -    15     -     -     -     7     -     - |  288     28
 OUS2 |     8     -    15     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     - |  178   4664
 PBRI |    11     -    16    17     -    16     -    15     -     - |  288   1169
 PDEL |     8     -     7    15    12     -    31     6     -     - |  288   2621
 PERT |     7    21    11    13    16     8    37     6     -     - |  288   2538
 PIE1 |    12    25    37    27    16     -     -    10     -     - |  284    >>>
 PIMO |    14     -     -    24    23     -     -    20     -     - |  252   4933
 PNGM |     -     -    16     -     -    12    39     -     -     - |  285   3280
 POHN |    18     -     -     X    23    11     -     -     -     - |  288   2328
 POLV |     4     -     -     9     -     -    30     -     -     - |  288   2780
 POVE |    10     -     -    20     -    10     -     -     -     - |  288   4834
 PRDS |     5    24     -    11     -     -    22     8     -     - |  288     53
 PTBB |     7    22     8    13     -     -     -     7     -     - |  288     17
 QAQ1 |     4    12     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     - |  288   5755
 QUIN |     5     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  288   3776
 RABT |     6     -     -    14     8     -     -     -     -     - |  288   8033
 RAMO |     6     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 RBAY |     7     -     7     -     -     9     -    13     -     - |  288   5410
 REDU |     7     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    829
 REUN |    10     -    11    13    15     -    32     9     -     - |  288  13118
 REYK |    11     -     -    16    25     -    34    16     -     - |  288   3777
 RIO2 |    10     -    21     -    17     -     -    12     -     - |  288    >>>
 RIOP |    13     -    14    17     -     -     -    11     -     - |  288   3402
 ROTH |     4     -     -     -     -     4     -     -     -     - |  288   2945
 SANT |     8     -     -    12     -     7     -     7     -     - |  288   2669
 SCH2 |     5    12     7     -     -     -     -    20     -     - |  277    >>>
 SCOR |     4     -     7    12     8     -     -     8     -     - |  288   2341
 SCRZ |     5     -     8     -    11     -     -     -     -     - |  288   5868
 SEYG |    18     -    20     -    27    20     -     -     -     - |  288   8160
 SFER |     7    12     8    16     -     -    50     5     -     - |  288   2822
 SGOC |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  283    >>>
 SHAO |     6     -     -    13    11     -     -    10     -     - |  288   8127
 SOFI |     8     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  288   4915
 SOLO |     -     -    34     -     -    25    41     -     -     - |  227   3455
 SPT0 |     5     -     -    11     -     -    38    10     -     - |  288   1667
 STFU |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  145  13584
 STHL |     8     -     8    12     -     5     -     6     -     - |  288   4767
 STJO |     5    13     -     9     8     5     -     4     -     - |  288    161
 STR1 |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     - |  221    997
 SUTH |     8     -     8    11    12     -     -    11     -     - |  288   2826
 SVTL |     -     -     5     -     6     -     -     -     -     - |  288     81
 SYDN |     6     -     9     -     -    10    60     -     -     - |  288   1351
 SYOG |     8    11     7     8     7     7    21    11     -     - |  288   5495
 TEHN |     7     -     -    12     -     8    24     -     -     - |  288   6303
 THTI |    10    26    12    18     -     -    32     -     -     - |  288   7674
 THU2 |     4     -     5     7     -     -     -     5     -     - |  288  71170
 THU3 |     5    12     -     9     -     5     -     5     -     - |  288   6394
 TIDB |     6    12     -    13     -     -    37    15     -     - |  288   5642
 TIXI |     X     -     7     -     8     -     -     8     -     - |  261    >>>
 TLSE |     9    18    11    14    12     -     -     8     -     - |  288   1341
 TONG |     7     -    10     -    11     -    49     -     -     - |  288   3022
 TOW2 |    11     -    14    24    18     9    44    12     -     - |  288   2429
 TRO1 |    30     -    22    35     X     -     -     6     -     - |  278   2660
 TUVA |    15     -    21     -    22     -    50     -     -     - |  282   3952
 TWTF |     6    15     7    17    14     -    31     9     -     - |  288     20
 UCAL |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  208   2228
 UFPR |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   4795
 ULAB |     4     -     -     -     7     -     -    11     -     - |  287    >>>
 UNB3 |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1623
 UNSA |     7     -    11     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 URUM |     8     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     6    17     8    11     -     -     -     7     -     - |  288     17
 USUD |    10    28     -    13     -     -    64    13     -     - |  288     39
 VALD |     7     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2829
 VILL |     7    14     7    12     7     -    24     6     -     - |  288   2163
 VOIM |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     9     -     -    21     -     -     -     9     -     - |  269     34
 WARK |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   5076
 WES2 |     4    10     -    12     -     -    39    22     -     - |  288   6175
 WHIT |     7    16     8    12     -     6     -     5     -     - |  288   5968
 WILL |     4    15     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3994
 WIND |    28     -     X     -    48     -     -     -     -     - |   69    >>>
 WSRT |     5    14     -    10     -     -    25     7     -     - |  288     20
 WTZR |     5     -     6     8     -     -     -     6     -     - |  288     16
 WUH2 |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     7     -    10    11     -     7    21     -     -     - |  288   2616
 YAKT |     7    14     9    14     -     7     -     7     -     - |  288   5802
 YAR2 |     6    13     -    12     -     -     -    11     -     - |  288     81
 YELL |     4    14     -     9     7     -     -     7     -     - |  288     40
 YSSK |     9     -    10    15     -     8     -     6     -     - |  288   6855
 ZAMB |     7     -    10    11     -     7     -     5     -     - |  288   6150
 ZECK |    10     -     8    13     -    11    38     7     -     - |  288     32
 ZIM2 |     6     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3854
 ZIMM |     6     -     -    13     -     -    27     8     -     - |  288   2692
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    19    10    14    11     7    72    11   844     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2024-3  0:10:00 |  -492600024
cod |   TIXG  | 2024-3  0:15:00 |  -492624770
cod |   TIXG  | 2024-3  0:20:00 |   507289855
cod |   TIXG  | 2024-3  0:25:00 |   507249209
cod |   TIXG  | 2024-3  0:30:00 |  -492772613
cod |   TIXG  | 2024-3  0:35:00 |   507156781
cod |   CEDU  | 2024-3  5:45:00 |       -1506
emr |   CEDU  | 2024-3  5:50:00 |       -1322
esa |   KOUC  | 2024-3 23:45:00 |        -751
gfz |   ASPA  | 2024-3 19:20:00 |      -17318
grg |   ADIS  | 2024-3  5:20:00 |        3595
grg |   GLSV  | 2024-3  6:10:00 |         712



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   285     1   288     2.40     4.07     4.07     4.07   | 6.20e-14  5.40e-15  1.28e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.47     4.07     0.63     0.63   | 3.14e-14  9.10e-15  3.25e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.47     4.07     2.36     2.36   | 1.94e-14  3.81e-15  2.10e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.63     4.07     2.87     2.87   | 2.57e-14  7.20e-15  5.46e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     2.53     4.07     1.61     1.61   | 2.63e-14  7.01e-15  3.62e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.30     4.07     4.07     4.07   | 3.72e-14  6.76e-15  2.98e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.92     4.07     3.52     3.52   | 2.49e-14  3.95e-15  3.29e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.60     4.07     4.07     4.07   | 3.59e-14  9.39e-15  4.45e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.91     4.07     1.34     1.34   | 2.35e-14  1.20e-14  2.63e-15 |
 MGUE |   288   286     0   288     2.76     4.07     1.61     1.61   | 2.88e-14  8.12e-15  5.25e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.72     4.06     0.39     0.39   | 2.28e-14  6.45e-15  2.12e-15 |
 PIE1 |   284   278     2   284     2.87     4.00     4.01     4.01   | 5.76e-08  1.77e-08  8.80e-09 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.06     3.66     4.07     4.07   | 4.27e-14  9.33e-15  1.78e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.05     3.65     0.80     0.80   | 3.54e-14  6.47e-15  9.33e-16 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.05     3.62     0.83     0.83   | 3.94e-14  6.72e-15  2.34e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     1.94     3.26     4.05     4.05   | 3.57e-14  6.68e-15  2.33e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.89     3.08     0.83     0.83   | 4.22e-14  6.92e-15  3.81e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.87     3.02     3.89     3.89   | 5.20e-14  5.83e-15  1.88e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     1.86     2.99     0.80     0.80   | 3.74e-14  8.28e-15  4.24e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.81     2.85     0.65     0.65   | 3.68e-14  7.38e-15  3.38e-15 |
 HERS |   192   189     1   192     1.81     2.71     1.17     1.17   | 3.73e-14  1.06e-14         - |
 NOT1 |   288   288     1   288     1.77     2.71     4.07     4.07   | 3.68e-14  9.08e-15  6.98e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.74     2.62     4.07     4.07   | 1.90e-14  8.40e-15  2.54e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.70     2.50     1.89     1.89   | 3.70e-14  7.62e-15  2.61e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.58     2.15     0.46     0.46   | 4.39e-14  1.13e-14  4.33e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.56     2.10     4.03     4.03   | 3.15e-14  1.28e-14  4.70e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.38     1.65     0.72     0.72   | 1.62e-14  4.44e-15  3.00e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.23     1.32     0.51     0.51   | 6.91e-14  1.39e-14  2.31e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.22     1.28     0.54     0.54   | 3.45e-14  8.41e-15  2.01e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.20     1.24     0.86     0.86   | 1.06e-13  8.15e-15  2.51e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.18     1.20     0.25     0.25   | 8.26e-14  1.26e-14  6.32e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     0.92     0.73     4.07     4.07   | 9.42e-14  1.12e-14  7.00e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.81     0.57     2.22     2.22   | 1.12e-13  1.20e-14  3.36e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.72     0.44     0.81     0.81   | 4.77e-14  1.77e-14  7.12e-15 |
 WAB2 |   269   269     0   269     0.60     0.33     0.13     0.13   | 3.30e-14  8.25e-15  3.14e-15 |
 YAR2 |   288   288     1   288     0.58     0.29     0.38     0.38   | 3.74e-14  1.53e-14  7.50e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.56     0.27     0.60     0.60   | 4.14e-14  8.49e-15  4.96e-15 |
 G32  |   288   287     1   288     1.22     0.19     2.20     2.20   | 6.26e-14  2.15e-14  1.58e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.02     0.16     4.07     4.07   | 4.94e-14  1.86e-14  2.43e-14 |
 CEBR |   288   288     0   288     0.41     0.15     0.23     0.23   | 3.05e-14  6.68e-15  1.79e-15 |
 WSRT |   288   288     0   165     0.24     0.09     0.12     0.12   | 3.10e-14  6.93e-15  2.49e-15 |
 G09  |   288   283     2   288     1.31     0.08     0.24     0.24   | 7.21e-14  1.94e-14  4.42e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     2.83     0.05     4.07     4.07   | 6.18e-14  2.22e-14  1.76e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.02     0.04     4.07     4.07   | 6.92e-14  2.51e-14  3.00e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.02     0.03     2.22     2.22   | 6.82e-14  2.82e-14  1.62e-14 |
 G10  |   288   285     1   288     1.25     0.02     1.54     1.54   | 8.18e-14  3.11e-14  2.21e-14 |
 G30  |   288   285     1   288     4.02     0.02     1.07     1.07   | 7.70e-14  3.03e-14  2.03e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.02     0.02     0.65     0.65   | 6.40e-14  4.14e-14  2.32e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.03     1.03   | 5.62e-13  6.36e-14  1.65e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.82     0.82   | 5.68e-13  6.24e-14  1.80e-14 |
 HRAG |    36    36     0    36     0.04     0.01     0.01     0.01   | 1.73e-13         -         - |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.22     0.22   | 5.33e-13  6.17e-14  2.90e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.47     0.47   | 6.15e-13  6.48e-14  3.73e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.65     0.65   | 6.07e-13  6.53e-14  1.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.25     0.25   | 6.44e-13  5.28e-14  2.10e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.70     0.70   | 7.26e-13  6.81e-14  2.72e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.29     0.29   | 5.88e-13  7.83e-14  2.31e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.44     0.44   | 7.14e-13  7.67e-14  2.34e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.96     0.96   | 7.06e-13  6.65e-14  4.47e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 6.99e-13  8.54e-14  1.53e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.93     0.01     0.18     0.18   | 8.36e-14  3.50e-14  4.27e-14 |
 G13  |   288   278     4   288     0.16     0.00     0.14     0.14   | 8.23e-13  1.63e-13  4.54e-14 |
 G18  |   286   286     0   286     0.16     0.00     0.03     0.03   | 7.30e-13  2.18e-13  1.43e-13 |
 ABPO |   288   262    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  5.18e-13  1.20e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.82e-13  4.25e-13  2.65e-13 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  7.58e-13  1.81e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  4.94e-13  3.74e-13 |
 CEDU |    24    24     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-14         -         - |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-13  3.45e-13  2.21e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   281   270     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  4.46e-13  2.34e-13 |
 FLIN |   288   257    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  1.02e-12  2.41e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  8.11e-14  6.46e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  2.27e-13  1.95e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.30e-13  7.27e-14  3.11e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-13  1.06e-13  4.38e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.51e-13  9.66e-14  1.85e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  8.13e-14  2.91e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.95e-13  1.86e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.27e-13  7.03e-14  1.74e-14 |
 GLSV |   284   248     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  4.93e-13  1.39e-13 |
 GOPE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  5.70e-13  1.20e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-13  6.81e-13  2.26e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-13  1.43e-13  1.78e-13 |
 JPLM |   285   210    40     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-12  1.48e-12  4.83e-13 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  5.19e-13  3.96e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-13  2.87e-13  1.14e-13 |
 MAR6 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.68e-12  4.00e-13  1.01e-13 |
 MAW1 |   288   234    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  5.66e-13  2.74e-13 |
 MIZU |   279   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-13  7.67e-14  7.21e-14 |
 MOBS |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  4.19e-13  1.74e-13 |
 NANO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  4.07e-13  1.37e-13 |
 NYAL |   288   267     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  1.65e-13  2.58e-14 |
 ONSA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.69e-13  1.61e-13  7.74e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  5.97e-13  3.47e-13 |
 SCH2 |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-13  1.81e-13  7.44e-14 |
 STR1 |   221   218     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-08  7.48e-10  7.58e-10 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  1.84e-13  6.57e-14 |
 TLSE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.13e-12  4.21e-13  1.63e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 TRO1 |   278   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-11  2.65e-11  1.15e-11 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.36e-13  1.08e-13 |
 ZIMM |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  1.07e-12  1.52e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-14  2.80e-15  2.10e-15 |
 ALBH |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-14  1.21e-14  1.79e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  3.86e-13  1.14e-13 |
 BRST |   286    91   131     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-11  9.10e-12  1.40e-12 |
 MORP |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PALM |   178     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 BAKE |   288   266     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  1.05e-12  2.92e-13 |
 MONP |   253   253     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  4.22e-13  2.76e-13 |
 SCOR |   288   230    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  7.31e-13  1.91e-13 |
 LMMF |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-12  1.71e-12  3.63e-13 |
 SVTL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.37e-14  1.21e-14  5.37e-15 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.98e-13  6.90e-14 |
 UNB3 |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.81e-13  1.78e-13 |
 NAUR |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  4.52e-13  2.71e-13 |
 TONG |   288   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.38e-12  6.70e-13  2.48e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-13  2.92e-13  1.88e-13 |
 METG |   210   206     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-12  5.62e-13         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-13  1.77e-13  4.76e-14 |
 PNGM |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  7.30e-13  1.52e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.83e-13  4.24e-13  2.53e-13 |
 KZN2 |   104    91     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  9.38e-13         - |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.67e-13  1.16e-13 |
 UCAL |   208   192     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  4.74e-13         - |
 WARK |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  9.66e-13  5.66e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.81e-22  1.39e-20  4.30e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BJFS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
