
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2026   Day: 1   MJD: 58427                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2975     24      93    -207    981    981      0   2161   2161      0    0.00
 cod |   288     0  34834      1    -561    -203      8      7      8     89    140     63   29.73
 emr |   288     0  24294    415    -521    -958     17     17     17    104     95    109   11.97
 esa |   288     0  33055    893     334   -1760     10     11     10    156    256     95   21.45
 gfz |   288     0  41250    579     294    -623     12     13     11     90     83     92   18.81
 iga |    96     0   2975     28      -5      40     30     30      0    143    143      0    0.00
 igc |   288     0   8380      4     525    -156    166    166      0    423    423      0    0.00
 igu |    96     0   2975      2       8      -1    801    801      0   1548   1548      0    0.00
 jpl |   288     0  25368     31  213162     242     12     12     12     92    115     77   18.04
 ngs |    96     0   2975     16      64    -142    981    981      0   2019   2019      0    0.00
 usn |   288     0  38559   2143    -497   -1354     54     76     45    171    209    158    0.00
 whu |   288     0  31217    202     639    -190     18     26     14    121    132    117    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -473   190   -63  -363    42  -311   324  -546   118  -337    60     8 |
    2 |  -878  -129    20   297   -86   178    45  1179   -63 -1173  -160   -44 |
    3 |   743   303    28  -476   -89  -306  -701  -679   140   884     0  -183 |
    5 | -1810   -21   166  -258   114     2   496   613   112 -2077   270   -68 |
    6 |  -216   161    28  -206    23    15  -456  -497   -63  -354   136  -133 |
    7 | -2609    -1    53  -180   115   -46   159  -559    61 -2228   109     7 |
    8 |  2457    75   -25    -4   -97    37  -337   772    -1  2133   -73  -190 |
    9 |   205   166    19  -258  -109   -40  -344  -747   135   334   -48  -264 |
   10 |   -32   122   -20  -270    94  -136   482 -1617    35   -98   137   -13 |
   11 |  2438   -16   -97    30     8     6   222  1276    47  2449    -8    89 |
   12 |  -857    43  -123  -118    47    16   162   375   102  -804   115  -133 |
   13 |   -88   -20  -123     5    81   -88   230    66    24   694   -21   -31 |
   14 |  3016   -64     1   123    11    28  -112   569   -53  2869  -131    12 |
   15 |   -86   -83   133  -210    88   -24   680  1465   206  -356   316    -1 |
   16 |  2551  -139    76   275   -51   257    90  -130   -95  2208  -101    24 |
   17 | -5456    41    41  -249   114    75   452  -407    84 -4420   201    30 |
   18 | -3058   -24   -56     X    14    59     -   919    63 -3148   874  -485 |
   19 | -1741  -160   -74   434  -124   127  -195   690   -74 -1877   -84   206 |
   20 |  1321   -61   106   185   -64   152  -219  -399  -123  1437   -99    23 |
   21 |  1731  -183    75   316   -11   128  -440  -964  -113  1662   -97    56 |
   22 | -2957  -171    28   504  -162   236  -444   798  -167 -3074  -113     6 |
   23 |    18    39  -101    70   -25    50  -175   969   -55  -335     -    66 |
   24 | -1873   211   -39  -195    29  -286   161 -3008  -120 -1311   103   -78 |
   25 |  1067   205  -262   105   -40   -31  -478   290  -279  1117  -106   -47 |
   26 |  1829   142   -61  -114    -7   -81   287   647   -51  1821   -17   -91 |
   27 |   491    80    19   -72    29   -52   -44  -487   -89   278    53  -168 |
   28 |  -708  -223   -22   322   -52   230    18 -4129    53  1165  -162    48 |
   29 |   122   -76     6  -230   158   -88   832  -914   230  -358   249    56 |
   30 |  1078   212  -217   -48   -50    -8  -347  -307   -95   755  -127  -185 |
   31 |  2722   155     6  -273    75   -70  -295  2074   -14  1791   104   -72 |
   32 |   876   140    79  -373   102    -8  -156  2637    55   474   159   -89 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    44  -119     -     -     -    72     -     -    26 |
 AJAC |     -     -     -    42     -     -     -     -   -50     -    89     - |
 ALBH |     -    -4    43   -16     -     -     -     -     -     -   -40     - |
 ALGO |     -    13   -33     -     -     -     -     -     -     -   -73   -37 |
 ALIC |     -  -120     -     -   190     -     -     -     -     -     -     - |
 ANKR |     -   -29     -    40     -     -     -     -     -     -    48     - |
 AREQ |     -   -19    24    -8    23     -     -     -     -     -     -   -11 |
 ARTU |     -    50     -   -13   -64     -     -     -     -     -  -728     - |
 ARUC |     -     -     -  -222     -     -     -     -   264     -     -     - |
 ASPA |     -   -61     -     -    97     -     -     -     -     -    52     - |
 AUCK |     -    -5     -     1     8     -     -     -     -     -    75   150 |
 BADG |     -     -   -32    16     -     -     -     -     2     -  -144     - |
 BAKE |     -     -     -   -48    55     -     -     -     -     -    39  -223 |
 BJFS |     -   -62  -122     -   175     -     -     -     -     -     -   283 |
 BOGT |     -    44     -   -43   -85     -     -     -    66     -    73   -24 |
 BOR1 |     -   -10    24     -     -     -     -     -     -     -  -124     - |
 BRAZ |     -   -13     -     -    21     -     -     -     -     -    84   181 |
 BRMU |     -   -44     -     -    70     -     -     -     -     -    17    87 |
 BRUX |     -    38    21     -   -73     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -16     -     -     -     -    19     -    57     - |
 CAS1 |     -   -45     -   112   -57     -     -     -     -     -    32    31 |
 CEBR |     -     -   -52    29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -   -59   146     X     X     -     -     -     -     -  -259     - |
 CHAN |     -     -     -    10   -12     -     -     -     -     -     -     8 |
 CHPI |     -     -     -     3  -102     -     -     -   102     -   -19     - |
 CHTI |     -   -99     -    74    72     -     -     -     -     -    31   222 |
 CHUR |     -    58    69  -255   156     -     -     -     -     -  -147  -103 |
 COCO |     -   -33     -    79   -36     -     -     -    -1     -    63    23 |
 CORD |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     -   -38     - |
 CRO1 |     -    55   -25     -   -71     -     -     -     -     -   -28     - |
 CUSV |     -     -     -     5   -18     -     -     -    13     -     -   -16 |
 DARW |     -    -6     -   -10    20     -     -     -     -     -    65     - |
 DAV1 |     -    29     -   -61    24     -     -     -     -     -    95   -40 |
 DRAO |     -    24    25     -   -55     -     -     -     -     -  -176   -63 |
 DUBO |     -    63     -     -   -99     -     -     -     -     -    73     - |
 FAA1 |     -   -53     -    -3    87     -     -     -     -     -  -165    14 |
 FAIR |     -   -57     -   -21    36     -     -     -    82     -  -168   -41 |
 FLIN |     -   -84     -    29   159     -     -     -   -62     -     -  -133 |
 GLPS |     -    35     -   -13   -40     -     -     -     -     -    43   -65 |
 GODE |     -    18   -45     -     X     -     -     -     -     -     X     - |
 GOL2 |     -     -     7    -4     -     -     -     -     0     -     -     - |
 GOPE |     -    34     -     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -53     -     -    84     -     -     -     -     -     6     - |
 GUAM |     -     -     -   -38   -31     -     -     -    78     -   -30     - |
 GUAT |     -  -163     -   164    87     -     -     -     -     -   -47    74 |
 HARB |     -    16     -    23  -114     -     -     -    66     -     X    10 |
 HERS |     -    -6   -38     -    32     -     -     -     -     -     X     - |
 HOB2 |     -   122    17   -67  -111     -     -     -   -16     -    91     - |
 HOLB |     -    22     -     -     -     -     -     -   -36     -     -   -13 |
 HRAO |     -     -   -46     -    29     -     -     -     -     -    56     - |
 IENG |     -    46    23     -   -88     -     -     -     -     -    77     - |
 IISC |     -  -106     -   134     -     -     -     -    16     -   -52     - |
 INEG |     -   -64     -     -   101     -     -     -     -     -     -    81 |
 IRKJ |     -     -   -34     -    22     -     -     -     -     -   -31    -5 |
 KARR |     -  -142     -   206    45     -     -     -   -58     -  -114     - |
 KAT1 |     -     -   -60     -     -     -     -     -    40     -    29     - |
 KERG |     -    65     -     -  -124     -     -     -    22     -   176   110 |
 KIRU |     -    -9     -    12     -     -     -     -     -     -    -5     - |
 KOKB |     -     -    14     -    -9     -     -     -     0     -   104     - |
 KOKV |     -     -   -68    63   -29     -     -     -     -     -  -109   -47 |
 KOUR |     -   -65     -    -2    92     -     -     -    12     -    40    37 |
 KRGG |     -     -     -    56   -64     -     -     -     -     -  -111     - |
 KUUJ |     -     -     -    -1     -     -     -     -     2     -     -   -90 |
 LHAZ |     -     -     -    19    27     -     -     -   -51     -   -84    61 |
 LPGS |     -     -     -   -41    47     -     -     -     -     -    80    72 |
 MAC1 |     -   -19     -     4    26     -     -     -     -     -    11     0 |
 MAG0 |     -     -     -   -26   -21     -     -     -    52     -    98  -448 |
 MAL2 |     -     -     -    48   -55     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -    53     -     -     -     -     -   -35     -    16    23 |
 MAS1 |     -  -162     -   115   109     -     -     -    22     -   -84    -9 |
 MATE |     -   -29   -44     -    74     -     -     -     -     -    -5     - |
 MAW1 |     -   116     -  -113   -54     -     -     -     -     -   319     5 |
 MCM4 |     -     9     -   -63    57     -     -     -     -     -   191   -13 |
 MDO1 |     -   -38     -    45   -63     -     -     -    76     -     -     - |
 MDVJ |     -    19   -70     -    15     -     -     -     -     -    69     - |
 MGUE |     -     -   -32    18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -     -   -14     -     -     -     -    17     -   302   144 |
 MKEA |     -     -   -48     -    31     -     -     -     -     -   118   -33 |
 MORP |     -     -     -     -   -76     -     -     -    79     -   269   468 |
 NANO |     -   117     -     -  -185     -     -     -     -     -   -53    55 |
 NAUR |     -     -     -    -8     -     -     -     -     9     -  -126     - |
 NIST |     -   -64     X     -   106     -     -     -    -5     -     -     - |
 NKLG |     -   -42     -   233  -142     -     -     -   -49     -   -22   151 |
 NOT1 |     -     -   -50    28     -     -     -     -     -     -     9   111 |
 NOVM |     -     -  -216     -   138     -     -     -     -     -     -    17 |
 NRC1 |     -    44    28     -   -87     -     -     -     -     -    34   -78 |
 NRIL |     -   -17     -    23   -31     -     -     -    33     -   -42   -96 |
 NTUS |     -    59     -  -287   138     -     -     -    99     -     -    11 |
 NYA1 |     -    20    51     -   -63     -     -     -     -     -  -375     - |
 NYA2 |     -     -     -   118  -135     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -121     -    72   112     -     -     -     -     -   -28    -3 |
 ONSA |     -    75   224     -  -261     -     -     -     -     -    -5     2 |
 OPMT |     -    92     -     -  -145     -     -     -     -     -    40     - |
 PARK |     -     -    63     -     -     -     -     -   -42     -     -     - |
 PBRI |     -     -   -56   192     -     -     -     -  -182     -     -    43 |
 PDEL |     -   -68     -     -   108     -     -     -     -     -    42   101 |
 PENC |     -    37     -     -     -     -     -     -   -61     -     -     - |
 PERT |     -   -57     -   143   -93     -     -     -    21     -   -37    84 |
 PICL |     -     -     -    86     -     -     -     -  -103     -     -     - |
 PIE1 |     -    12    32     -   -39     -     -     -     -     -  -161     2 |
 PIMO |     -     -     -    59    39     -     -     -   -99     -     8     - |
 PNGM |     -     -     -    21     -     -     -     -   -25     -     -     - |
 POTS |     -    96     -     -  -151     -     -     -     -     -  -905     - |
 PRDS |     -   -66    11    36    23     -     -     -    34     -     -    13 |
 PTBB |     -   -50    54   100   -64     -     -     -     -     -    40     - |
 QAQ1 |     -   -39     -    54     -     -     -     -     -     -   210   -91 |
 RAMO |     -    29     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    28     -     -   -44     -     -     -     -     -   -68   185 |
 REYK |     -     -     -   132    14     -     -     -  -171     -   -83   -35 |
 RIO2 |     -     -     -   -62    71     -     -     -     -     -    97   143 |
 SANT |     -    44     -     -   -23     -     -     -   -49     -    94   -42 |
 SCH2 |     -  -158     -    65   176     -     -     -     -     -   -71   -60 |
 SCUB |     -   -30     -     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -     -    21     -     -     -     -   -25     -     -     - |
 SFER |     -     -  -118     -   161     -     -     -   -91     -   121   138 |
 SHAO |     -     -     -     -  -137     -     -     -   143     -     -   -87 |
 SOFI |     -     -     -    56   -63     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   151     -     -     -     -  -180     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   342     -  -218     -     -     -     -     -     5     - |
 STHL |     -    40     -   -28   -32     -     -     -    -1     -   -61     4 |
 STJO |     -   -22    13     -     1     -     -     -    26     -    52    58 |
 SUTH |     -   -24     -   -20     -     -     -     -    63     -    -9     - |
 SVTL |     -     -   -20    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -     -     -   -97   110     -     -     -     -     -     -    47 |
 THU3 |     -     -    14     -   -10     -     -     -     1     -   -77     - |
 TID1 |     -    35   -88     -     -     -     -     -     -     -    -1     - |
 TIDB |     -     -   550  -307     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    28     -   -20    -4     -     -     -   -18     -  -103  -109 |
 TRO1 |     -     4   -14     -     2     -     -     -     -     -  -532     - |
 TWTF |     -     6   -43     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -100   114     -     -     -     -     -   147    -1 |
 URUM |     -   -78     -     X   123     -     -     -     -     -     -    64 |
 USN7 |     -   -52     -    97   -28     -     -     -     -     -     X     - |
 VACS |     -     -     -    94     -     -     -     -  -111     -     X     - |
 VILL |     -     0     -    -7     9     -     -     -     -     -    48     - |
 WAB2 |     -    19    31     -   -50     -     -     -     -     -   -21     - |
 WES2 |     -     -    26     -   -17     -     -     -     -     -     X     - |
 WHIT |     -   -98     -   -63   228     -     -     -     -     -   -34  -120 |
 WIND |     -   -22     -   -38    68     -     -     -     -     -     -    23 |
 WSRT |     -    36    12     -   -65     -     -     -     -     -    21   175 |
 WTZR |     -  -105   -85   111    94     -     -     -     -     -    12   -73 |
 XMIS |     -     -     -   139  -134     -     -     -   -19     -  -198    66 |
 YAKT |     -     -     -     -   -52     -     -     -    55     -    69   -43 |
 YAR2 |     -    25   -59     -    -2     -     -     -     -     -     7     - |
 YELL |     -   -48    -2    74    -8     -     -     -     -     -    49     6 |
 YSSK |     -     -     -     -   -48     -     -     -    51     -  -127   120 |
 ZAMB |     -     -     -   -46    53     -     -     -     -     -     -     5 |
 ZECK |     -    17    24     -   -42     -     -     -     -     -    -3    45 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   260     6    15    12     7    15   114   285     9   254    62    13 |  288    266
    2 |   346     5    18    10    10    18   114   455     9   367    68    30 |  288    189
    3 |   490     5    23    11     9    27   185   497    10   552    67    14 |  288    166
    5 |   418    10    18    13    21    33   134   272     9   468    87    22 |  288    320
    6 |   370     7    13    10    12    33   271   534     9   348    56    21 |  288    259
    7 |   815     7    18    14    10    33   161   599     9   933    54    36 |  288    272
    8 |  1532     9    25    13    10    18   250  1747    12  1287    62    21 |  288   1128
    9 |   469     7    14    13    11    39   214   469     9   502    50    15 |  288    277
   10 |   197    11    14    15    10    40   117   929    16   260    60    21 |  288     98
   11 |   467     6    17     7    10    24   121   543     9   527    62    26 |  288    318
   12 |   393     8    20    10     8    11   191   279    11   466   142    33 |  288    321
   13 |  1251    13    12     9    28    18   150   314    16  1272    76    26 |  288    282
   14 |   321     6    13    10    10    30   114   402    13   273    77    24 |  288    262
   15 |   770     7    12    13    15    26   141   630    11   585    64    43 |  288    252
   16 |   511     5    15    15    15    31   118   362    13   582    87    38 |  288    300
   17 |  1845     7    13    11    26    45   172   765    13  1521    70    28 |  288    364
   18 |   801    13    30     X    25    25     -   859    28   723    43    17 |  286    634
   19 |   760     6    19    10    10    34   181   349     9   748   114    34 |  288    298
   20 |   334     9    11    16    11    27   175   281    15   299    49    11 |  288    317
   21 |   386     5    16    11     9    40   157   509    10   390    78    39 |  288    326
   22 |   449     5    16     9    11    27   238   253    10   532    60    15 |  288    159
   23 |   487     7    21    13    10    38   114   291     9   378     -    43 |  288    260
   24 |  1946     7    22    14    11    35   125  2097    20  2481    91    26 |  288   1755
   25 |   262    10    33    13     9    40   157   276     8   380    85    18 |  288    191
   26 |   676    11    14    12     9    28   148   406    14   586    59    17 |  288    319
   27 |   504     9    15    13     9    22   173   595    11   498    67    21 |  288    356
   28 |  3583     5    14     7     6    32   146  1983    11  3016    85    28 |  288   1391
   29 |   555     5    19    12    10    38   170   792    10   801    87    33 |  288    268
   30 |   742     5    14    11    10    36   152   372     9   601    65    13 |  288    357
   31 |  1521     8    18    16    11    27   107   644    19  1872    63    24 |  288    291
   32 |   595     6    13    11    11    27   235  1278    14   608   117    14 |  288    219
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     7    10     -     -     -     9     -     -    18 |  288   1976
 AJAC |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    50     - |  276   3444
 ALBH |     -     9    27    10     -     -     -     -     -     -    20     - |  288    249
 ALGO |     -     4    11     -     -     -     -     -     -     -    32    15 |  288     77
 ALIC |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  180   2799
 ANKR |     -     4     -     6     -     -     -     -     -     -    22     - |  288   3988
 AREQ |     -     9    19    10    12     -     -     -     -     -     -    14 |  288   2539
 ARTU |     -     6     -     8     6     -     -     -     -     -    57     - |  288    >>>
 ARUC |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  208   2918
 ASPA |     -    14     -     -    22     -     -     -     -     -    53     - |  236   5559
 AUCK |     -     9     -    10     9     -     -     -     -     -    45    13 |  288   4238
 BADG |     -     -    14     7     -     -     -     -     8     -    37     - |  288     17
 BAKE |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    42     8 |  288   2828
 BJFS |     -     5     8     -     8     -     -     -     -     -     -     9 |  288   2433
 BOGT |     -    12     -    12    13     -     -     -    10     -    50    13 |  288   7091
 BOR1 |     -     4    10     -     -     -     -     -     -     -    26     - |  288   1903
 BRAZ |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    51    16 |  288   4358
 BRMU |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    55    15 |  288   4612
 BRUX |     -     5    13     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     10
 BSHM |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -    23     - |  276   6224
 CAS1 |     -     8     -     8     9     -     -     -     -     -    41    11 |  288   1619
 CEBR |     -     -    14     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 CEDU |     -    13    32     X     X     -     -     -     -     -    27     - |  274  28076
 CHAN |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -    11 |  276   5416
 CHPI |     -     -     -     7     9     -     -     -     8     -    55     - |  288   2069
 CHTI |     -     8     -     9     9     -     -     -     -     -    21    12 |  252   4486
 CHUR |     -     9    28     6     9     -     -     -     -     -    28     8 |  288 127968
 COCO |     -     9     -     9    13     -     -     -     9     -    33    14 |  288   1689
 CORD |     -    15     -     -    24     -     -     -     -     -    63     - |  122   6491
 CRO1 |     -    12    24     -    20     -     -     -     -     -    42     - |  288   6386
 CUSV |     -     -     -    12    10     -     -     -    12     -     -    17 |  288   5177
 DARW |     -    17     -    19    23     -     -     -     -     -    61     - |  287   1753
 DAV1 |     -     6     -     6     7     -     -     -     -     -    36    12 |  288   1520
 DRAO |     -     6    10     -     6     -     -     -     -     -    59    10 |  288     35
 DUBO |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -    33     - |  288  13298
 FAA1 |     -    13     -    12    18     -     -     -     -     -    58    14 |  288   7472
 FAIR |     -     9     -    10    12     -     -     -    33     -    16     8 |  288   4191
 FLIN |     -     5     -     5     7     -     -     -     9     -     -     7 |  288   3105
 GLPS |     -     8     -    11    11     -     -     -     -     -    33    11 |  288   6188
 GODE |     -     6    15     -     X     -     -     -     -     -     X     - |  288    582
 GOL2 |     -     -    12     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     62
 GOPE |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1138
 GRAS |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    28     - |  288   3761
 GUAM |     -     -     -    15    22     -     -     -    21     -    41     - |  288   4783
 GUAT |     -     8     -    11    10     -     -     -     -     -    77    13 |  264   3111
 HARB |     -    22     -    20    23     -     -     -    13     -     X    23 |  288   1643
 HERS |     -     7    19     -    11     -     -     -     -     -     X     - |  288     15
 HOB2 |     -    10    29    14    13     -     -     -    10     -    25     - |  288   1120
 HOLB |     -     4     -     -     -     -     -     -     7     -     -    12 |  288   1323
 HRAO |     -     -    22     -    14     -     -     -     -     -    54     - |  277     58
 IENG |     -     7    12     -    13     -     -     -     -     -    38     - |  288     26
 IISC |     -     9     -    12     -     -     -     -    11     -    51     - |  288   2125
 INEG |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -     -    14 |  288   6298
 IRKJ |     -     -     8     -     5     -     -     -     -     -    23    10 |  287     87
 KARR |     -    12     -    11    16     -     -     -    12     -    23     - |  288   2734
 KAT1 |     -     -    18     -     -     -     -     -    12     -   101     - |  287     66
 KERG |     -    10     -     -    15     -     -     -    11     -    38    21 |  288   2069
 KIRU |     -     5     -     7     -     -     -     -     -     -    22     - |  288   1556
 KOKB |     -     -    16     -    15     -     -     -    13     -    86     - |  288     72
 KOKV |     -     -    19     9    12     -     -     -     -     -    25    20 |  288     95
 KOUR |     -    13     -    14    15     -     -     -    13     -    21    18 |  288     41
 KRGG |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -    88     - |  276   1865
 KUUJ |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     -    15 |  273   2878
 LHAZ |     -     -     -     7     8     -     -     -     9     -    23    15 |  288   6888
 LPGS |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     -    55    28 |  276    >>>
 MAC1 |     -    10     -    10    10     -     -     -     -     -    47    10 |  288   1581
 MAG0 |     -     -     -     9    10     -     -     -     7     -    45    13 |  288   7247
 MAL2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  204   7486
 MAR6 |     -     -    10     -     -     -     -     -     7     -    41    12 |  281   1759
 MAS1 |     -    10     -    12    13     -     -     -    13     -    78    12 |  288   3178
 MATE |     -     9    16     -    16     -     -     -     -     -    35     - |  288     99
 MAW1 |     -     8     -     7     8     -     -     -     -     -    96    11 |  288   1376
 MCM4 |     -     7     -     8    10     -     -     -     -     -    35     8 |  288   4821
 MDO1 |     -     8     -     8     9     -     -     -     8     -     -     - |  288   5238
 MDVJ |     -     6    17     -    10     -     -     -     -     -    43     - |  288     22
 MGUE |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     18
 MIZU |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -    32    19 |  276    366
 MKEA |     -     -    21     -    13     -     -     -     -     -    42    13 |  288     41
 MORP |     -     -     -     -    16     -     -     -    17     -    65    18 |  265   3373
 NANO |     -     6     -     -     9     -     -     -     -     -    23    10 |  288   1443
 NAUR |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -    69     - |  276   2030
 NIST |     -     7     X     -    11     -     -     -     8     -     -     - |  288     21
 NKLG |     -    13     -    16    18     -     -     -    18     -    82    19 |  288   6870
 NOT1 |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     -    51    19 |  276     19
 NOVM |     -     -    22     -    14     -     -     -     -     -     -    24 |  287     23
 NRC1 |     -     8    13     -    11     -     -     -     -     -    36    13 |  288     16
 NRIL |     -     7     -    10    10     -     -     -    20     -    16    21 |  288   5666
 NTUS |     -    13     -    14    15     -     -     -    15     -     -    18 |  288   2600
 NYA1 |     -     4    10     -     7     -     -     -     -     -    41     - |  288   4720
 NYA2 |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  216    >>>
 OHI2 |     -    11     -     8    14     -     -     -     -     -    74    14 |  288     18
 ONSA |     -     5    12     -     7     -     -     -     -     -    37    12 |  288   1733
 OPMT |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    27     - |  288     21
 PARK |     -     -    14     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  283   3460
 PBRI |     -     -    21    12     -     -     -     -    13     -     -    18 |  288    810
 PDEL |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    41    12 |  288   2244
 PENC |     -     4     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   4976
 PERT |     -    11     -    10    13     -     -     -    12     -    33    14 |  288   2808
 PICL |     -     -     -     5     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1344
 PIE1 |     -     6    12     -     9     -     -     -     -     -    49    10 |  288     14
 PIMO |     -     -     -    21    23     -     -     -    24     -    56     - |  281   5948
 PNGM |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   3831
 POTS |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    57     - |  288    >>>
 PRDS |     -     6    33    10     6     -     -     -     7     -     -     9 |  288    195
 PTBB |     -     6    11     7    10     -     -     -     -     -    26     - |  288     25
 QAQ1 |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -    37    27 |  120    >>>
 RAMO |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -    23    17 |  288  14004
 REYK |     -     -     -     8     9     -     -     -    12     -    41    12 |  288   2937
 RIO2 |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -    25    15 |  276    >>>
 SANT |     -     7     -     -    11     -     -     -    11     -    28    17 |  288   3940
 SCH2 |     -     5     -     6     7     -     -     -     -     -    52     8 |  288   2829
 SCUB |     -    13     -     -    21     -     -     -     -     -     -     - |  269    >>>
 SEYG |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  276  14292
 SFER |     -     -    19     -    17     -     -     -    12     -    46    25 |  288   3854
 SHAO |     -     -     -     -     9     -     -     -    10     -     -    13 |  288   8445
 SOFI |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  276   5087
 SOLO |     -     -     -    26     -     -     -     -    31     -     -     - |  237   2465
 SPT0 |     -     -    14     -     9     -     -     -     -     -    32     - |  288   1730
 STHL |     -    10     -    12    10     -     -     -     9     -    47     9 |  288   4552
 STJO |     -     6    15     -    10     -     -     -     7     -    64    10 |  288    598
 SUTH |     -     9     -    10     -     -     -     -     8     -    30     - |  288   2704
 SVTL |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  263     74
 TASH |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -    12 |  276    >>>
 THU3 |     -     -    11     -     5     -     -     -     8     -    24     - |  288   6708
 TID1 |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -    51     - |  288     95
 TIDB |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  231   6022
 TOW2 |     -    10     -    12    15     -     -     -    11     -    22    16 |  288   2491
 TRO1 |     -     6    17     -     8     -     -     -     -     -    31     - |  288   3140
 TWTF |     -     7    14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 UNSA |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     -    42    28 |  276    >>>
 URUM |     -     5     -     X     9     -     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 USN7 |     -     6     -     8    11     -     -     -     -     -     X     - |  288     22
 VACS |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     X     - |  276   1844
 VILL |     -    10     -    10    12     -     -     -     -     -    32     - |  288   1222
 WAB2 |     -     7    12     -     9     -     -     -     -     -    31     - |  288     28
 WES2 |     -     -    25     -    16     -     -     -     -     -     X     - |  284   3795
 WHIT |     -     5     -     5     6     -     -     -     -     -    23     7 |  288  65714
 WIND |     -     9     -    14    11     -     -     -     -     -     -    16 |  288    >>>
 WSRT |     -     5    10     -     8     -     -     -     -     -    29    10 |  288     16
 WTZR |     -     7    15     8     9     -     -     -     -     -    28    11 |  288     14
 XMIS |     -     -     -     8    11     -     -     -    10     -    19    12 |  288   3886
 YAKT |     -     -     -     -     9     -     -     -     9     -    64    16 |  288   7196
 YAR2 |     -     7    23     -    13     -     -     -     -     -    32     - |  288    100
 YELL |     -     4    13     6     8     -     -     -     -     -    47     6 |  288     52
 YSSK |     -     -     -     -     6     -     -     -     7     -    22    17 |  288   7796
 ZAMB |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -    16 |  200   6687
 ZECK |     -     4    14     -     7     -     -     -     -     -    17    12 |  288     22
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   981     8    18    11    12    31   166   802    13   982    54    19 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXI  | 2026-1  9:50:00 |        -992
esa |   CHUR  | 2026-1 12:40:00 |         543
esa |   TIXI  | 2026-1 14:20:00 |       -1785



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     0   288     2.80     4.10     0.69     0.69   | 2.50e-14  1.23e-14  3.30e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.76     4.10     0.35     0.35   | 3.31e-14  6.01e-15  4.89e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.99     4.10     4.08     4.08   | 3.34e-14  1.03e-14  1.94e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.97     4.10     3.37     3.37   | 2.84e-14  7.04e-15  1.36e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.13     4.10     1.11     1.11   | 2.10e-14  4.98e-15  2.13e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.05     4.10     3.23     3.23   | 2.83e-14  7.29e-15  4.50e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     2.92     4.10     4.08     4.08   | 3.39e-14  5.67e-15  2.82e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.10     4.10     4.08     4.08   | 2.15e-14  2.79e-15  8.83e-16 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.93     4.10     4.08     4.08   | 2.63e-14  4.85e-15  1.33e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.09     4.10     4.08     4.08   | 2.60e-14  7.56e-15  2.18e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.46     4.10     1.38     1.38   | 2.02e-14  4.63e-15  2.03e-15 |
 CEBR |   288   284     1   288     2.68     4.10     0.98     0.98   | 4.80e-14  6.91e-15  2.01e-15 |
 HRAO |   277   264     6   277     2.92     3.91     0.36     0.36   | 1.57e-13  3.75e-14  1.68e-14 |
 TID1 |   288   285     1   288     2.54     3.91     0.72     0.72   | 6.77e-14  1.84e-14  4.19e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     2.75     3.90     3.90     3.90   | 3.32e-14  5.87e-15  1.99e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.51     3.82     4.08     4.08   | 5.27e-14  8.12e-15  1.94e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.46     3.69     4.08     4.08   | 7.05e-14  8.55e-15  2.63e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.41     3.54     4.08     4.08   | 4.39e-14  5.07e-15  2.04e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.25     3.08     4.08     4.08   | 3.70e-14  9.98e-15  1.79e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.23     3.02     4.08     4.08   | 2.51e-14  7.75e-15  1.00e-15 |
 NOT1 |   276   276     0   276     2.07     2.71     3.90     3.90   | 3.90e-14  8.28e-15  2.67e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     2.08     2.63     0.87     0.87   | 3.57e-14  1.12e-14  1.31e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.04     2.54     4.08     4.08   | 4.19e-14  8.20e-15  1.89e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.03     2.51     2.53     2.53   | 3.54e-14  1.18e-14  2.73e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.88     2.15     1.56     1.56   | 2.75e-14  6.44e-15  1.15e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.58     1.52     0.35     0.35   | 6.03e-14  1.13e-14  4.33e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.56     1.47     0.22     0.22   | 3.38e-14  4.18e-15  1.81e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.41     1.21     2.78     2.78   | 7.91e-14  1.24e-14  5.39e-15 |
 NOVM |   287   287     0   287     1.30     1.03     1.10     1.10   | 8.82e-14  8.66e-15  1.54e-15 |
 IRKJ |   287   287     0   287     1.28     1.01     0.48     0.48   | 1.20e-13  1.64e-14  6.45e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.14     0.79     2.56     2.56   | 8.31e-14  8.90e-15  3.05e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.82     0.41     0.17     0.17   | 2.92e-14  8.68e-15  3.50e-15 |
 KAT1 |   287   287     0   287     0.78     0.38     0.47     0.47   | 6.45e-14  3.06e-14  6.93e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.61     0.22     0.08     0.08   | 4.09e-14  1.12e-14  5.58e-15 |
 SVTL |   263   263     0   263     0.54     0.19     0.17     0.17   | 5.81e-14  2.76e-14  5.00e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.26     0.17     1.87     1.87   | 6.92e-14  2.66e-14  2.38e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.52     0.16     0.23     0.23   | 4.36e-14  1.11e-14  1.38e-14 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.52     0.16     0.67     0.67   | 5.78e-14  1.34e-14  2.78e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.42     0.11     2.64     2.64   | 2.40e-14  5.59e-15  1.74e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.55     0.09     0.30     0.30   | 7.56e-14  1.97e-14  3.98e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.38     0.09     0.05     0.05   | 4.58e-14  1.46e-14  2.12e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.79     0.07     0.22     0.22   | 6.53e-14  3.86e-14  2.26e-14 |
 G26  |   288   280     3   288     4.10     0.03     2.24     2.24   | 1.09e-13  3.68e-14  1.12e-14 |
 G30  |   288   286     1   288     4.09     0.03     1.88     1.88   | 7.61e-14  2.45e-14  3.11e-14 |
 ONSA |   288   285     1   288     0.20     0.02     0.01     0.01   | 4.67e-13  1.85e-13  9.83e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.83     0.02     2.58     2.58   | 6.77e-14  1.79e-14  2.06e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.24     1.24   | 5.07e-13  7.29e-14  2.84e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.40     0.02     1.46     1.46   | 5.84e-14  2.15e-14  2.49e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.96     0.96   | 5.86e-13  5.67e-14  2.15e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.27     0.27   | 5.53e-13  6.20e-14  2.48e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.78     0.78   | 5.64e-13  6.26e-14  1.48e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.57     0.57   | 7.19e-13  6.85e-14  3.59e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.77     0.77   | 6.27e-13  6.54e-14  2.16e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.30     0.30   | 6.71e-13  6.13e-14  2.81e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.82     0.82   | 7.06e-13  6.94e-14  2.07e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.34     0.34   | 6.25e-13  6.50e-14  2.11e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.13     1.13   | 7.18e-13  7.45e-14  2.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.10     0.10   | 7.54e-13  8.37e-14  2.76e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.75     0.01     0.18     0.18   | 5.62e-14  1.70e-14  1.80e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.80     0.01     0.10     0.10   | 7.74e-14  3.30e-14  2.93e-14 |
 G18  |   286   286     0   286     0.20     0.00     0.10     0.10   | 6.32e-13  2.08e-13  1.35e-13 |
 ABPO |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  7.18e-13  1.44e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-13  7.19e-13  3.04e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  6.38e-13  1.95e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  4.34e-13  1.62e-13 |
 CEDU |   274   246    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-11  6.30e-12  1.92e-12 |
 CHPI |   253   146    67     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.95e-11  4.48e-12  8.89e-13 |
 DARW |   287   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  5.98e-13  1.66e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.41e-13  8.22e-14  3.55e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  2.47e-13  9.64e-14 |
 G10  |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.87e-14  3.22e-14  8.65e-15 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-13  7.09e-14  1.39e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  6.58e-14  3.16e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  9.11e-14  3.51e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.98e-13  1.10e-13  3.62e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  1.02e-13  3.98e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.02e-13  1.73e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  7.76e-14  4.03e-14 |
 GODE |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-14  1.97e-14  2.85e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-13  1.72e-13  1.45e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-13  2.85e-13  1.63e-13 |
 MAC1 |   286   220    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  6.93e-13  1.13e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PICL |   286   243    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-12  6.04e-13  9.10e-14 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-24  7.68e-25  1.28e-25 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-13  2.08e-13  9.56e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  4.31e-13  1.27e-13 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-14  3.92e-15  1.41e-15 |
 BJFS |   288   281     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  9.71e-13  1.84e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  4.63e-13  2.01e-13 |
 MAR6 |   281   280     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-12  3.42e-13  1.16e-13 |
 TOW2 |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  4.26e-13  2.93e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-13  5.44e-13  1.51e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  5.51e-13  2.47e-13 |
 MAW1 |   288   264     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  5.31e-13  9.27e-14 |
 DAV1 |   288   144    84     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.67e-11  5.68e-12  1.18e-12 |
 MIZU |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-13  8.38e-14  2.23e-14 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  4.78e-13  1.36e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MORP |   265     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NANO |   288   261     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  4.48e-13  1.24e-13 |
 GOPE |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  4.62e-13  9.26e-14 |
 CHTI |   252     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 TRO1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-13  3.86e-13  2.29e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.35e-13  7.77e-14 |
 NAUR |   276   272     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  4.70e-13  2.50e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.15e-22  7.63e-20  2.74e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     PERT      PERT      WSRT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
