
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2026   Day: 5   MJD: 58431                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      8     122    -177    918    918      0   2055   2055      0    0.00
 cod |   288     0  35836    271    -843     121      7      7      7     70     97     58   30.07
 emr |   288     0  23897    364    -798     308     17     19     16     88     96     83   10.51
 esa |   288     0  32753   1107   -2604     523     11     12     11    142    223     96   19.27
 gfz |   288     0  43017   1224      38    -163     11     11     11     86     78     87   18.75
 iga |    96     0   2976     32      68     -20     37     37      0    115    115      0    0.00
 igc |   288     0   8520      9      95    -328    114    114      0    425    425      0    0.00
 igu |    96     0   2976     14     135    -203    782    782      0   1424   1424      0    0.00
 jpl |   288     0  26119    315  213928     535     10      9     10     87    102     78   21.40
 ngs |    96     0   2976      7     118    -163    897    897      0   1888   1888      0    0.00
 usn |   288     0  41107   1830   -1513     435     48     64     43    160    207    145    0.00
 whu |   288     0  33672    735    -313     -36     21     31     16    147    168    138    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   -78   138   -53  -309    14  -274   283  -617    98   -19    98  -113 |
    2 | -2730   -63    -2   243    13   -39   -66   607  -140 -2532  -132   147 |
    3 |  1608   110   -98  -410     2  -122  -499  -814   261  1448   -65  -225 |
    5 | -2213    -9   186  -177    92    28   392  -387     0 -2342   275  -237 |
    6 |  -791    60    -1  -128    26    55  -743 -1016     8  -857   106  -191 |
    7 | -3619     8   124  -181   104    88   194 -1004    -1 -2875   103   -76 |
    8 |  2178    73   -40   -91   -98    -7  -713 -3386    85  1894  -111  -304 |
    9 |   187    56   -36  -227   -20   -54  -184  -500   161   191   -75  -187 |
   10 |   434    67  -106  -184     3   -42   457 -1164   121   428   170     9 |
   11 |  3282    35  -104    29     2  -137   162   465   -26  2810  -128    40 |
   12 |  -251    86  -135   -44    -9   -25    10   198    -7  -183   137   -58 |
   13 |  2693    23   -46   -31     X   -50    22 -1443    18  2973     3   -64 |
   14 |  3093   -75   -65   155    13    30    69   402   -14  2599  -155   135 |
   15 | -1020  -103   243  -139    17   134   664   812   136 -1024   389   -22 |
   16 |  1442   -82    28   185     1   154    70  -109   -66  1561   -93    56 |
   17 |  2632   126    27  -183     X    25   273  3154   -26  1631   187   -12 |
   18 | -1003    25   -53     X   -42   230     -    77    29 -1246   798  -627 |
   19 | -2632   -71   -65   213   -70   -12  -299   631     X -2290  -126   186 |
   20 |  1434  -127    94   317  -112   156  -125   429   -55  1343   -13    90 |
   21 |   990  -104   136   361  -117   121  -173   103  -143  1200   -40   -76 |
   22 | -2519  -138     5   491   -18   146  -248   529  -236 -2579  -202    68 |
   23 |  -838    36   -47   -34    40   -17   -37  2012   -31  -587     -    62 |
   24 | -1711   196    -4  -225   -35  -140    69 -1256   -40 -1550   211  -118 |
   25 |  1128   128  -102    63   -89     4  -345   673  -109  1076   -38    16 |
   26 |   562    97   -94  -134   -45  -141   333  -402    70   560   -14   -68 |
   27 |   238   106     2   -99    34   -47    91  -525   -91   219    44  -203 |
   28 |   703  -130   -35   250   -16   136  -110   408   -12   929  -178     4 |
   29 | -1529   -19    53  -213   143    -5   961  -658    69 -1354   249    31 |
   30 |  1005   146  -166   -55   -33   -33  -364  -270   -45   793   -65  -150 |
   31 | -2435    42    14  -168   134   -97  -137   517   -32 -2019   165   -12 |
   32 |  -380   113    -3  -363    47    11  -100  2352   129  -307   156  -184 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    11  -123     -     -     -    98     -     -   -54 |
 ALBH |     -    94    54  -173     -     -     -     -     -     -    79     - |
 ALGO |     -    11   -33     -     -     -     -     -     -     -   -40   -53 |
 ALIC |     -    32     -  -138    91     -     -     -     -     -    -5    93 |
 AREQ |     -   -53   -15     4     8     -     -     -    70     -     -   -68 |
 ARTU |     -   -71     -    73    38     -     -     -     -     -  -592     - |
 ASPA |     -    28     -     -   -45     -     -     -     -     -    58    68 |
 AUCK |     -    19     -   -14   -16     -     -     -     -     -    18   154 |
 BADG |     -     -    -6   -16     -     -     -     -    17     -   -11     - |
 BAKE |     -     -     -   -49    51     -     -     -     -     -    25  -157 |
 BJCO |     -     -     -     X   -41     -     -     -    36     -   106   153 |
 BJFS |     -   -53   -70     -   124     -     -     -     -     -     -   248 |
 BOGT |     -    73     -    -8   -39     -     -     -   -61     -   -52   -60 |
 BOR1 |     -   -20    57     -     -     -     -     -     -     -    29     - |
 BRAZ |     -     0     -     -     1     -     -     -     -     -   118   161 |
 BRMU |     -   -42     -     -    68     -     -     -     -     -    59   124 |
 BRST |     -   -28     -    44     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 BRUX |     -    -7    38     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    -4     -     -     -     -     3     -   -15     - |
 CAS1 |     -   -64     -    94   -71     -     -     -    68     -   109    32 |
 CEBR |     -     -   -94    51     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    59    37    71  -188     -     -     -     -     -    77    72 |
 CHAN |     -     -     -  -108   -85     -     -     -   167     -     -   -69 |
 CHPI |     -     -     -    43  -132     -     -     -    78     -    60     - |
 CHTI |     -   -74     -    44    13     -     -     -    55     -    16   162 |
 CHUR |     -     1   -51   -40    69     -     -     -     -     -   -74  -129 |
 COCO |     -    -1     -    19   -31     -     -     -    12     -    63    -9 |
 CORD |     -   -14     -     -    23     -     -     -     -     -   -81     - |
 CRO1 |     -     -    56     -   -32     -     -     -     -     -    63     - |
 CUSV |     -     -     -     9   -10     -     -     -     -     -     -    31 |
 DARW |     -   -36     -   -29    17     -     -     -    62     -   -27   -18 |
 DAV1 |     -   -51     -   -48     8     -     -     -   107     -    16   -51 |
 DRAO |     -    39   -37     -   -41     -     -     -     -     -  -183   -97 |
 DUBO |     -    -4     -     -     6     -     -     -     -     -   -85     - |
 FAA1 |     -   -91     -     9   135     -     -     -     -     -  -137    -2 |
 FAIR |     -   -36     -  -151    37     -     -     -   149     -    52   -59 |
 FLIN |     -    65     -    11    66     -     -     -  -158     -     -  -125 |
 FLRS |     -     -     -   132     -     -     -     -  -119     -   -63     - |
 GLPS |     -     -     -   -15     9     -     -     -     6     -   -30   -33 |
 GLSV |     -     -     -   -49    50     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    12   -33     -     X     -     -     -     -     -     X     - |
 GOL2 |     -     -    43    13     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 GOPE |     -   -34     -     -   -81     -     -     -   119     -     -     - |
 GRAS |     -   -23     -     -    36     -     -     -     -     -    15     - |
 GRAZ |     -   -63     -     -   102     -     -     -     -     -   -16    81 |
 GUAT |     -  -132     -    71   152     -     -     -     -     -   -79    83 |
 HARB |     -   -27     -   140   -95     -     -     -     -     -     X   -25 |
 HERS |     -   -35     4     -    54     -     -     -     -     -  -912     - |
 HOB2 |     -   150    46    37  -116     -     -     -  -165     -    43     - |
 HOLB |     -    14     -     -     -     -     -     -   -19     -     -   -51 |
 HRAO |     -     -   -63     -    35     -     -     -     -     -   147     - |
 IENG |     -    12    23     -   -32     -     -     -     -     -   114     - |
 IISC |     -   -87     -   191    -2     -     -     -   -48     -    31   108 |
 INEG |     -   -62     -     -    99     -     -     -     -     -     -    62 |
 INVK |     -    26     -     -   -42     -     -     -     -     -    99     - |
 IQAL |     -     -     -    73     -     -     -     -   -66     -    72   -75 |
 IRKJ |     -     -    39     -   -22     -     -     -     -     -     6     X |
 KARR |     -   -85     -    77   -66     -     -     -   108     -    13     - |
 KERG |     -    28     -     -   -57     -     -     -    10     -   145   152 |
 KIRU |     -   -40     -    62     -     -     -     -     -     -    80     - |
 KIT3 |     -    -4     -   -38    31     -     -     -     -     -    35  -295 |
 KOKB |     -     -    97     -   -80     -     -     -    22     -    42     - |
 KOKV |     -     -   128  -105    35     -     -     -     -     -   -13     6 |
 KOUR |     -   -60     -    28    40     -     -     -    25     -   -18     8 |
 KRGG |     -     -     -    47   -49     -     -     -     -     -   -96     - |
 KUUJ |     -     -     -    17     -     -     -     -   -16     -     -   -99 |
 LHAZ |     -     -     -   -45    46     -     -     -     -     -  -102    66 |
 LMMF |     -     -     -   287     -     -     -     -  -258     -   104     - |
 LPGS |     -     -     -    19   -20     -     -     -     -     -   132   -20 |
 MAC1 |     -    47     -   -10   -68     -     -     -     -     -   -11   -48 |
 MAG0 |     -     -     -     -   -73     -     -     -    64     -   -97   -53 |
 MAR6 |     -     -    69     -     -     -     -     -   -34     -   -39  -227 |
 MAS1 |     -  -134     -   165    51     -     -     -     -     -   -57   -23 |
 MATE |     -   -32   -42     -    75     -     -     -     -     -    23     - |
 MAW1 |     -    83     -   -76   -54     -     -     -     -     -   200   -49 |
 MCM4 |     -   -96     -   150     X     -     -     -     -     -  -124   651 |
 MDO1 |     -    91     -   -12    12     -     -     -  -128     -     -     - |
 MDVJ |     -   -17   -25     -    41     -     -     -     -     -     5     - |
 MGUE |     -     -   -84    46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     0     -     0     -     -     -     -     -    81   -34 |
 MORP |     -     -     -     -    17     -     -     -   -15     -   304   515 |
 NANO |     -    93     -     -  -149     -     -     -     -     -    25   -65 |
 NAUR |     -     -     -   -18     -     -     -     -    16     -  -167     - |
 NICO |     -   -89     -     -   142     -     -     -     -     -    83   130 |
 NIST |     -   -15     -     -   -54     -     -     -    68     -     -     - |
 NKLG |     -  -123     -   214   -26     -     -     -    11     -   -72     - |
 NOT1 |     -     -   -98    54     -     -     -     -     -     -    -6    46 |
 NOVM |     -     -  -204     -   115     -     -     -     -     -     -     1 |
 NRC1 |     -   -15   -32     -    41     -     -     -     -     -   -26    54 |
 NRIL |     -     -     -   -25    81     -     -     -   -48     -   -77     5 |
 NTUS |     -    93     -  -332   162     -     -     -    24     -     -     6 |
 NYA1 |     -    61     6     -  -101     -     -     -     -     -  -285     - |
 NYAL |     -     -     -    34     -     -     -     -   -31     -  -465  -168 |
 OHI2 |     -   -56     -     -    91     -     -     -     -     -    63    -3 |
 ONSA |     -    66   194     -  -215     -     -     -     -     -    88    19 |
 OPMT |     -    15     -     -   -24     -     -     -     -     -    31     - |
 ORID |     -     -     -    93     -     -     -     -   -83     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -14    14     -     -     -     -     -   -40     - |
 PARK |     -     -    25     -     -     -     -     -   -12     -     -     - |
 PBRI |     -     -     X    66     -     -     -     -   -59     -     -   137 |
 PDEL |     -   -40     -     -    65     -     -     -     -     -   146   174 |
 PERT |     -   -26     -    59   -51     -     -     -    28     -    21   145 |
 PETS |     -     -     -   -51    52     -     -     -     -     -   173     - |
 PIE1 |     -    11   -18     -    -7     -     -     -     -     -   -66    14 |
 PIMO |     -     -     -   -45    69     -     -     -   -19     -   -67     - |
 PNGM |     -     -     -    69     -     -     -     -   -62     -     -     - |
 POTS |     -    75     -     -  -120     -     -     -     -     -     X     - |
 PRDS |     -    18     7   -63    33     -     -     -     -     -     -   -28 |
 PTBB |     -   -68    96   162  -103     -     -     -     -     -    52     - |
 RAMO |     -   -12     -     -    19     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -19     -     -    30     -     -     -     -     -   -28   170 |
 RIO2 |     -     -     -   -40    41     -     -     -     -     -    12    57 |
 SANT |     -    64     -     -   -59     -     -     -   -37     -    11  -128 |
 SCH2 |     -   -45     -     3    69     -     -     -     -     -   -41  -143 |
 SEYG |     -     -     -    52     -     -     -     -   -47     -     -     - |
 SFER |     -     -   -64     -    36     -     -     -     -     -   -82   -19 |
 SHAO |     -     -     -     -    26     -     -     -   -23     -     -    74 |
 SPT0 |     -     -   308     -  -173     -     -     -     -     -   179     - |
 STHL |     -   -20     -    48   -28     -     -     -    11     -    51    34 |
 STJO |     -   -24   -10     -   -10     -     -     -    48     -    66    65 |
 SUTH |     -   -36     -    56     -     -     -     -     -     -     3     - |
 SUTM |     -     -     -     -    50     -     -     -   -44     -   -74   -42 |
 SVTL |     -     -    16    -9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -10     -     -    16     -     -     -     -     -   122   218 |
 THU3 |     -     -    39     -   -50     -     -     -    25     -    12   -64 |
 TID1 |     -    20   -59     -     -     -     -     -     -     -  -139     - |
 TIDB |     -     -    14    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -    -9     -     X    14     -     -     -     -     -  -101     - |
 TLSE |     -     X     -     -   -35     -     -     -    31     -  -162     - |
 TOW2 |     -    14     -   -38   -39     -     -     -    48     -     1   -35 |
 TRO1 |     -    -3   -25     -     8     -     -     -    10     -  -475     - |
 TWTF |     -     3    21     -   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -140   144     -     -     -     -     -  -129     6 |
 URUM |     -    30     -  -156    88     -     -     -     -     -     -    58 |
 USN7 |     -    71     -    25  -140     -     -     -     -     -     X     - |
 USUD |     -     -   -75     -     -     -     -     -    37     -    31     - |
 VACS |     -     -     -   136     -     -     -     -  -122     -     X     - |
 VILL |     -   -39     -    69    -8     -     -     -     -     -   156     - |
 WAB2 |     -    28    -8     -   -40     -     -     -     -     -   -27     - |
 WES2 |     -     -   174     -   -98     -     -     -     -     -  -785     - |
 WHIT |     -   -27     -  -189   237     -     -     -     -     -  -173  -104 |
 WIND |     -   -23     -     -    36     -     -     -     -     -     -   -18 |
 WSRT |     -    14    54     -   -53     -     -     -     -     -    -3   153 |
 WTZR |     -  -107   -61   133    70     -     -     -     -     -   -10   -83 |
 XMIS |     -     -     -    50   -97     -     -     -    43     -  -102   -22 |
 YAR2 |     -     7   -24     -     2     -     -     -     -     -    14     - |
 YELL |     -   -15     5     X    28     -     -     -    -1     -   -56     4 |
 YSSK |     -     -     -     -    15     -     -     -   -13     -   -46   218 |
 ZAMB |     -    33     -    28    -5     -     -     -   -66     -     -   -67 |
 ZECK |     -     5    -5    57   -64     -     -     -     -     -   -59    -7 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   245     6    16    13     9    35   115   248    13   210   124    13 |  288    267
    2 |   362     5    19    10     9    25    93   186     8   468    70    38 |  288    148
    3 |   438     5    19    12     9    49   213   363    11   305    48    13 |  288    136
    5 |   510     9    24     9    16    16    64   410    12   533    38    39 |  288    244
    6 |   288     8    12    18     8    39   235   697    12   340    45    13 |  288    237
    7 |   978     8    19    12    16    42   133   676    10  1037    60    35 |  288    289
    8 |  1520     8    21    12     9    45   181  1288     9  1497    58    16 |  288   1078
    9 |   386     6    30    11    10    50   140   332    10   313    38    26 |  288    345
   10 |   296     6    14    16    11    39    85   805    10   273    55    29 |  288    194
   11 |  1639     6    15     9     9    38   102   495    10  1194    65    25 |  288    356
   12 |   374     7    15    10    10    24    96   236     9   446    63    46 |  288    311
   13 |   704     5    17    19     X    31   120   850    10   812    49    37 |  288    656
   14 |   885     7    15    14    10    25   124   274     9   551    52    33 |  288    273
   15 |   301    12    18    13    11    36   138   269    12   348    60    32 |  288    262
   16 |   679     7    21    12    13    46    76   336     8   516    77    49 |  288    390
   17 |  1888     5    18    10     X    47    86  1359    10  1833    79    42 |  288    308
   18 |  1465    11    25     X    14    47     -  1271    10  1298   106    28 |  287   1170
   19 |   483     7    23     9    10    24    88   270     X   449    77    42 |  288    192
   20 |   509     7    20    15     9    32   110   226    10   453    49    19 |  288    222
   21 |   784     9    25     8    13    40    77   438     9   721    45    24 |  288    342
   22 |   578     6    18    12    12    37    75   204    15   579    21    16 |  288    195
   23 |   457     6    16     9     8    50    88   683     9   418     -    21 |  288    284
   24 |  2194     7    25    13    16    46    99  2223    10  2345    43    37 |  288   2135
   25 |   659     7    23    10     7    21    91   186     8   583    54    14 |  288    155
   26 |   493     8    14    10    13    32    99   361     8   375    64    37 |  288    169
   27 |   288     7    22    11     9    34    71   502     9   242    60    18 |  288    281
   28 |  1901     4    20    14    20    31   100  1571    11  2060    92    33 |  288    947
   29 |   526     6    25    11    12    58    97   531     6   460    62    52 |  288    322
   30 |   445     5    14    12    19    37   111   329     8   383    47    15 |  288    342
   31 |   854     6    12    14     8    35    58   778     8  1082    79    31 |  288    279
   32 |   364     6    17    12     9    35    81  1288     8   303    74    21 |  288    283
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    11    14     -     -     -    13     -     -    13 |  288   1746
 ALBH |     -    13    26    18     -     -     -     -     -     -    30     - |  288    380
 ALGO |     -     2     6     -     -     -     -     -     -     -    39     8 |  288     42
 ALIC |     -     7     -     6    11     -     -     -     -     -    62    17 |  240   3383
 AREQ |     -     9    24    12    14     -     -     -     8     -     -    13 |  288   2701
 ARTU |     -     5     -     6     6     -     -     -     -     -    38     - |  288    >>>
 ASPA |     -    12     -     -    19     -     -     -     -     -    35    23 |  240   4439
 AUCK |     -    17     -    16    19     -     -     -     -     -    59    25 |  288   4079
 BADG |     -     -    13     7     -     -     -     -     7     -    21     - |  288     14
 BAKE |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    57     7 |  288   3124
 BJCO |     -     -     -     X    12     -     -     -    10     -    32    15 |  263   4438
 BJFS |     -     4    14     -     7     -     -     -     -     -     -    10 |  288   3021
 BOGT |     -     9     -    12    16     -     -     -    11     -    27    10 |  288   5957
 BOR1 |     -     4    11     -     -     -     -     -     -     -    68     - |  288   1806
 BRAZ |     -     9     -     -    14     -     -     -     -     -    16    14 |  288   3890
 BRMU |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    18    18 |  288   4754
 BRST |     -    10     -    15     -     -     -     -     -     -     -    26 |  276   1883
 BRUX |     -     6    16     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 BSHM |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -    37     - |  276   6327
 CAS1 |     -     7     -     8    10     -     -     -    10     -    35     6 |  288   2423
 CEBR |     -     -    15     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 CEDU |     -     8    10     8     9     -     -     -     -     -    41    11 |  288     75
 CHAN |     -     -     -     9     8     -     -     -     7     -     -    12 |  288   5547
 CHPI |     -     -     -     9    12     -     -     -     9     -    24     - |  288   2271
 CHTI |     -    11     -    15    18     -     -     -    14     -    35    28 |  288   3869
 CHUR |     -     5     7     7     6     -     -     -     -     -    15     5 |  288   6118
 COCO |     -    10     -    12    14     -     -     -     8     -    21    14 |  288   1216
 CORD |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    37     - |  288   4698
 CRO1 |     -     -    17     -    10     -     -     -     -     -    36     - |  282   4970
 CUSV |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -    25 |  288   5362
 DARW |     -    12     -    14    20     -     -     -    13     -    58    18 |  288   1861
 DAV1 |     -     7     -     8    11     -     -     -    13     -    38     8 |  288   1998
 DRAO |     -     5    13     -     8     -     -     -     -     -    27    11 |  288     54
 DUBO |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    40     - |  288  11292
 FAA1 |     -    17     -    21    15     -     -     -     -     -    36    20 |  288   5909
 FAIR |     -     8     -    10    10     -     -     -     9     -    29    10 |  288   3950
 FLIN |     -     6     -     7    11     -     -     -     9     -     -     8 |  288   3830
 FLRS |     -     -     -    18     -     -     -     -    16     -    95     - |  275   2363
 GLPS |     -     -     -     8     9     -     -     -     8     -    27    14 |  288   4439
 GLSV |     -     -     -     4     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1711
 GODE |     -     4    11     -     X     -     -     -     -     -     X     - |  288     45
 GOL2 |     -     -    20     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     60
 GOPE |     -     5     -     -     8     -     -     -     6     -     -     - |  288   1500
 GRAS |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    47     - |  288   3736
 GRAZ |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -    25     8 |  288   2836
 GUAT |     -     9     -     8    11     -     -     -     -     -    27    11 |  264   2420
 HARB |     -     7     -     9    11     -     -     -     -     -     X    10 |  288   1596
 HERS |     -     7    16     -    11     -     -     -     -     -    52     - |  288     22
 HOB2 |     -     8    13     9    12     -     -     -    10     -    48     - |  288   1338
 HOLB |     -     6     -     -     -     -     -     -     9     -     -    17 |  288   1495
 HRAO |     -     -    18     -    10     -     -     -     -     -    65     - |  284     56
 IENG |     -     6    16     -     8     -     -     -     -     -    61     - |  288     22
 IISC |     -     9     -    10    12     -     -     -    11     -    37    13 |  288   2204
 INEG |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -     -    10 |  288   4902
 INVK |     -     3     -     -     5     -     -     -     -     -    44     - |  288   3735
 IQAL |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -    25    12 |  288   3097
 IRKJ |     -     -    19     -    11     -     -     -     -     -    40     X |  246     64
 KARR |     -     8     -     9    14     -     -     -     9     -    26     - |  288   2426
 KERG |     -    10     -     -    17     -     -     -    11     -   106    17 |  288   2404
 KIRU |     -     3     -     5     -     -     -     -     -     -    55     - |  288   1009
 KIT3 |     -     5     -    11     7     -     -     -     -     -    20    54 |  288    >>>
 KOKB |     -     -    21     -    11     -     -     -    14     -    42     - |  288     88
 KOKV |     -     -    30    16    14     -     -     -     -     -    39    13 |  282    111
 KOUR |     -    10     -    10    19     -     -     -    16     -    23    20 |  288     31
 KRGG |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -    82     - |  276   2749
 KUUJ |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -    10 |  288   3328
 LHAZ |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -    28    12 |  288   8047
 LMMF |     -     -     -    14     -     -     -     -    13     -    36     - |  266   2850
 LPGS |     -     -     -    15    15     -     -     -     -     -    40    39 |  276    >>>
 MAC1 |     -     7     -    10     9     -     -     -     -     -    86    10 |  288   1573
 MAG0 |     -     -     -     -     5     -     -     -     4     -    50    10 |  288   6143
 MAR6 |     -     -    12     -     -     -     -     -     6     -    29    10 |  288   1454
 MAS1 |     -     7     -     9    10     -     -     -     -     -    27     9 |  288   2994
 MATE |     -     5    13     -     8     -     -     -     -     -    23     - |  288    203
 MAW1 |     -     8     -     8    10     -     -     -     -     -    44     9 |  288   1912
 MCM4 |     -     7     -    12     X     -     -     -     -     -    41    15 |  288   5200
 MDO1 |     -     8     -     6     8     -     -     -     8     -     -     - |  288   4084
 MDVJ |     -     6    15     -     7     -     -     -     -     -    33     - |  288     23
 MGUE |     -     -    23    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  267     25
 MKEA |     -     -    21     -    12     -     -     -     -     -    58    21 |  287    115
 MORP |     -     -     -     -    13     -     -     -    12     -    58    14 |  265   3485
 NANO |     -    10     -     -    16     -     -     -     -     -    31    15 |  288   1608
 NAUR |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -    25     - |  276   1458
 NICO |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    43    16 |  288   7276
 NIST |     -     6     -     -    10     -     -     -     7     -     -     - |  288     21
 NKLG |     -     9     -    13    15     -     -     -    12     -    33     - |  288   8401
 NOT1 |     -     -    16     8     -     -     -     -     -     -    27    17 |  276     24
 NOVM |     -     -    24     -    13     -     -     -     -     -     -    13 |  286     25
 NRC1 |     -     6    10     -     9     -     -     -     -     -    20     8 |  288     21
 NRIL |     -     -     -     6     7     -     -     -     6     -    37    11 |  288   5580
 NTUS |     -    11     -    15    16     -     -     -    12     -     -    18 |  288   3046
 NYA1 |     -     6    15     -     7     -     -     -     -     -    18     - |  288   4900
 NYAL |     -     -     -    36     -     -     -     -    33     -    31    34 |   82    471
 OHI2 |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    21    11 |  288     52
 ONSA |     -     6    14     -     8     -     -     -     -     -    18    11 |  288   1442
 OPMT |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    28     - |  288     26
 ORID |     -     -     -     4     -     -     -     -     3     -     -     - |  288   3185
 OUS2 |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    35     - |  276    >>>
 PARK |     -     -    13     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  286   3317
 PBRI |     -     -     X    15     -     -     -     -    13     -     -    29 |  274   1034
 PDEL |     -    15     -     -    24     -     -     -     -     -    29    18 |  282   2188
 PERT |     -     9     -    11    16     -     -     -    11     -    48    14 |  288   2229
 PETS |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    35     - |  287   7457
 PIE1 |     -     6    14     -    10     -     -     -     -     -    14     9 |  288     20
 PIMO |     -     -     -    22    26     -     -     -    25     -    52     - |  288   6321
 PNGM |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3858
 POTS |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 PRDS |     -     6    12     8     9     -     -     -     -     -     -    11 |  288    105
 PTBB |     -     7    20     7    11     -     -     -     -     -    46     - |  288     24
 RAMO |     -     9     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  284    >>>
 REUN |     -     9     -     -    14     -     -     -     -     -    44    18 |  288   8421
 RIO2 |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -    38    18 |  276    >>>
 SANT |     -     7     -     -    11     -     -     -     7     -    27    16 |  288   1928
 SCH2 |     -     5     -     8     7     -     -     -     -     -    18     5 |  288   3239
 SEYG |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   9336
 SFER |     -     -    13     -     7     -     -     -     -     -    58    16 |  278   2465
 SHAO |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -     -    13 |  288   6556
 SPT0 |     -     -    15     -     8     -     -     -     -     -    69     - |  288   1450
 STHL |     -     7     -     9    11     -     -     -    12     -    25     9 |  288   4207
 STJO |     -     5    21     -     9     -     -     -     8     -    75     7 |  288    288
 SUTH |     -     5     -     8     -     -     -     -     -     -    31     - |  288   2430
 SUTM |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    63    13 |  288    >>>
 SVTL |     -     -    10     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     27
 SYOG |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    45     9 |  288   5300
 THU3 |     -     -    15     -    13     -     -     -     6     -    31    11 |  288   6869
 TID1 |     -     7    19     -     -     -     -     -     -     -    44     - |  288     44
 TIDB |     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  268   5907
 TIXI |     -     6     -     X    10     -     -     -     -     -    45     - |  288    >>>
 TLSE |     -     X     -     -     8     -     -     -     7     -    21     - |  268   1344
 TOW2 |     -    12     -    15    18     -     -     -    11     -    28    19 |  288   2320
 TRO1 |     -     5    11     -     8     -     -     -    10     -    24     - |  288   2574
 TWTF |     -     9    25     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 UNSA |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -    39    23 |  276    >>>
 URUM |     -     9     -    20    10     -     -     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 USN7 |     -     7     -    10    10     -     -     -     -     -     X     - |  288     23
 USUD |     -     -    21     -     -     -     -     -    10     -    28     - |  288     51
 VACS |     -     -     -    13     -     -     -     -    12     -     X     - |  276   1877
 VILL |     -    10     -    11    15     -     -     -     -     -    74     - |  288   1994
 WAB2 |     -     5    11     -     7     -     -     -     -     -    22     - |  288     18
 WES2 |     -     -    19     -    11     -     -     -     -     -    51     - |  180   2703
 WHIT |     -     6     -     6     9     -     -     -     -     -    45     7 |  288   8433
 WIND |     -     6     -     -     9     -     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 WSRT |     -     6    15     -    10     -     -     -     -     -    25    17 |  288     21
 WTZR |     -     5    11     7     7     -     -     -     -     -    30     8 |  288     20
 XMIS |     -     -     -     8    12     -     -     -     8     -   103    14 |  288   3792
 YAR2 |     -    10    16     -    16     -     -     -     -     -    24     - |  288     99
 YELL |     -    13    25     X    12     -     -     -     8     -    97    11 |  288    >>>
 YSSK |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -    30    18 |  288   7531
 ZAMB |     -     9     -    14    16     -     -     -    13     -     -    16 |  288   6099
 ZECK |     -     6    13     6     7     -     -     -     -     -    23     9 |  288     31
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   919     8    18    11    12    38   114   782    10   898    49    21 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   PBRI  | 2026-5  3:15:00 |        1340
esa |   TIXI  | 2026-5 15:05:00 |        1254
esa |   TIXI  | 2026-5 18:20:00 |        2481
esa |   YELL  | 2026-5 18:40:00 |        -686
esa |   YELL  | 2026-5 18:45:00 |         559
esa |   YELL  | 2026-5 19:05:00 |        1125
esa |   YELL  | 2026-5 19:40:00 |        -729



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.82     4.11     0.67     0.67   | 2.10e-14  4.43e-15  1.34e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.98     4.11     4.09     4.09   | 4.79e-14  5.83e-15  1.29e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.95     4.11     3.24     3.24   | 4.28e-14  4.86e-15  5.23e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.16     4.11     1.09     1.09   | 2.94e-14  4.49e-15  1.46e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.06     4.11     3.13     3.13   | 2.70e-14  6.75e-15  7.77e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.92     4.11     4.09     4.09   | 2.93e-14  5.44e-15  1.69e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.11     4.11     4.09     4.09   | 3.39e-09  1.04e-09  2.99e-10 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.93     4.11     4.09     4.09   | 2.99e-14  5.60e-15  2.21e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.06     4.11     4.09     4.09   | 2.85e-14  8.55e-15  1.83e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.45     4.11     1.34     1.34   | 2.28e-14  6.59e-15  1.54e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     2.67     4.11     0.95     0.95   | 3.30e-14  8.40e-15  1.82e-15 |
 MKEA |   287   287     0   287     2.74     4.09     0.33     0.33   | 4.16e-14  7.71e-15  7.21e-15 |
 HRAO |   284   283     1   284     2.94     4.03     0.35     0.35   | 4.79e-14  1.17e-14  4.69e-15 |
 TID1 |   288   285     1   288     2.51     3.82     0.70     0.70   | 4.71e-14  9.66e-15  2.66e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.50     3.82     4.09     4.09   | 3.26e-14  4.93e-15  1.31e-15 |
 MGUE |   267   264     1   267     2.63     3.76     3.78     3.78   | 6.52e-14  1.43e-14  3.96e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.43     3.63     4.09     4.09   | 3.47e-14  6.92e-15  1.73e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.41     3.53     4.09     4.09   | 4.05e-14  5.47e-15  1.46e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.25     3.09     4.09     4.09   | 2.77e-14  5.14e-15  4.83e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.20     2.97     4.09     4.09   | 4.03e-14  9.24e-15  1.89e-15 |
 NOT1 |   276   276     0   276     2.06     2.71     3.91     3.91   | 3.94e-14  6.34e-15  2.77e-15 |
 ALBH |   288   285     1   288     2.09     2.66     0.84     0.84   | 5.54e-14  1.41e-14  2.92e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.03     2.52     2.45     2.45   | 3.93e-14  1.12e-14  3.02e-15 |
 KOKV |   282   279     1   282     1.98     2.45     4.00     4.00   | 9.78e-14  1.13e-14  4.21e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.90     2.20     1.53     1.53   | 2.70e-14  7.78e-15  1.80e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.58     1.52     0.34     0.34   | 6.79e-14  1.28e-14  3.28e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.55     1.48     0.21     0.21   | 3.48e-14  5.15e-15  2.84e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.40     1.19     2.67     2.67   | 9.05e-14  9.24e-15  4.67e-15 |
 NOVM |   286   283     1   286     1.29     1.03     1.06     1.06   | 9.98e-14  7.54e-15  1.57e-15 |
 IRKJ |   246   243     1   246     1.08     0.84     0.39     0.39   | 3.90e-11  2.21e-12  9.75e-13 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.14     0.79     2.46     2.46   | 9.10e-14  1.07e-14  3.86e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.00     0.62     2.42     2.42   | 1.14e-13  1.52e-14  4.01e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.84     0.43     0.17     0.17   | 2.67e-14  6.45e-15  1.77e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.62     0.24     0.08     0.08   | 5.89e-14  1.24e-14  2.32e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     0.57     0.21     0.18     0.18   | 3.04e-14  1.13e-14  1.57e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.53     0.17     0.23     0.23   | 3.46e-14  6.98e-15  2.51e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.24     0.17     1.79     1.79   | 6.43e-14  2.11e-14  3.00e-14 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.53     0.17     0.64     0.64   | 6.27e-14  1.16e-14  8.86e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.43     0.11     2.52     2.52   | 3.67e-14  5.99e-15  1.89e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     0.38     0.09     0.05     0.05   | 4.41e-14  1.08e-14  1.22e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.53     0.09     0.29     0.29   | 6.88e-14  2.23e-14  4.80e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.77     0.07     0.21     0.21   | 6.21e-14  3.19e-14  1.95e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     4.10     0.03     2.16     2.16   | 7.77e-14  2.52e-14  1.00e-14 |
 ONSA |   288   286     1   288     0.20     0.02     0.01     0.01   | 5.46e-13  1.46e-13  7.56e-14 |
 G30  |   288   286     1   288     4.10     0.02     1.58     1.58   | 7.12e-14  2.81e-14  3.25e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.88     0.02     2.58     2.58   | 6.92e-14  1.84e-14  2.14e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.19     1.19   | 5.80e-13  6.14e-14  1.64e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.42     0.02     1.42     1.42   | 6.46e-14  2.00e-14  1.80e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.92     0.92   | 5.74e-13  5.91e-14  1.19e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.26     0.26   | 6.20e-13  7.07e-14  3.26e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.76     0.76   | 5.97e-13  7.36e-14  1.67e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.54     0.54   | 6.21e-13  6.22e-14  5.36e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.74     0.74   | 6.12e-13  5.95e-14  1.74e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.29     0.29   | 6.42e-13  6.90e-14  3.87e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.33     0.33   | 6.31e-13  7.61e-14  1.58e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.79     0.79   | 6.36e-13  6.23e-14  2.00e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.09     1.09   | 6.66e-13  7.01e-14  3.98e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.09     0.09   | 7.71e-13  8.15e-14  3.50e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.91     0.01     0.19     0.19   | 8.68e-14  2.30e-14  1.13e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.84     0.01     0.10     0.10   | 7.40e-14  3.08e-14  3.41e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.20     0.00     0.10     0.10   | 5.24e-13  1.35e-13  1.98e-13 |
 ABPO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  6.10e-13  1.61e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  4.62e-13  9.58e-14 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  6.55e-13  1.76e-13 |
 CAS1 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.25e-13  2.88e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-14  8.01e-15  4.48e-15 |
 DARW |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  4.51e-13  2.35e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  8.17e-14  1.87e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.08e-13  2.35e-13  5.78e-14 |
 G10  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.02e-14  2.30e-14  8.64e-15 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-13  7.70e-14  1.45e-14 |
 G13  |   288   240    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  3.12e-13  5.42e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.81e-13  9.30e-14  2.74e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.37e-13  9.79e-14  2.08e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  1.04e-13  4.33e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.55e-13  1.95e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  7.52e-14  2.69e-14 |
 GLSV |   288   259     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  5.77e-13  1.08e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-14  9.68e-15  7.78e-15 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-13  1.66e-13  1.78e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-13  2.43e-13  9.20e-14 |
 MAC1 |   287   169    59     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-11  1.86e-12  3.77e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SANT |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  5.61e-13  1.69e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.69e-13  1.76e-13  7.02e-14 |
 SUTH |   286   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  6.46e-13  1.20e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.36e-13  7.24e-14 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-14  3.75e-15  2.92e-15 |
 BJFS |   288   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  9.81e-13  2.31e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.30e-13  9.26e-14 |
 MAR6 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-12  3.58e-13  7.96e-14 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  3.36e-13  2.59e-13 |
 TLSE |   268   268     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  4.08e-13  1.27e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-13  5.55e-13  1.61e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  5.77e-13  2.43e-13 |
 MAW1 |   288   244     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  5.98e-13  2.39e-13 |
 DAV1 |   288   187    52     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-11  3.27e-12  5.96e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BRST |   181    51    91     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-10  8.88e-12         - |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  4.10e-13  9.58e-14 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MORP |   265     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NANO |   288   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  3.61e-13  9.13e-14 |
 GOPE |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  4.49e-13  1.02e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRAZ |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  8.96e-13  2.91e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  2.94e-13  8.52e-14 |
 PBRI |   274   274     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.69e-13  1.04e-13 |
 NAUR |   276   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  4.35e-13  1.63e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.15e-22  7.04e-20  2.20e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     PERT      PERT      WSRT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
