
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2028   Day: 0   MJD: 58440                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     35      23     121    771    771      0   2115   2115      0    0.00
 cod |   288     0  35728    269    -644    -206      7      7      8     90    106     84   29.89
 emr |   288     0  23143    519    -806      35     18     18     17     84     93     78   10.45
 esa |   288     0  32085     46    -640     262     11     12     11    143    231     91   18.15
 gfz |   288     0  41219   1165     -37    -334     12     13     12    102     84    107   17.18
 iga |    96     0   2880      0      90    -161     37     37      0    151    151      0    0.00
 igc |   288     0   8452      2     -16    -109    112    112      0    392    392      0    0.00
 igu |    96     0   2880     31      -7     -59    709    709      0   1215   1215      0    0.00
 jpl |   288     0  26611     11  212886    -839      9      8     10     88     84     90   24.33
 ngs |    96     0   2880      6      87    -120    786    786      0   1999   1999      0    0.00
 usn |   288     0  40108    835    -669    -700     68     85     62    265    186    282    0.00
 whu |   288     0  31836    478     494    -295     22     32     18    118    130    114    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -258   142    32  -378    21  -286   248 -1469    80  -240   159   -36 |
    2 | -1135   -40    -3   211   -69    61   105   607   -58 -1308  -137     5 |
    3 |   -76   228   -32  -453   -57  -287  -546  -998   111   209    49  -237 |
    5 | -1898   -41   207  -197    39   -57   550  -776    81 -1882   264  -133 |
    6 |   638   112   -14  -208    15  -113  -485  -637    12   611   158  -156 |
    7 | -2487    34   124  -186    39   -13  -105  -351    16 -2188   196  -104 |
    8 |  3705   107   -70   -57  -139    16  -438   459    39  2570   -67  -322 |
    9 |  -343    67    22  -183   -51   -86  -247 -1915    81  -506   -10  -253 |
   10 |   933     9   -88  -118    70   -99   532  -821    65   832   206     7 |
   11 |  2549     9   -16    54   -11    23   301   526   -37  2484    37    74 |
   12 | -1804    31  -109   -24    58   -13    28  -582   -15 -1983   241    -4 |
   13 |  3840   -36     2    19    -5   -66   105  -212    33  3590   140   -99 |
   14 |  2298   -81   -47   149   -25   162    67  1402    25  2233   -85    39 |
   15 | -2094   -58   166  -166   -11   -43   805   223   132 -1743   365  -144 |
   16 |   396   -26    33   181   -62   241   -58   112   -70   752  -152  -111 |
   17 | -1279    55    97  -271   165   -85   266   187   -24 -1260   237    46 |
   19 | -2730   -79    44   323   -53   104  -201  -262  -125 -2667   -35   193 |
   20 |  1581   -90    81   295   -98   218   -90  -149   -75  1608   -34    -5 |
   21 |   298  -136    46   392   -93   264  -146  1617   -80   618   -90   -50 |
   22 | -3073   -61    63   442  -145   221  -319  1136  -179 -2956   -80   -64 |
   23 |  -621    95   -66    17   -32    93    -3   383   -79  -524     -    33 |
   24 | -1697   193    34  -236     X  -235     3  2147   -76 -1206   278    -6 |
   25 |   597   114  -192   204   -20   157  -428   322  -195   760   -10    70 |
   26 |  -243   129  -195   -84   -17   -64   265   204     1  -178   -44  -110 |
   27 |   124    60   -28   -60    42    22   104  -730   -46    84    51  -132 |
   28 |  5047  -120    20   212    -7   161   -61  1408   -14  4899   -78   -27 |
   29 | -1858   -53   -38  -158   153  -104   669 -1370    91 -1555   261    50 |
   30 |   447   171  -128   -27   -36    52  -596  -362  -110   697   -86  -132 |
   31 |  -575    74    70  -152    64   -78  -250 -1222   -53  -958   221   -44 |
   32 |  -903   137    13  -354    50  -148  -144  1853    55  -859   182  -201 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    74   -78     -     -     -     -     -     -    -7 |
 ALBH |     -    71    39  -138     -     -     -     -     -     -    52     - |
 ALGO |     -    -4    12     -     -     -     -     -     -     -    65   125 |
 ALIC |     -   -68     -   -37   151     -     -     -     4     -    55   115 |
 AREQ |     -   -37    23   -39    75     -     -     -    12     -     -     6 |
 ARTU |     -   -63     -    75    30     -     -     -     -     - -1156     - |
 ASPA |     -    54     -     -   -93     -     -     -     -     -   149    36 |
 AUCK |     -     2     -    35   -39     -     -     -     -     -   109   120 |
 BADG |     -     -   -38     -     -     -     -     -    17     -   -76     - |
 BAKE |     -     -     -    11   124     -     -     -   -96     -   -15  -112 |
 BJCO |     -     -     -    94  -110     -     -     -     1     -    80    88 |
 BJFS |     -   -72   -24     -   139     -     -     -     -     -     -   240 |
 BOGT |     -    77     -   -90   -74     -     -     -    25     - -1544   -67 |
 BOR1 |     -   -26    75     -     -     -     -     -     -     -    18     - |
 BRAZ |     -   -25     -     -    44     -     -     -     -     -   157   187 |
 BRMU |     -   -39     -     -    69     -     -     -     -     -   150     - |
 BRUX |     -    20    31     -   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -19     -     -     -     -    14     -   -84     - |
 CAS1 |     -  -117     -   107     0     -     -     -    65     -    75    92 |
 CEBR |     -     -   -38    39     -     -     -     -   -13     -     -     - |
 CEDU |     -    86    21    33  -198     -     -     -     -     -   139     5 |
 CHAN |     -     -     -   -20  -102     -     -     -    87     -     -   -61 |
 CHPI |     -     -     -   -13   -90     -     -     -    73     -   -59     - |
 CHTI |     -   -93     -    34     5     -     -     -    86     -    21   135 |
 CHUR |     -   -18   -41   -15    71     -     -     -     -     -    -6  -124 |
 COCO |     -    12     -    70   -39     -     -     -   -38     -    79     1 |
 CORD |     -   -51     -   -21   111     -     -     -     -     -   -15     - |
 CRO1 |     -    32    39     -   -77     -     -     -     -     -    38     - |
 CUSV |     -     -     -    -3  -100     -     -     -    73     -     -   -18 |
 DARW |     -    86     -   -60   -86     -     -     -     -     -    61   -89 |
 DAV1 |     -    60     -   -52   -50     -     -     -     -     -   102   -96 |
 DRAO |     -    27   -49     -   -17     -     -     -     -     -     2   -47 |
 DUBO |     -    -7     -     -    12     -     -     -     -     -   -15     - |
 FAA1 |     -   -58     -    32    69     -     -     -     -     -   -22   -33 |
 FAIR |     -  -108     -   -83    84     -     -     -   133     -    29   -83 |
 FLIN |     -    37     -    30   -20     -     -     -   -53     -     -  -195 |
 FLRS |     -     -     -    37     -     -     -     -   -28     -    61   109 |
 GLPS |     -   -15     -    32    32     -     -     -   -28     -  -110     6 |
 GLSV |     -     -     -   -34    36     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     7   -20     -     X     -     -     -     -     - -1186     - |
 GODZ |     -     -   -44    25     -     -     -     -     -     -    23     - |
 GOL2 |     -     -    64     5     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 GOPE |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -93     -     -   100     -     -     -    43     -   -25     - |
 GRAZ |     -   -24     -     -    42     -     -     -     -     -    80    76 |
 GUAM |     -     -     -   -18   -23     -     -     -    30     -    40     - |
 GUAT |     -  -115     -     -   200     -     -     -     -     -   171    82 |
 HARB |     -     9     -    63   -80     -     -     -     -     -     X    24 |
 HERS |     -   142     -     -  -248     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   192    51    -5  -122     -     -     -  -168     -   104     - |
 HOLB |     -    51     -     -     -     -     -     -   -62     -     -    -7 |
 HRAO |     -     -  -102     -   -64     -     -     -    85     -    67     - |
 IENG |     -     4    17     -   -16     -     -     -     -     -    35     - |
 IISC |     -   -22     -   164   -78     -     -     -   -40     -   108    78 |
 IQAL |     -     -     -   125     -     -     -     -   -93     -    40    10 |
 KARR |     -   -93     -   121    -7     -     -     -    32     -    32     - |
 KAT1 |     -     -   -92     -     -     -     -     -    39     -  -102     - |
 KERG |     -    27     -     -   -60     -     -     -     9     -   194   111 |
 KIRU |     -    14     -   -24     -     -     -     -     -     -     3     - |
 KIT3 |     -   -10     -   -31    31     -     -     -     -     -    35     - |
 KOKB |     -     -    30     -    11     -     -     -   -21     -    59     - |
 KOKV |     -     -   -19   -13    25     -     -     -     -     -   102   -12 |
 KOUR |     -   -16     -   -19    -9     -     -     -    41     -    70   -28 |
 KRGG |     -     -     -    52   -55     -     -     -     -     -  -112     - |
 LHAZ |     -     -     -   -87    92     -     -     -     -     -   202    95 |
 LMMF |     -     -     -    79     -     -     -     -   -59     -  -189     - |
 LPGS |     -   -60     -    25    79     -     -     -     -     -   186    90 |
 MAC1 |     -    62     -   -21   -86     -     -     -     -     -    26   -50 |
 MANA |     -     -     -   -81     -     -     -     -    61     -   -93  -106 |
 MAS1 |     -  -101     -   112   -64     -     -     -    89     -   -43   -63 |
 MATE |     -   -26     0     -    45     -     -     -     -     -   100     - |
 MAW1 |     -    91     -   -75   -78     -     -     -     -     -   209   -49 |
 MCM4 |     -  -462     -   -35   108     -     -     -   517     -  -314    63 |
 MDO1 |     -    49     -    66   -16     -     -     -   -98     -     -     - |
 MDVJ |     -  -113  -152     -   290     -     -     -     -     -    18     - |
 MGUE |     -     -    24   -14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    32     X     -   -55     -     -     -     -     -   150   -50 |
 MORP |     -     -     -     -   -29     -     -     -    20     -   126   407 |
 NANO |     -    98     -     -  -170     -     -     -     -     -    27   -99 |
 NAUR |     -     -     -    11     -     -     -     -    -8     -   -89     - |
 NICO |     -   -89     -     -   155     -     -     -     -     -    40   171 |
 NIST |     -   -46   -38     -    41     -     -     -    43     -     -     - |
 NKLG |     -   -83     -   157   -21     -     -     -     4     -   -30     - |
 NOT1 |     -     -    28   -16     -     -     -     -     -     -   140     7 |
 NOVM |     -     -  -211     -   128     -     -     -     -     -     -    22 |
 NRC1 |     -     8    34     -   -35     -     -     -     -     -    13    12 |
 NRIL |     -   -29     -    67     3     -     -     -   -16     -    65    -3 |
 NTUS |     -   104     -  -308   138     -     -     -     5     -     -   -73 |
 NYA1 |     -    35    43     -   -87     -     -     -     -     -  -240     - |
 OHI2 |     -   -60     -     -   105     -     -     -     -     -    71    15 |
 ONSA |     -    75   207     -  -257     -     -     -     -     -   108     4 |
 OPMT |     -    21     -     -   -37     -     -     -     -     -   124     - |
 PARK |     -     -    68     -     -     -     -     -   -29     -     -     - |
 PBRI |     -     -  -168    97     -     -     -     -     -     -     -  -121 |
 PDEL |     -   -30     -     -    52     -     -     -     -     -    49   132 |
 PERT |     -  -106     -    81   -47     -     -     -   103     -   -33    96 |
 PETS |     -     -     -   -16   -76     -     -     -    65     -   101     - |
 PIE1 |     -    47   -31     -   -63     -     -     -     -     -   -32   -49 |
 PIMO |     -     -     -  -106    -1     -     -     -    77     -   -64     - |
 PNGM |     -     -     -     3     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 POTS |     -    99     -     -  -172     -     -     -     -     - -1049     - |
 PRDS |     -   -19     -    31     X     -     -     -     -     -     -     X |
 PTBB |     -     6    12    54   -73     -     -     -     -     -    -9     - |
 REUN |     -    22     -     -   -38     -     -     -     -     -   -10   135 |
 REYK |     -     -     -   150   -22     -     -     -   -96     -    -8   -73 |
 RIO2 |     -     -     -   -70    74     -     -     -     -     -   104   123 |
 SANT |     -    48     -     -   -25     -     -     -   -42     -    94   -46 |
 SCH2 |     -   -70     -    45    74     -     -     -     -     -    80   -59 |
 SEYG |     -     -     -    40     -     -     -     -   -30     -     -     - |
 SFER |     -     -   -50     -    30     -     -     -     -     -  -129   -35 |
 SHAO |     -     -     -     -   -34     -     -     -    24     -     -    19 |
 SPT0 |     -     -   181     -  -110     -     -     -     -     -   213     - |
 STJO |     -   -73   -33     -   -16     -     -     -   116     -   -11    61 |
 SUTH |     -   -31     -    52     -     -     -     -     -     -    32     - |
 SUTM |     -     -     -     -    48     -     -     -   -34     -    38     9 |
 SVTL |     -     -    28    89     -     -     -     -   -76     -     -     - |
 SYOG |     -   -23     -     -    39     -     -     -     -     -   178   242 |
 THU3 |     -   -26    75     -   -16     -     -     -    12     -    94   -20 |
 TID1 |     -    30   -86     -     -     -     -     -     -     -   -91     - |
 TIDB |     -     -     3    -2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   -56     -    81    11     -     -     -     -     -  -103     - |
 TLSE |     -   -23     -     -    39     -     -     -     -     -    62     - |
 TONG |     -     -     -    59     -     -     -     -   -44     -     -     - |
 TOW2 |     -    24     -    66    -8     -     -     -   -74     -    65   -93 |
 TRO1 |     -    27    -2     -   -42     -     -     -    -2     -  -391     - |
 TSKB |     -   -59     -     -   103     -     -     -     -     -    70   420 |
 ULAB |     -     -     -   -42    44     -     -     -     -     -     -    16 |
 UNSA |     -     -     -  -490   517     -     -     -     -     -  1042     X |
 URUM |     -   -20     -  -107   142     -     -     -     -     -     -   100 |
 USN7 |     -    40     -     -   -70     -     -     -     -     - -1203     - |
 USUD |     -     -   -39     -     -     -     -     -    17     -    26     - |
 VACS |     -     -     -   116     -     -     -     -   -87     -     X     - |
 VILL |     -   -13     -    67   -48     -     -     -     -     -    78     - |
 WAB2 |     -    30    -3     -   -51     -     -     -     -     -    49     - |
 WES2 |     -     -    37     -   -22     -     -     -     -     -  -920     - |
 WHIT |     -   -65     -   -74   191     -     -     -     -     -    -8  -142 |
 WIND |     -   -93     -     -   162     -     -     -     -     -     -    89 |
 WSRT |     -    49   168     -  -184     -     -     -     -     -   105   114 |
 WTZR |     -  -115    -9   166    38     -     -     -     -     -    81  -127 |
 XMIS |     -     -     -    89    -4     -     -     -   -64     -  -110   143 |
 YAR2 |     -    13    -7     -   -18     -     -     -     -     -    56     - |
 YELL |     -   -31    -3    72    21     -     -     -   -29     -    10     6 |
 ZAMB |     -    -2     -   -47     0     -     -     -    37     -     -   -26 |
 ZECK |     -     X   -41    24     X     -     -     -     -     -  -120   -83 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   480     9    14    16    18    20   169   623     8   493   108    22 |  288    358
    2 |   378     9    15    12    13    39    84   185     7   460    62    34 |  288    204
    3 |   811     8    17    14     8    32   157   386     9   844   120    14 |  288    258
    5 |   446     6    16     8     7    36    79   490     7   485    70    29 |  288    450
    6 |   462     7    20    12     9    47   273   443     6   467    41    16 |  288    295
    7 |   987     6    11    12    12    45   103   276     7  1151    84    42 |  288    302
    8 |  1608     7    23    14    24    17    99  1106     9  1175   108    27 |  288    966
    9 |   475     6    18    11    10    38   109   800     8   482    64    22 |  288    331
   10 |   219     8    18     8     9    52    78   671    10   238    54    17 |  288     88
   11 |   754     8    21    13    14    27    77   355     9   758    59    21 |  288    178
   12 |   652     8    14    13    12    29    74   655     8   617    99    49 |  288    406
   13 |   452     9    15    10    19    31    80   278    11   329    79    39 |  288    301
   14 |   524     7    26    12    10    40   118   776     9   550    88    42 |  288    264
   15 |   837     8    15     9    17    26   142   264     8   543    65    48 |  288    233
   16 |   747     9    20    11     9    37    81   324     8   744    81    33 |  288    415
   17 |   568     7    22    23    16    43    71   529     9   516    79    31 |  288    392
   19 |   463     7    20    18    20    29   102   307     8   384    58    43 |  288    229
   20 |   995     9    21     9    10    50    97   397     9   963    64    22 |  288    353
   21 |   721     9    18    10    12    50    74   939    10   855    81    35 |  288    320
   22 |   305     8    28    14     7    22    72   670     9   429   103    14 |  288    320
   23 |   307     8    15    14     9    39   107   384     7   305     -    41 |  288    231
   24 |  2308     8    14    12     X    33    70  2443    10  2532    96    34 |  288   3256
   25 |   347    10    25    11    13    31   126   279     8   359    83    22 |  288    266
   26 |   343     6    18    11    11    25    69   287    10   295    98    34 |  288    201
   27 |   390     6    27    11    21    35    78   629     8   347   105    25 |  288    363
   28 |  1253     8    10    17    10    48    79  1144     9  1172    84    36 |  288    397
   29 |   564    10    24    12    13    55   200   800     9   459   119    45 |  288    441
   30 |   467     8    16    14    17    40    76   335     7   399   105    32 |  288    369
   31 |  1280     6    15    11    12    38    93   598    10  1175    59    26 |  288    256
   32 |   254     7    17    10     9    51   100  1132     8   273    87    20 |  288    259
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -    22 |  276   2430
 ALBH |     -     9    33    10     -     -     -     -     -     -    45     - |  288    501
 ALGO |     -     6    18     -     -     -     -     -     -     -    31     9 |  288     29
 ALIC |     -     9     -    14    15     -     -     -    10     -    38    14 |  288   3694
 AREQ |     -     8    17     9    13     -     -     -     9     -     -    13 |  288   2065
 ARTU |     -     6     -     8     8     -     -     -     -     -    63     - |  288    >>>
 ASPA |     -     9     -     -    16     -     -     -     -     -    44    15 |  241   4334
 AUCK |     -    11     -    15    15     -     -     -     -     -    48    19 |  288   6658
 BADG |     -     -    10     -     -     -     -     -     4     -    43     - |  288     19
 BAKE |     -     -     -     5     8     -     -     -     7     -    15     9 |  288   2798
 BJCO |     -     -     -    13    14     -     -     -    11     -    42    19 |  288   5510
 BJFS |     -     5    13     -     8     -     -     -     -     -     -     9 |  288   3362
 BOGT |     -    10     -    13    17     -     -     -    12     -    28    17 |  288   7031
 BOR1 |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -    39     - |  288   1711
 BRAZ |     -    11     -     -    19     -     -     -     -     -    49    16 |  283   3812
 BRMU |     -     8     -     -    15     -     -     -     -     -    31     - |  288   5330
 BRUX |     -     6     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 BSHM |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -    40     - |  276   6393
 CAS1 |     -    11     -     9    11     -     -     -    13     -    48    10 |  288   1903
 CEBR |     -     -    12     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     30
 CEDU |     -     9    21    16    16     -     -     -     -     -    43    18 |  288    123
 CHAN |     -     -     -     6     9     -     -     -     5     -     -     9 |  288   4507
 CHPI |     -     -     -    11    15     -     -     -    12     -    91     - |  288   2486
 CHTI |     -    10     -    12    12     -     -     -    11     -    54    12 |  288   5888
 CHUR |     -     6    13     6     7     -     -     -     -     -    94     5 |  288  28768
 COCO |     -    12     -     9    14     -     -     -    11     -    44    18 |  288   2240
 CORD |     -    10     -    13    13     -     -     -     -     -    32     - |  288   6971
 CRO1 |     -    10    23     -    15     -     -     -     -     -    42     - |  288   5859
 CUSV |     -     -     -    11    19     -     -     -    16     -     -    22 |  288   4990
 DARW |     -     9     -    15    13     -     -     -     -     -    24    16 |  288   2628
 DAV1 |     -     6     -     8     9     -     -     -     -     -    28     9 |  288   1879
 DRAO |     -     5    12     -     7     -     -     -     -     -    21    10 |  288     36
 DUBO |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    20     - |  288  24224
 FAA1 |     -    14     -    18    15     -     -     -     -     -    38    16 |  288   8983
 FAIR |     -     7     -     7     8     -     -     -     8     -    35     8 |  288   3314
 FLIN |     -     5     -     5     6     -     -     -     5     -     -     7 |  288   2888
 FLRS |     -     -     -    20     -     -     -     -    15     -    55    32 |  272   2621
 GLPS |     -     8     -    11    11     -     -     -    10     -   220    12 |  288   5786
 GLSV |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -     -     - |  286   1769
 GODE |     -     4    11     -     X     -     -     -     -     -    84     - |  288     47
 GODZ |     -     -    10     6     -     -     -     -     -     -    30     - |  288  12457
 GOL2 |     -     -    18     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     47
 GOPE |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1318
 GRAS |     -     7     -     -     9     -     -     -     8     -    29     - |  288   5126
 GRAZ |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    25    10 |  288   2874
 GUAM |     -     -     -    13    17     -     -     -    13     -    59     - |  288   4467
 GUAT |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    58    10 |  264   3477
 HARB |     -    11     -    13    14     -     -     -     -     -     X    20 |  288   1440
 HERS |     -     6     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  132     20
 HOB2 |     -    10    24    13    11     -     -     -    11     -    96     - |  288   1564
 HOLB |     -     4     -     -     -     -     -     -     5     -     -     9 |  288   1801
 HRAO |     -     -    22     -    17     -     -     -    11     -   101     - |  288     59
 IENG |     -     7    16     -     8     -     -     -     -     -    61     - |  288     21
 IISC |     -    10     -     9    13     -     -     -     9     -    33    14 |  288   1799
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -     6     -    35     9 |  288   2719
 KARR |     -     7     -     9    13     -     -     -     9     -    50     - |  288   4662
 KAT1 |     -     -    20     -     -     -     -     -     9     -   114     - |  283     30
 KERG |     -    12     -     -    17     -     -     -    12     -   104    47 |  288   3418
 KIRU |     -     3     -     5     -     -     -     -     -     -    26     - |  288   1727
 KIT3 |     -     6     -     9     8     -     -     -     -     -    26     - |  288    >>>
 KOKB |     -     -    19     -    12     -     -     -    12     -    89     - |  288     48
 KOKV |     -     -    37    17    14     -     -     -     -     -    48    15 |  278     51
 KOUR |     -    14     -    15    22     -     -     -    14     -    27    24 |  288     41
 KRGG |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -   122     - |  276   2976
 LHAZ |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    36    14 |  240   5805
 LMMF |     -     -     -    22     -     -     -     -    17     -    36     - |  256   4524
 LPGS |     -    11     -    18    13     -     -     -     -     -   168    25 |  288    >>>
 MAC1 |     -     6     -    12    10     -     -     -     -     -    46    10 |  288   1818
 MANA |     -     -     -    14     -     -     -     -    10     -    23    15 |  288   6342
 MAS1 |     -     7     -    11    13     -     -     -     8     -    24    12 |  288   2780
 MATE |     -     6    10     -     8     -     -     -     -     -    30     - |  288     30
 MAW1 |     -     8     -    10    10     -     -     -     -     -    57    10 |  288   1890
 MCM4 |     -     9     -     8    12     -     -     -    14     -    67     8 |  288   4825
 MDO1 |     -     7     -     7     9     -     -     -     6     -     -     - |  288   5073
 MDVJ |     -     7    13     -     9     -     -     -     -     -    26     - |  288     23
 MGUE |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  275     23
 MKEA |     -     8     X     -    14     -     -     -     -     -   113    15 |  288     28
 MORP |     -     -     -     -    10     -     -     -     7     -    45    10 |  265   3122
 NANO |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -    33     8 |  288   1626
 NAUR |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -    29     - |  276   1582
 NICO |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    58    15 |  288   7591
 NIST |     -     8    24     -    10     -     -     -     7     -     -     - |  288     22
 NKLG |     -    13     -    17    18     -     -     -    16     -   115     - |  288   4644
 NOT1 |     -     -    17    10     -     -     -     -     -     -    25    20 |  276     27
 NOVM |     -     -    16     -    10     -     -     -     -     -     -    10 |  287     25
 NRC1 |     -     8    23     -     8     -     -     -     -     -    28    10 |  288      9
 NRIL |     -     7     -     6    10     -     -     -     7     -    17     7 |  288   5227
 NTUS |     -    11     -    14    15     -     -     -    11     -     -    19 |  288   3429
 NYA1 |     -     7    10     -    10     -     -     -     -     -    28     - |  288   6061
 OHI2 |     -     6     -     -    11     -     -     -     -     -    50    16 |  288     43
 ONSA |     -     6    10     -    10     -     -     -     -     -    20    15 |  288   1623
 OPMT |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    43     - |  288     19
 PARK |     -     -    22     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  283   4610
 PBRI |     -     -    25    14     -     -     -     -     -     -     -    27 |  270   1101
 PDEL |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -    30    17 |  288   2456
 PERT |     -    10     -    11    17     -     -     -    12     -    33    20 |  288   6367
 PETS |     -     -     -     7     9     -     -     -     7     -    20     - |  288   8462
 PIE1 |     -     8    17     -     8     -     -     -     -     -    37    10 |  288     20
 PIMO |     -     -     -    19    23     -     -     -    20     -    76     - |  284   3655
 PNGM |     -     -     -    12     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3884
 POTS |     -     5     -     -    10     -     -     -     -     -    32     - |  288    >>>
 PRDS |     -     7     -    11     X     -     -     -     -     -     -     X |  284    >>>
 PTBB |     -     9    24    10    11     -     -     -     -     -    55     - |  288     23
 REUN |     -    12     -     -    22     -     -     -     -     -    55    24 |  286  10108
 REYK |     -     -     -    12    15     -     -     -    13     -    65    23 |  288   3447
 RIO2 |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -    48    82 |  276    >>>
 SANT |     -     7     -     -    11     -     -     -    10     -    58    12 |  288   3228
 SCH2 |     -     6     -     5     8     -     -     -     -     -    18     5 |  288   2764
 SEYG |     -     -     -    14     -     -     -     -    11     -     -     - |  274   3696
 SFER |     -     -    18     -    11     -     -     -     -     -    64    20 |  284   3124
 SHAO |     -     -     -     -     9     -     -     -     6     -     -    14 |  288   6594
 SPT0 |     -     -    13     -     8     -     -     -     -     -    35     - |  288   1582
 STJO |     -     8    16     -    11     -     -     -     6     -   101     7 |  288    137
 SUTH |     -     6     -     9     -     -     -     -     -     -    49     - |  276   3017
 SUTM |     -     -     -     -    11     -     -     -     7     -    39    15 |  288    >>>
 SVTL |     -     -    13     8     -     -     -     -     6     -     -     - |  288     43
 SYOG |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    54    11 |  288   4060
 THU3 |     -     6     9     -     9     -     -     -     6     -    28     8 |  288   8686
 TID1 |     -     7    21     -     -     -     -     -     -     -    45     - |  287     58
 TIDB |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  268   5386
 TIXI |     -     6     -     8    11     -     -     -     -     -    24     - |  288    >>>
 TLSE |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -   223     - |  287   1356
 TONG |     -     -     -    14     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   4581
 TOW2 |     -    14     -    17    19     -     -     -    11     -    51    18 |  288   3047
 TRO1 |     -     9     8     -    10     -     -     -     8     -    36     - |  288   4185
 TSKB |     -     8     -     -    14     -     -     -     -     -    39    14 |  288   4933
 ULAB |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -    14 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -    41     X |  176    >>>
 URUM |     -     8     -    14     9     -     -     -     -     -     -    10 |  288    >>>
 USN7 |     -     4     -     -     7     -     -     -     -     -    58     - |  288     15
 USUD |     -     -    22     -     -     -     -     -    10     -    44     - |  250     43
 VACS |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     X     - |  276   2722
 VILL |     -     7     -     9    10     -     -     -     -     -    24     - |  288   1002
 WAB2 |     -     7    14     -     7     -     -     -     -     -    24     - |  288     15
 WES2 |     -     -    24     -    14     -     -     -     -     -    47     - |  285   3570
 WHIT |     -     6     -     6     9     -     -     -     -     -    18    14 |  288   5550
 WIND |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     -    15 |  288    >>>
 WSRT |     -     8    13     -    11     -     -     -     -     -    29    12 |  288    >>>
 WTZR |     -     5    10     7    10     -     -     -     -     -    41    10 |  288     31
 XMIS |     -     -     -     7    14     -     -     -     9     -    45    18 |  288   4832
 YAR2 |     -     6    19     -    11     -     -     -     -     -   111     - |  288     69
 YELL |     -     6    13     5     6     -     -     -     7     -    30     6 |  288     21
 ZAMB |     -    11     -    12    16     -     -     -     7     -     -    15 |  288   2651
 ZECK |     -     X    14     8     X     -     -     -     -     -   106    12 |  268    123
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   771     8    18    12    12    38   112   709    10   787    68    23 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.25     4.60     0.88     0.88   | 2.02e-14  4.58e-15  2.01e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     3.27     4.60     0.43     0.43   | 5.66e-14  1.15e-14  3.07e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     3.07     4.60     0.42     0.42   | 4.81e-14  9.72e-15  2.86e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     3.43     4.60     4.59     4.59   | 1.96e-14  3.39e-15  8.94e-16 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.64     4.60     1.43     1.43   | 1.99e-14  5.13e-15  1.48e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.25     4.60     4.59     4.59   | 3.15e-14  5.84e-15  2.01e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.53     4.60     4.59     4.59   | 1.91e-14  4.04e-15  1.10e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.30     4.60     4.59     4.59   | 3.31e-14  5.80e-15  1.57e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     3.88     4.60     1.69     1.69   | 3.55e-14  5.70e-15  1.45e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.99     4.60     1.21     1.21   | 2.70e-14  5.75e-15  1.13e-15 |
 PRDS |   284   281     1   284     3.35     4.53     3.97     3.97   | 1.20e-07  3.70e-08  1.51e-08 |
 NIST |   288   285     1   288     2.83     4.39     4.59     4.59   | 4.51e-14  7.13e-15  2.64e-15 |
 MGUE |   275   275     0   275     2.97     4.35     4.37     4.37   | 3.79e-14  9.88e-15  1.60e-15 |
 TID1 |   287   287     0   287     2.79     4.31     0.88     0.88   | 2.86e-14  6.02e-15  6.91e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.72     4.10     4.59     4.59   | 3.43e-14  5.62e-15  1.14e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.68     4.00     4.59     4.59   | 3.76e-14  4.87e-15  9.45e-16 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.46     3.36     4.59     4.59   | 3.55e-14  4.53e-15  1.20e-15 |
 ZECK |   268   265     1   268     2.33     3.27     4.25     4.25   | 1.55e-13  5.67e-14  2.89e-14 |
 NOT1 |   276   273     1   276     2.32     3.13     4.38     4.38   | 5.21e-14  5.72e-15  2.78e-15 |
 ALBH |   288   287     1   288     2.33     3.05     1.05     1.05   | 3.17e-14  1.26e-14  4.32e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     2.19     2.67     1.98     1.98   | 2.63e-14  5.77e-15  9.26e-16 |
 KOKV |   278   278     0   278     2.15     2.66     4.42     4.42   | 5.05e-14  9.28e-15  6.23e-15 |
 HERS |   132   132     0   132     1.48     2.06     2.06     2.06   | 2.49e-14  5.93e-15         - |
 BADG |   288   288     0   288     1.79     1.78     0.27     0.27   | 4.27e-14  4.63e-15  8.10e-16 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.77     1.74     0.42     0.42   | 5.97e-14  1.10e-14  3.88e-15 |
 GOL2 |   288   286     1   288     1.55     1.34     3.37     3.37   | 7.94e-14  8.30e-15  4.56e-15 |
 USUD |   250   247     1   250     0.95     0.59     2.32     2.32   | 1.65e-07  9.33e-09  3.90e-09 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.00     0.56     0.23     0.23   | 2.37e-14  5.65e-15  9.07e-16 |
 KAT1 |   283   283     0   283     0.87     0.43     0.60     0.60   | 9.24e-14  3.37e-14  1.50e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.74     0.30     0.10     0.10   | 5.75e-14  1.74e-14  3.92e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.70     0.28     0.24     0.24   | 4.06e-14  1.04e-14  2.96e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.62     0.22     0.30     0.30   | 3.60e-14  4.98e-15  2.98e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.38     0.19     2.24     2.24   | 6.62e-14  2.64e-14  3.64e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.45     0.11     0.06     0.06   | 4.30e-14  1.46e-14  1.02e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.70     0.10     0.36     0.36   | 6.38e-14  2.48e-14  4.67e-14 |
 G27  |   288   284     1   288     1.94     0.07     0.25     0.25   | 6.65e-14  2.33e-14  2.57e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.16     0.16   | 2.11e-14  4.66e-15  4.98e-15 |
 G26  |   288   285     2   288     4.52     0.03     2.18     2.18   | 8.65e-14  3.39e-14  7.68e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.52     0.03     2.05     2.05   | 6.24e-14  3.92e-14  3.83e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.01     0.01   | 4.71e-13  2.00e-13  1.89e-13 |
 G32  |   288   288     0   288     1.13     0.02     3.56     3.56   | 5.88e-14  1.94e-14  2.60e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.50     1.50   | 5.73e-13  6.87e-14  1.82e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.51     0.02     1.79     1.79   | 6.38e-14  2.81e-14  2.93e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.15     1.15   | 5.57e-13  6.76e-14  2.18e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.31     0.31   | 6.07e-13  6.75e-14  2.51e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.93     0.93   | 5.87e-13  6.45e-14  3.27e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.67     0.67   | 6.71e-13  6.94e-14  5.56e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.93     0.93   | 6.03e-13  6.38e-14  3.37e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.36     0.36   | 6.61e-13  7.08e-14  3.33e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.99     0.99   | 6.73e-13  6.26e-14  2.45e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.40     0.40   | 6.66e-13  6.90e-14  1.98e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.38     1.38   | 7.06e-13  7.50e-14  5.70e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.11     0.11   | 7.15e-13  7.78e-14  3.98e-14 |
 G03  |   288   285     1   288     2.72     0.01     0.28     0.28   | 8.15e-14  2.35e-14  1.27e-14 |
 WSRT |   288   192    59    19     0.03     0.01     0.24     0.24   | 1.41e-09  3.77e-10  9.54e-11 |
 G01  |   288   288     0   288     1.06     0.01     0.12     0.12   | 6.86e-14  2.59e-14  4.62e-14 |
 ABPO |   276   274     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  7.73e-13  2.45e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-13  5.66e-13  2.63e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  6.16e-13  2.28e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.37e-13  1.38e-13 |
 CEDU |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-14  1.13e-14  1.44e-14 |
 CHPI |   288   226    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  8.38e-13  1.20e-13 |
 DARW |   288   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  4.93e-13  1.01e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-13  7.52e-14  6.08e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  2.83e-13  1.05e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-14  2.05e-14  4.93e-15 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.64e-13  6.13e-14  2.02e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  6.97e-14  3.49e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  9.58e-14  3.57e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  9.42e-14  2.72e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  1.15e-13  3.04e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.41e-13  2.23e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-13  7.49e-14  4.12e-14 |
 GLSV |   286   253     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  4.75e-13  1.21e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-13  2.11e-13  1.32e-13 |
 KARR |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.31e-12  1.17e-12  1.91e-13 |
 KOKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-14  1.06e-14  5.91e-15 |
 MAC1 |   288   260     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  6.02e-13  1.99e-13 |
 OHI2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.82e-14  8.39e-15  1.74e-15 |
 PERT |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-12  9.08e-13  6.73e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  5.35e-13  4.22e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-13  2.22e-13  1.82e-13 |
 SUTH |   276   271     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  7.89e-13  2.40e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.69e-13  9.17e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-14  3.37e-15  1.36e-15 |
 YAR2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-14  1.32e-14  3.12e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.63e-13  1.60e-13 |
 TOW2 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  4.34e-13  1.56e-13 |
 TLSE |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-12  5.23e-13  1.76e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-13  4.84e-13  1.70e-13 |
 IISC |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  8.59e-13  1.58e-13 |
 KERG |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  6.89e-13  4.18e-13 |
 DAV1 |   288   254     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  5.42e-13  1.52e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  3.65e-13  1.38e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MORP |   265     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NANO |   288   269     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  4.04e-13  1.34e-13 |
 GOPE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-12  4.54e-13  1.61e-13 |
 GODZ |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.45e-13  5.45e-13  9.09e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRAZ |   283   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  7.13e-13  4.31e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  3.05e-13  2.49e-13 |
 PBRI |   270   270     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  3.18e-13  7.99e-14 |
 NAUR |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 NOVM |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.32e-14  7.96e-15  1.75e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.88e-22  3.29e-20  3.69e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      YAR2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
