
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2028   Day: 1   MJD: 58441                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 147619   1071    -757     208      6      5      7     60     58     63   27.25
 emr |  2880     0 104397    285  138742     424     15     15     15     83     77    107    9.24
 esa |  2880     0 125133    638   -1018     544     11     11     10    199    230     98   15.00
 gfz |  2880     0 129699   1383    -716     637     10     10     11     98     98     96   15.00
 grg |  2880     0 113941   1218      16     -40     11     11     13    152    156    137   13.42
 jpl |  2880     0 105323    596  211811     432      8      8      9     82     86     59   20.09
 mit |  2880     0 112084    638    -259     -36     94    101     64   1535    968   2680    0.00
 igr |   288     0  46599    301    -913     213     11     17      8     59     47     62    0.00
 ngs |    96     0   2880      0    -756     197   1031   1031      0   2124   2124      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    82    76  -323    29  -102   140  -747   -32  -571     - |
    2 |   -49    84   280  -168    59   -95   817    45 -1467     - |
    3 |    -7   -73  -467   -13   422   119  -990   -70  -323     - |
    5 |   -12    58  -164     9   159     0 -1149   -15 -2366     - |
    6 |     1   -75  -232   -72   461   -47 -1171   -83   730     - |
    7 |    14    31  -162    58    30    24  -548   -21  -576     - |
    8 |    -6   -43   -21   -34    44    40   189   -15   143     - |
    9 |   -66    -4  -108   -21   171    73  -102   -71  -110     - |
   10 |    12  -122  -127    23   105    49  -643   -23   758     - |
   11 |    37   -19     5     1  -182    76   300    11  2795     - |
   12 |   -19    55   -22    74   -63     4  -433    -2 -1926     - |
   13 |   -71    61    31   -48    -3    83  -533   -27  4262     - |
   14 |  -100    44   147     1   -63    48   295    41  1883     - |
   15 |   -28    32   -33    98  -219   121 -1256    58  -839     - |
   16 |   -10     1   174    10     2  -125  1039    31  1841     - |
   17 |   115    20  -276   147     3   -71  -507     1 -2082     - |
   19 |   -28    54   373   -60   -70  -174  2168    58 -2368     - |
   20 |   -30   -33   338   -58  -155   -49  1758    92  2350     - |
   21 |   -26  -203   358   -69    43  -114   821    64  2686     - |
   22 |   -38   -79   520  -102   -61  -184  2367    59 -2349     - |
   23 |     0    31     0   -62   -10    39   -32   -20  -505     - |
   24 |    59    97  -150    26   -27   -14  -650   -10 -1775     - |
   25 |    38   111   188   -12  -259   -61   897     5   830     - |
   26 |    85   -46   -71   -13   -54     4   177    -5  -126     - |
   27 |   -29   -35    18    52    22   -11   235   -65  -406     - |
   28 |  -112    37   267   -31   -10   -35   167    20  3777     - |
   29 |    -9   -28  -179    59   -17   126 -1075    -1 -1925     - |
   30 |   103    89     8     2  -180   -68   380    -6   518     - |
   31 |    29     9   -87    93  -127    38   -62     8 -2250     - |
   32 |    67  -129  -278    80    79    63 -1486   -24  -608     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    -7     -     -     -    15     -     -     -     -     - |
 ABPO |    65     -    14  -133     -     -     -   -69     -     - |
 ALBH |    30    17     -   -65     -     - -7875    56     -     - |
 ALGO |    -5    70     -   -33     -     - -3343    46     -     - |
 ALIC |     8     -   -20     6     -     -   166   -15     -     - |
 ALRT |    -7     -   135    48  -230    26     -     -     -     - |
 ANKR |   -47     -   -23   109     -     -  -121     -     -     - |
 AREG |   -21     -     -     -    43     - -4280     -     -     - |
 AREQ |   -34    41     -    22     -    11 -3053    44     -     - |
 ARTU |  -111     -    40     -   180     -     -   -55     -     - |
 ASCG |   -55     -    99     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     0     -     6    -6     -     -   225   -46     -     - |
 AUCK |   -40     -   -28   101     -     -   279   -12     -     - |
 BADG |   -97   149     -     -     -    63     -     -     -     - |
 BAKE |   -59     -    94   -70    92     - -8706    62     -     - |
 BAKO |    17     -     -   -32     -     -   -64     -     -     - |
 BARH |   -27     -    50     -     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     7     -    51   -19     -   -35     -   -37     -     - |
 BJFS |   -49     -   117    -6   -24     -     -  -109     -     - |
 BJNM |   -11    31     -     X     -     -    17   -52     -     - |
 BOGT |   -12     -    56   -65   129   -64  -447   -63     -     - |
 BOR1 |   -40   134     -   -10     -     -     -   -77     -     - |
 BRAZ |    12     -    24   -46     -     -     -   -29     -     - |
 BREW |    -4    12     -     -     -     - -5793     -     -     - |
 BRMU |    18     -    16   -75     -    19     -     5     -     - |
 BRST |    42     -     X     -   -86     -     -     X     -     - |
 BRUX |   -26     -     -   -58    28    60     -   -16     -     - |
 BUCU |     -     -    73     -     -   -55  -126     -     -     - |
 CAS1 |   -47     -    64  -104   100    28   -87   -28     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   167     -  -125   345     -     -     - |
 CEBR |     -    -1     0     -     -     -     -   -68     -     - |
 CEDU |    16   -14    43   -62     -     -   592    -7     -     - |
 CHAN |     -     -     6  -129     -    92     -    -4     -     - |
 CHPG |    -8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -10     -     -     2     -    12 -4797     5     -     - |
 CHTI |  -147     -   -24    49   199    48     -   -58     -     - |
 CHUM |     -     -   102  -150     -    35     -     -     -     - |
 CHUR |   -19   118    35   -72     -     -     -    92     -     - |
 COCO |    -4     -    73   -98    35     - -2903   -16     -     - |
 CORD |   -30     -    41    14     -     - -2789    30     -     - |
 CPVG |  -100     -     -     -   203     -     -     -     -     - |
 CRO1 |   -27   -42    61   -38    57     - -1590   -46     -     - |
 CUSV |     -     -    11  -102     -    66     -   -45     -     - |
 DAEJ |  -106     -     -    46   163     -     -     -     -     - |
 DARW |   -26     -    24   -36    70     -     -    -1     -     - |
 DAV1 |   -27     -   -12   -42   116     - -6553   -39     -     - |
 DRAG |     -     -   -75     -     -    56     -     -     -     - |
 DRAO |   -46    24    37    31     -     - -4926     2     -     - |
 DUBO |   -49     -    78   -89   111     -     -   -10     -     - |
 DYNG |  -123     -     -     -   250     -     -     -     -     - |
 EPRT |     4     -     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     X     -    22     X   -24     - -3276     X     -     - |
 FAIR |  -186    71   109    29   148    19 -3352   -24     -     - |
 FALK |     -     -     -   -38     -    28     -     -     -     - |
 FLIN |   -29     -   120    79   -66   -65     -    58     -     - |
 FLRS |    -2     -    38   -22     -   -10     -     4     -     - |
 FUNC |   -14     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -27     -    36  -100    69    38 -2341    -9     -     - |
 GLSV |     X     -   -35    35     X     -     -     -     -     - |
 GMSD |     4     -     -     -    -9     -    35     -     -     - |
 GODE |   -97   -34     -     X   220     -     -   -46     -     - |
 GODZ |   -15    43     -     -     -     -  -116     8     -     - |
 GOL2 |    -9   -46     -     -     -    34     -    70     -     - |
 GOPE |   -15     -     -    28     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -32     -    97   -39     -     -  -337   -55     -     - |
 GRAZ |   -54  -503   296   108     -     - -5649   -15     -     - |
 GUAM |   -54     -     -    26     -    54     -    -8     -     - |
 GUAT |   -52     -    96   -26     -    18  -186    -9     -     - |
 GUUG |    90     -  -138   -26     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -26    27    76   -47     -     - -5683   -42     -     - |
 HERS |   -58   128     -    28     -     - -4924   -79     -     - |
 HERT |   -10     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -12    34     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -25     -     -    45     -     -   166     -     -     - |
 HNPT |   -16     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    56   -74   -16   -40     -     - -4542    -7     -     - |
 HOLB |    13     -     -    82  -119     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -66     -     -     -   134     -     -     -     -     - |
 HRAO |    57     -     -   -92   -15     -     -    -5     -     - |
 IENG |    -6    91     -   -45     -     -  -236   -18     -     - |
 IISC |   -99     -   119    38     -    18     -   -31     -     - |
 INVK |    18     -     -    -9   -26     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -35     -    64     -     -     -     -     9     -     - |
 IRKJ |   -37     -   -10   -84   180     -     -     -     -     - |
 ISBA |   -31     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -86     -     -     -   175     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -34     -    62     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |    19    12     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    17     -   -10     -     -   244     -     -     - |
 KARR |  -126     -   121   -18   168   -19    -5   -52     -     - |
 KERG |   -15   -55    80     2     -   -15  -106   -32     -     - |
 KIRU |    12    99    20     9  -125     -     -    13     -     - |
 KIT3 |    51     -   -56     -   -41     -     -     1     -     - |
 KOKB |   -37    40     -   -95     -   103   148    -2     -     - |
 KOKV |   -23     -    70   -27     -     -     -     2     -     - |
 KOUC |   -85     -    60    95     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -27     -     -     -    54     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -13     -   -49   -20     -    68 -2551    -8     -     - |
 KRGG |    -1     -     -   103  -115     -     -   236     -     - |
 KUUJ |     -     -     1     -     -    -1     -     -     -     - |
 KZN2 |   -75     -     -     -   152     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -51     -    93     -     -     X     -     -     -     - |
 LHAZ |   -58     -   141    62  -110     -     -     -     -     - |
 LMMF |  -140     -   119     -     -   101     -    72     -     - |
 LPAL |   -13     -     -     -     -    18     -     -     -     - |
 MAC1 |    30     -     0   -70   -24    27   102    10     -     - |
 MAG0 |    59     -   -24   -83     -     -   163     -     -     - |
 MAJU |   -33     -     -     -    66     -     -     -     -     - |
 MAL2 |   -74     -     -   -33   186     -     -    10     -     - |
 MANA |  -135     -     -   -16   293     -   -43     -     -     - |
 MAR6 |   -43    58    43     -     -     -  -139     -     -     - |
 MAS1 |   -87    78   130    40   -59     - -2852    25     -     - |
 MATE |     0    90   -46    -9     -     -  -199   -54     -     - |
 MAUI |   -57     -     -     -   116     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -24     -   -59   -77   220     4     -   -65     -     - |
 MCM4 |   -21    44    50   -38     X     X  -464    39     -     - |
 MDO1 |   -34     8    57     -     -     - -3145   -23     -     - |
 MDVJ |    38     -    -3   -49     -   -13  -263    75     -     - |
 MEDI |    65  -193     -     -     -     -   -28     -     -     - |
 METG |    20     -     -     -   -41     -     -     -     -     - |
 METS |   -32    95     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     3     -   -20     -    15     -     -   -62     -     - |
 MKEA |    21     -   -42     4     -     - -2244    -1     -     - |
 MOBS |   -39     -    59     -    81   -44 -3340     -     -     - |
 MONP |   -96     -   174     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    44     -     -   -81     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -68     -   123     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |   -95     -   173     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   -30     -     -    20    38     -     -     -     -     - |
 NANO |    22     -     -   -40     -     -     -   -34     -     - |
 NAUR |     X     -    84     -     -   -62 -2806     0     -     - |
 NICO |   -52     -    57    33     4     -     -   -43     -     - |
 NIST |   -41    41     -    49     -     -     -   -36     -     - |
 NIUM |  -108     -   161    36     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -41     -   120   -44     X     -  -289   -42     -     - |
 NOT1 |    12     -     -     -   -25     -  -280   -39     -     - |
 NRC1 |   -66   125     -    42     -     -     -    19     -     - |
 NRIL |  -102     -    74     8   202   -58     -    -4     -     - |
 NRMD |   -34     -     -    60    36   -22     -     -     -     - |
 NTUS |    32     -     -   -36     -   -17   -13   -39     -     - |
 NYA1 |    -2     -    86   -82     -     -     -   -73     -     - |
 NYA2 |    77     -     -     -  -157     -     -     -     -     - |
 NYAL |    -1    65     -    13     -   -39  -121     -     -     - |
 OHI2 |  -144     -   186    75     -     -     -   -20     -     - |
 OHI3 |   -87     -    71     -    97     -   -37     -     -     - |
 ONS1 |    -1     -     -     -     3     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -55    68   112   -54     -     -  -244   -80     -     - |
 OPMT |   -44    93     -    23     -     -  -105     3     -     - |
 OUS2 |   -82     -    80     -    77     -     -     -     -     - |
 PADO |  -119     -     -     -   242     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     6    -6     -     -     -     -     - |
 PARC |   -80     -    58   157   -71     -   -49     -     -     - |
 PBRI |   -21     -   120   -82     -     -     -    14     -     - |
 PDEL |    -9     -    47   -41    13     -     -   -50     -     - |
 PERT |  -122   -13    41   -58   166    73     -   -91     -     - |
 PETS |    11     -   -12   -88     -    60     -     1     -     - |
 PIE1 |   -40    46    99     2   -70     -     -     8     -     - |
 PIMO |   -26     -    75    95  -138     - -3071    12     -     - |
 PNGM |     -     -    67     -     -   -50     -   -18     -     - |
 POLV |   -68     -     -   123     -     -    42     -     -     - |
 POVE |   -57     -     -   151     -   -35     -     -     -     - |
 PRDS |   -28    80     -     6     -     -     -    29     -     - |
 PTBB |   -64   116     -    46     -     -     -   -19     -     - |
 QAQ1 |   -92    56   133     -     -     -     -    35     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -154    -3   117     -     -     -     - |
 QUIN |   -22     -    39     -     -     - -1423     -     -     - |
 RAMO |   -41     -    75     -     -     -     -   -17     -     - |
 REDU |   -62     -   113     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -131     -     0     X   266     -  -119  -193     -     - |
 REYK |   -36     -   248   -96   128  -149  -384    13     -     - |
 RIO2 |     5     -     -     -   -10     -     -    57     -     - |
 RIOP |   -47     -    22    63     -     -     -     -     -     - |
 ROTH |   -53     -     -     -     -    72    77     -     -     - |
 SALU |    -4     -     -   -32     -    29     -     -     -     - |
 SAMO |    -1     -     -     -     -     1   197     -     -     - |
 SANT |    22     -     -    -5     -   -26     -    53     -     - |
 SAVO |   -19     -     -    35     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     0    85    32   -85     -     -     -    94     -     - |
 SCOR |     1     -     X    40   -48     -     -     -     -     - |
 SCRZ |    59     -  -127     -    22     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -113     -    14     -   166    32     -    56     -     - |
 SFER |    37   161   170    34  -416     -  -126  -186     -     - |
 SGOC |    52     -     -     -  -105     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -42     -     -   -22    61    35     -    27     -     - |
 SOFI |   -52     -    94     X     -     -  -208     -     -     - |
 SOLO |     -     -   176     -     -  -132   -12   -74     -     - |
 SPT0 |    -1     -     -     2     -     -     -   -66     -     - |
 STFU |   122     -     -     -  -248     -     -     -     -     - |
 STJO |  -129    31     -   -96   189   106 -2112   -26     -     - |
 STR1 |     -  -105     -     -    72     - -6161     -     -     - |
 SUTH |     8     -     X   -15     X     -     X     -     -     - |
 SUTM |    39     -     -   -22     -   -37     -   -36     -     - |
 SVTL |     -     -    36     -   -40     -     -   -46     -     - |
 SYDN |    16     -   -29     -     -     -     -     4     -     - |
 SYOG |  -102    30    99    24    50     -  -106  -126     -     - |
 TEHN |    59     -     -   -83     -   -22  -255     -     -     - |
 THTI |    69   -63    -8   -71     -    -6     -     -     -     - |
 TIDB |     4   -31     -    11     -     -     -    74     -     - |
 TIXI |     X     -  -140     -   157     -     -  -252     -     - |
 TLSE |   -79   120   169   -34   -66     -  -113  -150     -     - |
 TONG |   -45     -   -47     -   143     - -5159   -54     -     - |
 TOW2 |   -56     -   155   -30    33   -39 -2111     8     -     - |
 TRO1 |  -107     -   110   -53   162     -  -271  -101     -     - |
 TSKB |   -38    92     -    12     -     -     -   -34     -     - |
 TUVA |  -188     -   140     -   219     -     -     -     -     - |
 TWTF |    16    85   120     8  -224     - -2319   -14     -     - |
 UCAL |    60     -     -     -  -122     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -43     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    38     -     -     -   -76     -     -   -23     -     - |
 UNB3 |   -49     -     -     -    99     -     -     -     -     - |
 UNSA |   128     -  -233     -     -     -     -   -30     -     - |
 URUM |    58     -  -105     -     -     -     -    30     -     - |
 USN7 |   -26   123    34   -63     -     -     -   -32     -     - |
 USUD |   -11    94     -   -39     -     -   175   144     -     - |
 VALD |   -80     -   146     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -69   119   138   -10   -86     -     -   -11     -     - |
 VOIM |  -109     -     -     -   222     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    11     -     -   -19     -     - -5453     6     -     - |
 WARK |   -30     -     -     -    61     -     -     -     -     - |
 WES2 |    44  -138     -     5     -     -   -63   -62     -     - |
 WHIT |   -56    53    86   -17     -     -     -    94     -     - |
 WILL |   -33    58     -   -55     -    59     -     -     -     - |
 WIND |   -74     -    26     -   123     -     -   -59     -     - |
 WTZR |   -54     -   164   -66     -     -  -161   -27     -     - |
 WUH2 |   113     -     -     -  -230     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -78     -   130   -51     -    47   -38    25     -     - |
 YAKT |   -64   117    13   -92     -    92     -    40     -     - |
 YAR2 |    -2    65     -   -37     -     -     -    30     -     - |
 YEL2 |   -47     -    84     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    -5    89     -     4   -55     - -2153    16     -     - |
 YSSK |   -81     -    80   -20     -    66    38    22     -     - |
 ZAMB |    33     -    56   -81     -   -27 -1782   -34     -     - |
 ZIM2 |  -112     -   203     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -38     -     -    70     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     4    12     7     8    10     7    94     7   557     - | 2880    334
    2 |     7    14    12    10    10    11   222    23   469     - | 2880    241
    3 |     3    17    11     8    12     6    42     6   490     - | 2880    218
    5 |     3    11     8     8    12     8    73    10   270     - | 2880    302
    6 |     6    14    10    11     8    11    64    13   365     - | 2880    311
    7 |     6    17    14    11    14     7    69    17   636     - | 2880    357
    8 |     5    11    13     7    11     7    44    23  3783     - | 2880    915
    9 |     5    14    13    12    12    10    33     9   708     - | 2880    317
   10 |     4    15    10     9    10     7    51     8   258     - | 2880    136
   11 |     7    11     9    14    11    10    43    13  1491     - | 2880    373
   12 |     6    13    17    10    12     9    94    24   443     - | 2880    365
   13 |     4    17    11    13    12     8    65    22   716     - | 2880    243
   14 |     4    15    12     9    11    10   137    24   332     - | 2880    282
   15 |     3    17     9    12    11     7    81    17   584     - | 2880    200
   16 |     6    19    12     7    10     7   145    25   513     - | 2880    369
   17 |     4    16    10     7    12     8    67    29  1509     - | 2880    320
   19 |     6    15    12     8    12     8    63    29   325     - | 2880    271
   20 |     5    16     9     8    10     5    73     7   521     - | 2880    209
   21 |     5    13    10    13    12     9   185    22   536     - | 2878    454
   22 |     4    16    10     6    12     7    43     8   332     - | 2880    253
   23 |     6    16     9    18    12     8    89    22   407     - | 2880    194
   24 |     4    16    13     7    12     7    85    21  1913     - | 2880   1429
   25 |     5    18    11    16    11     6    60     6   311     - | 2880    212
   26 |     7    19    14     9    12     9    47    11   276     - | 2880    235
   27 |     5     9    10     8    11     9    42    15   323     - | 2880    297
   28 |     4    15    11     9    12     6   235    16  1727     - | 2880    559
   29 |     7    15    11    19    13    11    85    27  1175     - | 2880    356
   30 |     5    14    12    10    13     8    41    14   289     - | 2880    288
   31 |     6    23    10     6    10    10    97    21   658     - | 2880    236
   32 |     4    12     9     8    10     9   139     8   579     - | 2880    365
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    16     -     -     -    32     -     -     -     -     - |   80   2978
 ABPO |     8     -    12    15     -     -     -     9     -     - |  288   1329
 ALBH |     7    17     -    16     -     -    36     8     -     - |  288    431
 ALGO |     3    10     -     8     -     -    65     7     -     - |  288     47
 ALIC |     6     -     7    10     -     -    70     6     -     - |  288   3384
 ALRT |     7     -     5     8     9     4     -     -     -     - |  288   6352
 ANKR |     5     -     6     7     -     -    64     -     -     - |  288   4241
 AREG |     5     -     -     -     9     -    57     -     -     - |  288   2253
 AREQ |     6    12     -    10     -     9    60     7     -     - |  288   2271
 ARTU |     3     -     5     -     7     -     -     3     -     - |  288    >>>
 ASCG |    19     -    34     -     -     -     -     -     -     - |  251   5106
 ASPA |     9     -     8    15     -     -    49    11     -     - |  288   6255
 AUCK |     8     -     8    12     -     -    79     9     -     - |  288   5781
 BADG |     7    22     -     -     -     6     -     -     -     - |  288     85
 BAKE |     3     -     5     5     8     -    40    10     -     - |  288   2009
 BAKO |     7     -     -    13     -     -    80     -     -     - |  276   2380
 BARH |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2942
 BJCO |    11     -    14    18     -    14     -    15     -     - |  288   4788
 BJFS |     3     -     7     7     7     -     -    12     -     - |  288   2834
 BJNM |     7    20     -     X     -     -    67    20     -     - |  176     27
 BOGT |     9     -     8    11    12     9    33     6     -     - |  288   5096
 BOR1 |     5    11     -     5     -     -     -     7     -     - |  288   1820
 BRAZ |     9     -    13    13     -     -     -    10     -     - |  288   3964
 BREW |     3     9     -     -     -     -    65     -     -     - |  288     31
 BRMU |     8     -     8    11     -     8     -     5     -     - |  288   4720
 BRST |     2     -     X     -     4     -     -     X     -     - |   40   2428
 BRUX |     5     -     -     6     6     4     -     4     -     - |  288     26
 BUCU |     -     -     6     -     -     4    63     -     -     - |  288   5877
 CAS1 |     5     -     5     6     7     6    28     6     -     - |  288   1939
 CCJ2 |     -     -     -    14     -    11    51     -     -     - |  288   4985
 CEBR |     -    13     8     -     -     -     -     8     -     - |  288     19
 CEDU |     9    13    13    16     -     -    81     9     -     - |  288    154
 CHAN |     -     -     4     5     -     4     -     5     -     - |  288   4746
 CHPG |     5     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   4637
 CHPI |     5     -     -    11     -     8    27     7     -     - |  288   2042
 CHTI |     9     -    11    14    19    11     -     6     -     - |  288   5449
 CHUM |     -     -     9     9     -     7     -     -     -     - |  288   6336
 CHUR |     3    17     6     8     -     -     -     9     -     - |  288 586397
 COCO |     7     -     9    11    12     -    40     7     -     - |  288   1749
 CORD |     5     -     9     9     -     -    67     4     -     - |  288   6797
 CPVG |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3645
 CRO1 |    12    18    14    19    16     -    44    11     -     - |  288   4302
 CUSV |     -     -    14    20     -    18     -    15     -     - |  287   6318
 DAEJ |     7     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  260   3533
 DARW |    15     -    16    22    23     -     -    11     -     - |  288   1577
 DAV1 |     5     -     5     7    10     -    27     7     -     - |  288   1818
 DRAG |     -     -    13     -     -     9     -     -     -     - |  287    >>>
 DRAO |     3     9     6     6     -     -    51    12     -     - |  288     29
 DUBO |     5     -     6    12     7     -     -     6     -     - |  288  28132
 DYNG |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2196
 EPRT |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2789
 FAA1 |     X     -     8     X     9     -   172     X     -     - |  252   6599
 FAIR |     7    11     7     9    13     8    38     5     -     - |  288   3727
 FALK |     -     -     -    12     -     9     -     -     -     - |  288   2798
 FLIN |     3     -     5     5     7     5     -     4     -     - |  288   2376
 FLRS |     8     -     9    12     -     8     -     7     -     - |  288   2818
 FUNC |     8     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   2919
 GLPS |     6     -    10    10    13     7    57     7     -     - |  288   5247
 GLSV |     X     -     6     6     X     -     -     -     -     - |  282   1761
 GMSD |     6     -     -     -    11     -    61     -     -     - |  288   3965
 GODE |     5    21     -     X    10     -     -     7     -     - |  288     75
 GODZ |     7    20     -     -     -     -    51    13     -     - |  288  12879
 GOL2 |     4    10     -     -     -     5     -    10     -     - |  288     40
 GOPE |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1225
 GRAS |     4     -     6     9     -     -    48     5     -     - |  288   5196
 GRAZ |     6    20     8     6     -     -    49     6     -     - |  288   2732
 GUAM |     8     -     -    18     -    11     -     7     -     - |  288   4746
 GUAT |     6     -    10    10     -     8    34     7     -     - |  288   3244
 GUUG |    11     -    12    16     -     -     -     -     -     - |  288   4093
 HARB |    10    19    13    16     -     -    58     6     -     - |  288   1488
 HERS |     6    11     -     8     -     -    35     4     -     - |  288     16
 HERT |     4     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3645
 HLFX |     3     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  48547
 HNLC |    11     -     -    20     -     -    91     -     -     - |  288   2455
 HNPT |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2655
 HOB2 |     7    16     8    11     -     -    70     8     -     - |  288   1237
 HOLB |     9     -     -    10    18     -     -     -     -     - |  288   1453
 HRAG |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |   48     26
 HRAO |    11     -     -    16    16     -     -    10     -     - |  288     38
 IENG |     8    19     -     8     -     -    32     5     -     - |  288     14
 IISC |     8     -     8    13     -    10     -     5     -     - |  288   1837
 INVK |     3     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  288   3806
 IQAL |     3     -     6     -     -     -     -    10     -     - |  288   2076
 IRKJ |     5     -     7     7     7     -     -     -     -     - |  288     49
 ISBA |     5     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  15212
 JOG2 |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5298
 JOZE |     6    22     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2366
 JPLM |     -    17     -    11     -     -    71     -     -     - |  288   3852
 KARR |     5     -     9    10    14     7    36     8     -     - |  288   3379
 KERG |    10    19    13    13     -     7    78     6     -     - |  288   3607
 KIRU |    10    18    12    15    13     -     -     8     -     - |  288   3825
 KIT3 |     7     -    13     -    11     -     -     7     -     - |  288    >>>
 KOKB |     7    14     -    12     -     7    56     8     -     - |  288     38
 KOKV |     8     -    11    11     -     -     -    11     -     - |  288     31
 KOUC |     7     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   5262
 KOUG |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   1496
 KOUR |    13     -    14    18     -    12    80     6     -     - |  288     36
 KRGG |     7     -     -    12    11     -     -    10     -     - |  288   3914
 KUUJ |     -     -     6     -     -     4     -     -     -     - |  288   1846
 KZN2 |    14     -     -     -    29     -     -     -     -     - |  162   1661
 LAUT |     7     -    13     -     -     X     -     -     -     - |  285   3331
 LHAZ |     5     -     7     9    10     -     -     -     -     - |  288   7337
 LMMF |    12     -    18     -     -    14     -    13     -     - |  288   2877
 LPAL |     6     -     -     -     -     8     -     -     -     - |  288   3848
 MAC1 |     5     -     8     8    10     6    34     5     -     - |  288   1816
 MAG0 |     6     -     7     7     -     -    42     -     -     - |  288   6709
 MAJU |    11     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  275   1918
 MAL2 |     9     -     -    16    13     -     -    14     -     - |  234   4872
 MANA |    13     -     -    22    19     -    76     -     -     - |  288   5739
 MAR6 |     3    15     7     -     -     -    35     -     -     - |  288   1650
 MAS1 |     6    21    10    11    14     -    56     5     -     - |  288   2986
 MATE |     6    16     9     9     -     -    44     6     -     - |  288     70
 MAUI |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     8     8    13     9     -     9     -     - |  288   1711
 MCM4 |     6    18     7     6     X     X    60     8     -     - |  288   5905
 MDO1 |     4    14     8     -     -     -    68     5     -     - |  288   5366
 MDVJ |     4     -     6     6     -     6    55     6     -     - |  288     21
 MEDI |     6    18     -     -     -     -    62     -     -     - |  288     14
 METG |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  279   1381
 METS |     6    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     8     -    13     -    13     -     -    11     -     - |  288 221648
 MKEA |    11     -    16    12     -     -    73    21     -     - |  288     56
 MOBS |     9     -    10     -    12     9    32     -     -     - |  288   2019
 MONP |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2408
 MORP |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3323
 MQZG |     5     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5158
 MTKA |     4     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   7801
 NAIN |     4     -     -     8     6     -     -     -     -     - |  288   5994
 NANO |     5     -     -     9     -     -     -     6     -     - |  288   1580
 NAUR |     X     -    15     -     -    11    84     5     -     - |  262   1582
 NICO |     7     -     7     9    10     -     -     7     -     - |  288   5776
 NIST |     4    10     -     9     -     -     -     4     -     - |  288     20
 NIUM |    10     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  288   5025
 NKLG |    11     -    13    18     X     -    46    11     -     - |  288   6383
 NOT1 |     5     -     -     -    11     -    49    10     -     - |  288     32
 NRC1 |     4     9     -     8     -     -     -     8     -     - |  288      9
 NRIL |     4     -     6     8     8     5     -     5     -     - |  288   5114
 NRMD |     8     -     -    16    21     9     -     -     -     - |  288   5680
 NTUS |     8     -     -    15     -    11    80     8     -     - |  288   2454
 NYA1 |     5     -     7     8     -     -     -     8     -     - |  288   5960
 NYA2 |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     6    14     -    10     -     5    37     -     -     - |  288    636
 OHI2 |     4     -     7     6     -     -     -     8     -     - |  288     42
 OHI3 |     6     -     7     -    11     -    42     -     -     - |  288     29
 ONS1 |     3     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  276   1422
 ONSA |     4    10     8     8     -     -    48     6     -     - |  288   1565
 OPMT |     6    15     -    10     -     -    31     8     -     - |  288     15
 OUS2 |     8     -    14     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     3     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288 800277
 PALM |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  288   5922
 PARC |     9     -    13    16    17     -    39     -     -     - |  288   6154
 PBRI |     8     -    10    11     -     -     -    10     -     - |  288   1246
 PDEL |    13     -    11    16    15     -     -    10     -     - |  288   2616
 PERT |     9    18    11    10    11     8     -     7     -     - |  288   4310
 PETS |     5     -     8     7     -     6     -     5     -     - |  288   8311
 PIE1 |     6    14    10    13     7     -     -     5     -     - |  284    >>>
 PIMO |    13     -    18    22    22     -    74    10     -     - |  288   4138
 PNGM |     -     -    17     -     -    13     -     5     -     - |  286   2903
 POLV |     4     -     -     7     -     -    38     -     -     - |  288   3979
 POVE |     7     -     -    12     -     9     -     -     -     - |  288   2894
 PRDS |     8    34     -     8     -     -     -     6     -     - |  288     37
 PTBB |     9    16     -    16     -     -     -    19     -     - |  260     75
 QAQ1 |     4    14     7     -     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     7     7     4     -     -     -     - |  288   5819
 QUIN |     3     -     5     -     -     -    52     -     -     - |  288   4423
 RAMO |     4     -     7     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 REDU |     2     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    960
 REUN |     7     -    15     X    12     -    40    17     -     - |  288  10564
 REYK |    11     -    10    13    27    10    51     8     -     - |  288   3626
 RIO2 |     5     -     -     -    11     -     -    15     -     - |  288    >>>
 RIOP |    10     -    13    13     -     -     -     -     -     - |  288   4209
 ROTH |     9     -     -     -     -    13   279     -     -     - |  279   2870
 SALU |    10     -     -    14     -    11     -     -     -     - |  288   3000
 SAMO |     5     -     -     -     -     7    38     -     -     - |  288   4774
 SANT |     5     -     -    12     -     7     -     6     -     - |  288   4194
 SAVO |     8     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  103   2316
 SCH2 |     4    14     6     8     -     -     -     9     -     - |  288   1893
 SCOR |     9     -     X    10    14     -     -     -     -     - |  288   3963
 SCRZ |     6     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288   4798
 SEYG |     8     -    13     -    16    13     -    11     -     - |  288   2711
 SFER |     8    16    13    16    14     -    43    19     -     - |  288   3780
 SGOC |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SHAO |     8     -     -    10    11     9     -     6     -     - |  288   5528
 SOFI |    17     -    31     X     -     -    80     -     -     - |  284   6155
 SOLO |     -     -    27     -     -    20   105     5     -     - |  260   4294
 SPT0 |     6     -     -    12     -     -     -    13     -     - |  288   1564
 STFU |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  192  20883
 STJO |     5     9     -     7     7     5    47     4     -     - |  288     92
 STR1 |     -    12     -     -     8     -    29     -     -     - |  288   1039
 SUTH |     9     -     X    16     X     -     X     -     -     - |  283   2892
 SUTM |     8     -     -    13     -     9     -     6     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -     5     -     6     -     -     9     -     - |  288     56
 SYDN |     5     -     9     -     -     -     -     9     -     - |  288   1170
 SYOG |     6    15     6     5     8     -    33     7     -     - |  288   4447
 TEHN |     8     -     -    18     -    10    66     -     -     - |  288   5744
 THTI |    11    16    12    17     -    10     -     -     -     - |  288   7326
 TIDB |     5    12     -    10     -     -     -    13     -     - |  288   6351
 TIXI |     X     -     7     -     7     -     -     8     -     - |  260    >>>
 TLSE |     8    13    18     8     8     -    34     9     -     - |  288   1304
 TONG |    12     -    16     -    15     -    83    13     -     - |  288   4158
 TOW2 |     9     -    10    15    18     9    44     7     -     - |  288   2110
 TRO1 |     9     -    13    14    23     -    56     8     -     - |  288  10651
 TSKB |     7    13     -    11     -     -     -    11     -     - |  288   5580
 TUVA |    11     -    15     -    19     -     -     -     -     - |  288   4094
 TWTF |     8    23    11    12    15     -    47    13     -     - |  288     17
 UCAL |    15     -     -     -    30     -     -     -     -     - |  284   1623
 UFPR |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   5405
 ULAB |     3     -     -     -     7     -     -    10     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     4     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1435
 UNSA |     9     -    17     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 URUM |     7     -    12     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 USN7 |     4    17     8    11     -     -     -     5     -     - |  288      9
 USUD |     8    21     -    12     -     -    66     7     -     - |  288     41
 VALD |     2     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   2345
 VILL |     5    14     7     9     8     -     -     5     -     - |  288   1149
 VOIM |     9     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  268    >>>
 WAB2 |     4     -     -     8     -     -    62     6     -     - |  288     21
 WARK |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   5803
 WES2 |     6    18     -    15     -     -    62    16     -     - |  288   3556
 WHIT |     5    12     5    13     -     -     -     4     -     - |  288   7816
 WILL |     5     9     -     8     -     6     -     -     -     - |  288   4224
 WIND |     7     -    10     -    14     -     -     7     -     - |  288    >>>
 WTZR |     4     -     5     7     -     -    30     4     -     - |  288     21
 WUH2 |    10     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  281    >>>
 XMIS |     7     -    10    10     -     7    41     7     -     - |  288   2590
 YAKT |     7    14     7    15     -     6     -     7     -     - |  288   6143
 YAR2 |     4    13     -     8     -     -     -    10     -     - |  288    113
 YEL2 |     2     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 YELL |     4    10     -     6     6     -    67     6     -     - |  288     35
 YSSK |     7     -     6     6     -     6    76     4     -     - |  288   7495
 ZAMB |    11     -    14    21     -    12    57     5     -     - |  288   4917
 ZIM2 |     2     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4497
 ZIMM |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3263
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    15    11    11    12     8    94    11  1032     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2028-1  0:10:00 |  -491490315
cod |   TIXG  | 2028-1  0:15:00 |   508580642
cod |   TIXG  | 2028-1  0:20:00 |  -491407057
cod |   TIXG  | 2028-1  0:25:00 |   508600136
cod |   TIXG  | 2028-1  0:30:00 |   508574024
cod |   TIXG  | 2028-1  0:35:00 |  -491439115
esa |   SCOR  | 2028-1  0:35:00 |        1267
esa |   SCOR  | 2028-1 22:00:00 |        1171
esa |   SCOR  | 2028-1 22:15:00 |        1145
grg |   MAW1  | 2028-1 22:00:00 |        -650



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   282     2   288     2.26     3.96     0.38     0.38   | 5.93e-14  1.68e-14  3.17e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.22     3.96     3.96     3.96   | 4.60e-14  5.23e-15  1.58e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.20     3.96     0.66     0.66   | 4.61e-14  6.26e-15  6.57e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.39     3.96     2.61     2.61   | 2.05e-14  4.58e-15  1.73e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.20     3.96     2.89     2.89   | 3.65e-14  4.83e-15  3.56e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.68     3.96     3.76     3.76   | 3.60e-14  4.46e-15  1.72e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.39     3.96     1.77     1.77   | 2.27e-14  7.49e-15  1.81e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.71     3.96     1.47     1.47   | 1.81e-14  4.28e-15  1.46e-15 |
 MGUE |   288   282     2   288     2.34     3.96     1.56     1.56   | 1.70e-10  5.03e-11  1.07e-11 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.07     3.96     1.93     1.93   | 1.92e-14  4.20e-15  1.98e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.24     3.93     1.60     1.60   | 2.64e-14  9.21e-15  4.19e-15 |
 PIE1 |   284   278     2   284     2.68     3.89     3.91     3.91   | 3.06e-08  9.41e-09  2.29e-09 |
 PTBB |   260   254     2   260     1.89     3.54     3.58     3.58   | 8.38e-14  1.65e-14  1.43e-14 |
 SVTL |   288   285     1   288     1.88     3.31     1.15     1.15   | 4.00e-14  1.31e-14  4.93e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     1.86     3.25     3.96     3.96   | 4.43e-14  6.76e-15  1.66e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.84     3.17     0.86     0.86   | 4.29e-14  4.96e-15  1.22e-15 |
 NIST |   288   288     1   288     1.80     3.02     3.96     3.96   | 3.43e-14  5.08e-15  1.61e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.79     3.00     0.79     0.79   | 3.23e-14  4.83e-15  1.50e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.73     2.81     3.96     3.96   | 1.83e-14  3.47e-15  2.46e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.72     2.79     0.87     0.87   | 4.13e-14  5.88e-15  1.04e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.66     2.57     0.81     0.81   | 3.71e-14  6.94e-15  3.46e-15 |
 KOUR |   288   283     1   288     1.60     2.39     0.65     0.65   | 5.77e-14  1.56e-14  3.76e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     1.55     2.26     3.96     3.96   | 6.38e-14  1.46e-14  2.22e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.55     2.24     1.96     1.96   | 3.17e-14  8.32e-15  2.12e-15 |
 ALGO |   288   285     1   288     1.46     2.00     0.87     0.87   | 5.76e-14  6.17e-15  1.73e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.45     1.99     3.96     3.96   | 2.22e-14  5.85e-15  1.31e-15 |
 ALBH |   288   288     0   214     1.17     1.75     0.88     0.88   | 3.09e-14  1.05e-14  3.60e-14 |
 STJO |   288   285     1   288     1.36     1.73     0.45     0.45   | 7.42e-14  1.03e-14  1.22e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     1.31     1.62     1.41     1.41   | 1.53e-14  6.80e-15  9.59e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.22     1.39     0.61     0.61   | 3.80e-14  1.04e-14  8.70e-15 |
 BJNM |   176   176     0   176     0.92     1.33     2.42     2.42   | 3.84e-14  7.19e-15         - |
 DRAO |   288   288     0   288     1.10     1.13     0.52     0.52   | 6.23e-14  9.37e-15  4.72e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.05     1.03     0.25     0.25   | 8.17e-14  9.38e-15  4.82e-15 |
 BADG |   288   283     4    73     0.44     0.71     0.99     0.99   | 8.08e-14  1.79e-14  5.38e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.83     0.65     3.96     3.96   | 8.34e-14  1.05e-14  4.37e-15 |
 USUD |   288   287     1   288     0.71     0.47     2.87     2.87   | 1.09e-13  1.12e-14  3.76e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.70     0.45     0.17     0.17   | 2.43e-14  6.27e-15  4.47e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.68     0.44     0.89     0.89   | 5.99e-14  1.19e-14  5.44e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.61     0.35     0.46     0.46   | 2.47e-14  1.24e-14  7.87e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.60     0.33     0.73     0.73   | 3.62e-14  5.43e-15  3.53e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     0.44     0.18     0.28     0.28   | 3.27e-14  5.28e-15  1.14e-15 |
 G32  |   288   285     1   288     1.09     0.16     2.24     2.24   | 6.53e-14  1.73e-14  1.67e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.94     0.15     3.96     3.96   | 5.73e-14  2.10e-14  2.00e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.16     0.06     0.24     0.24   | 6.12e-14  1.87e-14  4.73e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     3.94     0.04     3.96     3.96   | 5.49e-14  1.65e-14  2.18e-14 |
 CEDU |   288   287     1   288     0.20     0.04     0.05     0.05   | 5.44e-14  1.85e-14  1.41e-14 |
 G06  |   288   286     1   288     3.95     0.02     2.22     2.22   | 7.40e-14  2.34e-14  3.51e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     3.94     0.02     1.90     1.90   | 6.93e-14  3.30e-14  9.12e-15 |
 G10  |   288   286     1   288     2.54     0.02     1.82     1.82   | 6.04e-14  1.93e-14  5.76e-15 |
 HRAG |    48    48     0    48     0.06     0.02     0.02     0.02   | 3.33e-12  5.78e-13         - |
 G30  |   288   288     0   288     3.94     0.02     1.52     1.52   | 5.34e-14  4.01e-14  2.64e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.94     0.02     1.00     1.00   | 5.37e-14  2.34e-14  2.53e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.04     1.04   | 5.72e-13  6.36e-14  2.27e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.81     0.81   | 5.69e-13  6.44e-14  2.51e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.22     0.22   | 5.88e-13  8.34e-14  1.38e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.48     0.48   | 6.44e-13  6.71e-14  5.18e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.66     0.66   | 6.66e-13  6.34e-14  1.72e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.25     0.25   | 6.99e-13  7.40e-14  2.87e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.70     0.70   | 6.76e-13  6.92e-14  1.85e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.29     0.29   | 6.35e-13  7.05e-14  2.76e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.44     0.44   | 6.54e-13  6.54e-14  2.12e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.98     0.98   | 7.71e-13  7.82e-14  5.07e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.11     0.01     0.08     0.08   | 7.56e-13  8.25e-14  4.30e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     1.40     0.01     0.20     0.20   | 8.11e-14  2.82e-14  3.66e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.14     0.14   | 5.78e-13  6.56e-14  3.03e-14 |
 ABPO |   288   271     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-12  5.84e-13  1.22e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-13  6.67e-13  1.85e-13 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  5.55e-13  2.36e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.13e-13  1.43e-13 |
 CHPI |   288   226    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  8.14e-13  1.37e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.98e-13  2.09e-13 |
 DAEJ |   260     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  4.46e-13  1.61e-13 |
 DAV1 |   288   253    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  7.42e-13  1.66e-13 |
 FLIN |   288   270     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  9.39e-13  1.58e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-13  7.36e-14  3.36e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  1.81e-13  1.10e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-13  7.95e-14  3.53e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  8.50e-14  2.67e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  9.29e-14  1.75e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.36e-13  4.40e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.10e-13  1.07e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.57e-13  7.66e-14  5.45e-14 |
 GLSV |   282   226    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  5.77e-13  1.33e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  4.30e-13  1.03e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-13  5.77e-13  1.86e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.28e-13  1.91e-13  1.27e-13 |
 JOZE |   288   247     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  5.90e-13  2.62e-13 |
 KARR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  7.00e-13  3.69e-13 |
 KERG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  5.63e-13  3.89e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-13  3.57e-13  5.02e-13 |
 MAR6 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  3.67e-13  2.39e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MOBS |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  4.73e-13  1.97e-13 |
 NANO |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  3.78e-13  9.59e-14 |
 NRMD |   288   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  1.06e-12  3.76e-13 |
 NYAL |   288   254     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.42e-13  6.55e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.02e-13  1.80e-13  2.30e-13 |
 PERT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  6.56e-13  5.54e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.98e-13  1.85e-13  2.26e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.67e-13  2.20e-13  1.25e-13 |
 SUTH |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-13  2.77e-13  8.61e-14 |
 TLSE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  4.61e-13  1.52e-13 |
 TOW2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  4.56e-13  1.31e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  2.56e-13  3.75e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.48e-13  8.00e-14 |
 XMIS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  4.42e-13  3.11e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-14  3.43e-15  1.84e-15 |
 IISC |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  8.12e-13  1.58e-13 |
 HOLB |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-12  3.23e-13  7.54e-14 |
 BRAZ |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-12  8.91e-13  3.04e-13 |
 PADO |   288   202    46     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.54e-10  1.87e-10  1.04e-10 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KUUJ |   286   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  8.18e-13  1.41e-13 |
 BAKE |   286   244    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  8.38e-13  1.27e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.94e-13  3.80e-13  1.24e-13 |
 LMMF |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  1.13e-12  2.03e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.83e-13  1.47e-13 |
 FALK |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  1.27e-12  1.85e-13 |
 UNB3 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  3.71e-13  1.90e-13 |
 NAUR |   262   257     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  4.80e-13  9.38e-14 |
 KRGG |   288   256     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  7.14e-13  3.80e-13 |
 TONG |   288   265     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  5.21e-13  2.36e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-13  2.97e-13  1.68e-13 |
 METG |   279   267     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  5.14e-13  1.49e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-13  1.70e-13  5.79e-14 |
 MAJU |   275   263     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  5.17e-13  1.49e-13 |
 PNGM |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.83e-13  6.68e-13  1.78e-13 |
 KZN2 |   162   140     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  7.86e-13         - |
 ONS1 |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  4.81e-13  1.64e-13 |
 UCAL |   284   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  4.17e-13  2.18e-13 |
 WARK |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  1.11e-12  4.08e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.93e-22  6.66e-20  2.12e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BJFS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
