
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2032   Day: 1   MJD: 58469                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2959      1      35      -1   1170   1170      0   1998   1998      0    0.00
 cod |   288     0  36558    239    -509    -232      9      8      9     74     96     66   24.29
 emr |   288     0  23650    181    -577    -997     18     19     18     78     88     72    9.68
 esa |   288     0  32550    357    -710     862     10     10     11    139    224     88   19.60
 gfz |   288     0  41538    529     162    -553     10      9     10     75     69     77   22.84
 iga |    96     0   2959     14      26       4     28     28      0    129    129      0    0.00
 igc |   287     5   8116    173     383    -452     82     82      0    407    407      0    0.00
 igu |    96     0   2959     28     120    -366    777    777      0   1659   1659      0    0.00
 jpl |   288     0  26376     11  214921   -1311      9      9     10     76     88     69   23.59
 ngs |    96     0   2959      0      30      13   1124   1124      0   1888   1888      0    0.00
 usn |   288     0  40498   1297    -573   -1052     83     75     85    219    182    229    0.00
 whu |   288     0  32022    164     817     888     24     39     15    108    143     92    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |    93   113   -36  -352    87  -231     - -1520   107    55   226   -77 |
    2 | -2671   -41   -83   238   -28     0    73 -1429   -94 -2615  -134   155 |
    3 |   803    75    93  -309    10  -188  -494 -1187   132   810   -10  -199 |
    5 | -3240    54   132  -265   125  -120   465  -288   -10 -2843   173  -124 |
    6 |   558    92   -19  -172     3   -65  -831 -1369    53   541   148  -165 |
    7 | -1000    32   124  -169    92   -49     5   293   -33  -966    85   -29 |
    8 |  2183   -29    37    84   -87   119   -93  1570    29  1556  -125  -123 |
    9 |  -871    20    14   -40   -52  -101  -221 -2003    57  -929   -55  -123 |
   10 |   -67     8   -91   -85    38   -92   246 -2117    62    -2   154   -74 |
   11 |  3688    60  -163     9    24    63   659   903   -28  3334   -59   118 |
   12 |  -503    78   -26  -219    35   -59   123   283    78  -495   235  -156 |
   13 |   782    20   -65   -40    25   -66   173 -1546    15  1201   125  -118 |
   14 |  2767   -25   -17   143   -36   289   -97   719   -51  2552   -67    13 |
   15 | -1234    42   172  -224    26    -8   838  -946    48 -1436   295  -148 |
   16 |  2090   -71    89   232    21   213   -62  -578  -177  1759  -133    38 |
   17 |  -600   174    44  -351   117   -99   227  1053   -19  -739   207   -10 |
   18 | -1570     X   115   -57     X     5     -   413     - -1874   212  -427 |
   19 | -1000    80   -87   180   -56    27  -274  -470  -143 -1251   -66   248 |
   20 |  2228  -174    60   383   -84   204  -219   149   -82  2139   -87    36 |
   21 |  2273  -173    61   319   -53   164   -84  1123   -61  1954  -112   107 |
   22 | -2256  -111     7   500   -43   152  -346   212  -200 -2175  -117   144 |
   23 | -1330   119  -105     8   -18    72    10   271   -69 -1132     -    30 |
   24 | -2284    70     4  -198    46  -137    98  6228    46 -1278   297  -109 |
   25 |  -246   114  -117   140   -82    96  -421    14  -107  -184    92   -34 |
   26 |   235   124    20   -87   -13   -66   -25  -290   -51    44    39  -114 |
   27 |  -281    25    22   -12     8    44    47  -463   -33  -106    51  -119 |
   28 |   769   -29  -104   155   -28   154  -226  2783   -30  2072  -139    81 |
   29 |  -123   -72    17  -309   161  -161   908  -524   168  -291   314   -18 |
   30 |   -26   191  -137  -117   -22   -52  -641  -981   -22   -89    -4   -96 |
   31 |  -170    40    75  -270    78   -52  -169   203    76  -494   262  -190 |
   32 |   691   112     8  -189   -14   -39  -170  1470    52   546   158  -277 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    28  -132     -     -     -   104     -     -   -35 |
 ALBH |     -    89   144  -181     -     -     -     -     -     -   100     - |
 ALGO |     -    62    24     -     -     -     -     -   -74     -    91    39 |
 ALIC |     -   -16     -  -137    99     -     -     -    34     -    45    85 |
 AREQ |     -   -24     2    17    46     -     -     -   -35     -     -    18 |
 ARTU |     -    62     -    44  -104     -     -     -     -     -  -716     - |
 ASPA |     -   -48     -     -    51     -     -     -     -     -   -99   142 |
 AUCK |     -    66     -   -31   -45     -     -     -     -     -    31    93 |
 BADG |     -     -    -7   -41     -     -     -     -    37     -   -72    12 |
 BAKE |     -     -     -    -2   114     -     -     -  -109     -     4  -105 |
 BJFS |     -   -31   -97     -    74     -     -     -     -     -     -   177 |
 BOGT |     -     -     -   -47   -10     -     -     -    49     -    73   -77 |
 BOR1 |     -    -4    11     -     -     -     -     -     -     -    18     - |
 BRAZ |     -   -42     -     -    45     -     -     -     -     -    57   181 |
 BRMU |     -   -88     -     -    93     -     -     -     -     -    63   126 |
 BRST |     -  -209     -   259     -     -     -     -     -     -     -   -99 |
 BRUX |     -     7    12     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    41     -     -     -     -   -34     -   113     - |
 CAS1 |     -   -44     -   131   -15     -     -     -   -49     -   122   108 |
 CCJ2 |     -     -     -     -  -133     -     -     -   129     -     -   136 |
 CEBR |     -     -   -79    39     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    72    75    88  -184     -     -     -     -     -    92    76 |
 CHAN |     -     -     -    12   -61     -     -     -    50     -     -   -21 |
 CHPI |     -     -     -    -9   -38     -     -     -    43     -  -109     - |
 CHTI |     -   -41     -   -31    -8     -     -     -    75     -  -480   140 |
 CHUR |     -   -33   -63     -    61     -     -     -     -     -    -7  -190 |
 COCO |     -    14     -    96   -98     -     -     -     -     -   118     8 |
 CORD |     -    10     -     -   -11     -     -     -     -     -    44     - |
 CRO1 |     -    40     5     -   -45     -     -     -     -     -    26     - |
 CUSV |     -     -     -    57   -96     -     -     -    46     -     -    26 |
 DARW |     -   -21     -   -13    34     -     -     -     -     -    77     - |
 DAV1 |     -    55     -   -55   -11     -     -     -     -     -   -60    -8 |
 DRAO |     -    26    19     -   -36     -     -     -     -     -   -54   -61 |
 DUBO |     -    39     -     -   -42     -     -     -     -     -    79     - |
 FAA1 |     -   -99     -    45    67     -     -     -     -     -  -110   -66 |
 FAIR |     -   -75     -  -174    81     -     -     -   137     -   -13     2 |
 FLIN |     -   -55     -   -21    76     -     -     -     -     -     -  -122 |
 FLRS |     -     -     -   -40     -     -     -     -    33     -    50    98 |
 GLPS |     -   -18     -    25    32     -     -     -   -33     -   -20     4 |
 GLSV |     -     -     -   -87    74     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     0     0     -     X     -     -     -     -     -  -596     - |
 GODZ |     -     -   -17     8     -     -     -     -     -     -    23     - |
 GOL2 |     -     -   134  -105     -     -     -     -    36     -     -     - |
 GOPE |     -    38     -     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -    -9     -     -    10     -     -     -     -     -    26     - |
 GRAZ |     -   -58     -     -    61     -     -     -     -     -    17    58 |
 GUAM |     -    15     -   -32    19     -     -     -    -7     -    46     - |
 GUAT |     -  -117     -    73    62     -     -     -     -     -    18    59 |
 HARB |     -   -49     -     -    52     -     -     -     -     -     X    79 |
 HERS |     -   -28   -48     -    50     -     -     -     -     - -1100     - |
 HOB2 |     -    88    35    10  -132     -     -     -    14     -    97     - |
 HOFN |     -  -109     -     -    17     -     -     -    95     -  -653   167 |
 HOLB |     -     6     -     -     -     -     -     -    -6     -     -    -9 |
 HRAO |     -     -    73     -   -31     -     -     -     -     -   210     - |
 IENG |     -    37   -10     -   -35     -     -     -     -     -    93     - |
 IISC |     -     -     -    98   -91     -     -     -     7     -   157     4 |
 IQAL |     -     -     -    24     -     -     -     -   -20     -    32   -40 |
 KARR |     -   -65     -     -    69     -     -     -     -     -    29     - |
 KAT1 |     -     -   -41     -     -     -     -     -    17     -    12     - |
 KERG |     -     -     -     -   -42     -     -     -    40     -   343   188 |
 KIRU |     -     3     -   -48     -     -     -     -    37     -    66     - |
 KOKB |     -     -   -23     -     3     -     -     -     6     -   -32     - |
 KOKV |     -     -    14   -11     5     -     -     -     -     -    46   -48 |
 KOUR |     -   -42     -   -16    39     -     -     -    19     -   -48     4 |
 LHAZ |     -     -     -   164    49     -     -     -  -183     -   -98    23 |
 LMMF |     -     -     -     0     -     -     -     -     0     -   -20     - |
 LPGS |     -     -     -    34   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    53     -   -32   -29     -     -     -     -     -   125    -1 |
 MAG0 |     -     -     -    19   -16     -     -     -     -     -   192    11 |
 MAL2 |     -   -91     -   113     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -175     -   156    58     -     -     -     -     -   -88     2 |
 MATE |     -    -6   -65     -    35     -     -     -     -     -    27     - |
 MAW1 |     -    91     -   -27   -68     -     -     -    -5     -   202    25 |
 MBAR |     -     -     -    35    -3     -     -     -   -24     -     -   -17 |
 MCM4 |     -  -147     -     X   157     -     -     -     -     -  -189   183 |
 MDO1 |     -    30     -    75    -8     -     -     -   -85     -     -     - |
 MDVJ |     -   -73  -131     -   133     -     -     -     -     -   -52     - |
 METS |     -    75     -     -   -79     -     -     -     -     -    94     - |
 MGUE |     -     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     4     -    -2     -     -     -     -     -   103   -92 |
 NANO |     -    82     -     -   -87     -     -     -     -     -    94    -5 |
 NAUR |     -     -     -    38     -     -     -     -   -31     -  -151     - |
 NICO |     -   -99     -     -   105     -     -     -     -     -   -48    88 |
 NIST |     -    61   -18     -  -155     -     -     -    31     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -    79     -     -     -     -   -66     -  -559    53 |
 NKLG |     -   -10     -    55   -68     -     -     -    32     -    88   123 |
 NOT1 |     -     -   -10     5     -     -     -     -     -     -   114     9 |
 NRC1 |     -   -13   -16     -    21     -     -     -     -     -     7    32 |
 NRIL |     -     -     -     -   -35     -     -     -    34     -    15   -30 |
 NTUS |     -    13     -  -302   156     -     -     -    59     -     -   -19 |
 NYA1 |     -    27    14     -   -34     -     -     -     -     -  -283     - |
 OHI2 |     -  -106     -   106    26     -     -     -     -     -   152    -1 |
 ONSA |     -    78   159     -  -150     -     -     -     -     -   135    22 |
 OPMT |     -   -33     -     -    35     -     -     -     -     -    33     - |
 PBRI |     -     -   -29    14     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 PDEL |     -   -49     -     -    52     -     -     -     -     -    76   114 |
 PERT |     -   -84     -    42  -126     -     -     -   173     -    42   108 |
 PETS |     -     -     -     -    31     -     -     -   -30     -   113     - |
 PICL |     -     -     -    68     -     -     -     -   -56     -     -     - |
 PIE1 |     -    57   -22     -   -51     -     -     -     -     -    55   -23 |
 PIMO |     -     -     -   -20    38     -     -     -   -20     -   178     - |
 PNGM |     -     -     -    54     -     -     -     -   -45     -     -     - |
 POTS |     -    84     -     -   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -49    23     6    37     -     -     -     -     -     -   -14 |
 PTBB |     -   -25    85    55   -54     -     -     -     -     -    35     - |
 QAQ1 |     -   -39     -    48     -     -     -     -     -     -   -97   -10 |
 RAMO |     -   -27     -     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -  -105     -   130     -     -     -     -     -     -     0     - |
 REUN |     -     5     -     -    -5     -     -     -     -     -   -81    67 |
 REYK |     -     -     -    55   -47     -     -     -     -     -   -39   -48 |
 RIO2 |     -     -     -   -79    68     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    53     -     -   -31     -     -     -   -25     -    61   -95 |
 SCH2 |     -   -25     -   -35    57     -     -     -     -     -    90  -157 |
 SCOR |     -     -     -   104   -89     -     -     -     -     -    41    32 |
 SEYG |     -     -     -    26     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 SFER |     -     -  -169     -    72     -     -     -     -     -   -67    53 |
 SHAO |     -     -     -     -   -40     -     -     -    38     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    85     -   -36     -     -     -     -     -   -25     - |
 STHL |     -   -79     -    71   -22     -     -     -    47     -  -105    12 |
 STJO |     -    71   119     -    67     -     -     -  -187     -    72   -93 |
 SUTH |     -   -88     -    -6     -     -     -     -    95     -   -44    -1 |
 SVTL |     -     -    -9     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    56     -     -     -     -     -     -   -58     -    60   -23 |
 SYOG |     -    47     -     -   -51     -     -     -     -     -   187   214 |
 THU3 |     -     -   -20     -    18     -     -     -   -10     -   -71     - |
 TID1 |     -    15   -38     -     -     -     -     -     -     -   100     - |
 TIDB |     -     -    46   -23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -    15     -   -10    -8     -     -     -     -     -   -21     - |
 TLSE |     -   -52     -     -   -41     -     -     -    96     -     2     - |
 TOW2 |     -    22     -    39   -24     -     -     -   -32     -   -14   -90 |
 TRO1 |     -    66    21     -   -79     -     -     -     -     -  -533     - |
 TSK2 |     -     -  -159    79     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 TSKB |     -    31     -     -   -32     -     -     -     -     -  -131     - |
 TWTF |     -    50    18     -   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -132   114     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -42     -     -    45     -     -     -     -     -  -668     - |
 USUD |     -     -   -52     -     -     -     -     -    21     -   133     - |
 VACS |     -     -     -   118     -     -     -     -   -98     -     X     - |
 VILL |     -     4     -    60   -54     -     -     -     -     -    48     - |
 WAB2 |     -    49    -7     -   -49     -     -     -     -     -    89     - |
 WES2 |     -   -49    70     -    23     -     -     -     -     - -1205     - |
 WHIT |     -   -94     -  -158   236     -     -     -     -     -   -69  -127 |
 WSRT |     -    13     -     -   -14     -     -     -     -     -     X   -53 |
 WTZA |     -    15     -     -     -     -     -     -   -16     -     -     - |
 WTZR |     -  -117  -112   191     8     -     -     -     -     -   -43  -115 |
 XMIS |     -     -     -   107  -128     -     -     -    35     -   -26   149 |
 YAR2 |     -    14    52     -   -36     -     -     -     -     -    72     - |
 YELL |     -   -66    -8     1    72     -     -     -     -     -     6    15 |
 YSSK |     -     -     -     -   -87     -     -     -    85     -   134     - |
 ZAMB |     -     1     -   -61     5     -     -     -    42     -     -   -43 |
 ZECK |     -   -20   -31    87   -14     -     -     -   -25     -    20    60 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   303     9    23    11     8    41     -   685     7   409    38    42 |  288    233
    2 |   781     8    18     7     8    30    73   767    11   653    92    38 |  288    184
    3 |   538     7    17    11    10    25   106   391     8   437    52    20 |  288    294
    5 |   934     7    18    12     8    20    55   397    14   713    65    32 |  288    427
    6 |   425     9    18    10     6    22   250   672     8   444    69    20 |  288    261
    7 |   816     6    15     9    10    27    69   590     9   754    84    47 |  288    481
    8 |  1121    12    23    11     9    23    95  1913     8  1464    65    41 |  288   1076
    9 |   778     6    12     9     7    27    82   965    10   902    61    19 |  288    307
   10 |   434     9    26    12    12    24    65  1162    11   354    82    18 |  288    218
   11 |   866    11    31    10     8    20    99   381     8   814    41    41 |  288    184
   12 |   552     8    17     7    10    21    66   232     7   550    77    62 |  288    375
   13 |  1233     9    22     9     9    16    73   657     7  1365    31    41 |  288    301
   14 |   470     8    21     7     9    34    59   688    10   489    34    17 |  288    212
   15 |   807    10    15    16    16    30    78   379     7   667    85    29 |  288    204
   16 |   510     9    15     8     6    28    67   439     8   506   102    57 |  288    425
   17 |   390     9    18    13     7    35    59   580     9   381    68    34 |  288    345
   18 |  1438     X    25    12     X    54     -   849     -  1271    42    35 |  238   1070
   19 |   480     9    18    14    10    25    85   267    10   541    80    44 |  288    181
   20 |   334     8    14     7    10    17    64   258    10   324   105    49 |  288    235
   21 |   629     7    10     7    12    33    83   779    10   587    76    55 |  288    351
   22 |   614    10    17    21     8    29    47   414     8   593    66    42 |  288    338
   23 |   901     9    19     7     8    16    76   453    11   722     -    20 |  288    226
   24 |  2810    10    32    11    11    43    73  1576     8  2888   123    27 |  288   2389
   25 |   585     9    17    11    15    27    78   239     8   582    68    40 |  288    252
   26 |   652    10    13    10    10    27    90   424     9   649    64    37 |  288    332
   27 |   433    15    29    13    16    16    89   388     8   443    52    45 |  288    292
   28 |  4439     7    20    13     6    23    84  1718     8  4036    85    39 |  288    304
   29 |   991    10    19     8     9    41    98   504    10  1050   126    74 |  288    327
   30 |   395     5    20     8     6    28    57   314     7   427    65    27 |  288    332
   31 |   848     8    13     8    13    28   112   233     9   684    76    48 |  288    242
   32 |   283     7    19     8    10    27    66  1251     9   197    69    17 |  288    241
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    12    16     -     -     -    13     -     -    22 |  288   1727
 ALBH |     -     9    20    10     -     -     -     -     -     -    28     - |  288   3064
 ALGO |     -     9    19     -     -     -     -     -     8     -    25    10 |  288     91
 ALIC |     -    11     -    11     9     -     -     -     8     -   223    13 |  288   3022
 AREQ |     -     8    12     9    10     -     -     -     9     -     -    13 |  288   3430
 ARTU |     -     6     -     7     6     -     -     -     -     -    49     - |  288    >>>
 ASPA |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -    40    23 |  241   4707
 AUCK |     -     8     -     8    10     -     -     -     -     -    45    14 |  288   4772
 BADG |     -     -    19     7     -     -     -     -     7     -    28    11 |  288     30
 BAKE |     -     -     -     6     7     -     -     -     8     -    22     8 |  288   2573
 BJFS |     -     5    16     -     8     -     -     -     -     -     -     8 |  288   2619
 BOGT |     -     -     -     9    10     -     -     -    12     -    57    20 |  288   5122
 BOR1 |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -    28     - |  288   1795
 BRAZ |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -    36    23 |  288   4172
 BRMU |     -    16     -     -    17     -     -     -     -     -    41    25 |  277   6262
 BRST |     -    10     -    12     -     -     -     -     -     -     -    16 |  276   1685
 BRUX |     -     7    19     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 BSHM |     -     -     -    15     -     -     -     -    12     -    35     - |  276   3243
 CAS1 |     -    12     -    10    12     -     -     -     9     -    59    10 |  288   2152
 CCJ2 |     -     -     -     -    15     -     -     -    14     -     -    18 |  288   2679
 CEBR |     -     -    15     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 CEDU |     -    11    18    12    12     -     -     -     -     -    82    17 |  288   1700
 CHAN |     -     -     -     7     8     -     -     -     6     -     -     9 |  288   5036
 CHPI |     -     -     -     8    10     -     -     -    11     -   235     - |  288   2362
 CHTI |     -    10     -    11    14     -     -     -    10     -   147    14 |  288   4143
 CHUR |     -     9    15     -     6     -     -     -     -     -    77     5 |  288  98223
 COCO |     -    12     -    16    16     -     -     -     -     -    64    18 |  288   2569
 CORD |     -    14     -     -    15     -     -     -     -     -    31     - |  288   5004
 CRO1 |     -    11    24     -    15     -     -     -     -     -    47     - |  288   3711
 CUSV |     -     -     -    11    12     -     -     -    10     -     -    14 |  288   4549
 DARW |     -    19     -    22    15     -     -     -     -     -    49     - |  287   1920
 DAV1 |     -    16     -    22    10     -     -     -     -     -    24    14 |  288   1941
 DRAO |     -     7    23     -     9     -     -     -     -     -    28     8 |  288     45
 DUBO |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -    42     - |  288  25273
 FAA1 |     -    15     -    16    11     -     -     -     -     -    48    22 |  288   6020
 FAIR |     -    10     -    10     9     -     -     -    10     -    30    12 |  288   3693
 FLIN |     -     7     -     8     7     -     -     -     -     -     -     8 |  288   2373
 FLRS |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -    40    24 |  276   2794
 GLPS |     -     7     -     8     8     -     -     -     7     -   274    11 |  288   4397
 GLSV |     -     -     -     6     5     -     -     -     -     -     -     - |  287   1835
 GODE |     -     5    13     -     X     -     -     -     -     -   200     - |  288     35
 GODZ |     -     -    11     6     -     -     -     -     -     -    35     - |  275   6287
 GOL2 |     -     -    24    15     -     -     -     -    10     -     -     - |  281     51
 GOPE |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1468
 GRAS |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    31     - |  288   2970
 GRAZ |     -     4     -     -     4     -     -     -     -     -    34    13 |  288   2673
 GUAM |     -    12     -    16    18     -     -     -    14     -    44     - |  288   5680
 GUAT |     -     8     -     7     9     -     -     -     -     -    21    12 |  252   3349
 HARB |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -     X    25 |  168   1388
 HERS |     -     8    17     -    12     -     -     -     -     -    99     - |  288     22
 HOB2 |     -     9    17    12    11     -     -     -    11     -    33     - |  288   1396
 HOFN |     -    10     -     -    10     -     -     -    11     -   120    12 |  288   1688
 HOLB |     -     7     -     -     -     -     -     -     7     -     -    14 |  288    897
 HRAO |     -     -    29     -    12     -     -     -     -     -    27     - |  249     46
 IENG |     -     8    16     -     7     -     -     -     -     -   144     - |  288     31
 IISC |     -     -     -    10    11     -     -     -    10     -    36    13 |  288   2362
 IQAL |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -   162     9 |  288   2408
 KARR |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -    41     - |  288   3686
 KAT1 |     -     -    21     -     -     -     -     -     9     -    47     - |  288     30
 KERG |     -     -     -     -    15     -     -     -    14     -    38    27 |  288   2040
 KIRU |     -     6     -     7     -     -     -     -     6     -    44     - |  288   1320
 KOKB |     -     -    21     -    11     -     -     -    10     -    40     - |  267     37
 KOKV |     -     -    22    12     9     -     -     -     -     -    47    11 |  267     50
 KOUR |     -    11     -    12    17     -     -     -    14     -   166    21 |  288     28
 LHAZ |     -     -     -     9     8     -     -     -     7     -    15    12 |  288   4317
 LMMF |     -     -     -    13     -     -     -     -    11     -    56     - |  276   2595
 LPGS |     -     -     -    22    19     -     -     -     -     -     -     - |  188    >>>
 MAC1 |     -     9     -    11    11     -     -     -     -     -    49    12 |  288   1859
 MAG0 |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -    23    14 |  288   7542
 MAL2 |     -    10     -    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  214   4267
 MAS1 |     -     7     -    10     8     -     -     -     -     -   150    13 |  288   2747
 MATE |     -    10    13     -    11     -     -     -     -     -    45     - |  288    211
 MAW1 |     -    11     -    11    15     -     -     -    20     -    55     9 |  288   1906
 MBAR |     -     -     -     8    12     -     -     -    12     -     -    18 |  288   2863
 MCM4 |     -     8     -     X     8     -     -     -     -     -    44    13 |  288   4944
 MDO1 |     -    12     -    11    12     -     -     -    11     -     -     - |  288   3456
 MDVJ |     -     6    17     -     7     -     -     -     -     -    30     - |  288     19
 METS |     -     5     -     -     6     -     -     -     -     -    36     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    17     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     21
 MKEA |     -     -    19     -     8     -     -     -     -     -    62    13 |  287     30
 NANO |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -    45    11 |  288    997
 NAUR |     -     -     -    11     -     -     -     -     9     -    20     - |  276   1555
 NICO |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -    31    17 |  288   4408
 NIST |     -    10    30     -    23     -     -     -     8     -     -     - |  287     16
 NIUM |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -   141    21 |  276   3835
 NKLG |     -    15     -     9    14     -     -     -    12     -    30    20 |  288   3615
 NOT1 |     -     -    26    13     -     -     -     -     -     -    44    29 |  275     26
 NRC1 |     -     7    21     -    10     -     -     -     -     -    17    17 |  288     16
 NRIL |     -     -     -     -     6     -     -     -     6     -    20    12 |  288   4698
 NTUS |     -     9     -    18    14     -     -     -    13     -     -    14 |  288   2944
 NYA1 |     -    10    16     -     7     -     -     -     -     -    34     - |  288   5147
 OHI2 |     -     9     -     9     8     -     -     -     -     -    64    10 |  288    123
 ONSA |     -     5    12     -     5     -     -     -     -     -    42     9 |  288    630
 OPMT |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -    38     - |  288     26
 PBRI |     -     -    26    13     -     -     -     -     -     -     -    18 |  270   1363
 PDEL |     -    15     -     -    16     -     -     -     -     -    29    26 |  288   2571
 PERT |     -    13     -    11    10     -     -     -     9     -    72    12 |  288   2673
 PETS |     -     -     -     -     6     -     -     -     6     -    65     - |  288   8838
 PICL |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   1186
 PIE1 |     -     4    19     -     8     -     -     -     -     -    55     7 |  288     26
 PIMO |     -     -     -    12    18     -     -     -    12     -    56     - |  288   4682
 PNGM |     -     -     -    14     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   3475
 POTS |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PRDS |     -     7    22     9     8     -     -     -     -     -     -     8 |  288     74
 PTBB |     -     6    16     7     7     -     -     -     -     -    51     - |  288     16
 QAQ1 |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -   121     7 |  288    >>>
 RAMO |     -     5     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 RBAY |     -     9     -    11     -     -     -     -     -     -    22     - |  192   2569
 REUN |     -    14     -     -    15     -     -     -     -     -    56    24 |  288   3833
 REYK |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -    45    14 |  288   2089
 RIO2 |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  264    >>>
 SANT |     -    10     -     -    12     -     -     -    10     -    50    16 |  288   2130
 SCH2 |     -     8     -     8     8     -     -     -     -     -    64     8 |  288   2388
 SCOR |     -     -     -     6     5     -     -     -     -     -    95     6 |  288   1794
 SEYG |     -     -     -    20     -     -     -     -    16     -     -     - |  271   3210
 SFER |     -     -    14     -     6     -     -     -     -     -    45    12 |  286   2437
 SHAO |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -     - |  288   5368
 SPT0 |     -     -    13     -     5     -     -     -     -     -   106     - |  288    622
 STHL |     -     9     -     9     9     -     -     -    10     -   127    19 |  288   3786
 STJO |     -     7    18     -     9     -     -     -     8     -    34     7 |  288    220
 SUTH |     -     9     -    10     -     -     -     -     9     -    23    17 |  288   2573
 SVTL |     -     -    13     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     58
 SYDN |     -     7     -     -     -     -     -     -     8     -   287    17 |  288   1338
 SYOG |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -    68     9 |  288   4628
 THU3 |     -     -    13     -     7     -     -     -     9     -    26     - |  288   5253
 TID1 |     -     6    16     -     -     -     -     -     -     -    54     - |  288     56
 TIDB |     -     -    24    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  270   6820
 TIXI |     -     7     -     8     9     -     -     -     -     -    50     - |  288    >>>
 TLSE |     -     8     -     -    10     -     -     -    12     -    41     - |  288   1589
 TOW2 |     -    13     -    12    16     -     -     -    12     -    38    19 |  288   2172
 TRO1 |     -     6    13     -     6     -     -     -     -     -    41     - |  288   4067
 TSK2 |     -     -    20    10     -     -     -     -     -     -     -    23 |  276   3485
 TSKB |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -    78     - |  288   4475
 TWTF |     -     8    17     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 URUM |     -     -     -    15    13     -     -     -     -     -     -     - |  237    >>>
 USN7 |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -   200     - |  288     20
 USUD |     -     -    19     -     -     -     -     -     8     -    99     - |  288     28
 VACS |     -     -     -    17     -     -     -     -    14     -     X     - |  274   1914
 VILL |     -     7     -     7    10     -     -     -     -     -   146     - |  288   1876
 WAB2 |     -     6    10     -     6     -     -     -     -     -    44     - |  288     20
 WES2 |     -    12    25     -    10     -     -     -     -     -    43     - |  288   2419
 WHIT |     -     8     -     8     6     -     -     -     -     -    35     8 |  288  13773
 WSRT |     -     5     -     -     6     -     -     -     -     -     X    13 |  144   5169
 WTZA |     -     5     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288    543
 WTZR |     -     7    20     6     7     -     -     -     -     -   119    11 |  288     14
 XMIS |     -     -     -     9    11     -     -     -     8     -   177    17 |  288   4270
 YAR2 |     -     8    11     -     9     -     -     -     -     -    89     - |  288    127
 YELL |     -     7    17     8     7     -     -     -     -     -    27     8 |  288     23
 YSSK |     -     -     -     -     6     -     -     -     5     -    32     - |  288   8559
 ZAMB |     -    11     -     9    13     -     -     -    12     -     -    18 |  288   2864
 ZECK |     -     8    12     6     7     -     -     -     9     -   105    11 |  288     30
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1170     9    19    11    10    28    83   778    10  1124    84    25 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.34     4.40     0.80     0.80   | 2.53e-14  5.63e-15  3.26e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.40     4.40     4.40     4.40   | 3.89e-14  6.64e-15  1.07e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.89     4.40     3.06     3.06   | 2.96e-14  4.29e-15  3.54e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.69     4.40     1.30     1.30   | 2.11e-14  4.95e-15  2.89e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.23     4.40     3.22     3.22   | 2.99e-14  8.93e-15  1.85e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.07     4.40     4.40     4.40   | 3.88e-14  4.89e-15  1.88e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.35     4.40     4.40     4.40   | 1.89e-14  4.94e-15  1.20e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.22     4.40     4.40     4.40   | 2.87e-14  5.43e-15  3.12e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.60     4.40     1.38     1.38   | 2.48e-14  6.06e-15  1.41e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.92     4.40     1.06     1.06   | 2.47e-14  5.48e-15  1.16e-15 |
 MKEA |   287   287     0   287     2.98     4.38     0.36     0.36   | 3.99e-14  8.90e-15  4.47e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.11     4.37     4.40     4.40   | 2.59e-14  6.95e-15  2.94e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.69     4.37     4.39     4.39   | 4.47e-14  5.72e-15  1.53e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     2.71     4.18     4.21     4.21   | 3.35e-14  6.76e-15  2.80e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.55     4.05     4.40     4.40   | 4.61e-14  5.64e-15  2.31e-15 |
 TID1 |   288   285     1   288     2.55     4.05     0.70     0.70   | 6.70e-14  8.80e-15  7.27e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.50     3.90     4.40     4.40   | 4.22e-14  4.55e-15  1.86e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.48     3.86     4.40     4.40   | 3.96e-14  6.97e-15  3.52e-15 |
 HRAO |   249   248     0   249     2.24     3.62     0.27     0.27   | 3.59e-13  1.04e-13  4.04e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     2.36     3.47     1.85     1.85   | 2.16e-14  9.41e-15  2.98e-15 |
 USN7 |   288   286     1   288     2.33     3.37     4.40     4.40   | 4.44e-14  8.16e-15  1.50e-15 |
 NOT1 |   275   272     1   275     2.17     3.07     4.16     4.16   | 6.37e-14  1.21e-14  4.16e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.17     2.93     2.52     2.52   | 4.52e-14  9.55e-15  3.26e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.66     1.72     0.34     0.34   | 7.08e-14  1.07e-14  3.20e-15 |
 GOL2 |   281   278     1   281     1.41     1.28     2.86     2.86   | 1.18e-13  3.00e-14  6.25e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.03     0.66     2.40     2.40   | 1.21e-13  1.28e-14  2.49e-15 |
 KAT1 |   288   288     0   288     0.89     0.50     0.50     0.50   | 4.38e-14  1.39e-14  2.99e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.85     0.45     0.10     0.10   | 4.88e-14  1.41e-14  2.54e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     0.74     0.36     0.22     0.22   | 3.34e-14  9.51e-15  3.83e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.71     0.32     0.30     0.30   | 3.67e-14  9.64e-15  2.31e-14 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.66     0.28     0.78     0.78   | 3.95e-14  9.74e-15  9.45e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.26     0.18     1.75     1.75   | 6.25e-14  3.74e-14  2.04e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.51     0.16     0.06     0.06   | 4.50e-14  1.31e-14  1.49e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.87     0.07     0.21     0.21   | 5.77e-14  2.44e-14  1.41e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.31     0.06     0.15     0.15   | 2.23e-14  9.72e-15  4.00e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     4.34     0.05     4.40     4.40   | 6.05e-14  3.28e-14  2.51e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     2.06     0.03     3.65     3.65   | 6.82e-14  2.42e-14  5.82e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     0.20     0.02     0.01     0.01   | 5.06e-13  1.50e-13  6.68e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.34     0.34   | 3.87e-13  1.03e-13  3.61e-14 |
 G30  |   288   288     1   288     4.35     0.02     1.18     1.18   | 6.59e-14  2.79e-14  4.54e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.68     0.02     1.50     1.50   | 6.24e-14  2.66e-14  3.16e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.14     1.14   | 5.68e-13  5.12e-14  3.08e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.34     0.02     0.66     0.66   | 6.31e-14  2.35e-14  2.53e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.89     0.89   | 5.58e-13  7.24e-14  1.29e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.24     0.24   | 6.75e-13  7.36e-14  2.55e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.01     0.74     0.74   | 6.91e-13  7.68e-14  3.59e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.72     0.72   | 7.21e-13  7.07e-14  1.85e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.52     0.52   | 6.43e-13  7.50e-14  6.29e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.77     0.77   | 6.93e-13  5.60e-14  2.37e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.28     0.28   | 6.73e-13  7.07e-14  4.80e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.32     0.32   | 6.52e-13  7.11e-14  1.51e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.04     1.04   | 7.14e-13  7.66e-14  4.46e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.09     0.09   | 7.17e-13  7.14e-14  3.57e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.53     0.01     0.12     0.12   | 7.27e-14  3.78e-14  1.86e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.23     0.01     2.64     2.64   | 5.30e-13  6.72e-14  3.52e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.10     0.10   | 9.29e-14  2.41e-14  1.79e-14 |
 G18  |   238   238     0   238     0.17     0.00     0.08     0.08   | 3.36e-12  7.03e-13  2.23e-13 |
 ABPO |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  7.84e-13  1.66e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  6.84e-13  4.53e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  7.43e-13  1.75e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  4.59e-13  2.43e-13 |
 CEDU |   288   271    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-13  1.09e-13  1.02e-13 |
 CHPI |   286   182    51     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-11  2.65e-12  3.31e-13 |
 DARW |   287   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  4.61e-13  9.25e-14 |
 FLIN |   286   260    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.29e-12  9.90e-13  1.95e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.55e-13  8.19e-14  5.82e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  2.44e-13  1.22e-13 |
 G09  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-14  2.55e-14  3.19e-14 |
 G11  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-13  7.96e-14  1.40e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  9.32e-14  3.59e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  9.16e-14  1.72e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  1.24e-13  2.48e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.25e-13  2.31e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.18e-13  6.89e-14  3.19e-14 |
 GLSV |   285   248     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  6.51e-13  1.06e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.08e-13  1.53e-13  1.91e-13 |
 HOFN |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  7.42e-13  1.57e-13 |
 KARR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  5.51e-13  1.86e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-13  2.59e-13  1.62e-13 |
 KOKB |   267   267     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-14  1.14e-14  3.33e-15 |
 PERT |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  7.39e-13  1.93e-13 |
 PICL |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  3.83e-13  1.21e-13 |
 REUN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  6.37e-13  5.61e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  4.21e-13  1.50e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.57e-13  1.64e-13  6.61e-14 |
 SUTH |   286   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  6.32e-13  1.74e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  5.46e-13  1.55e-13 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-14  6.14e-15  2.00e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-14  4.29e-15  1.30e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  3.14e-13  1.56e-13 |
 XMIS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  6.13e-13  2.90e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  4.03e-13  1.26e-13 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  6.23e-13  1.64e-13 |
 HARB |   168   168     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-13  3.83e-13         - |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  6.03e-13  2.25e-13 |
 MAW1 |   288   279     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-11  6.18e-13  2.53e-13 |
 DAV1 |   217   115    68     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.19e-11  6.99e-12  4.08e-14 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  5.05e-13  1.81e-13 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  3.39e-13  7.18e-14 |
 BAKE |   288   257    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  9.70e-13  1.59e-13 |
 NANO |   288   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  3.75e-13  8.17e-14 |
 GOPE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  4.69e-13  1.22e-13 |
 SCOR |   215    90    81     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.40e-11  6.90e-12         - |
 WES2 |   288   224    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  7.38e-13  2.81e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  2.29e-13  1.53e-13 |
 GODZ |   275   269     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.63e-12  1.73e-12  4.60e-13 |
 KOKV |   267   267     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-14  6.59e-15  3.25e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 VACS |   274   272     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  5.76e-13  2.13e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TRO1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  3.69e-13  2.47e-13 |
 PBRI |   270   270     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  2.47e-13  6.46e-14 |
 BADG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-14  1.03e-14  2.05e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.07e-22  2.68e-20  1.15e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
