
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2032   Day: 5   MJD: 58473                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2941      0     196      84   1508   1508      0   2502   2502      0    0.00
 cod |   288     0  36203    226    -652     131      8      7      9     84    116     71   26.60
 emr |   288     0  23138    588    -838     304     19     20     18     89     81     93    9.29
 esa |   288     0  31257    293   -2629    1205      9      7      9    132    218     80   26.02
 gfz |   288     0  41233    321    -521     734     11     11     11    101    101    101   19.06
 iga |    96     0   2941      2     129     165     47     47      0    106    106      0    0.00
 igc |   288     0   7991      0     261      34    135    135      0    645    645      0    0.00
 igu |    96     0   2941     59     218     211    931    931      0   2051   2051      0    0.00
 jpl |   288     0  26425    100  212994    1204     11      9     12     97    114     87   19.03
 ngs |    96     0   2941     41     247      30    945    945      0   1990   1990      0    0.00
 usn |   288     0  40095   1288   -1140     457     62     91     52    232    210    237    0.00
 whu |   288     0  32250    198     613    -441     25     40     16    110    124    105    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -926   183    56  -344    37   -84     - -1279   151  -932   297   -49 |
    2 | -1450     1  -100   252  -137   -48  -188   931  -161 -1642  -116    71 |
    3 |   403   128    93  -273    21   -19  -426  -745   127   520   126  -130 |
    5 | -2917   126   103  -267    85    40   530    51    63 -2646   287   -93 |
    6 |   145   123     4  -122   -19    83  -912  -547    13   181   160  -114 |
    7 | -1086    21    94  -157    92    39    -6  -152    47 -1244   241   -22 |
    8 |  1207   -17   -32   115  -150   138  -332  7703    33  2399  -105  -120 |
    9 |   423    11   -54    -5   -25   -88  -165  -322    43   367   -12   -93 |
   10 |   890   -14    34  -133    90   -15   345  -868    97   601   137   -20 |
   11 |  3676    58   -56    25   -39   -21   717   777   -50  3582    31   142 |
   12 | -1127   121   -74  -161    84   -14   247   511     4  -979   205  -130 |
   13 |   363   -15   -53    -4    17   -48   251    27    31  1062   166   -79 |
   14 |  2885   -62    33    70    53    40  -294  -275   -77  2668   -94    58 |
   15 |  -886   -16   199  -257    67     9  1184   424   209  -962   351  -137 |
   16 |  2436   -50     X     -    70   317   -79  -150     -  1860   -84   222 |
   17 |  -731   198    76  -267   104   -30   360  2614   -54  -870   321     2 |
   18 | -1824     X   -86     X    42  -214     - -3757     - -2057   -17  -404 |
   19 | -1067   -20   -91   308  -122   -45   -94  2115  -226  -880     4   207 |
   20 |  1314  -178    52   250   -57    89  -211   386   -60  1558  -115   -42 |
   21 |  1622  -265   -53   324   -59   113   -77   -12    13  1353  -159    -6 |
   22 | -2498  -201   -55   417   -75    56  -465   662  -187 -2623  -133    81 |
   23 | -1650    34   -48    68   -41   -63   -50  -835   -77 -1616     -    13 |
   24 |  6844   162   -24  -262    99  -161   162 -2545    44  4442   289  -212 |
   25 |  -533   107  -107   103   -42     4  -256   244  -196  -514   -32    -3 |
   26 |   366   108    14   -62    -6   -13    34   414   -67   239    12    32 |
   27 |   159     9    -1   -29     9    59    58  -173    19  -111    19   -31 |
   28 | -1379  -109   -71   240   -71    41  -311 -4169   -69  1086   -97     5 |
   29 | -2101   -50    73  -272   171    36  1060 -1511   234 -1914   375   -82 |
   30 |  -393   154  -121   -50   -67  -139  -521  -460   -21  -101    18  -155 |
   31 | -2424    21    73  -262   211   -46  -482 -1586    82 -2428   265   -25 |
   32 |   280    87    53  -281   152     1  -217  2212    86   324   188  -158 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    15  -103     -     -     -    83     -     -   -18 |
 ALGO |     -     6   -16     -     -     -     -     -     -     -     7    11 |
 ALIC |     -     -     -   -29   100     -     -     -   -59     -   -85    99 |
 AREQ |     -     1   -12    18   -10     -     -     -   -11     -     -   -47 |
 ARTU |     -   -72     -   144   -97     -     -     -     -     -  -865     - |
 ASPA |     -   -80     -     -   112     -     -     -     -     -    97   189 |
 AUCK |     -    50     -   -47    -9     -     -     -     -     -   162   142 |
 BADG |     -     -   -95    21     -     -     -     -    15     -   -80     - |
 BAKE |     -     -     -   -22   167     -     -     -  -137     -     8  -128 |
 BJFS |     -    -2  -144     -    71     -     -     -     -     -     -   203 |
 BOGT |     -   120     -   -28   -91     -     -     -   -39     -    19   -50 |
 BOR1 |     -     4   -11     -     -     -     -     -     -     -  -129     - |
 BRAZ |     -    79     -     -  -110     -     -     -     -     -    40     2 |
 BREW |     -     -     4    -1     -     -     -     -     -     -  -341     - |
 BRMU |     -   -43     -     -    60     -     -     -     -     -     8    66 |
 BRST |     -  -310     -   316     -     -     -     -     -     -     -  -165 |
 BRUX |     -     5    37     -   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -     3     -     -     -     -    -5     -    -6     - |
 CAS1 |     -    14     -    49  -183     -     -     -    96     -   121   -33 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -66     -     -     -    66     -     -   129 |
 CEBR |     -     -   -82    29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    -4    25    51   -76     -     -     -     -     -   152    49 |
 CHAN |     -     -     -    11   -17     -     -     -     3     -     -    39 |
 CHPI |     -     -     -    39   -31     -     -     -   -19     -    40     - |
 CHTI |     -   -67     -     6    38     -     -     -    48     -    13   168 |
 CHUM |     -     -     -   114     -     -     -     -  -156     -     -    46 |
 CHUR |     -   -51  -113     -   126     -     -     -     -     -   -32  -142 |
 COCO |     -   -53     -    92   -43     -     -     -    -9     -    90    11 |
 CORD |     -    12     -     -   -17     -     -     -     -     -   -17     - |
 CRO1 |     -    73   -97     -   -66     -     -     -     -     -    20     - |
 DARW |     -    27     -   -51    32     -     -     -     -     -    68   -21 |
 DAV1 |     -    92     -  -129     4     -     -     -     -     -   225     2 |
 DRAO |     -    24    24     -   -45     -     -     -     -     -    57   -94 |
 DUBO |     -     5     -     -    -8     -     -     -     -     -    29     - |
 FAA1 |     -   -69     -    23    71     -     -     -     -     -    17     - |
 FAIR |     -   -56     -   -34   123     -     -     -     -     -    67    22 |
 FLIN |     -    46     -   -55    84     -     -     -   -74     -     -  -143 |
 FLRS |     -     -     -    10     -     -     -     -   -13     -   -36   124 |
 GLPS |     -    74     -   -35   -82     -     -     -    26     -    26  -108 |
 GLSV |     -     -     -   -60    82     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    -5    16     -     X     -     -     -     -     - -1187     - |
 GODZ |     -     -   104   -37     -     -     -     -     -     -   118     - |
 GOL2 |     -     -   131   -46     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 GOPE |     -    42     -     -   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -18     -     -    28     -     -     -    -2     -     1     - |
 GRAZ |     -   -72     -     -   100     -     -     -     -     -   128    96 |
 GUAM |     -   -64     -    -2    26     -     -     -    69     -   -17     - |
 GUAT |     -   -47     -     7    58     -     -     -     -     -  -111   -56 |
 HARB |     -    32     -     -   -44     -     -     -     -     -     X    41 |
 HERS |     -   -16    14     -    15     -     -     -     -     - -1045     - |
 HOB2 |     -    68    55     6   -64     -     -     -   -65     -   214     - |
 HOFN |     -    15     -     -    72     -     -     -   -93     -  -633   103 |
 HRAO |     -     -   -17     -     8     -     -     -     -     -   130     - |
 IENG |     -    -5     1     -     6     -     -     -     -     -    67     - |
 IISC |     -    19     -    54  -106     -     -     -     6     -   202    43 |
 INEG |     -   -40     -     -    55     -     -     -     -     -     -   -12 |
 INVK |     -   -18     -     -    25     -     -     -     -     -   -83     - |
 IQAL |     -     -     -    21     -     -     -     -   -29     -    71   -26 |
 KARR |     -  -119     -    57   -14     -     -     -   106     -   -89     - |
 KAT1 |     -     -    26     -     -     -     -     -   -13     -   114     - |
 KERG |     -    87     -     -  -123     -     -     -     2     -   186    86 |
 KIRU |     -   -30     -     6     -     -     -     -    35     -   113     - |
 KOKB |     -     -     9     -   -66     -     -     -    62     -    -8     - |
 KOKV |     -     -    65   -31    11     -     -     -     -     -   196   -24 |
 KOUR |     -    15     -   -26     7     -     -     -     8     -   -15   -34 |
 KRGG |     -     -     -   106  -145     -     -     -     -     -  -272     - |
 LHAZ |     -     -     -  -144   187     -     -     -     9     -    -3   207 |
 LMMF |     -     -     -    64     -     -     -     -   -87     -   -64   -18 |
 MAC1 |     -    51     -   -56   -57     -     -     -    44     -   175   -73 |
 MAG0 |     -     -     -   -11    15     -     -     -     -     -    66    12 |
 MAS1 |     -  -165     -   124    64     -     -     -     5     -   -50   -19 |
 MAW1 |     -    77     -     -  -107     -     -     -     -     -   276   -29 |
 MBAR |     -     -     -    15   -21     -     -     -     -     -     -   -38 |
 MCM4 |     -   -66     -  -105  -108     -     -     -   360     -   137   -87 |
 MDO1 |     -    50     -    59   -87     -     -     -   -64     -     -     - |
 MDVJ |     -  -159   -96     -   268     -     -     -     -     -   -17     - |
 METS |     -    30     -     -   -42     -     -     -     -     -    12     - |
 MGUE |     -     -   -38    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -  -100     -    49     -     -     -     -     -   141   -20 |
 NANO |     -   132     -     -  -184     -     -     -     -     -   153    -3 |
 NAUR |     -     -     -    45     -     -     -     -   -62     -  -100     - |
 NICO |     -   -50     -     -    70     -     -     -     -     -     3    99 |
 NIST |     -    15   -49     -    86     -     -     -   -83     -     -     - |
 NKLG |     -    89     -   -21  -189     -     -     -    93     -   119    57 |
 NOT1 |     -     -   -57    70     -     -     -     -   -64     -    35    -9 |
 NOVM |     -     -  -301     -   147     -     -     -     -     -     -    20 |
 NRC1 |     -   -52    43     -    52     -     -     -     -     -    26    64 |
 NRIL |     -     -     -     8   -18     -     -     -     7     -    54   -15 |
 NTUS |     -    58     -  -241   154     -     -     -    97     -     -   -14 |
 NYA1 |     -    42    71     -   -94     -     -     -     -     -  -268     - |
 NYA2 |     -     -     -   125  -171     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -111     -   112     8     -     -     -     -     -     0   -22 |
 OHI3 |     -     -   -73     -     -     -     -     -    36     -   169     - |
 ONSA |     -     2   168     -  -237     -     -     -   154     -    73     8 |
 OPMT |     -   -57     -     -    80     -     -     -     -     -   -73     - |
 PBRI |     -     -    52   145     -     -     -     -  -176     -     -   232 |
 PDEL |     -   -59     -     -    83     -     -     -     -     -   -57    74 |
 PERT |     -   -27     -     7    28     -     -     -     -     -    -5   153 |
 PETS |     -     -     -     -   -54     -     -     -    54     -   123     - |
 PIE1 |     -    26    28     -   -50     -     -     -     -     -    51   -13 |
 PIMO |     -     -     -   -60   -11     -     -     -   103     -    36     - |
 PNGM |     -     -     -    47     -     -     -     -   -64     -     -     - |
 POTS |     -    81     -     -  -113     -     -     -     -     -  -880     - |
 PRDS |     -   -92    17     -   120     -     -     -     -     -     -    79 |
 PTBB |     -    -7   145    27   -91     -     -     -     -     -   109     - |
 QAQ1 |     -   -48     -    49     -     -     -     -     -     -  -426    55 |
 RAMO |     -   -14     -     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    97     -   -99     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    28     -     -   -40     -     -     -     -     -    -6   153 |
 REYK |     -     -     -   102  -139     -     -     -     -     -  -249  -229 |
 SANT |     -    73     -     -     9     -     -     -  -110     -    49   -32 |
 SCH2 |     -    23     -   -83    81     -     -     -     -     -    98  -164 |
 SCOR |     -     -     -    29   -40     -     -     -     -     -   102    41 |
 SEYG |     -     -     -   -17     -     -     -     -    23     -     -     - |
 SFER |     -     -  -168     -   158     -     -     -   -78     -   -89    40 |
 SHAO |     -     -     -     -   -33     -     -     -    33     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   137     -   -67     -     -     -     -     -  -342     - |
 STHL |     -   -33     -    66   -48     -     -     -     7     -   -56    11 |
 STJO |     -    49    75     -    57     -     -     -  -170     -   -34  -117 |
 STK2 |     -     -     -    15     -     -     -     -   -20     -  -132   106 |
 SUTH |     -   -98     -    49     -     -     -     -    72     -    26    44 |
 SVTL |     -     -   -94    34     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    29     -     -     -     -     -     -   -41     -   126   -86 |
 SYOG |     -     -     -    61  -110     -     -     -    21     -   -89   297 |
 THU3 |     -   -25    77     -   -15     -     -     -    13     -    29     - |
 TID1 |     -   -13    37     -     -     -     -     -     -     -    41     - |
 TIDB |     -     -   238   -85     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   -45     -    33    17     -     -     -     -     -    63     - |
 TLSE |     -    61     -     -   -84     -     -     -     -     -   -35     - |
 TOW2 |     -   -81     -    85    66     -     -     -   -69     -    64    12 |
 TRO1 |     -     3    -4     -    -2     -     -     -     -     -  -560     - |
 TSK2 |     -     -  -137    49     -     -     -     -     -     -     -   149 |
 TSKB |     -    30     -     -   -42     -     -     -     -     -   -28     - |
 TWTF |     -   -22    27     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    31     -     -   -43     -     -     -     -     - -1184     - |
 VACS |     -     -     -    63     -     -     -     -   -86     -     X     - |
 VILL |     -   -46     -    23    33     -     -     -     -     -   132     - |
 WAB2 |     -    20    -8     -   -24     -     -     -     -     -     8     - |
 WHIT |     -   -38     -  -174   248     -     -     -    43     -    68  -185 |
 WSRT |     -    62    73     -  -122     -     -     -     -     -     X    41 |
 WTZR |     -   -62   -73   102   -18     -     -     -     -     -   -62  -220 |
 XMIS |     -     -     -     7   -10     -     -     -     -     -    33   160 |
 YAR2 |     -   -27     -     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -77    20     2    95     -     -     -     -     -    52     9 |
 ZAMB |     -    17     -   -39    -9     -     -     -    40     -     -   -50 |
 ZECK |     -   -32    16    74   -93     -     -     -    28     -    35    -4 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   397     8    14     9     9    63     -   505     9   511   100    33 |  288    282
    2 |   371     6    16     7     8    51   127   468    11   465    83    37 |  288    174
    3 |   742     9    22     5     7    36   319   334     8   689    96    32 |  288    259
    5 |   597     6    24     7    13    23   153   450    10   509    78    26 |  288    437
    6 |   299     6    16     7     7    45   166   366     9   252    74    29 |  288    222
    7 |   504     8    27    11    11    17    77   451    11   368    98    55 |  288    365
    8 |  4092     7     9     6     8    26   151  2125    12  2147   117    47 |  288   1488
    9 |   798     6    17     7     8    41    87   284    12   699    61    10 |  288    285
   10 |   205    10    28    10    18    22    63   705    13   292    65    26 |  288    138
   11 |   647    10    23     9    12    40   161   915     9   581    96    32 |  288    461
   12 |   374     6    24     8     8    38   178   270     9   378    86    59 |  288    354
   13 |  1098     6    31     8    10    29    62   372    10  1094    77    26 |  288    155
   14 |   943     6    16     5    11    20   130   384    10  1128    41    20 |  288    266
   15 |   357     6    26     7     8    45    78   326    11   301    83    20 |  288    212
   16 |   668    18     X     -    25   154   159   324     -   624   106    67 |  241    341
   17 |   857     5    18     6     9    66   110  1629     8   719    80    49 |  288    369
   18 |  1333     X    11     X     5    54     -  1233     -   974   101    49 |  226    974
   19 |  1411     5    20     7     6    32   101  1069     9  1132   101    48 |  288    267
   20 |   850    10    28     8    15    30    85   322    11   734    89    46 |  288    238
   21 |   530     9    22     9    11    62    92   448     8   492    78    65 |  288    376
   22 |   337     7    24     6     8    33   115   425    10   428   118    38 |  288    284
   23 |   336     7    16     7    11    16   112   372    10   330     -    11 |  288    196
   24 |  4232     6    34     6     9    61    73  2223    13  2834   165    33 |  288   1395
   25 |   521     6    16     7    10    45   252   328     9   440    51    25 |  288    295
   26 |   485     9    18    11    20    31   188   335     8   463    68    28 |  288    297
   27 |   534     9    18    11    13    18    94   448    10   642   121    45 |  288    335
   28 |  4785     6    14     7    12    24   120  2874     8  2554    88    56 |  288    604
   29 |   721     7    15    10     9    45    85  1035     9   485   130    55 |  288    224
   30 |   436     6    13     6    12    49    87   333    11   356    64    28 |  288    324
   31 |   689     6    20     8    15    59   145   721     8   673    64    57 |  288    313
   32 |   415     8    23     6    11    23    84  1403    12   345    48    18 |  288    148
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    12    19     -     -     -    18     -     -    25 |  288   1951
 ALGO |     -     5    13     -     -     -     -     -     -     -    29    14 |  288    100
 ALIC |     -     -     -     7    12     -     -     -    11     -    60    12 |  288   4225
 AREQ |     -     8    13     8    12     -     -     -    12     -     -    12 |  288   2913
 ARTU |     -     6     -     5     7     -     -     -     -     -    30     - |  288    >>>
 ASPA |     -    12     -     -    17     -     -     -     -     -    96    19 |  241   6674
 AUCK |     -    10     -     8    12     -     -     -     -     -    59    19 |  288   4551
 BADG |     -     -    22     7     -     -     -     -     9     -    25     - |  288     23
 BAKE |     -     -     -     7     9     -     -     -    12     -    15     9 |  288   2578
 BJFS |     -     6    29     -    10     -     -     -     -     -     -    10 |  288   2681
 BOGT |     -     8     -    10    13     -     -     -    12     -    42    15 |  288   7831
 BOR1 |     -     4    13     -     -     -     -     -     -     -    35     - |  287   4644
 BRAZ |     -    11     -     -    16     -     -     -     -     -    28    15 |  288   2761
 BREW |     -     -    11     4     -     -     -     -     -     -    74     - |  288     54
 BRMU |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    64    69 |  282   5399
 BRST |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -     -    24 |  276   1745
 BRUX |     -     7    15     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 BSHM |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -    69     - |  276   4319
 CAS1 |     -     9     -     7     9     -     -     -    11     -    53     9 |  288   1809
 CCJ2 |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -     -    24 |  288   3295
 CEBR |     -     -    12     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 CEDU |     -     9    12    10    10     -     -     -     -     -   106    11 |  288    183
 CHAN |     -     -     -     5     8     -     -     -     6     -     -    14 |  288   4718
 CHPI |     -     -     -    14    18     -     -     -    20     -    33     - |  288   2077
 CHTI |     -    11     -     9    12     -     -     -    12     -    24    15 |  288   4566
 CHUM |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -    16 |  288   3456
 CHUR |     -     5     6     -     6     -     -     -     -     -    15     7 |  288  20750
 COCO |     -    12     -    13    14     -     -     -    14     -    36    16 |  288   3029
 CORD |     -    11     -     -    15     -     -     -     -     -    39     - |  288   7614
 CRO1 |     -    10    21     -    16     -     -     -     -     -    27     - |  288   4945
 DARW |     -    19     -    15    21     -     -     -     -     -    38    29 |  288   3948
 DAV1 |     -    10     -    14    11     -     -     -     -     -    32    11 |  288   1833
 DRAO |     -     5     9     -     8     -     -     -     -     -    29    10 |  288     54
 DUBO |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -    40     - |  288  11881
 FAA1 |     -    22     -    16    22     -     -     -     -     -   100     - |  288   6758
 FAIR |     -     7     -     8    11     -     -     -     -     -    53    12 |  288   4732
 FLIN |     -     7     -     7     8     -     -     -     7     -     -     8 |  288   2389
 FLRS |     -     -     -    17     -     -     -     -    23     -    44    22 |  147   3122
 GLPS |     -     6     -     8    10     -     -     -     9     -    49    10 |  288   5725
 GLSV |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  286   1953
 GODE |     -     6    18     -     X     -     -     -     -     -    91     - |  288     44
 GODZ |     -     -    22     8     -     -     -     -     -     -    30     - |  276  14275
 GOL2 |     -     -    16     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     83
 GOPE |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1401
 GRAS |     -     7     -     -    11     -     -     -    10     -    45     - |  288   3350
 GRAZ |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    43    16 |  288   2897
 GUAM |     -    20     -    16    22     -     -     -    22     -    73     - |  288   5527
 GUAT |     -     8     -     7    11     -     -     -     -     -    15    13 |  276   3232
 HARB |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -     X    18 |  288   1524
 HERS |     -     8    19     -    12     -     -     -     -     -   170     - |  288     20
 HOB2 |     -     9    19    10    10     -     -     -    10     -    90     - |  288    914
 HOFN |     -     7     -     -     9     -     -     -    10     -    65    14 |  288   2417
 HRAO |     -     -    22     -    11     -     -     -     -     -    42     - |  287     65
 IENG |     -     6    19     -    11     -     -     -     -     -    28     - |  288     31
 IISC |     -    12     -    11    14     -     -     -    12     -    52    20 |  288   3004
 INEG |     -     4     -     -     5     -     -     -     -     -     -     8 |  288   3553
 INVK |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -    28     - |  288   3675
 IQAL |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -    20    11 |  288   2645
 KARR |     -    14     -    10    17     -     -     -    17     -    50     - |  288   2809
 KAT1 |     -     -    22     -     -     -     -     -    11     -    58     - |  276     54
 KERG |     -     8     -     -    11     -     -     -    10     -    33    16 |  288   1490
 KIRU |     -     5     -     6     -     -     -     -     9     -    19     - |  288    891
 KOKB |     -     -    21     -    11     -     -     -     9     -    31     - |  288     63
 KOKV |     -     -    29     9    10     -     -     -     -     -    66    14 |  288     71
 KOUR |     -    13     -    13    19     -     -     -    10     -    30    18 |  288     33
 KRGG |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -   114     - |  276   2122
 LHAZ |     -     -     -     6     9     -     -     -    12     -    18    16 |  288   4231
 LMMF |     -     -     -    10     -     -     -     -    13     -   138    20 |  260   2801
 MAC1 |     -    10     -     9    12     -     -     -    10     -   116    11 |  288   1978
 MAG0 |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    43    17 |  288   7329
 MAS1 |     -     7     -     7    10     -     -     -     9     -    43    13 |  288   2540
 MAW1 |     -     6     -     -     9     -     -     -     -     -    59    15 |  288   2332
 MBAR |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     -    19 |  276   3433
 MCM4 |     -    12     -    26    12     -     -     -    29     -    33    14 |  288   4205
 MDO1 |     -     7     -     7     9     -     -     -     8     -     -     - |  288   4449
 MDVJ |     -     5    11     -     6     -     -     -     -     -    36     - |  288     27
 METS |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -    31     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    22     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  275     22
 MKEA |     -     -    27     -    13     -     -     -     -     -    29    14 |  284     67
 NANO |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -    33    15 |  288   1277
 NAUR |     -     -     -    11     -     -     -     -    15     -    47     - |  276   1527
 NICO |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    25    11 |  288   4068
 NIST |     -     8     9     -    11     -     -     -    12     -     -     - |  288     21
 NKLG |     -    11     -    12    15     -     -     -    13     -    51    18 |  288   6191
 NOT1 |     -     -    18     7     -     -     -     -     7     -    33    14 |  288     29
 NOVM |     -     -    27     -    13     -     -     -     -     -     -    13 |  234     63
 NRC1 |     -     8    16     -    10     -     -     -     -     -    25    18 |  288     99
 NRIL |     -     -     -     6     8     -     -     -     7     -    22    12 |  288   5344
 NTUS |     -    12     -    11    16     -     -     -    12     -     -    23 |  288   3003
 NYA1 |     -     5    11     -     7     -     -     -     -     -    27     - |  288   4827
 NYA2 |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  192    >>>
 OHI2 |     -     8     -     7     8     -     -     -     -     -    25     9 |  288     68
 OHI3 |     -     -    14     -     -     -     -     -     7     -   128     - |  279     70
 ONSA |     -     5    10     -     7     -     -     -     9     -    35    10 |  288    880
 OPMT |     -    10     -     -    14     -     -     -     -     -    31     - |  288     36
 PBRI |     -     -    27    16     -     -     -     -    15     -     -    22 |  281   1807
 PDEL |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -    23    12 |  288   2570
 PERT |     -    11     -    10    12     -     -     -     -     -    30    15 |  288   2899
 PETS |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -    33     - |  284   8414
 PIE1 |     -     4    10     -     6     -     -     -     -     -    37     8 |  288     19
 PIMO |     -     -     -    16    24     -     -     -    28     -    59     - |  288   5719
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   3530
 POTS |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -    73     - |  288    >>>
 PRDS |     -     8    20     -     8     -     -     -     -     -     -    13 |  288     92
 PTBB |     -    11    28    12    10     -     -     -     -     -    26     - |  288     25
 QAQ1 |     -    13     -    13     -     -     -     -     -     -    48    11 |  280    >>>
 RAMO |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    10     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  192   4338
 REUN |     -    11     -     -    16     -     -     -     -     -    28    19 |  288   3203
 REYK |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    23    11 |  288   2613
 SANT |     -     9     -     -    12     -     -     -    10     -    53    12 |  288   4219
 SCH2 |     -     6     -     7     8     -     -     -     -     -    29     7 |  288   2510
 SCOR |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    30     9 |  288   1864
 SEYG |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   2538
 SFER |     -     -    19     -    10     -     -     -     7     -    33    11 |  288   3151
 SHAO |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -     -     - |  288   8070
 SPT0 |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -    41     - |  288    908
 STHL |     -     8     -     8    11     -     -     -     9     -    44    12 |  288   4213
 STJO |     -     9    29     -     8     -     -     -    13     -    27    13 |  288    489
 STK2 |     -     -     -     4     -     -     -     -     6     -    26    19 |  276   3003
 SUTH |     -    11     -    10     -     -     -     -    10     -    20    14 |  288   2795
 SVTL |     -     -     6     2     -     -     -     -     -     -     -     - |  131     46
 SYDN |     -    10     -     -     -     -     -     -    14     -   100    21 |  288   1038
 SYOG |     -     -     -     7    12     -     -     -     9     -    55    12 |  193   4117
 THU3 |     -     5    13     -     8     -     -     -     7     -    19     - |  288   6017
 TID1 |     -     9    26     -     -     -     -     -     -     -    38     - |  279     65
 TIDB |     -     -    26     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  247   6201
 TIXI |     -     6     -     7    11     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 TLSE |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -    30     - |  288   1497
 TOW2 |     -    14     -    11    20     -     -     -    15     -    51    22 |  288   2701
 TRO1 |     -     4    11     -     6     -     -     -     -     -    20     - |  288   2212
 TSK2 |     -     -    23     8     -     -     -     -     -     -     -    19 |  268   3280
 TSKB |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    32     - |  288   4001
 TWTF |     -     7    28     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 USN7 |     -    10     -     -    14     -     -     -     -     -    93     - |  287     30
 VACS |     -     -     -    12     -     -     -     -    17     -     X     - |  276   2066
 VILL |     -     7     -     8     9     -     -     -     -     -    32     - |  288   4467
 WAB2 |     -     7    18     -    11     -     -     -     -     -    42     - |  288     23
 WHIT |     -     7     -     8     8     -     -     -     9     -    15     9 |  288  36539
 WSRT |     -     7    14     -    11     -     -     -     -     -     X    16 |  288   4175
 WTZR |     -     8    13     8    11     -     -     -     -     -    40    14 |  288     17
 XMIS |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -    49    15 |  288   3688
 YAR2 |     -    10     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  216     78
 YELL |     -     5    18     8     6     -     -     -     -     -    37    10 |  288     24
 ZAMB |     -    18     -    12    17     -     -     -    15     -     -    20 |  288   5212
 ZECK |     -     7    13     6    10     -     -     -     9     -    20    10 |  288     73
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1508     9    20     9    12    47   135   932    12   946    63    25 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |     18  | 2032-5  2:05:00 |       -6994



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.19     4.46     0.75     0.75   | 2.14e-14  7.17e-15  4.97e-15 |
 NRC1 |   288   282     2   288     3.23     4.46     4.46     4.46   | 9.62e-14  2.13e-14  5.52e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.66     4.46     2.80     2.80   | 2.80e-14  6.67e-15  4.06e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.51     4.46     1.21     1.21   | 2.06e-14  3.92e-15  8.31e-16 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.04     4.46     2.95     2.95   | 3.69e-14  8.50e-15  4.81e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     2.90     4.46     4.46     4.46   | 4.06e-14  8.46e-15  2.08e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.41     4.46     4.46     4.46   | 1.66e-14  3.61e-15  1.66e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.06     4.46     4.46     4.46   | 3.68e-14  4.99e-15  1.30e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.91     4.46     4.46     4.46   | 3.07e-14  8.34e-15  1.35e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.39     4.46     1.28     1.28   | 3.43e-14  9.88e-15  2.04e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.77     4.46     0.99     0.99   | 2.93e-14  5.60e-15  2.48e-15 |
 MKEA |   284   281     1   284     2.78     4.37     0.33     0.33   | 8.03e-14  1.16e-14  1.20e-14 |
 MGUE |   275   275     0   275     2.55     4.18     4.25     4.25   | 3.29e-14  7.39e-15  2.56e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.55     4.02     4.46     4.46   | 4.50e-14  6.03e-15  1.33e-15 |
 HRAO |   287   285     2   287     2.45     3.72     0.29     0.29   | 4.73e-14  1.54e-14  2.32e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.44     3.67     4.46     4.46   | 4.16e-14  9.70e-15  4.85e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.37     3.46     4.46     4.46   | 4.51e-14  7.69e-15  1.89e-15 |
 TID1 |   279   270     4   279     2.32     3.43     0.63     0.63   | 6.86e-14  2.46e-14  1.34e-14 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.35     3.42     4.46     4.46   | 4.82e-14  1.24e-14  3.87e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.27     3.19     1.75     1.75   | 2.59e-14  7.50e-15  2.73e-15 |
 USN7 |   287   285     1   287     2.16     2.91     4.44     4.44   | 6.10e-14  1.44e-14  1.76e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.15     2.86     4.20     4.20   | 4.01e-14  7.51e-15  4.18e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.06     2.62     2.34     2.34   | 3.19e-14  7.96e-15  3.27e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.96     2.36     4.46     4.46   | 3.24e-14  8.07e-15  3.04e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.55     1.49     0.32     0.32   | 6.70e-14  1.14e-14  2.74e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.36     1.14     2.57     2.57   | 8.03e-14  8.44e-15  4.96e-15 |
 NOVM |   234   231     1   234     1.05     0.84     0.95     0.95   | 8.63e-14  9.06e-15  3.68e-15 |
 BREW |   288   287     3   217     0.89     0.66     2.53     2.53   | 2.45e-14  7.58e-15  2.23e-15 |
 BADG |   288   285     1    93     0.54     0.55     0.07     0.07   | 4.67e-14  6.51e-15  1.62e-15 |
 KAT1 |   276   276     0   276     0.81     0.42     0.48     0.48   | 1.78e-13  5.19e-14  3.19e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.83     0.42     0.10     0.10   | 5.07e-14  9.97e-15  3.13e-15 |
 OHI3 |   279   279     0   279     0.66     0.28     0.50     0.50   | 7.21e-13  2.18e-13  1.38e-13 |
 SVTL |   131   128     1   131     0.34     0.16     0.09     0.09   | 5.36e-08  3.28e-09         - |
 G06  |   288   283     2   288     1.18     0.16     1.61     1.61   | 7.44e-14  4.75e-14  1.09e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.50     0.15     0.06     0.06   | 4.25e-14  1.17e-14  2.47e-14 |
 G09  |   288   287     1   288     1.49     0.08     0.26     0.26   | 6.62e-14  1.56e-14  3.75e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.77     0.06     0.19     0.19   | 6.49e-14  1.79e-14  1.20e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.15     0.15   | 4.17e-14  1.36e-14  4.02e-15 |
 G26  |   288   285     1   288     4.40     0.03     3.27     3.27   | 7.25e-14  3.13e-14  2.27e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     2.23     0.03     3.45     3.45   | 6.19e-14  1.73e-14  1.09e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.40     0.02     1.62     1.62   | 6.97e-14  2.26e-14  4.36e-14 |
 ONSA |   288   285     1   288     0.19     0.02     0.01     0.01   | 4.60e-13  1.53e-13  9.17e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.40     0.02     0.79     0.79   | 5.93e-14  1.83e-14  2.50e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.67     0.02     1.40     1.40   | 6.96e-14  2.56e-14  3.29e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.10     1.10   | 5.86e-13  6.32e-14  2.20e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.86     0.86   | 5.13e-13  6.13e-14  1.51e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.23     0.23   | 5.82e-13  5.98e-14  3.08e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.69     0.69   | 6.13e-13  7.17e-14  3.92e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.68     0.68   | 6.45e-13  6.34e-14  2.42e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.73     0.73   | 6.34e-13  5.55e-14  2.19e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.26     0.26   | 6.16e-13  6.65e-14  2.05e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.29     0.29   | 6.68e-13  7.37e-14  3.16e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.06     1.06   | 7.08e-13  6.65e-14  4.49e-14 |
 G16  |   241   241     0   241     0.15     0.01     0.47     0.47   | 6.87e-12  2.10e-12  9.41e-13 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.08     0.08   | 7.46e-13  6.87e-14  2.56e-14 |
 G01  |   288   285     2   288     1.54     0.01     0.11     0.11   | 9.83e-14  4.52e-14  1.82e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.29     0.00     0.09     0.09   | 9.69e-14  2.63e-14  1.39e-14 |
 G18  |   226   226     0   226     0.15     0.00     0.07     0.07   | 2.26e-12  8.90e-13  6.48e-13 |
 ABPO |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  7.39e-13  1.40e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-13  5.34e-13  4.11e-13 |
 BOR1 |   287   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  1.50e-12  3.83e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  4.98e-13  1.80e-13 |
 CEDU |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-14  8.75e-15  6.89e-15 |
 CHPI |   288   232    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  8.48e-13  1.83e-13 |
 DARW |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  5.25e-13  3.39e-13 |
 FLIN |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  9.42e-13  2.02e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  8.51e-14  6.20e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  3.16e-13  1.56e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.00e-13  7.86e-14  2.25e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.76e-13  6.66e-14  1.15e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  9.83e-14  3.56e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  9.48e-14  2.12e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.37e-13  1.14e-13  2.73e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.71e-13  1.04e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.55e-13  7.64e-14  4.56e-14 |
 GLSV |   284   252    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  5.39e-13  1.26e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.76e-13  1.64e-13  1.14e-13 |
 HOFN |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  8.31e-13  2.58e-13 |
 KARR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  6.98e-13  3.22e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-13  2.39e-13  8.43e-14 |
 KOKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-14  1.16e-14  5.23e-15 |
 MAC1 |   288   224    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  5.16e-13  2.57e-13 |
 PERT |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  5.78e-13  2.49e-13 |
 REUN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  5.35e-13  4.36e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  5.62e-13  4.91e-13 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-13  1.86e-13  9.11e-14 |
 SUTH |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  7.87e-13  1.66e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.67e-13  2.44e-13 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-14  9.48e-15  1.93e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-14  5.37e-15  1.72e-15 |
 YAR2 |   216   216     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-14  1.23e-14         - |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.57e-13  1.84e-13 |
 XMIS |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-12  7.14e-13  2.12e-13 |
 TOW2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  3.79e-13  1.73e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  4.30e-13  1.81e-13 |
 HARB |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-13  6.36e-13  1.06e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  6.99e-13  1.70e-13 |
 MAW1 |   288   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  5.33e-13  2.14e-13 |
 DAV1 |   286   226    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-11  9.46e-13  2.68e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  3.52e-13  2.28e-13 |
 BAKE |   288   261    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.14e-12  1.08e-12  1.74e-13 |
 CHUM |   288   257    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  9.34e-13  2.84e-13 |
 NANO |   287   262    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-11  7.73e-13  9.36e-14 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  3.39e-13  1.38e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  2.55e-13  9.75e-14 |
 GODZ |   276   271     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  3.39e-12  9.40e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 VACS |   276   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  6.09e-13  1.15e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  2.97e-13  7.61e-14 |
 PBRI |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  2.54e-13  8.40e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.97e-22  4.49e-20  1.94e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
