
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2032   Day: 0   MJD: 58468                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 155993   1552    -649     129      8      6      9     97    105     83   20.00
 emr |  2880     0 107643    124  178548     175     15     16     14    131    134    110    9.02
 esa |  2880     0 128400   3034   -1239    1286      6      5      8    192    226     73   24.95
 gfz |  2880     0 134106   3759     -62     221     12     11     13     92     95     85   12.09
 grg |  2880     0 116417    696     -77     285      8      6     12    139    143    124   17.30
 jpl |  2880     0 112149    525  214363     684      9      8     10    102    108     71   16.65
 mit |  2880     0 116050    191    -155      15    120    135     50   1744    840   3277    0.00
 igr |   288     0  46957    284    2842     731      9     13      8     66     41     71    0.00
 ngs |    96     0   2969     57    -964     639    639    639      0   1711   1711      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   105   162  -335    59   112   128  -768    13   305     - |
    2 |  -121   -10   281  -125   -45  -134   622     4 -2245     - |
    3 |   177   -71  -354   -12   198   159  -360    11  1098     - |
    4 |    82     -     -     -     -   -99     -     -     -     - |
    5 |   -15   183  -159   119    35    34 -1099   -20 -2347     - |
    6 |    55  -155  -144  -121   245    68  -635   -68   614     - |
    7 |    17    82  -125   129   -26    56  -511    15 -2206     - |
    8 |   -92  -207    63  -120   249   -42   283   -49  -368     - |
    9 |    -9  -243   -26   -37   223   -23   -20   -54  -112     - |
   10 |    -8    -5  -154    19   117   108  -644   -22   690     - |
   11 |    22    49    47     3  -190    72   326    52  3771     - |
   12 |   -46   112  -123    51   102    36  -766   -38  -114     - |
   13 |  -109   -12   -10    -1   133    14  -596   -37  1698     - |
   14 |   -34   -19   179   -47  -160   -20   414    23  2243     - |
   15 |     2   172  -178   107    23    70 -1130    -4  -374     - |
   16 |   -44   -74   217    -7   -90  -133  1053    37  2413     - |
   17 |   164   206  -218   136   -60   -18  -585    20 -1405     - |
   18 |   -81   -44     X     X   -56   206   -14     3 -1559     - |
   19 |   -74    20   420   -53  -298  -203  1608    54 -1468     - |
   20 |  -147  -215   310  -100   -43   -56  1526   -11  1966     - |
   21 |  -238  -222   341  -102    52   -84  1283   -44  2205     - |
   22 |  -198  -185   506  -172   -36  -258  1788   -25 -2703     - |
   23 |    95    20    64    -8  -242    37   -51    86 -1408     - |
   24 |    81   228  -218    80    12    36  -608   -18 -2493     - |
   25 |    60    27   159   -51  -181  -100   719    41   436     - |
   26 |   139    62   -27     6  -107   -53    68    56   245     - |
   27 |   -34    65    -9    53    50   -71   144   -32  -473     - |
   28 |   -49   -47   246  -100  -125   -81   503    18 -1300     - |
   29 |   -67   131  -271   152   182   116 -1191   -37   302     - |
   30 |   175    46   -31   -24  -153   -13   384    30   464     - |
   31 |    55    15  -217    90    60   123  -593     4  -289     - |
   32 |   134   -75  -234    65    16   167 -1062    -2   823     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    56     -    23  -142     -     -     -  -135     -     - |
 ALBH |    34    -5     -   -53     -     - -7877     5     -     - |
 ALGO |     2    26     -   -22     -     -     -    -1     -     - |
 ALIC |   -27     -    33   -23     -     -     -    16     -     - |
 ALRT |  -136     -     -   -50   269   -80     -   -98     -     - |
 ANKR |   -68     -    -2   118     -     -  -228   -84     -     - |
 AREG |    18     -     -     -   -21     - -4041     -     -     - |
 AREQ |   -40   107     -    60     -   -54     -    60     -     - |
 ARTU |   -28     -    52     -   -11   -33     -   -12     -     - |
 ASCG |  -128     -   103     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   -19     -   -34   103     -     -     -    22     -     - |
 AUCK |    -6     -   -26    63     -     -     -     6     -     - |
 BAKE |   -25     -   108   -85   -67     - -8646    48     -     - |
 BAKO |     4     -     -    -7     -     -   -87     -     -     - |
 BARH |   -33     -    27     -     -     -  -110     -     -     - |
 BJFS |  -151     -   126     9   -13     -  -216   -68     -     - |
 BOGT |   -12     -    87    -8  -159    55  -247   -43     -     - |
 BOR1 |   -48    83     -    17     -     -  -263   -98     -     - |
 BRAZ |  -192     -   115    81     -     -    82     -     -     - |
 BREW |   -22    48     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |   -27     -    30   -15     -    -1   -36   -29     -     - |
 BRST |  -275     -   289     -    26  -130  -372     -     -     - |
 BRUX |    76     -     -   -31   -67     -     -    19     -     - |
 BUCU |     -     -    41     -     -   -62     -     -     -     - |
 CAS1 |  -131     -    73   -81   182   -83  -224   -76     -     - |
 CCJ2 |  -163     -     -   -52   275   -51     -   -83     -     - |
 CEBR |     -    -1     0     -     -     -     -   -47     -     - |
 CEDU |   -26    57    97   -21     -  -129     -     6     -     - |
 CHPG |   -63     -     -     -    73     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -74     -    52   -31     -    34     -    -9     -     - |
 CHTI |   -89     -   -12    61    18    63     -    -7     -     - |
 CHUM |     -     -     -   -47     -    34     -     -     -     - |
 CHUR |     9    -2    18   -50     -     - -8021    81     -     - |
 COCO |   -16     -    83   -59   -60     - -3128    15     -     - |
 CORD |   -47     -    52   -30     -     - -2684   -15     -     - |
 CPVG |   -75     -     -     -    87     -     -     -     -     - |
 CRO1 |    48   -18     -    -5   -42     - -1417    -7     -     - |
 DAEJ |  -122     -    35  -118   173     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    14   -29     -     - -9469     -     -     - |
 DARW |  -124     -    35  -126   182     -     -   -20     -     - |
 DAV1 |     X     -     X    11     X    -8 -6589     X     -     - |
 DRAO |    27    27     6   -76     -     - -4794     6     -     - |
 DUBO |   -18     -    -7  -149   134     - -4952   -65     -     - |
 DYNG |   -94     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 EPRT |    12     -     -   -20     -     -   -32     -     -     - |
 FAA1 |   -69     -    22    11    40     - -3233    34     -     - |
 FAIR |  -164    87    46     0    40    40 -3377    22     -     - |
 FALK |     -     -     -   -25     -    18     -     -     -     - |
 FLIN |    -3     -   -16   -68    78    -4     -    48     -     - |
 FLRS |    16     -     -    -9     -   -14     -     -     -     - |
 GLPS |   -74     -    98    47   -81    -9 -2201    36     -     - |
 GLSV |     X     -   -35    71     X     -     -     -     -     - |
 GMSD |    -8     -     -     -     9     -    60     -     -     - |
 GODE |   -55   -17     -     X    73     - -5148   -90     -     - |
 GODZ |    -1     2     -     -     -     -     -    -3     -     - |
 GOL2 |   -21    31     -     -     -     8     -    46     -     - |
 GOPE |   -21     -     -    35     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -91     -    61    26     -     -     -   -79     -     - |
 GRAZ |   -41  -586   179   101     -     - -5449   -42     -     - |
 GUAM |   -11     -     -    55     -   -26     -    80     -     - |
 GUAT |   -70     -    76   -41     -     -     -   -13     -     - |
 GUUG |    25     -   -40    43     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -76   100    87  -129     -     -     -   -70     -     - |
 HERS |   -81    87     -    69     -     - -4921   -84     -     - |
 HLFX |   -16    35     -     -     -     - -7304     -     -     - |
 HNLC |   -48     -     -    79     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -56     -     -    93     -     -   -18     -     -     - |
 HOB2 |    38    -9    39   -70     -   -48 -4613   -10     -     - |
 HOFN |  -103     -     -   -27    99    40     -  -138     -     - |
 HOLB |   -65     -     -    62   -34    68     -     -     -     - |
 HRAG |   -97     -     -     -   112     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -75     -     -  -163   198     -     -   -95     -     - |
 IENG |     9    57     -   -57     -     -     -   -71     -     - |
 IISC |   -30     -    46   -27     -   -14 -6782   -63     -     - |
 INEG |   -13     -   -58   132     -     -   139    51     -     - |
 INVK |   -88     -     -     9    96     -    44   -54     -     - |
 IQAL |   -37     -    30     -     -     -     -   -92     -     - |
 IRKJ |   -37     -   -50   -53   151     -     -     -     -     - |
 IRKM |     5     -     -     -     -    -7  -111     -     -     - |
 ISBA |    -1     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -125     -   100     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -45     -     -     -    52     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |    24     -   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |    -9   -20     -    30     -     - -5438     -     -     - |
 KARR |  -169     -   105   -63     -    91   -47     -     -     - |
 KERG |   -32   -18    68    -1     -   -62   -34   -45     -     - |
 KIRU |    14    86    10    -2   -73     -     -    -9     -     - |
 KOKB |   -92    55     -   -28     -    99     -    61     -     - |
 KOKV |  -103     -    81     3     -     -     -    11     -     - |
 KOUC |  -118     -    75    41     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |     2     -     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -54     -    28   -14     -    33     -   -14     -     - |
 KRGG |     X     -     -   119   -83     -     -   280     -     - |
 KUUJ |     -     -    69     -     -  -103     -     -     -     - |
 KZN2 |   -41     -     -     -    47     -     -     -     -     - |
 LAE1 |    82     -     -  -136     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -77     -    62     -     -     X -4513     -     -     - |
 LHAZ |     X     -     X   208  -146     -     -   198     -     - |
 LMMF |   -93     -    43     -     -    48     -     -     -     - |
 LPAL |   -11     -     -     -     -    14   -83     -     -     - |
 LPGS |    37     -   -49     -   -14    44     -   -56     -     - |
 MAC1 |   -32     -   -10   -57    49    44   -67   -45     -     - |
 MAG0 |   -35     -    38   -23     -     -    58   -17     -     - |
 MAJU |     3     -     -     -    -3     - -2621     -     -     - |
 MANA |   -52     -     -    23    44     -   -17     -     -     - |
 MAR6 |    26    31   -32     -     -     -  -270   -44     -     - |
 MAS1 |  -148    12    70   -30    85     -     -   -67     -     - |
 MATE |    25    65   -44     0     -     -     -   -27     -     - |
 MAUI |   -45     -     -     -    52     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    33     -   -43   -88    85     - -4354   -46     -     - |
 MBAR |     -     -    35   -64     -    -6 -2158   -42     -     - |
 MCM4 |  -149  -120   -85  -176   563     -     -  -102     -     - |
 MDO1 |   -24    58    -1     -     -     -     -    -9     -     - |
 MDVJ |    69     -   -34   -44     -     -     -    67     -     - |
 MEDI |   126  -280     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -79     -     -     -    92     -     -     -     -     - |
 METS |    -9    48     -     -     -   -15     -     -     -     - |
 MGUE |     0     -    76     -  -110     -     -     5     -     - |
 MIZU |   118     -     -  -196     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |    48     -    15  -111     -     -     -    44     -     - |
 MOBS |   -74     -    17     -    61     - -3664     -     -     - |
 MORP |    16     -     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -18     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -166     -   133     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |    32     -     -  -104    36     -     -     -     -     - |
 NANO |    28     -     -   -47     -     -     -   -22     -     - |
 NAUR |  -145     -   106     -     -   -14     -    28     -     - |
 NICO |     7     -    57   125  -177     -  -239    50     -     - |
 NIST |   -74    50     -    84     -     -     -   -23     -     - |
 NIUM |   -50     -     -    83     -     -   278     -     -     - |
 NKLG |  -124     -    63   -23   109   -37   -75   -72     -     - |
 NNOR |     X   -15   -60     -    96     - -2932     -     -     - |
 NOT1 |    74     -     -     -   -86     -     -   -20     -     - |
 NOVM |  -176     -    25    -9     -   180     -     -     -     - |
 NRC1 |     8    56     -   -56     -     - -2842   -33     -     - |
 NRIL |  -115     -    81     9    30   -21     -    12     -     - |
 NRMD |  -103     -     -    82     -    65     -     -     -     - |
 NTUS |    -8     -     -   -21     -    24  -243    -7     -     - |
 NYA1 |   -11     -    53   -57     -   -24     -   -86     -     - |
 NYA2 |   -87     -     -     -   101     -     -  -133     -     - |
 NYAL |    25    45     -   -74     -     -  -138     -     -     - |
 OHI2 |  -181     -   142     7     -     -     -   -21     -     - |
 OHI3 |  -148     -   145     -   -38     -     -     -     -     - |
 ONS1 |  -125     -     -     -   144     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -59    66    78  -113     -     -     -  -153     -     - |
 OPMT |   -20    66     -   -17     -     -   -75     -     -     - |
 OUS2 |   -43     -   -14     -    70     -     -     -     -     - |
 PADO |   -69     -     -     -    80     - -4913     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -19    13     - -9954     -     -     - |
 PBRI |   -46     -    96    -6     -   -84     -    33     -     - |
 PDEL |    -6     -    57   -35   -51     -   -99   -35     -     - |
 PERT |  -172    34    37  -103   187    13  -220   -39     -     - |
 PETS |    21     -     9   -73     -    15     -   -37     -     - |
 PIE1 |   -73    51    77    28   -72     - -3080     0     -     - |
 PIMO |   -29     -   -31  -119   164     - -3049   -85     -     - |
 PNGM |     -     -    41     -     -   -61     -   -37     -     - |
 POHN |  -127     -     -     X   183   -37     -     -     -     - |
 POLV |   -70     -     -   115     -     -   -73     -     -     - |
 POVE |   -42     -     -    19     -    37     -     -     -     - |
 PRDS |   -11    62     -   -28     -     -  -833    27     -     - |
 PTBB |   -24   104    27   -92     -     -     -   -21     -     - |
 QAQ1 |   -85   -55    88     -     -     -     -   -40     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -22     4    12     -     -     -     - |
 QUIN |   -14     -    11     -     -     - -1609     -     -     - |
 RABT |  -144     -     -   -49   201     -  -117     -     -     - |
 RAMO |   -61     -    12     -     -    55     -     -     -     - |
 RBAY |  -102     -   109   -56     -     -  -129     -     -     - |
 REDU |    55     -   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -108     -    43    71    15     -  -162  -142     -     - |
 REYK |  -138     -   123  -160    94     -     -    26     -     - |
 RIO2 |  -121     -     7     -   129     -     -    17     -     - |
 RIOP |    -3     -   -16    37     -     -    92    26     -     - |
 ROTH |   -94     -     -     -     -   113     -     -     -     - |
 SAMO |   -56     -     -     -     -    67   237     -     -     - |
 SANT |    40     -     -   -65     -     -     -    36     -     - |
 SAVO |  -123     -     -   161     -    32     -     -     -     - |
 SCH2 |    59    34     8  -141     -     -     -    47     -     - |
 SCOR |   -22     -   -26   -67   110     -  -186   -92     -     - |
 SCRZ |     8     -    12     -   -27     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -108     -    98     -   -16     -     -   113     -     - |
 SFER |   -86   -24   157   -52     -   -82   -72    34     -     - |
 SGOC |    68     -     -     -   -79     -     -     -     -     - |
 SHAO |  -131     -     -  -150   256     -  -203  -116     -     - |
 SOFI |  -133     -   104     5     -     -     -    97     -     - |
 SOLO |     -     -    48     -     -   -72    59     -     -     - |
 SPT0 |     1     -     -    -2     -     -   -29  -110     -     - |
 STFU |   -17     -     -     -    19     -     -     -     -     - |
 STHL |   -44     -    38  -100     -    69     -   -59     -     - |
 STJO |    27   142     -    93    76  -256     -    23     -     - |
 STK2 |  -131     -    96     -    28   -15     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -75     -     -    39     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -115     -    73   -72    85    -7 -7862   -67     -     - |
 SUWN |  -134    40     -    37     -   114     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -  -105     -   151     -     -  -108     -     - |
 SYDN |   -20     -    16     -     -     - -2697     -     -     - |
 SYOG |  -113    30    64   -70    16    57    21     -     -     - |
 TASH |   114     -   -91     -     -     -     -   -45     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -     9   -10     -     -     -     - |
 TEHN |     7     -     -    36     -   -35  -216     -     -     - |
 THTI |    87   -28   -18   -97     -     8   246     -     -     - |
 THU2 |   -34     -    44   -35     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -59    98     -    24     -     -     -    20     -     - |
 TIDB |     1    47     -   -36     -     -  -106    77     -     - |
 TIXI |     X     -   -70     -   102     -     -  -105     -     - |
 TLSE |  -139    73    62   -44    63     -     -  -182     -     - |
 TNML |   -51   114     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |   -87     -    15     -    92     - -5513     -     -     - |
 TOW2 |     6     -   116    35  -143   -57 -2127    40     -     - |
 TRO1 |   -93     -    74     -     X     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -50    94     -    13     -     -    68    13     -     - |
 TUVA |  -265     -    99     -   163     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -51    21    48   -31     -     - -2474   -35     -     - |
 UFPR |  -109     -     -   181     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    39     -     -     -   -46     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -37     -     -     -    43     -     -     -     -     - |
 UNSA |    23     -   -56    78     -     -     -    36     -     - |
 URUM |    87     -   -70     -     -     -     -    69     -     - |
 USN7 |   -78    89    45   -31     -     -     -   -83     -     - |
 USUD |   -60    91     -    32     -     -   -37    56     -     - |
 VALD |   -70     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -68    26     9   -86   109     -     -   -84     -     - |
 VOIM |   -75     -     -     -    87     -     -     -     -     - |
 WAB2 |   -11     -     -    19     -     - -5438     3     -     - |
 WARK |    61     -     -     -   -71     -     -     -     -     - |
 WES2 |    -6    81     -   -50     -     -     -   -40     -     - |
 WHIT |    -9    20    41   -84     -     -     -    84     -     - |
 WILL |   -34    71     -     2     -     -    38     -     -     - |
 WIND |  -108     -    17     -   100     -     -   -25     -     - |
 WSRT |   -47   103     -     -     -     -  -143  -145     -     - |
 WTZR |  -120     -   159  -129     -     -  -303   -69     -     - |
 WUH2 |    82     -     -     -   -94     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -86     -    43  -175     -   166  -129    -6     -     - |
 YAKT |  -140    23   130   -68     -     8     -     -     -     - |
 YAR2 |   -17    71     -   -24     -     -     -    57     -     - |
 YEL2 |   -64     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   141   223     -    32  -302     -     -   125     -     - |
 YSSK |    -5     -     -     8     -     -   -24    20     -     - |
 ZAMB |    69     -    17  -118     -   -23 -1976   -51     -     - |
 ZECK |   -32     -    66    31     -   -84     -   -39     -     - |
 ZIM2 |   -86     -    69     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -33     -     -    54     -     -  -103     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     7    13     5    14     6     7    57     9   346     - | 2880    211
    2 |     6    19     5    15     8     7    90    19   523     - | 2880    271
    3 |     6    15     4    11     5     7   343    10   454     - | 2880    320
    4 |    13     -     -     -     -    16     -     -     -     - | 2851   1409
    5 |     6    15     4     7     6     7    71     8   397     - | 2880    280
    6 |     7    14     7    15     6     8   159     8   302     - | 2880    248
    7 |     6    15     6     9     8    10    72    25  1172     - | 2880    311
    8 |     7    19     6    11     9     6    86     8  1063     - | 2880   1096
    9 |     7    16     4     7     6     8   123    12   434     - | 2880    268
   10 |     8    15     4     7     8     7   165    12   236     - | 2880    218
   11 |     7    12     5    14     8     8    35    10   506     - | 2880    348
   12 |     5    16     5     8     5     9    90    19   447     - | 2880    345
   13 |     5    17     6    20     8     8    53     9   562     - | 2880    293
   14 |     5    14     4    13     7     7    43     6   244     - | 2880    180
   15 |     6    15     7    10     5     9    41    14   406     - | 2880    204
   16 |     5    22     5     9     7     8    69    17   459     - | 2880    381
   17 |     6    17     4     8     5    10    82    17   522     - | 2880    458
   18 |     7    11     X     X     8    13    45    20  1104     - | 2661   1003
   19 |     6    17     5    13     5     9   293    22   692     - | 2880    308
   20 |     7    15     5    10    10     7   201    19   298     - | 2880    276
   21 |     8    13     5     9     7     7   122    13   691     - | 2880    460
   22 |     6    15     5    15     6     9    67     7   615     - | 2880    359
   23 |     9    13     5    11     5     7    50    11   443     - | 2880    191
   24 |     6    22     5     7     5    10    98    18  1237     - | 2880   1370
   25 |     5    19     7     8     5    10    44    10   385     - | 2880    296
   26 |     4    25     4    11     8    11    43    10   377     - | 2880    341
   27 |     8    19     5     8     7     6    47     8   338     - | 2880    372
   28 |     4    13     6    11     6    11   120    18  1607     - | 2880    491
   29 |     8    18     6    10     7     9    96    15   547     - | 2880    299
   30 |     5    15     5     7     7    11    33    12   446     - | 2880    350
   31 |     4    12     4    14     7    10    58    11   759     - | 2880    420
   32 |     6    14     7    12     7     6   367     7   162     - | 2880    247
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     8     -     9    16     -     -     -     9     -     - |  288   2066
 ALBH |     7     8     -    12     -     -    51     8     -     - |  288  20166
 ALGO |     5     9     -     6     -     -     -     7     -     - |  288    120
 ALIC |     6     -     5    11     -     -     -     5     -     - |  288   2415
 ALRT |     6     -     -    14    11    11     -     9     -     - |  288   4727
 ANKR |     7     -     7     9     -     -    41     7     -     - |  288   3785
 AREG |     5     -     -     -     6     -    33     -     -     - |  288   2094
 AREQ |     7     9     -    13     -     9     -     6     -     - |  288   1964
 ARTU |     8     -     6     -     5     6     -     6     -     - |  288    >>>
 ASCG |    20     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   3244
 ASPA |    15     -    12    20     -     -     -    17     -     - |  288   7147
 AUCK |     6     -     5    10     -     -     -     8     -     - |  288   4889
 BAKE |     4     -     6     9     9     -    39     4     -     - |  288   2495
 BAKO |     9     -     -    16     -     -    34     -     -     - |  288   3148
 BARH |     4     -     3     -     -     -    50     -     -     - |  288   2735
 BJFS |     5     -     6    12     7     -    34     8     -     - |  288   2695
 BOGT |    10     -    10    16    12    11    56     8     -     - |  288   5292
 BOR1 |     6    15     -     8     -     -    43     7     -     - |  288   1909
 BRAZ |    12     -    11    16     -     -    83     -     -     - |  288   2633
 BREW |     4     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 BRMU |    13     -    10    16     -    13    49    12     -     - |  288   4292
 BRST |     8     -     8     -    18    13    32     -     -     - |  288   1600
 BRUX |     6     -     -    12     9     -     -     9     -     - |  287     20
 BUCU |     -     -     4     -     -     5     -     -     -     - |  288   4916
 CAS1 |     6     -     6     7     9     7    28     5     -     - |  288   1999
 CCJ2 |     9     -     -    18    11    10     -    10     -     - |  288   4201
 CEBR |     -    21     8     -     -     -     -     9     -     - |  279     26
 CEDU |    11     8    10    13     -     8     -     6     -     - |  288    122
 CHPG |    18     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  240   2381
 CHPI |    14     -    13    20     -    12     -     7     -     - |  288   2364
 CHTI |     9     -     8    11    12     7     -     5     -     - |  288   4357
 CHUM |     -     -     -    10     -     8     -     -     -     - |  288  12070
 CHUR |     8    10     7    12     -     -    34     9     -     - |  288  79719
 COCO |    10     -    11    20    18     -    39    13     -     - |  288   2406
 CORD |    10     -     8    15     -     -    62    10     -     - |  288   4744
 CPVG |     9     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  287   2735
 CRO1 |    13    17     -    16    16     -    50    12     -     - |  288   5378
 DAEJ |     8     -     7    15     8     -     -     -     -     - |  270   3415
 DAKR |     -     -     5    10     -     -    86     -     -     - |  288   4094
 DARW |    11     -    11    23    23     -     -    10     -     - |  288   2107
 DAV1 |     X     -     X    10     X     7    21     X     -     - |   44   2536
 DRAO |     6     9     6    10     -     -    31     6     -     - |  288     33
 DUBO |     7     -     7    12    11     -    48     7     -     - |  288  16318
 DYNG |     8     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1839
 EPRT |     4     -     -     6     -     -    55     -     -     - |  288   2983
 FAA1 |    14     -    12    16    13     -    57     8     -     - |  288   6134
 FAIR |     7     8     8    12    10     9    41     5     -     - |  288   2665
 FALK |     -     -     -    13     -     9     -     -     -     - |  288   2875
 FLIN |     8     -     7    13     9     9     -     5     -     - |  288   2771
 FLRS |    10     -     -    28     -    16     -     -     -     - |  288   2749
 GLPS |     9     -     8    12    13     9    53     6     -     - |  288   5141
 GLSV |     X     -     3     6     X     -     -     -     -     - |  284   1871
 GMSD |    12     -     -     -    14     -    32     -     -     - |  288   4031
 GODE |     7    17     -     X     9     -    42    10     -     - |  288     26
 GODZ |     5    11     -     -     -     -     -    12     -     - |  288   1202
 GOL2 |     4    11     -     -     -     7     -     8     -     - |  288     84
 GOPE |     6     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  276   1395
 GRAS |     7     -     6    11     -     -     -     5     -     - |  288   3062
 GRAZ |     8    18     7     8     -     -    37     6     -     - |  288   2551
 GUAM |    12     -     -    19     -    13     -    12     -     - |  288   4318
 GUAT |     8     -     6    11     -     -     -     6     -     - |  276   3171
 GUUG |    15     -    13    19     -     -     -     -     -     - |  288   3902
 HARB |    14    14     9    15     -     -     -     8     -     - |  288   2715
 HERS |     8    20     -    12     -     -    28     6     -     - |  288     21
 HLFX |     4     9     -     -     -     -    59     -     -     - |  288   7619
 HNLC |    13     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  278   2934
 HNPT |     7     -     -    11     -     -    41     -     -     - |  288   3199
 HOB2 |    11    13    13    16     -    11    55     9     -     - |  288   1160
 HOFN |     6     -     -    14     9     9     -     8     -     - |  288   2142
 HOLB |     5     -     -    13    12     8     -     -     -     - |  288   1125
 HRAG |    10     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288     74
 HRAO |    14     -     -    17    16     -     -    11     -     - |  288     42
 IENG |     8    23     -    13     -     -     -     5     -     - |  288     29
 IISC |    11     -    10    18     -    10    56     8     -     - |  288   2386
 INEG |    28     -    12    12     -     -    50    10     -     - |  288   4992
 INVK |     7     -     -    15     8     -    36     7     -     - |  288   3647
 IQAL |     4     -     3     -     -     -     -     7     -     - |  288   2559
 IRKJ |     5     -     5    11     6     -     -     -     -     - |  288     34
 IRKM |     5     -     -     -     -     6    28     -     -     - |  238     57
 ISBA |     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  13724
 JFNG |     5     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   6131
 JOG2 |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  255    >>>
 JOZ2 |     5     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4630
 JOZE |     6    17     -     9     -     -    40     -     -     - |  288   1499
 KARR |    10     -     9    14     -     9    33     -     -     - |  288   3953
 KERG |    16    14    10    11     -    10    37    10     -     - |  288   2022
 KIRU |     7    10     6     9     7     -     -     5     -     - |  288   4588
 KOKB |     9     9     -    19     -     8     -     9     -     - |  288     73
 KOKV |    15     -    10    20     -     -     -    12     -     - |  288     54
 KOUC |     8     -     6    14     -     -     -     -     -     - |  288   2652
 KOUG |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  287    967
 KOUR |    11     -    10    18     -    14     -     5     -     - |  288     31
 KRGG |     X     -     -    10     7     -     -    11     -     - |  287   2182
 KUUJ |     -     -     5     -     -     8     -     -     -     - |  288   2490
 KZN2 |     5     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  222   1287
 LAE1 |    11     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  285  13388
 LAUT |    14     -    11     -     -     X   106     -     -     - |  264   2015
 LHAZ |     X     -     X     9     6     -     -    13     -     - |  281   5729
 LMMF |    16     -    16     -     -    12     -     -     -     - |  288   2519
 LPAL |     5     -     -     -     -     6    38     -     -     - |  288   3987
 LPGS |    20     -    15     -    19    16     -    16     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    12     -    11    14    14    11    55     7     -     - |  288   1903
 MAG0 |     6     -     5    11     -     -    38     8     -     - |  288   6889
 MAJU |    11     -     -     -    13     -    52     -     -     - |  288   1636
 MANA |    13     -     -    16    14     -    30     -     -     - |  288   5637
 MAR6 |     7    15     6     -     -     -    40     7     -     - |  288    810
 MAS1 |     8    11     7    14    12     -     -     6     -     - |  288   2741
 MATE |     6     9     4     9     -     -     -     8     -     - |  288    114
 MAUI |     5     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     4     -     6     6     9     -    37     6     -     - |  288   2685
 MBAR |     -     -     9    13     -    15    34     5     -     - |  288   4922
 MCM4 |     9    15     8    10    24     -     -     8     -     - |  288   5203
 MDO1 |    15    26    12     -     -     -     -    12     -     - |  288   3919
 MDVJ |     7     -     6     7     -     -     -     6     -     - |  288     11
 MEDI |     6    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 METG |     6     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  287   1342
 METS |     6    15     -     -     -     5     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     8     -     7     -    10     -     -    11     -     - |  288     18
 MIZU |    11     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  282    640
 MKEA |    16     -     8    20     -     -     -     7     -     - |  288     79
 MOBS |    10     -     9     -    11     -    35     -     -     - |  288  89061
 MORP |     9     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   2426
 MQZG |     4     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   4617
 MTKA |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   6632
 NAIN |     6     -     -     8     8     -     -     -     -     - |  288   6575
 NANO |     6     -     -    10     -     -     -     6     -     - |  288   1286
 NAUR |    27     -    12     -     -    17     -    14     -     - |  288   1759
 NICO |     9     -     8    13     8     -    39     7     -     - |  288   5331
 NIST |     6     6     -    10     -     -     -    10     -     - |  287     15
 NIUM |    13     -     -    21     -     -    86     -     -     - |  274   4805
 NKLG |    16     -    13    22    20    13    44    10     -     - |  288   6401
 NNOR |     X    14     7     -     8     -   172     -     -     - |  288    440
 NOT1 |    10     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  288     37
 NOVM |     8     -     9     9     -    15     -     -     -     - |  288     29
 NRC1 |     5     9     -     7     -     -    33     5     -     - |  288     13
 NRIL |     7     -     5    13     5     5     -     6     -     - |  288   5630
 NRMD |     7     -     -    10     -     8     -     -     -     - |  288   2700
 NTUS |     9     -     -    14     -     9    65     6     -     - |  288   3199
 NYA1 |     4     -     5     9     -     7     -     8     -     - |  288   5179
 NYA2 |     9     -     -     -    10     -     -    16     -     - |  288    >>>
 NYAL |     4     8     -     9     -     -    33     -     -     - |  288    266
 OHI2 |     6     -     5     9     -     -     -     6     -     - |  288    156
 OHI3 |     7     -     5     -     9     -     -     -     -     - |  288    182
 ONS1 |     6     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1325
 ONSA |     7    10     6     7     -     -     -     5     -     - |  288    554
 OPMT |     6    11     -     8     -     -    32     -     -     - |  288     14
 OUS2 |    15     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     9     -     -     -    10     -    43     -     -     - |  288   1949
 PALM |     -     -     -     8     6     -    30     -     -     - |  288   6329
 PBRI |    11     -    12    20     -    12     -     9     -     - |  288    877
 PDEL |     9     -    10    17    13     -    43     6     -     - |  288   2678
 PERT |    10    27     9    14    11    11    33     7     -     - |  288   4667
 PETS |     6     -     7    12     -     8     -     7     -     - |  288   8308
 PIE1 |    20    10     6    13    11     -    37     6     -     - |  288     14
 PIMO |    10     -    12    22    17     -    40    11     -     - |  288   4332
 PNGM |     -     -    10     -     -    16     -     6     -     - |  288   2664
 POHN |    10     -     -     X    16     9     -     -     -     - |  288   2027
 POLV |     4     -     -     7     -     -    28     -     -     - |  288   2480
 POVE |     9     -     -    19     -    11     -     -     -     - |  288   3131
 PRDS |     8    19     -     9     -     -    38     5     -     - |  288     40
 PTBB |     8    17     4     9     -     -     -     5     -     - |  288     19
 QAQ1 |     4     8     3     -     -     -     -     4     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    11     6     5     -     -     -     - |  288   5052
 QUIN |     8     -     7     -     -     -    65     -     -     - |  288   3416
 RABT |     6     -     -    12     9     -    30     -     -     - |  288   5395
 RAMO |    10     -     6     -     -    10     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     9     -     6    13     -     -    35     -     -     - |  288   5855
 REDU |    10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1534
 REUN |    12     -    13    18    15     -    52    13     -     - |  288   3415
 REYK |     9     -     8    13    12     -     -     7     -     - |  288   2536
 RIO2 |    15     -    13     -    16     -     -    18     -     - |  288    >>>
 RIOP |     9     -     8    13     -     -    63     9     -     - |  288   4859
 ROTH |     5     -     -     -     -     6     -     -     -     - |  288   2687
 SAMO |    10     -     -     -     -    13    38     -     -     - |  285   5186
 SANT |     5     -     -     9     -     -     -     5     -     - |  288   2000
 SAVO |    15     -     -    17     -    20     -     -     -     - |  288   2277
 SCH2 |     4    10     5     9     -     -     -     3     -     - |  288   2709
 SCOR |     4     -     6    12     8     -    39     4     -     - |  288   1825
 SCRZ |     9     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288   3607
 SEYG |    17     -    18     -    22     -     -    12     -     - |  288   3894
 SFER |    13    13    10    18     -    10    46    13     -     - |  288   2023
 SGOC |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  149    >>>
 SHAO |     8     -     -    17    10     -    39     9     -     - |  285   5920
 SOFI |     6     -     7    12     -     -     -     7     -     - |  288   4798
 SOLO |     -     -    16     -     -    24    68     -     -     - |  267   2571
 SPT0 |     5     -     -     8     -     -    30    12     -     - |  288    569
 STFU |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  57525
 STHL |     8     -     7    11     -     9     -     5     -     - |  288   2986
 STJO |     5     9     -     7     8     5     -     6     -     - |  288    220
 STK2 |     7     -     7     -     9     9     -     -     -     - |  288   3348
 STR1 |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   1479
 SUTH |    10     -     9    13    12    10    56     6     -     - |  288   2883
 SUWN |     8    12     -    14     -     8     -     -     -     - |  288   2506
 SVTL |     -     -     5     -     6     -     -     6     -     - |  288     38
 SYDN |    13     -    10     -     -     -    51     -     -     - |  286    756
 SYOG |     8    10     8     6    11     7    31     -     -     - |  288   4743
 TASH |    14     -    11     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 TCMS |     -     -     -     -     8     8     -     -     -     - |  288  52057
 TEHN |     6     -     -     8     -     8    36     -     -     - |  288   4255
 THTI |    19    13     9    16     -    18    39     -     -     - |  288   4200
 THU2 |     4     -     5    10     -     -     -     -     -     - |  288   3627
 THU3 |     5     9     -    12     -     -     -     5     -     - |  288  18547
 TIDB |     8    17     -    12     -     -    54    12     -     - |  288   6627
 TIXI |     X     -     6     -     9     -     -     9     -     - |  232    >>>
 TLSE |     9    14     9    17    13     -     -     9     -     - |  288   1359
 TNML |     9    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   3231
 TONG |    18     -    19     -    24     -    63     -     -     - |  286   2634
 TOW2 |    16     -    10    21    20    11   113    10     -     - |  288   1979
 TRO1 |     6     -     5     -     X     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |     9    12     -    17     -     -    32     8     -     - |  288   4346
 TUVA |    12     -    12     -    17     -     -     -     -     - |  288   2237
 TWTF |     9    10     8    14     -     -    45    10     -     - |  288     39
 UFPR |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   2054
 ULAB |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  256    >>>
 UNB3 |    26     -     -     -    31     -     -     -     -     - |   50    917
 UNSA |    19     -    15    21     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 URUM |    20     -    16     -     -     -     -    11     -     - |  287    >>>
 USN7 |     7    20     8    10     -     -     -     7     -     - |  288     16
 USUD |    12    20     -    15     -     -    47    14     -     - |  288     25
 VALD |     4     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   2455
 VILL |    13    21    11    23    15     -     -    10     -     - |  288   1275
 VOIM |    24     -     -     -    28     -     -     -     -     - |  284    >>>
 WAB2 |     8     -     -    13     -     -    27     8     -     - |  288     17
 WARK |     7     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   4762
 WES2 |     7    14     -    10     -     -     -     6     -     - |  288   1670
 WHIT |     6     9     5    13     -     -     -     5     -     - |  288  15846
 WILL |     5     6     -    10     -     -    31     -     -     - |  288   3443
 WIND |    15     -    10     -    15     -     -     9     -     - |  288    >>>
 WSRT |     6    14     -     -     -     -    32    10     -     - |  284  12523
 WTZR |     8     -     6     8     -     -    34     3     -     - |  288     20
 WUH2 |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  223    >>>
 XMIS |     7     -     7    14     -     9    29     6     -     - |  288   4643
 YAKT |     9    29     9    17     -    11     -     -     -     - |  288   7103
 YAR2 |     7    12     -    14     -     -     -     8     -     - |  288    125
 YEL2 |     4     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 YELL |     5     7     -     9     6     -     -     8     -     - |  288     38
 YSSK |     9     -     -    14     -     -    83     9     -     - |  288   8325
 ZAMB |    12     -     8    16     -    11    51     7     -     - |  288   5692
 ZECK |     6     -     5     8     -     7     -     5     -     - |  288     46
 ZIM2 |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2955
 ZIMM |     6     -     -    10     -     -    30     -     -     - |  288   2355
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     8    16     7    12     8     9   121    10   639     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2032-0  0:10:00 |  -493301554
cod |   TIXG  | 2032-0  0:15:00 |  -493367775
cod |   TIXG  | 2032-0  0:20:00 |  -493456544
cod |   TIXG  | 2032-0  0:25:00 |   506510825
cod |   TIXG  | 2032-0  0:30:00 |   506499638
cod |   TIXG  | 2032-0  0:35:00 |  -493465241
cod |   DAV1  | 2032-0  1:15:00 |        1574
cod |   DAV1  | 2032-0  2:35:00 |         827
cod |   DAV1  | 2032-0  2:35:00 |         790
esa |     18  | 2032-0  1:55:00 |        -835
esa |   DAV1  | 2032-0  2:35:00 |        1582
esa |   LHAZ  | 2032-0 16:25:00 |        3208
grg |   DAV1  | 2032-0  2:35:00 |        1580
grg |   LHAZ  | 2032-0  8:10:00 |         539
grg |   LHAZ  | 2032-0 16:30:00 |        -733



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     0   288     2.46     4.27     4.28     4.28   | 2.67e-14  5.84e-15  2.26e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.29     4.27     3.02     3.02   | 2.70e-14  4.10e-15  9.76e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.04     4.27     4.28     4.28   | 1.72e-14  4.84e-15  3.03e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.47     4.27     1.83     1.83   | 2.59e-14  7.12e-15  4.92e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.06     4.27     4.25     4.25   | 3.19e-14  4.56e-15  2.13e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.57     4.27     4.28     4.28   | 2.76e-14  4.05e-15  6.91e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.59     4.27     1.95     1.95   | 4.64e-14  8.71e-15  3.45e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.51     4.27     2.32     2.32   | 1.90e-14  4.30e-15  2.58e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.44     4.27     1.66     1.66   | 2.85e-14  5.31e-15  3.68e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.48     4.27     0.77     0.77   | 3.44e-14  6.27e-15  4.97e-15 |
 BRUX |   287   284     1   287     2.84     4.26     1.61     1.61   | 2.76e-14  5.10e-15  3.48e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.29     4.13     4.28     4.28   | 3.11e-14  5.22e-15  3.45e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.15     3.63     0.38     0.38   | 6.26e-14  1.55e-14  4.38e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     2.10     3.46     4.28     4.28   | 3.25e-14  6.17e-15  2.45e-15 |
 SVTL |   288   286     1   288     2.01     3.17     1.25     1.25   | 3.30e-14  8.04e-15  3.17e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     1.99     3.13     4.26     4.26   | 4.54e-14  5.07e-15  2.96e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.98     3.09     0.94     0.94   | 4.11e-14  5.63e-15  2.79e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.97     3.04     0.88     0.88   | 3.69e-14  7.82e-15  2.91e-15 |
 OPMT |   288   288     1   288     1.96     3.03     4.28     4.28   | 3.48e-14  6.08e-15  3.39e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     1.91     2.88     0.97     0.97   | 4.00e-14  5.28e-15  2.45e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.85     2.70     1.10     1.10   | 2.31e-14  5.41e-15  7.03e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.79     2.51     4.28     4.28   | 2.17e-14  5.73e-15  4.27e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.71     2.31     2.20     2.20   | 2.82e-14  9.60e-15  1.55e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     1.69     2.25     4.28     4.28   | 5.89e-14  7.78e-15  5.89e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.64     2.11     1.78     1.78   | 2.17e-14  8.78e-15  1.93e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.63     2.08     0.68     0.68   | 5.00e-14  1.53e-14  2.26e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.47     1.71     0.74     0.74   | 3.48e-14  5.30e-15  1.89e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     1.43     1.62     0.48     0.48   | 3.78e-14  1.51e-14  1.77e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.19     1.11     0.57     0.57   | 6.88e-14  1.04e-14  4.97e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.18     1.11     0.98     0.98   | 5.16e-14  7.31e-15  4.00e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.13     1.01     0.28     0.28   | 7.63e-14  8.27e-15  4.84e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     0.84     0.56     1.10     1.10   | 6.87e-14  1.13e-14  3.23e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.80     0.50     0.60     0.60   | 3.19e-14  1.20e-14  4.28e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.77     0.46     0.95     0.95   | 4.02e-14  7.75e-15  7.26e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     0.76     0.46     2.43     2.43   | 1.21e-13  1.14e-14  3.23e-15 |
 CEBR |   279   279     0   279     0.55     0.24     0.36     0.36   | 3.71e-14  8.09e-15  3.71e-15 |
 HRAG |   288   288     0   288     0.48     0.18     0.19     0.19   | 3.65e-14  1.97e-14  6.38e-15 |
 G32  |   288   283     3   288     1.18     0.16     2.46     2.46   | 6.01e-14  1.76e-14  3.23e-15 |
 G10  |   288   280     2   288     4.28     0.10     4.28     4.28   | 9.02e-14  3.01e-14  1.09e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.28     0.08     4.28     4.28   | 6.71e-14  2.32e-14  1.87e-14 |
 CEDU |   288   287     1   288     0.24     0.05     0.06     0.06   | 2.32e-14  8.89e-15  1.16e-14 |
 G26  |   288   286     1   288     4.28     0.03     4.28     4.28   | 8.21e-14  3.22e-14  1.91e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.28     0.02     1.52     1.52   | 6.37e-14  2.45e-14  1.40e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.28     0.01     1.02     1.02   | 6.23e-14  3.82e-14  2.01e-14 |
 G30  |   288   285     2   288     4.28     0.01     0.78     0.78   | 6.78e-14  2.67e-14  5.21e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.13     1.13   | 5.36e-13  6.74e-14  2.08e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.88     0.88   | 6.07e-13  6.67e-14  1.95e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.24     0.24   | 6.77e-13  7.31e-14  4.67e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.71     0.71   | 5.89e-13  6.57e-14  1.51e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.51     0.51   | 7.20e-13  7.45e-14  5.71e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.76     0.76   | 7.05e-13  6.37e-14  2.36e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.27     0.27   | 6.58e-13  6.56e-14  3.81e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.31     0.31   | 6.59e-13  6.63e-14  2.31e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.47     0.47   | 6.87e-13  7.82e-14  3.62e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     1.06     1.06   | 7.35e-13  6.89e-14  4.65e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.09     0.09   | 7.47e-13  7.07e-14  3.74e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.17     0.00     0.15     0.15   | 5.85e-13  6.62e-14  3.66e-14 |
 G18  |   266   266     0   266     0.14     0.00     0.03     0.03   | 4.67e-13  1.29e-13  1.12e-13 |
 ABPO |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  6.97e-13  1.33e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-13  4.83e-13  1.94e-13 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  7.19e-13  1.91e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.96e-13  2.08e-13 |
 CHPI |   288   240    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-11  2.52e-12  3.06e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.21e-13  1.09e-13 |
 DAEJ |   270     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  4.24e-13  1.06e-13 |
 FLIN |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  8.07e-13  2.45e-13 |
 G04  |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  6.55e-13  3.83e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-13  8.90e-14  3.40e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.66e-13  2.28e-13  1.06e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-14  1.89e-14  1.88e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.98e-13  8.08e-14  2.97e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.60e-13  1.01e-13  4.29e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  1.15e-13  1.93e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.27e-13  6.04e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.54e-13  9.60e-14 |
 G25  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.01e-14  2.61e-14  3.31e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  9.70e-14  5.03e-14 |
 GLSV |   282   235    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-11  9.94e-13  2.92e-13 |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-13  5.33e-13  1.16e-13 |
 GOPE |   276   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  5.25e-13  1.09e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-13  4.53e-13  4.23e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  1.49e-13  1.59e-13 |
 HOFN |   288   261    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-12  9.37e-13  1.97e-13 |
 KARR |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.04e-12  9.66e-13  1.71e-13 |
 KERG |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  6.23e-13  1.58e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-13  2.70e-13  8.38e-14 |
 MAC1 |   288   255     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  5.77e-13  2.62e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.00e-12  3.79e-13  8.06e-14 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MIZU |   282   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-13  9.90e-14  2.66e-14 |
 MOBS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NANO |   288   260    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  4.83e-13  1.16e-13 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  2.10e-13  3.78e-14 |
 NRC1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-14  3.99e-15  2.81e-15 |
 NRMD |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  6.27e-13  2.12e-13 |
 NYAL |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.57e-13  1.20e-13  2.09e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.50e-13  1.51e-13  5.32e-14 |
 REUN |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  9.00e-13  2.35e-13 |
 SANT |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  4.32e-13  1.55e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.26e-13  1.45e-13  5.18e-14 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.92e-13  3.27e-13  1.47e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  9.26e-13  1.67e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  2.22e-13  7.11e-14 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-12  5.18e-13  1.20e-13 |
 TOW2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12  4.31e-13  1.16e-13 |
 TRO1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-07  6.06e-08  2.53e-08 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.14e-13  6.55e-14 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-14  6.74e-15  1.87e-15 |
 XMIS |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-12  8.55e-13  2.24e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-14  4.23e-15  2.28e-15 |
 ALBH |   288   255    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-10  9.43e-12  1.26e-12 |
 G01  |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-14  3.43e-14  1.57e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 THU2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  4.24e-13  1.36e-13 |
 POLV |   288   236    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  8.53e-13  2.23e-13 |
 KOKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-14  9.38e-15  6.70e-15 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  3.95e-13  1.09e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  4.42e-13  1.92e-13 |
 TNML |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.84e-11  7.87e-12  2.45e-12 |
 IRKM |   238   238     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-14  1.57e-14  2.11e-15 |
 PADO |   288   256     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  4.64e-13  1.35e-13 |
 HLFX |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.23e-13  1.92e-13  1.07e-13 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   288   231    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  5.79e-13  1.29e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KUUJ |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  9.18e-13  2.20e-13 |
 SCOR |   286   109   115     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-11  5.55e-12  1.21e-12 |
 KOKV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-14  7.30e-15  5.95e-15 |
 VALD |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  9.81e-13  1.89e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  2.81e-13  6.27e-14 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 UNB3 |    50    50     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  7.71e-13         - |
 NAUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   285   248    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-11  8.66e-13  1.69e-13 |
 POHN |   288   247    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-12  5.97e-13  1.50e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-13  2.68e-13  6.87e-14 |
 METG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  4.24e-13  1.14e-13 |
 REDU |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-13  2.37e-13  2.01e-13 |
 MAJU |   288   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  4.66e-13  1.00e-13 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  9.17e-13  1.54e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-13  4.84e-13  2.01e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  4.34e-13  1.33e-13 |
 LAUT |   264   227     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  7.32e-13  9.21e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.63e-22  4.07e-20  1.65e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BJFS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
