
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2039   Day: 3   MJD: 58520                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2972      0      10     -29   1408   1408      0   2796   2796      0    0.00
 cod |   288     0  35549    167    -611      45     10     12     10     71    104     56   24.22
 emr |   288     0  22982     90   -1699     -58     16     17     16     98    113     87   13.91
 esa |   288     0  31293    708    -431      28     15     16     15    169    277    100   14.39
 gfz |   288     0  39566    864    -237     559     10     10     10     81     78     82   25.05
 iga |    96     0   2972      0      -2       9     40     40      0    158    158      0    0.00
 igc |   288     0   8062      7     158      63    112    112      0    361    361      0    0.00
 igu |    96     0   2972      7     -20      67   1040   1040      0   1863   1863      0    0.00
 jpl |   288     0  26248     11  213156     958     11     12     11     76     66     81   22.42
 ngs |    96     0   2972      3     -28      46   1239   1239      0   2445   2445      0    0.00
 usn |   288     0  37933    168   -2296     680     85    117     73    658    298    728    0.00
 whu |   288     0  28284    179    -326    1150     26     40     17    103    137     83    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -270   138   -31  -441    79  -285   416  -631    64  -338   329   -82 |
    2 | -1110   -15   -70   291   -87   135  -239  2041   -29 -1340   -17    96 |
    3 |   526   172   186  -398   -73   -56  -626  -413    35   388   235   -99 |
    5 | -2324    46    58  -397   127  -140   470  -367    27 -2280   459  -191 |
    6 |  1789   131    18  -249   -78   -56  -122 -1134    94  1476   307  -170 |
    7 | -2111    51    54  -173    -4   -37   183 -1591    25 -2017   268  -151 |
    8 | -4181    19    96    91   -66    95  -338 -3454   -65 -3126    92   -76 |
    9 |  -117    86    78   -54  -108     4  -273 -1073    15   -63   136   -62 |
   10 |   815   -21    32  -141    59   -66   141 -1404    27   614   413    50 |
   11 |  2185    79  -141   -33    50   -52   552  -789   -36  2049    99   139 |
   12 |  -885   137  -202  -134    89  -111  -111   338   -36 -1076   341   -93 |
   13 |  4131    16  -135  -109    67  -122   223  -288    61  3938   246   -12 |
   14 |  4662   -33    60   136   -29    96   -39  1424   -56  4068    49    41 |
   15 |  -538     4   130  -355    61  -116   473  -181    76  -515   468  -194 |
   16 |  1991   -61    79   209   -19   162   127   556   -96  1702   -22    60 |
   17 | -8288    72   -42  -345   126  -146   217 -3230    28 -6612   421  -137 |
   18 | -1038   -42   -20   -15    77   -33     -  2688   -17  -681   288  -251 |
   19 | -1246   -54  -103   402   -39    85  -194   871   -89 -1435    91   175 |
   20 |  2788  -168   100   442   -11   263  -283  1986  -141  3314    89   132 |
   21 |   988  -159    94   456   -71   337   -97  1893   -83  1067    75    41 |
   22 |  -831  -170   183     X    52   359    85  2007    12  -951   156   230 |
   23 |   313    55   -84   -18   -15    39   270   361    21   160     -   150 |
   24 |  1164   158   -90  -352    10  -268    16  1650   100   129   376  -140 |
   25 |  2335   149  -147   148   -65    85  -446   894   -92  1736   121    96 |
   26 |  -177   108    -9   -63   -62   -30    42   503    -2   -19   240    47 |
   27 |   891   -68    84     5    47    65   -60  -729   -34   646   211   -85 |
   28 |  1382  -134   -69   317    24   153  -186 -2190   -42  1876   -31    71 |
   29 | -1633     8   -55  -329   121  -104   564  -615    97 -1330   451  -128 |
   30 |   509   163  -186   -49   -51   -78  -534  -577    28   239   -20   -62 |
   31 | -2094   120   -59  -316    70  -111    -5 -1041    31 -1969   355  -126 |
   32 |   361     3   218  -310    30   -58  -128  2474    27   355   389  -109 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    58   -70     -     -     -    42     -     -    58 |
 ALBH |     -    52   -24   -65     -     -     -     -     -     -  -272     - |
 ALGO |     -   -25    44     -     -     -     -     -     -     -    90   -60 |
 ALIC |     -   -88     -   -52   131     -     -     -   -18     -   232    88 |
 ALRT |     -    11     -     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    14    -5   -84    -3     -     -     -    32     -     -   -18 |
 ARTU |     -    64     -   164  -156     -     -     -     -     -  -706     - |
 AUCK |     -     X     -   -68    39     -     -     -     -     -   413    92 |
 BADG |     -     -   -35    34     -     -     -     -     -     -   193     - |
 BAKE |     -     -     -   -62    36     -     -     -     -     -    29  -208 |
 BJCO |     -     -     -   153   -88     -     -     -     -     -    24    53 |
 BJFS |     -   -70   -72     -   107     -     -     -     -     -     -   198 |
 BOGT |     -    63     -   -41   -70     -     -     -    36     -   114   -21 |
 BRAZ |     -   -34     -     -    33     -     -     -     -     -   360   145 |
 BRMU |     -   -20     -     -    20     -     -     -     -     -   209    22 |
 BRST |     -  -173     -   291     -     -     -     -     -     -     -   -87 |
 BRUX |     -    26    23     -   -28     -     -     -   -11     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    97     -     -     -     -   -62     -   211     - |
 CAS1 |     -   -55     -     1   -26     -     -     -    87     -   318    48 |
 CCJ2 |     -     -     -     -  -101     -     -     -   113     -     -    31 |
 CEBR |     -     -    -5     5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    -3    48    91  -154     -     -     -    78     -   301    21 |
 CHAN |     -     -     -    18   -70     -     -     -    68     -     -    -8 |
 CHTI |     -   -37     -   -93     X     -     -     -    90     -   265   112 |
 CHUR |     -    37    16    24    88     -     -     -  -164     -   217  -112 |
 COCO |     -    -8     -    44   -33     -     -     -    17     -   373    27 |
 CORD |     -    -3     -     -     3     -     -     -     -     -   117     - |
 CRO1 |     -     3   -10     -     3     -     -     -     -     -   118     - |
 CUSV |     -     -     -    17     X     -     -     -   -11     -     -    45 |
 DARW |     -   -28     -    77   -16     -     -     -     -     -   243    39 |
 DAV1 |     -   -70     -    35    30     -     -     -    21     -    82    47 |
 DGAR |     -   -25     -    75   -70     -     -     -    57     - -3464    15 |
 DRAO |     -    63   -11     -   -93     -     -     -    43     -    66   -59 |
 DUBO |     -    51     -     -   -49     -     -     -     -     -   230     - |
 FAA1 |     -   -43     -    21    30     -     -     -     -     -   180   -37 |
 FAIR |     -   -67     -  -111   126     -     -     -     -     -   138    -8 |
 FLIN |     -   -35     -    30    17     -     -     -     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -     -    -9     -     -     -     -     6     -    98    52 |
 GLPS |     -     -     -   -35    -6     -     -     -    29     -   187    -2 |
 GLSV |     -     -     -   -83    48     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    13   -22     -     X     -     -     -     -     - -1507     - |
 GODZ |     -     -    11   -11     -     -     -     -     -     -    94   -16 |
 GOL2 |     -     -   149   -11     -     -     -     -   -85     -     -     - |
 GOPE |     -    65     -     -   -63     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -43     -     -    42     -     -     -     -     -    61     - |
 GRAZ |     -  -131     -     -   127     -     -     -     -     -    29   117 |
 GUAT |     -   -82     -   -10    85     -     -     -     -     -   141   -44 |
 HARB |     -   -15     -     -    14     -     -     -     -     - -3166    99 |
 HERS |     -   -21    17     -    11     -     -     -     -     - -1605     - |
 HOB2 |     -    53    75     8   -99     -     -     -     -     -   309     - |
 HOFN |     -   -63     -     -    61     -     -     -     -     -  -366    66 |
 HRAO |     -    24  -247     -   -36     -     -     -   161     -   242     - |
 IENG |     -    22     4     -   -24     -     -     -     -     -   142     - |
 IISC |     -   -60     -   113     -     -     -     -    -8     -   221     - |
 INEG |     -   -16     -     X    16     -     -     -     -     -     -   -81 |
 IRKM |     -     -    20     -     -     -     -     -   -12     -   233     - |
 KARR |     -   -43     -    59     9     -     -     -     -     -   406     - |
 KAT1 |     -     -    -1     -     -     -     -     -     1     -   225     - |
 KERG |     -     -     -     -     2     -     -     -    -2     -   247   141 |
 KIRU |     -   -24     -    40     -     -     -     -     -     -    84     - |
 KOKB |     -    28   130     -  -152     -     -     -    57     -   350     - |
 KOKV |     -     -    87   -70    -9     -     -     -     -     -   319   -33 |
 KOUR |     -   -43     -   -56     5     -     -     -    76     -   250   -32 |
 KRGG |     -     -     -   -78    45     -     -     -     -     -    31     - |
 LHAZ |     -     -     -   -93    91     -     -     -   -45     -   239    27 |
 LMMF |     -     -     -    44     -     -     -     -   -28     -   160     - |
 MAC1 |     -   -26     -    21    14     -     -     -     -     -   198    40 |
 MAG0 |     -     -     -    -4     3     -     -     -     -     -   212    49 |
 MAS1 |     -   -76     -    53    43     -     -     -     -     -   131   -47 |
 MATE |     -   -22    11   -92    67     -     -     -     -     -   120     - |
 MBAR |     -     -     -    61   -23     -     -     -   -12     -     -    -7 |
 MCM4 |     -    -1     -   -54    32     -     -     -     -     -   302    56 |
 MDO1 |     -    60     -    69   -59     -     -     -   -43     -     -     - |
 MDVJ |     -   -32  -195     -   139     -     -     -     -     -   126     - |
 MGUE |     -     -    14   -13     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -    51     -   -29     -     -     -     -     -   395   -50 |
 NANO |     -   115     -     -  -111     -     -     -     -     -   232   125 |
 NAUR |     -     -     -    26     -     -     -     -   -16     -    81     - |
 NICO |     -   -57     -     -    55     -     -     -     -     -   176    57 |
 NIST |     -   -32   -20     -     -     -     -     -    47     -     -     - |
 NKLG |     -   -11     -   241    41     -     -     -  -181     -   174     - |
 NOVM |     -     -  -253     -   140     -     -     -     -     -     -    21 |
 NRC1 |     -    48   -11     -   -40     -     -     -     -     -   228    -8 |
 NRIL |     -   -20     -    55    -6     -     -     -    -7     -   130    35 |
 NTUS |     -   -97     -  -120   115     -     -     -    53     -     -   -24 |
 NYA1 |     -    25     0     -   -24     -     -     -     -     -   -77     - |
 NYA2 |     -     -     -    36   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     -   301     1 |
 ONSA |     -    52   171     -  -146     -     -     -     -     -   224     - |
 OPMT |     -    17     -     -   -17     -     -     -     -     -   169     - |
 PDEL |     -   -50     -     -    48     -     -     -     -     -    52    16 |
 PERT |     -   -72     -   -22   -78     -     -     -   179     -   205    -8 |
 PETS |     -     -     -     -   -22     -     -     -    24     -   214     - |
 PIE1 |     -    34    31     -   -50     -     -     -     -     -   178    -2 |
 PIMO |     -   -23     -   -17    -7     -     -     -    44     -    95     - |
 PNGM |     -     -     -   -31     -     -     -     -    20     -     -     - |
 POL2 |     -    19     -   129   -66     -     -     -   -29     -  -183     - |
 POTS |     -    94     -     -   -91     -     -     -     -     -  -756     - |
 PRDS |     -    62   -10   -15   -46     -     -     -     -     -     -   -49 |
 PTBB |     -     7     9   -30     5     -     -     -     -     -   170     - |
 QAQ1 |     -   -29     -    49     -     -     -     -     -     -  -400    -5 |
 RAMO |     -    29     -     -   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   -16     -    28     -     -     -     -     -     -    83     - |
 REUN |     -   -52     -     -    51     -     -     -     -     -   -66    68 |
 REYK |     -     -     -    85    32     -     -     -   -90     -    79   -36 |
 SANT |     -    85     -     -   -29     -     -     -   -60     -   208    -9 |
 SCH2 |     -   -63     -   -28   173     -     -     -  -108     -   132     - |
 SCOR |     -     -     -   113   -65     -     -     -     -     -   197    82 |
 SEYG |     -     -     -   112     -     -     -     -   -72     -     -     - |
 SFER |     -     -  -121     -   252     -     -     -  -209     - -1269     4 |
 SHAO |     -     -     -     -   -72     -     -     -    80     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   121     -   -67     -     -     -     -     -  -606     - |
 STJO |     -    63    39     -   -51     -     -     -   -36     -   233   -18 |
 SUTH |     -  -101     -    26     -     -     -     -    93     -    59    14 |
 SVTL |     -     -    75   180     -     -     -     -  -157     -     -     - |
 TID1 |     -    -1     2     -     -     -     -     -     -     -   375     - |
 TIDB |     -     -   -39    38     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     4     -    28   -20     -     -     -     -     -   124     - |
 TLSE |     -    32     -     -   -31     -     -     -     -     -   259     - |
 TONG |     -     -     -   140     -     -     -     -   -90     -     -     - |
 TOW2 |     -   -95     -   113    54     -     -     -   -29     -   260     - |
 TRO1 |     -    36     3     -   -94     -     -     -    64     -  -453     - |
 TSK2 |     -     -  -119   115     -     -     -     -     -     -     -   144 |
 TSKB |     -   -82     -     -    79     -     -     -     -     -   208     - |
 TWTF |     -    31    22     -   -42     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -     6     -     -    -6     -     -     -     -     - -1602     - |
 USUD |     -     -    31     -     -     -     -     -   -20     -   103     - |
 VACS |     -     -     -    12     -     -     -     -    -8     - -3482     - |
 VALD |     -     -     -   -62     -     -     -     -    40     -     -     - |
 VILL |     -   -56     -    20    43     -     -     -     -     -    92     - |
 WAB2 |     -    37   -57     -    -4     -     -     -     -     -   109     - |
 WARK |     -     -    63     -     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 WHIT |     -   -25     -  -128   130     -     -     -   -36     -   144  -132 |
 WSRT |     -    46    79     -   -88     -     -     -     -     - -2286   105 |
 WTZR |     -   -71   -83   130    40     -     -     -     -     -    40  -135 |
 XMIS |     -     -     -   -12  -134     -     -     -   157     -    58   -14 |
 YAR2 |     -    41   -72     -     -     -     -     -     -     -   116     - |
 YELL |     -    26   -26     -    -4     -     -     -    -7     -    65    29 |
 YSSK |     -     -     -     -    -7     -     -     -     8     -   215     - |
 ZECK |     -    70     -    49   -95     -     -     -     -     -   161     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   244    15    22    20    14    34   131   411     9   473   130    28 |  288    234
    2 |   463    14    26    12     6    31    78   839    15   348   123    48 |  288    268
    3 |   326    13    13    19    18    58   168   467     9   422   121    31 |  288    394
    5 |   469    14    11    13     6    25    79   328    13   441    97    43 |  288    527
    6 |   330     9    13    13     7    21   225   431    13   393   101    16 |  288    211
    7 |   532    10    12    22    10    24    70   855    12   649    89    28 |  288    174
    8 |  2953    11    16    19    11    46   125  1615    11  3178   153    23 |  288   1214
    9 |   324    12    12    21    10    39   205   543     9   284   123    17 |  288    296
   10 |   326     8    15    10    11    29    87   799    13   319   105    52 |  288    204
   11 |   566    18    29    21    12    22   215   578     8   555   148    48 |  288    386
   12 |   377    11    15    14    10    55   130   508    13   410   106    56 |  288    327
   13 |   281    14    32    17    11    26   115   235    20   416   107    24 |  288    220
   14 |   842    11    17    13    11    26    87   590     8   932   125    23 |  288    322
   15 |   353    11    10    13     9    37    91   373    13   289    85    32 |  288    194
   16 |   758    12    18    21    14    45    70   634    11   752   105    54 |  288    332
   17 |  2775     8    18    15     8    26   110  1445    12  2932   126    63 |  288    325
   18 |  2224    13    14    13    10    32     -  2065    10  1764   130    28 |  277    905
   19 |   257     8    26     9    10    25    88   562    14   338   130    59 |  288    197
   20 |  2772    11    17    10     9    53    46  1105    13  1650    89    43 |  288    267
   21 |   663    12    13    11     8    19    55   959    13   579   120    60 |  288    312
   22 |  1090    14    17     X    12    69    93  1229     9   975   144    43 |  288    336
   23 |   427    12    23    17    12    28   131   505     9   470     -    34 |  288    193
   24 |  3962    12    16    13    13    45    72  1752    21  3373    99    25 |  288   1853
   25 |   719    14     9    13    14    65    68   578    13   483   153    27 |  288    242
   26 |   343    13    16    24    14    70   124   226    10   372   120    35 |  288    202
   27 |   447    11    16    15    10    18    62   601    13   405   145    29 |  288    268
   28 |  2959     8    17    19     8    44   115  3230    11  2240   135    55 |  288   1062
   29 |  1410    14    17    24     8    42   153   335    20  1045    92    61 |  288    367
   30 |   226    11    16    16     7    49    50   158    10   263    88    25 |  288    213
   31 |   885     9    16    14    10    53    68   705     8   760    92    31 |  288    418
   32 |   295    13    11    12    11    23   108  1453     8   226   110    26 |  288    148
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    18    14     -     -     -    15     -     -    25 |  287   1893
 ALBH |     -     5    10    13     -     -     -     -     -     -    48     - |  288    723
 ALGO |     -    10    18     -     -     -     -     -     -     -    40    14 |  288    143
 ALIC |     -    11     -    14    13     -     -     -    10     -    44    11 |  288   3358
 ALRT |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5335
 AREQ |     -    23    17    16    13     -     -     -    13     -     -    61 |  284   3509
 ARTU |     -     5     -    12     7     -     -     -     -     -    58     - |  288    >>>
 AUCK |     -     X     -    37    21     -     -     -     -     -    50    72 |  143   4782
 BADG |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -    33     - |  288     39
 BAKE |     -     -     -    12     7     -     -     -     -     -    66     9 |  288   2839
 BJCO |     -     -     -    18    10     -     -     -     -     -    50    12 |  142   4748
 BJFS |     -     8     8     -     7     -     -     -     -     -     -     9 |  288   2615
 BOGT |     -     9     -    17    11     -     -     -    12     -    69    12 |  288   5309
 BRAZ |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -   116    19 |  288   4544
 BRMU |     -    13     -     -    13     -     -     -     -     -    24    15 |  288   4308
 BRST |     -     8     -    14     -     -     -     -     -     -     -    22 |  276   1030
 BRUX |     -     7    12     -     9     -     -     -     7     -     -     - |  288     15
 BSHM |     -     -     -    15     -     -     -     -    10     -    29     - |  276   4964
 CAS1 |     -    11     -    11     6     -     -     -     9     -   107    11 |  288   1899
 CCJ2 |     -     -     -     -    15     -     -     -    16     -     -    20 |  288   2791
 CEBR |     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 CEDU |     -    13    15    16     9     -     -     -    10     -    19    27 |  282    >>>
 CHAN |     -     -     -     7     8     -     -     -     8     -     -     6 |  288   4936
 CHTI |     -    36     -    29     X     -     -     -    27     -    88    24 |  283   3762
 CHUR |     -     4     7    13     7     -     -     -     8     -    40     6 |  288  14956
 COCO |     -    11     -    16    12     -     -     -    10     -    71    13 |  288   3633
 CORD |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -    42     - |  288   4635
 CRO1 |     -     9    19     -    14     -     -     -     -     -   138     - |  288   4942
 CUSV |     -     -     -    16     X     -     -     -    10     -     -    18 |  284   5664
 DARW |     -    13     -    12    14     -     -     -     -     -    72    15 |  288   1483
 DAV1 |     -     8     -    12     9     -     -     -    13     -    50    12 |  288   1994
 DGAR |     -    15     -    18     9     -     -     -    10     -    86    14 |  288   2119
 DRAO |     -     6    15     -     6     -     -     -     8     -   100     8 |  288     37
 DUBO |     -     5     -     -     5     -     -     -     -     -    44     - |  288  14970
 FAA1 |     -    18     -    22    22     -     -     -     -     -    74    19 |  288   5372
 FAIR |     -     6     -     9     7     -     -     -     -     -    21     8 |  288   3509
 FLIN |     -     6     -    13     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2426
 FLRS |     -     -     -     8     -     -     -     -     5     -    17    13 |  161   3106
 GLPS |     -     -     -    18    11     -     -     -    11     -   142    11 |  288   5246
 GLSV |     -     -     -    12     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   1706
 GODE |     -     7    13     -     X     -     -     -     -     -   186     - |  288     40
 GODZ |     -     -    14    14     -     -     -     -     -     -    24    18 |  284  11538
 GOL2 |     -     -    17    13     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     85
 GOPE |     -     5     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1210
 GRAS |     -     4     -     -     4     -     -     -     -     -    23     - |  288   3314
 GRAZ |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -    30     8 |  288   2624
 GUAT |     -     6     -    15     9     -     -     -     -     -    41    11 |  276   3156
 HARB |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -   250    13 |  288   2648
 HERS |     -     9    14     -    12     -     -     -     -     -   185     - |  288     33
 HOB2 |     -    17    20    22    15     -     -     -     -     -    65     - |  288   1125
 HOFN |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -    98    13 |  288   2141
 HRAO |     -    15    28     -    16     -     -     -    11     -    45     - |  288     33
 IENG |     -     7    15     -     7     -     -     -     -     -    80     - |  288     24
 IISC |     -    12     -    12     -     -     -     -    10     -    20     - |  288   2742
 INEG |     -     6     -     X     6     -     -     -     -     -     -    10 |  288   3190
 IRKM |     -     -     7     -     -     -     -     -     4     -    47     - |  288    641
 KARR |     -    15     -    15    12     -     -     -     -     -    62     - |  288   3033
 KAT1 |     -     -    18     -     -     -     -     -    11     -    97     - |  287   1894
 KERG |     -     -     -     -    15     -     -     -    17     -   119    39 |  287   2826
 KIRU |     -     6     -    10     -     -     -     -     -     -    34     - |  288   1493
 KOKB |     -    15    20     -    24     -     -     -    13     -    63     - |  288    156
 KOKV |     -     -    24    20    17     -     -     -     -     -   121    21 |  288    144
 KOUR |     -    14     -    20    17     -     -     -    12     -    34    21 |  288     48
 KRGG |     -     -     -    32    18     -     -     -     -     -   180     - |  275   2795
 LHAZ |     -     -     -    17    16     -     -     -    25     -    76    15 |  288   4238
 LMMF |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -    33     - |  276   2552
 MAC1 |     -    10     -    14     7     -     -     -     -     -    45    12 |  288   1765
 MAG0 |     -     -     -    10     6     -     -     -     -     -    22    11 |  288   7346
 MAS1 |     -     8     -    14     7     -     -     -     -     -    24    12 |  288   2586
 MATE |     -     7    10    13     9     -     -     -     -     -    90     - |  288     63
 MBAR |     -     -     -    16    13     -     -     -    12     -     -    18 |  288   3757
 MCM4 |     -    22     -    26    10     -     -     -     -     -    67    26 |  284   4552
 MDO1 |     -     9     -    18    10     -     -     -     8     -     -     - |  288   3802
 MDVJ |     -     6    15     -     9     -     -     -     -     -    30     - |  288     26
 MGUE |     -     -    16    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  273     34
 MKEA |     -     -    12     -     6     -     -     -     -     -    97    12 |  288     92
 NANO |     -     5     -     -     5     -     -     -     -     -    40    11 |  288    960
 NAUR |     -     -     -    15     -     -     -     -     9     -    42     - |  276   2354
 NICO |     -     9     -     -     8     -     -     -     -     -    34    15 |  288   4696
 NIST |     -     9    33     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  288     39
 NKLG |     -    10     -    14    13     -     -     -     8     -    44     - |  288   5683
 NOVM |     -     -    11     -     6     -     -     -     -     -     -     9 |  286     51
 NRC1 |     -     9    16     -     8     -     -     -     -     -    21    11 |  288     23
 NRIL |     -     6     -    12     9     -     -     -     7     -    14     9 |  288   5368
 NTUS |     -     9     -    15    15     -     -     -    13     -     -    20 |  288   3092
 NYA1 |     -     5    16     -     7     -     -     -     -     -    20     - |  288   5474
 NYA2 |     -     -     -    15     9     -     -     -     -     -     -     - |  216    >>>
 OHI2 |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -    58    18 |  288     59
 ONSA |     -     9    17     -     9     -     -     -     -     -    20     - |  288    831
 OPMT |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    16     - |  288     46
 PDEL |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -    69    11 |  288   3109
 PERT |     -    17     -    18    15     -     -     -    16     -    60    18 |  288   3210
 PETS |     -     -     -     -     6     -     -     -     7     -    29     - |  288   8072
 PIE1 |     -     6    15     -    10     -     -     -     -     -    71    12 |  288     39
 PIMO |     -    11     -    17    13     -     -     -    10     -    33     - |  288   4004
 PNGM |     -     -     -    14     -     -     -     -     9     -     -     - |  286   3680
 POL2 |     -     7     -    12     8     -     -     -     6     -    74     - |  288   4594
 POTS |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -    48     - |  288    >>>
 PRDS |     -     7    20    15     7     -     -     -     -     -     -    10 |  288     61
 PTBB |     -     9    26    14    12     -     -     -     -     -    26     - |  288     36
 QAQ1 |     -     6     -     9     -     -     -     -     -     -    96    10 |  288    >>>
 RAMO |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    10     -    17     -     -     -     -     -     -    58     - |  241   4593
 REUN |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -    60    29 |  288   3829
 REYK |     -     -     -    13     9     -     -     -     9     -    27     9 |  288   2431
 SANT |     -     8     -     -    10     -     -     -    10     -    76    14 |  288   2671
 SCH2 |     -     6     -    13     6     -     -     -     8     -    65     - |  288   2669
 SCOR |     -     -     -    11     6     -     -     -     -     -    19     7 |  288   2611
 SEYG |     -     -     -    14     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   2141
 SFER |     -     -     9     -     7     -     -     -     7     -    58     9 |  288   2961
 SHAO |     -     -     -     -    12     -     -     -    14     -     -     - |  288   6325
 SPT0 |     -     -    17     -     9     -     -     -     -     -   143     - |  286    810
 STJO |     -     8    18     -    10     -     -     -     7     -    19    15 |  288    406
 SUTH |     -     9     -    11     -     -     -     -     9     -    46    10 |  288   2861
 SVTL |     -     -    29    20     -     -     -     -     9     -     -     - |  279    >>>
 TID1 |     -     7    13     -     -     -     -     -     -     -    32     - |  288     46
 TIDB |     -     -    13    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  272   5706
 TIXI |     -     7     -    12     8     -     -     -     -     -    29     - |  288    >>>
 TLSE |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -    28     - |  288   1936
 TONG |     -     -     -    16     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3373
 TOW2 |     -    19     -    23    22     -     -     -    16     -    37     - |  288   1568
 TRO1 |     -     5     7     -    10     -     -     -    11     -    13     - |  288   9350
 TSK2 |     -     -    15    15     -     -     -     -     -     -     -    19 |  275   3351
 TSKB |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -    36     - |  288   3839
 TWTF |     -     9    15     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 USN7 |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -   169     - |  288     25
 USUD |     -     -    12     -     -     -     -     -     7     -    33     - |  288     33
 VACS |     -     -     -     9     -     -     -     -     6     -    93     - |  276   2345
 VALD |     -     -     -     9     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2536
 VILL |     -     7     -    12     8     -     -     -     -     -    22     - |  288   2998
 WAB2 |     -     5    11     -     6     -     -     -     -     -    44     - |  288     23
 WARK |     -     -    21     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  277   3882
 WHIT |     -     6     -    14     8     -     -     -     9     -    58     7 |  288   8895
 WSRT |     -     8    12     -     9     -     -     -     -     -    51    11 |  288   3677
 WTZR |     -     5     5    14     7     -     -     -     -     -    63     8 |  288     22
 XMIS |     -     -     -    15    10     -     -     -    10     -    29    15 |  288   4059
 YAR2 |     -     6    11     -     -     -     -     -     -     -    43     - |   84     67
 YELL |     -     7    14     -    10     -     -     -    22     -    57     5 |  288     40
 YSSK |     -     -     -     -     8     -     -     -     9     -    57     - |  286   7988
 ZECK |     -     5     -    12     7     -     -     -     -     -    41     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1409    11    17    16    11    41   112  1041    12  1240    85    27 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   AUCK  | 2039-3  8:20:00 |        -697



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     3.60     4.53     1.10     1.10   | 2.24e-14  5.24e-15  5.89e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.92     4.53     0.45     0.45   | 3.41e-14  8.44e-15  9.53e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     2.54     4.53     4.51     4.51   | 3.79e-14  8.12e-15  3.51e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     3.44     4.53     4.51     4.51   | 2.07e-14  6.03e-15  2.43e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.74     4.53     1.72     1.72   | 2.52e-14  7.40e-15  3.45e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.04     4.53     3.77     3.77   | 2.59e-14  7.61e-15  3.64e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.93     4.53     4.51     4.51   | 3.23e-14  6.93e-15  3.51e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.53     4.53     4.51     4.51   | 6.08e-14  5.32e-15  2.06e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.71     4.53     2.65     2.65   | 2.31e-14  1.09e-14  1.48e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.15     4.53     4.51     4.51   | 2.99e-14  4.41e-15  1.85e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.18     4.53     4.51     4.51   | 2.77e-14  1.04e-14  2.32e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     3.55     4.53     1.79     1.79   | 2.76e-14  6.14e-15  1.80e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.99     4.53     1.44     1.44   | 2.70e-14  5.10e-15  2.05e-15 |
 OPMT |   288   287     1   288     2.38     4.52     4.51     4.51   | 3.65e-14  6.35e-15  1.53e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.34     4.47     4.51     4.51   | 4.37e-14  7.39e-15  1.86e-15 |
 MGUE |   273   273     0   273     2.32     4.27     4.27     4.27   | 3.88e-14  1.09e-14  3.38e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.20     4.11     3.16     3.16   | 4.10e-14  9.45e-15  2.97e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.19     4.09     0.34     0.34   | 3.42e-14  8.09e-15  3.59e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.09     3.70     4.51     4.51   | 3.76e-14  7.08e-15  2.14e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     2.05     3.57     0.35     0.35   | 4.94e-14  5.95e-15  2.47e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     1.93     3.16     4.51     4.51   | 4.79e-14  1.23e-14  6.94e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.53     1.98     0.39     0.39   | 6.35e-14  9.65e-15  3.25e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.33     1.50     3.03     3.03   | 9.03e-14  9.35e-15  7.74e-15 |
 NOVM |   286   286     0   286     1.31     1.48     1.37     1.37   | 5.04e-14  1.34e-14  4.55e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.06     0.96     0.16     0.16   | 5.82e-14  2.08e-14  5.67e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.97     0.80     2.78     2.78   | 1.03e-13  1.17e-14  2.08e-15 |
 SVTL |   279   276     4   256     0.87     0.72     0.31     0.31   | 2.63e-09  8.09e-10  3.42e-10 |
 STJO |   288   286     1   288     0.69     0.41     0.10     0.10   | 7.69e-14  1.92e-14  2.84e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.13     0.20     1.92     1.92   | 7.02e-14  2.55e-14  1.72e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.52     0.18     4.51     4.51   | 6.81e-14  2.08e-14  8.75e-15 |
 YAR2 |    84    84     0    84     0.20     0.13     0.44     0.44   | 1.63e-12  3.66e-13         - |
 GODE |   288   287     1   288     0.38     0.12     0.22     0.22   | 2.43e-14  8.75e-15  2.28e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.46     0.11     0.32     0.32   | 7.76e-14  2.23e-14  2.78e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.36     0.11     0.07     0.07   | 1.03e-13  2.44e-14  6.01e-14 |
 KOKB |   288   288     1   288     0.33     0.09     0.08     0.08   | 9.11e-14  1.44e-14  3.11e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.73     0.08     0.23     0.23   | 6.24e-14  2.94e-14  2.17e-14 |
 G30  |   288   286     1   288     4.52     0.06     4.51     4.51   | 7.72e-14  2.46e-14  3.28e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.52     0.03     2.59     2.59   | 6.98e-14  5.22e-14  1.89e-14 |
 ONSA |   288   287     0   288     0.18     0.03     0.01     0.01   | 4.66e-13  1.33e-13  6.61e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.06     0.06   | 2.52e-14  5.28e-15  1.48e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     1.28     0.03     1.95     1.95   | 5.69e-14  4.16e-14  2.20e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.32     1.32   | 5.77e-13  6.12e-14  2.05e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.52     0.02     0.74     0.74   | 8.09e-14  3.67e-14  1.27e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.00     1.00   | 5.26e-13  5.80e-14  1.10e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.27     0.27   | 6.02e-13  6.54e-14  1.16e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.82     0.82   | 6.80e-13  8.17e-14  3.08e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.87     0.87   | 6.67e-13  5.55e-14  2.59e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.80     0.80   | 6.23e-13  6.60e-14  4.65e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.31     0.31   | 6.77e-13  6.58e-14  1.48e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.35     0.35   | 6.71e-13  6.38e-14  1.82e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.57     0.57   | 7.47e-13  7.87e-14  3.38e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.20     1.20   | 7.21e-13  8.24e-14  2.79e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.10     0.10   | 6.28e-13  6.67e-14  5.58e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.52     0.01     0.21     0.21   | 7.87e-14  2.43e-14  9.89e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     0.47     0.01     0.14     0.14   | 9.97e-14  3.49e-14  1.38e-14 |
 G18  |   277   277     0   277     0.18     0.00     0.10     0.10   | 9.54e-13  1.52e-13  1.45e-13 |
 ABPO |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  7.64e-13  1.67e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-13  1.58e-13  6.54e-14 |
 AREQ |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-13  8.73e-13  5.09e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.92e-13  1.93e-13 |
 CEDU |   282   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-08  4.35e-09  1.11e-09 |
 DARW |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  4.45e-13  1.09e-13 |
 DGAR |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  5.20e-13  2.16e-13 |
 FLIN |   288   250    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.80e-12  1.22e-12  2.06e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  9.29e-14  6.40e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  2.26e-13  1.59e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.28e-13  7.53e-14  1.94e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.87e-13  7.40e-14  3.05e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  9.11e-14  4.11e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.55e-13  8.63e-14  2.02e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.09e-13  3.67e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.01e-13  1.97e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.09e-13  7.71e-14  8.55e-14 |
 GLSV |   243   225     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  3.85e-13  1.26e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.69e-13  1.66e-13  1.61e-13 |
 HOFN |   286   269     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  8.32e-13  1.85e-13 |
 KARR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  5.44e-13  3.42e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-13  2.27e-13  8.62e-14 |
 MAC1 |   288   269     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  5.70e-13  1.80e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-14  7.60e-15  3.38e-15 |
 OHI2 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-14  7.74e-15  2.81e-15 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  7.15e-13  4.03e-13 |
 REUN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SANT |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  6.51e-13  2.51e-13 |
 SPT0 |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.55e-13  1.68e-13  7.19e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  3.82e-13  1.79e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-14  5.67e-15  1.39e-15 |
 BJFS |   288   256    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  9.55e-13  1.44e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.94e-13  6.12e-13  2.07e-13 |
 XMIS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  4.08e-13  2.41e-13 |
 TOW2 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  3.74e-13  2.07e-13 |
 TLSE |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  5.67e-13  1.38e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-13  4.54e-13  1.60e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   287   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  7.70e-13  1.43e-13 |
 DAV1 |    96    33    40     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-11  2.51e-12         - |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VALD |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  7.33e-13  2.78e-13 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  4.98e-13  8.00e-14 |
 NANO |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  4.04e-13  6.96e-14 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  4.91e-13  1.23e-13 |
 SCOR |   277   138    92     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.65e-11  5.79e-12  1.16e-12 |
 GODZ |   284   281     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  1.03e-12  9.45e-13 |
 CHTI |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 VACS |   276   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  8.76e-13  1.55e-13 |
 TID1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-14  7.77e-15  5.82e-15 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  2.72e-13  9.14e-14 |
 KRGG |   275   259     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  6.29e-13  2.30e-13 |
 TONG |   275   108   121     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-11  7.17e-12  9.70e-13 |
 KAT1 |   287   250    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-11  8.44e-13  1.87e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.19e-22  5.92e-20  1.01e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUTH      SUTH      REUN |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
