
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2042   Day: 3   MJD: 58541                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2958     33      73    -153    899    899      0   2396   2396      0    0.00
 cod |   288     0  35768      0    -743     145      9      8      9     85    123     68   27.45
 emr |   288     0  22657     90   -1438    1806     17     19     16     94    107     86   11.78
 esa |   288     0  31286    530    -332    -202     11     10     12    159    256     99   20.98
 gfz |   288     0  39595    534     161    -397     13     12     13    120    140    114   18.35
 iga |    96     0   2958     20    -302     392     36     36      0    121    121      0    0.00
 igc |   288     0   8672     59     850   -2684     90     90      0    966    966      0    0.00
 igu |    96     0   2958     18    -291     228    853    853      0   1850   1850      0    0.00
 jpl |   288     0  26058      5  215628     660     11     10     12     84     87     82   21.44
 ngs |    96     0   2958     17     -63      -3    821    821      0   2300   2300      0    0.00
 usn |   288     0  36950    491   -1437     377     39     53     33    110    142     98    0.00
 whu |   288     0  30571    123     637    -231     23     35     16     90    111     79    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1456    87    71  -345    89  -154   493   289   111  1360   103   -31 |
    2 |  -917  -146   -96   278     6    94  -168   895   -36 -1048  -161    69 |
    3 |  1622   186   238  -364  -129   -41  -474  -143    89  1610    60   -29 |
    5 | -1171   -34   100  -317   256    17   369  -137    87 -1540    78  -122 |
    6 |  1891    98    59  -253   -31  -122  -709 -1213   116  1769   194   -78 |
    7 | -2119    11   129  -163    71   116   221  -898    14 -2093    92   -72 |
    8 |  -462    69   128   124  -180   -29  -317  1370  -126  -450   -80   -69 |
    9 |  -553    36   214  -110  -143    57  -135  -312    67  -619    65   -47 |
   10 |   478   103    72  -210    59  -113   437  -437   -17   443   168   -64 |
   11 |  2416    -7  -132    71    89   -80   539  1374   -64  2462   -77   135 |
   12 | -2067   128   -99  -123    69   -68    77   196   -48 -1831    79  -162 |
   13 |  3205    42   -83  -110   112  -143   -23  -894     4  3221     4   -56 |
   14 | -2793  -106   -47   210   -13    19   -78  -369   -33 -1646  -110    73 |
   15 | -2389   -13    29  -325   265   -66   425  -485    92 -1953    61  -187 |
   16 |  1063   -87    16   193   -65   129     3   395   -32  1216   -75    66 |
   17 |  -324    36    60  -303   175   -64   238   478    69  -698   149   -61 |
   18 | -6095   -31     -     X     X   496   164 -2012    40 -5451   108  -334 |
   19 | -1573  -128   -86   315    27   -30  -236   296  -121 -1504  -194   188 |
   20 |  2320  -187    34   333    29    82  -300  1007  -130  2132  -207    46 |
   21 |  1590  -178    25   385    44   127  -189   637  -201  1548  -180    -1 |
   22 | -2270  -224    28   548  -128   100  -233  1632  -155 -2421  -206    75 |
   23 |  -353    21   -94    42   -17    -1   106   697    -2  -467     3   104 |
   24 |  6008   178   -56  -336    69  -201    78  5806    72  6185   154  -156 |
   25 |  1530   140  -112   113  -170    92  -280  1231   -83  1392   104    21 |
   26 |   142   193    36  -118  -155   -25    -4  -481   -19  -142    93   -55 |
   27 |   369    37    29    19     8    20    -8  -181   -89   228   106  -114 |
   28 |  1576  -145  -106   251     0    44  -186 -5745    -1  1405  -143    -2 |
   29 | -3018   -21    67  -298   227    11   770    40    88 -2935   116   -89 |
   30 |   460   192  -135   -61  -144  -108  -412   -75    11   490    64  -137 |
   31 | -1549   120    65  -182     6    15    42 -1795   -16 -2310   164   -42 |
   32 |   914   102   209  -256   -53     8   -81  -444    50   883   182  -161 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    47  -121     -     -     -    60     -     -    -4 |
 ALBH |     -    17   -23    -9     -     -     -     -     -     -    16     - |
 ALGO |     -     7   -17     -     -     -     -     -     -     -  -146  -125 |
 ALIC |     -  -106     -   -10   139     -     -     -    25     -   -31    64 |
 AREQ |     -    18   -18  -127    64     -     -     -    55     -     -    38 |
 ARTU |     -   -37     -     6    48     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -  -163     -     -   243     -     -     -     -     -   -87   202 |
 AUCK |     -    16     -    40   -76     -     -     -     -     -   155    65 |
 BADG |     -     -    28    18     -     -     -     -   -33     -     1     - |
 BJFS |     -   -37   -60     -    93     -     -     -     -     -     -   192 |
 BOGT |     -     -     -  -121    47     -     -     -    78     -     -    80 |
 BOR1 |     -   -21    49     -     -     -     -     -     -     -   -68     - |
 BRAZ |     -     6     -     -    -9     -     -     -     -     -    41    20 |
 BRMU |     -   -52     -     -    77     -     -     -     -     -    57    67 |
 BRST |     -  -116     -   316     -     -     -     -  -147     -     -   -20 |
 BRUX |     -    50     1     -   -76     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -76     -    48   -25     -     -     -    71     -    80    16 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -67     -     -     -    58     -     -   142 |
 CEBR |     -     -     3    -2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    15   -22   112  -137     -     -     -     -     -   -41    60 |
 CHAN |     -     -     -    21   -97     -     -     -    63     -     -   -66 |
 CHTI |     -   -15     -     X    26     -     -     -    -1     -    16   108 |
 CHUR |     -    12    72    38    91     -     -     -  -170     -     X   -72 |
 COCO |     -   -44     -    95    -8     -     -     -   -29     -   -18     3 |
 CORD |     -   -25     -     -    38     -     -     -     -     -   -50     - |
 CRO1 |     -    38   -23     -   -43     -     -     -     -     -    68     - |
 CUSV |     -     -     -    35    -8     -     -     -   -27     -    17    13 |
 DARW |     -     7     -    26   -40     -     -     -     -     -    32   -36 |
 DAV1 |     -    19     -   -18    -9     -     -     -     -     -     6   -32 |
 DGAR |     -     2     -    -7   -77     -     -     -    71     -    12   -46 |
 DRAO |     -    66   -36     -   -76     -     -     -     -     -    65   -43 |
 DUBO |     -   -55     -   128   -63     -     -     -     -     -   -49     - |
 FAA1 |     -  -174     -   137   111     -     -     -     -     -  -207    -7 |
 FAIR |     -     -     -   -85    51     -     -     -    36     -  -103    -9 |
 FLIN |     -    -7     -    21   -13     -     -     -     -     -     -  -152 |
 FLRS |     -     -     -    96     -     -     -     -   -94     -   152     - |
 GLPS |     -     -     -  -137    -1     -     -     -   136     -    76   -10 |
 GLSV |     -     -     -   -47    54     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     9   -22     -     X     -     -     -     -     -    60     - |
 GODZ |     -     -     7    -4     -     -     -     -     -     -   -18     - |
 GOL2 |     -     -    18    70     -     -     -     -   -78     -     -     - |
 GOPE |     -    31     -     -   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -22     -     -    33     -     -     -     -     -   -43     - |
 GRAZ |     -   -42     -     -    63     -     -     -     -     -   -94   136 |
 GUAT |     -  -123     -    22   166     -     -     -     -     -   -24    63 |
 HARB |     -     7     -     -   -11     -     -     -     -     -     -    81 |
 HERS |     -    38    69     -  -101     -     -     -     -     -    26     - |
 HOB2 |     -    44    13    13   -85     -     -     -    -3     -    42     - |
 HOFN |     -   -13     -     -    19     -     -     -     -     -    71    98 |
 HOLB |     -   -12     -     -     -     -     -     -    16     -     -    50 |
 HRAO |     -     -   -70     -    45     -     -     -     -     -   203     - |
 HYDE |     -     -     -   -44    51     -     -     -     -     -   -73    32 |
 IENG |     -    47    36     -   -94     -     -     -     -     -   -12     - |
 IISC |     -   -27     -     -     -     -     -     -    34     -   -50     - |
 INEG |     -   -52     -     8    72     -     -     -     -     -     -     2 |
 INVK |     -    19     -     -   -28     -     -     -     -     -   -18     - |
 KARR |     -   -36     -    93   -48     -     -     -     -     -    93     - |
 KAT1 |     -     -   -42     -     -     -     -     -    23     -   -41     - |
 KERG |     -     -     -     -    10     -     -     -    -9     -   186   170 |
 KIRU |     -     8     -   -10     -     -     -     -     -     -   -14     - |
 KOKB |     -     -   -67     -    92     -     -     -   -42     -   -90     - |
 KOKV |     -     -   -98    81   -29     -     -     -     -     -   -67    -9 |
 KOUR |     -   -15     -  -160    74     -     -     -   106     -   126    64 |
 KRGG |     -     -     -     5    -6     -     -     -     -     -  -186     - |
 LAUT |     -     -     -    49     -     -     -     -   -48     -    -4     - |
 LHAZ |     -     -     -  -124   142     -     -     -     -     -   -54    16 |
 LMMF |     -     -     -   -40     -     -     -     -    39     -    21     - |
 MAC1 |     -    37     -   -16   -38     -     -     -     -     -    75    15 |
 MAG0 |     -     -     -    28   -32     -     -     -     -     -    56    20 |
 MAS1 |     -   -41     -     0    62     -     -     -     -     -   -34    39 |
 MATE |     -   -61    45     -    62     -     -     -     -     -    87     - |
 MAW1 |     -    18     -   -58    39     -     -     -     -     -    80   108 |
 MBAR |     -     -     -    48    13     -     -     -   -56     -     -    35 |
 MCM4 |     -    -1     -    -4     6     -     -     -     -     -   -37   -44 |
 MDO1 |     -    66     -    51  -105     -     -     -   -45     -    23     - |
 MDVJ |     -   -78   -52     -   151     -     -     -     -     -   -56     - |
 METS |     -    19     -     -   -28     -     -     -     -     -   -26     - |
 MGUE |     -     -    23   -13     -     -     -     -     -     -    26     - |
 MKEA |     -   101    42     -  -177     -     -     -     -     -     1  -123 |
 NANO |     -   102     -     -  -153     -     -     -     -     -    -9    79 |
 NAUR |     -     -     -    35     -     -     -     -   -34     -     -     - |
 NICO |     -  -102     -     -   122     -     -     -    26     -   -36    96 |
 NIST |     -   -10   -13     -     -     -     -     -    19     -     -     - |
 NKLG |     -   111     -   235   -70     -     -     -  -303     -  -407   118 |
 NOT1 |     -     -    32  -161     -     -     -     -   134     -     -   -46 |
 NOVM |     -     -  -170     -   109     -     -     -     -     -     -    50 |
 NRC1 |     -    22    40     -   -58     -     -     -     -     -    35    23 |
 NRIL |     -     -     -    -9   -35     -     -     -    39     -    30   -50 |
 NTUS |     -   -19     -  -124   155     -     -     -    12     -     -   -39 |
 NYA1 |     -   109  -323     -    43     -     -     -     -     -    56     - |
 NYA2 |     -     -     -   164  -188     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   102     -     -  -153     -     -     -     -     -     -  -107 |
 ONSA |     -    38   171     -  -167     -     -     -     -     -    -8    42 |
 PALM |     -     -     -    93     -     -     -     -   -91     -   -31    40 |
 PDEL |     -   -28     -     -    42     -     -     -     -     -   -27    87 |
 PERT |     -   -59     -    69   -28     -     -     -    33     -  -110    52 |
 PETS |     -     -     -     -    50     -     -     -   -43     -   -30     - |
 PIE1 |     -   -28     -     -    42     -     -     -     -     -     -    31 |
 PIMO |     -    26     -     8   -28     -     -     -   -16     -    84     - |
 PNGM |     -     -     -    32     -     -     -     -   -31     -   -64     - |
 POL2 |     -   -32     -    52   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    61     -     -   -91     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    43    -6    29   -94     -     -     -     -     -     -   -49 |
 PTBB |     -   -76    63    47    21     -     -     -     -     -   -11     - |
 RAMO |     -    11     -     -   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   -48     -    63     -     -     -     -     -     -  -114     - |
 REUN |     -   -34     -   114   -54     -     -     -     -     -  -122    93 |
 REYK |     -     -     -    -7     3     -     -     -     5     -    84   -54 |
 SANT |     -    50     -     -   -29     -     -     -   -39     -     -   -89 |
 SCH2 |     -   -83     -    22   177     -     -     -   -67     -   -17   -28 |
 SEYG |     -     -     -   109     -     -     -     -  -107     -     -     - |
 SFER |     -     -  -221     -   142     -     -     -     -     -  -104   -45 |
 SHAO |     -     -     -     -   -49     -     -     -    42     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    18     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   221     -  -142     -     -     -     -     -    49     - |
 STJO |     -   -64   -24     -   -26     -     -     -   118     -    15    64 |
 SUTH |     -   -66     -    90     -     -     -     -     0     -    14    33 |
 SVTL |     -     -   -47    26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    45     -     -     -     -     -     -   -57     -   -13  -100 |
 THU2 |     -     -   -39     -     -     -     -     -    22     -    19    69 |
 TID1 |     -    11   -26     -     -     -     -     -     -     -    91     - |
 TIDB |     -     -    22   -12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   190     -  -468   249     -     -     -     -     -   172     - |
 TOW2 |     -   -10     -    94   -36     -     -     -   -48     -    29   -54 |
 TRO1 |     -    74   -57     -  -150     -     -     -    64     -  -139     - |
 TSK2 |     -     -  -145    81     -     -     -     -     -     -     -    15 |
 TSKB |     -     6     -     -   -10     -     -     -     -     -   -40     - |
 TWTF |     -    23   -22     -   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -41     -     -    62     -     -     -     -     -   -58     - |
 USUD |     -   -15   -16     -     -     -     -     -    29     -     -     - |
 VILL |     -   -10     -     0    14     -     -     -     -     -   -36     - |
 VIS0 |     -     -     -   -26     -     -     -     -    25     -     -     - |
 WAB2 |     -    36     3     -   -55     -     -     -     -     -    13     - |
 WES2 |     -   -30    88     -   -11     -     -     -     -     -    81     - |
 WHIT |     -   -42     -   -89   164     -     -     -     -     -  -133  -155 |
 WSRT |     -    76    52     -  -146     -     -     -     -     -  -219    41 |
 WTZR |     -  -152   -59    71    84     -     -     -    86     -   -44   -43 |
 XMIS |     -     -     -     4  -140     -     -     -   116     -   -58   -26 |
 YELL |     -    30    -7     -   -53     -     -     -    10     -   -11    -9 |
 YSSK |     -     -     -     -  -125     -     -     -   107     -    26     - |
 ZAMB |     -   -13     -   -69   -71     -     -     -   142     -     -   -82 |
 ZECK |     -   -46     -    73   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   590     7    10    11    16    49   244   341    11   618    29    23 |  288    340
    2 |   441    11    18     8    10    34    57   617    11   360    73    34 |  288    156
    3 |   495     8    14    18    13    47   132   471    10   507    46    35 |  288    367
    5 |   804    10    28    10     8    31    96   365    12   749    66    37 |  288    505
    6 |   298    10    16    12    11    20   163   476     8   416    44    17 |  288    289
    7 |   602     7    18    16     9    34    50   514    13   693    45    26 |  288    244
    8 |  1212     9    12    13    12    35   122  1456    11  1218    40    18 |  288   1069
    9 |   404     8    14    16     9    26    47   338    10   361    40    16 |  288    277
   10 |   498    12    26     7     9    50   118   454    11   397    42    23 |  288    191
   11 |   515     6    13     9    13    24   138   622    10   531    41    39 |  288    321
   12 |   431     7    25     8    14    39    74   281    11   373    60    36 |  288    353
   13 |   360     7    24    10    11    37    54   413    14   351    54    37 |  288    346
   14 |  2060    10    21    13    12    35    69   442    13  2102    47    44 |  288    233
   15 |   707     7    24     7    14    41   102   264    13   648    47    35 |  288    236
   16 |   593     9    13    11    12    36    83   449     9   545    63    49 |  288    417
   17 |  1320     8    10    10    12    28    67   294    10  1223    69    39 |  288    388
   18 |  1878     6     -     X     X    47   121  1952     7  1385    27    33 |  232    930
   19 |   285     9    15    10    10    22    55   260    10   267    55    41 |  288    223
   20 |   397    11    28     8     9    31    51   430    13   334    56    61 |  288    305
   21 |   413     9    20     6    12    13    65   550    10   373    69    40 |  288    299
   22 |   337     9    16     9    12    35    86   868    12   547    65    66 |  288    416
   23 |   339     7    10     8    12    33    73   561     7   435    76    46 |  288    150
   24 |  2397     7    23     8    14    45    74  2906    15  2013    39    18 |  288   1520
   25 |   421     7    16     8    15    35    67   690    10   488    34    17 |  288    308
   26 |  1044    13    17     9    19    49    62   608     8   990    40    27 |  288    300
   27 |   374     8    11    11    10    41    80   462    11   369    88    26 |  288    273
   28 |   372     8    16    11    12    24    35  2018    11   391    47    23 |  288    237
   29 |   491    10    30     6    14    51    83   261    11   594    78    44 |  288    239
   30 |   273     9    26    10    12    34    41   286    13   277    35    13 |  288    195
   31 |  1622     8    22     7    11    41    73   770     8  1239    24    40 |  288    213
   32 |   338    10    13    11     7    22    69   344    12   342    46    33 |  288    205
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    10    15     -     -     -    13     -     -    21 |  288   1753
 ALBH |     -     4    14     8     -     -     -     -     -     -    14     - |  288   1275
 ALGO |     -     4     9     -     -     -     -     -     -     -    65    11 |  288    133
 ALIC |     -     8     -    11    16     -     -     -    11     -    21    14 |  288   4116
 AREQ |     -    10    20    16    16     -     -     -    10     -     -    15 |  288   1546
 ARTU |     -     5     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ASPA |     -    12     -     -    18     -     -     -     -     -    34    28 |  241   7053
 AUCK |     -    11     -    10    16     -     -     -     -     -    48    16 |  288   4307
 BADG |     -     -    18     8     -     -     -     -     9     -    24     - |  288     16
 BJFS |     -     5    11     -    10     -     -     -     -     -     -     6 |  288   2520
 BOGT |     -     -     -    15    17     -     -     -    15     -     -    19 |  288   6848
 BOR1 |     -    16    37     -     -     -     -     -     -     -    98     - |  137   2548
 BRAZ |     -    12     -     -    19     -     -     -     -     -    38    22 |  288   5462
 BRMU |     -    11     -     -    17     -     -     -     -     -   126    14 |  239   5375
 BRST |     -     8     -    10     -     -     -     -     8     -     -    20 |  288   1221
 BRUX |     -     8     9     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 CAS1 |     -     9     -     7     9     -     -     -     9     -    19     9 |  288   2196
 CCJ2 |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -     -    14 |  288   2522
 CEBR |     -     -    27    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 CEDU |     -    10    15    10    17     -     -     -     -     -    22    16 |  288    213
 CHAN |     -     -     -     6    10     -     -     -     8     -     -    10 |  288   5063
 CHTI |     -    11     -     X    20     -     -     -    12     -    21    19 |  288   4401
 CHUR |     -     7    14     5    10     -     -     -     8     -     X    10 |  288  50861
 COCO |     -    15     -    12    19     -     -     -     8     -    35    18 |  288   1922
 CORD |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    25     - |  288   6858
 CRO1 |     -    12    25     -    21     -     -     -     -     -    26     - |  288   5770
 CUSV |     -     -     -     9    13     -     -     -    12     -    40    19 |  288   5767
 DARW |     -    15     -    11    23     -     -     -     -     -    30    19 |  288   1911
 DAV1 |     -     6     -     6     7     -     -     -     -     -    40     7 |  288   2450
 DGAR |     -    10     -    12    13     -     -     -    10     -    24    18 |  288   1920
 DRAO |     -     5     7     -    10     -     -     -     -     -    46     8 |  288     33
 DUBO |     -     5     -     6     9     -     -     -     -     -    20     - |  288  13208
 FAA1 |     -    11     -    14    17     -     -     -     -     -    53    21 |  288   4972
 FAIR |     -     -     -     9    10     -     -     -     9     -    20    11 |  288   4192
 FLIN |     -     7     -     7    10     -     -     -     -     -     -    11 |  288   2860
 FLRS |     -     -     -    23     -     -     -     -    23     -    99     - |  276   2257
 GLPS |     -     -     -    14    18     -     -     -    17     -    40    40 |  288   6026
 GLSV |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  273   1588
 GODE |     -     3     6     -     X     -     -     -     -     -    16     - |  288     78
 GODZ |     -     -    11     6     -     -     -     -     -     -    23     - |  285  11164
 GOL2 |     -     -    21    14     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     67
 GOPE |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1008
 GRAS |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    26     - |  288   2811
 GRAZ |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    16     9 |  288   2520
 GUAT |     -     9     -    11    10     -     -     -     -     -    38    18 |  276   2977
 HARB |     -     9     -     -    13     -     -     -     -     -     -    15 |  288   2003
 HERS |     -     6     8     -    10     -     -     -     -     -    22     - |  288     53
 HOB2 |     -    12    26     9    14     -     -     -    11     -    24     - |  288   1078
 HOFN |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    28    10 |  288   2189
 HOLB |     -     5     -     -     -     -     -     -     6     -     -    13 |  288   1472
 HRAO |     -     -    20     -    13     -     -     -     -     -    19     - |  268     33
 HYDE |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    39    27 |  288   4505
 IENG |     -     8    11     -    13     -     -     -     -     -    13     - |  287     23
 IISC |     -     7     -     -     -     -     -     -     9     -    14     - |  288   2092
 INEG |     -     8     -     9    10     -     -     -     -     -     -    14 |  288   3176
 INVK |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    30     - |  288   4258
 KARR |     -    15     -    12    19     -     -     -     -     -    33     - |  288   4452
 KAT1 |     -     -    17     -     -     -     -     -     9     -    22     - |  288   2009
 KERG |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    29    21 |  288   2294
 KIRU |     -     5     -     7     -     -     -     -     -     -    17     - |  288   1675
 KOKB |     -     -    20     -    15     -     -     -    11     -    24     - |  288     57
 KOKV |     -     -    23    12    13     -     -     -     -     -    27    22 |  288     57
 KOUR |     -    18     -    16    23     -     -     -    14     -    24    24 |  288     43
 KRGG |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    47     - |  276   2159
 LAUT |     -     -     -    34     -     -     -     -    33     -    38     - |  257   3023
 LHAZ |     -     -     -    20    23     -     -     -     -     -    15    15 |  223   5086
 LMMF |     -     -     -    13     -     -     -     -    13     -    27     - |  276   3291
 MAC1 |     -     9     -    11    15     -     -     -     -     -    46    23 |  288   1717
 MAG0 |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -    16    11 |  288   7990
 MAS1 |     -    12     -    13    25     -     -     -     -     -    21    13 |  288   3147
 MATE |     -     8    10     -    11     -     -     -     -     -    13     - |  288    153
 MAW1 |     -     9     -     7     9     -     -     -     -     -    50     8 |  288   2053
 MBAR |     -     -     -     9    17     -     -     -    13     -     -    18 |  288   5455
 MCM4 |     -     7     -     8     9     -     -     -     -     -    20    10 |  288   6196
 MDO1 |     -     9     -     7    11     -     -     -    10     -    16     - |  288   5213
 MDVJ |     -     6    13     -    10     -     -     -     -     -    26     - |  288     26
 METS |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    16     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    23    13     -     -     -     -     -     -    45     - |  276     26
 MKEA |     -     9    22     -    15     -     -     -     -     -    30    16 |  288    109
 NANO |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    12     8 |  288   1407
 NAUR |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1989
 NICO |     -    11     -     -    16     -     -     -    12     -    16    15 |  288   6432
 NIST |     -    10    26     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     27
 NKLG |     -    21     -    19    20     -     -     -    22     -    27    24 |  288   4914
 NOT1 |     -     -    14     9     -     -     -     -     7     -     -    13 |  288     36
 NOVM |     -     -    19     -    12     -     -     -     -     -     -    13 |  248     23
 NRC1 |     -     7    10     -    11     -     -     -     -     -    10    11 |  288     20
 NRIL |     -     -     -     7    11     -     -     -     8     -    24     8 |  288   5694
 NTUS |     -    10     -     9    12     -     -     -    11     -     -    18 |  288   4181
 NYA1 |     -     6    13     -     8     -     -     -     -     -    12     - |  288   6185
 NYA2 |     -     -     -    15    18     -     -     -     -     -     -     - |  144    >>>
 OHI2 |     -     9     -     -    13     -     -     -     -     -     -    19 |  288    140
 ONSA |     -     7    14     -    12     -     -     -     -     -    17    15 |  288   1416
 PALM |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -    35    22 |  276   4686
 PDEL |     -    14     -     -    20     -     -     -     -     -    29    19 |  288   2344
 PERT |     -     7     -    10    17     -     -     -    10     -    20    18 |  288   3265
 PETS |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -    15     - |  288   9288
 PIE1 |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -     -    10 |  207     24
 PIMO |     -    16     -    17    18     -     -     -    16     -    39     - |  288   5400
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    11     -    30     - |  288   3094
 POL2 |     -     5     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   6066
 POTS |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     3    18     6    11     -     -     -     -     -     -     6 |  288     50
 PTBB |     -     5    13    10    14     -     -     -     -     -    13     - |  288     75
 RAMO |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 RBAY |     -     8     -    10     -     -     -     -     -     -    31     - |  192   5517
 REUN |     -    23     -    38    24     -     -     -     -     -    31    46 |  288   2886
 REYK |     -     -     -    10    13     -     -     -    10     -    15    11 |  288   2629
 SANT |     -     9     -     -    13     -     -     -    11     -     -    11 |  288   3611
 SCH2 |     -     6     -     7    13     -     -     -     5     -    10     8 |  288   2054
 SEYG |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   2869
 SFER |     -     -     8     -     5     -     -     -     -     -    25    22 |  191   2711
 SHAO |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -     -     - |  288   5621
 SOLO |     -     -     -    27     -     -     -     -    26     -     -     - |  288   3797
 SPT0 |     -     -    17     -    11     -     -     -     -     -    23     - |  286   1449
 STJO |     -     7    20     -    13     -     -     -     7     -    24     9 |  288    231
 SUTH |     -     8     -    10     -     -     -     -     8     -    17    13 |  288   2394
 SVTL |     -     -    13     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     82
 SYDN |     -     6     -     -     -     -     -     -     8     -    54    15 |  288   1196
 THU2 |     -     -    10     -     -     -     -     -     5     -    12    10 |  288   4375
 TID1 |     -     9    22     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  288     60
 TIDB |     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  271   4667
 TIXI |     -     7     -    13    13     -     -     -     -     -    79     - |  288    >>>
 TOW2 |     -    14     -    12    19     -     -     -    10     -    23    23 |  288   1648
 TRO1 |     -     6    19     -    11     -     -     -    15     -    17     - |  288   7653
 TSK2 |     -     -    15     8     -     -     -     -     -     -     -    14 |  275   3251
 TSKB |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    24     - |  288   3383
 TWTF |     -     8    12     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 USN7 |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    13     - |  263     22
 USUD |     -    10    18     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     37
 VILL |     -     6     -    10    18     -     -     -     -     -    29     - |  288   1186
 VIS0 |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   1505
 WAB2 |     -     9    11     -    13     -     -     -     -     -    13     - |  288     25
 WES2 |     -     8     9     -    12     -     -     -     -     -    16     - |  288    451
 WHIT |     -     6     -     6     8     -     -     -     -     -    16     8 |  288  39924
 WSRT |     -     6    13     -     9     -     -     -     -     -    14    10 |  288   1993
 WTZR |     -     6    19    11    16     -     -     -    10     -    43     9 |  288     19
 XMIS |     -     -     -    10    14     -     -     -    10     -    25    21 |  288   4645
 YELL |     -     5    19     -    10     -     -     -     9     -    21     6 |  288     31
 YSSK |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -    22     - |  288   9119
 ZAMB |     -    11     -    12    19     -     -     -    16     -     -    18 |  288   5934
 ZECK |     -     6     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   900     9    18    12    13    36    91   853    12   821    39    24 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   BJNM  | 2042-3  8:45:00 |       -7141
emr |   NYA1  | 2042-3 23:15:00 |        1221
esa |   TIXI  | 2042-3 16:05:00 |        1302
esa |   TIXI  | 2042-3 16:15:00 |        1162
esa |   MAW1  | 2042-3 21:50:00 |        1290



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.63     4.58     1.16     1.16   | 3.36e-14  5.70e-15  7.99e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.79     4.58     0.45     0.45   | 3.91e-14  9.39e-15  1.02e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.57     4.58     4.60     4.60   | 1.99e-14  3.19e-15  2.16e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.44     4.58     3.40     3.40   | 6.93e-14  8.28e-15  3.86e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.10     4.58     3.95     3.95   | 2.87e-14  5.75e-15  2.31e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.92     4.58     4.60     4.60   | 2.95e-14  4.46e-15  6.40e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.56     4.58     4.60     4.60   | 5.08e-14  5.07e-15  3.31e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.16     4.58     4.60     4.60   | 4.11e-14  5.93e-15  2.97e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.26     4.58     4.60     4.60   | 1.89e-14  7.15e-15  5.27e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.62     4.58     1.93     1.93   | 1.98e-14  3.27e-15  1.40e-15 |
 CEBR |   288   286     0   288     3.13     4.58     1.60     1.60   | 3.22e-14  3.62e-15  2.36e-15 |
 NIST |   288   286     0   288     2.57     4.58     4.60     4.60   | 3.94e-14  5.60e-15  2.75e-15 |
 IENG |   287   287     0   287     2.88     4.56     3.00     3.00   | 2.37e-14  6.00e-15  2.08e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     2.34     4.24     4.39     4.39   | 3.53e-14  5.51e-15  2.15e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     2.35     4.13     0.86     0.86   | 2.56e-14  6.04e-15  2.09e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.34     4.06     4.60     4.60   | 4.59e-14  5.72e-15  1.81e-15 |
 NOT1 |   288   287     1   288     2.17     3.53     4.25     4.25   | 4.08e-14  9.32e-15  2.60e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     2.13     3.39     0.38     0.38   | 5.51e-14  5.37e-15  1.14e-15 |
 PIE1 |   207   205     0   207     2.70     3.27     1.31     1.31   | 2.66e-14  5.23e-15         - |
 HRAO |   268   265     1   268     2.00     3.22     0.32     0.32   | 6.99e-08  3.94e-09  1.39e-09 |
 USN7 |   263   263     0   263     1.86     2.83     4.18     4.18   | 3.44e-14  5.56e-15  3.45e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.95     2.82     4.60     4.60   | 8.11e-14  1.22e-14  7.00e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.57     1.85     0.42     0.42   | 5.47e-14  7.94e-15  3.48e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.33     1.32     3.39     3.39   | 7.09e-14  1.21e-14  5.59e-15 |
 NOVM |   248   245     1   248     1.11     1.08     1.46     1.46   | 1.32e-13  9.57e-15  2.81e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.16     1.02     0.18     0.18   | 6.30e-14  2.48e-14  4.00e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     1.01     0.80     0.38     0.38   | 2.87e-14  1.87e-14  1.11e-14 |
 USUD |   288   287     1   288     0.99     0.73     3.01     3.01   | 2.80e-14  7.04e-15  3.16e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.96     0.70     0.50     0.50   | 3.61e-14  1.01e-14  1.45e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.82     0.50     0.11     0.11   | 3.83e-14  1.26e-14  2.98e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     1.12     0.17     1.98     1.98   | 7.64e-14  2.39e-14  1.85e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.42     0.13     0.25     0.25   | 2.01e-14  7.38e-15  7.48e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.36     0.10     0.09     0.09   | 1.05e-13  1.36e-14  6.25e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.45     0.10     0.33     0.33   | 5.60e-14  2.21e-14  3.33e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.71     0.07     0.24     0.24   | 5.79e-14  3.08e-14  3.26e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.55     0.05     4.60     4.60   | 5.88e-14  2.54e-14  2.32e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.07     0.07   | 2.42e-14  4.30e-15  1.99e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     4.55     0.03     2.70     2.70   | 7.04e-14  2.02e-14  4.17e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     2.19     0.03     2.23     2.23   | 5.26e-14  1.70e-14  3.32e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.01     0.01   | 4.67e-13  1.39e-13  1.94e-13 |
 G03  |   288   288     0   288     4.55     0.02     0.86     0.86   | 7.36e-14  2.40e-14  4.64e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.39     1.39   | 5.92e-13  6.20e-14  1.40e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.06     1.06   | 6.02e-13  5.97e-14  1.39e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.28     0.28   | 5.96e-13  5.21e-14  1.24e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.85     0.85   | 6.57e-13  6.20e-14  4.37e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.92     0.92   | 6.83e-13  6.22e-14  2.71e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.32     0.32   | 6.87e-13  5.85e-14  1.95e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.37     0.37   | 6.37e-13  6.97e-14  2.41e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.58     0.58   | 7.37e-13  8.73e-14  4.54e-14 |
 G14  |   288   288     0   274     0.16     0.01     0.93     0.93   | 6.61e-13  7.08e-14  2.05e-14 |
 G01  |   288   281     3   288     4.56     0.01     0.33     0.33   | 8.74e-14  2.81e-14  1.52e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.28     1.28   | 6.93e-13  7.66e-14  4.01e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.10     0.10   | 7.09e-13  7.09e-14  3.02e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.58     0.01     0.16     0.16   | 9.16e-14  2.86e-14  2.02e-14 |
 G18  |   232   232     0   232     0.15     0.00     0.09     0.09   | 6.80e-13  2.03e-13  6.43e-14 |
 G13  |   288   288     0    36     0.03     0.00     0.58     0.58   | 6.66e-13  6.63e-14  4.54e-14 |
 ABPO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  7.05e-13  1.24e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-13  1.62e-13  1.11e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.98e-13  4.09e-13  8.68e-14 |
 BOR1 |   137   137     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  6.54e-13         - |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.40e-13  2.21e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-14  1.02e-14  2.39e-14 |
 DARW |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  3.95e-13  2.00e-13 |
 DGAR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  5.79e-13  1.19e-13 |
 FLIN |   288   266     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  1.12e-12  2.65e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  8.88e-14  5.64e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.82e-13  3.21e-13  1.01e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.31e-13  7.19e-14  3.57e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  9.17e-14  5.12e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  9.51e-14  3.58e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  9.66e-14  3.06e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.48e-13  2.09e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.94e-13  9.06e-14  2.15e-14 |
 G32  |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-14  1.83e-14  1.87e-14 |
 GLSV |   273   252    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  5.33e-13  1.63e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.65e-13  1.53e-13  1.05e-13 |
 HOFN |   288   259     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  7.84e-13  1.54e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-13  2.98e-13  2.37e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NTUS |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  5.73e-13  4.97e-13 |
 PDEL |   288   248    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.42e-12  1.04e-12  1.82e-13 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-12  6.47e-13  4.89e-13 |
 REUN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SPT0 |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.65e-13  1.43e-13  1.94e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TSKB |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-12  8.84e-13  3.67e-13 |
 TWTF |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-14  9.12e-15  3.21e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  3.61e-13  1.42e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-14  4.61e-15  1.99e-15 |
 BJFS |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  1.14e-12  1.69e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.99e-13  2.07e-13 |
 XMIS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.30e-13  5.63e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  2.61e-13  7.02e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-13  5.06e-13  1.94e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 MAW1 |   288   232    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  5.20e-13  1.61e-13 |
 DAV1 |   288   258     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  4.93e-13  1.64e-13 |
 SCH2 |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  7.10e-13  2.11e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  4.90e-13  1.36e-13 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  3.74e-13  1.48e-13 |
 THU2 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  5.75e-13  2.22e-13 |
 VIS0 |   276   266     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  3.85e-13  1.89e-13 |
 NANO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  3.72e-13  9.31e-14 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  3.75e-13  1.16e-13 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-13  1.73e-13  5.41e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-13  2.18e-13  8.01e-14 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TRO1 |   288   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.61e-13  3.92e-13  9.27e-13 |
 KRGG |   276   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.01e-12  6.75e-13  1.24e-13 |
 NAUR |   288   269     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  4.11e-13  1.27e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   257     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.19e-22  6.35e-20  2.36e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAC1      MAC1      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
