
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2048   Day: 4   MJD: 58584                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2956     55    -237     157    858    858      0   2523   2523      0    0.00
 cod |   288     0  36113    528    -797     397      7      8      7     80    111     66   33.46
 emr |   288     0  21445    549   -1200     459     18     21     16    139    157    126   11.75
 esa |   288     0  30085   3536    1192    1260     12     11     13    106    160     65   20.46
 gfz |   288     0  39355    984    -477     192     13     15     13    120    136    115   17.31
 iga |    96     0   3052      1    -250     308     83     83      0    162    162      0    0.00
 igc |   288     0   8310      4    -143     -52    137    137      0    498    498      0    0.00
 igu |    96     0   2860     57     -26    -280    716    716      0   1652   1652      0    0.00
 jpl |   288     0  25414    805  216658    -330     14     14     14     91    101     87   17.02
 ngs |    96     0   2956     18    -280     315    853    853      0   2334   2334      0    0.00
 usn |   288     0  35988    476   -1212     -57     50     75     39    156    151    158    0.00
 whu |   288     0  29606    479     146    -370     30     46     18    121    189     74    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -255   183   -83   -51   -28  -114   289  -438  -213  -140   -56  -221 |
    2 |  -842    -9    -7    52   -54    93  -100  -140    14 -1034   -34   156 |
    3 |  2721    86   349  -182  -131  -208  -345  -760   -57  2311  -224  -223 |
    4 |     -   196     -  -321     -  -281     -     -     -     -     -   234 |
    5 | -1230   -12   -69    67    71   -70   112   -39   -82 -1269   -51  -161 |
    6 |   -77    88    54  -157  -137  -225  -826  -898   119   221   144  -184 |
    7 | -1917    41    10    11   -55    84   290   785   -44 -1173    87  -158 |
    8 |  1060    55     X  -128    42    13   129 -3870     X   940   262    37 |
    9 |  -427    43   324  -254  -121   -73  -136  -987   121  -328    60  -129 |
   10 |   751   -50    11   -34    43   -92   173 -1614    87   583   -61   -86 |
   11 |  3792    35  -121    49    37    13   413  1844   -82  3435   -17   -52 |
   12 | -1451   140  -254    83     2    26   -10  -298  -206 -1336   -91  -148 |
   13 |  1756   -17  -121   163    -6   -69    69    14   -73  1879   -88  -114 |
   14 |  1019  -159   -10   133   120   117  -116    59    37  1090   -83   134 |
   15 | -2333  -102    15   183     3    10   248  -491   -32 -2024   -77  -134 |
   16 |  1168   -65   130   -93   117   183   197  -394    32  1199   124   181 |
   17 | -5383    50   -38    -8    19     7   377 -1227   -81 -5271    30  -161 |
   18 | -3339   -26    75     X     X   107     -  -404     - -3273   182  -192 |
   19 | -1709    35    -9   -19   -25    89   103   330   -14 -1464    16   295 |
   20 |  1655   -78   159  -116   107   135  -139  -213    76  1793    82   312 |
   21 |   463   137  -385   411  -371  -224  -699    63     X   453  -385  -239 |
   22 | -1459   -63   171  -124    80   153  -115  1631    73 -1819   136   357 |
   23 |  -815    20   -61   107    -3   148   134   518  -122  -652   -14    43 |
   24 |  3032    96   -36   -92   -43  -151  -104  5966    -9  1776    65  -211 |
   25 |  1196   215  -145  -165   -34    80  -230   823   -89  1198   112    62 |
   26 |   289    66    45  -121   -66   -88   183  -619    52  -132    38   -74 |
   27 |   491     X     X   -89   105    72   133  -816     X   265   200     6 |
   28 |  7892   -50   -92   163   -21   297    11  4216   -13  7122    32    50 |
   29 | -2235     0  -203   207    84    99   611  -414  -195 -2013  -127  -165 |
   30 |  -339   289   -40  -264  -160    93  -199   706   -60  -149   104  -148 |
   31 | -1982   128   -48  -190    89  -108  -292    -5   -80 -1651    55   -61 |
   32 |    26   -93   161   -55    19   -96   -41     -   118  -150   -22  -234 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -58     -     -     -    59     -     -   -21 |
 ALBH |     -     8   -22     -     -     -     -     -     -     -   -63     - |
 ALGO |     -    18   -53     -     -     -     -     -     -     -  -223  -103 |
 ALIC |     -  -116     -   127    73     -     -     -     -     -   -39   112 |
 ANKR |     -   -74     -   121     -     -     -     -     -     -   -54     - |
 AREQ |     -   -12   -15     5   -16     -     -     -    45     -     -    -6 |
 ARTU |     -     4     -    -7     X     -     -     -     -     -    16     - |
 ASPA |     -    10     -     -   -19     -     -     -     -     -  -113   -10 |
 AUCK |     -   -29     -     -    56     -     -     -     -     -   -51    60 |
 BADG |     -     -   -38     -     -     -     -     -    26     -   -12     - |
 BOGT |     -     4     -   -22    53     -     -     -   -38     -     3    14 |
 BOR1 |     -   -21    59     -     -     -     -     -     -     -    35     - |
 BRAZ |     -   -26     -     -    50     -     -     -     -     -    14    69 |
 BRUX |     -    20    54     -   -76     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -41     -     -     -     -    49     -    36     - |
 CAS1 |     -   -52     -    39    47     -     -     -     9     -    35   -33 |
 CCJ2 |     -     -     -    59   -50     -     -     -   -16     -     -    59 |
 CEDU |     -   -45   -36    40   -25     -     -     -    90     -    51    42 |
 CHAN |     -     -     -   -39   -14     -     -     -    59     -     -    44 |
 CHTI |     -   -91     -    56   126     -     -     -    -6     -     2   154 |
 CHUR |     -    39    28     -   -95     -     -     -     -     -   -75   -52 |
 COCO |     -   -23     -    64   -55     -     -     -    24     -    56   -13 |
 CORD |     -   -39     -     -    75     -     -     -     -     -  -145     - |
 CRO1 |     -    11    21    51    23     -     -     -  -119     -   -34     - |
 CUSV |     -     -     -   -26   -12     -     -     -    44     -   123    12 |
 DARW |     -   -40     -     9    66     -     -     -     -     -   238    55 |
 DAV1 |     -   -52     -    21    75     -     -     -     -     -    20    41 |
 DGAR |     -   -86     -     X    34     -     -     -   135     -    85    10 |
 DRAO |     -    65    14   -32   -97     -     -     -     -     -    -9   -24 |
 DUBO |     -    26     -     -   -50     -     -     -     -     -   -16     - |
 DYNG |     -     -     -    20     -     -     -     -   -24     -  -130     - |
 FAA1 |     -   -26     -     X    50     -     -     -     -     -  -123    85 |
 FAIR |     -   -40     -     -    31     -     -     -    48     -   -65    -1 |
 FLIN |     -    36     -     -   -34     -     -     -   -36     -     -   -65 |
 FLRS |     -     -     -    88     -     -     -     -  -106     -     6    -4 |
 GLPS |     -    36     -    24   -40     -     -     -   -58     -    78   -10 |
 GODE |     -     7   -21     -     X     -     -     -     -     -    -6     - |
 GOL2 |     -     -    97    25     -     -     -     -   -97     -     -     - |
 GRAS |     -   -24     -     -   -25     -     -     -    73     -    55     - |
 GRAZ |     -   -91     -     -   176     -     -     -     -     -   -21   145 |
 GUAT |     -   -60     -     -   116     -     -     -     -     -  -177   -13 |
 HARB |     -   -49     -     X    69     -     -     -    27     -     -    88 |
 HERS |     -    18    78     -   -87     -     -     -     -     -   148     - |
 HOB2 |     -    28    -1     8   -44     -     -     -   -18     -    62     - |
 HOFN |     -    16     -     -   -32     -     -     -     -     -    71   105 |
 HOLB |     -    43     -     -     -     -     -     -   -84     -     -   -43 |
 HRAO |     -     -    62     -   -42     -     -     -     -     -   334     - |
 IISC |     -   -65     -     X     -     -     -     -   128     -    -6     - |
 INEG |     -    23     -     -   -44     -     -     -     -     -     -   -16 |
 IQAL |     -     -     -   144     -     -     -     -  -174     -   -98  -138 |
 IRKJ |     -     -    -3     -     2     -     -     -     -     -   -90   -26 |
 KAT1 |     -     -    -7     -     -     -     -     -     5     -   -31     - |
 KERG |     -    36     -     -   -42     -     -     -   -29     -   140    29 |
 KIRU |     -    -1     -     X     -     -     -     -     2     -    82     - |
 KOKV |     -     -    36    23   -89     -     -     -    38     -    18   -21 |
 KOUR |     -     9     -     X   -14     -     -     -    -3     -   125     0 |
 KRGG |     -     -     -   -39    46     -     -     -     -     -  -384     - |
 LAUT |     -     -     -     1     -     -     -     -    -2     -  -131     - |
 LHAZ |     -     -     -   -47   -29     -     -     -    83     -  -125     - |
 LPGS |     -     -     -   -44    52     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -25     -   -13   -20     -     -     -    85     -    40   -24 |
 MAJU |     -     -     -   -15     -     -     -     -    18     -     -     - |
 MAS1 |     -  -100     -     X   123     -     -     -    72     -   -16    99 |
 MATE |     -   -12     6     -    20     -     -     -     -     -   105     - |
 MAW1 |     -    19     -     -   -29     -     -     -    -7     -   115   -24 |
 MBAR |     -     -     -    13   -15     -     -     -     -     -     -   -40 |
 MCIL |     -     -     -    -6     7     -     -     -     -     -  -204    25 |
 MCM4 |     -   -20     -    -7    14     -     -     -    32     -    90    18 |
 MDO1 |     -    63     -    83   -90     -     -     -  -133     -  -170     - |
 MDVJ |     -    23    40     -   -71     -     -     -     -     -    83     - |
 NANO |     -    71     -     -  -137     -     -     -     -     -  -133   -78 |
 NICO |     -   -65     -     -   126     -     -     -     -     -    50   160 |
 NIST |     -  -317   302     -   227     -     -     -   183     -     -     - |
 NKLG |     -   -64     -    33   -44     -     -     -   133     -   104    37 |
 NOVM |     -     -  -200     -   136     -     -     -     -     -     -    15 |
 NRC1 |     -    50    22     -  -111     -     -     -     -     -     8   -15 |
 NRIL |     -   -72     -    69    43     -     -     -    14     -   -24    20 |
 NTUS |     -   -57     -   -29    31     -     -     -   115     -     -   -23 |
 NYA1 |     -   107  -484     -   119     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -     -     -   124  -147     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   -15     -     -    28     -     -     -     -     -     4    19 |
 ONSA |     -   -26     4     -    48     -     -     -     -     -     2   110 |
 OPMT |     -    45     -     -   -88     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -29    35     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -10     -     -    19     -     -     -     -     -    93    86 |
 PERT |     -   -90     -    13    35     -     -     -   126     -  -131    54 |
 PETS |     -     -     -     -   -90     -     -     -    92     -   277     - |
 PIE1 |     -    25   -17     -   -37     -     -     -     -     -   -61    16 |
 PIMO |     -     6     -   -43   -21     -     -     -    62     -   115     - |
 PNGM |     -     -     -    22     -     -     -     -   -26     -  -138     - |
 POHN |     -     -     -   -82     -     -     -     -    99     -     -     - |
 POL2 |     -   -39     -    82   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    41     -     -   -80     -     -     -     -     -   676     - |
 PRDS |     -     5    14     -   -18     -     -     -     -     -     -    66 |
 PTBB |     -  -119    36     X   206     -     -     -     -     -  -180     - |
 PTVL |     -     -     -   -53     -     -     -     -    64     -     -     - |
 RAMO |     -    -2     -     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -72     -     -   139     -     -     -     -     -   186   235 |
 REYK |     -     -     -   102  -102     -     -     -   -14     -   105   -24 |
 SANT |     -    77     -     -   -46     -     -     -  -106     -     -    17 |
 SCH2 |     -    -7     -     -    14     -     -     -     -     -   -50   100 |
 SCOR |     -     -     -    99  -117     -     -     -     -     -     -   -16 |
 SEYG |     -     -     -    69     -     -     -     -   -83     -     -     - |
 SFER |     -     -    70     -   175     -     -     -  -226     -    -4    35 |
 SOLO |     -     -     -    34     -     -     -     -   -41     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   -30     -    20     -     -     -     -     -   -51     - |
 STJO |     -    18    25     -   -51     -     -     -     -     -   -34    52 |
 SUTH |     -   -32     -     X     -     -     -     -    62     -    97    49 |
 SVTL |     -     -   155   -89     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    36     -     -     -     -     -     -   -70     -    -1    20 |
 SYOG |     -   -56     -    92     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TID1 |     -    14   -39     -     -     -     -     -     -     -   153     - |
 TIDB |     -     -    -2     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     3     -     0    -6     -     -     -     -     -   -39     - |
 TLSE |     -   -23     -     -    45     -     -     -     -     -   -34     - |
 TOW2 |     -    12     -    34   -55     -     -     -    -8     -    28   -64 |
 TRO1 |     -   117  -325     -    -6     -     -     -     -     -  -421     - |
 TSK2 |     -     -   -94    54     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 TSKB |     -    -2     -     -     4     -     -     -     -     -  -153     - |
 TWTF |     -   -28    68     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -  -134   158     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    21   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -120   142     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -52     -     X   100     -     -     -     -     -   -62     - |
 USUD |     -   -38   108     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    14     -     X   -27     -     -     -     -     -   100     - |
 WAB2 |     -  -144   409     -     X     -     -     -     -     -     X     - |
 WARK |     -     -   -38    22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    -3    79     -   -47     -     -     -     -     -   -20     - |
 WHIT |     -   -19     -    37    -4     -     -     -     -     -  -186   -15 |
 WIND |     -     -     -   -59    69     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     6     1     -   -12     -     -     -     -     -  -130    70 |
 WTZR |     -   -71    -6   110    16     -     -     -     -     -    75   -88 |
 XMIS |     -     -     -     -  -118     -     -     -   120     -   -19   -61 |
 YAR2 |     -    17   -48     -     -     -     -     -     -     -   194     - |
 YELL |     -    44   -16     -   -75     -     -     -     -     -   -27    39 |
 YSSK |     -     5     -    46   -63     -     -     -     -     -  -538     - |
 ZAMB |     -     X     -   -63   -26     -     -     -    99     -     -   -47 |
 ZECK |     -    -4     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   382     5    16    10    11    41    80   540    17   384    72    35 |  288    209
    2 |   476     6    34    11    19    60   163   304    14   482    90    56 |  288    232
    3 |   659     5    25    12    14    24   257   661    22   765    58    24 |  288    195
    4 |     -     9     -    14     -    44     -     -     -     -     -    78 |  288    187
    5 |   394     6    25    11    16    58   125   292    17   356   103    29 |  288    293
    6 |   853     5    22    10    19    43   235   276     9   765    72    32 |  288    259
    7 |  2148    11    21     8    17    67   110   739     6  1622    55    38 |  288    257
    8 |  1255    13     X    21    13   116   161  1613     X  1302   125    95 |  288    986
    9 |   519     6    15    14    13    42   207   542    12   444    67    28 |  288    152
   10 |   181     5    21    10    16    28   107   793    14   202    41    25 |  288    161
   11 |   411     7    13    16    12    56    94  1038    14   473    52    41 |  288    375
   12 |   301     6    38     8    13    39   109   257    18   314    70    41 |  288    267
   13 |   660     5    15    10    12    69    82   450    15   856    57    24 |  288    359
   14 |   390     8    22     7    14    41   148   236    11   322    48    52 |  288    183
   15 |   876     5    15     9    14    48    88   288    17   596    81    33 |  288    315
   16 |   816     7    22     9    13    77   129   667    18   745    51    65 |  288    363
   17 |  1352     8    17    10    16    46    85   585    10  1556    97    55 |  288    425
   18 |   812     4    10     X     X    94     -   670     -   916   171    70 |  287    715
   19 |   677     6    20    10    13    41    96   198    12   701    74    55 |  288    213
   20 |   430    10    42     9    16    49   102   376    13   363    60    43 |  288    245
   21 |   513    25    32    32    30   359   102   503     X   388    88    69 |  288    427
   22 |   320     4    26     8    12    33    67   718    21   556    79    26 |  288    303
   23 |   564     7    11     9    12    40    96   313    14   580    82    48 |  288    173
   24 |  2095     5    12     8    12    54    91  1173    17  1813    45    20 |  288   1754
   25 |   339     4    15     9    14    54   100   514    13   263    34    31 |  288    203
   26 |   657     6    22     7    12    61    90   325    16   489    49    38 |  288    182
   27 |   548     X     X     9    10    94   195   669     X   585   123    38 |  225    386
   28 |  1957     5    16    13    13    30    73  2151    12  2164    85    52 |  288    475
   29 |   636     9    12     7    10    66   253   357    13   577    60    67 |  288    246
   30 |   629     8    18     7    23    58   145   438     8   838    67    11 |  288    356
   31 |   630     6    20    12    14    30    94   430    12   580    45    49 |  288    335
   32 |   322     6    14     8    12    36   161     -    11   409    54    29 |  288    127
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -     -    15 |  288   1862
 ALBH |     -     4    11     -     -     -     -     -     -     -    20     - |  288   2061
 ALGO |     -     4    12     -     -     -     -     -     -     -    21    15 |  288    109
 ALIC |     -     6     -     8    15     -     -     -     -     -    57    11 |  288   4695
 ANKR |     -     5     -     9     -     -     -     -     -     -    28     - |  218   4977
 AREQ |     -     8    23    12    13     -     -     -    12     -     -    27 |  288   5059
 ARTU |     -    30     -    50     X     -     -     -     -     -    51     - |  231    >>>
 ASPA |     -     9     -     -    18     -     -     -     -     -    79    23 |  241   9333
 AUCK |     -    11     -     -    22     -     -     -     -     -    23    25 |  265   2508
 BADG |     -     -    14     -     -     -     -     -    10     -    19     - |  288     25
 BOGT |     -    11     -    19    16     -     -     -    17     -    26    25 |  288   7496
 BOR1 |     -     2     7     -     -     -     -     -     -     -    42     - |  288   5517
 BRAZ |     -     6     -     -    13     -     -     -     -     -    43    24 |  288   3819
 BRUX |     -     4     5     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 BSHM |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    21     - |  276   4719
 CAS1 |     -     6     -     9    10     -     -     -     9     -    47    11 |  288   2332
 CCJ2 |     -     -     -     7    16     -     -     -    17     -     -    19 |  288   4228
 CEDU |     -     5    15     8    14     -     -     -     9     -    21     9 |  288     91
 CHAN |     -     -     -     4    12     -     -     -    11     -     -    14 |  288   5292
 CHTI |     -    11     -    14    18     -     -     -    15     -    57    22 |  288   3162
 CHUR |     -     6    13     -    11     -     -     -     -     -    71     9 |  288  35969
 COCO |     -     7     -    10    14     -     -     -    15     -    24    14 |  288   1359
 CORD |     -     9     -     -    18     -     -     -     -     -    32     - |  198   4159
 CRO1 |     -    10    23    16    17     -     -     -    17     -    19     - |  288   4051
 CUSV |     -     -     -     8    13     -     -     -    13     -    30    16 |  288   6551
 DARW |     -     8     -    12    17     -     -     -     -     -    30    19 |  288   2682
 DAV1 |     -     6     -     8     8     -     -     -     -     -    19    10 |  288   1780
 DGAR |     -     8     -     X    16     -     -     -    14     -    49    14 |  288   1521
 DRAO |     -     5     9    12    18     -     -     -     -     -    20    12 |  288     25
 DUBO |     -     6     -     -    11     -     -     -     -     -    38     - |  288  49251
 DYNG |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -    63     - |  276   1247
 FAA1 |     -    10     -     X    19     -     -     -     -     -    37    25 |  288   7932
 FAIR |     -     7     -     -    15     -     -     -     9     -    27    12 |  288   3730
 FLIN |     -     5     -     -    11     -     -     -     7     -     -    11 |  288   3765
 FLRS |     -     -     -    13     -     -     -     -    16     -    71    29 |  276   2471
 GLPS |     -    11     -    13    14     -     -     -    15     -    24    27 |  288   8153
 GODE |     -     3     8     -     X     -     -     -     -     -    16     - |  288     88
 GOL2 |     -     -    32     8     -     -     -     -    25     -     -     - |  285     79
 GRAS |     -     4     -     -    10     -     -     -     8     -    17     - |  288   7444
 GRAZ |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    20    18 |  288   2366
 GUAT |     -     7     -     -    14     -     -     -     -     -    27    18 |  286   3254
 HARB |     -     7     -     X    13     -     -     -     8     -     -    13 |  288   1599
 HERS |     -     4     9     -     9     -     -     -     -     -    10     - |  288     45
 HOB2 |     -     8    14    12    14     -     -     -    10     -    27     - |  288    953
 HOFN |     -     8     -     -    15     -     -     -     -     -    14    16 |  288   2973
 HOLB |     -     5     -     -     -     -     -     -    10     -     -    13 |  288   2192
 HRAO |     -     -    25     -    17     -     -     -     -     -    29     - |  288     29
 IISC |     -     9     -     X     -     -     -     -    17     -    30     - |  288   1973
 INEG |     -     5     -     -    10     -     -     -     -     -     -    13 |  288   3437
 IQAL |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -    18    16 |  288   2857
 IRKJ |     -     -    18     -    12     -     -     -     -     -    35    50 |  275     61
 KAT1 |     -     -    13     -     -     -     -     -     9     -    41     - |  287   2982
 KERG |     -     7     -     -    11     -     -     -     9     -    45    14 |  288   3042
 KIRU |     -     5     -     X     -     -     -     -     9     -    11     - |  288   1706
 KOKV |     -     -    19    18    18     -     -     -    15     -    30    18 |  288    110
 KOUR |     -    10     -     X    20     -     -     -    14     -    30    23 |  288     35
 KRGG |     -     -     -    26    31     -     -     -     -     -    38     - |  258   2498
 LAUT |     -     -     -    29     -     -     -     -    34     -    58     - |  230   1986
 LHAZ |     -     -     -     7    14     -     -     -    12     -    61     - |  288   6428
 LPGS |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -     9     -    14    14     -     -     -    12     -    50    11 |  288   1460
 MAJU |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3502
 MAS1 |     -     6     -     X    11     -     -     -    10     -    22    19 |  288   3232
 MATE |     -     5     8     -    11     -     -     -     -     -    42     - |  288     95
 MAW1 |     -     6     -     -     8     -     -     -    10     -    23     9 |  288   1518
 MBAR |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -    24 |  276   6350
 MCIL |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    29    18 |  252   4666
 MCM4 |     -     6     -     9    10     -     -     -    13     -    37    12 |  288   3920
 MDO1 |     -     6     -    13    12     -     -     -     8     -    25     - |  288   5173
 MDVJ |     -     5    15     -    11     -     -     -     -     -    34     - |  288     64
 NANO |     -     7     -     -    14     -     -     -     -     -    18     9 |  288   2113
 NICO |     -     5     -     -    10     -     -     -     -     -    30    18 |  288   5218
 NIST |     -     6    29     -    14     -     -     -    11     -     -     - |  287     27
 NKLG |     -    11     -    14    19     -     -     -    17     -    93    26 |  288   5064
 NOVM |     -     -    26     -    18     -     -     -     -     -     -    32 |  205     92
 NRC1 |     -     5    12     -     9     -     -     -     -     -    20    11 |  288     30
 NRIL |     -     5     -     6    12     -     -     -    11     -    37    11 |  288   5628
 NTUS |     -    10     -    14    18     -     -     -    15     -     -    19 |  288   4231
 NYA1 |     -     5     8     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4656
 NYA2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -     8     -     -    15     -     -     -     -     -    30    27 |  288     39
 ONSA |     -     4    12     -     9     -     -     -     -     -    18    16 |  288     58
 OPMT |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 OUS2 |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PDEL |     -     8     -     -    16     -     -     -     -     -    21    25 |  288   2381
 PERT |     -     8     -    12    15     -     -     -    12     -    22    12 |  288   2803
 PETS |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -    36     - |  288  10983
 PIE1 |     -     6     9     -    12     -     -     -     -     -    25    12 |  288     17
 PIMO |     -    10     -    10    19     -     -     -    18     -    56     - |  288   8028
 PNGM |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    35     - |  288   3879
 POHN |     -     -     -    12     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   3311
 POL2 |     -     5     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   6604
 POTS |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    30     - |  288    >>>
 PRDS |     -     8    13     -    11     -     -     -     -     -     -     8 |  288     36
 PTBB |     -     4     7     X     9     -     -     -     -     -    16     - |  288     30
 PTVL |     -     -     -    28     -     -     -     -    33     -     -     - |  256   2978
 RAMO |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     -     7     -     -    13     -     -     -     -     -   116   106 |  288   6109
 REYK |     -     -     -     8    12     -     -     -    11     -    16    18 |  288   3150
 SANT |     -     8     -     -    11     -     -     -    11     -     -    18 |  288   2588
 SCH2 |     -     5     -     -    10     -     -     -     -     -    38    12 |  288   2925
 SCOR |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -    11 |  288   2002
 SEYG |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   4559
 SFER |     -     -    15     -     9     -     -     -    11     -    30    22 |  288   3568
 SOLO |     -     -     -    31     -     -     -     -    37     -     -     - |  279   4553
 SPT0 |     -     -     9     -     6     -     -     -     -     -    19     - |  288     41
 STJO |     -    12    32     -    11     -     -     -     -     -    51    11 |  288    124
 SUTH |     -     4     -     X     -     -     -     -     9     -    53    16 |  288   2180
 SVTL |     -     -     7     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     89
 SYDN |     -     6     -     -     -     -     -     -    11     -    31    17 |  288   1605
 SYOG |     -    13     -    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  180   4644
 TID1 |     -     4    13     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  288     25
 TIDB |     -     -    12     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  262   5882
 TIXI |     -     8     -     7    15     -     -     -     -     -    19     - |  288    >>>
 TLSE |     -    11     -     -    21     -     -     -     -     -    33     - |  212   1348
 TOW2 |     -    13     -    14    20     -     -     -    14     -    44    17 |  288   1808
 TRO1 |     -     5    10     -    13     -     -     -     -     -    18     - |  288  10179
 TSK2 |     -     -     9     5     -     -     -     -     -     -     -    14 |  272   4764
 TSKB |     -     7     -     -    13     -     -     -     -     -    32     - |  288   5495
 TWTF |     -    11    30     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     72
 ULAB |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    13    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     5     -     X    10     -     -     -     -     -    23     - |  288     27
 USUD |     -     5    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 VILL |     -     6     -     X    11     -     -     -     -     -    14     - |  288   1679
 WAB2 |     -     4    12     -     X     -     -     -     -     -     X     - |  168     68
 WARK |     -     -    24    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2561
 WES2 |     -     5    16     -    10     -     -     -     -     -    30     - |  288    222
 WHIT |     -     5     -    10    14     -     -     -     -     -    76    10 |  288  41481
 WIND |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     4     9     -     9     -     -     -     -     -    16    17 |  288   2161
 WTZR |     -     5     8     7    11     -     -     -     -     -    15    20 |  288     25
 XMIS |     -     -     -     -    17     -     -     -    17     -    29    22 |  288   4402
 YAR2 |     -     9    25     -     -     -     -     -     -     -   152     - |  197    421
 YELL |     -     8    13     -    10     -     -     -     -     -    28     9 |  288     22
 YSSK |     -     6     -     5    11     -     -     -     -     -    28     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     X     -     8     8     -     -     -    11     -     -    13 |  288   5656
 ZECK |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   858     8    19    13    14    84   137   717    14   853    51    30 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     21  | 2048-4  9:50:00 |       -1606
cod |   NIST  | 2048-4 16:35:00 |        1853
esa |     21  | 2048-4  9:50:00 |       -1590
esa |   GLPS  | 2048-4 23:00:00 |       -1414
esa |   IISC  | 2048-4 23:00:00 |        1440
esa |   MDO1  | 2048-4 23:00:00 |       -1628
esa |   CRO1  | 2048-4 23:00:00 |       -3777
esa |   IISC  | 2048-4 23:05:00 |         691
esa |   IISC  | 2048-4 23:20:00 |        1311
esa |   IISC  | 2048-4 23:25:00 |         798
esa |   CRO1  | 2048-4 23:25:00 |       -3635
esa |   CRO1  | 2048-4 23:35:00 |       -1275
esa |   CRO1  | 2048-4 23:40:00 |        -963
esa |   GLPS  | 2048-4 23:40:00 |         590
esa |   IISC  | 2048-4 23:40:00 |         529
esa |   CRO1  | 2048-4 23:55:00 |        -517



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.81     4.73     1.15     1.15   | 2.15e-14  5.09e-15  5.01e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.79     4.73     4.74     4.74   | 5.33e-14  4.89e-15  2.83e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.93     4.73     1.74     1.74   | 2.75e-14  4.87e-15  2.83e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.18     4.73     3.66     3.66   | 2.93e-14  7.27e-15  3.05e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.96     4.73     4.74     4.74   | 2.54e-14  3.25e-15  2.28e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.72     4.73     4.74     4.74   | 3.49e-14  4.85e-15  1.85e-15 |
 MDVJ |   288   288     1   288     3.21     4.73     4.74     4.74   | 2.87e-14  5.63e-15  3.65e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.38     4.73     4.74     4.74   | 2.03e-14  4.40e-15  2.26e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.62     4.73     1.82     1.82   | 2.37e-14  3.94e-15  2.01e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     2.52     4.72     0.87     0.87   | 2.86e-14  7.25e-15  3.11e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.63     4.71     4.72     4.72   | 1.21e-13  9.07e-15  2.74e-15 |
 OHI2 |   288   287     1   288     3.42     4.70     3.02     3.02   | 3.49e-14  8.77e-15  1.99e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.43     4.66     4.58     4.58   | 3.16e-14  5.35e-15  2.54e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.39     4.62     4.74     4.74   | 3.93e-14  4.83e-15  1.98e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.31     4.45     0.36     0.36   | 3.95e-14  5.57e-15  2.22e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.30     4.38     3.04     3.04   | 4.64e-14  1.66e-14  4.68e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.30     4.36     0.33     0.33   | 6.28e-14  1.28e-14  3.55e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.23     4.11     4.74     4.74   | 3.72e-14  5.52e-15  3.19e-15 |
 KOKV |   288   285     2   288     2.15     3.82     4.74     4.74   | 6.17e-14  1.20e-14  4.18e-15 |
 DRAO |   288   286     1   288     1.67     2.31     0.41     0.41   | 6.29e-14  9.43e-15  2.05e-15 |
 GOL2 |   285   285     0   285     1.37     1.58     3.24     3.24   | 7.71e-14  7.72e-15  8.59e-15 |
 IRKJ |   275   274     1   275     1.31     1.50     0.52     0.52   | 4.92e-14  8.95e-15  7.02e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     1.30     1.47     0.42     0.42   | 2.25e-14  1.43e-14  7.77e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.30     1.42     0.60     0.60   | 3.45e-14  8.39e-15  6.25e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.27     1.34     3.36     3.36   | 3.08e-14  6.33e-15  1.86e-15 |
 STJO |   288   288     1   288     1.08     0.97     0.14     0.14   | 4.22e-14  1.31e-14  1.15e-14 |
 NOVM |   205   205     0   205     0.89     0.92     0.89     0.89   | 1.08e-13  1.86e-14         - |
 YAR2 |   197   194     2   197     0.52     0.34     0.99     0.99   | 3.71e-12  2.51e-13         - |
 G06  |   288   288     0   288     1.17     0.21     1.83     1.83   | 6.47e-14  2.58e-14  3.31e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.49     0.20     0.26     0.26   | 2.15e-14  6.28e-15  4.02e-15 |
 G09  |   288   283     3   288     1.47     0.11     0.30     0.30   | 7.16e-14  3.03e-14  8.12e-15 |
 G27  |   225   223     2   225     1.25     0.07     0.17     0.17   | 6.33e-12  3.11e-12  1.06e-12 |
 G26  |   288   285     1   288     4.73     0.06     4.74     4.74   | 7.29e-14  2.28e-14  1.27e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.73     0.05     4.71     4.71   | 6.94e-14  2.03e-14  2.31e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.73     0.04     2.74     2.74   | 6.45e-14  3.17e-14  4.21e-14 |
 WAB2 |   168   168     0   168     0.15     0.03     0.05     0.05   | 3.17e-14  1.74e-14         - |
 G01  |   288   284     1   288     4.73     0.03     2.10     2.10   | 7.37e-14  2.90e-14  8.19e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.01     0.01   | 1.84e-14  4.22e-15  3.40e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.74     0.03     1.68     1.68   | 5.63e-14  1.69e-14  2.42e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.24     1.24   | 5.39e-13  6.01e-14  1.52e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.96     0.96   | 6.31e-13  6.42e-14  1.91e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.26     0.26   | 6.25e-13  7.20e-14  2.90e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.78     0.78   | 6.40e-13  6.89e-14  4.24e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.30     0.30   | 6.98e-13  7.36e-14  3.11e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.17     0.02     0.33     0.33   | 7.20e-13  7.91e-14  1.58e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.81     0.81   | 7.28e-13  6.59e-14  3.15e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.54     0.54   | 6.77e-13  6.73e-14  4.83e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.70     0.70   | 7.79e-13  7.25e-14  1.75e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.17     1.17   | 7.53e-13  7.86e-14  3.02e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.10     0.10   | 7.04e-13  7.01e-14  2.48e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.15     0.15   | 7.63e-13  7.36e-14  4.58e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.03     0.01     0.17     0.17   | 8.38e-14  3.35e-14  1.65e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.23     0.00     0.06     0.06   | 5.63e-14  2.95e-14  9.06e-15 |
 G18  |   287   287     0   287     0.19     0.00     0.10     0.10   | 5.52e-13  1.85e-13  1.09e-13 |
 ABPO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  7.26e-13  2.01e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.63e-13  2.02e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-13  9.02e-13  6.73e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  3.66e-13  2.77e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-14  6.60e-15  4.43e-15 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  5.09e-13  1.00e-13 |
 FLIN |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  9.95e-13  4.15e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.39e-14  1.87e-14  8.81e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.98e-13  9.39e-14  3.37e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  2.93e-13  9.52e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.22e-13  7.43e-14  3.62e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  9.50e-14  4.16e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  9.50e-14  2.38e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.27e-13  9.69e-14  3.72e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.90e-13  8.13e-14 |
 G28  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-13  8.40e-14  4.13e-14 |
 GRAZ |   288   207    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.01e-12  9.49e-13  1.17e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-13  1.34e-13  4.71e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.43e-13  2.92e-13  2.46e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-14  1.52e-14  4.16e-15 |
 MAC1 |   288   254    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-11  2.31e-12  4.57e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  5.67e-13  2.18e-13 |
 REUN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SANT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  6.73e-13  2.87e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-14  4.38e-15  2.06e-15 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.24e-13  1.85e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-14  3.05e-15  8.78e-16 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.79e-13  2.06e-13  1.22e-13 |
 XMIS |   171   171     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  1.06e-12         - |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  2.68e-13  1.59e-13 |
 TLSE |   212   211     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  5.35e-13         - |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-13  5.63e-13  1.56e-13 |
 IISC |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  6.60e-13  2.13e-13 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.07e-13  3.72e-13 |
 MAW1 |   288   209    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-11  1.72e-12  1.65e-13 |
 DAV1 |   287   204    47     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.97e-11  4.86e-12  6.03e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 HOLB |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  3.75e-13  2.21e-13 |
 NANO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  3.69e-13  1.75e-13 |
 SCOR |   287   221    44     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.30e-11  4.54e-12  3.73e-13 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.32e-14  1.80e-14  2.25e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  2.76e-13  1.26e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TRO1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.60e-13  2.94e-13  7.07e-13 |
 KAT1 |   170     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24         - |
 SOLO |   279     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   230   206     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  6.41e-13  2.72e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.37e-22  1.51e-20  3.10e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DARW      DARW      USUD |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
