
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2055   Day: 4   MJD: 58633                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153305    300    -555     -99      9      8     10    108    112    102   18.64
 emr |  2880     0 105508     26  141514    -492     14     14     13    108    108    103   11.83
 esa |  2880     0 124986  11384    -847    -415      8      8     10    110    115     88   20.60
 gfz |  2880     0 130392   7137     421    -694     13     12     14    203    236    105   11.93
 grg |  2880     0 119925    838      82     -74     11     10     14    142    139    150   14.37
 jpl |  2880     0 108713     14  212421    -353      7      7      9     75     76     67   22.64
 mit |  2880     0 113422   1637    -753    -186     53     56     42   1321    773   2452    0.00
 igr |   288     0  45722    227    3463    -205     11     13     11     70     52     74    0.00
 ngs |    96     0   2976     16    -435    -301    811    811      0   1777   1777      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   194   267    56  -210  -252   -80  -755    89   866     - |
    2 |  -108  -137   -36   169    33    83   580   -50 -1812     - |
    3 |   141   -74  -147  -266    42   170  -520    64  1070     - |
    4 |   108     -     -     -  -140     -     -     -     -     - |
    5 |    10     8   114  -198    56   -48 -1002    20 -1470     - |
    6 |    88   -13   -73  -277   212    12  -957   -37   -89     - |
    7 |   -68     8    25  -144    73    58  -499    28    27     - |
    8 |     4   -60   -71   -64   188     7   136   -33  -224     - |
    9 |   114  -103  -134   -46    58    69   226    30   -23     - |
   10 |   -83  -116   111  -153   168     1  -813   -25  -334     - |
   11 |   -37     6    44   130  -161    21   169    26  1839     - |
   12 |    27   118   189  -207  -139   -59  -491   -30  -943     - |
   13 |   -15  -107   216   -73   -32   -69  -534   -24  1746     - |
   14 |  -145   -87     0   223   119   -28   169    -6  2920     - |
   15 |    12    -6    53  -236    75    22  -934    65  -914     - |
   16 |   -55   -78  -131   287    82     2   945   -10  1425     - |
   17 |    50    88    46   -70  -284    89  -366    43  -665     - |
   18 |   -57   -61     X     X   152   -18    79     1 -4148     - |
   19 |  -112    19  -163   480   -97    41  1377   -79 -1007     - |
   20 |  -156   -75  -147   509   185   -69  1224   -45  2811     - |
   21 |  -107   -18   -33   452   -90   -60  1189   -22  1888     - |
   22 |   -99   138   -83     X    50    53  1803    32 -2357     - |
   23 |    -4   -66    66   109  -128     2   -22    34  -343     - |
   24 |    94   237   -13  -209  -225    63  -471    31    21     - |
   25 |   151   149  -153   105   -67   -76   645   -63  1427     - |
   26 |    24   -45   -56   -76    95    34   174   -32    -5     - |
   27 |    -4    75    27    50    40  -112   137   -19   -60     - |
   28 |  -181   -51    64   152    33    17   505   -38  1783     - |
   29 |   -53   -60   278  -150   -30   -81 -1088    27 -2804     - |
   30 |   222    62  -129   120  -131   -78   421    24   684     - |
   31 |   123   148     4  -114  -132   -40  -201     2  -968     - |
   32 |   -65  -166    77  -278   219    77 -1098     0  -349     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -91     -     -   -41   151     1     -     -     -     - |
 ABPO |    21     -     X   -33     -     -     -   -22     -     - |
 ADIS |   321     -    48     -  -485     -     -   150     -     - |
 ALBH |     4     7     -   -12     -     -     -    75     -     - |
 ALIC |   -34     -    -5   -33    79     -     -     9     -     - |
 ANKR |   -39     -    36     X     -     -     -     -     -     - |
 AREG |    13     -     -     -   -17     - -4171     -     -     - |
 AREQ |   -12    46    23   -40     -   -14 -3106    11     -     - |
 ARTU |   -84     -   -23     -   143     -     -   -11     -     - |
 ASCG |   -86     -    78     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |  -110     -    27   154     -     -    63     5     -     - |
 AUCK |   -91     -     8   144     -     -     -    -3     -     - |
 BADG |   -77   122     -     -     -     -     -    55     -     - |
 BAKE |   -48     -    68   -25   -15     -     -    50     -     - |
 BAKO |     4     -     -    -6     -     -     6     -     -     - |
 BARH |   -60     -     -    93     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -187     -   169    15   -13     -  -183   -80     -     - |
 BJNM |   -13    20     -     X     -     - -1340    12     -     - |
 BOGT |   -38     -    79    20  -217    86  -408    45     -     - |
 BOR1 |   -68    81     -    25     -     -     -    82     -     - |
 BRAZ |   -14     -   -26    66     -     -     7     -     -     - |
 BREW |   -17    26     -     -     -     - -3590     -     -     - |
 BRFT |    -4     -     X     7     -     -     -     7     -     - |
 BRMU |   -64     -    43   -25     -    27  -123    -7     -     - |
 BRST |  -164     -    51     -   139     -  -281  -124     -     - |
 BRUX |    20     -     -  -107   -19    51     -   -25     -     - |
 BSHM |   -56     -     -     -     -    46     -     -     -     - |
 BUCU |     -     -     3     -     -    -3  -218     -     -     - |
 CAS1 |   -32     -    91   -20  -133    38     -    14     -     - |
 CCJ2 |  -247     -   -22  -167   289   125     -   -76     -     - |
 CEDU |   -21    46     X   -26     -     7     -   -22     -     - |
 CHPG |    -1     -     -     -     2     -     -     -     -     - |
 CHTI |  -106     -     -    88    13    37     -   -28     -     - |
 CHUR |   -79     5    63   -39     -    26     -   -70     -     - |
 CKIS |  -165     -    69     -   125     -     -     -     -     - |
 COCO |   -36     -     X   -19    62     - -3045    33     -     - |
 CORD |    -2     -     -     3     -     - -2147    14     -     - |
 CPVG |  -111     -   150     -   -61     -     -     -     -     - |
 CRO1 |    56     -    54    21  -168     -     -    36     -     - |
 CUSV |     -     -     -   -40     -    21     -   -19     -     - |
 CZTG |     -     -    62     -     -   -56     -     -     -     - |
 DAEJ |  -187    32     -   -28   196    28   -99     -     -     - |
 DARW |   -77     -     X  -133   211     -     -   -90     -     - |
 DAV1 |   -71     -     X    33    47    11     -   -43     -     - |
 DGAR |   -53     -     X   -36   -27    79 -6070   -10     -     - |
 DRAO |    -9    23    -9     7     -     - -5561    32     -     - |
 DUBO |   -26     -    69    10   -75     -     -    -9     -     - |
 DYNG |  -100     -     -     -   129     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -18     -     X    41  -189   113 -3231   107     -     - |
 FAIR |   -67   100     -   -73    22    27     -    12     -     - |
 FALK |     -     -     X   -91     -    48     -     -     -     - |
 FLIN |   -60     -   120    10  -103     - -6519    12     -     - |
 FLRS |   -64     -     -   -27     -    68     -     -     -     - |
 GLPS |  -117     -    37     1   173   -47 -2412   -40     -     - |
 GLSV |    10     -   -42    57     X     -     -     -     -     - |
 GMSD |  -128     -   -15     -   187     -     -     -     -     - |
 GODE |  -111   -99     -     X   232     - -5386  -225     -     - |
 GOL2 |   -94    65     -     -     -    43     -    66     -     - |
 GOLD |   -81     -    13   104     -     -     -    33     -     - |
 GRAS |   -63     -    70   -22     -     -     -   -32     -     - |
 GRAZ |   -92     -     X   143     -     -     -   -14     -     - |
 GUAT |  -113     -   130     9     -   -30     -    11     -     - |
 GUUG |     8     -    -5    70     -   -36     -    -6     -     - |
 HARB |  -128   -33     X    -1   194     -     -  -114     -     - |
 HERS |   -63    84     X    14     -     -     -   -87     -     - |
 HERT |   -23     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -50    79     -     -     -     - -5834     -     -     - |
 HNPT |   -47     -     -    73     -     -  -178     -     -     - |
 HOB2 |  -101  -143     X  -160   335    30 -4369  -106     -     - |
 HOFN |   -90     -    37    26    42     -     -   -40     -     - |
 HOLB |    44     -     -   157  -187     -     -    71     -     - |
 HRAO |    50     -     -   -90     -     6 -3088  -146     -     - |
 HYDE |  -126     -    70   -69   122     -     -     -     -     - |
 IENG |    52  -139     -    56     -     -  -240    61     -     - |
 IISC |   -79     -     -   132     -    -3     -    -1     -     - |
 INEG |   -38     -     -     -     -    31   -96     -     -     - |
 INVK |   -65     -     -    13    73     -     -   -40     -     - |
 IQAL |   -82     -    98     -     -   -22     -    41     -     - |
 IRKJ |    12     -   127   117  -294     -   -72   106     -     - |
 IRKM |     3     -     -     -     -    -2     -     -     -     - |
 ISBA |    72     -   -65     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |     3     -   -19     -    22     -     -     -     -     - |
 JOZE |     6    16     -   -24     -     - -4859     -     -     - |
 JPLM |     -     7     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 KERG |    -1    24    94   -26     -   -83   122    -4     -     - |
 KIRU |   -55   -13     X    -8    88     - -3170   -14     -     - |
 KIT3 |  -405     -   367     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -112    76     -    95     -     3     -    -6     -     - |
 KOKV |   -84     -    59    30     -     -     -     4     -     - |
 KOUG |   -94     -     -     -   122     -     -     -     -     - |
 KOUR |     9     -     X    48     -   -32     -     2     -     - |
 KRGG |   -83     -     -    24    89     -     -    42     -     - |
 KZN2 |   -59     -     -     -    76     -     -     -     -     - |
 LHAZ |   -60     -     X    94     -     -  -182   103     -     - |
 LPAL |   -48     -     -     -     -    39     -     -     -     - |
 LPGS |    22     -   -50     -    34     -     -    -3     -     - |
 MAC1 |  -187     -   -78   -95   427     4    44  -108     -     - |
 MAG0 |   -17     -     -    26     -     -   -59     -     -     - |
 MAJU |    -5     -     X     -     7     -     -     -     -     - |
 MANA |   -24     -     -     0    32     -   -63     -     -     - |
 MAR6 |   -62    97     X     -     -     -     X     -     -     - |
 MAS1 |   -81    90     X   109   -60     - -2713    -1     -     - |
 MATE |   -31    53    -1    -2     -     -     -    20     -     - |
 MAUI |    32     -     -     -   -41     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    -7     -     X   -56    57     -     -   -49     -     - |
 MCIL |  -153     -    94   -44     -    63     -   -95     -     - |
 MCM4 |   -44   -74    -7   -33   114    26     -   -22     -     - |
 MDO1 |   -48    91    -9     -     -     - -3089    -6     -     - |
 MDVJ |    39     -   -33    -4     -     -  -286   116     -     - |
 MEDI |    91  -144     -     -     -     -   -14     -     -     - |
 METG |   -43     -     -     -    56     -     -     -     -     - |
 METS |   -36    57     -     -     -     -     -   -18     -     - |
 MGUE |    -3     -     X     -     3     -     -     -     -     - |
 MKEA |   146     -  -106   -44     -     - -2230    54     -     - |
 MOBS |   -98     -     X     -   127     - -3490     -     -     - |
 MONP |  -191     -   173     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -24     -     -    37     -     -     8     -     -     - |
 MQZG |    -9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -156     -   141     -     -     -   -40     -     -     - |
 NAIN |   -49     -     -   -23    83     -     -     -     -     - |
 NANO |    28     -   -52    46     -     -     -    12     -     - |
 NAUR |   -95     -     X     -     -    78 -2718    91     -     - |
 NICO |   -61     -    50    39   -25     -  -250    32     -     - |
 NIST |   -80    81     -    45     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |   -32     -     -    50     -     -   162     -     -     - |
 NKLG |    55     -   261    99  -267  -165   -19    80     -     - |
 NNOR |   -36   -43     X     -    83     - -2520     -     -     - |
 NOVM |  -208     -     9    26     -   150     -     -     -     - |
 NRC1 |     4    49     -   -55     -     - -3223   -31     -     - |
 NRIL |  -126     -    64    36    36     4     -    30     -     - |
 NTUS |   -84     -     -    -9     -    74   -88   -37     -     - |
 NYA1 |    -2     -    22   -35     -     -  -218   -88     -     - |
 NYA2 |   -34     -     -     -    43     -     -   -14     -     - |
 NYAL |    38    45     -  -104     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |    24     -   -53    54     -     - -3405     8     -     - |
 OHI3 |    89     -   -31     -   -70     -    78     -     -     - |
 ONS1 |  -258     -     -     -   335     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -83    89     X    41     -     -     -   -95     -     - |
 OPMT |   -76    11     -   109     -     -  -223     -     -     - |
 OUS2 |  -172     -    42     -   163     -     -     -     -     - |
 PADO |   -81     -     -     -   105     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -15    13     -  -445     -     -     - |
 PDEL |    -2     -    61   -37   -55     -     -   -10     -     - |
 PERT |     9    47    70   -59  -114     7    80    21     -     - |
 PETS |   -34     -     -   112     -   -31  -101    50     -     - |
 PIE1 |   -63    89     -    -1     9     - -3412    11     -     - |
 PIMO |  -110     -     -     9   135     - -3198   -11     -     - |
 PNGM |     -     -    42     -     -   -38   101     -     -     - |
 POL2 |   -85     -     -    10     -    65 -1741   -56     -     - |
 POLV |   -43     -     -    67     -     -  -111     -     -     - |
 POTS |   180     -  -163     -     -     -     -    94     -     - |
 POVE |  -177     -   113   163     -   -43     -     -     -     - |
 PRDS |   -13    13     -     8     -     -     -    -3     -     - |
 PTAG |   -53     -     -     -     -    44     -     -     -     - |
 PTBB |   132  -548     X   329     -     -     -     -     -     - |
 PTVL |  -113     -    35     -     -    62     -     2     -     - |
 QUIN |     7     -    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     3     -     -    -4     -     -   275     -     -     - |
 REUN |    -4     -     4     -     -     -   111     -     -     - |
 REYK |   -41     -     -   -73   114     -  -442    17     -     - |
 RGDG |  -136     -     -     -   177     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -89     -     -   138     -     -     -     -     -     - |
 ROTH |    26     -     -     -     -   -21     -     -     -     - |
 SALU |  -132     -     -   264     -   -22     -     -     -     - |
 SAMO |   -76     -     -     -    98     -     -     -     -     - |
 SANT |    86     -     -   -96     -   -20 -2488    37     -     - |
 SAVO |   -25     -     0     9     -    16     -     -     -     - |
 SCH2 |   -73    95    25   -24     -     -     -   -59     -     - |
 SCOR |   -34     -    -3   -13     5    35  -231     -     -     - |
 SCRZ |   129     -     -     -  -167     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -145     -    52     -   175   -39     -     7     -     - |
 SFER |   -90   -43    90   -92    99     -     -   -74     -     - |
 SGOC |   -25     -     -     -    33     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -62     -    80   -42     -     -  -373    81     -     - |
 SOLO |     -     -    31     -     -   -29    77     -     -     - |
 SPT0 |   -93    43     -   102     -     -     -   -60     -     - |
 STFU |  -100     -     -     -   129     -     -     -     -     - |
 STJO |   -64     1     -  -108   199   -17 -2432  -121     -     - |
 STK2 |  -121     -     -     -   157     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -69     -     -    57     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -88     -     -    24    95     -     -   -31     -     - |
 SUTM |   -69     -     -     -    89     -     -    27     -     - |
 SUWN |   -90   101     -    46     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -123    10   101     7     -     0     -   -39     -     - |
 TEHN |   -69     -     -     -     -    56  -117     -     -     - |
 THTI |   -31     -    34   -11     -     -   176     -     -     - |
 THU2 |   -41     -     -    64     -     -     -    85     -     - |
 TIDB |   -98     -     -   153     -     -   686  -564     -     - |
 TIXI |     X     -   -76     -   109     -     -   -57     -     - |
 TLSE |  -154    90    56   -82   113     -  -214  -152     -     - |
 TONG |  -115     -     X     -   125    16     -    34     -     - |
 TOW2 |   -68     -     X  -119   121    41     -   -36     -     - |
 TRO1 |  -164     -   182    58    -8   -56     -   -88     -     - |
 TSKB |   -88    82     -    58     -     -    38    54     -     - |
 TWTF |   -35     3     -    52     -     - -2451     2     -     - |
 UFPR |   -26     -    20    68     -   -31     -     -     -     - |
 ULAB |   109     -   -20     -  -112     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -113     -     -     -   146     -     -     -     -     - |
 UNBJ |   -21     -    19     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |    19     -   -17     -     -     -     -   -73     -     - |
 URUM |    88     -  -164   146     -     -     -   -47     -     - |
 USN7 |   -53     -     X    83     -     -     -   -88     -     - |
 USUD |   -49   103     -   -25     -     -     -    19     -     - |
 VALD |   -48     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -10    73     X   -45   -11     - -3337   -11     -     - |
 VOIM |  -193     -     -     -   250     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    -4     -     -     7     -     - -5468     9     -     - |
 WARK |  -170     -     -     -   220     -     -    43     -     - |
 WES2 |    -8    95     -   -81     -     -     -   -83     -     - |
 WHIT |   -69    16    53     1     -     -     -    13     -     - |
 WILL |   -72    28     -    88     -     2     -     -     -     - |
 WIND |   -58     -     -     -    75     -     -     7     -     - |
 WSRT |   -29    77     -   -30     -     - -5384   -80     -     - |
 WTZR |   -86     -   111   -56     -     -  -291    23     -     - |
 WUH2 |    49     -     -     -   -64     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -172     -     -   -42   159    63   -65    -7     -     - |
 YAKT |   -80    60    38     -     -     -     -     0     -     - |
 YAR2 |    11     -     -   -17     -     -     -    55     -     - |
 YARR |   -58     -     -     -    75     -     -     -     -     - |
 YELL |   -70     -     -  -167   219    13 -2820   -92     -     - |
 YSSK |   -47     -    43     -     -     -     -    -2     -     - |
 ZAMB |    31     -    28   -98     -     - -1454     1     -     - |
 ZECK |   -14     -   -65   -69     -   106  -112    -9     -     - |
 ZIM2 |  -127     -   115     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -40     -     -    62     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     8    12     6    13     9     7    36     8   684     - | 2880    357
    2 |     7    10     9    10     7     8    81    22   541     - | 2880    202
    3 |     8    14     8    10     9     7    28     9   494     - | 2880    232
    4 |    20     -     -     -    25     -     -     -     -     - | 2548    154
    5 |     7    11    12    12     6    10    31    13   401     - | 2880    331
    6 |     6    13     9    17     7     9    28    12   576     - | 2880    435
    7 |     7    12    11     9     9     8    67     8   639     - | 2880    246
    8 |     6    14     9    14     6     8    32     9  2135     - | 2880    857
    9 |     8    15     7    13    10     8    26     7   480     - | 2880    137
   10 |     7     9     8     9     9     7    35    10   468     - | 2880    203
   11 |     7    13     7    18     9     6    29    10   279     - | 2880    183
   12 |     9    18     8     9     6     8    52    13   789     - | 2880    345
   13 |     5    11     6    14     6     7    48     8   526     - | 2880    267
   14 |     6    13     6    15     6     5   126    11   468     - | 2880    250
   15 |    10    12     6    16     8     8   123     9   288     - | 2880    215
   16 |     6    15     9    21     8     9    64    16   443     - | 2880    379
   17 |     6    15     8    12     9     8    58     7   469     - | 2880    346
   18 |    15    24     X     X    16    11    30    35  1361     - | 2878    898
   19 |     7    11     7    14     8     8    43     9   300     - | 2880    233
   20 |     9    10     8    13     9     6    54     8   375     - | 2880    289
   21 |     9    15     8    12     8     8    80    22   506     - | 2880    421
   22 |     9    16     7     X     9     6    48     4   647     - | 2880    263
   23 |    12    16    10    15    12     8    37     6   693     - | 2880    226
   24 |     7    14     8    13     8     8    45    12  2721     - | 2880   1896
   25 |     8    13     8    10     5     9    31    12   316     - | 2880    264
   26 |     7    14     8     8     6     7    39    10   501     - | 2880    408
   27 |     6    13    10    11     7     7    44    12   521     - | 2880    353
   28 |     7    17    10    16     8     7    58    12   449     - | 2880    475
   29 |     8    21    12     8     7     8    61    14   980     - | 2880    303
   30 |     7    15     8    10     8     7    39    10   383     - | 2880    194
   31 |    10    15     9     8    26    10    57    18   672     - | 2880    283
   32 |     7    12     6    13     7     6    27    10   218     - | 2880    111
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    12     -     -    18    14     9     -     -     -     - |  288   2396
 ABPO |     7     -     X    12     -     -     -    10     -     - |  288   1960
 ADIS |     9     -    11     -    13     -     -    12     -     - |  288    >>>
 ALBH |     7     8     -    12     -     -     -     7     -     - |  288   1456
 ALIC |     9     -     7    13    10     -     -     8     -     - |  288   3214
 ANKR |    21     -    19     X     -     -     -     -     -     - |  286   4919
 AREG |     7     -     -     -     8     -    27     -     -     - |  288   2734
 AREQ |     6    14     9     9     -     6    20     7     -     - |  288   2712
 ARTU |     8     -     8     -    11     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |    34     -    31     -     -     -     -     -     -     - |  282   3634
 ASPA |    14     -    13    23     -     -    44    18     -     - |  288   6138
 AUCK |    18     -    14    20     -     -     -    19     -     - |  287   3735
 BADG |    12    20     -     -     -     -     -    16     -     - |  288     24
 BAKE |    12     -     9    11    11     -     -     5     -     - |  288   2389
 BAKO |     8     -     -    12     -     -    77     -     -     - |  288   3436
 BARH |    23     -     -    36     -     -     -     -     -     - |  101   2180
 BJFS |     8     -     8    12    12     -    61    10     -     - |  288   6289
 BJNM |    11    17     -     X     -     -    26    28     -     - |  143     24
 BOGT |    16     -    11    17    14    11    19     8     -     - |  288   4243
 BOR1 |    20    27     -    15     -     -     -    24     -     - |  279 203365
 BRAZ |    11     -     8    10     -     -    25     -     -     - |  288   3424
 BREW |    13    21     -     -     -     -    22     -     -     - |  286     31
 BRFT |    16     -     X    25     -     -     -    17     -     - |  220   2702
 BRMU |     7     -     9    11     -     6    28     4     -     - |  288   4119
 BRST |     8     -     9     -    17     -    32     7     -     - |  288   1017
 BRUX |     7     -     -    11     8     6     -    10     -     - |  288     19
 BSHM |     5     -     -     -     -     4     -     -     -     - |  288   5146
 BUCU |     -     -     8     -     -     7    21     -     -     - |  288   5201
 CAS1 |     7     -     6    13     9     7     -     6     -     - |  288   1321
 CCJ2 |    15     -    14    22    17    14     -    10     -     - |  288   4041
 CEDU |     8    11     X    12     -     6     -     6     -     - |  288     21
 CHPG |    18     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  272   2739
 CHTI |     9     -     -    18    16     9     -     8     -     - |  288   3290
 CHUR |    13    10     8    11     -     7     -     9     -     - |  288   7382
 CKIS |    18     -    13     -    36     -     -     -     -     - |  288   4219
 COCO |    11     -     X    18    12     -    26     9     -     - |  288   1778
 CORD |     5     -     -     7     -     -    22    10     -     - |  288   4801
 CPVG |    16     -    22     -    19     -     -     -     -     - |  288   2207
 CRO1 |    16     -    17    16    17     -     -    12     -     - |  288   4340
 CUSV |     -     -     -    14     -     7     -    12     -     - |  288   5364
 CZTG |     -     -     7     -     -     6     -     -     -     - |  288   2900
 DAEJ |    10    13     -    14    13     8   106     -     -     - |  288   3144
 DARW |    15     -     X    19    26     -     -     9     -     - |  288   1867
 DAV1 |     8     -     X    13    10     6     -     9     -     - |  288   1595
 DGAR |    13     -     X    20    14    10   112     8     -     - |  288   1986
 DRAO |     7    10     7    13     -     -    24     8     -     - |  288     30
 DUBO |    10     -     9    10    11     -     -    10     -     - |  288  32756
 DYNG |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1314
 FAA1 |    15     -     X    21    21    12    78    12     -     - |  288   8331
 FAIR |    10     7     -    15     9     7     -     6     -     - |  288   4903
 FALK |     -     -     X    10     -     5     -     -     -     - |  288   1927
 FLIN |    11     -     9    11    13     -    46     4     -     - |  288   2459
 FLRS |    14     -     -    19     -    14     -     -     -     - |  287   2916
 GLPS |    11     -    10    13    16     9    23     8     -     - |  288   5096
 GLSV |    10     -     8    12     X     -     -     -     -     - |  286   1412
 GMSD |    10     -    10     -    16     -     -     -     -     - |  288   2410
 GODE |    19    16     -     X    24     -    53    19     -     - |  288     94
 GOL2 |    10    27     -     -     -    10     -     9     -     - |  288     72
 GOLD |     8     -     8    11     -     -     -    12     -     - |  288     74
 GRAS |     6     -     5    10     -     -     -    10     -     - |  288   5493
 GRAZ |     6     -     X     9     -     -     -    10     -     - |  288   2605
 GUAT |    10     -     9    12     -     7     -     9     -     - |  288   3300
 GUUG |    12     -    12    16     -     8     -     7     -     - |  288   4192
 HARB |     8     5     X    12     8     -     -    10     -     - |  288   2346
 HERS |    10    20     X    15     -     -     -    13     -     - |  288     39
 HERT |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3249
 HLFX |     5     7     -     -     -     -    29     -     -     - |  288  38146
 HNPT |    13     -     -    20     -     -    40     -     -     - |  287   2850
 HOB2 |    12    10     X    17    11     8    65     7     -     - |  288   1230
 HOFN |     7     -     9    10    14     -     -     9     -     - |  288   2243
 HOLB |     6     -     -    16    11     -     -     6     -     - |  288   1607
 HRAO |     8     -     -    18     -     6    21    19     -     - |  288     55
 HYDE |    15     -    12    19    18     -     -     -     -     - |  288   4664
 IENG |     9    19     -    13     -     -    16    11     -     - |  288     53
 IISC |    13     -     -    20     -    11     -    12     -     - |  288   2117
 INEG |     7     -     -     -     -     6    17     -     -     - |  288   3636
 INVK |     7     -     -    15     9     -     -    12     -     - |  288   3189
 IQAL |    11     -     7     -     -     9     -     6     -     - |  288   2424
 IRKJ |     6     -     7     9     7     -    21    18     -     - |  288    118
 IRKM |     5     -     -     -     -     4     -     -     -     - |  288    859
 ISBA |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   5830
 JOG2 |    13     -     9     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZE |     6     8     -    11     -     -    34     -     -     - |  288   2607
 JPLM |     -    15     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   2060
 KERG |     7    10     7    21     -     7    25     7     -     - |  288   3025
 KIRU |     7     9     X    11    11     -    24    13     -     - |  288   2402
 KIT3 |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  244    >>>
 KOKB |    10     9     -    18     -     9     -     7     -     - |  288     65
 KOKV |    13     -    12    18     -     -     -    15     -     - |  288     79
 KOUG |    15     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   1487
 KOUR |    14     -     X    22     -    12     -     9     -     - |  287     46
 KRGG |     8     -     -    17     9     -     -     9     -     - |  288   2804
 KZN2 |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  287   2420
 LHAZ |     7     -     X    10     -     -    32    14     -     - |  287   5268
 LPAL |     7     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   4333
 LPGS |    13     -     9     -    19     -     -    10     -     - |  286    >>>
 MAC1 |     9     -     8    14    10     7    30     8     -     - |  288   1569
 MAG0 |     7     -     -    11     -     -    21     -     -     - |  288   8419
 MAJU |    10     -     X     -    13     -     -     -     -     - |  288   2557
 MANA |    13     -     -    19    19     -    28     -     -     - |  288   4633
 MAR6 |    11    17     X     -     -     -     X     -     -     - |  270   1698
 MAS1 |     7     7     X    14    11     -    29     5     -     - |  288   2263
 MATE |     7     9     7    13     -     -     -    10     -     - |  288     72
 MAUI |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     8     -     X    14    13     -     -    13     -     - |  288   1695
 MCIL |    11     -    12    18     -    13     -    13     -     - |  288   4530
 MCM4 |     8     9     7    15    11     6     -     6     -     - |  288   7387
 MDO1 |     9    15     9     -     -     -    31     7     -     - |  288   5971
 MDVJ |    12     -     9    20     -     -    50    10     -     - |  288     77
 MEDI |     9    15     -     -     -     -    22     -     -     - |  287     32
 METG |    12     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    986
 METS |     8    13     -     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 MGUE |     7     -     X     -    10     -     -     -     -     - |  288     30
 MKEA |    12     -     8    18     -     -    32    21     -     - |  288     47
 MOBS |     7     -     X     -    10     -    19     -     -     - |  288   1376
 MONP |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2646
 MORP |    14     -     -    22     -     -    61     -     -     - |  252   3687
 MQZG |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3583
 MTKA |     7     -     6     -     -     -    31     -     -     - |  288   8666
 NAIN |     8     -     -    11     8     -     -     -     -     - |  288   5917
 NANO |     6     -     7    14     -     -     -    10     -     - |  288   1571
 NAUR |    33     -     X     -     -    27    37    27     -     - |  164   2504
 NICO |     7     -     6    10    10     -    19    10     -     - |  288   5413
 NIST |     7     8     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     28
 NIUM |     9     -     -    14     -     -    60     -     -     - |  288   3866
 NKLG |     8     -    11    16    16     9    24     9     -     - |  288   3475
 NNOR |     7     7     X     -     8     -    23     -     -     - |  288   2768
 NOVM |    12     -    13    15     -    11     -     -     -     - |  288     47
 NRC1 |     8     9     -    12     -     -    31    10     -     - |  288     30
 NRIL |    10     -     7    13     9     5     -     7     -     - |  288   6047
 NTUS |     9     -     -    17     -     8    28     9     -     - |  288   3394
 NYA1 |     8     -     6    12     -     -    18    12     -     - |  288   6247
 NYA2 |    11     -     -     -    14     -     -    13     -     - |  288    >>>
 NYAL |     8    11     -    15     -     -     -     -     -     - |  288    539
 OHI2 |     6     -     7    11     -     -    47    10     -     - |  288     44
 OHI3 |     9     -    11     -    19     -    31     -     -     - |  288     46
 ONS1 |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    868
 ONSA |     7    11     X    10     -     -     -    12     -     - |  288     25
 OPMT |     8    15     -    13     -     -    19     -     -     - |  288     41
 OUS2 |     9     -     9     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2788
 PALM |     -     -     -    13    11     -    20     -     -     - |  288   5683
 PDEL |     7     -     8    10    14     -     -     8     -     - |  288   2786
 PERT |    10     8     7    16    10     7    31    11     -     - |  288   2366
 PETS |     6     -     -    13     -     7    49     7     -     - |  288   9635
 PIE1 |     9     8     -    15    10     -    26     8     -     - |  288     30
 PIMO |    15     -     -    16    21     -    36    12     -     - |  288   6948
 PNGM |     -     -    10     -     -     9    32     -     -     - |  288   4623
 POL2 |     8     -     -    12     -     6    21     7     -     - |  288   6903
 POLV |     8     -     -    13     -     -    55     -     -     - |  288   4454
 POTS |     6     -     5     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 POVE |     9     -     9    10     -     8     -     -     -     - |  288   3651
 PRDS |     9    11     -     8     -     -     -    10     -     - |  288     61
 PTAG |    14     -     -     -     -    12     -     -     -     - |  286   4345
 PTBB |     8    12     X    10     -     -     -     -     -     - |  288     27
 PTVL |     6     -     9     -     -     9     -    15     -     - |  288   3470
 QUIN |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4923
 RBAY |    10     -     -    16     -     -    42     -     -     - |  288   5206
 REUN |     7     -     7     -     -     -    25     -     -     - |  288   2952
 REYK |    10     -     -    12    17     -    40    12     -     - |  288   2403
 RGDG |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1688
 RIOP |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3901
 ROTH |     6     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   2648
 SALU |    13     -     -    21     -    11     -     -     -     - |  287   3520
 SAMO |    14     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   4859
 SANT |    10     -     -    18     -     9   190     7     -     - |  288   1366
 SAVO |    18     -    19    21     -    13     -     -     -     - |  288   2849
 SCH2 |     8    12     8    13     -     -     -     4     -     - |  288   3957
 SCOR |     9     -     7     9    12     7    28     -     -     - |  288   1869
 SCRZ |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   4605
 SEYG |    10     -     9     -    18     9     -     7     -     - |  288   3372
 SFER |     6    10     8    11    11     -     -    11     -     - |  288   5917
 SGOC |    15     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SOFI |     9     -     7    15     -     -    23    11     -     - |  288   6051
 SOLO |     -     -    20     -     -    18    72     -     -     - |  285   4038
 SPT0 |     7     9     -    12     -     -     -    14     -     - |  288     26
 STFU |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288  11366
 STJO |     7     8     -    12    10     8    37    17     -     - |  288    236
 STK2 |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4927
 STR1 |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    569
 SUTH |    10     -     -    13    14     -     -    10     -     - |  288   3127
 SUTM |     6     -     -     -     8     -     -    14     -     - |  288    >>>
 SUWN |    10    14     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   2048
 SYOG |     8    10     7    12     -     8     -    13     -     - |  288   3512
 TEHN |    10     -     -     -     -     8    17     -     -     - |  288   6466
 THTI |    17     -    15    19     -     -    57     -     -     - |  288   4617
 THU2 |     7     -     -    11     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 TIDB |    10     -     -    15     -     -    27    33     -     - |  288   4650
 TIXI |     X     -     8     -    11     -     -     8     -     - |  272    >>>
 TLSE |     8    21     6    11    12     -    24     9     -     - |  288   1011
 TONG |     9     -     X     -    11    10     -    11     -     - |  288   1444
 TOW2 |     9     -     X    19    16    10     -    10     -     - |  288   1229
 TRO1 |     7     -     8    10    12     6     -     9     -     - |  288  10952
 TSKB |    12    21     -    17     -     -    22    16     -     - |  288   5223
 TWTF |     9    16     -     9     -     -    30     6     -     - |  288     36
 UFPR |    15     -    18    21     -    14     -     -     -     - |  288   2869
 ULAB |     5     -     6     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    840
 UNBJ |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     9     -     9     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 URUM |     8     -     7    11     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 USN7 |    14     -     X    22     -     -     -    13     -     - |  284     31
 USUD |     8    15     -    14     -     -     -    14     -     - |  288     50
 VALD |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2692
 VILL |     7    12     X    12    13     -    28    11     -     - |  288   1727
 VOIM |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     7     -     -    11     -     -    32    11     -     - |  288     21
 WARK |    18     -     -     -    23     -     -    21     -     - |  278   3387
 WES2 |    11    22     -    15     -     -     -    14     -     - |  288   1359
 WHIT |     7    13     9    15     -     -     -     6     -     - |  288  56794
 WILL |     8     9     -    13     -     4     -     -     -     - |  288   5212
 WIND |     4     -     -     -     5     -     -    14     -     - |  288    >>>
 WSRT |     8    10     -    10     -     -    36    12     -     - |  288   2111
 WTZR |     6     -     6    11     -     -    25     6     -     - |  288     34
 WUH2 |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |    14     -     -    22    14     8    44    13     -     - |  288   3929
 YAKT |     8     8     8     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     8     -     -    12     -     -     -    11     -     - |  264    107
 YARR |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1581
 YELL |    21     -     -    22    32    14    84    15     -     - |  287     38
 YSSK |     7     -     7     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     7     -     7    12     -     -    29     7     -     - |  288   4270
 ZECK |     7     -     7    12     -     7    18     8     -     - |  288    104
 ZIM2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3968
 ZIMM |     5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4774
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     9    14     9    13    11     8    54    12   812     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2055-4  0:10:00 | -1517927491
cod |   TIXG  | 2055-4  0:15:00 |   482032841
cod |   TIXG  | 2055-4  0:20:00 |   482010700
cod |   TIXG  | 2055-4  0:25:00 |  -517972753
cod |   TIXG  | 2055-4  0:30:00 |   482140508
cod |   TIXG  | 2055-4  0:35:00 |   482084561
cod |   LHAZ  | 2055-4 23:35:00 |         821
esa |   LHAZ  | 2055-4  0:20:00 |       -3179
esa |   MAW1  | 2055-4  0:40:00 |         835
esa |   DAV1  | 2055-4 20:45:00 |        1269
gfz |     18  | 2055-4 14:15:00 |       -1825
gfz |   ANKR  | 2055-4 16:00:00 |        2502



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MATE |   288   287     0   288     2.49     4.43     1.28     1.28   | 3.60e-14  8.17e-15  8.84e-15 |
 MDVJ |   288   282     3   288     3.04     4.43     4.41     4.41   | 5.35e-14  1.08e-14  5.96e-15 |
 NIST |   288   285     2   288     2.47     4.43     4.41     4.41   | 4.20e-14  6.63e-15  2.02e-15 |
 OPMT |   288   287     0   288     2.43     4.43     4.41     4.41   | 3.65e-14  6.81e-15  3.35e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.66     4.43     4.41     4.41   | 3.58e-14  9.77e-15  3.56e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.12     4.43     2.48     2.48   | 3.41e-14  7.62e-15  6.26e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.06     4.43     4.41     4.41   | 2.97e-14  5.51e-15  3.26e-15 |
 WTZR |   288   287     0   288     2.49     4.43     1.25     1.25   | 4.50e-14  6.85e-15  1.99e-15 |
 IENG |   288   287     0   288     3.18     4.43     4.41     4.41   | 2.65e-14  6.91e-15  3.76e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.75     4.43     3.01     3.01   | 2.25e-14  5.93e-15  1.91e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.13     4.43     2.24     2.24   | 2.97e-14  9.56e-15  2.26e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.38     4.43     4.41     4.41   | 3.63e-14  4.90e-15  3.14e-15 |
 TWTF |   288   287     0   288     2.29     4.41     3.17     3.17   | 3.24e-14  7.18e-15  3.94e-15 |
 YELL |   287   285     1   287     4.40     4.41     4.39     4.39   | 1.05e-12  2.98e-13  5.95e-14 |
 MEDI |   287   284     1   287     2.34     4.40     1.28     1.28   | 6.41e-14  8.73e-15  1.93e-15 |
 BREW |   286   286     0   286     3.73     4.39     4.37     4.37   | 2.37e-14  5.35e-15  1.88e-15 |
 HRAO |   288   288     0   243     2.17     3.70     0.41     0.41   | 2.88e-14  6.59e-15  4.37e-15 |
 KOUR |   287   286     0   287     1.79     3.04     0.79     0.79   | 5.66e-14  1.12e-14  2.68e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     1.65     2.57     4.41     4.41   | 6.68e-14  9.43e-15  4.33e-15 |
 STJO |   288   285     1   242     1.52     2.55     0.52     0.52   | 6.96e-14  1.40e-14  2.24e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.58     2.37     0.82     0.82   | 5.64e-14  1.29e-14  1.81e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     1.55     2.29     2.07     2.07   | 6.09e-14  1.16e-14  1.03e-14 |
 BJNM |   143   143     0   143     1.01     1.94     2.14     2.14   | 3.60e-14  7.43e-15         - |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.41     1.89     0.36     0.36   | 7.80e-14  1.27e-14  4.22e-15 |
 YAR2 |   264   261     1   264     1.30     1.73     0.95     0.95   | 1.26e-07  7.09e-09  2.57e-09 |
 NOVM |   288   284     1   288     1.30     1.61     1.13     1.13   | 1.09e-13  1.62e-14  4.63e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.02     0.99     0.52     0.52   | 3.38e-14  8.55e-15  4.35e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.02     0.98     2.05     2.05   | 2.91e-14  7.26e-15  7.03e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.79     0.60     1.05     1.05   | 2.35e-14  5.82e-15  2.07e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.79     0.60     0.59     0.59   | 9.89e-14  1.03e-14  3.50e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.74     0.53     0.40     0.40   | 3.04e-14  9.96e-15  5.60e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.71     0.48     0.37     0.37   | 2.45e-14  7.41e-15  2.44e-15 |
 G32  |   288   285     1   288     1.45     0.29     3.10     3.10   | 6.27e-14  1.82e-14  7.98e-15 |
 G10  |   288   281     2   288     4.41     0.23     4.41     4.41   | 9.37e-14  3.75e-14  9.15e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.48     0.22     0.11     0.11   | 3.07e-14  8.07e-15  2.36e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.37     0.13     4.41     4.41   | 6.78e-14  1.94e-14  1.15e-14 |
 G09  |   288   287     1   288     1.53     0.12     0.33     0.33   | 6.93e-14  2.06e-14  1.56e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.04     0.04   | 1.33e-13  3.37e-14  4.25e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.22     0.05     0.20     0.20   | 2.24e-14  6.18e-15  2.28e-15 |
 G30  |   288   286     1   288     4.40     0.03     1.96     1.96   | 7.82e-14  3.97e-14  8.65e-15 |
 G26  |   288   286     1   288     4.40     0.03     1.47     1.47   | 7.50e-14  3.08e-14  3.92e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.40     0.03     1.16     1.16   | 6.00e-14  2.22e-14  4.75e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.46     1.46   | 5.81e-13  6.43e-14  1.44e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.12     1.12   | 5.66e-13  6.83e-14  1.65e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.30     0.30   | 6.12e-13  8.52e-14  2.41e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.62     0.62   | 6.55e-13  6.10e-14  5.41e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.34     0.34   | 6.61e-13  6.46e-14  2.74e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.38     0.38   | 6.17e-13  6.31e-14  2.91e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.64     0.02     0.46     0.46   | 5.75e-14  2.31e-14  3.30e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.92     0.92   | 6.62e-13  6.07e-14  2.29e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.60     0.60   | 7.02e-13  6.71e-14  2.44e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.83     0.83   | 6.35e-13  6.42e-14  2.26e-14 |
 G01  |   288   281     3   106     1.58     0.02     1.02     1.02   | 8.75e-14  2.57e-14  5.33e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.37     1.37   | 6.87e-13  6.64e-14  4.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 7.05e-13  7.88e-14  3.90e-14 |
 G13  |   288   286     1   288     0.22     0.01     0.22     0.22   | 6.34e-13  9.61e-14  2.38e-14 |
 G04  |   257   257     0   257     0.20     0.01     0.12     0.12   | 1.31e-12  4.86e-13  2.10e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.19     0.00     0.04     0.04   | 4.68e-13  1.55e-13  1.11e-13 |
 ABPO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  6.53e-13  1.74e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.49e-13  6.31e-13  3.34e-13 |
 BOR1 |   279   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  4.50e-13  6.70e-14 |
 CAS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  5.63e-13  1.08e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.24e-13  1.96e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   278     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  3.57e-13  1.57e-13 |
 DAV1 |    99    44    41     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-11  6.49e-12         - |
 DGAR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  5.35e-13  1.19e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-13  8.53e-14  4.52e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-14  3.13e-14  5.26e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.54e-13  2.75e-13  8.29e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.87e-13  7.22e-14  1.46e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  9.52e-14  4.51e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  8.64e-14  3.57e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  1.21e-13  5.10e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.69e-13  1.17e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.63e-13  7.31e-14  4.19e-14 |
 GLSV |   286   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  5.45e-13  1.54e-13 |
 GMSD |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  8.49e-13  1.89e-13 |
 GODE |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-14  2.44e-14  5.05e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-13  4.90e-13  2.45e-13 |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.20e-13  1.27e-13  5.11e-14 |
 HOFN |   288   245    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  8.95e-13  1.38e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-13  3.37e-13  2.79e-13 |
 MAC1 |   288   111   115     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-11  4.29e-12  6.77e-13 |
 MAR6 |   270   238     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  5.16e-13  1.95e-13 |
 MAW1 |   286   139   106     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-11  6.16e-12  1.16e-12 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-14  6.82e-15  6.35e-15 |
 MOBS |   288   264     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  3.03e-13  6.74e-14 |
 NANO |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  3.84e-13  1.74e-13 |
 NIUM |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  7.67e-13  2.35e-13 |
 NRC1 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-14  8.31e-15  2.95e-15 |
 NYAL |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  2.89e-13  3.71e-14 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-14  5.78e-15  3.87e-15 |
 PDEL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PERT |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-12  6.45e-13  2.46e-13 |
 REYK |   288   182    65     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-11  6.60e-12  1.24e-12 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  4.03e-13  1.38e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.47e-13  4.36e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  7.97e-13  1.91e-13 |
 TLSE |   288   274     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  4.39e-13  6.62e-14 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  2.39e-13  1.15e-13 |
 TRO1 |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-13  4.23e-13  1.64e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  3.45e-13  1.95e-13 |
 WSRT |   288   256     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-12  4.93e-13  2.26e-13 |
 XMIS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  6.17e-13  2.72e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.49e-14  8.23e-15  1.93e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  1.41e-13  1.65e-13 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-14  9.82e-15  4.87e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  3.23e-13  2.01e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  3.87e-13  8.15e-14 |
 MORP |   252     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  2.23e-13  1.74e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  3.08e-13  2.06e-13 |
 SCOR |   286   184    67     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-11  5.67e-12  8.97e-13 |
 IQAL |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  8.69e-13  1.83e-13 |
 ABMF |   288   245     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  5.62e-13  2.18e-13 |
 YARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  4.06e-13  1.68e-13 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.13e-14  5.97e-15  2.33e-15 |
 FALK |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  9.38e-13  1.67e-13 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-13  2.64e-13  3.52e-14 |
 TONG |   288   148    91     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-11  5.33e-12  1.10e-12 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-13  3.14e-13  1.33e-13 |
 METG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  4.87e-13  9.12e-14 |
 MAJU |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  4.31e-13  2.84e-13 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 USN7 |   284   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-14  2.03e-14  4.08e-15 |
 DYNG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  6.46e-13  1.27e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-13  6.30e-13  3.30e-13 |
 KZN2 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  7.90e-13  1.20e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.66e-13  7.25e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  6.14e-13  1.89e-13 |
 CPVG |   288   263     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  1.03e-12  2.05e-13 |
 PTVL |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  7.81e-13  3.21e-13 |
 PTAG |   286   265     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-12  7.53e-13  4.18e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.60e-22  3.23e-20  1.29e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      ONSA |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
