
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2058   Day: 1   MJD: 58651                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2943     16    -129     315   1075   1075      0   2078   2078      0    0.00
 cod |   288     0  34574    488    -684      57      8      8      8     79    110     65   28.92
 emr |   288     0  21434    376   -1841    1567     16     18     15    107    113    103   12.21
 esa |   288     0  28971   3471    1446     925     11     11     11     99    126     82   19.90
 gfz |   288     0  38945    245    -570     867     13     12     13    105    111    103   17.48
 iga |    96     0   2943      2       3      -4     51     51      0    120    120      0    0.00
 igc |   288     0   8134      1   -1210    1248    102    102      0    712    712      0    0.00
 igu |    96     0   2847      0      -5     115   1286   1286      0   2047   2047      0    0.00
 jpl |   288     0  23806      3  210467    1517     11     10     11     82     86     80   21.49
 ngs |    96     0   2943     28    -189     470    929    929      0   1946   1946      0    0.00
 usn |   288     0  34798    574   -2223     936     52     62     47    124    103    130    0.00
 whu |   288     0  31186    309    -826     608     29     48     17    151    230    104    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -118   155    31  -104   -98  -143   146  -812   -52  -182    -9  -316 |
    2 | -2350     X     X    70    12   133  -216   475   -74 -2268  -131   240 |
    3 |  1762    95   188  -208  -189  -143  -645 -1020   111  1581     6  -190 |
    5 | -1188  -115   -17   179    98    14   -20   735   -82 -1271    27  -310 |
    6 |  -624   165   -26  -166  -157  -151     -   394    68  -648   169   -99 |
    7 | -3116   -18   120   -13   -73    56   158 -1654    27 -2953    70  -196 |
    8 |  4371    20   203  -123  -185     3   -98   600   122  5176   -44     4 |
    9 |  -603   139   143  -166  -165   -53   -64  -338    20  -481  -109    -3 |
   10 |   -91    -9  -145   -24   127  -195   181 -1521    13    39    49   -92 |
   11 |  2772    -7   -25    40    -3    65   225   253   -11  2923  -106    91 |
   12 | -2671   104  -221   120    41     1  -203  1134  -158 -2509    -4  -306 |
   13 | -1315    45  -138   161   -39   -25   -56 -3456  -100  -259     3  -244 |
   14 |  1113   -71   -26    77    55    37  -147  1431    -5  1418   -81    59 |
   15 | -2044  -104   -45   164   121     2   262   255   -86 -2109    78  -177 |
   16 |  2029   -71   118   -75    67   198    12  1639    43  1869    39   193 |
   17 |  -439     6    -9   -38   105   -19   472  1889   -53  -803    53   -90 |
   18 |  1277     X    -6     4     X    35  -618 -6044     -   495     X  -184 |
   19 | -1430   -29   134   -23    91    71     -     -   -90 -1435    -4   432 |
   20 |  1730  -104    50   -14   107    75   -79   597    38  1646    27   286 |
   21 |  1003  -140    29    64   152   129   -60   926   -14   863   -48   377 |
   22 | -2070   -76   209   -36     3   144  -342   996    15 -2122    10   404 |
   23 |   302    83   -43    47    34    77    34  1103  -159   127   -26   -58 |
   24 |  3479   136   -94   -80   -83  -169   173  -160    11  2774   108  -311 |
   25 |  1358   260   -88  -182  -134   -27   -99  1284   -22  1258   135     5 |
   26 |   702    76    -3  -172   -14  -115   160   385    70   580     8   -52 |
   27 |  -787    46    49   -37    39   106   112  -174   -88  -700    15  -136 |
   28 |   264    29     6    15   -25   160  -230 -3545   -36   742  -116   127 |
   29 | -2270  -111  -211   269   124    15   804   812   -82 -2032    20  -180 |
   30 |  -359   235    32  -152   -59    -1  -171  1098  -146   -61     3   -89 |
   31 |   888    99    76  -168    36   -94    66  1157   -49   308    81  -317 |
   32 |  -391   -36    31  -105    -1  -165  -191  -544   128  -252   130  -288 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    13   -31     -     -     -     -     -     -     -     3     - |
 ALGO |     -   -19    44     -     -     -     -     -     -     -    42    31 |
 ALIC |     -   -79     -     X   131     -     -     -     -     -   -30   121 |
 AREQ |     -    59    -4     -   -59     -     -     -   -29     -     -   -88 |
 ARTU |     -   -19     -    -9    42     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -   -78     -    68    64     -     -     -     -     -    -5     - |
 AUCK |     -   -53     -     -    88     -     -     -     -     -  -139   155 |
 BAKE |     -     -     -    52   -59     -     -     -     -     -  -136   -62 |
 BJFS |     -   -49   -11     -    89     -     -     -     -     -     -   166 |
 BOGT |     -    12     -    14   -16     -     -     -   -16     -   -82    40 |
 BOR1 |     -   -21    49     -     -     -     -     -     -     -    20     - |
 BRMU |     -   -27     -   -36    76     -     -     -     -     -   -96    83 |
 BRST |     -   -63     -     -     -     -     -     -    85     -     -   -58 |
 BRUX |     -    30    49     -   -83     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     5     -     X     8     -     -     -   -13     -   -18    13 |
 CCJ2 |     -     -     -   195   -78     -     -     -  -109     -     -   191 |
 CEDU |     -   -83     7    71  -166     -     -     -   178     -   286    -5 |
 CHAN |     -     -     -     -  -112     -     -     -    91     -     -   -97 |
 CHPI |     -     -     -     -   -35     -     -     -    29     -   -18     - |
 CHTI |     -   -17     -     3    27     -     -     -     -     -    32    73 |
 CHUR |     -     7    16     -   -22     -     -     -     -     -    11     5 |
 COCO |     -    -6     -    91   -94     -     -     -     -     -    68   -55 |
 CORD |     -    32     -     -   -54     -     -     -     -     -    37     - |
 CRO1 |     -   -26    31     -    22     -     -     -     -     -   -79     - |
 CUSV |     -     -     -    11   -48     -     -     -    29     -    22   -22 |
 DAKR |     -     -     -  -101     -     -     -     -    94     -  -125     - |
 DARW |     -   -61     -    48    47     -     -     -     -     -    21    -2 |
 DAV1 |     -   -13     -     -    21     -     -     -     -     -    52   -41 |
 DGAR |     -   -99     -     X    92     -     -     -    61     -    78    46 |
 DRAO |     -    90    -6     -  -145     -     -     -     -     -   129   -59 |
 DUBO |     -    26     -     -   -43     -     -     -     -     -    71     - |
 FAA1 |     -   -32     -     X    53     -     -     -     -     -    62   -45 |
 FAIR |     -     -     -     -   -31     -     -     -    25     -    13   -27 |
 FLIN |     -   -24     -    42   -14     -     -     -     5     -     -   -87 |
 FLRS |     -     -     -   -50     -     -     -     -    46     -    14     5 |
 GLPS |     -     -     -    60    16     -     -     -   -68     -     -   -29 |
 GODE |     -   117   164     -  -308     -     -     -     -     -   199     - |
 GOL2 |     -     -    32    20     -     -     -     -   -36     -     -     - |
 GOLD |     -    26     -     -   -44     -     -     -     -     -    17   -32 |
 GRAS |     -   -31     -     -    51     -     -     -     -     -  -114     - |
 GUUG |     -     -     -  -182     -     -     -     -   169     -     -    60 |
 HARB |     -    37     -     X   -61     -     -     -     -     -     -     9 |
 HERS |     -   -28    14     -    36     -     -     -     -     -   -15     - |
 HOB2 |     -    61     3     -   -80     -     -     -   -18     -    67     - |
 HOFN |     -   -43     -     -    71     -     -     -     -     -   -85    -3 |
 HOLB |     -    -3     -     X     -     -     -     -     4     -     -     3 |
 HRAO |     -     -   -34     -    24     -     -     -     -     -   216     - |
 IENG |     -   -41    66     -    22     -     -     -     -     -    21     - |
 INEG |     -   -53     -    77     -     -     -     -     -     -     -    96 |
 IQAL |     -     -     -   138     -     -     -     -  -127     -   -56   -35 |
 JFNG |     -     -     -   111     -     -     -     -  -103     -     -     - |
 KARR |     -   126     -     X   -23     -     -     -  -150     -  -229     - |
 KAT1 |     -     -   -26     -     -     -     -     -    15     -   -16     - |
 KERG |     -    55     -     -   -52     -     -     -   -31     -    56    86 |
 KIRU |     -     8     -     X   -14     -     -     -     -     -    20     - |
 KOKB |     -    31    63     -   -94     -     -     -     -     -   174    20 |
 KOKV |     -     -   -23     X    16     -     -     -     -     -   448     - |
 KOUR |     -     2     -     X    27     -     -     -   -24     -    10    16 |
 KRGG |     -     -     -   -40    46     -     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -48    54     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -29     -    11   -10     -     -     -    38     -   -60   -17 |
 MAG0 |     -    96     -     -  -160     -     -     -     -     -   168  -113 |
 MANA |     -     -     -  -120     -     -     -     -   111     -   101   -95 |
 MAS1 |     -   -32     -     X    52     -     -     -     -     -   -95   -14 |
 MATE |     -   -59    48     -    63     -     -     -     -     -    44     - |
 MAW1 |     -    60     -   -64   -26     -     -     -     0     -   139    10 |
 MAYG |     -     -     -    41     -     -     -     -   -38     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    26   -50     -     -     -    17     -     -   -29 |
 MCIL |     -     -     -    85   -97     -     -     -     -     -   -35    59 |
 MCM4 |     -    73     -  -102    -4     -     -     -    -1     -    33   -85 |
 MDO1 |     -     -     -     -   -24     -     -     -    20     -     0     - |
 MDVJ |     -  -133    -6     -   224     -     -     -     -     -  -123     - |
 MKEA |     -     -   -17     -    12     -     -     -     -     -    94    74 |
 NANO |     -    68     -     -  -112     -     -     -     -     -   -12    50 |
 NAUR |     -     -     -    27     -     -     -     -   -25     -  -150     - |
 NICO |     -  -107     -    41   135     -     -     -     -     -    96    90 |
 NKLG |     -     3     -   235   -87     -     -     -  -142     -  -162    70 |
 NOT1 |     -     -   -48     -     -     -     -     -    27     -     -   -91 |
 NOVM |     -     -  -243     -   170     -     -     -     -     -     -   110 |
 NRC1 |     -   -22    37     -    10     -     -     -     -     -    64    35 |
 NRIL |     -     -     -    38   -72     -     -     -    23     -   -14   -21 |
 NTUS |     -   -53     -    41    41     -     -     -     -     -     -   -57 |
 NYA1 |     -    92  -437     -     -     -     -     -   119     -     4     - |
 NYA2 |     -     -     -    77   -88     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   -49     -    45    33     -     -     -     -     -     -   -52 |
 ONSA |     -   -10     8     -    11     -     -     -     -     -   -26   158 |
 PDEL |     -   -53     -     -    88     -     -     -     -     -     9   110 |
 PERT |     -    25     -    53   -47     -     -     -   -45     -  -165    40 |
 PETS |     -     -     -     -  -120     -     -     -    98     -   173     - |
 PIE1 |     -     4     0     -    -7     -     -     -     -     -    88    11 |
 PIMO |     -   134     -   -58  -167     -     -     -     -     -    42     - |
 PNGM |     -     -     -    -2     -     -     -     -     2     -   -29     - |
 POL2 |     -   -75     -     -    19     -     -     -    86     -     -     - |
 POTS |     -    32     -     -   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -32    62     -    10     -     -     -     -     -     -    17 |
 RAMO |     -    68     -     -  -112     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -14     -    21     -     -     -     -     -     -    -7    55 |
 REYK |     -     -     -    34    -7     -     -     -   -25     -   -12  -175 |
 SANT |     -    86     -     -   -43     -     -     -   -80     -     -  -125 |
 SCH2 |     -  -284     -    34   433     -     -     -     -     -  -252   642 |
 SCUB |     -     -     -   -67    77     -     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -  -185     -   129     -     -     -     -     -   -63   -30 |
 SPT0 |     -     -    75     -   -53     -     -     -     -     -   -97     - |
 STHL |     -   -35     -    50   -21     -     -     -    20     -     -    27 |
 STJO |     -   -28   -13     -    69     -     -     -   -11     -    46   132 |
 SUTH |     -  -111     -     -     -     -     -     -   150     -  -517    52 |
 SUTM |     -     -     -  -100   114     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   120   -74     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -21     -     -    35     -     -     -     -     -     -   114 |
 THU2 |     -     -   -62    38     -     -     -     -     -     -  -129    39 |
 TID1 |     -     5   -13     -     -     -     -     -     -     -    94     - |
 TIDB |     -     -    38   -23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     2     -     0    -4     -     -     -     -     -     4     - |
 TLSE |     -    22     -     -   -36     -     -     -     -     -    15     - |
 TONG |     -     -     -   -21     -     -     -     -    19     -     -     - |
 TOW2 |     -   -27     -    77   -41     -     -     -    -2     -    18   -74 |
 TRO1 |     -   107  -253     -     -     -     -     -     -     -  -368     - |
 TSKB |     -   -39     -     -    64     -     -     -     -     -   -47     - |
 TWTF |     -    -5    65     -   -38     -     -     -     -     -     -    32 |
 ULAB |     -     -     -  -107   122     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -143   163     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -18     -     X    30     -     -     -     -     -   130     - |
 VILL |     -   -11     -     X    18     -     -     -     -     -   -51     - |
 WAB2 |     -     8   -63     -    30     -     -     -     -     -   -89     - |
 WARK |     -     -    29   -18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -25    22     -    26     -     -     -     -     -    93     - |
 WHIT |     -   -48     -    -7    87     -     -     -     -     -  -107    -5 |
 WIND |     -     -     -   -61    69     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     8    41     -   -41     -     -     -     -     -    29   118 |
 WTZR |     -  -145   -19    78    67     -     -     -    82     -     2   -92 |
 XMIS |     -     -     -     -   -98     -     -     -    79     -  -119    31 |
 YAKT |     -   -33     -    48     -     -     -     -     -     -    11    -5 |
 YELL |     -     3   -12     -    35     -     -     -   -26     -    54    36 |
 YSSK |     -    -4     -    76   -80     -     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -    55     -   -43   -73     -     -     -    24     -     -   -59 |
 ZECK |     -   -95    83     -    -5     -     -     -    85     -     -    70 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   531     8    13    12    16    42   117   359    10   511    63    51 |  288    365
    2 |   292     X     X    11    16    69   156   625    12   258   180    68 |  288    221
    3 |   544     7    13    10    16    32   125   489    10   680    36    22 |  288    217
    5 |   680     8    24    15    11    53    90   660    11   600    65    54 |  288    419
    6 |   298     8    21    11    17    55     -   223    11   345    58    62 |  288    266
    7 |   778     8    23    18    18   100    95   814     9   792   102    73 |  288    282
    8 |  2814     7     9    13    14    80    82  3241    12  1875    32    32 |  288   2326
    9 |   401     7    15     9    13    26    87   195    11   333    43    17 |  288    112
   10 |   375     7    24     9     9    43    71   665    10   279    37    20 |  288    222
   11 |   686     9    12     9     7    39    74   210    11   695    41    28 |  288    255
   12 |   753    10    20    12    14    25    97   784     7   474    53    62 |  288    392
   13 |  2793     9    17    13    11    51   143  2840     9  2167    39    31 |  288    407
   14 |  1419     8    14    10    11    53   111  1141    11  1217    55    26 |  288    197
   15 |   657     8    29    12    10    30    56   738     8   659    51    26 |  288    158
   16 |   608     8    18     9    12    29    63   941    12   606    74    58 |  288    370
   17 |  1228     9    13     8    10    58    83  1530     9   991    42    48 |  288    385
   18 |  1182     X    13     8     X   104   345  2416     -  2170     X    85 |  193    853
   19 |   362    10    23     9    10    54     -     -     9   326    54    60 |  288    180
   20 |   269     7    18     9    11    41    68   533     9   315    60    61 |  288    262
   21 |   557    10    20    11    13    33   194   837    11   432    40    59 |  288    334
   22 |   388     7    14    10    12    29    80   844    11   354    68    43 |  288    296
   23 |   369     9    16    11    15    72    41   763    11   404    39    21 |  288    195
   24 |  1685     6    19    16    11    42    80  1646    10  1747    29    42 |  288   1371
   25 |   570     6    13    12    16    29    95  1190     9   536    55    42 |  288    300
   26 |   537     9    21     7    13    35    70   554    14   580    67    65 |  288    352
   27 |   644     7    11    18     8    23    77   357    14   600    65    34 |  288    401
   28 |  2449     9    28    12     9    53    53  3409     9  2082    42    50 |  288    982
   29 |   506     8    22    10    13    49    53   325     8   358    58    70 |  288    315
   30 |   655     8    14    15    13    61   116   506    10   500    51    40 |  288    353
   31 |  1161     7    14    19    16    58    57   499     9   785    58    60 |  288    229
   32 |   413     8    32    12     9    49    97   237     9   373    41    28 |  288    129
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  288   1389
 ALGO |     -     4     9     -     -     -     -     -     -     -    37    11 |  288     57
 ALIC |     -     7     -     X    11     -     -     -     -     -    34    17 |  276   2859
 AREQ |     -     7    10     -    12     -     -     -    12     -     -    14 |  288   6154
 ARTU |     -     8     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ASPA |     -    16     -    16    23     -     -     -     -     -    67     - |  287   5819
 AUCK |     -     9     -     -    15     -     -     -     -     -    75    20 |  265   3284
 BAKE |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    40    13 |  288   2849
 BJFS |     -    10    15     -    18     -     -     -     -     -     -    16 |  288   6276
 BOGT |     -     9     -    11    18     -     -     -    15     -    42    16 |  288   6711
 BOR1 |     -     4    10     -     -     -     -     -     -     -    38     - |  288   1104
 BRMU |     -     8     -    12    11     -     -     -     -     -    36    14 |  288   5486
 BRST |     -     8     -     -     -     -     -     -    11     -     -    13 |  288   1385
 BRUX |     -     5     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 CAS1 |     -     7     -     X    11     -     -     -    12     -    91     9 |  288   1937
 CCJ2 |     -     -     -    17    20     -     -     -    16     -     -    24 |  288   3330
 CEDU |     -    10    25    13    16     -     -     -     9     -    84    16 |  288     66
 CHAN |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -     -    12 |  288   5877
 CHPI |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -    32     - |  288   2264
 CHTI |     -     9     -    10    16     -     -     -     -     -    53    16 |  288   3213
 CHUR |     -     7    14     -     7     -     -     -     -     -    21     8 |  288  51658
 COCO |     -    14     -    14    19     -     -     -     -     -    75    22 |  288   1388
 CORD |     -     8     -     -    13     -     -     -     -     -    55     - |  288   6385
 CRO1 |     -     7    17     -    12     -     -     -     -     -    74     - |  288   6046
 CUSV |     -     -     -    14    15     -     -     -    18     -   109    19 |  288   5459
 DAKR |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -    67     - |  276   2968
 DARW |     -    10     -    14    13     -     -     -     -     -    32    18 |  288   1691
 DAV1 |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    85    13 |  288   1745
 DGAR |     -    12     -     X    27     -     -     -    15     -    69    18 |  282   2282
 DRAO |     -     8    19     -    11     -     -     -     -     -    40    11 |  288   1593
 DUBO |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    30     - |  288   7469
 FAA1 |     -    10     -     X    17     -     -     -     -     -    74    31 |  288   5536
 FAIR |     -     -     -     -    13     -     -     -    10     -    28    16 |  288   4961
 FLIN |     -     7     -     8     9     -     -     -     9     -     -     8 |  288   3007
 FLRS |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -    32    15 |  276   2239
 GLPS |     -     -     -    10    17     -     -     -    12     -     -    16 |  288   4896
 GODE |     -    10    21     -    15     -     -     -     -     -    30     - |  288     48
 GOL2 |     -     -    19    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     79
 GOLD |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    32    14 |  288     72
 GRAS |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    28     - |  288   5019
 GUUG |     -     -     -    13     -     -     -     -    12     -     -    22 |  246   2701
 HARB |     -     6     -     X    11     -     -     -     -     -     -    19 |  288   1516
 HERS |     -     6    13     -     8     -     -     -     -     -    35     - |  288    110
 HOB2 |     -     8    13     -    12     -     -     -    10     -    29     - |  288   1245
 HOFN |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    30    10 |  288   2588
 HOLB |     -     9     -     X     -     -     -     -    12     -     -    16 |  288   1668
 HRAO |     -     -    17     -    12     -     -     -     -     -    51     - |  275     58
 IENG |     -    10    20     -    12     -     -     -     -     -    31     - |  288     39
 INEG |     -     9     -    13     -     -     -     -     -     -     -    13 |  204   3493
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -    25    14 |  288   2737
 JFNG |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3689
 KARR |     -     8     -     X    11     -     -     -    12     -    60     - |  288   2240
 KAT1 |     -     -    17     -     -     -     -     -    10     -    56     - |  288   1948
 KERG |     -    10     -     -    21     -     -     -    14     -    60    11 |  288   2699
 KIRU |     -     5     -     X     9     -     -     -     -     -    44     - |  288   1131
 KOKB |     -     8    17     -    14     -     -     -     -     -    62    18 |  288    660
 KOKV |     -     -    12     X     9     -     -     -     -     -    50     - |   92    226
 KOUR |     -    13     -     X    20     -     -     -    18     -    83    26 |  288     41
 KRGG |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  276   2982
 LPGS |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -     9     -    10    14     -     -     -    10     -    38    15 |  288   1694
 MAG0 |     -     8     -     -    13     -     -     -     -     -    33    17 |  288   7248
 MANA |     -     -     -    15     -     -     -     -    14     -    77    28 |  282   4453
 MAS1 |     -     5     -     X     9     -     -     -     -     -    31    13 |  288   2684
 MATE |     -     7    14     -    12     -     -     -     -     -    32     - |  288     74
 MAW1 |     -     9     -    14    11     -     -     -    11     -    27     9 |  288   1645
 MAYG |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   2881
 MBAR |     -     -     -    13    20     -     -     -    10     -     -    16 |  288   3728
 MCIL |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     -    49    23 |  252   2892
 MCM4 |     -    10     -     9    16     -     -     -    18     -    67     7 |  288   7417
 MDO1 |     -     -     -     -    15     -     -     -    12     -    37     - |  281   5449
 MDVJ |     -     8    15     -    14     -     -     -     -     -    29     - |  288     56
 MKEA |     -     -    22     -    15     -     -     -     -     -    51    22 |  276    372
 NANO |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -    31    10 |  288   1639
 NAUR |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -    65     - |  288  69682
 NICO |     -     9     -    11    12     -     -     -     -     -    47    17 |  288   4797
 NKLG |     -    13     -    19    21     -     -     -    12     -    39    15 |  288   3681
 NOT1 |     -     -    12     -     -     -     -     -     7     -     -    13 |  288     43
 NOVM |     -     -    18     -    12     -     -     -     -     -     -    49 |  286     68
 NRC1 |     -     6    10     -     9     -     -     -     -     -    32     9 |  288     22
 NRIL |     -     -     -     8    12     -     -     -     7     -    37    12 |  288   5417
 NTUS |     -    14     -    16    20     -     -     -     -     -     -    21 |  288   2720
 NYA1 |     -     6     9     -     -     -     -     -     8     -    29     - |  288   6612
 NYA2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -     7     -    11     9     -     -     -     -     -     -    11 |  288     48
 ONSA |     -     6    10     -    10     -     -     -     -     -    28    12 |  288     41
 PDEL |     -     9     -     -    15     -     -     -     -     -    30    19 |  288   2318
 PERT |     -     9     -    10    13     -     -     -    10     -    46    14 |  288   2262
 PETS |     -     -     -     -    16     -     -     -    13     -    56     - |  288  10007
 PIE1 |     -     6    11     -     8     -     -     -     -     -    38    12 |  288     33
 PIMO |     -    16     -    20    19     -     -     -     -     -    62     - |  288   6588
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -    36     - |  288   3166
 POL2 |     -     5     -     -     9     -     -     -     7     -     -     - |  288   5526
 POTS |     -     4     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     7    16     -    10     -     -     -     -     -     -    14 |  288     40
 RAMO |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |   86    >>>
 REUN |     -    15     -    22     -     -     -     -     -     -    28    56 |  249   1701
 REYK |     -     -     -     9    11     -     -     -    10     -    35    12 |  288   2683
 SANT |     -     7     -     -    11     -     -     -    13     -     -    15 |  288   1367
 SCH2 |     -     6     -     9     8     -     -     -     -     -    26     9 |  250   4126
 SCUB |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SFER |     -     -    10     -     7     -     -     -     -     -    39    11 |  286   3306
 SPT0 |     -     -     9     -     6     -     -     -     -     -    23     - |  288     30
 STHL |     -    11     -    13    20     -     -     -    14     -     -    20 |  288   4280
 STJO |     -    10    26     -    10     -     -     -    14     -    48    10 |  288    122
 SUTH |     -     9     -     -     -     -     -     -    12     -    29    13 |  287   2826
 SUTM |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    18    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  189     41
 SYOG |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -     -    13 |  228   3382
 THU2 |     -     -     7     4     -     -     -     -     -     -    18    11 |  288    >>>
 TID1 |     -     5    13     -     -     -     -     -     -     -    55     - |  288     97
 TIDB |     -     -    16    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  268   4863
 TIXI |     -     7     -     9    13     -     -     -     -     -    54     - |  288    >>>
 TLSE |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    33     - |  288   1272
 TONG |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1581
 TOW2 |     -     9     -    11    14     -     -     -    10     -    73    17 |  288   1256
 TRO1 |     -     4    10     -     -     -     -     -     -     -    20     - |  288   4826
 TSKB |     -     8     -     -    13     -     -     -     -     -    55     - |  288   4828
 TWTF |     -    10    19     -    15     -     -     -     -     -     -    19 |  288     30
 ULAB |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     9     -     X    15     -     -     -     -     -    41     - |  287     37
 VILL |     -     6     -     X    10     -     -     -     -     -    31     - |  288   1443
 WAB2 |     -     7    15     -    13     -     -     -     -     -    22     - |  288     31
 WARK |     -     -    19    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   3476
 WES2 |     -     7    15     -    13     -     -     -     -     -    15     - |  288   1274
 WHIT |     -     6     -     7     7     -     -     -     -     -    28    10 |  288 108951
 WIND |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     6    11     -     8     -     -     -     -     -    40     9 |  288   1454
 WTZR |     -     7     9     9     9     -     -     -     9     -    34     7 |  288     18
 XMIS |     -     -     -     -    15     -     -     -    12     -    56    19 |  288   2894
 YAKT |     -     6     -     8     -     -     -     -     -     -    49    15 |  288    >>>
 YELL |     -     7    16     -    11     -     -     -    10     -    24    10 |  288     26
 YSSK |     -     8     -     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     9     -    10    13     -     -     -    13     -     -    16 |  288   3052
 ZECK |     -     7    17     -    11     -     -     -    10     -     -    11 |  288     55
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1076     8    17    12    13    52   103  1287    11   929    52    30 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DGAR  | 2058-1  9:20:00 |       -1858
esa |   DGAR  | 2058-1  6:55:00 |       -1370
gfz |   DGAR  | 2058-1  6:55:00 |       -1738
jpl |   DGAR  | 2058-1  9:20:00 |       -1850



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   286     1   288     3.56     4.84     4.83     4.83   | 3.16e-14  7.46e-15  3.78e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.68     4.84     3.84     3.84   | 2.64e-14  5.96e-15  2.61e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.89     4.84     2.15     2.15   | 2.78e-14  1.11e-14  4.57e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.16     4.84     4.20     4.20   | 2.90e-14  9.20e-15  1.98e-15 |
 TWTF |   288   288     1   288     2.33     4.84     3.52     3.52   | 3.65e-14  1.21e-14  4.37e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.45     4.84     4.83     4.83   | 4.53e-14  7.22e-15  4.35e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.80     4.84     4.83     4.83   | 2.65e-14  8.16e-15  2.79e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.44     4.84     4.83     4.83   | 4.20e-14  9.45e-15  2.69e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.27     4.84     3.48     3.48   | 2.77e-14  1.09e-14  2.81e-15 |
 MDVJ |   288   284     1   288     3.05     4.84     4.83     4.83   | 4.55e-14  1.38e-14  6.04e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.52     4.84     4.83     4.83   | 2.53e-14  8.38e-15  6.55e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     3.01     4.84     1.24     1.24   | 2.60e-14  6.30e-15  5.60e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.52     4.84     2.16     2.16   | 2.49e-14  4.79e-15  2.94e-15 |
 USN7 |   287   279     3   287     2.17     4.81     4.81     4.81   | 7.03e-14  1.73e-14  4.01e-15 |
 MKEA |   276   276     0   276     2.81     4.61     0.50     0.50   | 4.35e-14  7.41e-15  2.11e-14 |
 HRAO |   275   272     1   275     2.70     4.59     0.45     0.45   | 7.64e-14  1.49e-14  6.92e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.87     4.28     0.99     0.99   | 4.04e-14  1.78e-14  3.39e-15 |
 STJO |   288   286     1   288     1.52     2.84     0.24     0.24   | 5.97e-14  1.51e-14  7.63e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.51     2.83     0.25     0.25   | 4.62e-14  1.34e-14  4.73e-15 |
 SVTL |   189   189     0   189     1.20     2.64     0.43     0.43   | 4.78e-13  6.11e-14         - |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.45     2.59     3.49     3.49   | 7.76e-14  1.32e-14  3.90e-15 |
 NOVM |   286   283     1   286     1.35     2.27     1.43     1.43   | 7.39e-14  1.29e-14  9.37e-15 |
 KOKV |    92    89     1    92     0.67     1.38     1.52     1.52   | 1.53e-12  5.56e-13         - |
 GODE |   288   288     0   288     0.86     0.91     0.52     0.52   | 4.20e-14  1.66e-14  7.77e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     0.70     0.61     0.18     0.18   | 4.07e-14  1.75e-14  1.51e-14 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.59     0.44     1.40     1.40   | 3.63e-14  1.17e-14  5.46e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.25     0.35     2.25     2.25   | 8.03e-14  3.73e-14  2.39e-14 |
 G01  |   288   286     0   288     4.79     0.33     4.83     4.83   | 5.95e-14  4.07e-14  3.39e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.48     0.29     0.17     0.17   | 3.22e-14  8.90e-15  5.25e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.61     0.19     0.38     0.38   | 6.42e-14  2.22e-14  1.33e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.35     0.15     0.02     0.02   | 2.32e-14  7.89e-15  3.22e-15 |
 G27  |   288   287     2   288     1.87     0.15     0.27     0.27   | 6.45e-14  2.40e-14  4.89e-14 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.29     0.11     0.01     0.01   | 3.46e-14  7.06e-15  3.80e-15 |
 G30  |   288   285     1   288     4.80     0.09     4.83     4.83   | 7.34e-14  1.79e-14  4.42e-14 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.25     0.08     0.10     0.10   | 3.90e-14  1.15e-14  3.07e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.79     0.06     2.89     2.89   | 6.51e-14  2.03e-14  1.57e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.79     0.06     2.67     2.67   | 6.20e-14  2.41e-14  4.35e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     4.79     0.04     1.41     1.41   | 7.98e-14  3.48e-14  3.18e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.22     0.04     1.48     1.48   | 5.38e-13  6.06e-14  1.17e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.03     1.16     1.16   | 6.01e-13  9.03e-14  1.46e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.32     0.32   | 6.39e-13  6.71e-14  2.33e-14 |
 G10  |   288   285     2   288     4.79     0.03     0.67     0.67   | 8.93e-14  3.29e-14  2.14e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.97     0.97   | 5.77e-13  5.98e-14  3.94e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.66     0.66   | 8.49e-13  7.85e-14  4.93e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.36     0.36   | 6.18e-13  6.00e-14  4.56e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.41     0.41   | 7.11e-13  7.12e-14  1.39e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.96     0.96   | 6.17e-13  5.75e-14  1.19e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.87     0.87   | 6.80e-13  6.62e-14  1.47e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.37     1.37   | 7.20e-13  7.78e-14  5.37e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.12     0.12   | 6.56e-13  7.43e-14  3.04e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.25     0.01     4.83     4.83   | 5.94e-13  5.88e-14  3.44e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.53     0.01     0.11     0.11   | 5.21e-14  1.60e-14  1.37e-14 |
 G18  |   193   193     0   193     0.13     0.01     0.10     0.10   | 5.99e-12  2.85e-12         - |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.80e-13  1.35e-13  1.71e-13 |
 ALGO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-14  7.61e-15  6.10e-15 |
 AREQ |   288   283     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  8.79e-13  2.41e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  4.98e-13  9.42e-14 |
 CAS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  4.36e-13  1.71e-13 |
 CEDU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-14  1.22e-14  3.49e-15 |
 DARW |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  3.70e-13  2.19e-13 |
 DGAR |   282   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  6.05e-13  1.69e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  1.61e-13  1.76e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  8.41e-14  4.56e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-13  2.84e-13  2.37e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  7.12e-14  2.63e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  1.02e-13  4.66e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  9.90e-14  3.01e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  1.33e-13  3.60e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.20e-13  1.43e-13 |
 G28  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  9.37e-14  3.47e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.71e-13  1.38e-13  7.20e-14 |
 HOFN |   288   272     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  5.80e-13  1.68e-13 |
 KARR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  5.81e-13  1.39e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-13  2.87e-13  5.02e-14 |
 MAC1 |   288   272     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.32e-12  4.71e-13  1.05e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 PERT |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  8.61e-13  1.68e-13 |
 REUN |   249     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  6.47e-13  1.28e-13 |
 SUTH |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.23e-13  8.22e-14 |
 WSRT |   288   263     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  4.98e-13  1.16e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-14  6.59e-15  3.58e-15 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.56e-13  9.27e-14 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  2.74e-13  1.88e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  4.65e-13  9.19e-14 |
 HARB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.98e-13  6.09e-13  1.64e-13 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  5.44e-13  2.95e-13 |
 MAW1 |   288   261     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  5.04e-13  1.88e-13 |
 DAV1 |   288   229    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  5.89e-13  1.70e-13 |
 REYK |   288   259    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  6.74e-13  1.99e-13 |
 SCH2 |   250     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  3.54e-13  1.21e-13 |
 HOLB |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  3.54e-13  1.82e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NANO |   288   241     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  4.89e-13  1.75e-13 |
 WES2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  1.74e-13  1.60e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 TRO1 |   287   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.28e-12  4.86e-13  4.66e-13 |
 CCJ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TONG |   288   255     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  5.44e-13  1.36e-13 |
 KAT1 |   288   260     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  5.29e-13  2.49e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.16e-21  3.15e-20  8.34e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUTH      SUTH      REUN |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
