
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2059   Day: 5   MJD: 58662                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2957      8      74    -213   1026   1026      0   2545   2545      0    0.00
 cod |   288     0  36114    232    -665     -46     10     10      9     86    133     65   31.69
 emr |   288     0  21843    158    -613   -1862     20     22     19    129    140    122   10.43
 esa |   288     0  30579   1681    -939   -1107     12     12     12     88    109     77   28.40
 gfz |   288     0  39761    568     131    -427     18     17     19    189    196    187   11.47
 iga |    96     0   2957      0     -40      43     75     75      0    162    162      0    0.00
 igc |   288     0   8327     11   -1922    2042    122    122      0    801    801      0    0.00
 igu |    96     0   2957      4      22     -88   1200   1200      0   2233   2233      0    0.00
 jpl |   288     0  26342     85  211896    -606     14     13     15    116    129    110   18.01
 ngs |    96     0   2957     26     152    -383    821    821      0   2289   2289      0    0.00
 usn |   288     0  36077     26   -1880    -925     45     54     41    130    106    137    0.00
 whu |   288     0  31825    408    -228     110     27     42     19    191    316    116    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   986   146  -108   -89  -105  -189    69 -1248    13  1039   -52  -285 |
    2 | -1694   -25    16    16     7   150   -83  1477     5 -1367     8     X |
    3 |  1503    58   116  -136  -208  -289  -672  -662   177  1418  -141  -582 |
    5 | -1576  -105    51    36   170   -53   132   728    -9 -1652    51  -527 |
    6 |  -290   113    38  -160  -146  -151     -   121   125  -255   -55   326 |
    7 |  1806   -49    52     7   -14    78   190  2525    53   864   -19  -205 |
    8 | -5718   -69   219   -62   -97    48  -250 -1501   161 -5934   -84     8 |
    9 |  -480    35   155   -73  -142   -59  -239  -342    53  -220  -162  -205 |
   10 |   838    18  -115     0    23  -172   321 -1732    19   754    35  -104 |
   11 |  4164    27  -127    18    24    57   243  2027   -18  4021    -7    47 |
   12 | -1343   178  -112   -43     6   -85    27   321  -185 -1174    38  -118 |
   13 |  3291    75   -87    50    15   -61   123  -646  -171  3152    75  -323 |
   14 |  1452  -133   -34   129    48    98   -36     3    18  1433    26   127 |
   15 | -1433  -105    95    78    90   -66   376   280   -50 -1326   166  -301 |
   16 |  1937   -70   128    -8     8   210    70   493    56  1798    80    -4 |
   17 | -1632    68   -25  -101   122    49   394   787   -24 -1442   101  -128 |
   18 | -3623     X  -380   139     X  -113 -1144 -5084     - -3546    49  -665 |
   19 | -1206    31    62   -46    92   101    28   589   -77 -1223    79   334 |
   20 |  1084  -129   138    21    86   107  -188   822    60  1029    56   273 |
   21 |  1368  -181   134    71   155   219   -69   351    30  1562   -24   201 |
   22 | -2348  -123   154    -7    32   172  -214  2298   118 -2242    35    93 |
   23 |    37    61  -135    71    51   145    77   727  -174   -39    64  -241 |
   24 | -3238   155   -25  -113   -81  -254    33 -5793   -29 -2457    72  -265 |
   25 |  1547   314   -58  -224  -180   -14  -322   693   -50  1670   160  -270 |
   26 |   970   138    65  -162   -72  -100    68  -381    21   491    67   475 |
   27 |   307    44    64   -63    40    68   104  -449   -41   249    70   -59 |
   28 |  6136    50   -16    35   -28   229  -299  4849  -116  5205   -87    72 |
   29 | -2630   -43   -99    82   160   -61   849  -824   -98 -2501    42  -530 |
   30 |    94   276   -30  -167   -78    29   -67   136  -157    89   -27   -88 |
   31 | -1952   182    45  -144   106   -87   220  -736  -188 -1962    26   553 |
   32 |   398   -87    88    39   -51   -37  -204  -687    72   256   -17  -312 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     4   -11     -     -     -     -     -     -     -    16     - |
 ALGO |     -    -8    24     -     -     -     -     -     -     -  -128    41 |
 ALIC |     -   -50     -     X   138     -     -     -     -     -  -156   156 |
 AREQ |     -    17    21     -   -27     -     -     -   -26     -     -   -26 |
 ARTU |     -   -53     -    33    65     -     -     -     -     -    78     - |
 ASCG |     -     -     -    56     -     -     -     -   -88     -     -     - |
 ASPA |     -   -92     -     -   253     -     -     -     -     -   -80   254 |
 AUCK |     -   -21     -     -    57     -     -     -     -     -   -16    88 |
 BADG |     -     -   -41     -     -     -     -     -    24     -    11     - |
 BAKE |     -     -     -    33   -83     -     -     -     -     -    -6   -55 |
 BJFS |     -   -41    26     -    91     -     -     -     -     -     -   194 |
 BOGT |     -    26     -    16    22     -     -     -   -85     -   -90    50 |
 BOR1 |     -    -9    27     -     -     -     -     -     -     -     1     - |
 BRFT |     -   -44     -    26    18     -     -     -    26     -     3    78 |
 BRMU |     -     7     -     -   -19     -     -     -     -     -     9    84 |
 BRST |     -   -38     -    42     -     -     -     -     -     -     -    11 |
 BRUX |     -    13     8     -   -79     -     -     -    22     -     -     - |
 CAS1 |     -   -84     -    14    77     -     -     -    79     -   -25    51 |
 CCJ2 |     -     -     -    63   -19     -     -     -   -85     -     -    56 |
 CEDU |     -  -105   -40     9   -54     -     -     -   228     -   306   -37 |
 CHAN |     -     -     -     -    52     -     -     -   -33     -     -    67 |
 CHPG |     -     -     -    28     -     -     -     -   -44     -     -     - |
 CHTI |     -   -59     -     8   156     -     -     -     -     -   -33   200 |
 CHUR |     -    25    35     -  -101     -     -     -     -     -   108   -30 |
 COCO |     -   -41     -    65   -49     -     -     -     -     -   -14    40 |
 CORD |     -    31     -     -   -86     -     -     -     -     -   -47     - |
 CRO1 |     -    40    -9     -  -103     -     -     -     -     -   -70     - |
 CUSV |     -     -     -     9   -46     -     -     -    15     -  -130     5 |
 DAKR |     -     -     -   -16     -     -     -     -    25     -  -118     - |
 DARW |     -    -8     -    11    -4     -     -     -     -     -     -   -19 |
 DAV1 |     -   -34     -     -    93     -     -     -     -     -    90    61 |
 DGAR |     -  -105     -     X    51     -     -     -   152     -   -59    40 |
 DJIG |     -     -     -     9     -     -     -     -   -13     -     -     - |
 DRAO |     -    45    25     -  -146     -     -     -     -     -    49  -114 |
 DUBO |     -    32     -     -   -87     -     -     -     -     -    46     - |
 FAA1 |     -   -27     -     X    76     -     -     -     -     -     -    92 |
 FAIR |     -    -3     -     -    36     -     -     -   -18     -   -75    24 |
 FLIN |     -   -38     -    72   -62     -     -     -    -7     -     -   -95 |
 FLRS |     -     -     -   -21     -     -     -     -    33     -   -41    41 |
 GLPS |     -     -     -    26   -69     -     -     -     5     -   -10   -43 |
 GODE |     -    26    44     -  -111     -     -     -     -     -    98     - |
 GOL2 |     -     -   -15    21     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 GOLD |     -    41     -     -  -112     -     -     -     -     -    55   -67 |
 GRAS |     -    -5     -     -    13     -     -     -     -     -    31     - |
 GRAZ |     -   -53     -     -   146     -     -     -     -     -   -12   144 |
 HARB |     -     9     -     X   -25     -     -     -     -     -     -    51 |
 HERS |     -    14    -5     -   -34     -     -     -     -     -    30     - |
 HOB2 |     -    -8     4     -    20     -     -     -     -     -    68     - |
 HOFN |     -    21     -     -   -57     -     -     -     -     -   -28   -37 |
 HOLB |     -    35     -   -81     -     -     -     -    67     -     -    16 |
 HRAO |     -     -   -34     -    31     -     -     -     -     -   230     - |
 IENG |     -     -    71     -   -64     -     -     -     -     -    29     - |
 INEG |     -   -59     -    66     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 INVK |     -   -18     -     -    49     -     -     -     -     -   -62     - |
 IQAL |     -     -     -   119     -     -     -     -  -188     -   -81   -22 |
 KARR |     -   -48     -   170   -12     -     -     -  -165     -  -445     - |
 KAT1 |     -     -   -27     -     -     -     -     -    16     -  -156     - |
 KERG |     -     -     -     -     5     -     -     -    -3     -     -   146 |
 KIRU |     -    50     -   -30   -64     -     -     -     -     -    66     - |
 KOKB |     -   -24    40     -   -37     -     -     -    43     -   -27   -57 |
 KOKV |     -     -    77   -38    19     -     -     -     -     -    56   -21 |
 KOUR |     -    46     -     -   -27     -     -     -   -64     -    16   -27 |
 KRGG |     -     -     -   -36    89     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -46    13     -     -     -    62     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -40    98     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -45     -   -17    22     -     -     -    92     -   -17    33 |
 MAS1 |     -  -107     -   115    11     -     -     -     -     -   -91   -20 |
 MATE |     -   -17    53     -    -1     -     -     -     -     -   154     - |
 MAW1 |     -    60     -  -119   -23     -     -     -    97     -    97    36 |
 MAYG |     -     -     -   -28     -     -     -     -    44     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    34    12     -     -     -   -59     -     -    56 |
 MCIL |     -     -     -    35   -86     -     -     -     -     -    19    -2 |
 MCM4 |     -    35     -   -98   -46     -     -     -   123     -    54   -27 |
 MDO1 |     -   -36     -    54    24     -     -     -   -38     -   -38     - |
 MDVJ |     -   -79   111     -   119     -     -     -     -     -     2     - |
 MKEA |     -     -   -36     -    33     -     -     -     -     -    23    53 |
 NANO |     -    11     -     -   -31     -     -     -     -     -   -25     5 |
 NAUR |     -     -     -    41     -     -     -     -   -65     -  -190     - |
 NICO |     -   -35     -    -9    15     -     -     -    65     -    69    39 |
 NKLG |     -    -5     -   119   -77     -     -     -  -154     -     -    63 |
 NOT1 |     -     -    22     -     -     -     -     -   -13     -     -   -55 |
 NOVM |     -     -  -208     -   189     -     -     -     -     -     -    47 |
 NRC1 |     -    -4    65     -   -47     -     -     -     -     -    66    17 |
 NRIL |     -     -     -     0   -22     -     -     -    14     -    18   -13 |
 NTUS |     -   -49     -    -8     9     -     -     -    93     -     -   -42 |
 NYA1 |     -   149  -454     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -     -     -    46  -113     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    38     -     -  -106     -     -     -     -     -    74    -6 |
 ONSA |     -   -22   -23     -    83     -     -     -     -     -   -32   166 |
 PDEL |     -     9     -     -   -25     -     -     -     -     -    53    97 |
 PERT |     -   -54     -     X   149     -     -     -    -1     -  -209   153 |
 PETS |     -     -     -     -  -156     -     -     -    99     -   126     - |
 PIE1 |     -    24   -24     -   -44     -     -     -     -     -    22    16 |
 PIMO |     -   -19     -    29   -24     -     -     -     6     -   -44     - |
 PNGM |     -     -     -    -9     -     -     -     -    14     -   -76     - |
 POHN |     -     -     -    -9     -     -     -     -    14     -     -     - |
 POL2 |     -   -34     -     -    95     -     -     -     -     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   -37    91     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    32     -     -   -88     -     -     -     -     -   624     - |
 PRDS |     -    29   -19     -   -63     -     -     -     -     -     -   -17 |
 PTVL |     -     -     -   -30     -     -     -     -    47     -     -     - |
 QAQ1 |     -     6     -    -6     -     -     -     -     -     -    69   -70 |
 REUN |     -   -60     -    91     -     -     -     -   -32     -     -   118 |
 REYK |     -     -     -    30   -61     -     -     -    -6     -    55  -162 |
 SAMO |     -     -     -    60     -     -     -     -   -94     -     -     - |
 SANT |     -    98     -     -  -176     -     -     -   -61     -     -  -125 |
 SCH2 |     -   -70     -    79    -1     -     -     -     -     -  -137    79 |
 SFER |     -     -  -101     -    92     -     -     -     -     -     4    32 |
 SOLO |     -     -     -   -15     -     -     -     -    24     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    28     -   -26     -     -     -     -     -    -9     - |
 SSIA |     -  -152     -   151   -24     -     -     -    46     -  -167     - |
 STHL |     -   -19     -    40   -18     -     -     -   -14     -   -38    83 |
 STJO |     -    17   -28    38   -48     -     -     -   -43     -    31    20 |
 SUTH |     -   -49     -     -     -     -     -     -    87     -   -38   140 |
 SUTM |     -     -     -   -75   185     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   142   -53     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 SYDN |     -     5     -     -     -     -     -     -    -9     -     9   -56 |
 SYOG |     -   -25     -    30     5     -     -     -     -     -    93   100 |
 THU2 |     -     -   -14    56     -     -     -     -   -80     -  -115    36 |
 TID1 |     -    -3    10     -     -     -     -     -     -     -  -197     - |
 TIXI |     -    39     -     1  -111     -     -     -     -     -    19     - |
 TLSE |     -    -9     -     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -18     -    15   -72     -     -     -    53     -   -77   -71 |
 TRO1 |     -    78  -236     -     -     -     -     -     -     -  -263     - |
 TSKB |     -    17     -     -   -47     -     -     -     -     -   -26     - |
 TWTF |     -    -5    43     -   -25     -     -     -     -     -     -    48 |
 ULAB |     -     -     -   -72   178     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -100   247     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -11     -     X    29     -     -     -     -     -    14     - |
 VILL |     -    34     -     -   -95     -     -     -     -     -    10     - |
 WAB2 |     -    25   -36     -   -36     -     -     -     -     -    59     - |
 WARK |     -     -    -5    27     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 WES2 |     -   -31    94     -     X     -     -     -     -     -    71     - |
 WHIT |     -   -26     -    19    25     -     -     -     -     -    96    20 |
 WIND |     -     -     -   -58   144     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    17     1     -   -47     -     -     -     -     -  -104    51 |
 WTZR |     -   -93    -3   108     2     -     -     -     -     -    69  -105 |
 XMIS |     -     -     -     -   -75     -     -     -    48     -  -203    14 |
 YAKT |     -   -45     -    51     -     -     -     -     -     -    -9    52 |
 YAR2 |     -    -4    14     -     -     -     -     -     -     -   -66     - |
 YELL |     -    26   -62     -   -17     -     -     -     -     -   -47    35 |
 YSSK |     -   -23     -    51   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -   -40     -   -53     9     -     -     -   144     -     -    26 |
 ZECK |     -    23     X     -   -62     -     -     -     -     -     -    95 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   442    12    13    17    18    51   137   812    17   410    39    25 |  288    294
    2 |  1486     8    17    11    14    75    71   913     8  1220    34     X |  288    281
    3 |   426    11    16    13    18    54   185   650    16   454    37    20 |  288    290
    5 |   810     9    19    13    22    56    72   779     8   747    63    70 |  288    425
    6 |   312    11    13    13    13    91     -   419    10   305    52    44 |  288    249
    7 |  1941     8    19    13    15   120   102  1041    14  1668    82    55 |  288    287
    8 |  1214    10    24    16    13    92   122  1419    16  1199    37    25 |  288   1186
    9 |   732     9    17    14    15    90   148   456    15   679    42    42 |  288    196
   10 |   519    14    26    11    21    92   110  1097    13   502    63    20 |  288    199
   11 |   726    10    14    13    21    48    82  1010    16   677    54    29 |  288    237
   12 |   480     9    19    11    14    34   115   297    12   410    69    73 |  288    308
   13 |   534    10    24    14    18    79    59   595    10   636    64    44 |  288    258
   14 |  1239    13    29    12    18   120    94   643    14   994    45    24 |  288    260
   15 |   350    10    16    11    16    40    87   235     8   355    58    26 |  288    308
   16 |   440    10    25    13    17    52   106   359    16   469    56    50 |  288    393
   17 |  1026    14    21    13    25    75    91   770    10  1106    36    46 |  288    665
   18 |   690     X    34    13     X    79   336   979     -   715    55    80 |  232    698
   19 |   424    14    26    12    22    73    82   465    10   441    53    48 |  288    212
   20 |   292    12    11     9    16    99   112   579    15   377    73    70 |  288    267
   21 |   542     9    22    11    17    78   158   476    15   547    68    42 |  288    470
   22 |   604    11    22    13    15    29    90  1141    18   567    78    48 |  288    264
   23 |   294    10    22    13    18   108    84   356    15   330    36    16 |  288    180
   24 |  2742    11    19    14    16    35    83  4097    10  1771    62    33 |  288   1631
   25 |   436    10    24    12    15    48   137   674    14   425    64    30 |  288    222
   26 |  1174    11    17    13    16    61    78   433    16   940    55    38 |  288    307
   27 |   518    10    21    14    14    53    99   544    18   409    30    31 |  288    386
   28 |  2654    12    25    17    22    57    72  3714    12  1752    37    45 |  288   1010
   29 |   600    10    36     9    22    40   110   545    14   589    51    35 |  288    283
   30 |   739     8    22    16    13    82   112   324    11   733    27    17 |  288    292
   31 |   871    10    17    13    15    89   298   527    15   616    66    57 |  288    256
   32 |   253    15    38    12    17   111    80   586    14   248    40    11 |  288     68
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     5    15     -     -     -     -     -     -     -    29     - |  287   1808
 ALGO |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -    24    21 |  288    169
 ALIC |     -     7     -     X    19     -     -     -     -     -    68    13 |  288   2419
 AREQ |     -     7    16     -    18     -     -     -     9     -     -    14 |  288   1767
 ARTU |     -    12     -    13    15     -     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -    10     -     -     -     -    16     -     -     - |  283   2542
 ASPA |     -     9     -     -    25     -     -     -     -     -    44    23 |  241   4511
 AUCK |     -     5     -     -    14     -     -     -     -     -    23    13 |  265   3281
 BADG |     -     -    23     -     -     -     -     -    13     -    29     - |  288     53
 BAKE |     -     -     -     6    16     -     -     -     -     -    49    31 |  288   3062
 BJFS |     -    11    28     -    24     -     -     -     -     -     -    27 |  288   2236
 BOGT |     -    12     -    14    17     -     -     -    16     -    34    12 |  288   4496
 BOR1 |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -    29     - |  288   1135
 BRFT |     -    11     -    12    18     -     -     -    14     -    57    17 |  288   2795
 BRMU |     -     8     -     -    22     -     -     -     -     -    22    15 |  288   4402
 BRST |     -    10     -    11     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   1354
 BRUX |     -     6    18     -    15     -     -     -    12     -     -     - |  288     76
 CAS1 |     -     9     -     9    19     -     -     -    12     -    24    13 |  288   1851
 CCJ2 |     -     -     -    12    15     -     -     -    19     -     -    24 |  288   2993
 CEDU |     -    14    29    14    17     -     -     -    16     -    69    22 |  288    180
 CHAN |     -     -     -     -    18     -     -     -    12     -     -    19 |  288   5700
 CHPG |     -     -     -     7     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   2687
 CHTI |     -    11     -    11    19     -     -     -     -     -    20    12 |  288   3555
 CHUR |     -     4    14     -    15     -     -     -     -     -    23    13 |  288   6335
 COCO |     -    16     -    15    28     -     -     -     -     -    48    25 |  288   1527
 CORD |     -     5     -     -    14     -     -     -     -     -    82     - |  288   4294
 CRO1 |     -    11    29     -    29     -     -     -     -     -    97     - |  288   4795
 CUSV |     -     -     -    14    22     -     -     -    23     -    42    24 |  288   6889
 DAKR |     -     -     -     7     -     -     -     -    11     -    29     - |  276   3275
 DARW |     -    15     -    14    20     -     -     -     -     -     -    18 |  288   1372
 DAV1 |     -     7     -     -    19     -     -     -     -     -    30    16 |  288   1939
 DGAR |     -    10     -     X    21     -     -     -    18     -    46    27 |  288   1551
 DJIG |     -     -     -     9     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   2806
 DRAO |     -     8    20     -    19     -     -     -     -     -    29    15 |  288   1927
 DUBO |     -     7     -     -    19     -     -     -     -     -    30     - |  288  27254
 FAA1 |     -     7     -     X    20     -     -     -     -     -     -    17 |  288   5934
 FAIR |     -     9     -     -    20     -     -     -    12     -    23    15 |  288   4059
 FLIN |     -    13     -    14    16     -     -     -    11     -     -    15 |  288   3452
 FLRS |     -     -     -     8     -     -     -     -    12     -    18    19 |  276   2574
 GLPS |     -     -     -    10    17     -     -     -    17     -    67    13 |  288   3755
 GODE |     -     8    21     -    23     -     -     -     -     -    20     - |  288    176
 GOL2 |     -     -    22    12     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     73
 GOLD |     -     6     -     -    17     -     -     -     -     -    44    12 |  288     57
 GRAS |     -     6     -     -    17     -     -     -     -     -    43     - |  288   2532
 GRAZ |     -     5     -     -    14     -     -     -     -     -    28    14 |  288   2512
 HARB |     -     7     -     X    18     -     -     -     -     -     -    12 |  288   1884
 HERS |     -     7    14     -    14     -     -     -     -     -    50     - |  288     76
 HOB2 |     -    14    14     -    44     -     -     -     -     -    30     - |  246   1747
 HOFN |     -     7     -     -    19     -     -     -     -     -    29    20 |  288   1826
 HOLB |     -    10     -    13     -     -     -     -    12     -     -    11 |  288   2138
 HRAO |     -     -    13     -    12     -     -     -     -     -    64     - |  288     32
 IENG |     -     -    16     -    14     -     -     -     -     -    22     - |  285     61
 INEG |     -    26     -    30     -     -     -     -     -     -     -    36 |  165   3565
 INVK |     -     5     -     -    15     -     -     -     -     -    27     - |  288   3394
 IQAL |     -     -     -    14     -     -     -     -    22     -    29    22 |  231   3093
 KARR |     -    13     -    14    14     -     -     -    13     -    26     - |  288   2095
 KAT1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     9     -    55     - |  286   1336
 KERG |     -     -     -     -    22     -     -     -    14     -     -    19 |  288   2629
 KIRU |     -    12     -    13    15     -     -     -     -     -    30     - |  288    990
 KOKB |     -    12    13     -    30     -     -     -    18     -    26    20 |  288     88
 KOKV |     -     -    25    10    22     -     -     -     -     -    40    24 |  288    104
 KOUR |     -    10     -     -    26     -     -     -    16     -    39    28 |  288     72
 KRGG |     -     -     -     9    23     -     -     -     -     -     -     - |  276   2863
 LHAZ |     -     -     -     8    13     -     -     -    11     -     -     - |  288   6052
 LPGS |     -     -     -    12    29     -     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 MAC1 |     -    13     -    12    22     -     -     -    13     -    27    23 |  288   2040
 MAS1 |     -     8     -    11    16     -     -     -     -     -    42    15 |  288   2460
 MATE |     -     8    20     -    19     -     -     -     -     -    33     - |  288     85
 MAW1 |     -    10     -    10    21     -     -     -    10     -    29    15 |  288   1834
 MAYG |     -     -     -     9     -     -     -     -    15     -     -     - |  276   3047
 MBAR |     -     -     -     7    20     -     -     -    12     -     -    17 |  288   3686
 MCIL |     -     -     -    19    48     -     -     -     -     -   183    72 |  136   2949
 MCM4 |     -    11     -    11    16     -     -     -    16     -    30    12 |  288   5610
 MDO1 |     -    13     -    13    21     -     -     -    13     -    27     - |  288   4025
 MDVJ |     -     6    19     -    13     -     -     -     -     -    58     - |  288     70
 MKEA |     -     -    27     -    25     -     -     -     -     -    41    16 |  274     48
 NANO |     -     8     -     -    21     -     -     -     -     -    28    12 |  288   2373
 NAUR |     -     -     -    14     -     -     -     -    22     -    26     - |  282   4015
 NICO |     -    10     -    12    20     -     -     -    16     -    21    16 |  288   4354
 NKLG |     -    11     -    18    20     -     -     -    23     -     -    16 |  288   2939
 NOT1 |     -     -    20     -     -     -     -     -    12     -     -    20 |  288     80
 NOVM |     -     -    28     -    25     -     -     -     -     -     -    32 |  267     42
 NRC1 |     -     9    21     -    25     -     -     -     -     -    25    29 |  288     69
 NRIL |     -     -     -    11    24     -     -     -    20     -    25    27 |  288   5818
 NTUS |     -    15     -    15    21     -     -     -    11     -     -    15 |  288   3964
 NYA1 |     -     4    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   5422
 NYA2 |     -     -     -     6    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -     5     -     -    14     -     -     -     -     -    20    13 |  288     70
 ONSA |     -     5    11     -    13     -     -     -     -     -    26    11 |  288     85
 PDEL |     -     6     -     -    18     -     -     -     -     -    33    16 |  288   2322
 PERT |     -     9     -     X    19     -     -     -    13     -    28    13 |  288   2039
 PETS |     -     -     -     -    18     -     -     -    11     -    23     - |  288   7635
 PIE1 |     -     8    17     -    22     -     -     -     -     -    25    17 |  288     58
 PIMO |     -    16     -    23    27     -     -     -    27     -    90     - |  288   6249
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    18     -    35     - |  276   2204
 POHN |     -     -     -     9     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   3128
 POL2 |     -     5     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4253
 POLV |     -     -     -     6    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   2398
 POTS |     -     4     -     -    12     -     -     -     -     -    32     - |  288    >>>
 PRDS |     -    10    25     -    19     -     -     -     -     -     -    19 |  288    113
 PTVL |     -     -     -     9     -     -     -     -    15     -     -     - |  276   2678
 QAQ1 |     -    19     -    22     -     -     -     -     -     -    40    48 |  275    >>>
 REUN |     -    12     -    13     -     -     -     -    10     -     -    17 |  288   3459
 REYK |     -     -     -     9    16     -     -     -    15     -    71    17 |  288   2241
 SAMO |     -     -     -    26     -     -     -     -    41     -     -     - |  264   4231
 SANT |     -     6     -     -    16     -     -     -    13     -     -    17 |  288   1276
 SCH2 |     -    12     -    13    15     -     -     -     -     -    36     7 |  288   3664
 SFER |     -     -    14     -    12     -     -     -     -     -    12    12 |  284   3204
 SOLO |     -     -     -     8     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   2638
 SPT0 |     -     -    14     -    12     -     -     -     -     -    26     - |  288     64
 SSIA |     -    12     -    16    16     -     -     -    14     -    25     - |  288   7911
 STHL |     -    13     -    11    20     -     -     -    16     -    24    17 |  288   3534
 STJO |     -    13    26    13    18     -     -     -    12     -    58    12 |  288     55
 SUTH |     -     6     -     -     -     -     -     -    11     -    23    14 |  288   2233
 SUTM |     -     -     -     8    21     -     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 SVTL |     -     -    16    11     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     72
 SYDN |     -     6     -     -     -     -     -     -    11     -    47    16 |  288    899
 SYOG |     -    10     -    11    16     -     -     -     -     -    18    12 |  288   3573
 THU2 |     -     -    20    12     -     -     -     -    12     -    33     9 |  288    >>>
 TID1 |     -     9    27     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  288    118
 TIXI |     -    13     -    13    13     -     -     -     -     -    69     - |  288    >>>
 TLSE |     -     6     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   1141
 TOW2 |     -    10     -    11    13     -     -     -    13     -    21    13 |  288   3396
 TRO1 |     -     5    16     -     -     -     -     -     -     -    34     - |  288   4668
 TSKB |     -     8     -     -    22     -     -     -     -     -    35     - |  288   3726
 TWTF |     -     7    19     -    17     -     -     -     -     -     -    16 |  288     64
 ULAB |     -     -     -     4    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -     6    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     8     -     X    21     -     -     -     -     -    52     - |  288     81
 VILL |     -     6     -     -    17     -     -     -     -     -    27     - |  288   1400
 WAB2 |     -     6    13     -    15     -     -     -     -     -    34     - |  288     66
 WARK |     -     -    20    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3405
 WES2 |     -    11    34     -     X     -     -     -     -     -    34     - |  284   1154
 WHIT |     -    11     -    10    13     -     -     -     -     -    36    11 |  288 145739
 WIND |     -     -     -     8    19     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     6    16     -    14     -     -     -     -     -    55    11 |  288   1688
 WTZR |     -     7    14    10    13     -     -     -     -     -    47    13 |  288     55
 XMIS |     -     -     -     -    15     -     -     -    10     -    48    16 |  288   4375
 YAKT |     -    14     -    15     -     -     -     -     -     -    27    20 |  288    >>>
 YAR2 |     -     4    13     -     -     -     -     -     -     -    34     - |  288     88
 YELL |     -     7    15     -    14     -     -     -     -     -    23    12 |  288     44
 YSSK |     -    13     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    10     -    11    19     -     -     -    11     -     -    15 |  288   3656
 ZECK |     -    12     X     -    32     -     -     -     -     -     -    17 |  138     41
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1027    10    21    13    19    75   122  1200    15   822    45    27 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   284     1   288     3.26     4.75     4.73     4.73   | 4.67e-14  1.37e-14  4.35e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.59     4.75     4.05     4.05   | 2.89e-14  4.97e-15  4.71e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.73     4.75     2.24     2.24   | 5.21e-14  1.00e-14  3.73e-15 |
 PRDS |   288   284     1   288     2.94     4.75     4.19     4.19   | 6.57e-14  1.04e-14  8.54e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.32     4.75     4.73     4.73   | 4.46e-14  6.72e-15  3.67e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.50     4.75     4.73     4.73   | 2.34e-14  5.64e-15  2.04e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.30     4.75     4.73     4.73   | 2.53e-14  5.10e-15  3.02e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     2.94     4.75     1.32     1.32   | 2.83e-14  6.45e-15  1.27e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.33     4.75     2.20     2.20   | 2.28e-14  5.46e-15  2.63e-15 |
 ALGO |   288   285     1   288     3.72     4.73     1.46     1.46   | 4.06e-14  1.54e-14  9.40e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.31     4.72     4.71     4.71   | 4.94e-14  1.12e-14  2.29e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.38     4.72     0.47     0.47   | 4.08e-14  1.02e-14  4.87e-15 |
 KOKV |   288   284     2   288     2.20     4.72     4.73     4.73   | 7.86e-14  1.54e-14  7.84e-15 |
 IENG |   285   285     0   285     3.00     4.67     3.58     3.58   | 4.08e-14  1.26e-14  5.18e-15 |
 TWTF |   288   286     1   288     2.14     4.60     3.47     3.47   | 4.91e-14  1.27e-14  3.78e-15 |
 MKEA |   274   272     1   274     2.62     4.48     0.51     0.51   | 4.70e-14  9.95e-15  6.90e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.04     4.28     4.73     4.73   | 3.81e-14  1.37e-14  2.29e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.83     3.45     0.71     0.71   | 3.26e-14  1.33e-14  3.42e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.83     3.42     1.05     1.05   | 4.43e-14  1.24e-14  4.53e-15 |
 STJO |   288   286     1   288     1.49     2.28     0.26     0.26   | 5.31e-14  1.22e-14  5.78e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.48     2.24     0.26     0.26   | 5.90e-14  1.62e-14  4.05e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.37     1.94     3.59     3.59   | 8.01e-14  1.04e-14  3.92e-15 |
 NOVM |   267   264     1   267     1.20     1.62     1.54     1.54   | 8.45e-14  1.54e-14  7.11e-15 |
 MDVJ |   288   286     3    73     0.70     1.16     1.17     1.17   | 4.64e-14  8.68e-15  4.46e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.89     0.81     0.58     0.58   | 3.32e-14  1.15e-14  9.39e-15 |
 YAR2 |   288   288     1   288     0.86     0.76     1.40     1.40   | 1.12e-13  1.67e-14  8.91e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.73     0.55     0.20     0.20   | 4.73e-14  1.84e-14  7.99e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.51     0.27     0.19     0.19   | 3.45e-14  8.79e-15  4.38e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.17     0.27     2.28     2.28   | 6.74e-14  3.88e-14  2.60e-14 |
 G01  |   288   286     1   288     4.71     0.26     4.73     4.73   | 7.51e-14  4.21e-14  3.05e-14 |
 ZECK |   138   138     0   138     0.29     0.19     1.28     1.28   | 5.12e-14  1.04e-14         - |
 G09  |   288   288     0   288     1.53     0.15     0.39     0.39   | 7.54e-14  3.07e-14  1.12e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.37     0.14     0.02     0.02   | 2.18e-14  6.69e-15  4.99e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.82     0.11     0.29     0.29   | 6.12e-14  2.57e-14  4.78e-14 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.31     0.10     0.02     0.02   | 3.28e-14  7.38e-15  2.64e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.26     0.07     0.11     0.11   | 3.44e-14  7.91e-15  2.89e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.71     0.07     4.73     4.73   | 6.46e-14  2.34e-14  3.61e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.71     0.05     3.85     3.85   | 6.56e-14  1.86e-14  3.56e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.71     0.04     2.45     2.45   | 6.98e-14  3.62e-14  2.84e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.71     0.03     1.52     1.52   | 8.83e-14  4.26e-14  1.71e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     4.71     0.03     1.37     1.37   | 6.96e-14  2.63e-14  2.70e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.03     1.61     1.61   | 5.72e-13  5.94e-14  1.36e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.03     1.23     1.23   | 5.76e-13  6.82e-14  1.64e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.33     0.33   | 6.38e-13  6.49e-14  3.60e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.01     1.01   | 5.70e-13  6.26e-14  2.85e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.69     0.69   | 7.47e-13  8.25e-14  5.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.37     0.37   | 6.93e-13  7.05e-14  4.28e-14 |
 G19  |   288   288     1   288     0.17     0.02     0.42     0.42   | 6.78e-13  6.84e-14  1.59e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.01     1.01   | 6.93e-13  6.94e-14  3.77e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.91     0.91   | 7.43e-13  7.35e-14  1.51e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.54     1.54   | 7.07e-13  7.19e-14  3.78e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.13     0.13   | 6.93e-13  7.22e-14  3.48e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.59     0.01     0.12     0.12   | 6.15e-14  1.47e-14  3.65e-15 |
 G18  |   232   231     1   232     0.16     0.01     0.11     0.11   | 6.83e-13  1.38e-13  7.82e-14 |
 ALBH |   287   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  2.14e-13  1.51e-13 |
 AREQ |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.06e-13  6.10e-13  1.51e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  4.14e-13  1.12e-13 |
 CAS1 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.75e-13  1.47e-13 |
 CEDU |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-14  1.14e-14  5.18e-15 |
 DARW |   288   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  3.86e-13  9.93e-14 |
 DGAR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  4.68e-13  1.36e-13 |
 DRAO |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  2.30e-13  1.60e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  1.11e-13  4.84e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.39e-13  3.49e-13  1.23e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.69e-13  8.30e-14  1.50e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-13  6.25e-14  2.93e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.93e-13  9.02e-14  5.39e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  9.23e-14  2.96e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.21e-13  4.22e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.47e-13  2.00e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-13  7.12e-14  4.40e-14 |
 HOB2 |   246   238     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.33e-13  1.74e-13  5.52e-14 |
 HOFN |   288   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  6.20e-13  1.23e-13 |
 HRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-14  8.96e-15  6.31e-15 |
 KARR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  5.07e-13  1.60e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-13  3.09e-13  1.04e-13 |
 MAC1 |   288   267     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  5.48e-13  1.09e-13 |
 NTUS |   101    96     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  6.54e-13         - |
 PERT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  7.67e-13  1.22e-13 |
 REUN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  5.18e-13  1.06e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.53e-13  1.36e-13 |
 WSRT |   288   262     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  5.43e-13  9.52e-14 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-14  5.46e-15  3.65e-15 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.82e-13  2.71e-13  1.73e-13 |
 TOW2 |   288   276     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  4.97e-13  1.14e-13 |
 TLSE |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  4.13e-13  8.35e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-13  6.34e-13  1.82e-13 |
 KERG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.78e-13  3.49e-13 |
 MAW1 |   287   220    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.61e-12  1.15e-12  2.36e-13 |
 DAV1 |   288   232    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  7.34e-13  1.20e-13 |
 REYK |   288   253     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  7.65e-13  2.03e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  3.53e-13  1.02e-13 |
 HOLB |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  3.93e-13  1.53e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NANO |   288   257     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-12  3.73e-13  1.68e-13 |
 WES2 |   284   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  1.96e-13  1.56e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-13  2.34e-13  7.59e-14 |
 IQAL |   231     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 TRO1 |   288   287     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.61e-13  2.91e-13  3.69e-13 |
 POLV |   288   266     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-12  7.13e-13  3.03e-13 |
 CCJ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KAT1 |   286   260     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-12  5.68e-13  9.85e-14 |
 SOLO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  5.22e-13  2.34e-13 |
 PTVL |   276   267     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  6.75e-13  2.98e-13 |
 MAYG |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  5.04e-13  2.95e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.12e-21  3.71e-20  9.01e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUTH      SUTH      REUN |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
