
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2060   Day: 5   MJD: 58669                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 145883   1011    -391    -442      7      6      9    106    120     84   23.41
 emr |  2880     0 103573   1208  139233    -213     18     19     15    114    115    106    8.52
 esa |  2880     0 122913   8330    4282    -877      8      7      9    107    115     79   21.86
 gfz |  2880     0 126513    635    -325      42      9      8     12    222    258    107   17.57
 grg |  2880     0 112326   8929    -140    -184     13     12     15    138    140    132   11.79
 jpl |  2880     0 106062     26  214351    -104     11     11     10     81     81     80   16.85
 mit |  2880     0 108595    534   -1477     -32     50     54     35   1639    719   3341    0.00
 igr |   288     0  44523    341  -15020    -902     10     12      9     70     66     71    0.00
 ngs |    96     0   2880     30    -633     -97    852    852      0   2020   2020      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    89    72    45  -271    51    29  -499    29 -1054     - |
    2 |   -28    29    17   249  -293   -51   500   -20 -1406     - |
    3 |   169   -70  -134  -287    78   219  -320   150   776     - |
    5 |    -9   154   151  -261    15    -1 -1054    74 -2432     - |
    6 |   233    38  -106  -336    81    89  -964   125   901     - |
    7 |   -24   -67    74   -73    42    17  -399    29 -1082     - |
    8 |   -36   -84   -74    11   228    17   381    37  -547     - |
    9 |   106   -95  -111   -34    47    46   159    66  -783     - |
   10 |   -56   -99   125  -205   152    74  -769   -29   465     - |
   11 |   -52  -103     6   117     X    -5   193   -54  2908     - |
   12 |    78   185   149  -242  -128   -52  -565   -33 -1306     - |
   13 |   -11  -166   187  -109   103  -101  -415   -29  2711     - |
   14 |  -172   -67   125   206  -172    17   210   -14  2602     - |
   15 |   -59   159   114  -226    69    41  -910    88 -2309     - |
   16 |   -99   -84   -62   288   124  -127   942   -31   614     - |
   17 |    83    52   -33  -130     X    36  -389    35 -1145     - |
   19 |   -92    27  -109   482  -170  -128  1265   -99 -2294     - |
   20 |  -198   -89  -109   439   123   -83  1099   -71  1214     - |
   21 |  -186    86  -182   393     X   -36   971   -68  1941     - |
   22 |  -204    57  -127   557  -117   -79  1556   -59 -2917     - |
   23 |   -53  -166    93   144   -91   -50    14   -46 -1424     - |
   24 |   154   170   -43  -253  -155   130  -342    59  5278     - |
   25 |   198    -2  -175    14  -144    39   665   -61  1590     - |
   26 |    92   -28  -100   -76   105    22   185     1   415     - |
   27 |   -17    -9    18    19   -11    -7   188   -27   -82     - |
   28 |   -93    27   -54   204   -10   -21   327   -45   484     - |
   29 |   -57    25   234  -180   -76     5 -1090    -8 -2296     - |
   30 |   183    44   -92    89  -209  -104   520     5  -353     - |
   31 |    88   109    -1  -204    58    -4  -344   -45   -59     - |
   32 |   -55   -90   135  -321   302    70  -995    40    54     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -31     -     -    53   -17     -     -     -     -     - |
 ABPO |    65     -     -   -87     -     - -5631     -     -     - |
 ALBH |   -11    31     -    -1     -     - -5411    59     -     - |
 ALGO |    -2     7     -     0     -     -     -    32     -     - |
 ALIC |   -24     -    79   -75    13     -   150    -7     -     - |
 ANKR |   -38     -    19    28     -     -    77     -     -     - |
 AREG |    -4     -     X     -     7     -     -     -     -     - |
 AREQ |     2    72     -   -64     -    27 -3031    20     -     - |
 ARTU |   -93     -    50     -    92     -     -    -7     -     - |
 ASCG |  -131     -   141     -     -     -     -    52     -     - |
 ASPA |    30     -   -34     3     -     -   158   -76     -     - |
 AUCK |   -91     -    43    67     -     -     -   -10     -     - |
 BAKE |   -52     -    86   -36    -3     - -7476    12     -     - |
 BARH |   -43     -    -9    67     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -178     -   168    -6    52     -  -197   -95     -     - |
 BOGT |    -2     -    14    71  -127     -  -513    11     -     - |
 BOR1 |   -83   131     -    48     -     -  -152   -31     -     - |
 BRAZ |    54     -  -122    79     -     -     -     -     -     - |
 BREW |    -3     7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   109     -   -19  -106     -   -18     -   -22     -     - |
 BRMU |   -29     -    25   -15     -    24  -126   -29     -     - |
 BRST |   -84     -    82     -     X     9     -   -29     -     - |
 BRUX |     5     -     -   -72    96     -     -   -10     -     - |
 CAS1 |   -11     -   131   -73     0   -79   134    37     -     - |
 CCJ2 |   -93     -   235    68  -206  -102     -    84     -     - |
 CEDU |    42    82     X   -64     -   -33     -    62     -     - |
 CHAN |     -     -     -    25     -   -26     -    34     -     - |
 CHPG |  -126     -     -     -   250     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -66     -     -    32     -    58     -    16     -     - |
 CHTI |   -69     -     -    86   -90    70     -     6     -     - |
 CHUR |   -38   -31    75   -27     -     - -6258     3     -     - |
 COCO |    34     -     X  -122   114     -     -    39     -     - |
 CORD |    23     -     -   -31     -     - -2226    31     -     - |
 CPVG |  -162     -    69     -   195     -     -     -     -     - |
 CRO1 |   -30    -4     -    55    74   -66 -1864   -14     -     - |
 CUSV |     -     -     -   -12     -    12     -    39     -     - |
 CZTG |     -     -   -30     -     -    40     -     -     -     - |
 DAEJ |  -113     9     -    14   196     -  -111     -     -     - |
 DARW |     4     -     X  -131   219     - -5738     2     -     - |
 DAV1 |    56     -     X   -21   -80     -     -    39     -     - |
 DGAR |   -48     -     X  -160   230    79     -   -13     -     - |
 DJIG |     -     -    14     -   -27     -     -     -     -     - |
 DRAO |    -5    32   -18    13     -     -     -    17     -     - |
 DUBO |    11     -    64   -22  -108     -     -   -13     -     - |
 DYNG |    -9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -94    72    56    47  -149    77 -3062    35     -     - |
 FALK |     -     -     -   -58     -    61 -6625     -     -     - |
 FLIN |   -60     -    98    10  -130    36 -6492    -8     -     - |
 FLRS |   -22     -     -   -15     -    46     -     -     -     - |
 GLPS |    62     -    57   -88   -96     -     -   -22     -     - |
 GLSV |   -30     -     -    26    20     -  -151     -     -     - |
 GMSD |   -95     -    36     -   123     -   -87     -     -     - |
 GODE |    88   146     -  -235    75     -     -    88     -     - |
 GOL2 |  -102   -23     -     -     -   154     -    89     -     - |
 GOLD |   -28     -    50   -25     -     - -3732    17     -     - |
 GRAS |   -49     -    78   -31     -     -     -   -33     -     - |
 GRAZ |  -142     -     X   190     -     -     -    -6     -     - |
 GUUG |   -22     -     -   -45     -    77     -     -     -     - |
 HARB |   -49    59     X   -72   161     - -5120   -62     -     - |
 HERS |   -46   109     X     8     -     - -5121   -25     -     - |
 HERT |    -9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -19    52     -     -     -     - -5686     -     -     - |
 HNPT |   -72     -     -    96     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    71    39     X  -122    13     -     -    46     -     - |
 HOFN |  -153     -    23    -7   237    24     -  -114     -     - |
 HOLB |    14     -     -   102  -259    56     -    36     -     - |
 HRAG |   -48     -     -     -    96     -     -     -     -     - |
 HRAO |   135     -     -  -180     -     - -2962   -95     -     - |
 IENG |    34  -222     -    59     -     -     -    58     -     - |
 IISC |   -57     -     X     X     -    80 -6862     -     -     - |
 INEG |   -40     -   -23     -     -    85     -    26     -     - |
 INVK |  -172     -     -    11   325     -  -107   -61     -     - |
 IQAL |   -78     -    93     -     -   -12     -   -32     -     - |
 IRKJ |   -19     -    52    63  -153     -     -    63     -     - |
 IRKM |   -14     -     -     -     -    19     -     -     -     - |
 ISBA |   -26     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -92     -    98     -     -     -     -   -23     -     - |
 JOG2 |    -7     -    17     -   -18     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |  -105     -   112     -     -     -  -227     -     -     - |
 JOZE |     8   -22     -     0     -     - -5078     -     -     - |
 JPLM |     -    40     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 KARR |    -9     -    97  -106   -17     9   234    55     -     - |
 KERG |    44   -10    86  -146     -   -15    16    12     -     - |
 KIRU |    42   -18     X    13  -141    37 -3109    37     -     - |
 KIT3 |     6     -    -2     -    -8     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -53    54     -    15     -    31     -    31     -     - |
 KOKV |    27     -    25   -67     -     -     -   -47     -     - |
 KOUG |   -58     -     -     -   116     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -59     -     X   -13     -    96     -    -3     -     - |
 KRGG |   -29     -     -     X    57     -     -     -     -     - |
 KZN2 |  -168     -     -     -   333     -     -     -     -     - |
 LHAZ |    36     -    -5   -32     -     -   -82     -     -     - |
 LMMF |   -48     -    51     -     -     -     -     -     -     - |
 LPAL |   -52     -     -     -     -    72  -167     -     -     - |
 LPGS |    -5     -     X     -     9     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -33     -    33   -96    44    72   281    30     -     - |
 MAG0 |   -57     -     -    76     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -12     -     X     -    24     -     -     -     -     - |
 MAL2 |   -39     -     -    52     -     -     -     -     -     - |
 MANA |  -181     -     -    68     -   183     -     -     -     - |
 MAR6 |   -32    89     X     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -81    87     X    40    38     -     -   -31     -     - |
 MATE |   -33   -46    13    49     -     -     -   -24     -     - |
 MAUI |   -10     -     -     -    20     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    56     -     X  -137    24    48 -7578    12     -     - |
 MAYG |    47     -   -50     -     -     -     -     X     -     - |
 MBAR |     -     -    60   -81     -     7     -    -5     -     - |
 MCIL |   -79     -     -   105     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |    -5    86    -6  -167     -   145 -1656    15     -     - |
 MDO1 |    -6   -16    13     -     -     -     -    -2     -     - |
 MDVJ |   -40     -    41    -4     -     7     -    25     -     - |
 MEDI |   105  -288     -     -     -     -     6     -     -     - |
 METG |   -90     -     -     -   179     -     -     -     -     - |
 METS |   -32    89     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |    -2     -     X     -     5     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -45     -   -36   105     -     - -2491    53     -     - |
 MOBS |   -56     -     X     -    96    10 -3421     -     -     - |
 MONP |  -147     -   158     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -28     -     -    38     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -30     -    32     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |   -45     -    48     -     -     -   -80     -     -     - |
 NANO |    12     -   -52    49     -     -     -    34     -     - |
 NAUR |  -106     -     X     -     -   148 -2686     -     -     - |
 NICO |   -78     -    82    43   -63     -  -214   -20     -     - |
 NIUM |   -18     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -61     -   102   -37    29   -30  -119   -15     -     - |
 NNOR |   -12    77     X     -   -32     - -2707     -     -     - |
 NOVM |  -183     -    60    11     -   164     -    24     -     - |
 NRC1 |   -22     -     -    30     -     -     -    30     -     - |
 NRIL |   -80     -    91   -11    43   -23     -     4     -     - |
 NTUS |     4     -   -11   -86     -    99  -100    31     -     - |
 NYA1 |     4     -    20     -     -   -31  -180  -150     -     - |
 NYA2 |    46     -     -     -   -92     -     -     -     -     - |
 NYAL |     5   -13     -     -     -     -  -117     -     -     - |
 OHI2 |   -53     -    44    16     -     - -4006   -10     -     - |
 OHI3 |     4     -    -1     -    -6     -   -79     -     -     - |
 ONS1 |  -106     -     -     -   211     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -91    96     X    74     -     - -4945   -20     -     - |
 OPMT |   -77    93     -    59     -     -  -124     -     -     - |
 OUS2 |   -53     -     2     -   101     -     -     -     -     - |
 PADO |   -18     -     -     -    35     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -11     -    12 -7759     -     -     - |
 PDEL |     9     -    39   -25   -54     -  -129    -9     -     - |
 PERT |    -7   186   -18  -161     -   106   269    38     -     - |
 PETS |    84     -     -  -163     -    53    30    -2     -     - |
 PIE1 |   -39     7     -   -22   106     - -3424   -23     -     - |
 PIMO |    48     -    -9   -48     -     -     -    39     -     - |
 PNGM |     -     -    99     -     -  -128   -19    38     -     - |
 POHN |   271     -     X  -531   238     -     -   365     -     - |
 POL2 |   -73     -     -    24     -    77     -   -10     -     - |
 POLV |   -44     -     -    59     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   154     -  -165     -     -     -     -    80     -     - |
 POVE |  -124     -    51   110     -   -10     -     -     -     - |
 PRDS |     2    38     -   -20     -     -     -     5     -     - |
 PTBB |   -93     X     X   124     -     - -4919     -     -     - |
 PTVL |   -92     -    75     -     -    31     -     -     -     - |
 QAQ1 |    16   -76    12     -     -     -     -    -8     -     - |
 QUIN |   -23     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -63     -     -    44    58     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -41     -    -7     -     -    66     -   -87     -     - |
 REUN |   -35     -    37     -     -     -    45   -42     -     - |
 REYK |   -17     -     -    55   -50     -     -    50     -     - |
 RGDG |  -129     -    64     -   138     -     -     -     -     - |
 RIOP |     1     -     -    80     -   -85     -     -     -     - |
 SALU |   -30     -     -    40     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    73     -     -   -84     -   -14 -2539    35     -     - |
 SAVO |   -50     -    33    25     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -42     6     3    49     -     - -3367   -52     -     - |
 SCOR |   -20     -    17    38   -50     -     -     -     -     - |
 SCRZ |    17     -     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -116     -    80     -    69    11     -     -     -     - |
 SFER |   -49    24   144     8     -  -140  -209    33     -     - |
 SGOC |   -21     -     -     -    43     -     -     -     -     - |
 SOFI |     X     -    52   -65     -     -     -   -59     -     - |
 SOLO |     -     -    -3     -     -     4     -     1     -     - |
 SPT0 |   -77    59     -    74     -     -     -    26     -     - |
 SSIA |   -92     -     -   123     -     -   -34    -5     -     - |
 STFU |    69     -     -     -  -137     -     -     -     -     - |
 STHL |  -112     -   101   -62     -    87     -   -39     -     - |
 STJO |    -7    33     -    68   -99    -8     -   -25     -     - |
 STK2 |   -73     -     -     -   137     5     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -22     -     -    16     - -5834     -     -     - |
 SUTH |  -203     -     -   -50   320   110     -   -36     -     - |
 SUTM |     2     -     -     -    -3     -     -   -62     -     - |
 SUWN |   -22    75     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    84     -   -41     -     -     -     -     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -   -57    40     -     -     -     - |
 THTG |   -72     -     -     -   142     -     -     -     -     - |
 THTI |    56    24   -24   -56     -     -   149     -     -     - |
 TIDB |    22   115     -   -86     -     -   147    11     -     - |
 TIXI |     X     -    -6     -    11     -     -   -73     -     - |
 TLSE |  -184     6   134   -66   215     -     -  -126     -     - |
 TONG |  -140     -     X     -   207    27 -5107     -     -     - |
 TOW2 |     8     -     X   -79   -23    87     -    27     -     - |
 TSKB |   -21     X     -    28     -     -     -    57     -     - |
 TWTF |     5    36     -   -24     -     - -3209   -40     -     - |
 UFPR |  -159     -    73   122     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   112     -  -117     -    -6     -     -   -44     -     - |
 UNB3 |    -7     -     -     -    15     -     -     -     -     - |
 UNSA |    22     -   -23     -     -     -     -   -30     -     - |
 URUM |   146     -  -156     -     -     -     -   -44     -     - |
 USN7 |   -42    55     -    29     -     -     -   -52     -     - |
 USUD |   -27    26     -    25     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -50     -    53     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -107    52     X   -22   208     -     -   -18     -     - |
 VOIM |   -72     -    51     -    48     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     5     -     -    -7     -     -     -    10     -     - |
 WARK |   -48     -     -     -    94     -     -   220     -     - |
 WES2 |   -65    57    75   -35     -     -  -194   -44     -     - |
 WILL |   -26    68     -     2     -     -   -27     -     -     - |
 WIND |    17     -   -79     -   113     -     -     7     -     - |
 WROC |  -111     -     -     -     -   154     -     -     -     - |
 WSRT |   -18    70     -   -11     -     - -5406   -13     -     - |
 WTZR |  -153     -   161     4     -     -     -   -32     -     - |
 WUH2 |   160     -     -     -  -318     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -106     -     -  -127   276    87   111    88     -     - |
 YAKT |   -65    28    58     -     -     -     -     1     -     - |
 YAR2 |   429  -206     -  -463     -     -     -  -262     -     - |
 YARR |   -21     -     -     -    42     - -5311     -     -     - |
 YELL |   -31    32     -   -62   130     - -2511   -13     -     - |
 YSSK |  -201     -   215     -     -     -     -  -241     -     - |
 ZAMB |    -5     -    38  -104     -    66 -1212    10     -     - |
 ZECK |  -127     -    58    41     -    57     -   -25     -     - |
 ZIM2 |  -139     -   148     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -17     -     -    22     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     8    25     8     4     7    11    46    15   380     - | 2880    278
    2 |     7    19     9     8     9    11    62    16   369     - | 2880    230
    3 |     7    20     5     5     8    12    29    15   520     - | 2880    263
    5 |     8    18     6     7    13    10    49    13   576     - | 2880    345
    6 |     9    18     7     9    13    12    44    16   448     - | 2880    288
    7 |     4    12    13     6    14    11    63     7   363     - | 2880    309
    8 |     7    24    12     6    10    10    24     7  2197     - | 2880   1049
    9 |     7    16     7     7    12     9    29     8   417     - | 2880    122
   10 |     5    14     8    10    11    13    31    15   423     - | 2880    234
   11 |     8    21     9     7     X    10    36    10  1854     - | 2880    281
   12 |     7    28     9    10    35    12   105    11   435     - | 2880    345
   13 |     5    13     6    12    11    10    22     9   537     - | 2880    173
   14 |     6    16     5     6     8     8    29     7   413     - | 2880    293
   15 |     7    17     6    11    16    10    35    11   294     - | 2880    178
   16 |     5    22     9    11    11    11    77    16   631     - | 2880    417
   17 |     7    25     5     8     X    12    53    11  1514     - | 2880    505
   19 |     7    22     9     7    12    11    52    15   545     - | 2880    201
   20 |     6    15     8     8    11    13    65    11   627     - | 2880    233
   21 |     6    16     7     6     X    13   104    23   534     - | 2880    386
   22 |     7    18     5     6     8    10    75    14   397     - | 2880    364
   23 |     7    18     5     6    12    10    21     6   509     - | 2880    185
   24 |     8    16     6     6    11    13    29    11  2356     - | 2880   1329
   25 |     5    20     7     6    10    12    74    17   377     - | 2880    217
   26 |     4    19     7     9     9    11    31    10   330     - | 2880    347
   27 |     7    25     9     8    10    11    35     6   486     - | 2880    344
   28 |     7    16     7     6    11    10    86    13   484     - | 2880    568
   29 |     6    24     7     9    11    12    57    12   971     - | 2880    343
   30 |     6    16     8     6    13    10    24     7   276     - | 2880    276
   31 |     6    18     7    13     7    13    62    10   479     - | 2880    241
   32 |     6    13     5     7     8     9    26     9   203     - | 2880    105
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    15     -     -    18    21     -     -     -     -     - |  288   2290
 ABPO |     5     -     -     7     -     -    22     -     -     - |  288   1994
 ALBH |     8     9     -    12     -     -    21    12     -     - |  288   1564
 ALGO |    11    15     -    17     -     -     -    18     -     - |  288     52
 ALIC |     6     -     8     6    10     -    22     5     -     - |  288   2432
 ANKR |    12     -    12    13     -     -    22     -     -     - |  288   4604
 AREG |     5     -     X     -     9     -     -     -     -     - |  288   2165
 AREQ |     6     7     -     9     -     6    23     6     -     - |  288   2121
 ARTU |     5     -     7     -    11     -     -     5     -     - |  288    >>>
 ASCG |    30     -    32     -     -     -     -    29     -     - |  228   2661
 ASPA |    11     -     8    14     -     -    32    10     -     - |  288   5609
 AUCK |    11     -     9    11     -     -     -    10     -     - |  288   2816
 BAKE |    13     -    13    17    19     -    33    10     -     - |  288   2693
 BARH |     9     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  274   3130
 BJFS |    13     -    13    15    18     -    38    16     -     - |  288   2957
 BOGT |    10     -     9    11    13     -    28     7     -     - |  288   3733
 BOR1 |     6    14     -     9     -     -    44    11     -     - |  288   1121
 BRAZ |    12     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   2584
 BREW |     9    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     65
 BRFT |    15     -    16    18     -    16     -     8     -     - |  288   3022
 BRMU |     7     -     8     9     -     5    65     7     -     - |  288   3846
 BRST |    10     -    13     -     X    14     -     9     -     - |  288   1132
 BRUX |     7     -     -    10    10     -     -     7     -     - |  288     66
 CAS1 |     6     -     6     8     9    12    41     5     -     - |  288   1714
 CCJ2 |     8     -    10    15    19    12     -     6     -     - |  288   4282
 CEDU |     5    16     X     8     -     5     -     5     -     - |  288     34
 CHAN |     -     -     -    16     -    17     -     7     -     - |  288   5366
 CHPG |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   2501
 CHPI |    12     -     -    15     -     9     -     8     -     - |  288   2267
 CHTI |    15     -     -    16    19    19     -    13     -     - |  288   2685
 CHUR |     7     9     9    12     -     -    34    10     -     - |  288  95921
 COCO |     8     -     X    14    15     -     -     7     -     - |  288   2205
 CORD |     6     -     -     8     -     -    32     8     -     - |  288   3937
 CPVG |     7     -     8     -     9     -     -     -     -     - |  288   2209
 CRO1 |    10    10     -    17    18    15    43    12     -     - |  288   4764
 CUSV |     -     -     -    14     -    15     -    10     -     - |  284   4831
 CZTG |     -     -     8     -     -    10     -     -     -     - |  288   3744
 DAEJ |    12    12     -    16    15     -   126     -     -     - |  288   3791
 DARW |     9     -     X    13    35     -    21    12     -     - |  288   1391
 DAV1 |     7     -     X     6    18     -     -     6     -     - |  288   1776
 DGAR |    14     -     X    23    24    15     -     9     -     - |  288   1675
 DJIG |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  288   2731
 DRAO |     7     9     7    11     -     -     -     8     -     - |  288   1780
 DUBO |     9     -     8    12    18     -     -     9     -     - |  288  21099
 DYNG |     7     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1594
 FAIR |    12    12    10    15    19    11    25     8     -     - |  288   4974
 FALK |     -     -     -     8     -     8    26     -     -     - |  288   2248
 FLIN |     8     -     8    15    19     9    35     7     -     - |  288   3154
 FLRS |     7     -     -    12     -     8     -     -     -     - |  288   2295
 GLPS |     6     -     9    10    17     -     -     8     -     - |  288   5319
 GLSV |     8     -     -    10    12     -    21     -     -     - |  288   1411
 GMSD |    12     -    11     -    22     -    30     -     -     - |  288   2724
 GODE |    12    13     -    13    21     -     -    14     -     - |  288     47
 GOL2 |     8    34     -     -     -    10     -    16     -     - |  288     99
 GOLD |     8     -     6     9     -     -    32     9     -     - |  288    100
 GRAS |    12     -    11    13     -     -     -     9     -     - |  288   3098
 GRAZ |     8     -     X    11     -     -     -     5     -     - |  288   2666
 GUUG |    11     -     -    13     -    14     -     -     -     - |  288   3704
 HARB |     6     9     X    11     9     -    24     9     -     - |  288   1590
 HERS |     7    11     X     9     -     -    21     9     -     - |  288     29
 HERT |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  276   3139
 HLFX |     4    10     -     -     -     -    36     -     -     - |  288  24868
 HNPT |    12     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  156   3134
 HOB2 |     5    10     X     6     7     -     -     7     -     - |  288   1261
 HOFN |     8     -     9    12    18     7     -    11     -     - |  288   1999
 HOLB |    10     -     -    12    25     9     -     6     -     - |  288   1777
 HRAG |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288     44
 HRAO |     9     -     -    12     -     -    25    11     -     - |  288     62
 IENG |     6    30     -    13     -     -     -     8     -     - |  288     32
 IISC |    16     -     X     X     -    22    27     -     -     - |  288   2587
 INEG |     8     -    10     -     -    12     -     7     -     - |  288   4884
 INVK |    12     -     -    14    13     -    24    12     -     - |  288   3566
 IQAL |    14     -    11     -     -    14     -    11     -     - |  288   2209
 IRKJ |     7     -     7     8    13     -     -    14     -     - |  288     98
 IRKM |     5     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288    148
 ISBA |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4511
 JFNG |     7     -     7     -     -     -     -    11     -     - |  288   5767
 JOG2 |    12     -     9     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     8     -     9     -     -     -    25     -     -     - |  288   1752
 JOZE |     9    16     -    13     -     -    34     -     -     - |  288   1690
 JPLM |     -    20     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |     7     -     8    10    25     9    18     6     -     - |  288   2165
 KERG |     9    12    12    15     -     9    30     9     -     - |  288   2851
 KIRU |     6     9     X     8     8     7    22     7     -     - |  288   1587
 KIT3 |    10     -    12     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    10    25     -    12     -     8     -     6     -     - |  288     66
 KOKV |     9     -     9    12     -     -     -     9     -     - |  288     80
 KOUG |    11     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  287   1228
 KOUR |    12     -     X    17     -    16     -     7     -     - |  288     54
 KRGG |     5     -     -     X     9     -     -     -     -     - |  286   3026
 KZN2 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  122   3338
 LHAZ |    13     -    10    11     -     -    61     -     -     - |  288   6472
 LMMF |    15     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   3572
 LPAL |     5     -     -     -     -     6    24     -     -     - |  288   3300
 LPGS |     4     -     X     -     8     -     -     -     -     - |  151    >>>
 MAC1 |     8     -     6     8    14     9    78     6     -     - |  288   1612
 MAG0 |     8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   5841
 MAJU |     7     -     X     -    15     -     -     -     -     - |  288   2930
 MAL2 |    10     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  223   3653
 MANA |    12     -     -    22     -    11     -     -     -     - |  288   5456
 MAR6 |     3     8     X     -     -     -     -     -     -     - |  288   1773
 MAS1 |     7    11     X     8    13     -     -    13     -     - |  288   2050
 MATE |    11    15    10    17     -     -     -     9     -     - |  288    111
 MAUI |     6     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     7     -     X     7     8     9    17     5     -     - |  288   1575
 MAYG |     7     -     8     -     -     -     -     X     -     - |  282   2752
 MBAR |     -     -     6     9     -     9     -     5     -     - |  288   3231
 MCIL |    20     -     -    26     -     -     -     -     -     - |  233   3810
 MCM4 |     5     9     7     7     -    13    21     5     -     - |  288   5175
 MDO1 |     9    26    10     -     -     -     -     6     -     - |  288   5503
 MDVJ |     8     -     8    18     -    11     -     8     -     - |  288     53
 MEDI |     4    11     -     -     -     -    27     -     -     - |  288     22
 METG |     5     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1246
 METS |     4    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     5     -     X     -     9     -     -     -     -     - |  288     17
 MKEA |    11     -    12    13     -     -    29    11     -     - |  288    226
 MOBS |     5     -     X     -    10     7    26     -     -     - |  288   1345
 MONP |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2186
 MORP |    15     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  279   2690
 MQZG |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3091
 MTKA |    10     -    11     -     -     -    31     -     -     - |  212   4475
 NANO |     7     -     5    11     -     -     -     9     -     - |  288   1959
 NAUR |    23     -     X     -     -    32    42     -     -     - |  100   3082
 NICO |    12     -    11    13    15     -    37    10     -     - |  288   4245
 NIUM |    12     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4114
 NKLG |    10     -     9    13    15     7    28     3     -     - |  288   3158
 NNOR |     6    14     X     -    11     -    21     -     -     - |  288    329
 NOVM |    11     -    12    13     -    12     -    16     -     - |  288     44
 NRC1 |    11     -     -    14     -     -     -    17     -     - |  136     49
 NRIL |     8     -     6    15     9    17     -     5     -     - |  287   6129
 NTUS |    13     -    14    13     -    11    60     5     -     - |  288   4297
 NYA1 |    10     -    11     -     -    13    30    11     -     - |  288   5238
 NYA2 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     4    10     -     -     -     -    17     -     -     - |  288    419
 OHI2 |     6     -     7     8     -     -    32     6     -     - |  288     76
 OHI3 |     6     -     9     -    15     -    35     -     -     - |  288     76
 ONS1 |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  191    806
 ONSA |     7    15     X     9     -     -    32     7     -     - |  288     34
 OPMT |     9    22     -    14     -     -    22     -     -     - |  288     33
 OUS2 |     7     -     7     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  256   1804
 PALM |     -     -     -     8     -     8    24     -     -     - |  288   3764
 PDEL |     7     -     8     8    11     -    44     7     -     - |  288   2228
 PERT |     8    16    12    14     -    11    26     7     -     - |  288   2410
 PETS |     7     -     -    13     -    10    84     7     -     - |  288   6889
 PIE1 |     7    10     -     9    15     -    21     9     -     - |  288     15
 PIMO |    17     -    14    18     -     -     -    16     -     - |  288   5757
 PNGM |     -     -     7     -     -     9    37     9     -     - |  288   3188
 POHN |    16     -     X    22    24     -     -    16     -     - |  288   2802
 POL2 |     6     -     -     7     -     6     -    10     -     - |  288   4594
 POLV |     6     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  287   2410
 POTS |     5     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 POVE |     7     -     8     9     -     9     -     -     -     - |  288   3056
 PRDS |     6     8     -     8     -     -     -    12     -     - |  288    207
 PTBB |     6     X     X     8     -     -    21     -     -     - |  288     19
 PTVL |     8     -    10     -     -    10     -     -     -     - |  288   2632
 QAQ1 |     5     7     6     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 QUIN |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4253
 RABT |     5     -     -     8    14     -     -     -     -     - |  288   3699
 RAMO |     6     -     7     -     -     7     -     9     -     - |  288    >>>
 REUN |     7     -     7     -     -     -    26     6     -     - |  288   2611
 REYK |     9     -     -    14    29     -     -    12     -     - |  288   2099
 RGDG |     9     -    11     -    23     -     -     -     -     - |  288   1636
 RIOP |     6     -     -     9     -     5     -     -     -     - |  288   4543
 SALU |    11     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   3267
 SANT |     6     -     -     9     -     7    22     7     -     - |  288   1559
 SAVO |    11     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288   3026
 SCH2 |    12    16     9    14     -     -    32     8     -     - |  288   3810
 SCOR |     6     -     5     7     7     -     -     -     -     - |  288   1821
 SCRZ |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3983
 SEYG |    12     -    15     -    20    11     -     -     -     - |  288   2327
 SFER |     8    10     8    14     -    10    34    11     -     - |  288   2896
 SGOC |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  114    >>>
 SOFI |     X     -    11    14     -     -     -    14     -     - |  268   5996
 SOLO |     -     -    11     -     -    14     -     9     -     - |  288   3164
 SPT0 |     6    12     -    10     -     -     -     8     -     - |  288     19
 SSIA |    12     -     -    17     -     -    36     6     -     - |  288   7615
 STFU |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  287  22414
 STHL |    12     -    11    17     -     8     -     5     -     - |  288   3233
 STJO |     7     8     -     8    12     6     -     4     -     - |  288    198
 STK2 |     6     -     -     -    13     7     -     -     -     - |  288   4124
 STR1 |     -     8     -     -     6     -    22     -     -     - |  288    677
 SUTH |     9     -     -    14    15     9     -     7     -     - |  288   2294
 SUTM |     6     -     -     -    12     -     -    14     -     - |  288    >>>
 SUWN |    12    20     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   2049
 SYOG |     -    14     -     7     -     -     -     -     -     - |  256   3316
 TCMS |     -     -     -     -    20    14     -     -     -     - |  288  54220
 THTG |    17     -     -     -    34     -     -     -     -     - |  245   4092
 THTI |    10    16    13    13     -     -    36     -     -     - |  288   6106
 TIDB |     4     8     -     5     -     -    18    10     -     - |  288   4817
 TIXI |     X     -     5     -     9     -     -     7     -     - |  247    >>>
 TLSE |     9    28     8    11    13     -     -     8     -     - |  288   1145
 TONG |    13     -     X     -    17    11    32     -     -     - |  287   1901
 TOW2 |    10     -     X     9    16     6     -     8     -     - |  288   1388
 TSKB |    13     X     -    18     -     -     -     7     -     - |  288   4893
 TWTF |     9    17     -    12     -     -    23    10     -     - |  288     72
 UFPR |     9     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   2186
 ULAB |     5     -     6     -    12     -     -     6     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  287   1029
 UNSA |     8     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 URUM |     7     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USN7 |     9    14     -    12     -     -     -    10     -     - |  288     25
 USUD |    10    23     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     28
 VALD |    14     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  285   3222
 VILL |    10    29     X    12    13     -     -    11     -     - |  288   1661
 VOIM |     5     -     7     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |    11     -     -    15     -     -     -     7     -     - |  281     29
 WARK |     9     -     -     -    18     -     -    13     -     - |  288   3133
 WES2 |    12    23    11    11     -     -    25    10     -     - |  288   1830
 WILL |     6    10     -    11     -     -    22     -     -     - |  288   5097
 WIND |     4     -     6     -    10     -     -     9     -     - |  288    >>>
 WROC |     4     -     -     -     -     6     -     -     -     - |  288   2678
 WSRT |     7    12     -    10     -     -    20     8     -     - |  288   1908
 WTZR |     6     -     6     8     -     -     -     5     -     - |  288     18
 WUH2 |     7     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     9     -     -    13    17     7    25     8     -     - |  288   5100
 YAKT |     9     9    11     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     7    11     -    10     -     -     -     9     -     - |  288     61
 YARR |     5     -     -     -    10     -    21     -     -     - |  288   1506
 YELL |    12    17     -    15    18     -    31    16     -     - |  288     24
 YSSK |     6     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  215    >>>
 ZAMB |     7     -     7    14     -     8    16     7     -     - |  288   3385
 ZECK |     8     -    11    11     -    10     -    10     -     - |  288     70
 ZIM2 |     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1774
 ZIMM |    10     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   2198
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     8    19     8    10    13    11    51    10   852     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2060-5  0:10:00 |   459858461
cod |   TIXG  | 2060-5  0:15:00 | -1540128816
cod |   TIXG  | 2060-5  0:20:00 |   459870029
cod |   TIXG  | 2060-5  0:25:00 |   459953229
cod |   TIXG  | 2060-5  0:30:00 |  -539951947
cod |   YAR2  | 2060-5  0:30:00 |        -763
cod |   TIXG  | 2060-5  0:35:00 |   460064979
esa |   ANKR  | 2060-5 13:40:00 |        1573
esa |   ANKR  | 2060-5 13:50:00 |       -1596



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     3.34     4.55     4.53     4.53   | 2.33e-14  8.82e-15  5.76e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.70     4.55     0.65     0.65   | 5.80e-14  6.10e-15  4.78e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.27     4.55     1.52     1.52   | 4.84e-14  1.23e-14  8.11e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.78     4.55     1.27     1.27   | 5.61e-14  8.88e-15  1.72e-14 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.87     4.55     4.51     4.51   | 3.25e-14  6.32e-15  5.21e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.32     4.55     4.53     4.53   | 6.59e-14  6.55e-15  1.85e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.72     4.55     2.81     2.81   | 2.65e-14  8.29e-15  7.55e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.71     4.55     4.53     4.53   | 3.09e-14  7.41e-15  1.37e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.21     4.55     1.45     1.45   | 4.19e-14  6.76e-15  1.61e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.11     4.55     4.53     4.53   | 2.43e-14  8.65e-15  1.22e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.14     4.55     1.51     1.51   | 4.40e-14  8.31e-15  1.54e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.65     4.55     4.53     4.53   | 3.21e-14  1.04e-14  1.44e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.33     4.55     3.46     3.46   | 2.35e-14  6.80e-15  2.44e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     3.20     4.55     2.96     2.96   | 2.76e-14  1.48e-14  1.14e-14 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.16     4.55     2.94     2.94   | 2.46e-14  6.67e-15  1.24e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.12     4.55     1.29     1.29   | 4.05e-14  1.22e-14  1.49e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.70     3.58     0.75     0.75   | 4.71e-14  1.25e-14  8.43e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.64     3.33     4.53     4.53   | 3.26e-14  1.45e-14  2.47e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.40     2.43     2.42     2.42   | 5.17e-14  1.51e-14  8.68e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.32     2.16     0.44     0.44   | 8.11e-14  1.39e-14  5.89e-15 |
 NRC1 |   136   119     5   136     1.41     2.07     2.03     2.03   | 8.16e-14  2.51e-14         - |
 YAR2 |   288   286     0   288     1.25     1.94     1.23     1.23   | 9.05e-14  1.77e-14  5.88e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   118     1.08     1.83     1.82     1.82   | 3.18e-14  7.44e-15  2.49e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.20     1.77     0.78     0.78   | 3.35e-14  6.99e-15  4.58e-15 |
 HRAG |   288   288     0   288     1.09     1.48     0.55     0.55   | 2.22e-14  7.01e-15  5.03e-15 |
 CEDU |   288   288     1   288     0.97     1.18     1.66     1.66   | 2.60e-14  7.98e-15  2.99e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.92     1.04     0.64     0.64   | 3.10e-14  6.80e-15  6.73e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.92     1.04     0.88     0.88   | 6.95e-14  8.49e-15  5.55e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.89     0.98     0.59     0.59   | 3.15e-14  6.10e-15  9.49e-16 |
 WAB2 |   281   281     0   281     0.58     0.42     0.18     0.18   | 3.79e-14  8.91e-15  2.55e-15 |
 G32  |   288   286     1   288     1.39     0.35     3.90     3.90   | 5.50e-14  1.87e-14  6.77e-15 |
 G10  |   288   273     6   288     4.48     0.28     4.53     4.53   | 1.11e-13  3.71e-14  3.37e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.43     0.23     0.38     0.38   | 6.93e-14  2.43e-14  5.21e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.42     0.22     0.21     0.21   | 3.04e-14  1.17e-14  5.65e-15 |
 G09  |   288   283     2   288     1.45     0.14     0.40     0.40   | 8.31e-14  3.23e-14  9.65e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     3.51     0.13     4.53     4.53   | 6.57e-14  1.84e-14  2.72e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.28     0.09     0.32     0.32   | 2.42e-14  5.69e-15  2.34e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.25     0.08     0.05     0.05   | 4.48e-14  1.41e-14  9.57e-15 |
 G30  |   288   286     1   288     4.48     0.05     3.48     3.48   | 6.93e-14  2.68e-14  3.95e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.48     0.04     2.20     2.20   | 5.95e-14  2.56e-14  4.34e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.49     0.03     1.31     1.31   | 6.08e-14  3.34e-14  1.83e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     4.48     0.03     1.27     1.27   | 7.75e-14  3.56e-14  2.24e-14 |
 G26  |   288   283     2   288     4.48     0.03     1.26     1.26   | 7.76e-14  4.29e-14  3.46e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.03     1.82     1.82   | 5.10e-13  6.36e-14  1.31e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.38     1.38   | 5.68e-13  7.62e-14  2.27e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.37     0.37   | 6.14e-13  6.10e-14  1.96e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.41     0.41   | 5.94e-13  6.50e-14  3.18e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.76     0.76   | 6.91e-13  6.82e-14  6.10e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.74     0.74   | 6.52e-13  6.36e-14  4.70e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.13     1.13   | 6.91e-13  6.35e-14  2.26e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.46     0.46   | 6.55e-13  6.53e-14  2.15e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.02     1.02     1.02   | 6.82e-13  6.92e-14  1.37e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.02     1.71     1.71   | 7.96e-13  8.03e-14  4.80e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.14     0.14   | 6.94e-13  7.69e-14  4.16e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.43     0.43   | 6.95e-14  2.68e-14  3.05e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.28     0.28   | 6.77e-13  6.00e-14  1.11e-14 |
 ABPO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  6.60e-13  1.96e-13 |
 ALGO |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.50e-14  1.22e-14  2.48e-15 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-13  7.56e-13  1.84e-13 |
 BOR1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  5.00e-13  1.23e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.68e-13  4.62e-13  1.65e-13 |
 COCO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  2.26e-13  2.81e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  3.62e-13  1.58e-13 |
 DAV1 |   287   242    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.37e-12  6.42e-13  1.97e-13 |
 DGAR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  5.50e-13  1.50e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.69e-13  1.48e-13  2.06e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  9.18e-14  3.53e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  3.00e-13  8.11e-14 |
 G11  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-13  8.35e-14  1.76e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.08e-13  8.82e-14  2.51e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  8.68e-14  2.17e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.29e-13  3.90e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.14e-13  7.77e-14 |
 G28  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.41e-13  9.97e-14  2.67e-14 |
 GLSV |   286   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  6.59e-13  1.45e-13 |
 GMSD |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  7.07e-13  2.18e-13 |
 GODE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-14  1.17e-14  3.16e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-13  5.40e-13  1.09e-13 |
 HOB2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.69e-13  1.53e-13  1.04e-13 |
 HOFN |   288   266     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  5.56e-13  1.67e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  5.46e-13  1.02e-13 |
 JOZE |   288   252     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  5.22e-13  1.26e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  5.23e-13  2.47e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-13  2.15e-13  5.05e-14 |
 MAC1 |   288   268     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  5.55e-13  1.12e-13 |
 MAR6 |   288   260     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  5.17e-13  1.18e-13 |
 MAW1 |   287   242    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-11  5.92e-13  2.36e-13 |
 MOBS |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  3.53e-13  1.03e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  3.76e-13  1.99e-13 |
 NIUM |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  8.60e-13  2.01e-13 |
 NNOR |   288   265     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  1.44e-13  2.73e-14 |
 NYAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.82e-13  2.27e-13  3.03e-14 |
 OPMT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-14  9.26e-15  1.58e-15 |
 PDEL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PERT |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  6.33e-13  2.65e-13 |
 REYK |   287   252    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  7.38e-13  1.42e-13 |
 SANT |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  4.98e-13  1.77e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.40e-13  2.72e-13  5.83e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  5.93e-13  1.84e-13 |
 TLSE |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  5.02e-13  1.11e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  3.00e-13  1.25e-13 |
 TWTF |   288   256    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  1.08e-13  2.23e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  4.54e-13  1.24e-13 |
 WROC |   286   213    43     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-11  2.68e-12  4.29e-13 |
 WSRT |   286   247    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  6.82e-13  1.30e-13 |
 ZECK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.68e-14  1.56e-14  3.94e-15 |
 ZIMM |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-12  7.17e-13  1.83e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.97e-14  5.46e-15  1.62e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  1.36e-13  1.87e-13 |
 NOVM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.85e-14  1.18e-14  2.87e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  3.49e-13  1.73e-13 |
 BRAZ |   288   288     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  7.01e-13  2.60e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  3.63e-13  1.08e-13 |
 HLFX |   288   277    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  1.09e-12  2.96e-12 |
 MORP |   279   252    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-12  1.23e-12  1.46e-13 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  1.66e-13  2.52e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.97e-13  2.82e-13 |
 SCOR |   286   183    60     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-11  3.53e-12  3.97e-13 |
 UFPR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  7.93e-13  1.89e-13 |
 SAVO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.79e-13  2.33e-13 |
 IQAL |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  7.33e-13  2.35e-13 |
 LMMF |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  1.07e-12  3.54e-13 |
 CHTI |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  9.14e-13  1.70e-13 |
 STK2 |   288   281     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-12  9.25e-13  4.93e-13 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  6.01e-13  1.78e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  2.34e-13  9.98e-14 |
 TONG |   285   246    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  6.88e-13  1.63e-13 |
 SEYG |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  6.69e-13  1.98e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-13  3.08e-13  5.37e-14 |
 METG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  5.73e-13  1.15e-13 |
 MAJU |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PNGM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   261    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  6.32e-13  1.65e-13 |
 CHPG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-12  8.20e-13  1.99e-13 |
 KZN2 |   122   122     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  6.97e-13         - |
 MAYG |   282   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  7.57e-13  3.03e-13 |
 ONS1 |   191   191     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  4.63e-13         - |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  4.89e-13  1.64e-13 |
 PTVL |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  6.13e-13  2.33e-13 |
 SOLO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  4.95e-13  2.89e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.14e-22  5.19e-20  2.02e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      ALGO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
