
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2066   Day: 6   MJD: 58712                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     24    -116     264   1269   1269      0   2352   2352      0    0.00
 cod |   288     0  35385      0    -642    -226      8      7      8     77    118     57   31.29
 emr |   288     0  22146    475   -1311    -469     22     22     22    102     88    111    8.76
 esa |   288     0  31697   2301    1980     153     10     10     11     79    114     58   24.27
 gfz |   288     0  39548    632    -514     897     16     16     16    144    152    142   12.38
 iga |    96     0   2880     23     -39      -6     33     33      0    101    101      0    0.00
 igc |   288     1   8296     43    -369     767     76     76      0    547    547      0    0.00
 igu |    96     0   2880     49    -130     560    604    604      0    999    999      0    0.00
 jpl |   288     0  27042    574  213710    -108     10     10     10     81    114     58   23.29
 ngs |    96     0   2880     49    -174     354    913    913      0   2050   2050      0    0.00
 usn |   288     0  36238    138   -1715    -696    138    222    102    899    495    985    0.00
 whu |   288     0  31191    219     223     565     31     51     19    155    246    100    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -259   210   -96  -137   -43  -169   345 -1167   -80  -196   490   -68 |
    2 | -1380   -28   118    -8    32    64   -45  1066   -10 -1505   273   195 |
    3 |   956   102    11  -268  -215  -165  -597  -618   253   843   455  -107 |
    5 | -3700  -121    11    64    27    10   -55  -378    77 -3363   462   428 |
    6 |   168    83   -33  -220   -88  -179     -  -560   176   147   463  -239 |
    7 | -1068    31    28   -15    14    60   163  -277   -44 -1113   526  -141 |
    8 |  2300    20    27  -112  -144     -     -     -   157     -     -     - |
    9 |   284    -1     9  -163   -18   -96  -253  -841   178   248   392  -318 |
   10 |   808    47    14   -71     4  -100   266 -1414     4   804   516  -109 |
   11 |  2525    69   -93    -4    98     8   412   573  -106  2246   402   173 |
   12 | -1086   132  -120    16   -19    20   -74   267  -139 -1105   417  -341 |
   13 |  1790    78   -78     2    16   -63  -408   174   -86  2020   413  -227 |
   14 |  1438   -51    60    53    39    60  -119  -703   -30  1757   355   111 |
   15 |  -394  -195    34   179   -46   150   237  1008    87  -342   542  -208 |
   16 |  1254    33    75   -81    30   115   -25   451    -4  1586   303    60 |
   17 | -1589    39     0   -75   237     2   333   773   -99 -1391   591   143 |
   18 | -2951   -37     X    26     X    13   -29  -859    23 -2787   695  -241 |
   19 | -2360   -37   101    -8   212    92   -28  -277   -93 -2376   469   487 |
   20 |  2047  -145   154   -32    65    66   -36  1102   136  2369   309   197 |
   21 |  -391  -140   114    80   -17   121   -33  -699    72    73   273    92 |
   22 | -2589  -112   137    38    31   153     9  1036    43 -2343   390   301 |
   23 |  -351    18   -34    57   202    64    58   655  -178  -362     -    86 |
   24 |  1681   188   -35  -161   -65  -150   -79 -1286   -38  2975   480  -125 |
   25 |   738   223   -89     X  -241   -49  -392  1504  -138   931   247  -333 |
   26 | -1086   141    19  -173   -94  -108   259  -274    34  -960   347  -150 |
   27 |   851    48    64   -62    49     6   133  -580   -49   940   419   -86 |
   28 |  5647  -100   -79   123    42   119   -20  -182    13  4812   247   -38 |
   29 | -3092    12   -11    81     0    29   652   -29   -97 -2367   537  -535 |
   30 |  1105   199   -78  -115    -8    -5   -47   983  -115   823   440   -10 |
   31 | -1398   197   126  -177    58   -21    67   647  -158 -1237   574  -213 |
   32 |   246   -34    97   -86    33   -43  -377  -749    81   303   568  -185 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -  -146     -     -     -    78     -     -     4 |
 ALBH |     -    -3    11     -     -     -     -     -     -     - -1644     - |
 ALIC |     -   -57     -   105   -62     -     -     -     -     -   483   113 |
 AREQ |     -   -38    28   -51   158     -     -     -    10     -     -    56 |
 ARTU |     -   -33     -    -6    94     -     -     -     -     - -1977     - |
 ASCG |     -     -     -     8     -     -     -     -    -8     -    63     - |
 ASPA |     -   -26     -     -    67     -     -     -     -     -   367    71 |
 AUCK |     -   -19     -     -    47     -     -     -     -     -   373   175 |
 BADG |     -     -   -18    -3     -     -     -     -    10     -   115     - |
 BAKE |     -     -     -    -2     5     -     -     -     -     -   210   -72 |
 BJFS |     -   -34   -14     -    96     -     -     -     -     -     -   346 |
 BOGT |     -     -     -     3    58     -     -     -   -34     -   372   -21 |
 BOR1 |     -   -12    44     -     -     -     -     -     -     -   338     - |
 BRFT |     -     -     -   -21    61     -     -     -   -10     -   282    84 |
 BRMU |     -   -34     -     -    85     -     -     -     -     -   296   128 |
 BRUX |     -   -29    75     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    32     -     3   -77     -     -     -    -6     -   635    34 |
 CCJ2 |     -     -     -    50   -99     -     -     -     -     -     -   132 |
 CEDU |     -    -1    94   150   -59     -     -     -  -158     -   528   141 |
 CHAN |     -     -     -     -  -103     -     -     -    55     -     -   -95 |
 CHPI |     -     -     -     -    73     -     -     -   -39     -   461     - |
 CHTI |     -   -40     -     -   100     -     -     -     -     -   428   188 |
 CHUR |     -   -25    37     -    38     -     -     -     X     -   345   -34 |
 COCO |     -    -7     -   107  -194     -     -     -     -     -   335    22 |
 CORD |     -   -41     -     -   104     -     -     -     -     -   305     - |
 CRO1 |     -   -25    20    32    37     -     -     -   -24     -   373     - |
 CUSV |     -     -     -    59   -97     -     -     -   -10     -     -   -62 |
 CZTG |     -     -     -     7     -     -     -     -    -7     -     -     - |
 DARW |     -   -10     -    52   -78     -     -     -     -     -   507   -26 |
 DAV1 |     -    37     -     -   -93     -     -     -     -     -   461   -76 |
 DGAR |     -    14     -     X  -139     -     -     -    55     - -3337    -5 |
 DJIG |     -     -     -    61     -     -     -     -   -64     -     -     - |
 DRAO |     -    -9    11     -    15     -     -     -     -     - -1353   -71 |
 DUBO |     -    14     -     -   -35     -     -     -     -     -   390     - |
 DYNG |     -     -     -    43     -     -     -     -   -45     -   219     - |
 FAA1 |     -   -36     -    10    75     -     -     -     -     -   284    13 |
 FAIR |     -   -71     -     -    77     -     -     -    54     -   333   -11 |
 FLIN |     -   -32     -    -7    96     -     -     -     -     -     -  -100 |
 GAMB |     -     -     -    12     -     -     -     -   -13     -     -     - |
 GLPS |     -     6     -    -5   -35     -     -     -    15     -   383  -125 |
 GMSD |     -     -     -    14     -     -     -     -   -14     -   440     - |
 GODE |     -    40    76     -  -156     -     -     -     -     - -2520     - |
 GOL2 |     -     -   108   -39     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     2     -     -    -5     -     -     -     -     -   -99    -2 |
 GRAS |     -     3     -     -    -6     -     -     -     -     -   351     - |
 GRAZ |     -   -39     -     -   100     -     -     -     -     -   260    38 |
 GUAT |     -  -179     -    36   129     -     -     -   142     -   165    54 |
 GUUG |     -     -     -  -100   196     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -    30     -     X   -75     -     -     -     -     - -1663    55 |
 HERS |     -   -40    58     -    59     -     -     -     -     - -1324     - |
 HOB2 |     -    70   -34     -  -154     -     -     -     -     -   588     - |
 HOFN |     -   -25     -     -    64     -     -     -     -     -  -805    56 |
 HOLB |     -    35     -   -45     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 HRAO |     -   127  -118     -  -239     -     -     -     -     -   586     - |
 IISC |     -     -     -     X   -95     -     -     -    50     -   551     - |
 INEG |     -   -17     -    22     -     -     -     -     -     -     -    85 |
 IQAL |     -     -     -    22     -     -     -     -   -23     -   301   -58 |
 IRKJ |     -     -    86     -   -61     -     -     -     -     -   163     X |
 KARR |     -   -31     -   120  -148     -     -     -     -     -   432     - |
 KAT1 |     -     -    -2     -     -     -     -     -     1     -   284     - |
 KERG |     -    75     -     -  -167     -     -     -   -12     -   822   175 |
 KIRU |     -   -23     -     X    51     -     -     -     4     -   343     - |
 KOKB |     -    28   -43     -   -40     -     -     -     -     - -1233   -88 |
 KOKV |     -     -   -45    -4    27     -     -     -     7     -   392    -4 |
 KOUR |     -   -39     -     X   113     -     -     -    -8     -   309    32 |
 KRGG |     -     -     -    14   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    46     -   -21  -125     -     -     -    26     -   407   -67 |
 MADR |     -     -     -     7     -     -     -     -    -7     -     -     - |
 MAS1 |     -   -65     -     X   165     -     -     -     -     -   332    74 |
 MAW1 |     -    81     -   -48   -93     -     -     -    -9     -   648    13 |
 MBAR |     -     -     -   108   -57     -     -     -   -77     -     -    -7 |
 MCM4 |     -    69     -  -117   -91     -     -     -    77     -   565   -51 |
 MDO1 |     -   -42     -     1   105     -     -     -     -     -     -     - |
 MDVJ |     -     2   -26     -    12     -     -     -     -     -   368     - |
 MGUE |     -     -  -117    42     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -42     -    29     -     -     -     -     -   292   -28 |
 NANO |     -     0     -     -    -1     -     -     -     -     -   275   -70 |
 NAUR |     -     -     -    -9     -     -     -     -    10     -   340     - |
 NICO |     -   -24     -     -    60     -     -     -     -     -   296   121 |
 NIST |     -     7   -23     -     -     -     -     -     -     -   204     - |
 NKLG |     -   -66     -   106   -40     -     -     -     X     -   322     - |
 NLIB |     -     -    10     -   -54     -     -     -    25     - -1872     - |
 NOVM |     -     -  -241     -   171     -     -     -     -     -     -   -19 |
 NRC1 |     -   -31    48     -    45     -     -     -     -     -   388     4 |
 NRIL |     -   -79     -    10    34     -     -     -    77     -   317   -27 |
 NTUS |     -   -32     -    94  -103     -     -     -     -     -     -     1 |
 NYA1 |     -    50  -447     -     -     -     -     -    98     -    42     - |
 NYA2 |     -     -     -   -16    31     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   -19     -     -    47     -     -     -     -     -   468    18 |
 ONSA |     -   -43    40     -    80     -     -     -     -     - -1548    40 |
 OUS2 |     -     -     -   -11    21     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -    13     -     -     -     -   -14     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    40     -     -     -     -   -42     -     -     - |
 PDEL |     -   -55     -     -    58     -     -     -    44     -   310   142 |
 PERT |     -    12     -    40  -108     -     -     -     -     -   637   135 |
 PETS |     -     -     -     -   -42     -     -     -    22     -   226     - |
 PIE1 |     -     -   -13     -     4     -     -     -     3     -   294   -22 |
 PNGM |     -     -     -    32     -     -     -     -   -34     -     -     - |
 POHN |     -     -     -     9     -     -     -     -   -10     -     -     - |
 POL2 |     -   -59     -    32   -10     -     -     -    51     -  -767     - |
 POTS |     -    54     -     -  -137     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -72     8     -   176     -     -     -     -     -     -   100 |
 QAQ1 |     -    18     -   -23     -     -     -     -     -     -  -968   -47 |
 RAMO |     -    24     -     -   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -44     -    57     X     -     -     -     -     -     -   227 |
 REYK |     -     -     -    13   -25     -     -     -     -     -     -  -183 |
 SANT |     -    30     -     -    20     -     -     -   -50     -   694   -71 |
 SCH2 |     -   -59     -    35    82     -     -     -     -     - -1339    46 |
 SCOR |     -     -     -     -    42     -     -     -   -22     -   361    35 |
 SEYG |     -     -     -    29     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 SFER |     -     -  -156     -   111     -     -     -     -     - -1410    26 |
 SOLO |     -     -     -    20     -     -     -     -   -21     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   -42     -    29     -     -     -     -     - -1638     - |
 STHL |     -    67     -   -25   -45     -     -     -   -42     -   489   -10 |
 STJO |     -   -40     7     -    13     -     -     -    45     -   238   -50 |
 SUTH |     -     3     -     -     -     -     -     -    -4     -   319   -84 |
 SUTM |     -     -     -   -12    24     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    57   -21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    41     -     -     -     -     -     -   -55     -   322   -86 |
 TID1 |     -    20   -71     -     -     -     -     -     -     -   520     - |
 TIDB |     -     -    19    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -    -8     -     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -   -23     -     -     -     -    24     -     -     - |
 TOW2 |     -     3     -    28  -123     -     -     -    33     -   460   -18 |
 TRO1 |     -    88  -314     -     -     -     -     -     -     -   -61     - |
 TWTF |     -     7    31     -   -39     -     -     -     -     -     -    16 |
 URUM |     -     -     -   -60   117     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -16     -     -    41     -     -     -     -     - -2580     - |
 USUD |     -   -12    43     -     -     -     -     -     -     - -1968     - |
 VILL |     -     3     -     X    -7     -     -     -     -     -   421     - |
 WAB2 |     -     4    92     -   -76     -     -     -     -     -   354     - |
 WARK |     -     -   -22     8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -    29     -   -20     -     -     -     -     - -3283     - |
 WHIT |     -   -11     -   -28    81     -     -     -     -     -   315   -26 |
 WIND |     -     -     -    16   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -20    56     -    18     -     -     -     -     - -2506     2 |
 WTZR |     -  -157   -16   141    39     -     -     -    56     -   260   -24 |
 XMIS |     -     -     -    92  -229     -     -     -    26     -   431    74 |
 YAKT |     -    -3     -     4     -     -     -     -     -     - -1518   -13 |
 YAR2 |     -    -5    17     -     -     -     -     -     -     -   331     - |
 YELL |     -   -67    -3     -    89     -     -     -    44     -   307    16 |
 YKRO |     -   -51     -    88     -     -     -     -   -24     -     -     8 |
 YSSK |     -    29     -   -24   -24     -     -     -     -     - -2627     - |
 ZAMB |     -   -14     -    94   -57     -     -     -   -44     -     -   -45 |
 ZECK |     -   -44   135     -    32     -     -     -    -8     -   204    -1 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   527     9    24    18    12    23    35   864    10   452   212    25 |  288    320
    2 |   384     6    38    13    11    28    43   324     8   414   194    44 |  288    170
    3 |   350    10    29    12    11    36    84   505    10   433   243    47 |  288    308
    5 |   646     7    20     8    15    40    94   396    10   733   257    68 |  288    475
    6 |   327     7    39    14    16    19     -   482     7   328   209    29 |  288    281
    7 |   311     6    20     7    15    20    47   410     6   476   228    39 |  288    220
    8 |  3020     7    30     9    22     -     -     -     8     -     -     - |  288   1391
    9 |   483     9    16     8    12    12   133   582     8   334   228    34 |  288    309
   10 |   515     9    24     7    15    30    99   719     9   289   223    20 |  288    190
   11 |  1012     8    14    10    16    19    56   493     8   743   224    29 |  288    374
   12 |   464     6    11    10    16    36    43   352     9   431   199    74 |  288    379
   13 |  1026     6    19     6    23    47    87   324     9  1054   242    55 |  288    287
   14 |   652     7    15     7    14    31    78   535     8   451   262    65 |  288    229
   15 |   540     8    17    11    16    39    96   645     8   456   240    63 |  288    326
   16 |   523     8    19    10    13    32    86   375     7   578   227    58 |  288    413
   17 |   679     7    23     8    10    25    89   352     9   708   217    53 |  288    402
   18 |  2396    12     X    17     X    64    59  1646    32  2516   150    84 |  287    920
   19 |   489     6    25     7    12    25    44   222     9   354   193    62 |  288    246
   20 |  1041     7    24     9    14    33    59   718     8   828   212    58 |  288    321
   21 |   582     7    29     9    13    25    66   434     8   599   216    55 |  288    364
   22 |   464     9    21     8    11    34    58   660     8   348   234    47 |  288    296
   23 |   325    11    19     9    26    40    94   446     9   450     -    89 |  288    309
   24 |  5113     8    10     9    31    23    78  1515     9  3214   204    34 |  288   1725
   25 |   379     9    17     X    16    78   105   534     8   418   217    34 |  288    192
   26 |   407     9    21    11    17    21    56   197     7   298   231    44 |  288    137
   27 |   813     7    21     8    19    23    44   339     9   577   242    29 |  288    399
   28 |  2175     6    25    11    15    42    62   489     8  2198   226    77 |  288    340
   29 |  1373     7    23     7    17    33    40   258    10  1133   187    44 |  288    248
   30 |   387     6    24    10    12    24    83   222     7   457   215    23 |  288    183
   31 |   645     7    19     7    12    18    94   819     8   547   221    41 |  288    562
   32 |   339     7    11     9    12    26    93   517     8   289   247    21 |  288    155
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    11     -     -     -     6     -     -    19 |  288   1702
 ALBH |     -     6    22     -     -     -     -     -     -     -    88     - |  288   1509
 ALIC |     -     9     -     8    13     -     -     -     -     -    64    10 |  288   2478
 AREQ |     -     7    35     9    15     -     -     -    13     -     -    16 |  288   3281
 ARTU |     -    10     -    14    17     -     -     -     -     -   192     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -    43     - |  288   3388
 ASPA |     -     9     -     -    23     -     -     -     -     -   136    23 |  287   5693
 AUCK |     -     6     -     -    15     -     -     -     -     -    41    15 |  288   2544
 BADG |     -     -    12     8     -     -     -     -     9     -   126     - |  288     36
 BAKE |     -     -     -     7    13     -     -     -     -     -    93    11 |  288   2678
 BJFS |     -     4    11     -    12     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2584
 BOGT |     -     -     -     8    18     -     -     -    11     -    58    16 |  288   5280
 BOR1 |     -     6    21     -     -     -     -     -     -     -    31     - |  288   1119
 BRFT |     -     -     -     8    19     -     -     -    11     -    88    14 |  288   2448
 BRMU |     -     5     -     -    12     -     -     -     -     -    35    15 |  288   4853
 BRUX |     -     9    22     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 CAS1 |     -     9     -     8    15     -     -     -    14     -    76     9 |  288   1770
 CCJ2 |     -     -     -     7    14     -     -     -     -     -     -    14 |  276   3575
 CEDU |     -    10    22    12    18     -     -     -    10     -    36    14 |  288     48
 CHAN |     -     -     -     -    12     -     -     -     6     -     -    12 |  288   5178
 CHPI |     -     -     -     -    15     -     -     -     8     -   168     - |  288   2281
 CHTI |     -     6     -     -    15     -     -     -     -     -    48    17 |  288   2713
 CHUR |     -     4    12     -    10     -     -     -     X     -    77    16 |  288  30599
 COCO |     -    16     -    17    20     -     -     -     -     -    45    19 |  288   1856
 CORD |     -     8     -     -    19     -     -     -     -     -   140     - |  288   4607
 CRO1 |     -    13    33    22    26     -     -     -    22     -    90     - |  288   4684
 CUSV |     -     -     -    12    17     -     -     -    15     -     -    22 |  288   6103
 CZTG |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   3164
 DARW |     -    10     -    10    14     -     -     -     -     -    58    18 |  288   1590
 DAV1 |     -     5     -     -    13     -     -     -     -     -    56    10 |  288   1622
 DGAR |     -     9     -     X    18     -     -     -     9     -   203    21 |  288   1900
 DJIG |     -     -     -    16     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   2265
 DRAO |     -     9    19     -    14     -     -     -     -     -    70    11 |  288   1682
 DUBO |     -     8     -     -    20     -     -     -     -     -   145     - |  285  21058
 DYNG |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    65     - |  288   1295
 FAA1 |     -    18     -    20    21     -     -     -     -     -    87    32 |  288   4971
 FAIR |     -    11     -     -    25     -     -     -    11     -    51    26 |  288   4146
 FLIN |     -    12     -    13    17     -     -     -     -     -     -    20 |  288   3250
 GAMB |     -     -     -    13     -     -     -     -    13     -     -     - |  279   3682
 GLPS |     -    12     -    19    16     -     -     -    10     -   106    18 |  288   4601
 GMSD |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -    37     - |  288   2723
 GODE |     -     8    15     -    21     -     -     -     -     -    60     - |  288    106
 GOL2 |     -     -    16     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     82
 GOLD |     -     6     -     -    16     -     -     -     -     -    70    11 |  288     84
 GRAS |     -     4     -     -    11     -     -     -     -     -    43     - |  288   3321
 GRAZ |     -     4     -     -    11     -     -     -     -     -    57    13 |  288   2743
 GUAT |     -    11     -    16    21     -     -     -    10     -    77    26 |  288   3551
 GUUG |     -     -     -    11    21     -     -     -     -     -     -     - |  286   4245
 HARB |     -     5     -     X    12     -     -     -     -     -    55    19 |  288   3431
 HERS |     -     7    17     -    16     -     -     -     -     -   159     - |  288     33
 HOB2 |     -     8    23     -    17     -     -     -     -     -    30     - |  288    952
 HOFN |     -     5     -     -    13     -     -     -     -     -    24    13 |  288   2469
 HOLB |     -    10     -    13     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   1740
 HRAO |     -     6    28     -    17     -     -     -     -     -    55     - |  288     60
 IISC |     -     -     -     X    13     -     -     -     7     -    52     - |  288   2452
 INEG |     -     9     -    11     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   4270
 IQAL |     -     -     -    11     -     -     -     -    12     -    43    16 |  288   2426
 IRKJ |     -     -    34     -    24     -     -     -     -     -    56     X |  219 240591
 KARR |     -    10     -    10    15     -     -     -     -     -   141     - |  288   1869
 KAT1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     6     -    37     - |  286   1914
 KERG |     -     7     -     -    17     -     -     -     8     -    30    13 |  288   2991
 KIRU |     -     8     -     X    17     -     -     -    13     -    91     - |  288   2208
 KOKB |     -     7    18     -    17     -     -     -     -     -   121    20 |  288     41
 KOKV |     -     -    23    12    17     -     -     -    12     -    51    18 |  288     65
 KOUR |     -    10     -     X    22     -     -     -    11     -    59    21 |  288     39
 KRGG |     -     -     -     7    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2552
 MAC1 |     -    11     -    10    17     -     -     -    11     -    45    14 |  288   1484
 MADR |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     96
 MAS1 |     -     4     -     X    10     -     -     -     -     -    54    11 |  288   2963
 MAW1 |     -     6     -     9    13     -     -     -     9     -   101    10 |  288   1619
 MBAR |     -     -     -    13    17     -     -     -    11     -     -    17 |  288   5758
 MCM4 |     -     6     -     8    16     -     -     -    14     -    85    15 |  288   4621
 MDO1 |     -     8     -     9    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   4289
 MDVJ |     -    10    28     -    16     -     -     -     -     -   107     - |  288     50
 MGUE |     -     -    24     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  221     22
 MKEA |     -     -    21     -    15     -     -     -     -     -   119    12 |  283    113
 NANO |     -     7     -     -    18     -     -     -     -     -    94    81 |  276   1905
 NAUR |     -     -     -    13     -     -     -     -    14     -    38     - |  287   2883
 NICO |     -     6     -     -    15     -     -     -     -     -    71    22 |  288   5684
 NIST |     -     6    20     -     -     -     -     -     -     -    50     - |  284     41
 NKLG |     -     8     -     9    16     -     -     -     X     -   155     - |  288   3389
 NLIB |     -     -    29     -    28     -     -     -    16     -   188     - |  288     30
 NOVM |     -     -    22     -    16     -     -     -     -     -     -    24 |  232     41
 NRC1 |     -     8    20     -    19     -     -     -     -     -   139    20 |  288     32
 NRIL |     -     9     -    12    19     -     -     -    11     -    20    14 |  288   8751
 NTUS |     -     9     -     8    17     -     -     -     -     -     -    14 |  288   4195
 NYA1 |     -     5    22     -     -     -     -     -     9     -    70     - |  288   5620
 NYA2 |     -     -     -     6    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -     8     -     -    21     -     -     -     -     -    40    12 |  288     34
 ONSA |     -    10    21     -    23     -     -     -     -     -   252    24 |  288     43
 OUS2 |     -     -     -     4     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2273
 PALM |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   4782
 PDEL |     -     9     -     -    18     -     -     -    10     -    42    27 |  288   3107
 PERT |     -     9     -     9    15     -     -     -     -     -    24    11 |  288   1918
 PETS |     -     -     -     -    15     -     -     -     8     -   239     - |  288   7625
 PIE1 |     -     -    18     -    12     -     -     -    11     -    85    12 |  288     21
 PNGM |     -     -     -    12     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   3486
 POHN |     -     -     -    16     -     -     -     -    17     -     -     - |  287   2957
 POL2 |     -     7     -    10    13     -     -     -     8     -   135     - |  288   3924
 POTS |     -     6     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     9    27     -    13     -     -     -     -     -     -    12 |  288    207
 QAQ1 |     -     6     -     8     -     -     -     -     -     -    51     9 |  288    >>>
 RAMO |     -     5     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     -    16     -    21     X     -     -     -     -     -     -    35 |  287   2491
 REYK |     -     -     -     7    14     -     -     -     -     -     -    15 |  276   2483
 SANT |     -     7     -     -    18     -     -     -     9     -   135    11 |  288   1268
 SCH2 |     -     8     -    12    15     -     -     -     -     -    84    14 |  288   3711
 SCOR |     -     -     -     -    10     -     -     -     5     -    70     8 |  288   1843
 SEYG |     -     -     -    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   2599
 SFER |     -     -    15     -    11     -     -     -     -     -    73    12 |  282   3209
 SOLO |     -     -     -    12     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   4142
 SPT0 |     -     -    18     -    13     -     -     -     -     -   121     - |  288     37
 STHL |     -     9     -     9    16     -     -     -    10     -   104    13 |  288   4262
 STJO |     -     7    29     -    12     -     -     -     7     -    61    14 |  288     69
 SUTH |     -     5     -     -     -     -     -     -     7     -   180    16 |  288   2491
 SUTM |     -     -     -     7    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    23     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     47
 SYDN |     -     7     -     -     -     -     -     -    10     -    38    10 |  288    834
 TID1 |     -     3    11     -     -     -     -     -     -     -    23     - |  288     51
 TIDB |     -     -    16     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     66
 TLSE |     -     5     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   1130
 TONG |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   1367
 TOW2 |     -     9     -     9    14     -     -     -    10     -    27    11 |  288   1524
 TRO1 |     -     6    23     -     -     -     -     -     -     -    44     - |  275   5059
 TWTF |     -     7     9     -    19     -     -     -     -     -     -    15 |  288     27
 URUM |     -     -     -     8    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     6     -     -    15     -     -     -     -     -    79     - |  288     35
 USUD |     -     5    16     -     -     -     -     -     -     -   106     - |  287     40
 VILL |     -     5     -     X    11     -     -     -     -     -    76     - |  288   2022
 WAB2 |     -     7    29     -    12     -     -     -     -     -    23     - |  288     21
 WARK |     -     -    21     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  274   2587
 WES2 |     -     -    19     -    13     -     -     -     -     -    97     - |  288   1254
 WHIT |     -    10     -    11    23     -     -     -     -     -    53    26 |  288 162090
 WIND |     -     -     -     7    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    10    28     -    24     -     -     -     -     -   196    34 |  285   2273
 WTZR |     -    11    25    13    17     -     -     -    11     -    81    15 |  288     32
 XMIS |     -     -     -     9    15     -     -     -     9     -    78    14 |  288   4520
 YAKT |     -    10     -    13     -     -     -     -     -     -   170    24 |  288    >>>
 YAR2 |     -     9    31     -     -     -     -     -     -     -    39     - |  288     97
 YELL |     -     9    30     -    11     -     -     -     8     -    39     8 |  288     25
 YKRO |     -    11     -    12     -     -     -     -    12     -     -    21 |  288   4583
 YSSK |     -    12     -    16    17     -     -     -     -     -   341     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     6     -     9    16     -     -     -     9     -     -    16 |  288   4828
 ZECK |     -     8    22     -    21     -     -     -    12     -    75    19 |  288     47
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1269     8    22    11    16    34    76   605    11   913   139    32 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   REUN  | 2066-6 20:45:00 |       26822



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   286     1   288     3.44     4.50     0.50     0.50   | 4.31e-14  6.95e-15  3.50e-15 |
 NRC1 |   288   287     0   288     3.11     4.50     4.49     4.49   | 3.39e-14  1.28e-14  4.08e-15 |
 OHI2 |   288   286     1   288     4.26     4.50     4.05     4.05   | 3.30e-14  5.52e-15  2.27e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.95     4.50     2.03     2.03   | 2.74e-14  6.13e-15  3.10e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.12     4.50     3.64     3.64   | 3.52e-14  9.11e-15  7.39e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.51     4.50     4.49     4.49   | 5.03e-14  8.63e-15  2.13e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.42     4.50     4.49     4.49   | 4.02e-14  5.95e-15  3.19e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     3.10     4.50     4.49     4.49   | 3.97e-14  6.98e-15  2.17e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.34     4.50     4.49     4.49   | 3.73e-14  8.69e-15  2.56e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.35     4.50     4.49     4.49   | 4.05e-14  1.28e-14  4.10e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     3.56     4.50     1.36     1.36   | 2.50e-14  6.58e-15  3.62e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.20     4.50     4.49     4.49   | 4.68e-14  1.39e-14  3.69e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.64     4.47     0.44     0.44   | 4.01e-14  8.40e-15  1.77e-15 |
 NIST |   284   279     2   284     2.87     4.43     4.42     4.42   | 5.22e-14  1.08e-14  5.16e-15 |
 MKEA |   283   280     1   283     3.04     4.41     0.48     0.48   | 5.80e-14  1.19e-14  4.64e-15 |
 USUD |   287   287     0   287     1.86     3.91     3.99     3.99   | 5.14e-14  1.44e-14  3.38e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.85     3.81     0.26     0.26   | 5.57e-14  9.51e-15  4.11e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.82     3.70     0.27     0.27   | 4.97e-14  1.70e-14  3.18e-15 |
 MGUE |   221   221     0   221     2.34     3.40     3.42     3.42   | 1.34e-13  1.75e-14  1.27e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.54     2.67     3.22     3.22   | 8.15e-14  1.18e-14  4.73e-15 |
 IRKJ |   219   209     4   219     1.27     2.38     0.53     0.53   | 2.27e-10  7.11e-11  1.89e-11 |
 GODE |   288   288     0   288     1.38     2.15     0.73     0.73   | 5.10e-14  1.49e-14  8.40e-15 |
 NOVM |   232   232     0   232     1.15     1.80     1.04     1.04   | 1.12e-13  1.69e-14  4.04e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.20     1.63     0.26     0.26   | 4.41e-14  1.26e-14  3.42e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.17     1.53     1.53     1.53   | 4.99e-14  1.81e-14  1.01e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.86     0.82     0.26     0.26   | 3.08e-14  8.52e-15  2.89e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.80     0.72     1.66     1.66   | 6.34e-14  1.46e-14  4.00e-15 |
 MADR |   288   288     0   223     0.68     0.66     0.58     0.58   | 3.93e-14  9.84e-15  4.67e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.64     0.45     0.03     0.03   | 3.66e-14  1.81e-14  4.39e-15 |
 BRUX |   288   285     1    29     0.35     0.45     0.21     0.21   | 4.26e-14  1.44e-14  3.30e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.36     0.39     2.13     2.13   | 7.05e-14  2.44e-14  3.92e-14 |
 G01  |   288   283     2   288     4.44     0.38     4.49     4.49   | 1.29e-13  4.63e-14  3.53e-14 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.53     0.31     0.02     0.02   | 4.69e-14  1.37e-14  2.33e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.44     0.22     0.15     0.15   | 3.78e-14  8.23e-15  2.81e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.13     0.17     0.27     0.27   | 5.58e-14  2.81e-14  6.17e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.44     0.15     4.49     4.49   | 6.64e-14  1.86e-14  2.45e-14 |
 TIDB |   276   276     0   274     0.34     0.14     0.46     0.46   | 9.62e-14  1.01e-14  5.65e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.34     0.13     0.84     0.84   | 5.68e-14  1.60e-14  4.71e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.28     0.09     0.29     0.29   | 3.48e-14  9.29e-15  3.64e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.44     0.08     4.14     4.14   | 6.21e-14  2.04e-14  1.49e-14 |
 CEDU |   288   288     1   288     0.23     0.06     0.01     0.01   | 4.48e-14  1.11e-14  4.57e-15 |
 G10  |   288   284     1   288     4.44     0.05     1.79     1.79   | 7.27e-14  3.86e-14  2.14e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.44     0.04     1.06     1.06   | 8.05e-14  2.67e-14  1.65e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.04     1.40     1.40   | 5.30e-13  5.42e-14  3.81e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.04     1.49     1.49   | 5.77e-13  6.09e-14  1.73e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.30     0.30   | 6.33e-13  6.58e-14  2.93e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.92     0.92   | 6.45e-13  6.67e-14  2.18e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.35     0.35   | 6.18e-13  5.97e-14  1.63e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.39     0.39   | 6.67e-13  7.12e-14  3.12e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.61     0.61   | 6.03e-13  6.52e-14  4.22e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.91     0.91   | 6.40e-13  6.12e-14  2.96e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.81     0.81   | 6.74e-13  6.11e-14  1.29e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.19     0.03     1.26     1.26   | 6.94e-13  7.79e-14  4.87e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.11     0.11   | 7.23e-13  7.26e-14  2.95e-14 |
 G09  |   288   286     1    30     0.18     0.02     0.04     0.04   | 5.75e-14  2.00e-14  2.64e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.52     0.02     0.14     0.14   | 6.83e-14  1.87e-14  2.18e-14 |
 G13  |   288   285     1   288     0.28     0.01     4.49     4.49   | 6.36e-13  1.01e-13  3.25e-14 |
 G03  |   288   288     3    50     0.79     0.01     0.21     0.21   | 7.19e-14  4.09e-14  3.92e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.23     0.01     0.10     0.10   | 5.28e-13  1.46e-13  1.04e-13 |
 ABPO |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  6.79e-13  1.37e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.39e-13  1.52e-13  1.76e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-13  5.40e-13  2.94e-13 |
 AUCK |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  8.33e-13  2.78e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  4.43e-13  8.52e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  4.42e-13  1.88e-13 |
 DARW |   288   245     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  3.85e-13  1.46e-13 |
 DGAR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  5.56e-13  1.82e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  1.63e-13  1.90e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  9.04e-14  5.66e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  2.62e-13  8.44e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  8.79e-14  2.63e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  9.53e-14  4.34e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  1.05e-13  1.97e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.35e-13  1.03e-13  3.86e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.33e-13  2.35e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  7.49e-14  1.59e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.38e-13  1.38e-13  5.16e-14 |
 HOFN |   125    99     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-12  6.18e-13         - |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  5.11e-13  1.75e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-13  2.62e-13  4.61e-14 |
 MAC1 |   288   197    55     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-11  1.58e-12  2.48e-13 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  5.11e-13  1.86e-13 |
 REUN |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SANT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  4.24e-13  1.56e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  6.68e-13  2.52e-13 |
 WSRT |   250   142    71     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-11  6.85e-12  7.15e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-14  5.12e-15  2.63e-15 |
 BJFS |   288   274     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  1.08e-12  1.81e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  3.03e-13  2.21e-13 |
 TOW2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-12  3.02e-13  1.00e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  4.94e-13  8.28e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-13  5.60e-13  3.33e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.89e-13  3.75e-13 |
 MAW1 |   288   254    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-11  2.47e-12  1.68e-13 |
 DAV1 |   253   141    72     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.97e-11  5.63e-12  6.80e-13 |
 REYK |   101    87     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  6.29e-13         - |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  3.55e-13  1.64e-13 |
 BAKE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  7.51e-13  2.18e-13 |
 NANO |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  3.23e-13  1.89e-13 |
 SCOR |   286   242    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.24e-12  7.76e-13  1.42e-13 |
 WES2 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  2.18e-13  1.36e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  2.30e-13  9.07e-14 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SVTL |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-14  1.71e-14  4.17e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GMSD |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  9.94e-13  3.15e-13 |
 TRO1 |   275   275     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-10  2.72e-11  6.67e-12 |
 CCJ2 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TONG |    48    13    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-11  3.60e-12         - |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  4.04e-13  2.25e-13 |
 KAT1 |   253   136    70     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.37e-11  4.26e-12  4.04e-13 |
 WARK |   274   274     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  9.22e-13  2.56e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DYNG |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  5.79e-13  8.91e-14 |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  5.59e-13  2.01e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.31e-21  1.50e-19  3.86e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      CEDU |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
