
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2071   Day: 6   MJD: 58747                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 148045   1032    -556     121      6      5      8     69     58     83   25.67
 emr |  2880     0 105869   1816  144282      24     17     18     16    105    108     87    7.80
 esa |  2880     0 125046  11533    3738     301      8      7      9    130    132    123   19.93
 gfz |  2880     0 131630   3815      24    -161      9      8     12    153    155    150   16.34
 grg |  2880     0 115804   3328     -99     -49     10      9     13    187    196    155   14.54
 jpl |  2880     0 102851    530  215462    -131      9      8     12     96     97     93   15.71
 mit |  2880     0 113334    721    -512    -351     57     62     35   1815   1089   3326    0.00
 igr |   288     0  47713    347    7641    -238     11     13     10     80     71     82    0.00
 ngs |    96     0   2975      5    -592     151    762    762      0   1904   1904      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    55   253   -24   -63  -186    53  -804    85   721     - |
    2 |    24     8     6    53   -67   -43  1172    27 -1637     - |
    3 |   -31  -147  -348  -170   571   213 -1170   -22  1136     - |
    5 |     4   -16   191   -89  -155    -5 -1322    17 -2390     - |
    6 |   -58  -147  -116  -141   299   184 -1292   -12   475     - |
    7 |   -64  -118    48     5   115   -10  -726     8 -1513     - |
    8 |   -77  -167  -160   -56   256   232   201    -7  1090     - |
    9 |    11  -159  -215   -25   389     -   -90    37  -439     - |
   10 |    46   -16    59    14   -89   -76  -913   -24   382     - |
   11 |    17    29    -5   111  -145   -17   408    32  3200     - |
   12 |    44   127   191  -170   -65  -141  -793   -32  -880     - |
   13 |   -34   -45   147     X   -19   -95  -492    -4  3110     - |
   14 |   -71   -18    39    59    16     0   540   -13   961     - |
   15 |     1    33   192  -127  -176    32 -1343    43 -2167     - |
   16 |   -32  -113  -142   105   120    68  1041   -43  1711     - |
   17 |    95    11    44    16  -219   -30  -640    56   -47     - |
   18 |   -40    38     X   -24     X    61   -82    -8 -3700     - |
   19 |   -26    80    35   184  -255     2  2311     4 -1864     - |
   20 |   -33   -53   -45   154    -5   -17  1832   -71  2086     - |
   21 |    32   -25   -29    99   -54   -55  1625   -53  1473     - |
   22 |    11    72  -113   105    21   -39  2333   -78 -2567     - |
   23 |    34   -41    90    81  -229   -22   202    80  -196     - |
   24 |    65   175    10   -65   -16  -124  -841     2  2784     - |
   25 |   -13   183   -74   -23    52     -   973   -15    94     - |
   26 |    20   -48   -62    56  -113   115   142    33   414     - |
   27 |    27    30   -67   -10    96   -52   115   -31  -130     - |
   28 |  -165     8   179     2   -30    65   532   -14  1593     - |
   29 |    94    27   188   -61  -221  -140 -1104    40 -2756     - |
   30 |    -3    12   -15    77   -43   -22   500    17   859     - |
   31 |    77   168   -16     1  -132   -68  -673     4 -1305     - |
   32 |   -23  -130    12   -98   280   -71 -1670   -54  -381     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    -8     -     X     -     -    13     -     -     -     - |
 ABPO |    23     -     -   -36     -     - -5691     -     -     - |
 ALBH |    -3    10     -     0     -     - -5349    35     -     - |
 ALGO |    31    17     -   -56     -     -     -    43     -     - |
 ALIC |   -22     -    26     8    -5     -     -    36     -     - |
 ANKR |     3     -    -4     -     -     -  -507     -     -     - |
 AREG |   -63     -     X     -   112     - -4194     -     -     - |
 AREQ |   -21    88     -   -18     -    10     -    42     -     - |
 ARTU |  -113     -    65    37    28    38     -     9     -     - |
 ASCG |  -121     -   156     -     -     -     -    34     -     - |
 ASPA |   -50     -     4    73     -     -     -    16     -     - |
 AUCK |  -104     -    65    84     -     -     -    35     -     - |
 BADG |   -71    53     -     -     -    89     -    64     -     - |
 BAKE |   173     -  -582     X   251   296 -7198     X     -     - |
 BARH |   -80     -    53    60     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -141     -    39   -73   277     -  -210   -97     -     - |
 BOGT |    -3     -   151   -49  -141    -5  -324    46     -     - |
 BOR1 |   -24    84     -    -3     -     -  -146    19     -     - |
 BRAZ |   -11     -    92   -94     -     -   118     -     -     - |
 BREW |    -2     5     -     -     -     - -3957     0     -     - |
 BRFT |     4     -    43   -59     -     -   195   -19     -     - |
 BRMU |   -38     -    55   -25     -    18   -57   -15     -     - |
 BRST |  -292     -   109     -   379     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -14     -     -   -67   141   -38     -   -24     -     - |
 CAS1 |  -106     -   187    25   -13   -79     -    -4     -     - |
 CCJ2 |   -57     -   -24   -87    37   180  -141     4     -     - |
 CEDU |    23    84     X   -76     -     -  2610   -26     -     - |
 CHPG |  -134     -     -     -   236     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -25     -     -   -22     -    64 -4801    20     -     - |
 CHTI |   -94     -     -   -19   188     -     -     6     -     - |
 CHUM |     -     -     -   152     -  -159    32     -     -     - |
 CHUR |    12   -25    68   -91     -     - -6239     1     -     - |
 CNMR |    38     -  -111   -49     -   131     -    -6     -     - |
 COCO |    25     -     X   -84    48     - -2943     9     -     - |
 CORD |    32     -     -   -49     -     -     -    36     -     - |
 CPVG |  -122     -   113     -   -27    73     -     -     -     - |
 CRO1 |    77    18     -   -32  -110     - -1723    34     -     - |
 CUSV |     -     -     -     6     -    -6     -    41     -     - |
 CZTG |     -     -   -89     -     -   113     -     -     -     - |
 DAEJ |  -127    26     -  -128   221   125   -27     -     -     - |
 DARW |    65     -     X  -112    13     - -5642    46     -     - |
 DAV1 |     0     -     X    29   -32     -     -    32     -     - |
 DGAR |  -114     -     X  -216   364    88 -6394   -57     -     - |
 DJIG |     -     -    50     -   -11   -54     -   -71     -     - |
 DRAO |    43    39   -41   -36     -     - -6886    44     -     - |
 DUBO |   -28     -    -9   -99   208   -39 -5241   -35     -     - |
 DYNG |  -161     -     -     -   285     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -29     -     X   129   -93     - -3301    81     -     - |
 FAIR |  -119   120     -    27   -51   167     -    47     -     - |
 FALK |     -     -     X   -82     -    85     -     -     -     - |
 FLIN |  -108     -    62   -24   133     -     -   -27     -     - |
 FLRS |   -42     -     -    29     -    38     -    49     -     - |
 GAMB |     -     -    63     -     -   -79     -  -108     -     - |
 GLPS |  -105     -   -18  -129   164   177 -2271   -41     -     - |
 GLSV |   -20     -     -   104   -81     -     -     -     -     - |
 GMSD |   -33     -    -3     -    63     -     -     -     -     - |
 GODE |  -125  -135     -   464  -229     - -5351  -108     -     - |
 GODZ |    -3    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -10    33     -     -     -     -     -    59     -     - |
 GOLD |    -3     -    32   -35     -     -     -    -2     -     - |
 GRAS |   -48     -   113   -63     -     -     -   -35     -     - |
 GRAZ |   -54     -     X    85     -     -     -    -5     -     - |
 GUAT |    13     -     -   -20     -     -     -   -14     -     - |
 HARB |   -60    11     X   -64   172     - -5775   -54     -     - |
 HERS |   -27    37     X    25     -     - -5094   -12     -     - |
 HERT |   -32     -    41     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -13    44     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     8     X     X   -68    58     2     -   -15     -     - |
 HOFN |  -129     -   163    58     1   -58  -192   -80     -     - |
 HOLB |    -7     -     -    91   -90     -     -    13     -     - |
 HRAO |    33     -     -   -51     -     - -3077   -85     -     - |
 HYDE |    -1     -    10  -126   129     -     -   -58     -     - |
 IENG |    37  -189     -    32     -     -  -117    52     -     - |
 IISC |  -113     -     -     X     -   185     -     -     -     - |
 INEG |    -6     -     7     -     -     -    40    86     -     - |
 INVK |   -23     -     -   154  -133     -     -    95     -     - |
 IQAL |   -77     -   111     -     -   -16     -     -     -     - |
 IRKJ |    22     -   -29   117  -131     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -184     -     -     -   513  -174     -   -78     -     - |
 JOZ2 |  -149     -   192     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -13   109     -   -31     -     - -4712     -     -     - |
 JPLM |     -    51     -   -24     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -55     -    60   -87   113     -    73    -9     -     - |
 KERG |    49    56    16  -165     -    44    47   -73     -     - |
 KIRI |    16     -     -     -     -   -27    79    74     -     - |
 KIRU |    -1    21     X   -12     4     -     -    19     -     - |
 KIT3 |   104     -   -43     -  -125     -     -     -     -     - |
 KOKB |    38     -     -   -60     -     -     -   114     -     - |
 KOKV |   -42     -    21   -46     -    89     -    28     -     - |
 KOUC |     -     -    10   -12     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -140     -     X     -   247     -     -     -     -     - |
 KRGG |  -132     -     -    83   139     -     -    47     -     - |
 KZN2 |   -89     -     -     -   158     -     -     -     -     - |
 LPGS |    32     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -59     -    33   -55    70    47     -   -18     -     - |
 MAG0 |    29     -     -   -46     -     -    70     -     -     - |
 MAJU |   -27     -     X     -    47     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -100     -     X   159     -    -2     -    -3     -     - |
 MANA |  -169     -     -   107     -   169    17     -     -     - |
 MAR6 |   -16    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -69   103     X   112   -59     - -2443   -26     -     - |
 MATE |   -49    75    32     3     -     -     -   -19     -     - |
 MAUI |   113     -     -     -  -200     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -17     -     X   -59     4    86     -   -17     -     - |
 MAYG |  -224     -   288     -     -     -     -    78     -     - |
 MBAR |     -     -    78   -95     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -89    26    85   -22    20    29     -   -11     -     - |
 MDVJ |    36     -    17   -78     -     -     -    48     -     - |
 MEDI |    95  -313     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |    18     -     -     -   -32     -     -     -     -     - |
 METS |   -25    76     -     -     -     6     -     -     -     - |
 MGUE |   -30     -     X     -    54     -     -     -     -     - |
 MKEA |   115     -  -199    62     -     - -2284    94     -     - |
 MOBS |   -42     -     X     -    75     - -3607     -     -     - |
 MONP |  -221     -   177     -     -   137     -     -     -     - |
 MORP |    13     -     -   -20     -     -    96     -     -     - |
 MQZG |    23     -   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |   -27     -    35     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    39     -   -70    24     -     -     -   110     -     - |
 NICO |   -83     -   165    57   -96   -45     -   -13     -     - |
 NIST |   -70    79     -    72     -     -     -    17     -     - |
 NIUM |   -49     -     -    76     -     -   188     -     -     - |
 NKLG |   -71     -     X   -87   236   -11 -4864   -72     -     - |
 NLIB |   -28     -     -    44     -     -     -    30     -     - |
 NNOR |    46    40     X     -  -102     - -2561     -     -     - |
 NOVM |   -48     -    11    -6     -    72     -   -86     -     - |
 NRC1 |    -2     1     -     3     -     -     -     2     -     - |
 NRIL |  -100     -    51    -9   130   -12  -119    14     -     - |
 NTUS |     5     -     -    -7     -     -     -   -37     -     - |
 NYA1 |   -55     -   102   -37     -     -     -  -133     -     - |
 NYA2 |     8     -     -     -   -15     -     -   -65     -     - |
 NYAL |   -34    -4     -     7     -    51  -313     -     -     - |
 OHI2 |  -151     -   193     2     -     - -3880    -3     -     - |
 OHI3 |  -108     -   174     -   -48     -   -38   -60     -     - |
 ONS1 |   -81     -     -     -   143     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -42    63     X    35     -     -     -   -27     -     - |
 OPMT |   -60     1     -    94     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -27     -    41     -    -8     -     -     5     -     - |
 OWMG |     -     -    14     -     -   -18     -   -68     -     - |
 PADO |   -15     -     -     -    27     - -4733     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -73    78     3 -8961     -     -     - |
 PDEL |   -66     -    58   -90   137     -  -112   -77     -     - |
 PERT |    -8   134   -21   -86     -    62   194   -26     -     - |
 PETS |    67     -     -  -208     -   106     -   -11     -     - |
 PIE1 |   -56    22     -    93   -16     - -3335    11     -     - |
 PIMO |  -154     -     -    47   156    71     -   -14     -     - |
 PNGM |     -     -    15     -     -   -19   -47    43     -     - |
 POHN |  -159     -     X     X   287     3     -   -10     -     - |
 POL2 |   -13     -     -    21     -     - -1603   -25     -     - |
 POLV |   -35     -     -    55     -     X  -115     -     -     - |
 POTS |    93     -  -120     -     -     -     -    24     -     - |
 POVE |   -51     -   108   -54     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -31    45     -    31     -     - -1176    36     -     - |
 PTBB |   -70     X     X   110     -     - -4935     -     -     - |
 QAQ1 |    -8   -96    49     -     -     -     -   -35     -     - |
 QUIN |   -11     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    57     -     -   -69   110  -123     -     -     -     - |
 RAMO |   -50     -    65     -     -     -     -    -9     -     - |
 REUN |  -134     -    84    72     -    41  -153   -27     -     - |
 REYK |   -38     -     -    46    16     -     -    52     -     - |
 RGDG |  -141     -     -     -   250     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -71     -     -   111     -     -     -     -     -     - |
 SALU |   -38     -     -    52     -     7     -     -     -     - |
 SANT |    35     -     -   -55     -     - -2636    25     -     - |
 SAVO |   -52     -    40    33     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -69    10    75    12     -     -     -   -13     -     - |
 SCOR |   -20     -    61   -12   -35     -     -     -     -     - |
 SCRZ |    12     -     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -179     -    99     -    75    99     -     -     -     - |
 SFER |  -118     5   155    -7     -     -  -244   -32     -     - |
 SOFI |   -74     -   129   -41     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -81    82     -    88     -     -     -    55     -     - |
 SSIA |   -52     -     -    81     -     -   -17     -     -     - |
 STFU |   -41     -     -     -    73     -     -     -     -     - |
 STHL |     0     -    79   -43     -   -55     -   -18     -     - |
 STJO |  -189     -     -    29   355   -53 -2296   -64     -     - |
 STK2 |    17     -     -     -   -95    60     -     -     -     - |
 STR1 |     -    23     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -18     -     -   -33    68     -     -    29     -     - |
 SUTM |    31     -     -     -   -55     -     -   -30     -     - |
 SUWN |  -113     -     -   178     -     -   225     -     -     - |
 TEHN |   -40     -     -   -19     -    85  -189     -     -     - |
 THTI |    48    43    -3  -127     -    36    97     -     -     - |
 THU2 |   -34     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |   -18    37     -    11     -     -   -94    34     -     - |
 TIXI |     X     -    -7     -    10     -     -   -64     -     - |
 TLSE |  -101    85   187   -61   -55     -  -129   -72     -     - |
 TONG |   -57     -     X     -    -7   100 -5013    71     -     - |
 TOW2 |   -66     -     X   -53   137    36 -4179    11     -     - |
 TRO1 |  -121     -    58  -118   266     -  -216  -205     -     - |
 TSKB |   -34   113     -     -     -     -     -   158     -     - |
 TWTF |   -55   -17     -   -18   126     - -2609   -53     -     - |
 UFPR |   -54     -    74    -6     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   114     -  -213     -    91     -     -     -     -     - |
 UNB3 |     4     -     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 UNSA |    36     -   -46     -     -     -     -   -10     -     - |
 URUM |   119     -  -287   158     -     -     -  -308     -     - |
 USN7 |   -24    61     X     8     -     -     -   -39     -     - |
 USUD |   -54   163     -     6     -     - -4875     -     -     - |
 VILL |   -79    37     X   -13   134     - -3334   -57     -     - |
 VOIM |  -198     -    79     -   241     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     6     -     -    -9     -     -     -    32     -     - |
 WARK |   -22     -     -     -    40     -     -   196     -     - |
 WHIT |   -87    50    72    26     -     - -5819    43     -     - |
 WILL |  -111    21     -   108     -    59     -     -     -     - |
 WIND |    10     -   -82     -    94     -     -   -69     -     - |
 WSRT |     8    44     -   -33     -     - -5372   -22     -     - |
 WTZR |  -144     -   194   -10     -     -     -   -19     -     - |
 XMIS |  -131     -     -   -25   227    30  -262    60     -     - |
 YAKT |   -62     -    14    13     -    70     -    19     -     - |
 YAR2 |   -40   146     -    -8     -     -     -    36     -     - |
 YARR |   -43     -     -     -    76     - -5676     -     -     - |
 YELL |   -24   107     -   -50    46     - -2444    15     -     - |
 YKRO |     6     -   122   -15     -  -143 -1516     -     -     - |
 YSSK |     4     -    -5     -     -     -     -    37     -     - |
 ZAMB |     2     -   130   -39     -  -128 -1722    11     -     - |
 ZECK |   -97     -    87    45     -     -     -    67     -     - |
 ZIM2 |  -134     -   173     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -52     -     -    81     -     -  -220     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    23    12     9     8     8    27     9   682     - | 2880    361
    2 |     4    27     8     7     9    11    51     9   456     - | 2880    284
    3 |     7    17     5    12     9     7    36     6   671     - | 2880    267
    5 |     5    23     9    10     6    10    68    14  1079     - | 2880    449
    6 |     5    16     8     4     9     9    30     9   357     - | 2880    256
    7 |     4    20     6     6     9     9    60    12   370     - | 2880    389
    8 |     6    20     6    11    10    10    56    25  1866     - | 2880    945
    9 |     4    16     5     6     8     -    52    10   304     - | 2880    210
   10 |     4    13     5     5     7     6    72     9   387     - | 2880    181
   11 |     4    21    11     9     7     7    40     9   588     - | 2880    327
   12 |     7    21     6    10    10    10    69    10   457     - | 2880    372
   13 |     6    17     8     X    24    11    66    26   665     - | 2880    388
   14 |     4    11     7     8     8    10    52    19   543     - | 2880    196
   15 |     4    16     9    11     8    11    73    14   353     - | 2880    309
   16 |     4    17     6     8     8     8    93    13   477     - | 2880    376
   17 |     4    18     7     6    10     8    72    13   973     - | 2880    434
   18 |     7    17     X     8     X     9    38    13   636     - | 2860    647
   19 |     5    16     5     6     9     8    85    14   423     - | 2880    255
   20 |     6    13     5     7     8     8    77    11   407     - | 2880    283
   21 |     6    19     6     7     7    10    75    12   522     - | 2880    315
   22 |     5    16     6    10     7     7    72     8   367     - | 2880    290
   23 |     5    12     7    10     9     9    88    13   410     - | 2880    220
   24 |     7    14    19     5     8    11    28     9  2269     - | 2880   1938
   25 |     8    23     8    14     9     -    57    10   498     - | 2880    170
   26 |     3    16     6     9     8     6    33    15   252     - | 2880    175
   27 |     5    19     5    12    10    10    69    19   728     - | 2880    199
   28 |     6    24     5     6     9     8    74     9   658     - | 2880    279
   29 |     5    23    10     7     8    10    94    15  1113     - | 2880    272
   30 |     3    21     5     5    10     7    34    13   610     - | 2880    374
   31 |     3    14     5     8     9     8    54    15   297     - | 2880    222
   32 |     4    11     8     7     7    11    30    11   360     - | 2880    199
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     8     -     X     -     -    13     -     -     -     - |  286   1875
 ABPO |     5     -     -     8     -     -    20     -     -     - |  288   2154
 ALBH |     4    12     -     7     -     -    21    11     -     - |  288   1703
 ALGO |     5    13     -    10     -     -     -    11     -     - |  288     93
 ALIC |     5     -     6     8    10     -     -     5     -     - |  288   3285
 ANKR |     7     -     9     -     -     -    15     -     -     - |  273   8206
 AREG |     6     -     X     -    11     -    24     -     -     - |  288   3035
 AREQ |     6     9     -     9     -     8     -     8     -     - |  288   2888
 ARTU |     4     -     5     7     7     7     -     4     -     - |  288    >>>
 ASCG |    17     -    22     -     -     -     -    20     -     - |  288   5586
 ASPA |     8     -    10    14     -     -     -    13     -     - |  288   6597
 AUCK |     5     -     7     9     -     -     -    12     -     - |  288   3500
 BADG |     6    17     -     -     -     7     -     8     -     - |  288     23
 BAKE |    11     -    13     X    11    20    99     X     -     - |  288   2410
 BARH |     8     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   2790
 BJFS |     5     -     8     9    11     -    38     9     -     - |  288   3585
 BOGT |    11     -    12    13    11    10    26     5     -     - |  288   6209
 BOR1 |     4    11     -     5     -     -    24    10     -     - |  288   1172
 BRAZ |     6     -     7     8     -     -    16     -     -     - |  288   3412
 BREW |     5    15     -     -     -     -    15     9     -     - |  288     12
 BRFT |    10     -     9    12     -     -    17     5     -     - |  288   2383
 BRMU |     5     -     7     9     -     9    17     3     -     - |  288   6435
 BRST |    11     -    14     -    30     -     -     -     -     - |  288   1487
 BRUX |     7     -     -    10    11     7     -     7     -     - |  288     20
 CAS1 |     5     -     6    10    11    10     -     6     -     - |  288   2755
 CCJ2 |     9     -     9    17    17    10    21    12     -     - |  288   3252
 CEDU |     6    10     X     9     -     -    15     7     -     - |  288     30
 CHPG |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  208   2941
 CHPI |     7     -     -    11     -    10    30     7     -     - |  288   2477
 CHTI |     6     -     -    10    13     -     -    11     -     - |  288   3122
 CHUM |     -     -     -    10     -    10    34     -     -     - |  288  14023
 CHUR |    10    21    10    13     -     -    32    11     -     - |  288   6694
 CNMR |    10     -     9    16     -    11     -     6     -     - |  288   6499
 COCO |     9     -     X    17    16     -    23    12     -     - |  288   1132
 CORD |     4     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288   4205
 CPVG |    13     -    13     -    17    11     -     -     -     - |  283   4094
 CRO1 |    14    18     -    18    20     -    35    18     -     - |  288   5286
 CUSV |     -     -     -    12     -    13     -     8     -     - |  288   6225
 CZTG |     -     -    21     -     -    26     -     -     -     - |    6    280
 DAEJ |    10    24     -    12    14    10   102     -     -     - |  288   4351
 DARW |    11     -     X    14    25     -    22     8     -     - |  288   1306
 DAV1 |     4     -     X    11    13     -     -    12     -     - |  288   2191
 DGAR |    14     -     X    22    19    13    40    11     -     - |  288   1985
 DJIG |     -     -    12     -    12    10     -     7     -     - |  288   6349
 DRAO |     4    13     5     8     -     -    23    11     -     - |  288   1650
 DUBO |    15     -    14    20    16    16    27    12     -     - |  288   5120
 DYNG |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1452
 FAA1 |     9     -     X    11    15     -    30    17     -     - |  288   4942
 FAIR |     8    15     -    16     8    14     -    12     -     - |  288   3775
 FALK |     -     -     X    10     -    10     -     -     -     - |  288   2624
 FLIN |     7     -     5    12    11     -     -     5     -     - |  288   2836
 FLRS |    22     -     -    19     -    22     -    19     -     - |  288   2637
 GAMB |     -     -    11     -     -    14     -     7     -     - |  288   3372
 GLPS |     7     -    11    13    13     9    15     5     -     - |  288   4598
 GLSV |     5     -     -     7     7     -     -     -     -     - |  288   4088
 GMSD |     9     -    14     -    17     -     -     -     -     - |  288   2547
 GODE |     7    12     -    11    10     -    48     8     -     - |  288    122
 GODZ |     7    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  285  32613
 GOL2 |     4    13     -     -     -     -     -     8     -     - |  288     69
 GOLD |     5     -     7    12     -     -     -     8     -     - |  288     53
 GRAS |     7     -     6     9     -     -     -    12     -     - |  288   6245
 GRAZ |     3     -     X     5     -     -     -     9     -     - |  288   2775
 GUAT |    12     -     -    19     -     -     -    11     -     - |  276   2586
 HARB |     8     9     X    13     9     -    16    14     -     - |  288   1575
 HERS |     6     7     X     9     -     -    19     8     -     - |  288     35
 HERT |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3112
 HLFX |     4    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 HOB2 |    15     X     X    20    24    14     -     9     -     - |  288   1285
 HOFN |     7     -     7     9    16    10    20     9     -     - |  288   2113
 HOLB |     9     -     -    12    15     -     -     9     -     - |  288   1886
 HRAO |    10     -     -    16     -     -    14    17     -     - |  287     31
 HYDE |    11     -     8    18    13     -     -     9     -     - |  288   4918
 IENG |     4    17     -    10     -     -    50     7     -     - |  288     26
 IISC |    13     -     -     X     -    21     -     -     -     - |  178   2636
 INEG |    11     -    14     -     -     -    43    10     -     - |  288   3877
 INVK |     7     -     -    13     9     -     -     9     -     - |  288   3212
 IQAL |    11     -    11     -     -    26     -     -     -     - |  288   1723
 IRKJ |     9     -    10     8     8     -     -     -     -     - |  288    133
 JFNG |     7     -     -     -    13    12     -    11     -     - |  288   6452
 JOZ2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2748
 JOZE |     5    20     -     7     -     -    24     -     -     - |  288   2433
 JPLM |     -    17     -     8     -     -     -     -     -     - |  287  10120
 KARR |     7     -     5     8    15     -    21     7     -     - |  288   2370
 KERG |     8    10     8    12     -    11    20    11     -     - |  288   3971
 KIRI |    17     -     -     -     -    27    42    30     -     - |  202   4072
 KIRU |     5     8     X     8     8     -     -     6     -     - |  288   2027
 KIT3 |     6     -     6     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    13     -     -    20     -     -     -    12     -     - |  282    107
 KOKV |    17     -    16    21     -    18     -     9     -     - |  288    118
 KOUC |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   3437
 KOUG |     8     -     X     -    13     -     -     -     -     - |  288    958
 KRGG |     5     -     -     9    10     -     -     8     -     - |  288   3571
 KZN2 |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   3924
 LPGS |    11     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  224    >>>
 MAC1 |     5     -     7    11    15    10     -     5     -     - |  288   1726
 MAG0 |     5     -     -     8     -     -    18     -     -     - |  285   5903
 MAJU |    10     -     X     -    18     -     -     -     -     - |  288   2457
 MAL2 |     9     -     X    15     -    12     -     7     -     - |  288  10912
 MANA |    16     -     -    23     -    17    34     -     -     - |  288   3474
 MAR6 |     6    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2109
 MAS1 |     7     9     X    10    12     -    19    10     -     - |  288   2196
 MATE |     7     9     5     8     -     -     -     8     -     - |  288    116
 MAUI |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     X    12    11    10     -     6     -     - |  288   2596
 MAYG |     6     -     8     -     -     -     -    13     -     - |  288   3361
 MBAR |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   3938
 MCM4 |    13    32    15    11    15    32     -     5     -     - |  288   5221
 MDVJ |     4     -     5     7     -     -     -     8     -     - |  288     41
 MEDI |     4    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 METG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1383
 METS |     5    17     -     -     -     6     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     4     -     X     -     8     -     -     -     -     - |  288     22
 MKEA |    10     -    13    14     -     -    36    21     -     - |  288     34
 MOBS |     9     -     X     -    15     -    32     -     -     - |  288   1410
 MONP |     4     -     6     -     -     5     -     -     -     - |  288   2640
 MORP |     6     -     -    10     -     -    22     -     -     - |  288   3006
 MQZG |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3037
 MTKA |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  265   3542
 NANO |     7     -     7     9     -     -     -     9     -     - |  288   1637
 NICO |     9     -     8    12    13    10     -    11     -     - |  288   5987
 NIST |     7     9     -    11     -     -     -    22     -     - |  287     26
 NIUM |     7     -     -    10     -     -    64     -     -     - |  288   4098
 NKLG |     7     -     X    10    13    10    38     8     -     - |  288   3063
 NLIB |    10     -     -    16     -     -     -    17     -     - |  276     33
 NNOR |     4     8     X     -     6     -    21     -     -     - |  288    531
 NOVM |     7     -    10     8     -    11     -    22     -     - |  288     40
 NRC1 |     8    13     -    14     -     -     -     9     -     - |  288     31
 NRIL |     6     -     8     9     8     6    20     6     -     - |  288   5237
 NTUS |     7     -     -    12     -     -     -     8     -     - |  288   2589
 NYA1 |     6     -     5     8     -     -     -     6     -     - |  288   5656
 NYA2 |     3     -     -     -     6     -     -     9     -     - |  288    >>>
 NYAL |     4     9     -     8     -     7    30     -     -     - |  288    354
 OHI2 |     4     -     9    12     -     -    27     4     -     - |  288     53
 OHI3 |     5     -     8     -    14     -    22     7     -     - |  288     56
 ONS1 |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1266
 ONSA |     5     9     X     6     -     -     -     7     -     - |  288     31
 OPMT |     7    22     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     22
 OUS2 |     6     -     6     -    11     -     -     7     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     7     -     -     8     -     6     -     - |  288   2744
 PADO |     5     -     -     -     9     -    33     -     -     - |  288   2441
 PALM |     -     -     -    12    10    11    23     -     -     - |  288   4648
 PDEL |    14     -    16    17    18     -    33     9     -     - |  288   2599
 PERT |     5    11     6     9     -     9    23     5     -     - |  288   2153
 PETS |     7     -     -    13     -    12     -     7     -     - |  288   7605
 PIE1 |     7    11     -    11     9     -    18     6     -     - |  288     27
 PIMO |    16     -     -    23    23    21     -    18     -     - |  288   4951
 PNGM |     -     -    11     -     -    14    44     7     -     - |  284   3828
 POHN |    14     -     X     X    20    15     -    15     -     - |  288   2963
 POL2 |     4     -     -     6     -     -    21     8     -     - |  288   6637
 POLV |     4     -     -     6     -     X    29     -     -     - |  288   4382
 POTS |     3     -     4     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 POVE |    14     -    15    16     -     -     -     -     -     - |  287   3555
 PRDS |     6    22     -    10     -     -    34    10     -     - |  288    175
 PTBB |     4     X     X     6     -     -    16     -     -     - |  288     21
 QAQ1 |     4    11     5     -     -     -     -     4     -     - |  288    >>>
 QUIN |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4236
 RABT |     7     -     -    11    13     9     -     -     -     - |  288   4364
 RAMO |     6     -     8     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 REUN |     9     -     9    12     -    11    74     9     -     - |  288   3136
 REYK |     9     -     -    11    16     -     -    10     -     - |  288   2056
 RGDG |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   2659
 RIOP |     5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3888
 SALU |    10     -     -    12     -    14     -     -     -     - |  288   2779
 SANT |     4     -     -     6     -     -    23     6     -     - |  288   1614
 SAVO |    10     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   4045
 SCH2 |     7    10     6     8     -     -     -     4     -     - |  288   2784
 SCOR |     6     -     6     8    10     -     -     -     -     - |  288   1777
 SCRZ |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   5117
 SEYG |    11     -    12     -    15    11     -     -     -     - |  288   3177
 SFER |    13    14    12    16     -     -    27    16     -     - |  288   3363
 SOFI |     5     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288   6120
 SPT0 |     5    10     -     9     -     -     -     8     -     - |  288     24
 SSIA |    14     -     -    22     -     -    35     -     -     - |  285   8378
 STFU |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287  17894
 STHL |     7     -     9    10     -     9     -     5     -     - |  288   5751
 STJO |    16     -     -    27    20    21    48    11     -     - |  284    350
 STK2 |     7     -     -     -    12     7     -     -     -     - |  288   4550
 STR1 |     -    28     -     -    15     -     -     -     -     - |  207   1616
 SUTH |    13     -     -    16    16     -     -    11     -     - |  288   2212
 SUTM |     8     -     -     -    14     -     -    18     -     - |  288    >>>
 SUWN |     8     -     -    13     -     -   127     -     -     - |  288   1851
 TEHN |     6     -     -     9     -     9    18     -     -     - |  288   6910
 THTI |    12    15    16    12     -    11    21     -     -     - |  288   5238
 THU2 |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TIDB |     9    15     -    15     -     -    26    19     -     - |  288     56
 TIXI |     X     -     7     -     9     -     -     9     -     - |  263    >>>
 TLSE |     8    21     9    10    14     -    21    11     -     - |  288   1267
 TONG |     9     -     X     -    18     9    22     9     -     - |  288   1687
 TOW2 |     8     -     X    13    15     8    19     7     -     - |  288   1677
 TRO1 |     5     -     7     8     9     -    23    10     -     - |  288   5344
 TSKB |     7    22     -     -     -     -     -    10     -     - |  286   3846
 TWTF |     9    25     -    13    16     -    38    11     -     - |  288     33
 UFPR |     9     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   3552
 ULAB |     5     -     6     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    593
 UNSA |     8     -    11     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 URUM |    11     -    16    32     -     -     -    22     -     - |  207    >>>
 USN7 |     5    22     X    10     -     -     -    13     -     - |  288     18
 USUD |     5    12     -     8     -     -    34     -     -     - |  288     30
 VILL |    11    14     X    16    14     -    41    10     -     - |  288   2423
 VOIM |     7     -    11     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     5     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  288    613
 WARK |     6     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  288   3539
 WHIT |     9    25     9    23     -     -    35     6     -     - |  288  51218
 WILL |     4    11     -    10     -     6     -     -     -     - |  288   3768
 WIND |     5     -     6     -    12     -     -     8     -     - |  288    >>>
 WSRT |     5    10     -     6     -     -    15     9     -     - |  288   2270
 WTZR |     6     -     6     7     -     -     -     4     -     - |  288     14
 XMIS |     7     -     -    11     8     8    26     6     -     - |  288   2859
 YAKT |     7     -     8     9     -     8     -     4     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     4    10     -     6     -     -     -    10     -     - |  288    114
 YARR |     3     -     -     -     6     -    16     -     -     - |  288   1196
 YELL |     6    31     -    14    10     -    38     9     -     - |  288     35
 YKRO |     8     -    14    10     -    13    30     -     -     - |  288   4118
 YSSK |     7     -     9     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     6     -     8    12     -    10    17     6     -     - |  288   4380
 ZECK |     7     -     8    18     -     -     -     8     -     - |  288     47
 ZIM2 |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3216
 ZIMM |     4     -     -     7     -     -    18     -     -     - |  288   3503
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    18     8    10    10    10    58    11   762     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2071-6  0:10:00 |   464552698
cod |   TIXG  | 2071-6  0:15:00 |   464599499
cod |   TIXG  | 2071-6  0:20:00 |  -535298280
cod |   TIXG  | 2071-6  0:25:00 |   464711156
cod |   TIXG  | 2071-6  0:30:00 |   464739176
cod |   TIXG  | 2071-6  0:35:00 | -1535272837
esa |   BAKE  | 2071-6  5:55:00 |        1172
esa |   ABMF  | 2071-6 19:05:00 |        1193
gfz |   BAKE  | 2071-6  5:55:00 |        1227
jpl |   POLV  | 2071-6 23:50:00 |        -692



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     2.82     4.04     4.04     4.04   | 1.98e-14  4.72e-15  2.56e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.42     4.04     4.04     4.04   | 2.71e-14  4.66e-15  2.26e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.45     4.04     2.53     2.53   | 3.02e-14  1.14e-14  2.25e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.77     4.04     3.30     3.30   | 3.98e-14  5.13e-15  7.70e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.71     4.04     4.04     4.04   | 3.18e-14  8.51e-15  2.56e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.38     4.04     1.68     1.68   | 7.47e-14  9.22e-15  9.56e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.41     4.04     4.04     4.04   | 2.70e-14  4.98e-15  2.45e-15 |
 YELL |   288   287     0   288     3.31     4.04     3.29     3.29   | 3.16e-14  1.00e-14  4.70e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.42     4.04     4.04     4.04   | 2.46e-14  6.34e-15  2.96e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.77     4.04     1.97     1.97   | 2.24e-14  6.16e-15  1.50e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.84     4.04     1.79     1.79   | 2.17e-14  5.45e-15  2.49e-15 |
 MGUE |   288   286     1   288     3.19     4.04     2.01     2.01   | 3.47e-14  4.10e-15  2.43e-15 |
 HRAO |   287   287     0   287     2.77     4.03     0.47     0.47   | 2.94e-14  8.84e-15  4.68e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.09     4.01     3.96     3.96   | 3.58e-14  7.21e-15  3.08e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.01     3.99     4.04     4.04   | 4.03e-14  6.83e-15  3.55e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     1.99     3.95     4.02     4.02   | 4.04e-14  5.84e-15  2.22e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.99     3.94     0.90     0.90   | 3.70e-14  7.05e-15  1.43e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.94     3.79     0.89     0.89   | 3.98e-14  5.34e-15  2.94e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.92     3.70     0.94     0.94   | 4.37e-14  9.86e-15  3.15e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.86     3.49     0.78     0.78   | 3.36e-14  7.22e-15  2.98e-15 |
 ALGO |   288   288     0   235     2.16     3.29     1.27     1.27   | 2.85e-14  1.03e-14  2.27e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.58     2.50     4.04     4.04   | 3.04e-14  7.08e-15  1.78e-15 |
 CEDU |   288   287     1   288     1.43     2.05     1.65     1.65   | 2.80e-14  7.94e-15  2.23e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     1.35     1.84     0.62     0.62   | 2.85e-14  4.74e-15  2.19e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     1.22     1.50     1.41     1.41   | 5.79e-14  2.12e-14  1.22e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.20     1.45     0.28     0.28   | 8.24e-14  9.02e-15  5.09e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.20     1.44     0.81     0.81   | 6.87e-14  1.47e-14  5.34e-15 |
 KOKB |   282   276     3   282     1.16     1.38     0.56     0.56   | 1.38e-13  3.67e-14  1.92e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.13     1.28     0.74     0.74   | 7.61e-14  7.10e-15  7.63e-15 |
 NOVM |   288   288     1   288     1.11     1.25     0.84     0.84   | 7.12e-14  9.88e-15  3.28e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.72     0.52     0.24     0.24   | 3.31e-14  5.75e-15  4.55e-15 |
 G32  |   288   284     1   288     1.27     0.24     2.35     2.35   | 6.79e-14  3.36e-14  1.85e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.47     0.22     0.37     0.37   | 2.28e-14  4.18e-15  2.46e-15 |
 G10  |   288   282     2   288     3.97     0.19     4.04     4.04   | 7.86e-14  2.01e-14  2.37e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     3.97     0.16     4.04     4.04   | 5.97e-14  1.97e-14  3.16e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.39     0.16     0.16     0.16   | 3.75e-14  8.53e-15  1.43e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.34     0.11     0.11     0.11   | 2.57e-14  7.95e-15  9.10e-15 |
 G01  |   288   278     3   288     3.98     0.11     4.04     4.04   | 1.12e-13  3.39e-14  4.18e-14 |
 G25  |   288   288     1   288     3.97     0.11     4.04     4.04   | 6.57e-14  2.02e-14  2.41e-14 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.31     0.10     0.13     0.13   | 1.17e-13  1.57e-14  3.41e-15 |
 G09  |   288   285     1   288     1.33     0.10     0.25     0.25   | 8.39e-14  3.60e-14  2.35e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.30     0.09     0.26     0.26   | 3.17e-14  1.47e-14  2.50e-15 |
 STJO |   284   284     0   284     0.28     0.08     0.08     0.08   | 7.36e-14  2.69e-14  8.30e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.28     0.08     0.06     0.06   | 2.92e-14  6.08e-15  2.91e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.23     0.05     0.20     0.20   | 6.99e-14  2.20e-14  4.35e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     3.97     0.05     4.04     4.04   | 5.56e-14  1.88e-14  1.30e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.97     0.03     1.91     1.91   | 5.91e-14  3.36e-14  1.69e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.97     0.03     1.97     1.97   | 7.01e-14  2.31e-14  2.52e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.12     1.12   | 5.75e-13  6.43e-14  2.31e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.89     0.89   | 5.54e-13  5.04e-14  2.01e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.13     0.02     0.09     0.09   | 5.52e-13  1.94e-13  4.99e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.23     0.23   | 5.51e-13  5.73e-14  3.03e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.27     0.27   | 6.59e-13  6.46e-14  4.45e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.30     0.30   | 6.77e-13  7.87e-14  2.92e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.48     0.48   | 6.68e-13  6.03e-14  4.93e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.46     0.46   | 7.45e-13  7.33e-14  3.28e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.74     0.74   | 6.77e-13  7.58e-14  3.03e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.64     0.64   | 7.40e-13  7.62e-14  1.63e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.68     0.01     0.38     0.38   | 1.06e-13  3.39e-14  2.48e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     1.02     1.02   | 7.07e-13  6.67e-14  4.00e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.09     0.09   | 6.89e-13  6.34e-14  3.22e-14 |
 G18  |   286   286     0   286     0.17     0.00     0.03     0.03   | 5.88e-13  2.05e-13  6.81e-14 |
 ABPO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  7.29e-13  1.90e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.62e-13  6.34e-13  3.95e-13 |
 AUCK |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-12  1.42e-12  2.89e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  4.40e-13  7.83e-14 |
 BRFT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CAS1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.60e-13  3.51e-13 |
 CNMR |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  7.49e-13  8.56e-13 |
 COCO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.77e-13  1.05e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  3.83e-13  1.29e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-13  1.91e-13  1.82e-13 |
 FLIN |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  1.18e-12  2.24e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.93e-13  9.13e-14  5.35e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  2.85e-13  9.14e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.05e-13  7.60e-14  3.57e-14 |
 G13  |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.18e-13  1.25e-13  4.01e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-13  1.01e-13  4.99e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.58e-13  1.01e-13  1.91e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-13  9.79e-14  3.34e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.88e-13  1.77e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  7.48e-14  2.53e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  5.60e-13  2.65e-13 |
 GMSD |   286   265     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  1.07e-12  2.12e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-13  6.52e-13  1.77e-13 |
 HOB2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-13  1.77e-13  6.84e-14 |
 HOFN |   288   267     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  6.74e-13  1.84e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  5.50e-13  4.16e-13 |
 JPLM |   287   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.37e-11  1.34e-11  3.54e-12 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  5.00e-13  9.87e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-13  2.81e-13  2.19e-13 |
 KOUC |   286   284     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  6.96e-13  3.45e-13 |
 MAC1 |   286   236    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  5.14e-13  1.31e-13 |
 MOBS |   288   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  3.47e-13  1.11e-13 |
 NANO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  3.86e-13  2.07e-13 |
 NIUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  2.66e-13  4.56e-14 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  1.82e-13  3.18e-14 |
 PERT |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  6.01e-13  1.35e-13 |
 REUN |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 REYK |   288   260     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  5.79e-13  1.53e-13 |
 SANT |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  7.36e-13  1.63e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 STR1 |   205    98    71     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-10  7.66e-12         - |
 SUTH |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  6.74e-13  1.25e-13 |
 SUWN |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  8.65e-13  1.31e-13 |
 TLSE |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-12  4.97e-13  7.70e-14 |
 TOW2 |   288   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  3.25e-13  1.42e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  3.27e-13  1.90e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  5.80e-13  1.52e-13 |
 XMIS |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  7.13e-13  3.22e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-14  3.54e-15  3.00e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  1.95e-13  1.77e-13 |
 IISC |   178     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28         - |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  3.52e-13  1.95e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  4.79e-13  1.21e-13 |
 HLFX |   287   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.46e-08  2.60e-08  1.41e-08 |
 MORP |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  1.09e-12  3.26e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BAKE |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  1.07e-12  2.27e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  3.53e-13  1.65e-13 |
 SCOR |   288   249     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  7.49e-13  1.46e-13 |
 UFPR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SAVO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  5.14e-13  3.99e-13 |
 IQAL |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  7.48e-13  1.40e-13 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  1.24e-12  2.64e-13 |
 ABMF |   286   258     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  5.79e-13  1.96e-13 |
 YARR |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  3.75e-13  1.03e-13 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  6.76e-13  4.77e-13 |
 FALK |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  1.21e-12  2.13e-13 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.18e-13  2.11e-13  6.91e-14 |
 TONG |   288   261     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  5.18e-13  1.75e-13 |
 SEYG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NLIB |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-13  5.17e-14  2.34e-14 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  3.29e-13  1.01e-13 |
 METG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  5.15e-13  1.02e-13 |
 MAJU |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PNGM |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  5.52e-13  4.19e-13 |
 DYNG |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  5.46e-13  1.25e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-13  6.35e-13  4.07e-13 |
 CHPG |   208     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 KZN2 |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  6.69e-13  2.40e-13 |
 MAYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  6.21e-13  3.03e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  4.24e-13  1.02e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  5.51e-13  3.81e-13 |
 ASCG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  8.76e-13  2.86e-13 |
 WARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CZTG |     6     6     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12         -         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.58e-22  2.07e-20  8.84e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
