
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2075   Day: 0   MJD: 58769                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 148647   3241    -513      -7      6      5      7     86     94     73   25.24
 emr |  2880     0 106555   3046  143406     502     13     13     13    119    124     88   10.29
 esa |  2880     0 124105  11631    -494   -1959      8      8      9    127    135     96   18.52
 gfz |  2880     0 130289   3420     -76   -1062     10     10     12     90     95     78   13.89
 grg |  2880     0 115109   3436      84    -441     11     11     13    155    160    137   12.43
 jpl |  2880     0 107998     40  213245     476      7      7      9     85     85     80   19.63
 mit |  2880     0 111829     47    -439    -565     97    107     36   1826   1063   3455    0.00
 igr |   288     0  44850     18    6678     500     10     13      9     57     42     60    0.00
 ngs |    96     0   2968     17    -650     290   1229   1229      0   2884   2884      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    83   190  -112  -162    76   -34  -681   -26  -327     - |
    2 |  -275   -98   336   107  -186   130  1379    16 -2612     - |
    3 |    11   -87  -266  -136   233   205 -1132    25  -276     - |
    5 |   -48    -3   180    42  -194   -14 -1184    46 -1454     - |
    6 |    42  -230  -120  -113   267    90 -1287    -2  1367     - |
    7 |    67   -82    90    67  -276    -1  -540    83  -442     - |
    8 |    16  -138  -116   -78   231    69   285     1  3568     - |
    9 |    17  -271  -184    13   162   182   -36    17  -411     - |
   10 |     4   -59     2   -62   168   -39  -884   -31   269     - |
   11 |   105    93   -19     4  -153   -71   407    31  4384     - |
   12 |   -12   128   178   -79  -118   -89  -755   -36  -827     - |
   13 |   -12  -169   186   -61   142  -119  -523   -19  5040     - |
   14 |  -141   104    32    77    32    22   615   -25  2252     - |
   15 |   -42     0   151   -56    38   -73 -1380    37 -1263     - |
   16 |   -10   -18  -108    44    35    72  1036    18  1986     - |
   17 |    76    16    -4    41     X  -132  -547   -11 -4090     - |
   18 |     X     X     X     X   -35    22  -378   -25 -4845     - |
   19 |   -85   190    34   222  -226   -36  2269     3 -1449     - |
   20 |   -88    11   -47   170   -34    54  1685     2  1235     - |
   21 |   -91    48   -68    48   231   -24  1718   -25  1126     - |
   22 |   -85   189  -119   129    42     6  2190   -13 -2704     - |
   23 |     5   -10    60    39   -25   -70   214    24 -1668     - |
   24 |    26   153    43    -6   -20  -136  -785   -38  8298     - |
   25 |    82   134  -118   -13    -8   -50   664   -43    27     - |
   26 |   128   -33   -87   -52  -162    75    69    28   369     - |
   27 |    51    78  -132   -42    72     2   118   -58  -561     - |
   28 |  -141   -86   122     9   209   -28   404   -43  1156     - |
   29 |   -59    35   199   -52    -2   -93 -1233   -11 -2699     - |
   30 |   119    -1   -47    26  -266    42   447    38 -1199     - |
   31 |   171    81  -104   -45  -230    14  -464     6 -2750     - |
   32 |    87  -164     8   -78    -4    25 -1738    27  -405     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   101     -     X    33  -264     6     -     -     -     - |
 ABPO |   -49     -     -    17     -    50     -     -     -     - |
 ADIS |    18     -     -     -   -36     -     -     -     -     - |
 ALBH |    16     6     -   -34     -     - -5399    73     -     - |
 ALGO |    -1    41     -   -28     -     -     -    19     -     - |
 ALIC |    -7     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 ANKR |    -6     -   -39    60     -     -     -     -     -     - |
 AREG |    14     -     X     -   -28     -     -    78     -     - |
 AREQ |   -20    63     -   -34     -    17     -    28     -     - |
 ARTU |   -93     -    34   -43    90    61     -   -21     -     - |
 ASCG |     X     -    47     -     -   -45     -   -32     -     - |
 ASPA |    -9     -   -30    57     -     -   170   -55     -     - |
 AUCK |   -49     -    11    74     -     -   161     -     -     - |
 BADG |    -3    26     -     -     -   -10     -     -     -     - |
 BAKE |   -40     -    78   -45    15     - -7146    -4     -     - |
 BAKO |    24     -     -   -43     -     -  -118     -     -     - |
 BJFS |  -114     -    58   -57   208     -  -113  -114     -     - |
 BOGT |   -52     -    44    20   -68    54  -213     2     -     - |
 BOR1 |   -34    88     -    -4     -     -     -   -19     -     - |
 BRAZ |   -15     -    36   -20     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -15    37     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |    31     -    13   -74     -     -     -   -15     -     - |
 BRMU |   -19     -    20    -5     -     9    -6   -26     -     - |
 BRST |  -188     -   156     -   152     -     -     -     -     - |
 BRUX |     6     -     -   -29    20     -     -    16     -     - |
 BSHM |   -13     -     -     -     -    17     -   -27     -     - |
 CAS1 |   -35     -   120   -28   -56   -13     7    17     -     - |
 CCJ2 |   241     -     X    84     X  -394     -   330     -     - |
 CEDU |    83   100     X    21     -  -174  2385   -31     -     - |
 CHPG |   -85     -     -     -   173     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -23     -     -    -5     -    33     -    28     -     - |
 CHTI |     3     -     -    -6     X     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -11    -1   124   -20     -   -88 -6448   -24     -     - |
 CNMR |   -37     -    13    56     -    -4     -    10     -     - |
 COCO |    -9     -     X   -58    83     -     -    46     -     - |
 CORD |   -10     -     -    18     -     - -1814     -     -     - |
 CPVG |  -162     -    71     -   223     -     -   -32     -     - |
 CRO1 |    31    40     -    44  -144     - -1782    46     -     - |
 CZTG |     -     -    80     -     -   -76     -     -     -     - |
 DAEJ |   -30    18     -   -94   112    25     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -    -2     -     1   -30     -     -     - |
 DARW |    37     -     X   -54   -24     - -5780     7     -     - |
 DAV1 |   -26     -     X   -35    93     - -6101    -1     -     - |
 DGAR |  -107     -     X  -131   251    70     -   -42     -     - |
 DJIG |     -     -    75     -   -17   -59     -   -42     -     - |
 DRAO |    26    56   -40   -34     -     -     -    66     -     - |
 DUBO |    -2     -    64   -89     8     -     -    -9     -     - |
 DYNG |   -11     -     -     -    22     -     -    59     -     - |
 FAA1 |   -21     -     X   136  -110     -     -    67     -     - |
 FAIR |  -132    57     -   -38   207    35 -3369   -22     -     - |
 FLIN |   -63     -    71   -39    66     -     -     2     -     - |
 FLRS |    17     -     -    14     -   -32     -    15     -     - |
 GAMB |     -     -    95     -     -   -90     -   -72     -     - |
 GLSV |   -66     -    10    -7   128     -     -   -70     -     - |
 GMSD |    18     -   -15     -   -13     -     -     -     -     - |
 GODE |   -56   -18     -     X   128     - -5336   -60     -     - |
 GODZ |    -5    13     -     -     -     -   -61     -     -     - |
 GOL2 |     0     1     -     -     -     -     -    64     -     - |
 GOLD |     6     -    10   -24     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   -68     -     -   124     -     -     -    -5     -     - |
 GRAS |   -43     -   111   -70     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   -78     -     X   142     -     -     -   -29     -     - |
 GUAM |   -11     -     -    20     -     -     -   105     -     - |
 GUAT |     4     -     -   -55     -    34     -     -     -     - |
 GUUG |    20     -     -   -36     -     -   -73     -     -     - |
 HARB |   -82    51     X   -43   172     - -5641   -60     -     - |
 HERS |   -82   102     X    77     -     - -5057   -46     -     - |
 HERT |   -10     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   214  -343  -101     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -45     -     -    82     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    44    17     X    20   -76   -32     -    29     -     - |
 HOFN |  -110     -   133    49   -31     -     -   -40     -     - |
 HOLB |   -16     -     -    19    11     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -91     -     -     -   184     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -17     -     -  -112     -   100 -3056   -39     -     - |
 HYDE |    66     -   -29   -79   137   -88     -   -77     -     - |
 IENG |    35  -151     -    48     -     -  -138    41     -     - |
 INEG |    28     -   -63     -     -    24    15     -     -     - |
 INVK |     2     -     -   -61    64     -    47     -     -     - |
 IQAL |   -60     -   153     -     -   -67     -     -     -     - |
 IRKJ |    87     -   -63     4   -87     -     -   -56     -     - |
 JFNG |   -57     -    71     -     -     6     -    44     -     - |
 JOG2 |    23     -   -27     -    -7     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -60     -    81     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -30    66     -     7     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    47     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -164     -   106   -34   214     -   -67    18     -     - |
 KERG |    98    31   -12   -99     -   -61    36   -60     -     - |
 KIRI |    10     -     -     -     -   -13    85    60     -     - |
 KIRU |   -23    81     X    12   -35     -     -   -22     -     - |
 KIT3 |    61     -   -74     -   -14     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -43    88     -    13     -     - -5181    39     -     - |
 KOKV |     8     -    23   -61     -    10     -    -1     -     - |
 KOUG |    13     -     X     -   -26     -     -    86     -     - |
 KRGG |  -128     -     -   124   120     -     -    10     -     - |
 KZN2 |  -224     -     -     -   455     -     -     -     -     - |
 LPAL |    -5     -     -     -     -     6     -     -     -     - |
 MAC1 |   -48     -   -18   -96   182    29   134   -35     -     - |
 MAG0 |     7     -     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -42     -     X     -    86     -     -     -     -     - |
 MAL2 |   -68     -     X   -13     -    96     -   -21     -     - |
 MANA |   -47     -     -    85     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -43   105     X     -     -     - -7889     -     -     - |
 MAS1 |  -149    81     X    77   150     - -2648   -38     -     - |
 MATE |   -15    69   -22     4     -     -  -127    -9     -     - |
 MAW1 |    78     -     X   -96  -177    79 -6709   -96     -     - |
 MAYG |  -190     -   258     -     -     -     -     0     -     - |
 MBAR |     -     -    66   -88     -     - -2086   -42     -     - |
 MCM4 |    19    31    -6  -160  -172   187     -    19     -     - |
 MDVJ |    38     -    -8   -58     -     -  -140    -1     -     - |
 MEDI |    90  -222     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -79     -     -     -   160     -     -     -     -     - |
 METS |   -33    81     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -20     -     X     -    40     -     -    35     -     - |
 MKEA |   104     -  -128   -19     -     -     -    76     -     - |
 MOBS |    28     -     X     -   -56     - -3384     -     -     - |
 MONP |  -150     -   204     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    28     -     -   -51     -     -   139     -     -     - |
 MQZG |    25     -   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |   -90     -   123     -     -     -   -38     -     -     - |
 NANO |    46     -   -64     2     -     -     -     -     -     - |
 NICO |    -2     -    84    95  -227     -     -   -76     -     - |
 NIST |     7    38     -   -40     -     -     -    35     -     - |
 NIUM |   -45     -     -    82     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -12     -     X    39  -146    80 -4854    19     -     - |
 NLIB |    69     X     -  -125     -     -     -   -12     -     - |
 NNOR |   -46   -69     X     -   151     - -2786     -     -     - |
 NOVM |   -83     -    42    40     -    40     -   -94     -     - |
 NRC1 |   -13    36     -    -4     -     - -3114    23     -     - |
 NRIL |  -127     -    67   -52   192    16     -   -16     -     - |
 NTUS |    19     -    -9   -41     -    13   -99   -20     -     - |
 NYA1 |   -26     -    83   -64     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    11     -     -     -   -22     -     -   -76     -     - |
 NYAL |   -24    60     -     -     -     -  -205     -     -     - |
 OHI2 |   -72     -   134   -47     -     - -3741    35     -     - |
 OHI3 |   -70     -    96     -   -69    44   125   -42     -     - |
 ONS1 |   -59     -     -     -   120     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -48   108     X     9     -     - -5003   -31     -     - |
 OPMT |   -13   112     -   -61     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    87     -     -     -  -178     -     -    80     -     - |
 OWMG |     -     -    60     -     -   -57     -   -22     -     - |
 PADO |    -6     -     -     -    13     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -186   208     - -8930     -     -     - |
 PDEL |   -40     -    21   -89   149     -     -     -     -     - |
 PERT |   -59    22    47    83     -   -39   -64    86     -     - |
 PETS |    87     -   -21  -252     -    87   159   -56     -     - |
 PIE1 |   -24    40     -   -41    -3    41 -3192   -17     -     - |
 PIMO |  -120     -     -    90   156     -     -     -     -     - |
 PNGM |     -     -    55     -     -   -52     -    19     -     - |
 POL2 |   -39     -     -     8     -    45     -   -14     -     - |
 POLV |   -34     -     -    96     -   -26  -145     -     -     - |
 POTS |    67     -   -92     -     -     -     -    -9     -     - |
 POVE |  -142     -   110   109     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -22    62     -    -7     -     -     -    13     -     - |
 PTAG |     5     -     -     -     -    -6     -     -     -     - |
 PTBB |   -65     -     X   117     -     -     -     -     -     - |
 QUIN |    -7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    30     -     -    26   -90     - -2136     -     -     - |
 RAMO |   -39     -    53     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -65     -    88     X     -     -   -72     4     -     - |
 REYK |   -54     -     -   -25   137     -  -339     7     -     - |
 RGDG |   -68     -   136     -   -64     -     -    92     -     - |
 RIOP |   -36     -     -    65     -     -     -     -     -     - |
 SALU |   -42     -     -    76     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    13     -     -   -23     -     - -2498    39     -     - |
 SAVO |  -121     -   146    26     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -69    43    91   -28     -     - -3148   -12     -     - |
 SCOR |   -21     -     -     -     -    27     -     -     -     - |
 SCRZ |   -16     -     -     -    32     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -165     -   183     -    74    -6     -   -23     -     - |
 SFER |   -66    11   123   -52     -     -  -263     -     -     - |
 SGOC |     1     -     -     -    -1     -     -    35     -     - |
 SOFI |   -48     -    86   -26     -     -  -362     -     -     - |
 SOLO |     -     -   108     -     -  -102     -    11     -     - |
 SPT0 |   -82    80     -    90     -     - -6474    37     -     - |
 SSIA |    -8     -     -    14     -     -     -    14     -     - |
 STFU |   -36     -     -     -    72     -     -     -     -     - |
 STHL |   -90     -   107   -29     -    36     -   -25     -     - |
 STJO |   -75    12     -     4    76    43 -2359   -18     -     - |
 STK2 |   -32     -     -     -   105   -25     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -24     -     -    20     - -5984     -     -     - |
 SUTH |  -114     -     -    31   197     - -8749     -     -     - |
 SUTM |    -2     -     -     -     3     -     -   -44     -     - |
 SUWN |    56    14     -  -113     -     -   155     -     -     - |
 TEHN |    -7     -     -     4     -     7     -     -     -     - |
 THTI |    34     8   -59   -60     -    50   142     -     -     - |
 TIDB |    20    11     -   -44     -     -     -    80     -     - |
 TIXI |     X     -    80     -  -119     -     -    26     -     - |
 TLSE |  -201    32   175   -84   215     -  -354  -135     -     - |
 TONG |   -77     -     X     -   122    22 -5142    22     -     - |
 TOW2 |   -32     -     X   -21     3    54     -    28     -     - |
 TRO1 |   -94     -   170   -12  -122    47  -268     -     -     - |
 TSKB |   -23    57     -     -     -     -    82     -     -     - |
 TWTF |   -15     3     -   -31    62     - -2620    -8     -     - |
 UFPR |   -56     -     -   101     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   179     -  -149     -  -142     -     -    26     -     - |
 UNB3 |   -56     -     -     -   114     -     -     -     -     - |
 UNSA |    49     -   -67     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   148     -  -201     -     -     -     -    10     -     - |
 USN7 |   -62    32     X    88     -     -     -   -15     -     - |
 USUD |   -43    65     -    29     -     - -4901    76     -     - |
 VALD |   -79     -   107     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -107    35     X   -60   255     -     -   -94     -     - |
 VOIM |   -91     -   112     -    15     -     -   -90     -     - |
 WAB2 |     0     -     -    -1     -     - -5424   -18     -     - |
 WARK |   -91     -     -     -   185     -     -    48     -     - |
 WHIT |   -35    49    48   -37     -     -     -    23     -     - |
 WILL |   -70    39     -    67     -    23   -15     -     -     - |
 WIND |   -35     -   -26     -   110     -     -   -12     -     - |
 WSRT |   -30    62     -    10     -     - -5427   -17     -     - |
 WTZR |   -17     -   150   -11     -  -112  -249     5     -     - |
 WUH2 |   181     -     -     -  -368     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -144     -     -   -19   237    49  -177    35     -     - |
 YAKT |   -86     -    60    -9     -    60     -    32     -     - |
 YAR2 |   -10    60     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -27     -     -     -    56     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -   274     -     -     -  -144     -     -     -     - |
 YELL |   -65    38     -   -85   196     - -2492   -26     -     - |
 YKRO |     6     -    36    -5     -   -38 -1592   -12     -     - |
 ZAMB |   -59     -   111   -41     -     -     -   -51     -     - |
 ZECK |   -31     -    57   -28     -     -     -   -73     -     - |
 ZIM2 |  -146     -   199     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -26     -     -    48     -     -  -245     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    14     6     8     9     8    36     7   366     - | 2880    310
    2 |     6    13     8     5    11     7   223    12   784     - | 2880    301
    3 |     6    11    15     7    11     8   120    14   516     - | 2880    191
    5 |     5    14     8     6    10     6    59    15   509     - | 2880    432
    6 |     5    12    10     8    11     7    39     6   736     - | 2880    449
    7 |     6    13     7    10    13     7    78    11  2473     - | 2880    228
    8 |     6    18     7    13    11     8    37    11  2954     - | 2880   1033
    9 |     4    14     6     8    13     8    51    13   558     - | 2880    381
   10 |     4    12     9     7     9     5    42    14   464     - | 2880    156
   11 |     6    18     9    10    10    10    28    10   654     - | 2880    361
   12 |    10    24     7    18    11     9    86    17   403     - | 2880    340
   13 |     4    14    10     8    10     6    64    15   934     - | 2880    480
   14 |     4    16     6     6    11     8    78    15   633     - | 2880    211
   15 |     4    10    11     7    11     7    93    13   524     - | 2880    286
   16 |     4    14     8    11    11     7    90     6   690     - | 2880    283
   17 |     4    13     6     6     X     5    85    16  2459     - | 2880    447
   18 |     X     X     X     X     9     6   153    17  1130     - | 2643    869
   19 |     5    17     8     9    13     6   290    12   511     - | 2880    327
   20 |     5    11     9    11     8     5    48    15   817     - | 2880    274
   21 |     6    14     8    11    10     9   127    14   544     - | 2880    337
   22 |     5    11     6     5     9     8   241    12   485     - | 2880    329
   23 |     5    11     6     9    12     8    76    18   386     - | 2880    169
   24 |     4    14    10    12    12     7    62    18  2446     - | 2880   3692
   25 |     7    16     9     8    10     8    37    14   427     - | 2880    199
   26 |     6    14     7    24    14     6    33    12   391     - | 2880    257
   27 |     6    13     8     8    11     8    55    22   772     - | 2880    305
   28 |     5    10     8    14    12     7    56     7  3346     - | 2880    312
   29 |     5    14     8     7    13     7    91    14   444     - | 2880    335
   30 |     5    12     7    12    14     6    38     7   574     - | 2880    341
   31 |     5    11     8     7    10     7    90    17   684     - | 2880    175
   32 |     4    11     7     6    10     7   131    21   516     - | 2880    181
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     9     -     X    19    18    12     -     -     -     - |  288   2641
 ABPO |     7     -     -    12     -    10     -     -     -     - |  288   2749
 ADIS |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     5    12     -     8     -     -    25     6     -     - |  288   2081
 ALGO |     5     9     -    10     -     -     -     7     -     - |  288    104
 ALIC |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  156   3384
 ANKR |     6     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  288   8705
 AREG |     6     -     X     -    11     -     -    10     -     - |  288   2831
 AREQ |     8    12     -    12     -     7     -     5     -     - |  288   2699
 ARTU |     7     -     6    12    10     7     -     6     -     - |  288    >>>
 ASCG |     X     -     7     -     -     7     -     5     -     - |  286   3263
 ASPA |     9     -    11    14     -     -    37    10     -     - |  288   5167
 AUCK |    11     -     9    13     -     -    48     -     -     - |  288   5818
 BADG |     6     8     -     -     -     6     -     -     -     - |  288     33
 BAKE |     6     -     6    13    11     -    44     8     -     - |  288   2612
 BAKO |    11     -     -    20     -     -    34     -     -     - |  283   2517
 BJFS |     8     -    11    13     8     -    25    11     -     - |  288   2477
 BOGT |    12     -    13    14    19    13    24     7     -     - |  288   4213
 BOR1 |     9    16     -    13     -     -     -     9     -     - |  288   2314
 BRAZ |     8     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   3937
 BREW |     5    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 BRFT |    10     -    10    13     -     -     -    11     -     - |  288   2647
 BRMU |     6     -    11    11     -     9    28     7     -     - |  288   5146
 BRST |    14     -    16     -    27     -     -     -     -     - |  288   2616
 BRUX |    11     -     -    22    17     -     -     8     -     - |  288     22
 BSHM |     5     -     -     -     -     6     -     8     -     - |  288  39363
 CAS1 |     5     -     7     8    12    14    24     7     -     - |  288   2277
 CCJ2 |     9     -     X    17     X    17     -    11     -     - |  285   7047
 CEDU |     6    11     X    14     -    10    33     5     -     - |  288     63
 CHPG |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  286   3733
 CHPI |     6     -     -    15     -     8     -     9     -     - |  288   2557
 CHTI |     6     -     -    10     X     -     -     -     -     - |  131   3870
 CHUR |     8    11    11    12     -     8    37     6     -     - |  288  18384
 CNMR |    10     -    15    18     -    15     -     9     -     - |  288   4208
 COCO |     7     -     X    11    12     -     -     8     -     - |  288   1792
 CORD |     8     -     -    15     -     -    28     -     -     - |  288   3569
 CPVG |     5     -     6     -    11     -     -     9     -     - |  288   3936
 CRO1 |    11    14     -    15    18     -    25    10     -     - |  288   3867
 CZTG |     -     -     9     -     -     8     -     -     -     - |  153   2360
 DAEJ |     7    17     -     8    12     7     -     -     -     - |  288   3560
 DAKR |     -     -     -    20     -    14    39     -     -     - |  279   3516
 DARW |    11     -     X    21    27     -    41    18     -     - |  288   3575
 DAV1 |     4     -     X     5    11     -    33     9     -     - |  288   1747
 DGAR |    12     -     X    20    21    12     -     9     -     - |  288   2073
 DJIG |     -     -    10     -    13     8     -     6     -     - |  288   6035
 DRAO |     4    12     8     7     -     -     -     6     -     - |  288   1966
 DUBO |     6     -     8     8    10     -     -     6     -     - |  288  32338
 DYNG |     3     -     -     -     6     -     -     8     -     - |  288   2630
 FAA1 |     8     -     X    11    12     -     -     9     -     - |  288   6081
 FAIR |     6     8     -     8     8     7    27     6     -     - |  288   3419
 FLIN |     7     -     9    10    15     -     -     6     -     - |  288   3114
 FLRS |     6     -     -    14     -     7     -     9     -     - |  288   3219
 GAMB |     -     -    12     -     -    12     -    13     -     - |   87   3746
 GLSV |     3     -     4     7     8     -     -     6     -     - |  288   4465
 GMSD |     7     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288   3293
 GODE |     7     9     -     X    10     -    34    10     -     - |  288     47
 GODZ |     9    21     -     -     -     -    28     -     -     - |  288  30591
 GOL2 |     5    11     -     -     -     -     -    15     -     - |  288     91
 GOLD |     6     -     9    18     -     -     -     -     -     - |  288     61
 GOPE |     5     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288     34
 GRAS |     5     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288   3708
 GRAZ |     5     -     X     9     -     -     -     7     -     - |  288   3023
 GUAM |     9     -     -    16     -     -     -    10     -     - |  288   5774
 GUAT |     9     -     -    16     -    10     -     -     -     - |  288   3883
 GUUG |    10     -     -    17     -     -    50     -     -     - |  288   3850
 HARB |     8    10     X    10    11     -    40     7     -     - |  288   1669
 HERS |    12    27     X    15     -     -    40    16     -     - |  288     28
 HERT |    10     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  283   4042
 HLFX |     5    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  250    >>>
 HNPT |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   4130
 HOB2 |     8    11     X    10    14     8     -     6     -     - |  288   1737
 HOFN |     5     -     7     7    15     -     -     7     -     - |  288   2098
 HOLB |     8     -     -     7    20     -     -     -     -     - |  288   2236
 HRAG |     2     -     -     -     5     -     -     -     -     - |   48     13
 HRAO |     7     -     -    15     -     7    32     9     -     - |  288     43
 HYDE |    11     -    11    17    13    10     -    10     -     - |  288   5883
 IENG |     8    18     -     7     -     -    23     6     -     - |  288     23
 INEG |     7     -    11     -     -     9    36     -     -     - |  288   5992
 INVK |     4     -     -     7     8     -    22     -     -     - |  288   4138
 IQAL |     7     -     7     -     -    14     -     -     -     - |  288   2854
 IRKJ |     6     -     9     7     7     -     -     8     -     - |  288    158
 JFNG |     6     -     9     -     -     7     -     7     -     - |  288   4664
 JOG2 |     8     -    10     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3501
 JOZE |     6    13     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2694
 JPLM |     -    14     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3254
 KARR |     8     -     8    11    16     -    33     8     -     - |  288   5886
 KERG |    10    14    15    16     -    13    31    11     -     - |  288   2414
 KIRI |    25     -     -     -     -    32    58    32     -     - |   74   3434
 KIRU |     5     9     X     7     6     -     -     7     -     - |  288   1163
 KIT3 |     6     -     8     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     7    12     -    14     -     -    38     9     -     - |  288     42
 KOKV |     9     -     9    16     -    11     -     8     -     - |  288     44
 KOUG |     8     -     X     -    17     -     -    13     -     - |  288   1435
 KRGG |     7     -     -    15    14     -     -     8     -     - |  288   2007
 KZN2 |     3     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  113   3156
 LPAL |     5     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   4810
 MAC1 |     5     -     7     6    13     6    29     5     -     - |  288   1886
 MAG0 |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   7318
 MAJU |     9     -     X     -    17     -     -     -     -     - |  288   2531
 MAL2 |    11     -     X    21     -    13     -    11     -     - |  288  13778
 MANA |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   4562
 MAR6 |    10    24     X     -     -     -    29     -     -     - |  288   1631
 MAS1 |     6     9     X    10    13     -    32     8     -     - |  288   2819
 MATE |     5     9     6     8     -     -    36     7     -     - |  288     31
 MAW1 |     6     -     X     7    10     9    34     6     -     - |  288   1772
 MAYG |     7     -     9     -     -     -     -     7     -     - |  288   3080
 MBAR |     -     -     9    12     -     -    42     9     -     - |  288   4108
 MCM4 |     5    14     7     8     9    12     -     5     -     - |  288   7295
 MDVJ |     7     -     8     9     -     -    74     7     -     - |  288     22
 MEDI |     3     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 METG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2447
 METS |     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     5     -     X     -    10     -     -     9     -     - |  288     17
 MKEA |     8     -    10    16     -     -     -    10     -     - |  288     43
 MOBS |     6     -     X     -    12     -    31     -     -     - |  288   2154
 MONP |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3061
 MORP |    10     -     -    17     -     -    42     -     -     - |  288   3951
 MQZG |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5576
 MTKA |     8     -    11     -     -     -    36     -     -     - |  266   3527
 NANO |     6     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288   2093
 NICO |     7     -     7    12    11     -     -     6     -     - |  288   7394
 NIST |     5     9     -     8     -     -     -    21     -     - |  288     23
 NIUM |     9     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   4321
 NKLG |     9     -     X    14    11     8    35     3     -     - |  288   2355
 NLIB |     6     X     -    11     -     -     -    13     -     - |  288     40
 NNOR |     4     9     X     -     8     -    21     -     -     - |  288    454
 NOVM |     6     -     9    12     -    10     -    16     -     - |  288     41
 NRC1 |     5    11     -     8     -     -    25     9     -     - |  288     14
 NRIL |     5     -     6     7     5     5     -     6     -     - |  288   6090
 NTUS |     9     -    12    16     -    12    39    13     -     - |  288   3105
 NYA1 |     3     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   6113
 NYA2 |     4     -     -     -     8     -     -     8     -     - |  288    >>>
 NYAL |     4     9     -     -     -     -    27     -     -     - |  288    331
 OHI2 |     5     -     7     7     -     -    34    10     -     - |  288     56
 OHI3 |     7     -     7     -    16    11    38     9     -     - |  288     56
 ONS1 |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  183   2610
 ONSA |     8    13     X    12     -     -    46     6     -     - |  288     20
 OPMT |     8    16     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     26
 OUS2 |     6     -     -     -    12     -     -    11     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     7     -     -     6     -     7     -     - |  235   3289
 PADO |     2     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   2836
 PALM |     -     -     -    11    12     -    31     -     -     - |  288   6349
 PDEL |    12     -    13    16    16     -     -     -     -     - |  288   3070
 PERT |     8    19     9    13     -     9    23     8     -     - |  288   6066
 PETS |     4     -     8     9     -     6    38     5     -     - |  288   8525
 PIE1 |     6     7     -    10    10     7    27     7     -     - |  288     14
 PIMO |    13     -     -    20    24     -     -     -     -     - |  288   6363
 PNGM |     -     -    10     -     -     9     -     6     -     - |  288   5060
 POL2 |     4     -     -     9     -     6     -     8     -     - |  288   7949
 POLV |     6     -     -     9     -     7    22     -     -     - |  288   4793
 POTS |     6     -     8     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 POVE |    11     -    12    13     -     -     -     -     -     - |  288   3822
 PRDS |     9    27     -     8     -     -     -     9     -     - |  288     60
 PTAG |    11     -     -     -     -    14     -     -     -     - |  287   3675
 PTBB |     7     -     X    13     -     -     -     -     -     - |  287     26
 QUIN |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5168
 RABT |     6     -     -    11    12     -    32     -     -     - |  288   4836
 RAMO |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     7     -     9     X     -     -    69     9     -     - |  288   5496
 REYK |     9     -     -    10    25     -    31    12     -     - |  288   2002
 RGDG |     6     -     6     -    18     -     -    11     -     - |  288   4141
 RIOP |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2978
 SALU |     7     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   3700
 SANT |     5     -     -    10     -     -    30     8     -     - |  288   2225
 SAVO |    14     -    13    17     -     -     -     -     -     - |  288   3851
 SCH2 |     7    12    10     9     -     -    29     5     -     - |  288   3073
 SCOR |     4     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   2914
 SCRZ |     6     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4636
 SEYG |    12     -    13     -    22    16     -     7     -     - |  288   3686
 SFER |     9    11    10    12     -     -    28     -     -     - |  288     28
 SGOC |     7     -     -     -    13     -     -    14     -     - |  288    >>>
 SOFI |     5     -     6    10     -     -    31     -     -     - |  288   7166
 SOLO |     -     -    11     -     -    10     -     7     -     - |  288   5407
 SPT0 |     7    14     -    10     -     -    32     6     -     - |  288     18
 SSIA |     8     -     -    15     -     -     -    17     -     - |  281   7943
 STFU |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  15750
 STHL |     6     -     7    11     -     7     -     3     -     - |  288   5620
 STJO |    12    15     -    20    21    12    42     8     -     - |  288    172
 STK2 |     6     -     -     -     9     7     -     -     -     - |  288   5955
 STR1 |     -     8     -     -     6     -    43     -     -     - |  288   2288
 SUTH |     8     -     -    13    11     -    27     -     -     - |  288   2207
 SUTM |     6     -     -     -    12     -     -    11     -     - |  288    >>>
 SUWN |     4    11     -     7     -     -   106     -     -     - |  288   3258
 TEHN |     6     -     -    11     -     6     -     -     -     - |  288   7298
 THTI |    11    12    15    13     -    10    25     -     -     - |  288   5658
 TIDB |     5     8     -    11     -     -     -    14     -     - |  288     49
 TIXI |     X     -     7     -    11     -     -     9     -     - |  268    >>>
 TLSE |     5    19     7    12    11     -    22     6     -     - |  288   2453
 TONG |     7     -     X     -    14    10    36     9     -     - |  288   2168
 TOW2 |    12     -     X    16    16     9     -     7     -     - |  288   3134
 TRO1 |     4     -     7     8     8     4    29     -     -     - |  288   2512
 TSKB |     7    16     -     -     -     -    34     -     -     - |  285   5905
 TWTF |     9    12     -    14    15     -    25    10     -     - |  288     48
 UFPR |     8     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  285   3592
 ULAB |     6     -     8     -     6     -     -    10     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     3     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    958
 UNSA |     9     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     4     -     6     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 USN7 |    10    23     X    14     -     -     -    10     -     - |  288     19
 USUD |     7    14     -    12     -     -    34    10     -     - |  288     35
 VALD |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3086
 VILL |    10    22     X    11    11     -     -     8     -     - |  288   3126
 VOIM |    10     -    14     -    16     -     -    11     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -     8     -     -    26     5     -     - |  288     18
 WARK |     8     -     -     -    16     -     -    15     -     - |  288   3871
 WHIT |     3    15     6     9     -     -     -     8     -     - |  288 148788
 WILL |     5     9     -     8     -     5    23     -     -     - |  288   4152
 WIND |     5     -    10     -    14     -     -     5     -     - |  288    >>>
 WSRT |    10    14     -    18     -     -    39    13     -     - |  288   2210
 WTZR |     5     -     7    10     -     7    32     5     -     - |  288     22
 WUH2 |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     8     -     -    16    14     8    34     8     -     - |  288   3195
 YAKT |     6     -     9     9     -     7     -     7     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     6     9     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     75
 YARR |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   3427
 YEBE |     -    10     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   6997
 YELL |     5     9     -     7     7     -    34     7     -     - |  288     22
 YKRO |     8     -     9    12     -    10    32     6     -     - |  288   3948
 ZAMB |     9     -     9    14     -     -     -     4     -     - |  288   5538
 ZECK |     7     -    21    20     -     -     -    14     -     - |  264     45
 ZIM2 |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3835
 ZIMM |     6     -     -    10     -     -    25     -     -     - |  288   4759
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    14     9    11    12     8    98    10  1229     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2075-0  0:10:00 |   488721679
cod |   TIXG  | 2075-0  0:15:00 |   488740600
cod |   TIXG  | 2075-0  0:25:00 | -1022475132
cod |   TIXG  | 2075-0  0:30:00 |   488768539
cod |   TIXG  | 2075-0  0:35:00 |  -511232934
cod |   TIXG  | 2075-0  0:40:00 |   488785963
cod |   LHAZ  | 2075-0  2:55:00 |        2666
cod |   HLFX  | 2075-0  3:25:00 |        -612
cod |   LHAZ  | 2075-0 18:10:00 |        -676
grg |   LHAZ  | 2075-0  2:50:00 |        2679
grg |   LHAZ  | 2075-0 20:00:00 |        -706



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     3.33     4.13     4.12     4.12   | 1.94e-14  7.39e-15  1.65e-15 |
 HRAO |   288   288     1   288     2.92     4.13     0.61     0.61   | 3.51e-14  1.02e-14  2.52e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.35     4.13     1.26     1.26   | 3.56e-14  7.97e-15  2.42e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     2.87     4.13     4.12     4.12   | 4.20e-14  6.58e-15  1.61e-15 |
 NIST |   288   276     4   288     2.36     4.13     4.12     4.12   | 6.23e-14  1.23e-14  2.36e-15 |
 NRC1 |   288   286     1   288     2.84     4.13     3.49     3.49   | 3.50e-14  5.84e-15  1.83e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.13     4.13     4.12     4.12   | 2.06e-14  4.54e-15  3.87e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.83     4.13     2.37     2.37   | 2.55e-14  8.30e-15  4.57e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.70     4.13     4.12     4.12   | 2.81e-14  6.29e-15  2.78e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.93     4.13     4.12     4.12   | 2.52e-14  5.81e-15  2.28e-15 |
 HERS |   288   287     0   288     2.84     4.13     2.41     2.41   | 3.61e-14  1.03e-14  2.43e-15 |
 MGUE |   288   286     1   288     3.73     4.13     2.80     2.80   | 3.22e-14  6.44e-15  2.02e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     2.45     4.13     4.12     4.12   | 7.53e-14  7.26e-15  4.11e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.24     4.12     1.30     1.30   | 4.13e-14  6.51e-15  1.86e-15 |
 PTBB |   287   287     0   287     2.71     4.11     4.11     4.11   | 3.84e-14  1.32e-14  2.93e-15 |
 WTZR |   288   286     1   288     2.23     4.10     1.21     1.21   | 4.84e-14  6.61e-15  1.26e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.21     4.06     4.12     4.12   | 4.22e-14  1.07e-14  2.95e-15 |
 USUD |   288   286     1   288     1.90     3.09     4.12     4.12   | 4.01e-14  9.05e-15  2.93e-15 |
 CEDU |   288   287     1   288     1.85     2.94     2.54     2.54   | 2.89e-14  9.25e-15  3.16e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     1.80     2.76     0.97     0.97   | 2.71e-14  5.55e-15  2.10e-15 |
 ALGO |   288   286     2   197     2.06     2.74     1.45     1.45   | 3.60e-14  6.52e-15  4.82e-15 |
 BRUX |   288   288     1   197     2.02     2.74     1.54     1.54   | 3.84e-14  1.20e-14  3.19e-15 |
 USN7 |   288   288     2   197     1.44     2.56     0.73     0.73   | 4.09e-14  1.16e-14  2.24e-15 |
 YAR2 |   288   287     1   288     1.45     1.80     1.16     1.16   | 4.62e-14  1.51e-14  7.61e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.44     1.78     0.84     0.84   | 4.23e-14  7.03e-15  1.59e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.42     1.72     0.80     0.80   | 3.70e-14  9.41e-15  2.76e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.40     1.68     0.38     0.38   | 7.39e-14  9.95e-15  5.97e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.34     1.55     1.04     1.04   | 8.79e-14  8.38e-15  3.91e-15 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.31     1.47     1.16     1.16   | 6.64e-14  9.80e-15  1.96e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.93     0.73     0.36     0.36   | 2.41e-14  6.91e-15  4.27e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.64     0.35     0.60     0.60   | 2.27e-14  6.67e-15  1.76e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.41     0.26     3.14     3.14   | 5.98e-14  2.17e-14  2.28e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.53     0.24     0.26     0.26   | 3.62e-14  6.26e-15  5.53e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.46     0.18     0.18     0.18   | 3.15e-14  1.42e-14  6.54e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.42     0.15     0.20     0.20   | 1.00e-13  1.05e-14  6.45e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     0.39     0.13     0.20     0.20   | 4.91e-14  6.64e-15  2.48e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     0.38     0.12     0.14     0.14   | 5.32e-14  2.01e-14  1.41e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.13     0.11     4.12     4.12   | 5.86e-14  1.80e-14  2.37e-14 |
 G03  |   288   284     2   288     4.13     0.11     4.12     4.12   | 6.91e-14  2.37e-14  9.65e-15 |
 G09  |   288   282     3   288     1.47     0.11     0.33     0.33   | 8.57e-14  3.02e-14  5.31e-14 |
 ZECK |   264   264     0   264     0.33     0.10     0.08     0.08   | 3.49e-14  1.06e-14  5.76e-15 |
 TWTF |   288   288     1   197     0.27     0.09     0.28     0.28   | 3.96e-14  1.69e-14  6.22e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.31     0.08     0.32     0.32   | 4.03e-14  9.56e-15  2.97e-15 |
 G26  |   288   286     1   288     4.13     0.04     3.25     3.25   | 7.37e-14  2.97e-14  4.93e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.13     0.03     2.54     2.54   | 6.11e-14  2.85e-14  2.72e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.13     0.02     1.27     1.27   | 6.06e-14  3.33e-14  2.40e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.53     1.53   | 5.36e-13  6.13e-14  1.14e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.12     0.12   | 2.62e-14  6.31e-15  1.80e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.32     1.32   | 5.08e-13  6.41e-14  2.53e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.31     0.31   | 5.72e-13  6.55e-14  1.83e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.36     0.36   | 6.60e-13  6.55e-14  2.78e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.66     0.66   | 6.59e-13  6.56e-14  3.04e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.06     0.02     0.55     0.55   | 8.56e-14  2.49e-14  4.05e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.41     0.41   | 6.31e-13  7.04e-14  1.79e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.63     0.63   | 6.34e-13  5.92e-14  1.74e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.95     0.95   | 7.46e-13  6.57e-14  3.34e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.86     0.86   | 7.06e-13  7.16e-14  2.22e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.40     1.40   | 7.96e-13  7.16e-14  4.15e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.12     0.12   | 6.86e-13  8.26e-14  3.58e-14 |
 HOB2 |   288   288     1   197     0.10     0.01     0.01     0.01   | 5.00e-13  1.98e-13  2.39e-13 |
 G13  |   288   288     0   288     0.20     0.00     0.08     0.08   | 5.91e-13  8.54e-14  5.18e-14 |
 G18  |   262   262     0   262     0.18     0.00     0.04     0.04   | 1.70e-12  5.15e-13  5.25e-13 |
 ABPO |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  9.33e-13  1.69e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-13  8.21e-13  3.05e-13 |
 AUCK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BOR1 |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  7.51e-13  3.05e-13 |
 BRFT |   288   226    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.63e-12  1.34e-12  1.93e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  4.95e-13  2.53e-13 |
 CHPI |   288   246    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  8.02e-13  1.82e-13 |
 CNMR |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  9.69e-13  5.20e-13 |
 COCO |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.63e-13  1.95e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAV1 |   197   158    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  7.17e-13         - |
 DGAR |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  6.48e-13  1.83e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  1.73e-13  1.79e-13 |
 FLIN |   288   260    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  1.18e-12  2.85e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.54e-13  8.97e-14  5.92e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.99e-13  2.66e-13  6.15e-14 |
 G10  |   288   276     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-13  4.06e-14  1.56e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  7.16e-14  2.89e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  1.04e-13  5.63e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  9.45e-14  2.68e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.51e-13  9.21e-14  3.18e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  3.41e-13  2.13e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.30e-13  7.26e-14  2.67e-14 |
 GLSV |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  6.52e-13  3.51e-13 |
 GMSD |   288   254    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.95e-12  1.04e-12  1.78e-13 |
 GOPE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-14  1.05e-14  3.60e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-13  5.83e-13  1.36e-13 |
 HOFN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  5.10e-13  4.86e-13 |
 JPLM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.63e-13  1.34e-13  3.49e-13 |
 KARR |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-12  9.20e-13  6.16e-13 |
 KERG |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  7.74e-13  1.16e-13 |
 KIRU |   197   197     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-13  3.05e-13         - |
 MAC1 |   287   116   116     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-11  5.50e-12  1.11e-12 |
 MAR6 |   288   268     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  6.13e-13  2.00e-13 |
 MAS1 |   288   247    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.46e-12  1.01e-12  3.10e-13 |
 MAW1 |   101    90     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  5.65e-13         - |
 MOBS |   288   273     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  4.52e-13  2.69e-13 |
 NANO |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  3.50e-13  2.11e-13 |
 NIUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   288   265     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  1.89e-13  3.61e-14 |
 NYAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-13  1.81e-13  2.84e-14 |
 PERT |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-12  9.94e-13  6.59e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-14  5.32e-15  2.12e-15 |
 REUN |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SANT |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  6.74e-13  2.61e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 STR1 |   288   263     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  5.42e-13  2.65e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   288   256    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  9.55e-13  1.64e-13 |
 TLSE |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  6.86e-13  3.18e-13 |
 TOW2 |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  5.50e-13  3.89e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  2.95e-13  3.01e-13 |
 XMIS |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  9.35e-13  2.52e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-14  5.37e-15  1.54e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  1.52e-13  1.80e-13 |
 G01  |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-14  3.37e-14  3.78e-14 |
 IRKJ |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.68e-14  2.01e-14  1.28e-14 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  3.65e-13  1.87e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  7.81e-13  3.45e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  4.88e-13  2.07e-13 |
 SCOR |   288   211    41     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-11  4.38e-12  4.47e-13 |
 UFPR |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SAVO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  6.29e-13  3.96e-13 |
 IQAL |   288   267     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  1.07e-12  3.26e-13 |
 CHTI |   131     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29         - |
 ABMF |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  4.57e-13  5.32e-13 |
 UNB3 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.35e-13  3.54e-13  7.60e-14 |
 KRGG |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  8.91e-13  1.51e-13 |
 TONG |   253   205    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-11  1.53e-12  3.26e-13 |
 SEYG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-13  3.93e-13  7.40e-14 |
 METG |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  7.34e-13  3.07e-13 |
 MAJU |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  5.91e-13  5.85e-13 |
 DYNG |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  9.14e-13  3.56e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.37e-13  8.22e-13  2.99e-13 |
 CHPG |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |    48    48     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.49e-14  1.62e-14         - |
 KZN2 |   113   109     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  2.16e-12         - |
 MAYG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  7.29e-13  3.47e-13 |
 ONS1 |   183   177     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  9.00e-13         - |
 RGDG |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  6.82e-13  4.09e-13 |
 ASCG |   286   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  8.58e-13  2.08e-13 |
 WARK |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  8.36e-13  2.03e-13 |
 SOLO |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  4.89e-13  5.97e-13 |
 PTAG |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CZTG |   153   153     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.13e-12  1.01e-12         - |
 OWMG |   235   226     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  9.97e-13  4.12e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.03e-22  1.40e-20  1.29e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AUCK      AUCK      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
