
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2078   Day: 0   MJD: 58790                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     -55      85   1377   1377      0   2775   2775      0    0.00
 cod |   288     0  28488      3    -585      53      8      8      8     92    132     66   26.78
 emr |   288     0  21256     90    -477   -1240     16     17     16     86     78     91   11.74
 esa |   288     0  30072   2976    1431    -250     11     10     11    108    152     81   20.63
 gfz |   288     0  35885    645     150   -1353     13     12     13     92    111     86   16.28
 iga |    96     0   2976     15     -59      98     67     67      0    121    121      0    0.00
 igc |   288     0   8585      0     -28    -536     93     93      0    433    433      0    0.00
 igu |    96     0   2976     39    -160     607   1249   1249      0   2702   2702      0    0.00
 jpl |   288     0  24714     14  212904    -528      9      7     10    109    153     76   24.58
 ngs |    96     0   2976      9      -1     -25   1138   1138      0   2653   2653      0    0.00
 usn |   288     0  31042     20    -705    -590     53     83     34     98    112     92    0.00
 whu |   288     0  26917     85     211   -1104     22     33     14    163    259     79    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 | -1303   235    -9   -55   -98   -94   164  -300  -141 -1104   114  -396 |
    2 | -1194  -238    -6   104   -62    55   259   684   215 -1212   -63   507 |
    3 |  -381    59   103  -361  -227  -236  -745 -1371   341  -469    10  -220 |
    5 | -2034  -120    40    33    62     8   192  -176    43 -2074    64  -293 |
    6 |   972   184   -92  -348  -229  -192  -897   793   287   806   -78  -242 |
    7 | -2117   -44    94    14    73    52    -4 -1514   -57 -1884     6  -150 |
    8 |  4920    97    72  -281  -204  -133  -677  2724   231  4475   -72  -223 |
    9 | -1645    19    89  -330  -124  -208  -224   -47   296 -1508   -40   -45 |
   10 |   -86    93  -110   -83    -8   -58   447  1157    27   214    13  -172 |
   11 |  4179   124  -104    15    40   -90    81  -315  -125  3896    45   -25 |
   12 |  -611    88   -39   162     X    88   193  1438  -213  -929   190  -161 |
   13 |  2746    69  -143    63    27   -78    10  1741   -76  2846  -103  -207 |
   14 |  2034   -85   -12    79    82   133   176  1377   -23  1948    52   228 |
   15 | -1983  -201   -24   180   102    29   554   794    11 -1881     1  -163 |
   16 |  1907   -14   121   -74   -47    77  -200  -974    52  1574    58   -16 |
   17 |   465   104    17   -32   129    81   624  1436  -179   -56    21   -94 |
   18 | -4256    18   -11   -21     X     6     - -6208     - -4106     1  -119 |
   19 | -2655   -32    32    73   134    31    64  -306  -131 -2476    26   611 |
   20 |  2137  -137    93   -47    80    57   181  1207    91  2047    60   421 |
   21 |   771   -42    43     X    71   187  -203 -1073   -21   681    10   254 |
   22 | -1797   -94   137    31    29    91   -90   853    -9 -1960    65   482 |
   23 | -1430    41    40    60    28    78    81   909  -133 -1427   100   135 |
   24 |  -436   178    55    30   -35   -48   -59-10370  -223   121    82  -241 |
   25 |    70   281    62   -86   -80    90  -353  1260  -210   108   131   145 |
   26 |  -413   136    17  -155  -119   -77   164 -1827    32  -666    32  -107 |
   27 |    41   107    90     1   -84    -5     3   -22  -104   -71    70  -219 |
   28 |  6983  -148   -51   144    73    95  -133  5952    16  8149   -24   -97 |
   29 | -3309   -33  -113   155    74   106   704  -557   -91 -2921    97  -154 |
   30 |     3    97    40   -86   -13     8  -332  -765   -44   104    86   -23 |
   31 | -2511   217    80  -155   -24     1   106    -1  -129 -2247    39  -182 |
   32 |   934    96   -10  -149   -69   -26  -100  -360    70   711   -53  -303 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    35   -81     -     -     -     -     -     -     -   -89     - |
 ALIC |     -     -     -    11   -14     -     -     -     -     -   -90    49 |
 AREG |     -    21   -49     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    28    -9   -84     1     -     -     -    44     -   -53   -32 |
 ARTU |     -     -     -    40   -51     -     -     -     -     -   -49     - |
 ASCG |     -     -     -   132     -     -     -     -  -111     -     -     - |
 BADG |     -     -     6   -60     -     -     -     -    48     -  -133     - |
 BAKE |     -     -     -     -   -23     -     -     -    15     -    40   -37 |
 BJFS |     -     -   -68     -    49     -     -     -     -     -     -   104 |
 BOR1 |     -   -47   107     -     -     -     -     -     -     -    16     - |
 BRFT |     -     -     -   -34    34     -     -     -     6     -    72    77 |
 BRMU |     -     -     -   -28    47     -     -     -    -8     -    67   100 |
 BRUX |     -   -17    51     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -15     -   -14    -3     -     -     -    30     -    66    -4 |
 CCJ2 |     -     -     -   153   121     -     -     -  -203     -     -   201 |
 CEDU |     -     -   -50    41   -15     -     -     -     -     -    25    44 |
 CHAN |     -     -     -     -  -154     -     -     -   102     -     -   -99 |
 CHPI |     -     -     -     -   -58     -     -     -    38     -   -67     - |
 CHUR |     -     -    46     -   -33     -     -     -     -     -    43   -16 |
 COCO |     -     -     -    60   -76     -     -     -     -     -    36    14 |
 CORD |     -    -2     -     -     3     -     -     -     -     -     5     - |
 CPVG |     -  -125     -   162     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     3   -17    20   -88     -     -     -    46     -    19     - |
 DARW |     -    40     -   -73    28     -     -     -     -     -    10    29 |
 DAV1 |     -   -16     -     -    26     -     -     -     -     -    31    13 |
 DJIG |     -     -     -    48     -     -     -     -   -40     -     -     - |
 DRAO |     -    95   -61     -  -111     -     -     -     -     -    17  -117 |
 DUBO |     -     2     -     -    -4     -     -     -     -     -   -20     - |
 DYNG |     -   -10     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |
 FAA1 |     -    -4     -     X     6     -     -     -     -     -   -95    33 |
 GODE |     -    25   -34     -   -17     -     -     -     -     -     2     - |
 GOPE |     -  -126     -     -   208     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -113     -     -   186     -     -     -     -     -     -   174 |
 HARB |     -     0     -     X     0     -     -     -     -     -     -    51 |
 HERS |     -   -40     7     -    62     -     -     -     -     -   -41     - |
 HOB2 |     -    76    18     -  -139     -     -     -     -     -   -57     - |
 HOFN |     -   -46     -   106   -89     -     -     -    25     -    -7  -144 |
 HRAO |     -     -  -242     -   -99     -     -     -   180     -   164     - |
 IENG |     -   -32    61     -     9     -     -     -     -     -   130     - |
 IISC |     -     -     -     X    27     -     -     -   -18     -    -1     - |
 INEG |     -     -     -   -38    48     -     -     -     -     -     -    40 |
 IQAL |     -     -     -    56     -     -     -     -   -47     -   -64   -50 |
 IRKJ |     -     -    18     -   -13     -     -     -     -     -    47   -42 |
 JOG2 |     -    70     -   -91     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -   -80     -   179    70     -     -     -  -103     -  -116     - |
 KAT1 |     -     -   -90     -     -     -     -     -    43     -    47     - |
 KERG |     -     -     -     -    12     -     -     -    -8     -     -   114 |
 KIRU |     -   -20     -     X    34     -     -     -     -     -    38     - |
 KOUR |     -  -135     -     X   -22     -     -     -   161     -  -114  -104 |
 KRGG |     -  -131     -     9   204     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    51     -     -     -     -   -43     -     -    61 |
 MAC1 |     -     -     -   -28    -2     -     -     -    25     -     -    27 |
 MAL2 |     -   -83     -     X    70     -     -     -    45     -     0    36 |
 MAS1 |     -   -73     -     X   119     -     -     -     -     -  -112    79 |
 MATE |     -     -    -3     -     2     -     -     -     -     -   -72     - |
 MAW1 |     -   138     -  -141   -50     -     -     -     2     -   136     7 |
 MAYG |     -  -107     -   116     -     -     -     -    19     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    57   -40     -     -     -   -19     -   -54   -20 |
 MDVJ |     -   -22    23     -    20     -     -     -     -     -    -4     - |
 MGUE |     -    20   -45     X     -     -     -     -     -     -     3     - |
 MKEA |     -     -   114   -63    -3     -     -     -     -     -   129    69 |
 MOBS |     -     -     -    42     -     -     -     -   -35     -    73    37 |
 NANO |     -     -     -   -19    24     -     -     -     -     -     -     2 |
 NAUR |     -     -     -    39     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 NICO |     -  -122     -    86    92     -     -     -     -     -  -123   131 |
 NKLG |     -   -37     -     X   -20     -     -     -    53     -     -    29 |
 NLIB |     -     -    14     -   -24     -     -     -     9     -   -21     - |
 NOVM |     -     -  -127     -    92     -     -     -     -     -     -   -11 |
 NRC1 |     -    31    44     -   -82     -     -     -     -     -    -6   -58 |
 NRIL |     -     -     -   -59   -90     -     -     -   109     -    32  -105 |
 NTUS |     -     -     -   -44    55     -     -     -     -     -     -   -23 |
 NYA2 |     -     -     -     6    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -376     -     -     -     -     -   180     -  -359   -35 |
 OHI2 |     -   -23     -   116  -109     -     -     -     -     -   -24   -83 |
 OHI3 |     -   -21    47     -     -     -     -     -     -     -    85     - |
 ONSA |     -   -45    -1     -    75     -     -     -     -     -   -40   109 |
 OUS2 |     -    66     -     -  -108     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -   116     -     -     -     -   -97     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -    41    59     -     -     -   -74     -   -16   129 |
 PERT |     -     -     -   -53    48     -     -     -    12     -   -33   131 |
 PETS |     -     -     -     -  -150     -     -     -    99     -    41     - |
 PICL |     -     -     -   218     -     -     -     -  -183     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     8    54   -62     -     -     -    -7     -     1   -25 |
 PNGM |     -     -     -   103     -     -     -     -   -86     -   -57     - |
 POL2 |     -    19     -     -   -35     -     -     -     3     -     -    25 |
 POTS |     -    16     -     -   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    33   -27     -   -35     -     -     -     -     -     -   -55 |
 QAQ1 |     -     -     -    41     -     -     -     -   -35     -    37    -3 |
 REUN |     -     -     -    75    -8     -     -     -   -58     -    -1    60 |
 RGDG |     -    14     -     -     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 RIO2 |     -    17     -   -94    90     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -    21     -   -28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   135     -     -  -129     -     -     -   -62     -    92  -100 |
 SASK |     -     -     -    21     -     -     -     -   -17     -   -32     - |
 SCH2 |     -   -36     -    12    45     -     -     -     -     -    33    91 |
 SEYG |     -  -140     -   129     -     -     -     -    45     -     -     - |
 SFER |     -     -  -117     -    84     -     -     -     -     -  -215     3 |
 SGOC |     -   -23     -     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -    64   -81     -     -     -     -     -  -244     - |
 SOLO |     -     -     -    67     -     -     -     -   -57     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   121     -   -88     -     -     -     -     -    16     - |
 STJO |     -   -15   -19     -   -25     -     -     -    38     -     -   -14 |
 STK2 |     -    12     -     -     -     -     -     -   -13     -   -44   114 |
 SUTM |     -     -     -  -101   128     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -     -   -49     -     -     -     -    41     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -   -17    21     -     -     -     -     -     -   132 |
 TASH |     -     -     -   -47    59     -     -     -     -     -     -     - |
 TID1 |     -     8   -19     -     -     -     -     -     -     -   -54     - |
 TIXI |     -     -     -    27   -34     -     -     -     -     -    28     - |
 TLSE |     -   -65     -     -   108     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -    46     -   -45     -     -     -     -   -12     -     -     - |
 TOW2 |     -   -28     -    41    -6     -     -     -     -     -    25   -43 |
 TWTF |     -     9   -17     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     2     -  -130   162     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -54     -     -    89     -     -     -     -     -   -66     - |
 VOIM |     -     9     -   -12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -62    85     -    41     -     -     -     -     -   -30     - |
 WARK |     -     -   -64    36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -65     8     -     -     -    50     -   -46   -58 |
 WIND |     -    89     -  -122     8     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    45     -   -32     -     -     -     -     -     -    25 |
 WTZR |     -  -127    55    52   103     -     -     -     -     -   -87   -68 |
 WTZZ |     -   -21    49     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -74     -     -     8     -     -     -    76     -    59   106 |
 YAR2 |     -     -    51     -   -37     -     -     -     -     -    77     - |
 YELL |     -    19   -34     -    -7     -     -     -     -     -    -3    -7 |
 YKRO |     -   -50     -    -4     -     -     -     -    59     -    27     8 |
 YSSK |     -     -     -    59   -75     -     -     -     -     -    21     - |
 ZECK |     -     -    23     -   -42     -     -     -    16     -     -    -7 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   684     8    12     6    11    43    37   313     8   431    72    31 |  288    280
    2 |   485     8    30     8    14    34    46   330     7   487    65    23 |  288    297
    3 |   446     7    10    11    13    50    53   836     7   356    67    22 |  288    245
    5 |   509     6    14     6    21    27    51   590    10   466    49    22 |  288    266
    6 |   466     6    24     8    12    26   161   495    10   518    54    26 |  288    267
    7 |   680     8    10    11    11    59   166  1126     6   653   124    28 |  288    282
    8 |  3682     6    23     8    14    47   123  3509     6  3611    73    31 |  288    737
    9 |   438     9    15     8    10    42    93   221     8   357    54    19 |  288    286
   10 |   547     8    14    12    10    60    56   541     7   503    72    31 |  288    213
   11 |  1173     8    11     8    11    46   109   717     7  1028    49    40 |  288    265
   12 |   473     8    16     8     X    62    52   490     8   588   122    25 |  288    402
   13 |   831     6    10    10    23    44    69  1125     9   897    63    40 |  288    434
   14 |   684    10    19     9     9    86    94   840     7   769    99    21 |  288    216
   15 |   471     6    13    11    14    33    45   357     8   399    65    37 |  288    283
   16 |   636     8    19    14    10    36    49   496     6   621   128    22 |  288    384
   17 |  1221     7    22     7    10    43    99   844    10   839    78    35 |  288    484
   18 |  1025    10    26    26     X    50     -  2638     -  1105    76    57 |  287   1024
   19 |   380     6    17     7    11    29   150   361     9   378    86    20 |  288    229
   20 |   583     7    11    14    16    57    52   384     6   646    37    41 |  288    270
   21 |   690    10    21     X    11   280   116   891     7   646    99    43 |  288    399
   22 |   266     7    17     6    11    46    63   422     7   326    95    23 |  288    223
   23 |   519    11    15     8    13    47    60   384     7   442    67    29 |  288    184
   24 |  3437     8    17    12    19    69    67  3833    11  3093    81    40 |  288   2048
   25 |   471     7    11     7     8    47    67   326    11   474    59    25 |  288    213
   26 |   939     8    11    18    16    24    97  1058     7   727    86    35 |  288    227
   27 |   433     7    16    13    10    68    56   458     6   443    64    31 |  288    283
   28 |  4657     8    18     8    14    40    55  3050     8  2882   114    22 |  288    309
   29 |   464    11    27     8     8    41   176   615     7   490   112    28 |  288    279
   30 |   548     8    12    11    12    52   103   566     6   455    92    48 |  288    314
   31 |   961    10    19    11     9    77    87   314     9   607   105    67 |  288    332
   32 |   297     9    21    10     9    64   113   617     6   493    71    27 |  288    219
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -    39     - |  287    974
 ALIC |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     -    30    11 |  288   2953
 AREG |     -     8    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3001
 AREQ |     -     7    13    10    15     -     -     -     9     -    26    17 |  288   2841
 ARTU |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    19     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   4015
 BADG |     -     -    14     6     -     -     -     -     8     -    37     - |  288     45
 BAKE |     -     -     -     -    15     -     -     -    10     -    26    13 |  288   2843
 BJFS |     -     -    12     -     9     -     -     -     -     -     -     9 |  287   2383
 BOR1 |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -    28     - |  287   1920
 BRFT |     -     -     -    11    17     -     -     -    10     -    26    18 |  288   2766
 BRMU |     -     -     -     8    10     -     -     -     8     -    25    19 |  288   5484
 BRUX |     -     7    18     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 CAS1 |     -     9     -     8    13     -     -     -    11     -    24     9 |  288   3161
 CCJ2 |     -     -     -     9    14     -     -     -     9     -     -    18 |  288   5113
 CEDU |     -     -    17    11    12     -     -     -     -     -    24    11 |  288     82
 CHAN |     -     -     -     -    12     -     -     -     8     -     -     8 |  288   5697
 CHPI |     -     -     -     -    18     -     -     -    12     -    28     - |  288   3059
 CHUR |     -     -    10     -     8     -     -     -     -     -    16     8 |  288   3423
 COCO |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    60    18 |  288   1902
 CORD |     -    11     -     -    18     -     -     -     -     -    28     - |  282   5848
 CPVG |     -     7     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4315
 CRO1 |     -    11    26    14    17     -     -     -    11     -    30     - |  288   4232
 DARW |     -    12     -    12    19     -     -     -     -     -    29    17 |  288   1289
 DAV1 |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -    15    10 |  288   2143
 DJIG |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   5573
 DRAO |     -     7     8     -    13     -     -     -     -     -    21     9 |  288   1125
 DUBO |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    15     - |  288   9524
 DYNG |     -     7     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1419
 FAA1 |     -    13     -     X    22     -     -     -     -     -    37    19 |  288  13988
 GODE |     -     5    11     -     7     -     -     -     -     -    24     - |  288     42
 GOPE |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 GRAZ |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -     -    13 |  288   1980
 HARB |     -     7     -     X    11     -     -     -     -     -     -     9 |  288   2005
 HERS |     -    10    15     -    16     -     -     -     -     -    16     - |  288     47
 HOB2 |     -    11    16     -    19     -     -     -     -     -    23     - |  288   1213
 HOFN |     -     6     -     5     8     -     -     -     6     -    18     8 |  288   2657
 HRAO |     -     -    21     -     9     -     -     -    11     -    67     - |  288     62
 IENG |     -     6    11     -     8     -     -     -     -     -    22     - |  288     23
 IISC |     -     -     -     X    16     -     -     -    10     -    26     - |  288   2530
 INEG |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     -    11 |  288   5071
 IQAL |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -    32    10 |  288   2732
 IRKJ |     -     -    19     -    14     -     -     -     -     -    30    37 |  276     74
 JOG2 |     -     6     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |     -    11     -    11    16     -     -     -    10     -    22     - |  288   4183
 KAT1 |     -     -    12     -     -     -     -     -     6     -    41     - |  288   1726
 KERG |     -     -     -     -    15     -     -     -    10     -     -    15 |  288   3431
 KIRU |     -     4     -     X     6     -     -     -     -     -    68     - |  288   2613
 KOUR |     -    11     -     X    16     -     -     -    13     -    22    19 |  288     19
 KRGG |     -     8     -     8    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   3930
 LHAZ |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -    15 |  288   8830
 MAC1 |     -     -     -     9    10     -     -     -     8     -     -    13 |  288   2091
 MAL2 |     -    12     -     X    19     -     -     -    12     -    23    26 |  287   9348
 MAS1 |     -     6     -     X    10     -     -     -     -     -    14    12 |  288   9936
 MATE |     -     -    14     -    10     -     -     -     -     -    37     - |  288     44
 MAW1 |     -     8     -    10    14     -     -     -    10     -    22     9 |  288   2036
 MAYG |     -    12     -    13     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3547
 MBAR |     -     -     -     9    13     -     -     -    11     -    99    15 |  288   4391
 MDVJ |     -     7    19     -    11     -     -     -     -     -    35     - |  288     29
 MGUE |     -     8    18     X     -     -     -     -     -     -    39     - |  288     15
 MKEA |     -     -    29    12    18     -     -     -     -     -    58    15 |  288     84
 MOBS |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -    24    16 |  288   1342
 NANO |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -     -    16 |  288   1285
 NAUR |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   1614
 NICO |     -     7     -     7    10     -     -     -     -     -    21    11 |  288   6442
 NKLG |     -    13     -     X    16     -     -     -    11     -     -    16 |  288   2409
 NLIB |     -     -    18     -    18     -     -     -    12     -    20     - |  288     18
 NOVM |     -     -    33     -    24     -     -     -     -     -     -    20 |  283     62
 NRC1 |     -     5     9     -    10     -     -     -     -     -    16    10 |  288     16
 NRIL |     -     -     -     7    10     -     -     -     6     -    19     9 |  288   5539
 NTUS |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -     -    15 |  288   4146
 NYA2 |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     -    11     -     -     -     -     -     5     -    13     9 |  273    276
 OHI2 |     -     9     -    15    12     -     -     -     -     -    35    16 |  288    188
 OHI3 |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -    26     - |  288    190
 ONSA |     -     7     9     -     9     -     -     -     -     -    45     9 |  288     21
 OUS2 |     -    10     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3155
 PDEL |     -     -     -     6     9     -     -     -     8     -    24    11 |  288   2785
 PERT |     -     -     -    11    12     -     -     -    11     -    22    12 |  288   3785
 PETS |     -     -     -     -    13     -     -     -     9     -    76     - |  288   8996
 PICL |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1644
 PIE1 |     -     -    12     8     9     -     -     -     7     -    24     8 |  288     14
 PNGM |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -    41     - |  288   2932
 POL2 |     -     7     -     -    11     -     -     -     6     -     -    10 |  288   5482
 POTS |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     9    11     -    10     -     -     -     -     -     -     8 |  288     20
 QAQ1 |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -    17     8 |  288   2110
 REUN |     -     -     -    11    16     -     -     -    13     -    38    19 |  288   3955
 RGDG |     -     7     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   2649
 RIO2 |     -     8     -    10    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SAMO |     -    15     -    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  280   3596
 SANT |     -     9     -     -    12     -     -     -    11     -    47    16 |  288   2328
 SASK |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -    53     - |  288   3887
 SCH2 |     -     6     -     6     8     -     -     -     -     -    22     8 |  288   3730
 SEYG |     -     9     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   6477
 SFER |     -     -    13     -    10     -     -     -     -     -    22    20 |  288     45
 SGOC |     -    10     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  284    >>>
 SOFI |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     -    36     - |  276   6310
 SOLO |     -     -     -    13     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3449
 SPT0 |     -     -    11     -     8     -     -     -     -     -    25     - |  288     25
 STJO |     -    13    22     -    19     -     -     -    17     -     -    28 |  288     85
 STK2 |     -     7     -     -     -     -     -     -     7     -    29    11 |  288   4262
 SUTM |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -     -    46     -     -     -     -    38     -     -     - |  250    >>>
 SYOG |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -     -    10 |  228   4442
 TASH |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TID1 |     -    10    23     -     -     -     -     -     -     -    58     - |  286     47
 TIXI |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    28     - |  288    >>>
 TLSE |     -    11     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   1343
 TONG |     -    13     -    15     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3815
 TOW2 |     -    11     -    11    16     -     -     -     -     -    29    18 |  288   1688
 TWTF |     -     9    22     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 URUM |     -     8     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    16     - |  288     19
 VOIM |     -     7     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     6     9     -     9     -     -     -     -     -    48     - |  288     20
 WARK |     -     -    26    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5121
 WHIT |     -     -     -     6    12     -     -     -     7     -    24     9 |  288   8954
 WIND |     -    10     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -    11 |  287   1874
 WTZR |     -     6    11     7     8     -     -     -     -     -    18     9 |  288     20
 WTZZ |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 XMIS |     -     9     -     -    14     -     -     -     9     -    42     9 |  288   3719
 YAR2 |     -     -    14     -    10     -     -     -     -     -    31     - |  288     77
 YELL |     -     9    14     -    10     -     -     -     -     -    19     9 |  288     23
 YKRO |     -    10     -    17     -     -     -     -    15     -    19    20 |  288   3019
 YSSK |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    40     - |  288    >>>
 ZECK |     -     -     9     -    10     -     -     -     7     -     -     7 |  288     31
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1377     8    17    11    13    68    94  1249    10  1139    53    23 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   287     1   288     3.24     4.80     0.60     0.60   | 3.48e-14  6.24e-15  2.70e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.29     4.80     0.58     0.58   | 3.48e-14  6.88e-15  7.63e-15 |
 NRC1 |   288   287     0   288     3.47     4.80     4.80     4.80   | 2.90e-14  5.93e-15  2.08e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.32     4.80     2.61     2.61   | 2.08e-14  5.16e-15  1.49e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.47     4.80     4.61     4.61   | 6.54e-14  7.18e-15  4.35e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.30     4.80     4.80     4.80   | 2.61e-14  6.18e-15  1.24e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.93     4.80     4.25     4.25   | 2.96e-14  6.52e-15  2.90e-15 |
 MDVJ |   288   248     8   288     3.43     4.80     4.80     4.80   | 9.83e-14  1.26e-14  4.35e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.28     4.80     4.80     4.80   | 2.59e-14  9.76e-15  4.55e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.73     4.80     2.28     2.28   | 2.57e-14  9.31e-15  2.22e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.62     4.80     4.80     4.80   | 2.73e-14  4.38e-15  2.71e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.69     4.80     4.80     4.80   | 4.26e-14  5.79e-15  2.77e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.67     4.77     4.69     4.69   | 2.54e-14  4.75e-15  1.19e-15 |
 MATE |   288   286     0   288     2.64     4.76     1.39     1.39   | 5.51e-14  1.25e-14  7.35e-15 |
 TID1 |   286   283     1   286     3.79     4.74     1.66     1.66   | 4.06e-14  1.38e-14  2.17e-15 |
 SVTL |   250   244     2   250     2.76     4.11     1.05     1.05   | 3.24e-08  1.01e-08  5.78e-09 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.36     3.87     4.80     4.80   | 3.74e-14  5.66e-15  2.53e-15 |
 GODE |   288   286     1   288     2.22     3.45     1.34     1.34   | 3.55e-14  4.44e-15  4.07e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.08     3.02     0.37     0.37   | 3.64e-14  9.19e-15  2.74e-15 |
 IRKJ |   276   276     0   276     1.69     2.10     0.80     0.80   | 4.79e-14  1.66e-14  5.50e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     1.63     1.86     1.60     1.60   | 2.09e-14  5.71e-15  3.09e-15 |
 NOVM |   283   283     0   283     1.56     1.73     1.85     1.85   | 7.41e-14  9.47e-15  2.63e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.36     1.30     1.20     1.20   | 5.96e-14  6.91e-15  2.32e-15 |
 YAR2 |   288   288     1   288     1.33     1.24     1.99     1.99   | 3.49e-14  1.71e-14  9.22e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     1.33     1.23     0.06     0.06   | 1.79e-14  6.09e-15  1.77e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.27     1.12     3.05     3.05   | 3.72e-14  5.34e-15  2.67e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     1.05     0.77     0.05     0.05   | 3.06e-14  6.05e-15  2.47e-15 |
 STJO |   288   281     3    41     0.28     0.40     0.05     0.05   | 8.79e-14  2.60e-14  4.62e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     1.45     0.27     2.59     2.59   | 8.56e-14  2.99e-14  3.00e-14 |
 G25  |   288   285     1   288     4.74     0.26     4.80     4.80   | 7.84e-14  2.97e-14  2.60e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.55     0.21     0.27     0.27   | 5.75e-14  1.25e-14  3.34e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.52     0.19     0.62     0.62   | 3.58e-14  8.75e-15  3.71e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.48     0.16     0.02     0.02   | 2.95e-14  8.43e-15  4.51e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.81     0.15     0.42     0.42   | 6.04e-14  2.38e-14  4.37e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     4.74     0.14     4.80     4.80   | 7.14e-14  2.89e-14  7.24e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.11     0.11     0.31     0.31   | 7.01e-14  1.93e-14  3.30e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.36     0.09     1.33     1.33   | 3.96e-14  5.74e-15  2.92e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     4.74     0.04     2.02     2.02   | 5.83e-14  2.07e-14  2.08e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.05     0.05   | 2.58e-14  9.28e-15  2.95e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     0.51     0.03     2.66     2.66   | 7.60e-14  2.35e-14  1.31e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.82     1.82   | 5.65e-13  6.43e-14  2.02e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.39     1.39   | 6.17e-13  6.81e-14  2.90e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.36     0.36   | 6.37e-13  6.46e-14  3.33e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.30     0.02     1.10     1.10   | 6.67e-13  6.43e-14  2.97e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.41     0.41   | 6.23e-13  6.42e-14  3.13e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.76     0.76   | 6.34e-13  6.76e-14  5.90e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.47     0.47   | 6.19e-13  6.82e-14  2.47e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.01     1.01   | 6.24e-13  6.18e-14  2.10e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.08     1.08   | 7.34e-13  6.71e-14  3.44e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.63     1.63   | 7.17e-13  6.90e-14  4.43e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.14     0.14   | 7.11e-13  7.51e-14  3.26e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.24     0.01     0.14     0.14   | 4.92e-13  1.44e-13  1.57e-13 |
 G01  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.09     0.09   | 6.55e-14  2.22e-14  3.19e-14 |
 ALBH |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.72e-13  1.02e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-13  5.35e-13  2.37e-13 |
 BOR1 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  5.27e-13  1.74e-13 |
 CAS1 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  5.88e-13  3.15e-13 |
 CHPI |   181    87    70     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-10  1.23e-11         - |
 DARW |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  4.47e-13  1.54e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.37e-13  2.09e-13  1.01e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  8.31e-14  2.41e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.41e-13  8.91e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-14  2.35e-14  1.28e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  8.32e-14  1.33e-14 |
 G13  |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-13  1.52e-13  4.38e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  1.08e-13  3.84e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-13  9.72e-14  1.93e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.89e-13  1.07e-13  5.27e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  4.88e-13  1.88e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  7.54e-14  3.69e-14 |
 G30  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.78e-14  3.37e-14  3.38e-14 |
 HOB2 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-13  2.02e-13  1.62e-13 |
 KARR |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-12  9.76e-13  3.31e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-13  2.71e-13  2.86e-13 |
 MAC1 |   288   261     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  5.53e-13  2.30e-13 |
 NYAL |   273   254     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.31e-13  1.34e-13  2.15e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PICL |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  3.59e-13  1.82e-13 |
 QAQ1 |   288   237    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  7.08e-13  2.19e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WSRT |   286   179    71     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-11  2.96e-12  6.19e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.53e-14  4.79e-15  2.68e-15 |
 BJFS |   287   266     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  6.79e-13  1.50e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  2.97e-13  2.41e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  3.64e-13  1.70e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  4.17e-13  1.18e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-13  4.90e-13  2.70e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  7.79e-13  2.90e-13 |
 MAW1 |   288   259     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  4.70e-13  1.96e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NANO |   286   146    84     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-11  3.31e-12  6.30e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-14  7.24e-15  2.33e-15 |
 MOBS |   288   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  3.79e-13  1.48e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CCJ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  6.69e-13  3.60e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  5.42e-13  4.37e-13 |
 NAUR |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  5.33e-13  1.57e-13 |
 BADG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-14  5.18e-15  2.81e-15 |
 KAT1 |   288   257     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  5.37e-13  1.90e-13 |
 WARK |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  6.99e-13  3.90e-13 |
 SOLO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  7.37e-13  2.96e-13 |
 DYNG |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  6.41e-13  1.64e-13 |
 OWMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ASCG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  8.19e-13  4.51e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-13  5.34e-13  2.32e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.87e-21  3.66e-19  4.18e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SANT      SANT      PERT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
