
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2078   Day: 6   MJD: 58796                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072      0     -36       0   1060   1060      0   2207   2207      0    0.00
 cod |   288     0  28688    305    -623     -24      8      7      9     99    132     77   26.01
 emr |   288     0  22893     85   -1121     -17     16     15     16     76     64     83   11.57
 esa |   288     0  33654     29   -2958     800     10     10      9     77     95     68   21.27
 gfz |   288     0  37456    594    -256     -29     12     11     12     86    110     77   16.80
 iga |    96     0   2976      1     -10       8     38     38      0    104    104      0    0.00
 igc |   288     0   8601      3    -227    -940     69     69      0   1225   1225      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0     -10       8    842    842      0   1473   1473      0    0.00
 jpl |   288     0  26662      6  212777    -656      9      7      9     74    100     57   24.35
 ngs |    96     0   2976      0     -10       8    915    915      0   2005   2005      0    0.00
 usn |   288     0  28595    714    -618    -204     55     89     31    130    160    115    0.00
 whu |   288     0  28523     40      55     163     22     34     15    140    228     70    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -509   144   -14  -204   -29  -134   322   768    51  -481   128  -231 |
    2 | -1543  -165    72    73    30    91   454   767    56 -1505  -110   520 |
    3 |  -476    -9    48   -47  -231  -185  -732 -2341   187   -14  -160  -215 |
    4 |  -927   142     -  -174     -     -     -     -     -     -     -     - |
    5 | -2449  -142    40    61    92    60   262 -1547    15 -2326   105  -260 |
    6 |  -168    84  -145   -96  -206  -173  -418   -65   205   -90   -97  -181 |
    7 | -2151   -23   105   -53    80    57    -2  -385   -34 -1817    59   -72 |
    8 | -1000   -13    -9   -46  -171   -35  -451  1249   177  -997  -142   -42 |
    9 |  -428   -31    46   -39  -133  -155  -468   723   137  -376  -116   -56 |
   10 |  -333   127  -118   -44   -63  -161   489  -269     2  -177    11  -160 |
   11 |  2004    94   -18  -112    84   -55    37   349   -49  2384   -87   105 |
   12 |  -439   101   -16    -6    81    70   220   205  -151  -628   265  -237 |
   13 |  4898   106   -41     7     X   -88   150   372  -100  4317  -131  -159 |
   14 |  1879   -28  -108    68    58    65   -62   682   -18  1991  -134   149 |
   15 | -1869  -159    37    92    62    74   426  -212    29 -1622    79  -205 |
   16 |  1501   -55    39     0    15   156  -219  -491    30  1559   -74    14 |
   17 |  1412    19    78  -113   186    63   326  2883   -88   537   181   -39 |
   18 | -2648    -9    -3    14     X    15     -  1140     - -2951   189  -140 |
   19 | -2389  -123   107    -1   231   103    55  -100   -78 -2271   -65   611 |
   20 |   835   -73    56    46    12    63   169  -601     3  1125   -89   288 |
   21 |  1586   -27    45    12     6    19  -138    68    -7  1601    -3   215 |
   22 | -2904  -105    41    73    14    85  -200  1442    19 -2944   -82   351 |
   23 |  -659    92    27  -126    78    20   129   989   -55  -380   -20   136 |
   24 |  4868   257    56  -117    14  -105   139 -3876  -206  3609   163  -193 |
   25 |   754   353   -22  -128   -75   128  -292  1193  -203   761   174   107 |
   26 |   654   203   -50  -132  -102   -34    83  -589    -8   676    64   -76 |
   27 |   346    92    40   -91    10    56   -77   528   -45   401   241  -133 |
   28 |  3082  -142    15    79    60   115  -222  -193    34  2486  -135    11 |
   29 | -2075    25   -54   -86   119    41   437  -128    -8 -1999   251  -171 |
   30 |   218   174    50  -155     0     5  -285  -466   -74   281    -4    42 |
   31 |  -789   196   -32  -143    45   -62   -38  -796  -100  -783    97  -151 |
   32 |  -281   125    -8    -3  -104  -100    11 -1302   -56  -371   -57  -343 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AGGO |     -     -     -    51     -     -     -     -   -45     -     -     - |
 ALBH |     -    17   -39     -     -     -     -     -     -     -  -108     - |
 ALGO |     -    24   -55     -     -     -     -     -     -     -  -151  -146 |
 AREG |     -    17   -38     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    64   -25   -78    13     -     -     -     3     -  -134   -26 |
 ARTU |     -     -     -    16   -20     -     -     -     -     -  -118     - |
 ASCG |     -     -     -    27     -     -     -     -   -24     -     -     - |
 BAKE |     -     -     -    24   -57     -     -     -    18     -   -13   -50 |
 BJFS |     -     -   -77     -    53     -     -     -     -     -     -    84 |
 BOGT |     -    14     -   -41   -26     -     -     -    39     -   -14   -42 |
 BOR1 |     -   -16    37     -     -     -     -     -     -     -    29     - |
 BRFT |     -     -     -   -24    -3     -     -     -    23     -    49    37 |
 BRMU |     -     -     -    -5   -10     -     -     -    11     -    20    51 |
 BRUX |     -    15    12     -   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -30     -     -     -     -    27     -    75     - |
 CAS1 |     -   -15     -    73    63     -     -     -   -91     -     -    50 |
 CCJ2 |     -     -     -   174  -143     -     -     -   -47     -     -   -54 |
 CEBR |     -     -     7    -4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -14    50   -45     -     -     -    -6     -     -    14 |
 CHPG |     -   -64     -    78     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -27     -     -     -    19     -    23     - |
 CHUR |     -     -    57     -   -39     -     -     -     -     -    90    47 |
 COCO |     -     -     -    34   -43     -     -     -     -     -    -5    12 |
 CPVG |     -  -117     -   143     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -    32     5   -57   -35     -     -     -    38     -   140     - |
 CUSV |     -     -     -    68    -9     -     -     -   -53     -   670    11 |
 DARW |     -   -60     -    22    83     -     -     -   -14     -     -     - |
 DAV1 |     -   -18     -     -    28     -     -     -     -     -    70     1 |
 DGAR |     -   -23     -   -13   -36     -     -     -    61     -    58   -48 |
 DJIG |     -     -     -    25     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 DRAO |     -    51   -62     -   -41     -     -     -     -     -   -10   -34 |
 DUBO |     -    48     -     -   -74     -     -     -     -     -    -8     - |
 DYNG |     -   -83     -   108     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 FAA1 |     -   -13     -     7    11     -     -     -     -     -     -    16 |
 FAIR |     -     -     -     -    -6     -     -     -     4     -   -14    -4 |
 FLIN |     -     -     -    52   -66     -     -     -     -     -     -   -90 |
 GAMB |     -     -     -     4     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 GAMG |     -     -     -    12     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 GLPS |     -    80     -   -12  -109     -     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -     -     -    16   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    40   -58     -   -23     -     -     -     -     -   -21     - |
 GOL2 |     -     -    43   -24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   117     -     -  -181     -     -     -     -     -   -67   -40 |
 GOPE |     -  -141     -     -   218     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -127     -     -   196     -     -     -     -     -     -   156 |
 GUAT |     -     -     -    32   -40     -     -     -     -     -   -90   -24 |
 HARB |     -   -95     -    91    32     -     -     -     -     -     -    65 |
 HERS |     -   -24    50     -     2     -     -     -     -     -   -36     - |
 HOB2 |     -    45   106     -   -36     -     -     -   -73     -     -     - |
 HOFN |     -   -26     -     -   -62     -     -     -    70     -   -61   -83 |
 HRAO |     -     -  -273     -     3     -     -     -   125     -    94     - |
 IENG |     -   -59    12     -    82     -     -     -     -     -   111     - |
 IISC |     -     -     -    71     -     -     -     -   -62     -  -243     - |
 INEG |     -     -     -   -18    23     -     -     -     -     -     -    41 |
 IRKJ |     -     -   -53     -    36     -     -     -     -     -    51    47 |
 IRKM |     -     -    21    15     -     -     -     -   -23     -    54     - |
 JFNG |     -     -     -   -56     -     -     -     -    49     -     -     - |
 KARR |     -     -     -    19     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -    38     -     -     -   -26     -     -   128 |
 KIRU |     -    16     -    -1   -24     -     -     -     -     -    26     - |
 KOKB |     -     -    19     -   -13     -     -     -     -     -     -     0 |
 KOKV |     -     -    76    22   -23     -     -     -   -36     -     -     2 |
 KOUR |     -  -133     -   -82    33     -     -     -   190     -    75   -70 |
 KRGG |     -  -155     -    13   223     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    56   -34     -     -     -   -25     -     -    20 |
 MAC1 |     -     -     -   -34    32     -     -     -     8     -     -    38 |
 MADR |     -     -     -    22     -     -     -     -   -19     -     -     - |
 MAL2 |     -  -155     -   143    60     -     -     -     -     -   -26   -10 |
 MAS1 |     -  -145     -   137    50     -     -     -     -     -  -143    11 |
 MATE |     -     -    21     -   -15     -     -     -     -     -   -29     - |
 MAW1 |     -     -     -   -46    51     -     -     -     5     -    -5    98 |
 MAYG |     -  -208     -   122     -     -     -     -   116     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    11     2     -     -     -   -11     -  -336    10 |
 MCM4 |     -     X     -  -166   210     -     -     -     -     -     -   216 |
 MDVJ |     -    65   -14     -   -91     -     -     -     -     -    -6     - |
 MGUE |     -     9   -13    -4     -     -     -     -     -     -    43     - |
 MKEA |     -     -   104     -   -72     -     -     -     -     -     -    -5 |
 NAUR |     -     -     -    21     -     -     -     -   -19     -     -     - |
 NIST |     -    32   -72     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -10     -     4   -49     -     -     -    41     -     -   -10 |
 NLIB |     -     -    72     -   -58     -     -     -     6     -    21     - |
 NOVM |     -     -  -114     -    79     -     -     -     -     -     -   -30 |
 NRC1 |     -    88    25     -   -67     -     -     -   -60     -    30     8 |
 NRIL |     -     -     -    22    30     -     -     -   -40     -  -100   -18 |
 NTUS |     -     -     -    -8    10     -     -     -     -     -     -   -96 |
 NYA2 |     -     -     -    25   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -294     -     -     -     -     -   140     -  -281    44 |
 OHI2 |     -     -     -    49   -62     -     -     -     -     -  -124   -34 |
 OHI3 |     -   -10    23     -     -     -     -     -     -     -   114     - |
 ONSA |     -   -41    -2     -    65     -     -     -     -     -   -20   118 |
 OUS2 |     -    54     -     -   -84     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -    54     -     -     -     -   -47     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -83     2     -     -     -    72     -     -    21 |
 PETS |     -     -     -     -  -145     -     -     -   100     -    99     - |
 PIE1 |     -     -    58     -   -75     -     -     -    24     -    39   -18 |
 PIMO |     -     -     -    30   -38     -     -     -     -     -    77    15 |
 PNGM |     -     -     -    71     -     -     -     -   -62     -     -     - |
 POL2 |     -     2     -     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    18     -     -   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    59     -     -   -91     -     -     -     -     -     -    47 |
 QAQ1 |     -     -     -    47     -     -     -     -   -41     -    73    34 |
 REUN |     -     -     -    -1    13     -     -     -    -8     -     -    24 |
 REYK |     -   -22     -    46   -24     -     -     -     -     -  -109  -198 |
 RGDG |     -   -30     -    37     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -    -9     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -    -7     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   115     -     -   -89     -     -     -   -61     -   -20   -63 |
 SCH2 |     -   -12     -    -8   -80     -     -     -    75     -    73    10 |
 SEYG |     -  -214     -   209     -     -     -     -    46     -     -     - |
 SFER |     -     -  -108     -    74     -     -     -     -     -  -131    -7 |
 SOLO |     -     -     -    10     -     -     -     -    -9     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    33     -   -22     -     -     -     -     -     0     - |
 STHL |     -   -98     -    90    50     -     -     -    -6     -   -79   143 |
 STJO |     -    -5   -42     -   -73     -     -     -    74     -    59    23 |
 SUTM |     -     -     -  -103   131     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    99    31     -     -     -     -   -73     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -    47   -60     -     -     -     -     -   -57    65 |
 TID1 |     -    35   -78     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    19   -10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -     0     0     -     -     -     -     -   -17     - |
 TLSE |     -   -44     -     -    69     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    25     -   -16   -42     -     -     -    17     -     -   -80 |
 TSK2 |     -    41   -92     -     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 TWTF |     -    30   -35     -   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    63     -  -170   118     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    -9     -     -    14     -     -     -     -     -   -52     - |
 VILL |     -     -     -    21   -27     -     -     -     -     -   112     - |
 WAB2 |     -   -48    50     -    40     -     -     -     -     -     1     - |
 WARK |     -     -    40   -22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -21    27     -     -     -     -     -   -15   -13 |
 WIND |     -     -     -   -82   104     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -     8     -    -6     -     -     -     -     -   -21    57 |
 WTZR |     -  -169    75   139    58     -     -     -   -17     -   -78   -66 |
 WTZZ |     -   -47   105     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -67     -    34   -30     -     -     -    63     -  -120    57 |
 YELL |     -     -    30     -   -21     -     -     -     -     -    63    31 |
 YKRO |     -    11     -    -4     -     -     -     -    -9     -    72    31 |
 YSSK |     -     -     -    57   -72     -     -     -     -     -    48     - |
 ZAMB |     -   -23     -   -50    86     -     -     -     7     -     X    -2 |
 ZECK |     -     -     6   -24     5     -     -     -    14     -     -    28 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   700     7    11     9     7    27    40   345     8   708    41    33 |  288    246
    2 |   578    10    11    11    10    22    48   437     8   519    79    31 |  288    326
    3 |  1377     6    20     9     8    39    77  1078     9  1025    77    10 |  288    206
    4 |   361     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    177
    5 |   612     6    10     7     7    19    37   649     7   474    56    26 |  288    258
    6 |   762     7    13     9     8    35   200   375     8   637    61    28 |  288    418
    7 |  1082     6    16     9     8    41    63   278     7   736    71    23 |  288    404
    8 |  1069     6    19     9    12    20   104  1698     8  1109    47    37 |  288   1008
    9 |   258     6    10     8     8    35    88   542     6   318    73    23 |  288    231
   10 |   480     7    10     9    18    36    34   206     6   384    83    34 |  288    135
   11 |  1675     7    15     9     8    23    61   727     7  1374    40    44 |  288    554
   12 |   380     6    14    10    14    50    56   277     8   528    97    25 |  288    321
   13 |  1915     9    12     9     X    27    58   399     8  1965    78    37 |  288    325
   14 |   614     6    18    11    10    47    49   563     6   622    83    29 |  288    278
   15 |   466    10    17     9    10    30    64   378     9   418    89    43 |  288    263
   16 |   637     8    15    14    21    33    54   278     7   687    57    26 |  288    357
   17 |  2007     5    20    14     8    38    59  1626     8  1316    84    21 |  288    592
   18 |  1262    13    14    13     X    65     -  1241     -  1038   205    56 |  287    930
   19 |   288     7    13    12     8    34    51   331     7   309   112    27 |  288    272
   20 |   495     8    12     9    14    35    40   289     8   424    73    21 |  288    256
   21 |   454     8    21     9     8    60    72   375     7   479   122    38 |  288    300
   22 |   473     7    20    10     8    38    34   688    10   448    56    22 |  288    232
   23 |   560     7    12    10    10    37    54   526     6   341   123    37 |  288    210
   24 |  2406     7    32    11    10    60    64  2746    12  2140    99    62 |  288   1114
   25 |   468     6    12    16    15    20    51   605     7   383   106    40 |  288    245
   26 |   209     8    12    13    18    21    71   532     8   253   107    20 |  288    283
   27 |   412     7    20    10    15    26    44   280     8   433   102    30 |  288    303
   28 |  2878     7    15    11     9    56    59  1007     7  2222    60    19 |  288    538
   29 |   290    10    20     9    10    38   108   302     8   476   120    59 |  288    345
   30 |   815     5    11     8     7    43    60   298     6   777    88    45 |  288    290
   31 |   487     8    13    12    19    54    62   518     8   504   110    28 |  288    303
   32 |   349     8    11     8    14    33    31   783     6   312    55    24 |  288    132
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AGGO |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -     -     - |  288    812
 ALBH |     -     6    15     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  271   2061
 ALGO |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -    47    14 |  288     57
 AREG |     -     3     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3502
 AREQ |     -     6    11     8    10     -     -     -     8     -    31    10 |  288   3372
 ARTU |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -    22     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   3275
 BAKE |     -     -     -     6     8     -     -     -     9     -    20     8 |  288   2494
 BJFS |     -     -    13     -     9     -     -     -     -     -     -    18 |  287   2830
 BOGT |     -     9     -     9    17     -     -     -     9     -    45    11 |  288   4239
 BOR1 |     -     5    11     -     -     -     -     -     -     -    25     - |  288   2010
 BRFT |     -     -     -    11    18     -     -     -    13     -    36    19 |  288   2431
 BRMU |     -     -     -    12    16     -     -     -    11     -    21    16 |  288   5813
 BRUX |     -     6    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -    18     - |  276   6275
 CAS1 |     -     6     -     8    10     -     -     -    10     -     -    12 |  288   2758
 CCJ2 |     -     -     -    13    20     -     -     -    17     -     -    23 |  288   5390
 CEBR |     -     -    13     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 CEDU |     -     -    12     7     8     -     -     -     7     -     -    12 |  288     58
 CHPG |     -     7     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5498
 CHPI |     -     -     -     -    13     -     -     -     9     -    28     - |  288   2272
 CHUR |     -     -     7     -     5     -     -     -     -     -    16     9 |  288  10628
 COCO |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    28    17 |  288   1128
 CPVG |     -     6     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3242
 CRO1 |     -    12    23    14    21     -     -     -    13     -    24     - |  288   3837
 CUSV |     -     -     -     7    14     -     -     -    11     -    29    13 |  288   6944
 DARW |     -    21     -    21    22     -     -     -    19     -     -     - |  288   1634
 DAV1 |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    18    11 |  288   1966
 DGAR |     -    17     -    15    17     -     -     -    13     -    40    22 |  288   2149
 DJIG |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3890
 DRAO |     -     9    13     -    11     -     -     -     -     -    23    14 |  288   4934
 DUBO |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    16     - |  288   9692
 DYNG |     -     9     -     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2539
 FAA1 |     -    19     -    20    17     -     -     -     -     -     -    23 |  288  14130
 FAIR |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -    24    12 |  288   3850
 FLIN |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -    11 |  288   2676
 GAMB |     -     -     -    16     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   6638
 GAMG |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2825
 GLPS |     -    10     -     7    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 GLSV |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  276   3020
 GODE |     -    13    13     -    15     -     -     -     -     -    33     - |  288     37
 GOL2 |     -     -    13     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    103
 GOLD |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -    20    16 |  288     56
 GOPE |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 GRAZ |     -     4     -     -     7     -     -     -     -     -     -    10 |  288   2029
 GUAT |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    35    18 |  264   2863
 HARB |     -     8     -     8    11     -     -     -     -     -     -    18 |  288   2758
 HERS |     -     6    12     -    13     -     -     -     -     -    29     - |  288     24
 HOB2 |     -    11    22     -    19     -     -     -    11     -     -     - |  288   1213
 HOFN |     -     6     -     -    10     -     -     -     7     -    30     8 |  288   2239
 HRAO |     -     -    20     -    16     -     -     -    11     -    40     - |  288     47
 IENG |     -     7    13     -     8     -     -     -     -     -    20     - |  288     22
 IISC |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -    57     - |  286   2726
 INEG |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -    13 |  288   4980
 IRKJ |     -     -    23     -    16     -     -     -     -     -    34    15 |  252    148
 IRKM |     -     -    13     7     -     -     -     -     8     -    20     - |  288     78
 JFNG |     -     -     -    11     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   9184
 KARR |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  204   3842
 KERG |     -     -     -     -    15     -     -     -    10     -     -    21 |  288   3280
 KIRU |     -     5     -     6     6     -     -     -     -     -    42     - |  288   1890
 KOKB |     -     -    23     -    16     -     -     -     -     -     -    23 |  279    161
 KOKV |     -     -    24    14    18     -     -     -    14     -     -    22 |  288    100
 KOUR |     -    12     -    11    19     -     -     -    13     -    27    17 |  288     17
 KRGG |     -    13     -    13    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   3647
 LHAZ |     -     -     -     6    10     -     -     -     7     -     -     9 |  288  10094
 MAC1 |     -     -     -     6    10     -     -     -     8     -     -    13 |  288   2061
 MADR |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  276     32
 MAL2 |     -    11     -    11    15     -     -     -     -     -    22    20 |  288   7595
 MAS1 |     -     9     -     7    10     -     -     -     -     -    38    12 |  288  10350
 MATE |     -     -    19     -    13     -     -     -     -     -    38     - |  288    119
 MAW1 |     -     -     -     7    11     -     -     -    10     -    23    11 |  288   1863
 MAYG |     -    14     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   4897
 MBAR |     -     -     -    10    15     -     -     -    12     -    35    16 |  288   4033
 MCM4 |     -     X     -     8    10     -     -     -     -     -     -    12 |  279   3830
 MDVJ |     -     7    20     -    12     -     -     -     -     -    28     - |  288     20
 MGUE |     -     7    18     9     -     -     -     -     -     -    24     - |  288     27
 MKEA |     -     -    23     -    16     -     -     -     -     -     -    14 |  281     74
 NAUR |     -     -     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   1525
 NIST |     -    10    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  285     29
 NKLG |     -    11     -    12    18     -     -     -    11     -     -    17 |  288   2355
 NLIB |     -     -    20     -    16     -     -     -    11     -    27     - |  288     39
 NOVM |     -     -    29     -    20     -     -     -     -     -     -    21 |  276     45
 NRC1 |     -     9     8     -    11     -     -     -     8     -    20    12 |  288     14
 NRIL |     -     -     -     5     7     -     -     -     5     -    26     7 |  288   5972
 NTUS |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -    31 |  288   4648
 NYA2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     -     9     -     -     -     -     -     4     -    26    11 |  288    299
 OHI2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    23     9 |  288     74
 OHI3 |     -     4    10     -     -     -     -     -     -     -    23     - |  288     81
 ONSA |     -     3     5     -     5     -     -     -     -     -    27     7 |  288     26
 OUS2 |     -    12     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2271
 PERT |     -     -     -     9    14     -     -     -    13     -     -    15 |  288   2885
 PETS |     -     -     -     -     8     -     -     -     6     -    25     - |  288   8181
 PIE1 |     -     -    20     -    12     -     -     -     9     -    25    14 |  288     27
 PIMO |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -    53    25 |  279   5167
 PNGM |     -     -     -    16     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   2863
 POL2 |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   6263
 POTS |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -     -    13 |  208     22
 QAQ1 |     -     -     -     6     -     -     -     -     5     -    20    12 |  276   3207
 REUN |     -     -     -    10    16     -     -     -     9     -     -    16 |  288   3719
 REYK |     -     7     -     8    10     -     -     -     -     -    21     9 |  288   2211
 RGDG |     -     4     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3094
 RIO2 |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SAMO |     -    13     -    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3521
 SANT |     -    10     -     -    12     -     -     -     8     -    95    13 |  288   3421
 SCH2 |     -     7     -     5    10     -     -     -     5     -    30     8 |  288   3797
 SEYG |     -    10     -    13     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   9307
 SFER |     -     -     9     -     6     -     -     -     -     -    16    12 |  288     32
 SOLO |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2746
 SPT0 |     -     -    10     -     7     -     -     -     -     -    20     - |  288     25
 STHL |     -    10     -     9    14     -     -     -     9     -    28    11 |  288   3992
 STJO |     -    11    33     -    15     -     -     -     8     -    24    21 |  288    322
 SUTM |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    24    10     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     34
 SYOG |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -    29    10 |  228   4067
 TID1 |     -     8    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     30
 TIDB |     -     -    13     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     37
 TIXI |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -    24     - |  288    >>>
 TLSE |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1855
 TOW2 |     -    11     -    12    15     -     -     -    11     -     -    19 |  288   1513
 TSK2 |     -     6    15     -     -     -     -     -     -     -     -    11 |  287   4536
 TWTF |     -     6    13     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 URUM |     -     7     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    17     - |  288     15
 VILL |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    25     - |  276   3463
 WAB2 |     -     3     7     -     7     -     -     -     -     -    30     - |  288     13
 WARK |     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  279   3622
 WHIT |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    27    10 |  288 135879
 WIND |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -    11     -     7     -     -     -     -     -    17    10 |  288   1637
 WTZR |     -     7    12     6     6     -     -     -     7     -    19     7 |  288     15
 WTZZ |     -     6    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 XMIS |     -    10     -    11    17     -     -     -    10     -    45    15 |  288   4029
 YELL |     -     -    17     -    12     -     -     -     -     -    22    17 |  288     57
 YKRO |     -    12     -    16     -     -     -     -    10     -    34    16 |  288   2653
 YSSK |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -    48     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    15     -    18    20     -     -     -    14     -     X    20 |  288   4312
 ZECK |     -     -    11     6     6     -     -     -     6     -     -     8 |  288     74
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1060     9    16    10    12    39    69   843     9   916    56    23 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.61     3.96     1.53     1.53   | 5.26e-14  5.71e-15  3.82e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.83     3.96     0.59     0.59   | 6.89e-14  1.33e-14  2.93e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     2.30     3.96     1.35     1.35   | 5.80e-14  1.57e-14  1.40e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.12     3.96     3.95     3.95   | 1.92e-14  5.36e-15  1.60e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.90     3.96     3.95     3.95   | 4.50e-14  5.46e-15  6.34e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.83     3.96     2.58     2.58   | 2.38e-14  4.25e-15  8.84e-16 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.40     3.96     3.95     3.95   | 4.21e-14  4.70e-15  1.88e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.79     3.96     3.95     3.95   | 2.59e-14  6.31e-15  4.67e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.51     3.96     3.94     3.94   | 2.46e-14  5.43e-15  9.36e-16 |
 HERS |   288   288     0   288     2.92     3.96     3.95     3.95   | 2.36e-14  8.06e-15  2.13e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     2.91     3.96     1.18     1.18   | 2.23e-14  8.47e-15  3.16e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.38     3.96     2.28     2.28   | 2.45e-14  4.47e-15  7.70e-16 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.22     3.96     3.95     3.95   | 2.83e-14  5.86e-15  2.75e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.49     3.96     2.11     2.11   | 2.24e-14  8.25e-15  2.08e-15 |
 TID1 |   287   286     1   287     3.34     3.92     1.65     1.65   | 2.51e-14  7.28e-15  2.99e-15 |
 NIST |   285   283     2   285     2.74     3.90     3.91     3.91   | 3.83e-14  8.22e-15  1.53e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.10     3.85     3.95     3.95   | 3.64e-14  6.90e-15  1.12e-15 |
 MKEA |   281   281     1   281     2.81     3.83     0.56     0.56   | 5.91e-14  1.22e-14  8.54e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.04     3.71     1.36     1.36   | 6.70e-14  8.21e-15  3.96e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.85     3.09     0.36     0.36   | 3.90e-14  8.78e-15  2.13e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.78     2.86     0.33     0.33   | 4.83e-14  1.47e-14  8.67e-15 |
 PRDS |   208   205     1   208     2.22     2.85     2.85     2.85   | 3.92e-14  7.64e-15         - |
 WTZZ |   288   288     0   288     1.49     2.00     1.62     1.62   | 2.36e-14  3.98e-15  1.83e-15 |
 IRKJ |   252   249     1   252     1.38     1.97     0.70     0.70   | 7.34e-14  1.90e-14  1.29e-14 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.43     1.85     3.77     3.77   | 8.10e-14  9.82e-15  2.78e-15 |
 NOVM |   276   276     0   276     1.34     1.70     2.00     2.00   | 6.80e-14  1.06e-14  5.42e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     1.23     1.36     0.06     0.06   | 1.67e-14  4.11e-15  1.18e-15 |
 OHI3 |   288   287     1   288     1.23     1.36     1.20     1.20   | 7.68e-14  7.93e-15  5.91e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.15     1.20     3.07     3.07   | 3.43e-14  5.77e-15  5.87e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.96     0.83     0.05     0.05   | 2.80e-14  4.05e-15  1.67e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.94     0.80     0.20     0.20   | 3.12e-14  1.44e-14  3.75e-15 |
 MADR |   276   275     1   276     0.80     0.60     0.76     0.76   | 3.98e-14  1.04e-14  3.31e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.68     0.42     0.29     0.29   | 2.37e-14  7.52e-15  2.04e-15 |
 G06  |   288   287     0   288     1.28     0.27     2.53     2.53   | 6.99e-14  2.58e-14  3.42e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.89     0.26     3.95     3.95   | 5.32e-14  2.22e-14  1.50e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.50     0.23     0.27     0.27   | 4.19e-14  8.33e-15  1.39e-15 |
 TIDB |   276   275     1   276     0.47     0.21     0.86     0.86   | 1.09e-13  1.13e-14  3.29e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.48     0.21     0.64     0.64   | 3.51e-14  7.61e-15  1.22e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.44     0.18     0.02     0.02   | 2.44e-14  7.59e-15  5.57e-15 |
 KOKB |   279   279     0   279     0.41     0.16     0.16     0.16   | 8.13e-14  2.59e-14  1.19e-14 |
 G09  |   288   280     4   288     1.61     0.15     0.41     0.41   | 9.43e-14  2.72e-14  3.69e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.35     0.11     0.39     0.39   | 6.01e-14  1.96e-14  4.41e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.88     0.11     0.30     0.30   | 5.53e-14  2.37e-14  2.78e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.32     0.09     1.34     1.34   | 4.25e-14  5.74e-15  2.49e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     3.89     0.08     3.95     3.95   | 7.24e-14  3.66e-14  5.20e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     3.89     0.07     3.95     3.95   | 5.45e-14  2.01e-14  1.39e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.13     0.13   | 8.71e-14  2.18e-14  2.06e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.05     0.05   | 2.07e-14  5.24e-15  1.17e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     0.48     0.03     2.63     2.63   | 6.15e-14  1.57e-14  2.31e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.76     1.76   | 5.51e-13  5.51e-14  1.69e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.03     1.34     1.34   | 5.92e-13  7.07e-14  3.15e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.35     0.35   | 6.71e-13  8.20e-14  2.74e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.08     1.08   | 7.07e-13  6.93e-14  3.10e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.40     0.40   | 7.14e-13  7.95e-14  3.00e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.74     0.74   | 6.59e-13  5.88e-14  5.09e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.46     0.46   | 7.66e-13  6.47e-14  3.17e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.98     0.98   | 6.72e-13  6.39e-14  2.34e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.06     1.06   | 7.01e-13  6.68e-14  3.20e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.58     1.58   | 7.11e-13  6.87e-14  4.29e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.13     0.13   | 7.30e-13  7.03e-14  3.90e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.32     0.32   | 6.96e-13  7.67e-14  4.55e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.22     0.01     0.14     0.14   | 5.27e-13  1.62e-13  7.89e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.09     0.09   | 1.45e-13  3.72e-14  2.70e-14 |
 G10  |   288   288     0   135     0.07     0.00     0.02     0.02   | 7.31e-14  2.18e-14  8.91e-15 |
 HOB2 |   288   284     1     7     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.56e-13  1.58e-13  1.51e-13 |
 ALBH |   271   257     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  7.78e-13  1.27e-13 |
 AREQ |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.25e-13  5.19e-13         - |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.76e-13  1.42e-13 |
 CAS1 |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.70e-13  1.41e-13 |
 DARW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-12  4.57e-13  1.32e-13 |
 DGAR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  6.16e-13  1.91e-13 |
 DRAO |   288   251    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-11  2.24e-12  2.53e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.74e-13  9.34e-14  2.93e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  2.86e-13  1.24e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  7.76e-14  6.30e-14 |
 G13  |   100    98     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  1.62e-13         - |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.74e-13  9.02e-14  5.99e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  9.18e-14  2.41e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.06e-13  2.89e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.78e-13  7.72e-14 |
 G30  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.32e-14  4.28e-14  1.82e-14 |
 GLSV |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.87e-13  2.03e-13 |
 GRAZ |   288   211    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-12  7.97e-13  2.11e-13 |
 KARR |   204   201     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  5.71e-13         - |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-13  3.22e-13  2.47e-13 |
 MAC1 |   288   157    76     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-11  5.15e-12  6.17e-13 |
 NYAL |   288   256     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  1.39e-13  2.44e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QAQ1 |   276   222    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-12  6.99e-13  3.18e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WSRT |    99    26    52     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.49e-11  4.08e-12         - |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-14  3.96e-15  8.56e-16 |
 BJFS |   287   256     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  8.59e-13  2.46e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.58e-13  2.15e-13  1.49e-13 |
 TOW2 |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  3.67e-13  1.29e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  4.16e-13  1.87e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-13  4.37e-13  1.08e-13 |
 IISC |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  7.93e-13  2.05e-13 |
 MAW1 |   288   227    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-12  1.09e-12  1.89e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-14  8.45e-15  3.77e-15 |
 MDVJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-14  6.69e-15  2.02e-15 |
 CCJ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  8.24e-13  2.36e-13 |
 PNGM |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.78e-13  3.92e-13 |
 NAUR |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  4.06e-13  1.10e-13 |
 WARK |   279   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  6.16e-13  3.28e-13 |
 SOLO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  7.25e-13  2.75e-13 |
 DYNG |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  8.76e-13  1.64e-13 |
 OWMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ASCG |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  8.16e-13  2.77e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-13  6.64e-13  2.80e-13 |
 AGGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.34e-13  4.59e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.65e-21  2.07e-19  2.53e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FLIN      FLIN      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
